SAFE_SHIFT_TO_NEUTRAL_AT_ABS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Bei extrem rutschiger Fahrbahn und aktivem ABS kommt es vor, daß trotz des Abschalten des Retarders das Fahrzeug nicht zu stabilisieren ist. Durch das in den mechanischen Gängen weitergeleitete Motorschleppmoment ist der Schlupf an der Antriebsachse (trotz Retarderabschaltung) noch so hoch, daß das Fahrzeug ausbricht. Erst durch Neutraltasten kann das Fahrzeug stabilisiert werden. Dieser Datensatzwert bestimmt, ob bei aktivem ABS nach Neutral geschaltet werden muß.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Das Getriebe wird nach Neutral geschaltet, wenn das Fahrpedal nicht betätigt ist und ein aktives oder fehlerhaftes ABS-Signal vorliegt
Sonstige | Keine Schaltung nach Neutral bei aktivem ABS
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)