SP_TOPO_HI_DNS_ENG_SPEED_MIN_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Minimale Motordrehzahlen, bei denen mit Fahrpedalstufe 4 bei einer Fahrbahnneigung größer gleich SP_TOPO_HI_GRADE_[i] eine Rückschaltung ausgelöst wird. (Schaltdrehzahlen bei minimaler Fahrzeugverzögerung)
Datensatzwert | Bedeutung
SP_TOPO_HI_DNS_ENG_SPEED_MIN_AP4_[i][0] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 2-1
SP_TOPO_HI_DNS_ENG_SPEED_MIN_AP4_[i][1] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 3-2
SP_TOPO_HI_DNS_ENG_SPEED_MIN_AP4_[i][2] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 4-3
i - Nummer des verwendeten Schaltprogrammes Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)