CAN_ENGAGED_DELAY_ANS_1_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Verzögerungszeit für die Ausgabe der Kraftschlußinformation über CAN beim Übergang von ANS in den 1.Gang (Anpassung für Gasmotoren) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)