SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MIN_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Minimale Fahrzeugverzögerungen bei einer Rückschaltung mit Fahrpedalstufe 4 bei einer Fahrbahnneigung grösser gleich SP_TOPO_HI_GRADE_[i]. (Verzögerungswerte für minimale Schaltdrehzahl)
Datensatzwert | Bedeutung
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MIN_AP4_[i][0] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 2-1
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MIN_AP4_[i][1] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 3-2
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MIN_AP4_[i][2] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 4-3
I - Nummer des Schaltprogramms Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)