ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm ; U/min
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Kennlinie des maximal erlaubten Motormoments über der Motordrehzahl im 4. Gang (Motormomentenreduzierung) 4 Kennlinienpunkte, die linear miteinander verbunden sind Ausschalten der Funktion: Alle Motormomentwerte: 65535 Alle Motordrehzahlen: 0
Datensatzwert | Bedeutung | Einheit
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[0][0] | Kennlinienpunkt 1: Motormoment | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[0][1] | Kennlinienpunkt 1: Motordrehzahl (kleinster Wert) | U/min
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[1][0] | Kennlinienpunkt 2: Motormoment | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[1][1] | Kennlinienpunkt 2: Motordrehzahl | U/min
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[2][0] | Kennlinienpunkt 3: Motormoment | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[2][1] | Kennlinienpunkt 3: Motordrehzahl | U/min
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[3][0] | Kennlinienpunkt 4: Motormoment | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_[3][1] | Kennlinienpunkt 4: Motordrehzahl (größter Wert) | U/min
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)