CAN_DM1_AMBER_WARNING_LAMP_CTRL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Im Datenbyte 1 der CAN-SAE-Diagnosebotschaft DM1 befindet sich der Lampenstatus. Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man festlegen, welche Priorität bzw. welche Prioritäten im Lampenstatus der Amber-Warning-Lamp ausgegeben werden sollen. Der Datensatzwert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendete Prioirtät
0 | 1 | 1
1 | 2 | 2
2 | 4 | 3
3 | 8 | 4
4 | 16 | 5
5 | 32 | 6
6 | 64 | 7
7 | 128 | 8
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)