KWP_OEM_ECU_ADR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 0x1F (31)
Min. Wert: | 0x18 (24)
Defaultwert: | 0x00
Beschreibung Beschreibung Im keyword protocol 2000 ist für die Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät ein Adressbereich von 0x18…0x1F festgelegt (ISO 14230-2 - Appendix B - ECU/Tester addresses for fast initialisation). Der Datensatzwert KWP_OEM_ECU_ADR_ kann den in dieser Norm festgelegten ECU-Adressbereich des Getriebesteuergerätes auf eine einzelne Adresse beschränken, sofern die Testeradresse im Bereich von 0xF0…0xF9 liegt: Liegt der Datensatzwert KWP_OEM_ECU_ADR_ innerhalb des von der Norm definierten Bereichs 0x18…0x1F, so antwortet die E300 nur auf die angegebene einzelne Adresse, - andere Adressen werden ignoriert. Liegt der Datensatzwert KWP_OEM_ECU_ADR_ außerhalb des von der Norm definierten Bereichs 0x18…0x1F, so antwortet die E300 auf alle Adressen innerhalb des von der Norm festgelegten Adressbereichs. Abhängig vom Datensatzwert OEM_ID_ müssen folgende Werte eingestellt sein:
OEM_ID_ | KWP_OEM_ECU_ADR_ | ECU antwortet auf folgende Adressen
1 (MAN) | 0x18 (24) | 0x18
Sonstige | 0x00 | 0x18 … 0x1F
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version | D2.3.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)