ADA_SLIP_TIME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Typische Rutschzeit für Standardschaltzeit bei inaktiver Kraftstoffspar-Funktion "Schaltzeitreduzierung", für verkürzte Schaltzeit bei aktiver Kraftstoffspar-Funktion "Schaltzeitreduzierung", je Schaltung und je Momentengruppe.
Datensatzwert | Bedeutung
ADA_SLIP_TIME_[0][0][0] | Standardschaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][0][1] | Standardschaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][0][2] | Standardschaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[0][1][0] | Standardschaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][1][1] | Standardschaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][1][2] | Standardschaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[0][2][0] | Standardschaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][2][1] | Standardschaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][2][2] | Standardschaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[0][3][0] | Standardschaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][3][1] | Standardschaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][3][2] | Standardschaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[0][4][0] | Standardschaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][4][1] | Standardschaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][4][2] | Standardschaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[0][5][0] | Standardschaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[0][5][1] | Standardschaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[0][5][2] | Standardschaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][0][0] | kurze Schaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][0][1] | kurze Schaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][0][2] | kurze Schaltzeit / 1-2-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][1][0] | kurze Schaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][1][1] | kurze Schaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][1][2] | kurze Schaltzeit / 2-1-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][2][0] | kurze Schaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][2][1] | kurze Schaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][2][2] | kurze Schaltzeit / 2-3-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][3][0] | kurze Schaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][3][1] | kurze Schaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][3][2] | kurze Schaltzeit / 3-2-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][4][0] | kurze Schaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][4][1] | kurze Schaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][4][2] | kurze Schaltzeit / 3-4-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
ADA_SLIP_TIME_[1][5][0] | kurze Schaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 0
ADA_SLIP_TIME_[1][5][1] | kurze Schaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 1, 2 und 3
ADA_SLIP_TIME_[1][5][2] | kurze Schaltzeit / 4-3-Schaltung / Momentenklasse 4, 5 und 6
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)