Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Upload

Der Upload liest alle Daten aus einem angeschlossenen Steuergerät und speichert diese in einem sogenannten ECU-File. Einen Upload können Sie in vier einfachen Schritten durchführen.

- Upload starten und Daten aus dem Steuergerät lesen
- Fehlerspeicher optional löschen
- Zusatzinformationen optional löschen
- Daten in ECU-File speichern und Report für die Anzeige generieren

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- VIAB
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

## So öffnen Sie den Upload

Den Upload starten Sie direkt im ALADIN Hauptfenster über den "Upload" Button.

ALADIN versucht automatisch die Kommunikation mit einem Steuergerät aufzunehmen. Sobald die Kommunikation steht, werden alle Daten aus dem Steuergerät ausgelesen.
Wenn in den ALADIN Einstellungen die "Multi-ECU-Option" aktiviert ist, werden alle Steuergeräte ausgelesen, die zu dem diagnostizierten Projekt gehören. Im Falle von DIWAhybrid wird z.B. eine E300.1 und eine M300 ausgelesen.

Sollte der Upload aus irgendeinem Grund abbrechen, können Sie über den "Upload" Button den Lesevorgang neu starten.

## Fehlerspeicher löschen

Nach Erfolgreichem Auslesen wird Ihnen angezeigt, wie viele Einträge sich im Fehlerspeicher befinden.

Über die Schaltfläche "Löschen", wird der Fehlerspeicher gelöscht. Sie können diesen Schritt auch überspringen über die Schaltfläche "Weiter". Der Fehlerspeicher wird dann nicht gelöscht.

Die Anzahl der angezeigten Fehler kann durch die in den ALADIN Einstellungen aktivierten Prioritäten bzgl. des Ereignisspeichers gefiltert werden.
Wenn der Filter für die Anzeige aktiv ist und die Anzeige null Fehler aufweist, wird der Fehlerspeicher immer automatisch gelöscht.

## Zusatzinformationen eintragen

Im folgenden Schritt haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Informationen in das ECU-File aufzunehmen. Hier können Sie die Laufleistung nach Tacho und einen zusätzlichen optionalen Kommentar eintragen.
Beide Angaben sind optional.

## ECU-File speichern

Im letzten Schritt, werden die ausgelesenen Daten in einem ECU-File gespeichert.
Die Anzeige in ALADIN ist abhängig von Ihrem User-Level.
Als Voith Mitarbeiter erhalten Sie die linke Ansicht. Es wird ein Dateiname vorgeschlagen, der aus Betreiber, Bus-Nummer, Getriebe-Seriennummer und Laufleistung besteht. Die Laufleistung stammt immer aus den Betriebsdaten.
Wenn Sie als Dateinamen die Laufleistung nach Tacho wünschen, müssen Sie diese hier erneut eintragen.
Die Angabe der Zeit ist optional. ALADIN merkt sich Ihre letzte Wahl bzgl. der Zeit.
Als Trennzeichen zwischen den einzelnen Bereichen steht Ihnen ein Unterstrich und die Zeichenfolge "Leerzeichen Strich Leerzeichen" zu Verfügung. Dieses Verhalten können Sie in den ALADIN Einstellungen bestimmen.
Nicht Voith-Mitarbeiter erhalten die Darstellung auf der rechten Seite. Es wird ein Dateiname vorgeschlagen, der aus "Upload" + Datum + Uhrzeit besteht.
Als Datei-Extension wir immer ".ecu" verwendet.

Nach betätigen der Schaltfläche "Speichern" öffnet sich der "Speichern unter" Dialog.

Innerhalb des Dialog können Sie beliebig den Speicherort und auch den Dateinamen ändern. Die Namensgebung von ALADIN dient lediglich als Vorschlag.
Sollten Sie einen Dateinamen wählen, der bereits vorhanden ist, haben Sie in ALADIN zwei Möglichkeiten.

- Das bestehende ECU-File wird überschrieben. Alle alten Daten werden dadurch gelöscht.
- ALADIN kann den Upload in einem bestehenden ECU-File anhängen. Innerhalb eines ECU-Files können mehrere Uploads gespeichert werden.

Nach einem erfolgreichem Upload wird automatisch der Report für die Daten-Analyse erstellt.

ECU-File Reporting Ereignislisten ECU-File Export ECU-File Konvertieren