Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### SensoTop

SensoTop ist eine beschleunigungs- und topographieabhängige Schalt-Strategie auf Grundlage des beschleunigungsabhängigen Schaltprogramms BASP ergänzt um die Fahrbahnneigungserkennung.
Aufgabe von SensoTop ist es, für jede Fahrsituation optimale Schaltpunkte zu erreichen. Die Fahrsituation wird beeinflusst von der Beladung, Fahrbahnneigung (Topographie) und der Leistungsanforderung durch den Fahrer. Die Schaltpunkte werden für jede Schaltung einzelnen berechnet, abhängig von dem eingestellten Leistungscharakter.

SensoTop - generell

- Legt Schaltdrehzahlen generell tiefer aus als BASP
- Lässt höhere Drehzahlen (=höhere Leistung) nur zu, wenn die Leistung auch benötigt wird (Steigung)
- Reduziert die Leistung dort, wo sie nicht benötigt wird (Gefälle)
- Senkt die mittlere Leistung
- Nutzt durch eine dynamische Fahrzeugbewertung die Logik der Beschleunigungsabhängigkeit besser aus

SensoTop - ECO

- Es werden stets tiefe Motordrehzahlen und hohe Gänge gefahren. Frühe Hochschaltungen für möglichst hohe Gänge sind gewollt
- Fahrzeug verweilt länger in einem Gang bis eine Rückschaltung ausgelöst wird.

SensoTop - POWER

- Fordert mehr Leistung und schnelleres Ansprechverhalten eines Fahrzeugs
- Fordert speziell in Steigungen frühe Rückschaltungen, um schnell die geforderte Leistung an den Triebstrang bereitzustellen

SORT