Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Das ECU-File

ALADIN speichert die Diagnosedaten nach dem Lesen aus einem Steuergerät (Upload) in einem sogenannten ECU-File (Endung *.ecu). Mit ALADIN 6 liegt das ECU-File in der dritten Generation vor.

- Format 1 - ALADIN 1.0 - ALADIN 2.x
- Format 2 - ALADIN 3.0 - ALADIN 3.x
- Format 3 - ALADIN 6.0

ALADIN 6 kann ECU-Files in allen 3 Formaten über die Reporting-Funktion anzeigen. Erstellt werden ECU-Files in ALADIN 6 nur in Format 3.

Unterschiede zwischen den Versionen:

Das Format 1 enthält lediglich Teile von Daten aus dem Steuergerät. Hierzu gehören der Fehlerspeicher, Identifikationsdaten, Betriebsdaten usw. .
Seit dem Format 2 ( auch Extended Format genannt) enthält das ECU-File immer eine Kopie des gesamten Speichers eines Steuergeräts. Somit können auch ECU-Files, erstellt mit alten Versionen, mit den neuesten Reporting-Funktionen analysiert werden.
Das Format 3 ist in der Lage, Uploads von mehreren ECUs und/oder von verschiedenen Zeitpunkten in einer Datei zu speichern. Zusätzlich können diese ECU-Files komprimiert werden. Es ist möglich, ECU-Files im Format 3 in ECU-Files Format 2 zu wandeln. Dies kann bei der Verwendung in anderen Programmen, die (noch) nicht mit dem Format 3 arbeiten können, hilfreich sein.

Upload Betriebsdaten Reporting