Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Ereignis Prioritäten

Bei den Ereignissen im Ereignis- / Fehlerspeicher wird zwischen acht verschiedenen Prioritäten unterschieden. Die Prioritäten 1 und 2 gelten als Fehler, 3 und 4 sind Störungen, die Prioritäten 5 bis 8 sind Hinweise, wobei die Priorität 7 eine Frühwarnmeldung ist..

Beachten Sie bitte, dass die 8 Prioritäten und deren entsprechende Gewichtung eine Voith Definition ist. Bei den verschiedenen OEMs werden für Fehler, Störungen und Hinweise andere Nummern zugeordnet.

Priorität | Symbol | Lampenstatus am Fahrerarbeitsplatz | Beschreibung
1 |  | Red Lamp (Rote Lampe) | Schwerer Fehler, der die Fahrtüchtigkeit und/oder Sicherheit gefährdet. Fahrzeug sofort stillsetzen! Getriebe geht in Neutralstellung!
2 |  | Amber Lamp (Gelbe Lampe) | Fehler den den direkten Werkstattbesuch erfordert. Eine Weiterfahrt bis zur Werkstatt mit evtl. eingeschränkten Funktionen ist möglich.
3 |  |  | Leichter Fehler, der zu einer Handlungsempfehlung vor Fahrantritt führt. Das Fahrverhalten ist nicht oder nur geringfügig eingeschränkt.
4 |  |  | Leichter Fehler, der zu einer Handlungsanweisung beim nächsten Werkstattbesuch führt. Das Fahrverhalten ist nicht eingeschränkt.
5 |  |  | Hinweis darauf, dass das Getriebe / der Retarder außerhalb des erlaubten Bereiches betrieben wird. (z.B. Übertemperatur). Dies stellt kein Fehlverhalten des Getriebes dar !
6 |  | Temperaturanzeige | Hinweis darauf, dass das Getriebe außerhalb des optimalen Bereichs betrieben wird. (z.B. erhöhte Temperatur). Dies stellt kein Fehlverhalten des Getriebes dar !
7 |  | Serviceanzeige | Meldung des Frühwarnsystems. Hinweis auf Verschleiß / Wartungsarbeiten.
8 |  |  | Entwickler- / Versuchsinformation.

Reporting Ereignismonitor Ereignislisten Aktive und passive Ereignisse Fehlercodes