Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### End Of Line - EOL

Die Konfiguration einer Steuergeräte-Software erfolgt standardmäßig über einen Datensatz. Die Parameterwerte dieses Datensatzes werden beeinflusst von Motor- und Fahrzeugdaten, von Getriebeparametern, vom gewünschten Schaltprogramm und von weiteren Bestimmungsgrößen wie Kommunikationsprotokolle, OEM-abhängige Einstellungen, etc…
Um mehr Flexibilität in Bezug auf die Eigenschaften der Steuergeräte-Software zu erreichen, wird zusätzlich zum Flashen von Datensätzen die Möglichkeit angeboten, einzelne EOL-Parameter einstellen zu können. Derzeit sind bei DIWA.5 ca. 200 Parameter fahrzeugspezifisch und deshalb potenziell für eine vollständige EOL-Konfiguration notwendig.

Funktionsprinzip:

Durch das erste Laden eines Datensatzes wird gleichzeitig der komplette EOL-Bereich gefüllt. Anschließend können mit Hilfe des Voith EOL-Managers einzelne EOL-Parameter verändert werden.

Bezogen auf einen einzelnen Datensatzparameter A bedeutet dies, dass er beim erstmaligen Datensatzladen in einen entsprechenden EOL-Parameter A kopiert wird. Die Software greift nicht auf den Datensatzwert A zu, sondern auf den entsprechenden EOL-Parameter A. Dieser EOL-Parameter kann durch den Voith EOL-Manager verändert werden.

Erneutes Flashen eines Datensatzes:

Bei jedem weiteren Laden eines Datensatzes entscheidet der aktuell im Steuergerät befindliche Datensatz, wie der EOL-Bereich zu behandeln ist. Hierzu wird der Datensatz-Parameter "EOL_ENABLE_OVERWRITE_BY_DS_SEL" verwendet. Er steuert, welche EOL-Gruppen überschrieben und welche erhalten bleiben. Das Verhalten jeder einzelnen Gruppe wird Ihnen durch den Voith EOL-Manager angezeigt.

Reporting