Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Die ALADIN Installation / Deinstallation

Installieren Sie immer zuerst ALADIN, bevor Sie ein Diagnose-Interface an den USB-Port bzw. die serielle Schnittstelle Ihres PCs anschließen

Systemvoraussetzungen

- Core2Duo oder gleichwertiger Prozessor mit mindestens 2. Kernen und 1,8 GHz
- 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr
- 600 MB freien Festplattenspeicher
- Grafikkarte und Monitor mit 24 Bit Farbtiefe und einer Auflösung von 1024x 786 oder höher
- Windows 7, Windows 8, windows 8.1 jeweils 32/64 Bit
- Freie serielle Schnittstelle RS232 oder ein freier USB-Port oder Bluetooth oder WLAN für die Anbindung eines Diagnose-Interface.

Die Installation

Wenn Sie ALADIN 6 installieren, wird eine ältere Installation aus der Version 6 Serie automatisch aktualisiert. Installationen aus der Version 3 Serie werden nicht verändert. ALADIN Version 6 und 3 können parallel auf einem PC installiert sein.
Installationen von CD starten Sie über einen Doppelklick auf "setup.exe".
Wenn Sie ALADIN von der Voith.com Seite geladen haben, müssen Sie zunächst das *.zip File entpacken. Seit Windows 7 können Sie jedes Zip-File über die rechte Maustaste entpacken.
In dem Zip-Archiv finden Sie ein ISO-Image. Ein Iso-Image können Sie entweder auf eine CD brennen oder direkt in einem simuliertes CD-Laufwerk öffnen. Seit Windows 8 können Sie über die rechte Maustaste ein Iso-Image direkt "bereitstellen". In Windows 7 benötigen Sie ein zusätzliches Werkzeug wie z.B. WinRar oder CDEmu.
Wenn Sie die CD gebrannt oder bereitgestellt haben, können Sie über "setup.exe" die Installation starten.
Während der Installation werden alle benötigten Dritt-Produkte und Treiber automatisch installiert. Einzige Ausnahme ist der Treiber für das Samtec HS Light Interface.
Die Treiber für SmartCase sind nicht signiert und werden folgende Warnung erzeugen. Bitte bestätigen Sie die Warnung mit "Diese Treibersoftware trotzdem installieren".

Nach der Treiberinstallation startet die eigentliche Installation von ALADIN

Die Deinstallation

Sie können ALADIN 6 über die Windows Systemsteuerung deinstallieren. Hierbei bleiben die Treiber (Voith Road Drivers) und die Kommunikationsschicht (Voith Interface Manager) erhalten. Für eine vollständige Deinstallation, msollten Sie die beiden Programme auch deinstallieren.

Beachten Sie bitte, dass diese beiden Programme von den Diagnosetools WinDia und DIANA ebenfalls verwendet werden und für deren korrekte Funktion benötigt werden.

Während der Nutzung von ALADIN 6 wurde ein Ordner VoithDiagnosticTools in Bereich "Bibliotheken\Dokumente\VoithDiagnosticTools" angelegt. In diesem Ordner liegen z.B. Ihre ECU-Files. Dieser Ordner wird ebenfalls nicht durch die Deinstallation gelöscht. Bei Bedarf können Sie den Ordner von Hand löschen.

Verzeichnisse und Datei-Updates Einstellungen