CAN_SAE_TRAILER_SOURCE_ADR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 254
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Source-Adresse der CAN-Empfangsbotschaft Trailer (SAE-J1939-CAN-Protokoll). Für diese Botschaft darf nie der Wert 255 verwendet werden, da diese Botschaft „on request“ empfangen wird und der Wert 255 gegen die Norm verstösst. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)