SP_MAXTIME_GEARHUNTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 2000
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Erfolgt nach einer Vollast-Hochschaltung (nicht Kickdown) innerhalb der hier angegebenen Zeit wieder eine Rückschaltung, wird zur Vermeidung von Pendelschaltungen die Hochschaltdrehzahl erhöht. Die Zeit startet nach einer Hochschaltung, nach Ablauf von SP_MINTIME_BETWEEN_SHIFTS_ und der anschließenden Abtriebsbeschleunigungsermittlung (1s). Mit "0" werden diese Funktion und die vorzeitige Rückschaltung deaktiviert (Komplette Abschaltung des "Gearhunters"). Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D1.5.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)