Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Event Monitor / Ereignisspeicher Monitor

Im Fenster Online Monitor wir der Status des Ereignisspeichers eines angeschlossenen Getriebe-Steuergeräts zyklisch gelesen und angezeigt. Für eine gezielte Ereignisbeobachtung ist es möglich, sowohl einzelne Einträge aus dem Ereignisspeicher zu löschen, als auch den gesamten Ereignisspeicher zu löschen. Ein Reset des Getriebe-Steuergeräts ist ebenso möglich.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- VIAB
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

## So öffnen Sie den Event Monitor

Den Event Monitor erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Event Monitor.

Der Event Monitor wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation stehen Ihnen der Event Monitor nicht zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.

## So bedienen Sie den Event Monitor

Der Event Monitor liest den Fehlerspeicher ca. 1 mal pro Sekunde.
Um einen einzelnen Fehler zu löschen, markieren Sie den Eintrag in der Liste und betätigen Sie die Schaltfläche "Einzelereignis löschen" bzw. Drücken Sie die Taste "Entf".
Um den gesamten Ereignisspeicher zu löschen betätigen Sie die Schaltfläche "Ereignisspeicher löschen".
Über die Schaltfläche "Reset ECU" veranlassen Sie die Steuerung zu einem Warmstart.

Das Prinzip von aktiven und passiven Ereignissen Fehlercodes / Ereigniscodes