FLEXI_GEAR_ENBL_SETTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: | 0
Beschreibung GEAR_ENBL: Signal für die Gangfreigabe Zuordnung des GEAR_ENBL-Signals zu den flexiblen Eingängen der E300 oder des Voith-Tastenschalters (E330) oder zu einer I/O-Box. Ausserdem wird auch festgelegt, ob das GEAR_ENBL-Signal invertiert eingelesen werden soll und ob es high- oder lowside ist.
Source-ID: | ID des Geräts auf welchem sich der Flexible Input befindet 0 ⇒ undefiniert 1 ⇒ E300 2 ⇒ Tastenschalter 3 ⇒ I/O-Box1 4 ⇒ ...
Flexi-ID: | Nummer des Eingangs auf dem durch Source-ID bezeichneten Gerät
Reserve: | frei für künftige Verwendung
Hi-Side: | digitale Signale: 0 ⇒ Eingang ist Low-aktiv 1 ⇒ Eingang ist High-aktiv analoge Signale: nicht ausgewertet
Invert: | digitale Signale: 0 ⇒ zugewiesener Eingang wird nicht invertiert interpretiert 1 ⇒ zugewiesener Eingang wird invertiert interpretiert
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)