Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Download

Die Download-Funktion dient dazu, Datensätze und/oder Funktions-Software in ein Getriebe-Steuergerät zu speichern.

Für die Download-Funktion benötigen Sie entweder die generelle Berechtigung für den Download via User Level bzw. Lizenz-File oder eine AFC-Datei ( *.afc ALADIN Flash Container), welche die Berechtigung für Sie und die angeschlossene Steuerung enthält..

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS (nur einzelnes Hex-File laden)
- VIAB (nur einzelnes Hex-File laden)
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

## So öffnen Sie den Download

Den Download öffnen Sie direkt über die Schaltfläche "Download" im ALADIN Hauptfenster.

Im Download Fenster wählen Sie die Funktion - Datensatz Laden. Die zweite Funktion - Hex-File Laden - wird nur in Ausnahmen z.B. für Prototypsoftware benötigt.
Anschließend werden Sie durch den Download in 3 Schritten geführt.

## Schritt 1 Steuerung identifizieren

ALADIN liest im ersten Schritt die Steuerungsinformation. Hierdurch kann entschieden werden, welche Datensätze auf diese Steuerung aufgespielt werden können. Wählen Sie hierfür die Schaltfläche "Identifizieren". Anschließend können Sie einen Datensatz für diese Steuerung auswählen.

Beachten Sie die EOL Information. Durch das Laden von Datensätzen werden via EOL konfigurierte Steuerungs-Parameter auf Standard zurückgesetzt. ALADIN zeigt Ihnen daher alle Parameter an, die nicht der Standard-Einstellung entsprechen. Bei Bedarf müssen Sie diese Parameter nach dem Download neu konfigurieren.

## Schritt 2 Datensatz auswählen

Für die Auswahl eines Datensatzes wählen Sie über das Ordnersymbol eine AFC-Datei oder einen Datensatz aus. Ihre Wahl wird einer Reihe von Prüfungen unterzogen. Wenn der Datensatz alle Prüfungen bestanden hat, können Sie über die Schaltfläche "Download" den Download Vorgang starten.
Zusätzlich zur systemischen Prüfung werden auf der linken Seite das projektierte Fahrzeug incl. Motorisierung für den gewählten Datensatz angzeigt.

Für E200 Getriebesteuergeräte benötigen Sie immer eine AFC-Datei.

## Schritt 3 Ladeliste bestätigen

ALADIN hat automatisch überprüft, welche Komponenten in die Steuerung geladen werden müssen. Bestätigen Sie über Die Schaltfläche "Download", dass die Steuerung programmiert werden soll.
Sollte ALADIN einen benötigten Loader oder Software nicht in den Standard-Verzeichnissen finden, so müsen Sie diese über das blaue Ordner-Symbol auswählen. Der Download-Button kann nicht betätigt werden, bis die Ladeliste vollständig ist. Über die Checkbox "Force Full Download" können Sie ALADIN auch veranlassen alle Komponenten zu laden.

Wenn Sie Software auf ein E200 Steuergerät laden, müssen Sie während des Vorgangs die Zündung aus und wieder einschalten. Beachten Sie hierzu die Anweisungen in ALADIN.

Nach erfolgreichem Download bekommen Sie eine Erfolgsmeldung incl. einer Auflistung der geladenen Komponenten.

## Sonderfall E200 Kommunikation funktioniert nicht.

Es kann vorkommen, dass die Kommunikation mit einem E200 Steuergerät nicht mehr möglich ist. Ursache hierfür kann z.B. eine Unterbrechung während eines Download sein.
In diesem Fall benötigen Sie den E200 Recovery-Modus.

Den E200 Recovery-Modus öffnen Sie direkt über die Schaltfläche "Download" im ALADIN Hauptfenster.

Im Download Fenster wählen Sie die Funktion - E200 Recovery.

Bestätigen Sie den E200 Recovery Mode.

Jetzt können Sie mit Schritt 2 fortfahren.

Datensatz Software Loader IntelHex