FLEXI_TRAIL_DTN_SETTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Datenformat FLEXI
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: | 0
Beschreibung TRAIL_DTN: Signal für die Anhängererkennung Zuordnung des TRAIL_DTN-Signals zu den flexiblen Eingängen der E300 oder des Voith-Tastenschalters (E330). Ausserdem wird auch festgelegt, ob das TRAIL_DTN-Signal invertiert eingelesen werden soll und ob es high- oder lowside ist. Datenformat FLEXI
Invert: | digitale Signale: 0 ⇒ zugewiesener Eingang wird nicht invertiert interpretiert 1 ⇒ zugewiesener Eingang wird invertiert interpretiert
Source-ID: | ID des Geräts auf welchem sich der Flexible Input befindet 0 ⇒ undefiniert 1 ⇒ E300 2 ⇒ Tastenschalter 3 ⇒ I/O-Box1 4 ⇒ ...
Flexi-ID: | Nummer des Eingangs auf dem durch Source-ID bezeichneten Gerät
Hi-Side: | digitale Signale: 0 ⇒ Eingang ist Low-aktiv 1 ⇒ Eingang ist High-aktiv analoge Signale: nicht ausgewertet
Reserve: | frei für künftige Verwendung
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)