Standard		NoParam		Table		Ligne1		Ligne2		Colone		Default		Comment		
1		1										0		// Use of PWM3 outpout : 0=>none,1=>Colors creen,2=>BackLight		
1		2										0		// Use of PWM4 outpout : 0=>none,1=>Colors creen,2=>BackLight		
1		3,1		MasterDetail.db		1				WakeUp						
1		3,2		MasterDetail.db		2				WakeUp						
1		3,3		MasterDetail.db		3				WakeUp						
1		3,7										1		// wake-up input configuration		
1		4		MasterDetail.db		20				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 0		
1		5										0		//Not Used		
1		6										0		//Not Used		
1		7										0		//Not Used		
1		8										0		//Not Used		
1		9										0		//Not Used		
1		10										0		//Not Used		
1		11										0		//Not Used		
1		12		MasterDetail.db		28				TimeOutDefaut				// TimeOut "no signal" on EFreq 0		
1		13		MasterDetail.db		29				TimeOutDefaut				// TimeOut "no signal" on EFreq 1		
1		14		MasterDetail.db		28				InputFreqRange				// Conversion of frequency range EFreq0		
1		15		MasterDetail.db		29				InputFreqRange				// Conversion of frequency range EFreq1		
1		16,1		MasterDetail.db		40				InhibDefaut		Oui				
1		16,2		MasterDetail.db		41				InhibDefaut		Oui				
1		16,3		MasterDetail.db		42				InhibDefaut		Oui				
1		16,4		MasterDetail.db		43				InhibDefaut		Oui				
1		16,5		MasterDetail.db		44				InhibDefaut		Oui				
1		16,6		MasterDetail.db		45				InhibDefaut		Oui				
1		16,7		MasterDetail.db		46				InhibDefaut		Oui				
1		16,8		MasterDetail.db		47				InhibDefaut		Oui		// Fault Inhibition OUT0-OUT7		
1		17,1		MasterDetail.db		48				InhibDefaut		Oui				
1		17,2		MasterDetail.db		49				InhibDefaut		Oui				
1		17,3		MasterDetail.db		50				InhibDefaut		Oui				
1		17,4		MasterDetail.db		51				InhibDefaut		Oui				
1		17,5		MasterDetail.db		52				InhibDefaut		Oui				
1		17,6		MasterDetail.db		53				InhibDefaut		Oui				
1		17,7		MasterDetail.db		54				InhibDefaut		Oui				
1		17,8		MasterDetail.db		55				InhibDefaut		Oui		// Fault Inhibition OUT8-OUT15		
1		18,1		MasterDetail.db		56				InhibDefaut		Oui				
1		18,2		MasterDetail.db		57				InhibDefaut		Oui				
1		18,3		MasterDetail.db		58				InhibDefaut		Oui				
1		18,4		MasterDetail.db		59				InhibDefaut		Oui				
1		18,5		MasterDetail.db		60				InhibDefaut		Oui				
1		18,6		MasterDetail.db		61				InhibDefaut		Oui				
1		18,7		MasterDetail.db		62				InhibDefaut		Oui				
1		18,8		MasterDetail.db		63				InhibDefaut		Oui		// Fault Inhibition OUT16-OUT23		
1		19										5		// Logical input filtering		
1		20										0		// Not used		
1		21										0		// Not used		
1		22		MasterDetail.db		40				SeuilCC		/10		// out 0 SC default threshold		
1		23		MasterDetail.db		40				SeuilCO		/10		// out 0 OC default threshold		
1		24		MasterDetail.db		41				SeuilCC		/10		// out 1 SC default threshold		
1		25		MasterDetail.db		41				SeuilCO		/10		// out 1 OC default threshold		
1		26		MasterDetail.db		42				SeuilCC		/10		// out 2 SC default threshold		
1		27		MasterDetail.db		42				SeuilCO		/10		// out 2 OC default threshold		
1		28		MasterDetail.db		43				SeuilCC		/10		// out 3 SC default threshold		
1		29		MasterDetail.db		43				SeuilCO		/10		// out 3 OC default threshold		
1		30		MasterDetail.db		44				SeuilCC		/10		// out 4 SC default threshold		
1		31		MasterDetail.db		44				SeuilCO		/10		// out 4 OC default threshold		
1		32		MasterDetail.db		45				SeuilCC		/10		// out 5 SC default threshold		
1		33		MasterDetail.db		45				SeuilCO		/10		// out 5 OC default threshold		
1		34		MasterDetail.db		46				SeuilCC		/10		// out 6 SC default threshold		
1		35		MasterDetail.db		46				SeuilCO		/10		// out 6 OC default threshold		
1		36		MasterDetail.db		47				SeuilCC		/10		// out 7 SC default threshold		
1		37		MasterDetail.db		47				SeuilCO		/10		// out 7 OC default threshold		
1		38		MasterDetail.db		48				SeuilCC		/10		// out 8 SC default threshold		
1		39		MasterDetail.db		48				SeuilCO		/10		// out 8 OC default threshold		
1		40		MasterDetail.db		49				SeuilCC		/10		// out 9 SC default threshold		
1		41		MasterDetail.db		49				SeuilCO		/10		// out 9 OC default threshold		
1		42		MasterDetail.db		50				SeuilCC		/10		// out 10 SC default threshold		
1		43		MasterDetail.db		50				SeuilCO		/10		// out 10 OC default threshold		
1		44		MasterDetail.db		51				SeuilCC		/10		// out 11 SC default threshold		
1		45		MasterDetail.db		51				SeuilCO		/10		// out 11 OC default threshold		
1		46		MasterDetail.db		52				SeuilCC		/10		// out 12 SC default threshold		
1		47		MasterDetail.db		52				SeuilCO		/10		// out 12 OC default threshold		
1		48		MasterDetail.db		53				SeuilCC		/10		// out 13 SC default threshold		
1		49		MasterDetail.db		53				SeuilCO		/10		// out 13 OC default threshold		
1		50		MasterDetail.db		54				SeuilCC		/10		// out 14 SC default threshold		
1		51		MasterDetail.db		54				SeuilCO		/10		// out 14 OC default threshold		
1		52		MasterDetail.db		55				SeuilCC		/10		// out 15 SC default threshold		
1		53		MasterDetail.db		55				SeuilCO		/10		// out 15 OC default threshold		
1		54		MasterDetail.db		56				SeuilCC		/10		// out 16 SC default threshold		
1		55		MasterDetail.db		56				SeuilCO		/10		// out 16 OC default threshold		
1		56		MasterDetail.db		57				SeuilCC		/10		// out 17 SC default threshold		
1		57		MasterDetail.db		57				SeuilCO		/10		// out 17 OC default threshold		
1		58		MasterDetail.db		58				SeuilCC		/10		// out 18 SC default threshold		
1		59		MasterDetail.db		58				SeuilCO		/10		// out 18 OC default threshold		
1		60		MasterDetail.db		59				SeuilCC		/10		// out 19 SC default threshold		
1		61		MasterDetail.db		59				SeuilCO		/10		// out 19 OC default threshold		
1		62		MasterDetail.db		60				SeuilCC		/10		// out 20 SC default threshold		
1		63		MasterDetail.db		60				SeuilCO		/10		// out 20 OC default threshold		
1		64		MasterDetail.db		61				SeuilCC		/10		// out 21 SC default threshold		
1		65		MasterDetail.db		61				SeuilCO		/10		// out 21 OC default threshold		
1		66		MasterDetail.db		62				SeuilCC		/10		// out 22 SC default threshold		
1		67		MasterDetail.db		62				SeuilCO		/10		// out 22 OC default threshold		
1		68		MasterDetail.db		63				SeuilCC		/10		// out 23 SC default threshold		
1		69		MasterDetail.db		63				SeuilCO		/10		// out 23 OC default threshold		
1		70		MasterDetail.db		40				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 0		
1		71		MasterDetail.db		41				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 1		
1		72		MasterDetail.db		42				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 2		
1		73		MasterDetail.db		43				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 3		
1		74		MasterDetail.db		44				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 4		
1		75		MasterDetail.db		45				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 5		
1		76		MasterDetail.db		46				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 6		
1		77		MasterDetail.db		47				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 7		
1		78		MasterDetail.db		48				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 8		
1		79		MasterDetail.db		49				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 9		
1		80		MasterDetail.db		50				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 10		
1		81		MasterDetail.db		51				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 11		
1		82		MasterDetail.db		52				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 12		
1		83		MasterDetail.db		53				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 13		
1		84		MasterDetail.db		54				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 14		
1		85		MasterDetail.db		55				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 15		
1		86		MasterDetail.db		56				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 16		
1		87		MasterDetail.db		57				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 17		
1		88		MasterDetail.db		58				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 18		
1		89		MasterDetail.db		59				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 19		
1		90		MasterDetail.db		60				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 20		
1		91		MasterDetail.db		61				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 21		
1		92		MasterDetail.db		62				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 22		
1		93		MasterDetail.db		63				TimeOutDefaut				// Fault Time Out OUT 23		
1		94,1		MasterDetail.db		40				BIASvoltage		VBat				
1		94,2		MasterDetail.db		41				BIASvoltage		VBat				
1		94,3		MasterDetail.db		42				BIASvoltage		VBat				
1		94,4		MasterDetail.db		43				BIASvoltage		VBat				
1		94,5		MasterDetail.db		44				BIASvoltage		VBat				
1		94,6		MasterDetail.db		45				BIASvoltage		VBat				
1		94,7		MasterDetail.db		46				BIASvoltage		VBat				
1		94,8		MasterDetail.db		47				BIASvoltage		VBat		// Out 0-Out 7 : Power supply Out enable		
1		95,1		MasterDetail.db		48				BIASvoltage		VBat				
1		95,2		MasterDetail.db		49				BIASvoltage		VBat				
1		95,3		MasterDetail.db		50				BIASvoltage		VBat				
1		95,4		MasterDetail.db		51				BIASvoltage		VBat				
1		95,5		MasterDetail.db		52				BIASvoltage		VBat				
1		95,6		MasterDetail.db		53				BIASvoltage		VBat				
1		95,7		MasterDetail.db		54				BIASvoltage		VBat				
1		95,8		MasterDetail.db		55				BIASvoltage		VBat		// Out 8-Out 15 : Power supply Out enable		
1		96,1		MasterDetail.db		56				BIASvoltage		VBat				
1		96,2		MasterDetail.db		57				BIASvoltage		VBat				
1		96,3		MasterDetail.db		58				BIASvoltage		VBat				
1		96,4		MasterDetail.db		59				BIASvoltage		VBat				
1		96,5		MasterDetail.db		60				BIASvoltage		VBat				
1		96,6		MasterDetail.db		61				BIASvoltage		VBat				
1		96,7		MasterDetail.db		62				BIASvoltage		VBat				
1		96,8		MasterDetail.db		63				BIASvoltage		VBat		// Out 16-Out 23 : Power supply Out enable		
1		97,1		ConfRes.db		1				J1708		Yes				
1		97,2										0				
1		97,3										0				
1		97,4										0				
1		97,5										0				
1		97,6										0				
1		97,7										0				
1		97,8										0		// Miscellaneous function activation : Bit0 = J1708		
1		98										0		// Extension card definition		
1		99										1		// DTC context overwriting		
1		100										2		// Speedometer configuration : 0=>not used, 1=>from Freq0, 2=>Appli		
1		101										2		// Odometer configuration : 0=>not used, 1=>from Freq0, 2=>Appli		
1		102										0		// Not Used		
