Réinitialisation de l'adaptation.
|  | Description
Description
| Réinitialisation de l'adaptation
Les données de l'adaptation sont remises aux valeurs par défaut en activant le bouton "YES". La remise de l'adaptation aux valeurs par défaut permet de réinitialiser le processus vital relatif à la pression d'huile et aux temps de changements de vitesse.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)