Píst RBK - / RBG
|  | Popis
|  | Možné příčiny
|  | Odstranění chyby
Popis Pomocí testu věrohodnosti bylo možné zjistit, že píst RBK nebo píst RBG (RBK=brzda zpátečky malá, RBG = brzda zpátečky velká) jsou mechanicky zablokované. Možné příčiny Nečistoty v oleji, které omezují či brání v pohybu pístu. Odstranění chyby Oprava podle dokumentu "Návod na opravy DIWA.3E". Přezkoušejte písty a řídicí blok zda nejsou mechanicky zablokované, odstraňte cizí tělesa a vyčistěné součástky opět namontujte. Jízdou ověřte správnou funkci.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)