Pistonul RBK / RBG
|  | Descriere
|  | Cauze posibile
|  | Mod de remediere
Descriere Cu testul de plauzibilitate s-a putut constata că s-a blocat pistonul RBK sau RBG (RBK = frână mers înapoi, piston mic, RBG = frână mers înapoi, piston mare). Cauze posibile Impurităţi în ulei, care ar putea împiedica pistonul să se mişte liber. Mod de remediere Pentru reparaţii vezi documentaţia "Manual de reparaţii DIWA.3E". Verificaţi dacă nu s-au blocat pistonul şi blocul de control, scoateţi corpurile străine şi montaţi la loc piesele curăţate. Verificaţi modul corect de funcţionare în timpul mersului.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)