İşletme verileri kaydında temel veriler
|  | İşletme verileri kaydında temel veriler
İşletme verileri kaydında temel veriler
| İşletme verileri ve istatistik
Pencere | Tasvir
Temel veriler ([A] Penceresi) | İşletme verileri yazılımının sürüm numarası Motor çalışırken işletim süresi Aracın (şanzımanın) motor çalışırken durma süresi İşletme çevrimleri: İşletme çevrimi adı verilen süre KONTAK AÇ ile KONTAK KAPA arasında geçen zamandır. Kumanda biriminin sıfırlanması da yeni bir işletme çevrimi başlatır. Şanzıman çıkışındaki toplam devir sayısı: Bu değer şanzımanın o ana kadar çıkışta kaç devir yapmış olduğunu gösterir.
Sıcaklık aralıkları ([B] penceresi) | İşletme süresi boyunca şanzıman yağı sıcaklığının dağılımını gösterir. Sonucun sağlıklı olabilmesi için, sıcaklık değerlerinin ölçümü sadece motor çalışırken yapılır. +50°C ila +150°C sınırları arasındaki ortalama sıcaklık elde edilir.
Yük müşiri aralıkları ([C] penceresi) | Her bir yük müşiri kademesinin sefer sırasında aktif hale getirilmesi.
Tuş anahtarı ([D] penceresi) | Bu ölçüm değeri penceresi tuş anahtarındaki hangi tuşun hangi süreyle basılı kaldığını gösterir. Buradan, kilit tuşlarının sefer süresince ne süreyle kullanılmış olduğu görülür. Kayıt işlemi motor çalışır çalışmaz aktifleşir.
Viteste kalış süresi ([E] penceresi) | Tek tek viteslerde geçirilen zaman.
Vites değiştirme sayısı ([F] penceresi) | Kaç kere vites değiştirildiğini (büyütüldüğünü) gösterir. Buna uyan vites küçültme sayısı aynıdır.
Fren aralıkları ([G] penceresi) | Frenlemede sıklık dağılımı. Burada çeşitli gruplar oluşturulur ve bunlarda, frenin hangi şanzıman çıkış frekansında aktifleştirildiği de ayrıca gösterilir.
Çevre şartları, kumanda geri alma ([H] penceresi) | Burada –hata belleğinin silinmesinden başka– kumanda biriminin geri alınmasına yol açan hatalar gösterilir. Hatanın değerlendirilebilmesi için ayrıca, hatanın ortaya çıktığı andaki sefer zamanı ve bazı ortam şartları da kaydedilir.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)