Словарь |  |
+FB Напряжение питания датчика педали тормоза +HB Напряжение питания ручного переключателя тормоза +UB Напряжение питания электромагнитных клапанов +UZ Напряжение питания БЭУ COM1 Последовательный порт 1 COM2 Последовательный порт 2 dHSB Реле стояночного тормоза DK Промежуточное сцепление DKM Измерительная катушка электромагнитного клапана промежуточного сцепления dN Реле оборотов dNEUTR Индикация передачи мощности между двигателем и ГМП dR Реле фонарей заднего хода dS Реле напряжения питания электромагнитных клапанов dW Реле тормоза гидротрансформатора ECU Блок электронного управления (БЭУ) EK Входное сцепление EKM Измерительная катушка электромагнитного клапана входного сцепления FB1 Сигнал от педали тормоза FB2 Сигнал от педали тормоза FB3 Сигнал от педали тормоза FB-AUS Выключатель активации тормоза гидротрансформатора HBA Сигнал от ручного переключателя тормоза HBB Сигнал от ручного переключателя тормоза HBC Сигнал от ручного переключателя тормоза MMR Понижение крутящего момента двигателя MV Электромагнитный клапан n1 Обороты коленчатого вала двигателя N1 Датчик оборотов коленчатого вала двигателя n2 Обороты выходного вала ГМП N2 Датчик оборотов выходного вала ГМП n3 Обороты турбинного механизма N3 Датчик оборотов турбинного механизма PB Насосный тормоз PBM Измерительная катушка электромагнитного клапана насосного тормоза PU Переключатель программ на приборной панели для выбора необходимой программы переключения. PWM Широтно-импульсно модулированный сигнал RBG Тормоз гидротрансформатора/большая площадь поршня механизма заднего хода RBK Тормоз гидротрансформатора/малая площадь поршня механизма заднего хода RBKM Измерительная катушка электромагнитного клапана тормоза гидротрансформатора/малая площадь поршня механизма заднего хода REL Сокращение для реле RS Клавиша разблокировки заднего хода S1 Клавишный переключатель движения только на 1-ой передаче S2 Клавишный переключатель движения только на 2-ой передаче S3 Клавишный переключатель движения только на 3-ей передаче SENSE Общее заземление измерительных катушек электромагнитных клапанов SK Повышающая передача на 4-х ступенчатых ГМП SKM Измерительная катушка электромагнитного клапана повышающей передачи на 4-х ступенчатых ГМП SSP Выход клавишного переключателя разблокировки стартёра TB Тормоз турбины TBM Измерительная катушка электромагнитного клапана тормоза турбины TS Клавишный переключатель -UB Соединение с корпусом WP Электромагнитный клапан сброса давления гидротрансформатора - нерегулируемое давление WR Электромагнитный клапан сброса давления гидротрансформатора - регулируемое давление ZW Центральная аварийная лампа
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)