Lessico |  |
+FB Tensione d'alimentazione del freno a pedale +HB Tensione d'alimentazione della leva frenatura +UB Tensione d'alimentazione per solenoidi +UZ Tensione d'alimentazione dell'unità di controllo COM1 Interfaccia seriale 1 COM2 Interfaccia seriale 2 dHSB Relè per il freno di fermata del bus DK Frizione presa diretta DKM Bobina di misurazione valvola a solenoide frizione presa diretta dN Relè tachimetrico dNEUTR Spia luminosa che indica l'innesto tra il motore e la trasmissione dR Relè delle luci di retromarcia dS Relè per l'alimentazione delle valvole a solenoide dW Relè del freno convertitore ECU Electronic Control Unit (unità di controllo elettronica) EK Frizione entrata EKM Bobina di misurazione valvola a solenoide frizione entrata FB1 Segnale del freno a pedale FB2 Segnale del freno a pedale FB3 Segnale del freno a pedale FB-AUS Interruttore per disattivare la funzione del freno convertitore HBA Segnale della leva frenatura HBB Segnale della leva frenatura HBC Segnale della leva frenatura MMR Riduzione della coppia motrice MV Valvola a solenoide n1 Numero di giri all'entrata N1 Sensore per il numero di giri entrata n2 Numero di giri all'uscita N2 Sensore del numero di giri uscita n3 Numero di giri della turbina N3 Sensore per il numero di giri turbina PB Freno ruota pompa PBM Bobina di misurazione valvola a solenoide freno ruota pompa PU Interruttore per la commutazione di programmi al panello portastrumenti per selezionare il programma passaggio marcia desiderato. PWM Segnale modulazione d'impulso RBG Freno convertitore / retromarcia grande stantuffo RBK Freno convertitore / retromarcia piccolo stantuffo RBKM Bobina di misurazione valvola a solenoide freno convertitore / retromarcia piccolo stantuffo REL Breve descrizione per i relè RS Tasto inibitore della retromarcia S1 Tastiera selettrice tasto inibitore 1 S2 Tastiera selettrice tasto inibitore 2 S3 Tastiera selettrice tasto inibitore 3 SENSE Massa comune bobina di misurazione della valvola a solenoide SK Frizione 4a marcia SKM Bobina di misurazione della valvola a solenoide frizione 4a marcia SSP Interruttore di uscita che non permette l'accensione TB Freno della turbina TBM Bobina di misurazione valvola a solenoide freno della turbina TS Tastiera selettrice -UB Presa di massa WP Valvola d'uscita della valvola a solenoide del convertitore– pressione senza controllo WR Valvola d'uscita della valvola a solenoide del convertitore – pressione controllata ZW Spia centrale anomalie
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)