Modul de folosire
|  | Elemente de comandă şi control
Elemente de comandă şi control Funcţii Tastatura Butoanele pentru configurarea programului se aleg cu tastele [ESC] – [F4]. Pentru funcţiile de diagnoză din meniul principal folosiţi butoanele [A] – [L]. Mouse Funcţia se poate selecta direct cu un click. Dacă aduceţi mouse-ul pe butoanele funcţiilor de diagnoză pe ecran va apărea funcţia acestora. Funcţiile de control
| Închide DIWAgnosis.
| Apelează tutorialul online.
| Reia comunicarea cu blocul de control după o întrerupere anterioară.
| Încarcă software funcţii şi set de date.
| Deschide meniul setup.
| Afişează interfaţa de comunicaţii configurată momentan.
Funcţiile de diagnoză
| Identificare şi citire schemă de alocare pini.
| Citire sau ştergere memorie de erori.
| Test selector de viteze.
| Test traductor de frână.
| Test traductor de sarcină.
| Iniţializare mecanism adaptare.
| Test ventile electromagnetice şi relee.
| Afişare intrări active.
| Analizor schimbare viteze.
| Tensiune şi senzori.
| Alegere program de schimbare viteze.
| Înregistrarea parametrilor de lucru şi statisticile.
Configurarea programului Apăsaţi pe tasta funcţională [F4] sau faceţi un click pe „SETUP“. -> se deschide meniul setup. Funcţii Observaţie: Funcţiile se pot alege cu tastatura sau direct cu mouse-ul. [F3] Alege limba de dialog. Funcţiile „EXIT“ şi „HELP“: Funcţiile „EXIT“ şi „HELP“ pot fi apelate din orice meniu.
| Pentru a reveni la meniul anterior faceţi un click pe EXIT sau apăsaţi pe tasta [ESC]. La apăsarea acestor taste din meniul de start se închide aplicaţia DIWAgnosis.
| Pentru a deschide ajutorul online „DIWAgnosis Help“ faceţi un click pe HELP sau apăsaţi pe tasta [F1]. Ajutorul online este de tip context-senzitiv, cu alte cuvinte se va afişa de fiecare dată informaţia necesară pentru analiza, repararea sau deservirea elementului de diagnoză.
Pentru descrierea detailată a modului de utilizare a DIWAgnosis vezi manualul de utilizare, document care se poate procura în varianta tipărită.
|  | Servicii postvânzări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)