Dane podstawowe systemu rejestracji danych eksploatacyjnych
|  | Dane podstawowe systemu rejestracji danych eksploatacyjnych
Dane podstawowe systemu rejestracji danych eksploatacyjnych
| System rejestracji danych eksploatacyjnych i statystyka
Okienko | Opis
Dane podstawowe (okienko [A]) | Numer wersji oprogramowania użytkowego Okres użytkowania przy włączonym silniku Czas postoju pojazdu (przekładni) przy włączonym silniku Cykle użytkowe: Jako cykl użytkowy określa się okres czasu pomiędzy włączeniem i wyłączeniem zapłonu. Także zresetowanie sterownika startuje nowy cykl użytkowy. Liczba całkowitych obrotów na wale wyjściowym przekładni: Ta wartość oznacza liczbę obrotów przekładni na wale wyjściowym.
Zakresy temperatur (Okienko [B]) | Wskazanie rozłożenia temperatury oleju przekładniowego podczas okresu użytkowego. Aby nie zafałszować wyniku, pomiar wartości temperatury ma miejsce tylko przy włączonym silniku. Przeciętne wartości temperatur leżą w granicach +50°C ... +150°C.
Zakresy nadajnika obciążenia(okienko [C]) | Aktywacja poszczególnych zakresów nadajnika obciążenia podczas jazdy.
Przełącznik klawiszowy(okienko [D]) | Okienko pomiarowe wskazuje, jako długo poszczególne klawisze były wciśnięte. Tutaj można rozpoznać, przez jaki czas używano podczas jazdy klawiszy blokujących. Rejestracja jest aktywowna, gdy tylko zostanie włączony silnik.
Okres przebywania na (okienko [E]) | Czas przebywania na poszczególnych biegach.
Liczba przełączeń (Okienko [F]) | Liczba przełączeń na wyższy bieg. Liczby przełączeń powrotnych jest identyczna.
Zakresy hamowania (Okienko [G]) | Rozdział częstotliwości przy uruchomieniu hamulca. Tworzone są różne klasy, w których rozróżniamy, przy jakiej frekwencji roboczej został uruchomiony hamulec.
Warunki otoczenia, reset sterowania (Okienki [H]) | Tutaj wskazywane są błędy, które prowadzą do zresetowania sterownika (poprzez skasowanie pamięci błędów). W celu przyporządkowania błędu zapisywane są oprócz czasu użytkowania w którym zaistniał błąd także niektóre warunki użytkowania.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)