Tłoki RBK / RBG
|  | Opis
|  | Możliwe przyczyny
|  | Usunięcie błędu
Opis Przy pomocy testu możliwości mogło zostać stwierdzone, że tłoki RBK lub RBG (RBK = Rückwärtsgang Bremse Klein = Bieg wsteczny Hamulec Mały, RBG = Rückwärtsgang Bremse Gross = Bieg wsteczny Hamulec Duży) są mechanicznie zablokowane. Możliwe przyczyny Zanieczyszczony olej, który ogranicza lub uniemożliwia ruch tłoków. Usunięcie błędu Naprawa zgodnie z dokumentem "Instrukcja naprawy DIWA.3E". Sprawdzić tłoki i blok sterowniczy pod względem mechanicznego zablokowania, usunąć ciała obce, zamontować ponownie wyczyszczone podzespoły. Sprawdzić podczas jazdy poprawne funkcjonowanie.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)