Reiniciar adaptação
|  | Descrição
Descrição
| Reiniciar os valores de adaptação
Através da confirmação do botão de comando "YES", os dados de adaptação são restabelecidos aos valores padronizados. Através da reinicialização da adaptação, o processo de recolhimento de dados para a adaptação das pressões do óleo e do tempo das mudanças de marchas é novamente inicializado.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)