Diccionario |  |
+FB Tensión de suministro sensor de freno de pedal +HB Tensión de suministro sensor de freno de mano +UB Voltaje de alimentación para las electroválvulas +UZ Voltaje de alimentación de la unidad de control COM1 Interface serial 1 COM2 Interface serial 2 dHSB Relé para el freno de parada DK Embrague de directa DKM Bobina de medición de electroválvula para embrague de directa dN Relé para luces de marcha atrás dNEUTR Indicador de cierre de fuerza entre el motor y la caja de cambio dR Relé para luces de marcha atrás dS Relé para suministro de corriente de las electroválvulas dW Relé del freno convertidor ECU Electronic Control Unit (Unidad de control electrónica) EK Embrague de entrada EKM Bobina de medición de electroválvula para embrague de entrada FB1 Señal de sensor de freno de pedal FB2 Señal de sensor de freno de pedal FB3 Señal de sensor de freno de pedal FB-AUS Interruptor para activar el freno convertidor HBA Señal de sensor para freno de mano HBB Señal de sensor para freno de mano HBC Señal de sensor para freno de mano MMR Reducción del par motor MV Electroválvula n1 Revoluciones de entrada N1 Sensor de revoluciones de entrada n2 Revoluciones de salida N2 Sensor de revoluciones de salida n3 Revoluciones de la turbina N3 Sensor de revoluciones de turbina PB Freno de bomba PBM Bobina de medición para válvula de medición del freno de bomba PU Conmutador de programa en el salpicadero para la selección del programa de cambios deseado. PWM señal de modulación de duración de impulsos RBG Freno convertidor/marcha atrás, superficie grande del émbolo RBK Freno convertidor/marcha atrás, superficie pequeña del émbolo RBKM Bobina de medición electroválvula de freno convertidor/marcha atrás, superficie pequeña del émbolo REL Abreviatura para relé RS Tecla inhibidora de la marcha atrás S1 Tecla inhibidora conmutador selector 1 S2 Tecla inhibidora conmutador selector 2 S3 Tecla inhibidora conmutador selector 3 SENSE Bobina de medición de válvula solenoide a masa común SK Embrague rápido en caja de cambios de 4 marchas SKM Bobina de medición de válvula solenoide para embrague rápido en caja de cambios de 4 marchas SSP Output del interruptor pulsador, bloqueo de encendido TB Freno de turbina TBM Bobina de medición de la electroválvula del freno de turbina TS Tecla -UB Conexión a masa WP Electroválvula para la válvula de escape del convertidor – presión no regulada WR Electroválvula para la válvula de escape del convertidor – presión regulada ZW Lámpara de advertencia
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)