Léxico |  |
+FB Voltagem de alimentação pedal de freio +HB Voltagem de alimentação alavanca manual de freio +UB Voltagem de alimentação das válvulas solenóides +UZ Voltagem de alimentação da função de controle COM1 Interface serial 1 COM2 Interface serial 2 dHSB Relé freio de estacionamento DK Embreagem direta DKM Bobina de medição válvula solenóide embreagem direta dN Relé de velocidade dNEUTR Indicação da aderência entre motor e caixa de mudanças dR Relé luzes de marcha a ré dS Relé para a alimentação das válvulas solenóides dW Relé retarder ECU Electronic Control Unit (unidade eletrônica de controle) EK Embreagem de entrada EKM Bobina de medição válvula solenóide embreagem de entrada FB1 Sinal do pedal de freio FB2 Sinal do pedal de freio FB3 Sinal do pedal de freio FB-AUS Interruptor para a ativação do retarder HBA Sinal da alavanca manual de freio HBB Sinal da alavanca manual de freio HBC Sinal da alavanca manual de freio MMR Redução de torque do motor MV Válvula solenóide n1 Velocidade de rotação de entrada N1 Sensor velocidade de rotação de entrada n2 Velocidade de rotação de saída N2 Sensor velocidade de rotação de saída n3 Velocidade de rotação da turbina N3 Sensor velocidade de rotação da turbina PB Freio da bomba PBM Bobina de medição válvula solenóide freio da bomba PU Interruptor de seleção de programa no painel de instrumentos para selecionar o programa desejado de mudanças de marchas. PWM Sinal de pulsos modulado em duração RBG Retarder/marcha a ré pistão grande RBK Retarder/marcha a ré pistão pequeno RBKM Bobina de medição válvula solenóide retarder/marcha a ré pistão pequeno REL Designação abreviada para relé RS Tecla de bloqueio da marcha a ré S1 Chave seletora tecla de bloqueio 1 S2 Chave seletora tecla de bloqueio 2 S3 Chave seletora tecla de bloqueio 3 SENSE Terra comum válvula solenóide da bobina de medição SK Embreagem rápida em caixas de mudanças de 4 marchas SKM Bobina de medição válvula solenóide embreagem rápida em caixas de mudanças de 4 marchas SSP Saída da chave seletora bloqueio de arranque TB Freio da turbina TBM Bobina de medição válvula solenóide freio da turbina TS Chave seletora -UB Conexão de terra WP Válvula solenóide para válvula de descarga do conversor - pressão não controlada WR Válvula solenóide para válvula de descarga do conversor - pressão controlada ZW Lâmpada central de aviso
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)