# Yhteyden muodostaminen Bluetooth® Low Energy HID -laitteisiin

Huomautus: Tässä asiakirjassa kuvattu Bluetooth Low Energy HID -ominaisuus on käytettävissä vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Windows 8 tukee Bluetooth Low Energy -ominaisuutta, mutta Bluetooth Low Energy HID -tuki ei ole mahdollinen Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology -ohjelmistolla Windows 8 -käyttöjärjestelmässä.

Kun Bluetooth Low Energy HID -laite lisätään (katso Uuden Bluetooth®-laitteen lisääminen ja yhdistäminen), yhteys Bluetooth Low Energy HID -laitteeseen muodostetaan automaattisesti. Jos yhteys katkeaa äkillisesti, ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyden uudelleen.

## Low Energy HID -laitteiden akun tilan tarkistaminen

Akun tilan kuvake näkyy tehtäväpalkissa, kun kytketyn Low Energy HID -laitteen akun lataustaso on alle 10 %.

Tarkista Low Energy HID -laitteen akun tila seuraavasti:

1. Napsauta ilmaisinalueen Akun tila -kuvaketta.
2. Esiin tulee ikkuna, jossa näkyvät Low Energy HID -laitteet ja niiden akun tila. Akun tila näkyy vain kytketyille Low Energy HID -laitteille, joiden akun lataustaso on alle 10 %.
3. Piilota ikkuna napsauttamalla sen ulkopuolista aluetta.