# Описание продукта

## Обзор

Программа Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology обеспечивает беспроводное подключение к компьютеру различных устройств Bluetooth, таких как мобильные телефоны, наушники, стереогарнитуры, КПК, принтеры, цифровые камеры и др. Программное обеспечение Bluetooth позволяет предоставлять общий доступ к файлам, слушать музыку, совершать голосовые вызовы и использовать принтеры Bluetooth.

Программа Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology обеспечивает простое и удобное подключение Bluetooth. Она позволяет находить все подключенные устройства и автоматически подключаться к ним, а также поддерживает ручную настройку, если это необходимо.

Для экономии энергопотребления радиомодуль Wi-Fi используется только для подключений Bluetooth High Speed, когда высокоскоростное соединение необходимо для передачи больших массивов данных.

Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах и адаптерах см. на сайте Беспроводные решения Intel®.

## Технические характеристики

Поддерживаемые основные интерфейсы Bluetooth:

- Host Controller Interface (HCI) Bluetooth High Speed (HS)

Поддерживаемые профили Bluetooth:

- Advanced Audio Distribution Profile A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (источник и приемник)1
- Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) (контроллер/целевой объект)1
- Базовый профиль обработки изображений (BIP) (инициатор/ответчик)
- BPP (Basic Printing Profile) (отправитель)
- FTP (File Transfer Profile) (клиент и сервер)
- Общий профиль доступа (GAP)
- Общий профиль атрибутов (GATT)
- Общий профиль распространения аудио и видео (GAVDP) (источник/приемник)1
- GOEP (Generic Object Exchange Profile) (клиент и сервер)
- Профиль устройства громкой связи (HFP) (аудиошлюз) с поддержкой WBS (Wide-Band Speech)1
- Профиль замены кабеля печатной документации (HCRP) (клиент)
- HSP (Headset Profile) (аудиошлюз)1
- Профиль HID over GATT (HOGP) (хост), также называется профилем Low Energy HID2
- Профиль передачи объектов (OPP) (клиент/сервер)
- Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) (клиент)
- Профиль синхронизации (SYNC) (клиент)

Операционные системы:

- Windows Vista (32-разрядная и 64-разрядная) SP23
- Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)

Программа Intel® PROSet/Wireless Software содержит также ряд новых функций:

- Поддержка Bluetooth High Speed3
- Интеграция в проигрыватель Windows Media Player и Media Center1
- Интеграция в Skype (программу связи по протоколу VoIP)1
- Интеграция в пакет Microsoft Office
- Отключение радиомодуля Bluetooth4
- Поддержка режима полета в Windows 8 и Windows 8.1
- Поддержка Bluetooth Low Energy2

Список сокращений:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – расширенный профиль распределения аудио
- AMP (Alternate MAC/PHY) – чередование MAC и PHY
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) – профиль удаленного управления аудио и видео
- BIP (Basic Imaging Profile) – базовый профиль обработки изображений
- BPP (Basic Printing Profile) – универсальный профиль печати
- DRM (Digital Rights Management) – управление цифровыми правами
- EDR (Enhanced Data Rate) – увеличенная скорость передачи данных
- FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов
- GAP (Generic Access Profile) – Общий профиль доступа
- GATT (Generic Attribute Profile) – Общий профиль атрибутов
- HID (Human Interface Device) – Устройство HID
- HFP (Hands-Free Profile) – профиль "Hands-Free"
- HOGP (HID over GATT profile) – Профиль HID over GATT
- HS (High Speed) – высокоскоростной режим
- HSP (Headset Profile) – профиль гарнитуры
- MAC/PHY (Media Access Control/Physical Layer) – управление доступом к мультимедиа/физический уровень
- OBEX (Object Exchange) – обмен объектами
- PBAP (Phone Book Access Profile) – профиль доступа к телефонной книге
- SCMS-T (Serial Copy Management System) – система защиты содержимого от копирования
- SYNCH (Synchronization Profile) – профиль синхронизации
- SRM (Single Response Mode) – режим одиночной реакции
- VoIP (Voice over IP) – голос через IP
- WBS – Wide-Band Speech

1 Windows 8 и Windows 8.1 изначально поддерживают аудиопрофили. Однако взаимодействие с мультимедийными проигрывателями и ПО VoIP не входит в спектр функций Intel® PROSet/Wireless Software для технологии Bluetooth® в Windows 8 и более поздних версиях.

2 Функция Bluetooth Low Energy, описанная в настоящем документе, относится только к Windows 7. Windows 8 и Windows 8.1 изначально поддерживают Bluetooth Low Energy. Однако поддержка Bluetooth Low Energy не входит в спектр функций Intel® PROSet/Wireless Software для технологии Bluetooth® Technology в Windows 8 и более поздних версиях.

3 Функция Bluetooth High Speed не поддерживается в ОС Windows Vista, Windows 7 со следующими адаптерами:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260

Во всех новых пакетах установки продукта функция Bluetooth High Speed отключена по умолчанию.

4 Отключение радиомодуля Bluetooth в панели задач доступно только в ОС Windows 7.