# חיבור להתקני Bluetooth® Low Energy HID

הערה: התכונה Bluetooth Low Energy HID המתוארת במסמך זה ניתנת ליישום ב-Windows 7 בלבד. Windows 8 תומך ב-Bluetooth Low Energy באופן טבעי, ובהתאם לזאת, התמיכה ב-Bluetooth Low Energy HID אינה כלולה בתוכנה Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ב-Windows 8.

לאחר הוספת ההתקן Bluetooth Low Energy HID (ראה הוספת התקן Bluetooth® חדש והתחברות אליו), החיבור עם התקן Bluetooth Low Energy HID שלך יווצר באופן אוטומטי. במקרה של ניתוק פתאומי, התוכנה תנסה ליצור מחדש את הקישור.

## בדיקת מצב הסוללה של התקני Low Energy HID

סמל מצב הסוללה מוצג במגש המערכת כאשר להתקן HID בעל אנרגיה נמוכה יש רמת טעינה של הסוללה הנמוכה מ-10%.

כדי לבדוק את מצב הסוללה של התקן Low Energy HID:

1. לחץ על הסמל מצב סוללה במגש המערכת.
2. חלון נשלף יופיע עם רשימה של התקני HID בעלי אנרגיה נמוכה ומצבי הסוללה שלהם. מצב הסוללה מופיע רק עבור התקני HID בעלי אנרגיה נמוכה מחוברים עם רמות טעינה של סוללה הנמוכות מ-10%.
3. לחץ מחוץ לחלון הנשלף כדי להסתירו.