# Descrição do produto

## Visão geral

O Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology permite uma ligação sem fios a um computador utilizando vários dispositivos Bluetooth, como telemóveis, auscultadores de isolamento, auriculares estéreo, PDAs inteligentes, impressoras, máquinas fotográficas digitais e outros. Com o software Bluetooth, pode partilhar ficheiros, ouvir música, fazer chamadas de voz e utilizar impressoras Bluetooth.

Com o software Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology, fazer ligações com Bluetooth é simples e intuitivo através da deteção dos dispositivos ligados e da ligação automática a eles, sem impedir ajustes manuais quando necessário.

Para minimizar o consumo de energia, o rádio Wi-Fi será utilizado para efetuar ligações Bluetooth Alta Velocidade apenas quando detetar que uma ligação de alta velocidade é necessária para uma transferência de dados em massa.

Para obter mais informação sobre sistemas e adaptadores operacionais suportados, consulte Produtos sem fios Intel®.

## Especificações

Interfaces Bluetooth Nucleares Suportadas:

- Interface de Controlador Anfitrião (HCI) Bluetooth Alta Velocidade (HS)

Perfis Bluetooth Suportados:

- Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP) (Origem/Sink)1
- Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP) (Controlador/Alvo)1
- Perfil básico de imagem (BIP) (Iniciador/Dispositivo de resposta)
- Perfil de impressão básico (BPP) (Remetente)
- Perfil de transferência de arquivos (FTP) (Cliente/Servidor)
- Perfil de acesso genérico (GAP)
- Perfil de atributo genérico (GATT)
- Perfil de distribuição geral de áudio/vídeo (GAVDP) (Fonte/Dissipador)1
- Perfil de troca de objectos genérico (GOEP) (Cliente/Servidor)
- Perfil de mãos-livres (HFP) (Gateway de Áudio) com suporte de Voz de Banda Larga (WBS)1
- Perfil de substituição de cabo de impressão (HCRP) (Cliente)
- Perfil de auricular (HSP) (Gateway de Áudio)1
- HID sobre perfil GATT (HOGP) (Anfitrião), também designado perfil Low Energy HID2
- Perfil de transferência de objetos (OPP) (Cliente/Servidor)
- Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) (Cliente)
- Perfil de sincronização (SYNC) (Cliente)

Sistemas operativos:

- Windows Vista (32 bits e 64 bits) SP23
- Windows 7 (32 bits e 64 bits)
- Windows 8 (32 bits e 64 bits)
- Windows 8.1 (32 bits e 64 bits)

O Intel® PROSet/Wireless Software também introduz várias funcionalidades novas:

- Suporte para Bluetooth Alta Velocidade3
- Integração com o Windows Media Player e Media Center1
- Integração com o software VoIP (Voice over IP) Skype1
- Integração com o Microsoft Office
- Capacidade para desligar o rádio Bluetooth4
- Suporte para o modo de voo no Windows 8 e no Windows 8.1
- Suporte de Bluetooth Low Energy2

Lista de Acrónimos:

- A2DP – Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (Advanced Audio Distribution Profile)
- AMP – MAC/PHY Alternativo
- AVRCP – Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (Audio/Video Remote Control Profile)
- BIP – Perfil de Processamento de Imagens Básico (Basic Imaging Profile)
- BPP – Perfil de Impressão Básico (Basic Printing Profile)
- DRM – Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management)
- EDR – Velocidade de Dados Melhorada (Enhanced Data Rate)
- FTP – Protocolo FTP (File Transfer Protocol)
- GAP – Perfil de Acesso Genérico
- GATT – Perfil de Atributo Genérico
- HID – Dispositivo de Interface Humana
- HFP – Perfil de Mãos-livres (Hands-Free Profile)
- HOGP – HID sobre perfil GATT
- HS – Alta Velocidade (High Speed)
- HSP – Perfil de Auricular (Headset Profile)
- MAC/PHY – Controlo de Acesso a Suportes de Dados/Camada Física (Media Access Control/Physical Layer)
- OBEX – Troca de Objectos (Object Exchange)
- PBAP – Perfil de Acesso à Lista Telefónica (Phone Book Access Profile)
- SCMS-T – Serial Copy Management System
- SYNCH – Perfil de Sincronização (Synchronization Profile)
- SRM – Modo de Resposta Única (Single Response Mode)
- VoIP – Voice over IP
- WBS – Voz de Banda Larga

1 O Windows 8 e o Windows 8.1 suportam perfis de áudio nativamente. Por sua vez, a interação com leitores multimédia e software VoIP está fora do âmbito do Intel® PROSet/Wireless Software para a tecnologia Bluetooth® a partir do Windows 8.

2 A funcionalidade Bluetooth de Baixo Consumo, tal como descrita neste documento, aplica-se apenas ao Windows 7. O Windows 8 e o Windows 8.1 suportam Bluetooth de Baixo Consumo nativamente e, por sua vez, o suporte de Bluetooth de Baixo Consumo está fora do âmbito do Intel® PROSet/Wireless Software para a tecnologia Bluetooth® a partir do Windows 8.

3 A funcionalidade Bluetooth de Alta Velocidade não é suportada pelo Windows Vista e pelo Windows 7 com os seguintes adaptadores:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260

Em todas as novas instalações do produto, a funcionalidade Bluetooth de Alta Velocidade está também desativada por predefinição.

4 A capacidade para desligar o rádio Bluetooth a partir do menu do tabuleiro do sistema está disponível apenas no Windows 7.