# คำอธิบายผลิตภัณฑ์

## ภาพรวม

Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology อนุญาตการเชื่อมต่อไร้สายกับคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หูฟัง ชุดหูฟังสเตอริโอ สมาร์ทแฮนด์เฮลด์ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิตอล และอื่นๆ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Bluetooth เพื่อใช้แฟ้มร่วมกัน ฟังเพลง โทรออก และใช้เครื่องพิมพ์ Bluetooth

Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ช่วยให้การเชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth ง่ายขึ้นโดยการติดตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด และเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แต่ยังสามารถปรับแต่งด้วยตนเองได้เมื่อต้องการ

ในการลดการใช้พลังงาน จะใช้สัญญาณวิทยุ Wi-Fi เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth High Speed เมื่อพบว่าจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและอะแดปเตอร์ที่รองรับ ให้ดู ผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless

## ข้อมูลจำเพาะ

รองรับส่วนต่อประสานหลักของ Bluetooth:

- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) Bluetooth ความเร็วสูง (HS)

รองรับโปรไฟล์ Bluetooth:

- โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง (A2DP) (ที่มา/ที่เก็บ)1
- โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล (AVRCP) (ตัวควบคุม/เป้าหมาย)1
- โปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน (BIP) (ตัวเริ่ม/ตัวตอบสนอง)
- โปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน (BPP) (ผู้ส่ง)
- โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์ (FTP) (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)
- โปรไฟล์การเข้าถึงทั่วไป (GAP)
- โปรไฟล์คุณสมบัติทั่วไป (GATT)
- โปรไฟล์การกระจายเสียง/ภาพทั่วไป (GAVDP) (แหล่ง/ตัวรับ)1
- โปรไฟล์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป (GOEP) (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)
- โปรไฟล์แฮนด์ฟรี (HFP) (เกตเวย์เสียง) ที่รองรับเสียงพูดแถบกว้าง (WBS)1
- โปรไฟล์การเปลี่ยนสายเคเบิล Hardcopy (HCRP) (ไคลเอนต์)
- โปรไฟล์ชุดหูฟัง (HSP) (เกตเวย์เสียง)1
- โปรไฟล์ HID ผ่าน GATT (HOGP) (โฮสต์) หรือโปรไฟล์ HID พลังงานต่ำ2
- โปรไฟล์การส่งออบเจกต์ (OPP) (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)
- โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP) (ไคลเอนต์)
- โปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน (SYNC) (ไคลเอนต์)

ระบบปฏิบัติการ:

- Windows Vista (32 บิต และ 64 บิต) SP23
- Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)
- Windows 8 (32 บิต และ 64 บิต)
- Windows 8.1 (32 บิต และ 64 บิต)

Intel® PROSet/Wireless Software ยังแนะนำคุณสมบัติใหม่ๆ เหล่านี้

- รองรับ Bluetooth ความเร็วสูง3
- การรวม Windows Media Player และ Media Center1
- การรวมกับซอฟต์แวร์ Skype Voice over IP (VoIP)1
- การรวมกับ Microsoft Office
- ความสามารถในการปิดสัญญาณวิทยุ Bluetooth4
- การสนับสนุนโหมดเครื่องบินใน Windows 8 และ Windows 8.1
- การรองรับ Bluetooth Low Energy2

รายการคำย่อ:

- A2DP โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง
- AMP ตัวเลือก MAC/PHY
- AVRCP โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอจากระยะไกล
- BIP โปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน
- BPP โปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน
- DRM การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
- EDR อัตราข้อมูลขั้นสูง
- FTP โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์
- GAP โปรไฟล์การเข้าถึงทั่วไป
- GATT โปรไฟล์คุณสมบัติทั่วไป
- HID อุปกรณ์ส่วนต่อประสานกับมนุษย์
- HFP โปรไฟล์อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- HOGP โปรไฟล์ HID ผ่าน GATT
- HS ความเร็วสูง
- HSP โปรไฟล์ชุดหูฟัง
- MAC/PHY การควบคุมการเข้าถึงสื่อ/ระดับเชิงกายภาพ
- OBEX การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- PBAP โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์
- SCMS-T ระบบการจัดการการคัดลอกแบบอนุกรม
- SYNCH โปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน
- SRM โหมดการตอบครั้งเดียว
- VoIP เสียงผ่าน IP
- WBS เสียงพูดแถบกว้าง

1 Windows 8 และ Windows 8.1 รองรับโปรไฟล์เสียงโดยธรรมชาติ การโต้ตอบกับ Media Player และซอฟต์แวร์ VoIP อยู่นอกขอบเขตของ Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นไป

2 คุณสมบัติ Low Energy ของ Bluetooth ที่อธิบายในเอกสารนี้สำหรับ Windows 7 เท่านั้น Windows 8 และ Windows 8.1 รองรับ Low Energy ของ Bluetooth โดยธรรมชาติ และ Low Energy ของ Bluetooth อยู่นอกขอบเขตของ Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นไป

3 ไม่รองรับคุณสมบัติ Bluetooth ความเร็วสูงใน Windows Vista, Windows 7 ที่มีอะแดปเตอร์ต่อไปนี้:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260

ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด คุณสมบัติ Bluetooth ความเร็วสูงจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

4 ความสามารถในการปิดสัญญาณวิทยุ Bluetooth จากเมนูถาดระบบสำหรับ Windows 7 เท่านั้น