# Технология Bluetooth®

Технология беспроводной связи Bluetooth — это технология подключения на небольшом расстоянии, предназначенная для замены кабельных соединений с портативными и/или стационарными устройствами и поддерживающая высокий уровень безопасности.

Повсеместное использование Bluetooth и структуры технологии Bluetooth позволяет любому устройству с поддержкой Bluetooth подключиться к любому другому устройству Bluetooth, расположенному в пределах указанного радиуса действия.

Диапазон

Технология Bluetooth поддерживает диапазон ISM с частотой 2,4–2,485 ГГц, использующий расширенный спектр, скачкообразную смену частоты, полнодуплексный сигнал при номинальной скорости 1600 скачков/с. Диапазон ISM 2,4 ГГц доступен и может использоваться без лицензии в большинстве стран.

Радиус действия

Допустимое расстояние между устройствами Bluetooth зависит от применения. В спецификации Bluetooth минимальный определенный радиус действия составляет 10 метров или 30 футов, но нет установленного ограничения. Таким образом, производители могут настраивать свои решения для обеспечения расстояния, необходимого для поддержки их использования. Радиус действия классифицируется по классам радиоустройств:

- Класс 3 радиоустройств имеет радиус действия до 1 метра или 3 футов.
- Класс 2 радиоустройств имеет радиус действия 10 метров или 33 футов.
- Класс 1 радиоустройств имеет радиус действия 100 метров или 300 футов.

Мощность

Технология Bluetooth разработана для очень низкого энергопотребления и позволяет отключать радиоустройство Bluetooth, когда оно не используется.

Скорость передачи данных

- 1 Мбит/с для Bluetooth 1.2
- До 3 Мбит/с для Bluetooth 2.0 с EDR (Extended Data Rate)
- До 24 Мбит/с для Bluetooth High Speed

Для получения дополнительной информации о беспроводной технологии Bluetooth перейдите по ссылке www.bluetooth.com.