# Περιγραφή προϊόντος

## Επισκόπηση

Το λογισμικό Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση του υπολογιστή με διάφορες συσκευές Bluetooth, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ακουστικά-ψείρες, τα στερεοφωνικά ακουστικά, τα smartphone, οι εκτυπωτές, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κ.λ.π. Με το λογισμικό Bluetooth μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία, να ακούτε μουσική, να κάνετε φωνητικές κλήσεις και να χρησιμοποιείτε εκτυπωτές Bluetooth.

Με το λογισμικό Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology, η σύνδεση μέσω Bluetooth γίνεται απλά και έξυπνα (όλες οι συνδεδεμένες συσκευές εντοπίζονται και συνδέονται αυτόματα). Μπορείτε όμως και να κάνετε χειροκίνητες ρυθμίσεις, όποτε χρειάζεται.

Για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, η συσκευή ασύρματης επικοινωνίας Wi-Fi θα χρησιμοποιείται για συνδέσεις υψηλής ταχύτητας Bluetooth μόνο όταν εντοπίζει ότι χρειάζεται σύνδεση υψηλής ταχύτητας για μια μαζική μεταφορά δεδομένων .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα και τους προσαρμογείς που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματα προϊόντα Intel®.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποστηριζόμενες βασικές διασυνδέσεις Bluetooth:

- Διασύνδεση κεντρικού ελεγκτή (Host Controller Interface (HCI)) Bluetooth υψηλής ταχύτητας (High Speed (HS))

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth:

- Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)) (Πηγή/Καταβόθρα)1
- Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας [Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)] (Ελεγκτής/Στόχος)1
- Βασικό προφίλ απεικόνισης [Basic Imaging Profile (BIP)] (Εκκινητής/Αποκριτής)
- Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης (Basic Printing Profile (BPP)) – (Αποστολέας)
- Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol (FTP)) (Πελάτης/Διακομιστής)
- Προφίλ γενικής πρόσβασης (GAP)
- Προφίλ γενικών χαρακτηριστικών (GATT)
- Γενικό προφίλ διανομής ήχου/εικόνας [Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)] (Πηγή/Δέκτης)1
- Γενικό Προφίλ Ανταλλαγής Αρχείων (Generic Object Exchange Profile (GOEP)) (Πελάτης/Διακομιστής)
- Προφίλ Hands-Free (HFP) (πύλη ήχου) με υποστήριξη Wide-Band Speech (WBS)1
- Προφίλ ασύρματης εκτύπωσης εντύπων [Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)] (Πελάτης)
- Προφίλ Ακουστικού (Headset Profile (HSP)) (Πύλη ήχου)1
- Προφίλ HID over GATT (HOGP) (κεντρικός υπολογιστής), γνωστό και ως "προφίλ HID χαμηλής ενέργειας"2
- Προφίλ ώθησης αντικειμένων [Object Push Profile (OPP)] (Πελάτης/Διακομιστής)
- Προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό κατάλογο [Phone Book Access Profile (PBAP)] (Πελάτης)
- Προφίλ Συγχρονισμού (Synchronization Profile (SYNC)) (Πελάτης)

Λειτουργικά συστήματα:

- Windows Vista (32-bit και 64-bit) SP23
- Windows 7 (32-bit και 64-bit)
- Windows 8 (32-bit και 64-bit)
- Windows 8.1 (32-bit και 64-bit)

Το λογισμικό Intel® PROSet/Wireless Software εισάγει επίσης μερικές νέες δυνατότητες:

- Υποστήριξη Bluetooth υψηλής ταχύτητας3
- Ενοποίηση με το Windows Media Player και το Windows Media Center1
- Ενοποίηση με το λογισμικό Skype Voice over IP (VoIP)1
- Ενοποίηση με το Microsoft Office
- Δυνατότητα απενεργοποίησης της ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth4
- Υποστήριξη λειτουργίας πτήσης στα Windows 8 και Windows 8.1
- Υποστήριξη Bluetooth χαμηλής ενέργειας2

Λίστα αρκτικόλεξων:

- A2DP – Advanced Audio Distribution Profile (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου)
- AMP – Alternate MAC/PHY (Εναλλακτικό MAC/PHY)
- AVRCP – Audio/Video Remote Control Profile (Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Εικόνας)
- BIP – Basic Imaging Profile (Βασικό Προφίλ Απεικόνισης)
- BPP – Basic Printing Profile (Βασικό Προφίλ Εκτύπωσης)
- DRM – Digital Rights Management (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων)
- EDR – Enhanced Data Rate (Ενισχυμένη Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων)
- FTP – File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων)
- GAP – Προφίλ γενικής πρόσβασης
- GATT – Προφίλ γενικών χαρακτηριστικών
- HID – Συσκευή ανθρώπινης διασύνδεσης
- HFP – Hands-Free Profile (Προφίλ Hands-Free)
- HOGP – Προφίλ HID over GATT
- HS – High Speed (Υψηλή Ταχύτητα)
- HSP – Headset Profile (Προφίλ Ακουστικού)
- MAC/PHY – Media Access Control/Physical Layer (Έλεγχος Πρόσβασης Πολυμέσων/Φυσικό Στρώμα)
- OBEX – Object Exchange (Ανταλλαγή Αντικειμένων)
- PBAP – Phone Book Access Profile (Προφίλ Πρόσβασης σε Τηλεφωνικό Κατάλογο)
- SCMS-T – Serial Copy Management System (Σύστημα Διαχείρισης Σειριακής Αντιγραφής)
- SYNCH – Synchronization Profile (Προφίλ Συγχρονισμού)
- SRM – Single Response Mode (Λειτουργία Μονής Απόκρισης)
- VoIP – Voice over IP (Φωνή μέσω IP)
- WBS – Wide-Band Speech

1 Τα Windows 8 και Windows 8.1 υποστηρίζουν τα προφίλ ήχου εγγενώς. Αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση με προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων και με λογισμικό VoIP δεν ισχύει για το λογισμικό Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology από τα Windows 8 και έπειτα.

2 Η δυνατότητα Bluetooth χαμηλής ενέργειας που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο ισχύει μόνο για τα Windows 7. Τα Windows 8 και Windows 8.1 υποστηρίζουν εγγενώς τη δυνατότητα Bluetooth χαμηλής ενέργειας. Αντίστοιχα, η υποστήριξη Bluetooth χαμηλής ενέργειας δεν ισχύει για το λογισμικό Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology από τα Windows 8 και έπειτα.

3 Η δυνατότητα Bluetooth υψηλής ταχύτητας δεν υποστηρίζεται στα Windows Vista, Windows 7 με τους παρακάτω προσαρμογείς:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260

Η δυνατότητα Bluetooth υψηλής ταχύτητας είναι επίσης απενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις του προϊόντος.

4 Η δυνατότητα απενεργοποίησης της ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth από μενού της περιοχής ειδοποιήσεων διατίθεται μόνο στα Windows 7.