# Technologie Bluetooth®

Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která nahrazuje kabely propojující přenosná a pevně stojící zařízení při zachování vysoké úrovně zabezpečení.

Celosvětové rozšíření technologie Bluetooth a struktura této technologie umožňuje zařízením, která ji podporují, připojit se k libovolnému dalšímu zařízení podporujícímu technologii Bluetooth umístěnému ve specifikované blízké vzdálenosti.

Spektrum

Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje v průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém pásmu (ISM) na frekvenci 2,4 až 2,485 GHz a využívá plně duplexní signál s nominální rychlostí 1 600 skoků za sekundu s rozprostřeným spektrem a frekvenčními skoky. Pásmo ISM na frekvenci 2,4 GHz je dostupné a nelicencované ve většině zemí.

Dosah

Maximální vzdálenost mezi jednotlivými zařízeními Bluetooth závisí na konkrétních podmínkách. Základní specifikace předepisují minimální dosah 10 metrů (30 stop). Není však stanoven žádný limit, takže výrobci mohou své implementace přizpůsobit a nabízet dosah potřebný pro podporu svých vlastních řešení. Dosah je klasifikován rádiovou třídou:

- Rádiové jednotky třídy 3 mají dosah do 1 m (3 stopy).
- Rádiové jednotky třídy 2 mají dosah 10 m (33 stop).
- Rádiové jednotky třídy 1 mají dosah 100 m (300 stop).

Výkon

Technologie Bluetooth je navržena tak, aby měla velmi nízký příkon, a umožňuje také vypnout rádiový přenos v době nečinnosti.

Rychlost přenosu dat

- 1 Mb/s ve verzi Bluetooth 1.2
- Až 3 Mb/s ve verzi Bluetooth 2.0 s rozšířenou rychlostí přenosu dat (EDR)
- Až 24 Mb/s ve verzi Bluetooth High Speed

Další informace o bezdrátové technologii Bluetooth najdete na stránkách www.bluetooth.com.