# Tecnología Bluetooth®

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que pretende sustituir los cables que conectan los dispositivos fijos o portátiles, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de seguridad.

La aceptación mundial de la tecnología Bluetooth y su propia estructura permiten conectar cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth a cualquier otro dispositivo habilitado para Bluetooth que esté situado dentro de la proximidad especificada.

Espectro

La tecnología Bluetooth funciona en la banda para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) de 2,4 a 2,485 GHz y utiliza un espectro de difusión, saltos de frecuencia y señales de dúplex completo con una tasa nominal de 1.600 saltos/segundo. La banda ISM a 2,4 GHz está disponible sin licencia en la mayoría de los países.

Alcance

El alcance entre los dispositivos habilitados para Bluetooth depende de la aplicación. La especificación Bluetooth exige un alcance mínimo de 10 metros (30 pies) pero no hay ningún límite establecido, por lo que cada fabricante puede ajustar su implementación con el alcance necesario para los usos de sus soluciones. El alcance se clasifica según la clase de radio:

- La clase 3 ofrece un alcance de hasta 1 metro (3 pies).
- La clase 2 ofrece un alcance de 10 metros (33 pies).
- La clase 1 ofrece un alcance de 100 metros (300 pies).

Alimentación

La tecnología Bluetooth ha sido diseñada para tener un consumo eléctrico muy bajo y permite apagar la radio Bluetooth cuando está inactiva.

Velocidad de transmisión de datos

- 1 Mbps para Bluetooth 1.2
- Hasta 3 Mbps para Bluetooth 2.0 con velocidad de datos mejorada (EDR)
- Hasta 24 Mbps para Bluetooth de alta velocidad

Para obtener más información sobre la tecnología inalámbrica Bluetooth, visite www.bluetooth.com.