# Manual de Informação do Adaptador Intel® Sem Fios

Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores. Contudo, não se esqueça de que as novas funcionalidades fornecidas neste lançamento de software não são suportadas por adaptadores mais antigos e de legado.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Com o adaptador de rede WiFi, pode aceder a redes WiFi, partilhar ficheiros ou impressoras ou até partilhar a ligação Internet. Todas estas funcionalidades podem ser exploradas com uma rede WiFi em casa ou no escritório. Esta solução de rede WiFi foi concebida para ser utilizada em casa ou no escritório. Podem ser adicionados outros utilizadores e funcionalidades medida que as suas necessidades em termos de rede crescem e se alteram.

Este manual contém informação básica sobre os adaptadores Intel. Ele contém informação sobre várias propriedades dos adaptadores, que podem ser definidas para controlar e aumentar o desempenho do adaptador na rede sem fios e no ambiente específicos. Os adaptadores de rede sem fios Intel® permitem ligação rápida, sem fios para PCs desktops e notebooks.

- Definições do adaptador
- Informação sobre regulamentação
- Especificações
- Informações importantes
- Suporte
- Garantia
- Glossário

Dependendo do modelo do adaptador WiFi da Intel, o adaptador é compatível com as normas sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n (provisória 2.0). A trabalhar com frequências de 5 GHz ou 2,4 GHz, a velocidades de dados até 450 Mbps, pode agora ligar o seu computador a redes de alta velocidade existentes que utilizem vários pontos de acesso em ambientes grandes ou pequenos. O adaptador WiFi mantém o controlo automático da velocidade de dados de acordo com a localização do ponto de acesso e a força do sinal ara obter a ligação mais rápida possível. Todas as ligações da rede sem fios são facilmente geridas pelo utilitário de ligação WiFi. Os perfis que são configurados através do utilitário de ligação WiFi proporcionam medidas de segurança melhoradas com a autenticação de rede 802.1X.

A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

© 2004–2012 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 Estados Unidos

A cópia ou reprodução de qualquer material neste documento, seja de que forma for, sem a permissão por escrito da Intel Corporation está estritamente proibida. Intel® é marca comercial ou marca registada da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Outras marcas comerciais e nomes comerciais poderão ser utilizados neste documento para referir as entidades que reivindicam as marcas ou nomes ou os respectivos produtos. A Intel não dispõe de qualquer interesse proprietário em marcas comerciais e nomes comerciais que não sejam os seus. Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. Windows Vista é uma marca comercial ou marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

* Outros nomes e marcas poderão ser reivindicados como propriedade de terceiros.

A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento. Nem se compromete a actualizar as informações contidas neste documento.

"AVISO IMPORTANTE PARA TODOS OS UTILIZADORES OU DISTRIBUIDORES:

Os adaptadores LAN sem fios da Intel estão concebidas, fabricadas, testadas e submetidas a um controlo de qualidade para garantir que cumprem todos os requisitos necessários das entidades reguladoras locais e governamentais para as regiões para as quais são designadas e/ou enviadas. Dado que as LANs sem fios são geralmente dispositivos sem licença que partilham o espectro com radares, satélites e outros dispositivos com e sem licença, é por vezes necessário detectar, evitar e limitar dinamicamente a utilização para evitar a interferência com estes dispositivos. Em muitas situações, a Intel é obrigada a proporcionar dados de testes para provar a conformidade com os regulamentos regionais e governamentais para que possa ser concedida uma certificação ou aprovação para utilizar o produto. A EEPROM, o firmware e o controlador de software da LAN sem fios da Intel estão concebidos para controlar minuciosamente os parâmetros que afectam o funcionamento de rádio e para garantir a conformidade electromagnética (EMC). Estes parâmetros incluem, sem limitação, a energia de RF, a utilização do espectro, a procura dos canais e a exposição humana.

Por estas razões, a Intel não pode permitir qualquer manipulação por terceiros do software fornecido em formato binário com os adaptadores LAN sem fios (p. ex., a EEPROM e o firmware). Além disso, se utilizar qualquer patch, utilitário ou código com os adaptadores LAN sem fios da Intel que tenha sido manipulado por uma entidade não autorizada (i.e., patches, utilitários ou código (incluindo modificações no código fonte aberto) que não tenham sido validados pela Intel), (i) será o único responsável por garantir a conformidade legal dos produtos, (ii) a Intel não terá qualquer responsabilidade, ao abrigo de qualquer teoria de responsabilização por quaisquer problemas associados aos produtos modificados, incluindo, entre outros, reclamações nos termos da garantia e/ou problemas resultantes da não conformidade legal, e (iii) a Intel não proporcionará nem será obrigada a prestar suporte a terceiros por esses produtos modificados.

Nota: Muitas entidades reguladoras consideram os adaptadores LAN sem fios como "módulos" e, em conformidade, condicionam a aprovação legal ao nível de sistema à recepção e revisão dos dados de testes que documentem que as antenas e a configuração do sistema não fazem com que a EMC e o funcionamento de rádio não estejam em conformidade com os regulamentos."

20 de Junho de 2012