# Leitfaden zu Intel® drahtlosen Adaptern

Diese Version der Intel® PROSet/Wireless WiFi Software ist mit den folgenden Adaptern kompatibel. Beachten Sie jedoch, dass neuere Funktionen dieser Softwareversion auf älteren Adaptern in der Regel nicht unterstützt werden.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Mit Ihrer WiFi-Netzwerkkarte können Sie auf WiFi-Netzwerke zugreifen, Dateien oder Drucker freigeben und sogar Ihre Internetverbindung gemeinsam nutzen. Ein WiFi-Netzwerk bietet Ihnen all diese Funktionen, ganz gleich ob zu Hause oder im Büro. Die WiFi-Netzwerk-Lösung kann in beiden Umgebungen eingesetzt werden. Weitere Anwender und Funktionen können hinzugefügt werden, wenn Ihr Bedarf wächst oder sich ändert.

Dieser Leitfaden enthält grundlegende Informationen zu Intel Adaptern. Dazu gehören Informationen zu mehreren Adaptereigenschaften, die Sie zur Steuerung und Leistungsverbesserung des Adapters für Ihr spezifisches WLAN und Ihre Umgebung anpassen können. Intel® WLAN-Adapter ermöglichen eine drahtlose, schnelle Netzwerkverbindung für Desktop-Computer und Notebooks.

- Adaptereinstellungen
- Zulassungsinformationen
- Spezifikationen
- Wichtige Informationen
- Support
- Garantie
- Glossar

Je nach Modell Ihres Intel WiFi-Adapters ist der Adapter mit dem drahtlosen Standard 802.11a, 802.11b, 802.11g oder 802.11n (Entwurf 2.0) kompatibel. Mit Betriebsfrequenzen von 5 oder 2,4 GHz und Datenraten von bis zu 450 Mbit/s können Sie Ihren Computer jetzt mit vorhandenen Hochgeschwindigkeitsnetzwerken verbinden, die in sowohl kleineren als auch größeren Umgebungen mehrere Zugriffspunkte verwenden. Ihr WiFi-Adapter steuert die Datenraten je nach Zugriffspunktstandort und Signalstärke automatisch, um die schnellstmögliche Verbindung zu erreichen. Alle Ihre drahtlosen Netzwerkverbindungen lassen sich mit der WiFi Connection Utility leicht verwalten. Profile, die mithilfe der WiFi Connection Utility eingerichtet werden, bieten verbesserte Sicherheitsvorkehrungen bei der 802.1X-Netzwerkauthentifizierung.

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten.

© 2004–2012 Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Das Kopieren oder Nachbilden des in diesem Dokument enthaltenen Materials ohne schriftliche Genehmigung von Intel Corporation ist streng verboten. Intel ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. In diesem Dokument können zudem weitere Marken oder Handelsnamen verwendet werden, die auf die jeweiligen Inhaber dieser Marken oder deren Produkte verweisen. Intel verfügt außer im Fall seiner eigenen Marken über keinerlei Eigentumsrechte an Marken oder Handelsnamen. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Windows Vista ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Intel Corporation übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument. Darüber hinaus verpflichtet sich Intel nicht, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

"WICHTIGER HINWEIS FÜR ALLE BENUTZER ODER DISTRIBUTOREN:

Intel WLAN-Adapter werden entwickelt, hergestellt, getestet und auf ihre Qualität überprüft, um sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Anforderungen örtlicher und staatlicher Aufsichtsbehörden für die Region erfüllen, in die sie geliefert werden oder geliefert werden sollen. Da WLANs normalerweise unlizenzierte Geräte sind, die dasselbe Frequenzspektrum wie Radar, Satelliten und andere lizenzierte und unlizenzierte Geräte benutzen, ist es in manchen Fällen notwendig, ihre Verwendung dynamisch zu erfassen, zu vermeiden oder einzuschränken, um Interferenzen mit diesen Geräten zu vermeiden. In vielen Fällen wird von Intel verlangt, Testdaten bereitzustellen, die regionale und örtliche Einhaltung der regionalen und staatlichen Vorschriften belegen, bevor eine Zertifizierung oder eine Genehmigung zum Gebrauch des Produkts erteilt wird. EEPROM, Firmware und Softwaretreiber von Intels WLANs sind so gebaut, dass sie die Parameter, die sich auf den Senderbetrieb auswirken, sorgfältig kontrollieren und Einhaltung der elektromagnetischen Vorschriften (EMC) gewährleisten. Zu diesen Parametern gehören unter anderem Hochfrequenz-Leistungsniveaus, Spektrumnutzung, Kanalsuchdurchlauf sowie Schutz von Personen.

Aus diesen Gründen kann Intel keinen Dritten gestatten, die mit den WLAN-Adaptern gelieferte Software im Binärformat (d. h. EEPROM und Firmware) in irgendeiner Form zu manipulieren. Sollten Sie darüber hinaus Patches, Dienstprogramme oder Code zusammen mit den Intel WLAN-Adaptern verwenden, die von dazu nicht berechtigten Dritten manipuliert worden sind (d. h. Patches, Dienstprogramme oder Code - einschließlich Open Source-Codeänderungen -, die nicht von Intel validiert worden sind), (i) tragen Sie allein die Verantwortung für die Einhaltung der aufsichtsbehördlichen Vorschriften durch die Produkte, (ii) übernimmt Intel keinerlei Haftung unter jeglicher Theorie der Haftbarkeit für alle Probleme in Verbindung mit den veränderten Produkten, einschließlich und ohne Einschränkung Garantieansprüche und/oder Konsequenzen der Nichteinhaltung aufsichtsbehördlicher Vorschriften, und (iii) bietet Intel weder Dritten Support für derartig veränderte Produkte noch kann von Intel Unterstützung bei der Bereitstellung von Support dafür verlangt werden.

Hinweis: Viele Aufsichtsbehörden sehen WLAN-Adapter als "Module" an und erteilen aufsichtsbehördliche Genehmigungen auf Systemebene nur nach Erhalt und Überprüfung von Testdaten, die belegen, dass die Antennen und die Systemkonfiguration keine Verstöße gegen Vorschriften durch EMC oder Senderbetrieb verursachen."

20. Juni 2012