Legenda "Elementy elektryczne"
· 0.. Kompletny pojazd
· 1.. Zespół napędowy
· 2.. Zawieszenie
· 3.. Oświetlenie, lusterka, szyby, wycieraczki
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0.. Kompletny pojazd
01A01	Elektryka centralna
01A02	moduł sterujący systemu zarządzania akumulatorem
01A03	chłodzenie akumulatora wysokiego napięcia
01A04	stabilizator napięcia
01A05	skrzynka bezpieczników wysokiego napięcia
01A06	skrzynka bezpieczników wysokiego napięcia układu chłodzenia zamontowanego na dachu
01A07	elektroniczna stacyjka EIS
01A08	moduł sterujący monitorowania napięcia akumulatora
01A09	agregat prądu awaryjnego
01A10	panel obsługi agregatu prądu awaryjnego
01A11	moduł sterujący LIN/ interfejs CAN 1
01A12	moduł sterujący LIN/ interfejs CAN 2
01A13	moduł sterujący bramki CAN zintegrowanych systemów elektronicznych IES
01A14	moduł CAN, zacisk W
01A15	Skrzynka bezpieczników z tyłu
01A16	elektroniczna bezstykowa stacyjka EIS
01A17	łącznik zgrzewany przewodów 1, zacisk 30
01B01	przełącznik blokady rozruchu/ klapa tabliczki z numerem z przodu
01B02	Przełącznik blokady rozruchu zasilania wodą zewnętrzną
01C01	kondensator przeciwzakłóceniowy alternatora
01D01	rezerwowe zasilanie prądem przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
01F02	bezpiecznik główny zacisku 15
01F03	bezpiecznik wzbudzenia wstępnego alternatora 2
01F04	bezpiecznik zacisku D +
01F05	bezpiecznik zintegrowana elektronika systemów IES zacisk 30
01F06	bezpiecznik zintegrowana elektronika systemów IES zacisk 15
01F07	bezpiecznik główny zacisk 30
01F08	bezpiecznik główny zacisku 30
01F09	bezpiecznik główny ogrzewanie/ogrzewanie dodatkowe
01F10	bezpiecznik główny systemu zarządzania silnikiem
01F11	urządzenie ochronne skutki uszkodzeń
01F12	bezpiecznik główny akumulatora rozruchowego
01F13	bezpiecznik główny zacisk 30
01F14	Bezpiecznik zamek zapłonowy
01F15	Bezpiecznik rozrusznik
01F16	Bezpiecznik Zasilanie napięciem 12 V
01F17	Bezpiecznik Zacisk 15
01F18	Bezpiecznik przetwornik napięcia 24 V/12 V
01F19	Bezpiecznik ogniwo paliwowe
01F20	Bezpiecznik Odczyt napięcia alternatora
01F21	Bezpiecznik alternator Zacisk 15
01F22	Bezpiecznik Blokada ruszania Komora akumulatora
01F23	Bezpieczniki alternatora 1, rezerwa
01F24	Bezpieczniki alternatora 1, rezerwa
01F25	Bezpieczniki alternatora 2, rezerwa
01F26	Bezpieczniki alternatora 2, rezerwa
01F27	Bezpiecznik głównego wyłącznika akumulatora
01F28	bezpiecznik główny 12 V zacisk 30
01F29	bezpiecznik główny 12 V zacisk 15
01F30	bezpiecznik korektor 24 V
01F31	bezpiecznik korektor 12 V
01F32	bezpiecznik główny akumulator 12 V
01F33	bezpiecznik główny 12 V zacisk 15
01F34	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 24 V, zacisk 30
01F35	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 24 V, zacisk 30
01F36	bezpiecznik dodatkowych podzespołów/ akumulatora wysokiego napięcia, zacisk 15
01F37	bezpiecznik dodatkowych podzespołów/ akumulatora wysokiego napięcia, zacisk 30
01F38	bezpiecznik układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia, zacisk 30
01F39	przełącznik ochronny- bezpiecznik różnicowoprądowy
01F40	bezpiecznik 230 V
01F41	bezpiecznik przetwornika napięcia 24 V/12 V
01F42	przełącznik ochronny- bezpiecznik różnicowoprądowy
01F43	przełącznik ochronny przewodów
01F44	przełącznik ochronny przewodów
01F45	przełącznik ochronny przewodów
01F46	przełącznik ochronny przewodów
01F47	bezpiecznik falownika
01F48	przełącznik ochronny- bezpiecznik różnicowoprądowy
01F49	przełącznik ochronny przewodów
01F50	bezpiecznik obwodu uruchamiania falownika
01F51	bezpiecznik falownika
01F52	przełącznik ochronny przewodów
01F53	przełącznik ochronny przewodów
01F54	czujnik stanu izolacji
01F55	bezpiecznik alternatorów, zacisk 15
01F56	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
01F57	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
01F58	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
01F59	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 15
01F60	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 15
01F61	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 15
01F62	bezpiecznik rozdzielacza, zacisk 15
01F63	bezpiecznik rozdzielacza, zacisk 30
01F64	bezpiecznik obwodu uruchamiania falownika
01F65	przełącznik ochronny przewodów
01F66	przełącznik ochronny przewodów
01F67	bezpiecznik agregatu prądu awaryjnego
01F68	bezpiecznik czujników, zacisk 15
01F69	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN 1, zacisk 15
01F70	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN 1, zacisk 30
01F71	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN 2, zacisk 15
01F72	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN 2, zacisk 30
01F73	bezpiecznik główny zacisku 15
01F74	bezpiecznik 12 V rozszerzenia PDB przegrody akumulatora, zacisk 30
01F75	bezpiecznik 12 V zacisku 15
01F76	bezpiecznik rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30
01F77	bezpiecznik rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 15
01F78	bezpiecznik główny zacisku 30
01F79	bezpiecznik obwodu monitorowania napięcia 12 V
01F80	bezpiecznik wysokiego napięcia plus układu chłodzenia zamontowanego na dachu
01F81	bezpiecznik grupy napędu 2, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F82	bezpiecznik grupy napędu 1, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F83	bezpiecznik dodatkowych zespołów 2, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F84	bezpiecznik dodatkowych zespołów 1, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F85	bezpiecznik dodatkowych zespołów 3, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F86	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
01F87	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
01F88	pirobezpiecznik przetwornika napięcia 1, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F89	pirobezpiecznik przetwornika napięcia 2, przewód dodatni wysokiego napięcia
01F90	bezpiecznik układu chłodzenia zamontowanego na dachu, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F91	bezpiecznik grupy napędu 2, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F92	bezpiecznik grupy napędu 1, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F93	bezpiecznik dodatkowych podzespołów 2, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F94	bezpiecznik dodatkowych podzespołów 1, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F95	bezpiecznik dodatkowych podzespołów 3, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F96	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
01F97	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
01F98	pirobezpiecznik przetwornika napięcia 1, przewód ujemny wysokiego napięcia
01F99	pirobezpiecznik przetwornika napięcia 2, przewód ujemny wysokiego napięcia
01G01	alternator 1
01G02	alternator 2
01G03	alternator 3
01G04	akumulator 1
01G05	akumulator 2
01G06	akumulator 3
01G07	akumulator 4
01G08	akumulator wysokiego napięcia
01G09	ogniwo paliwowe BZ 1
01G10	ogniwo paliwowe BZ 2
01G11	akumulator agregatu prądu awaryjnego
01G12	akumulator 5
01G13	akumulator 6
01G14	alternator 4
01G15	moduł rekuperacji RKM
01G16	zbiornik Mild-Hybrid MHS 1
01G17	zbiornik Mild-Hybrid MHS 2
01H01	kontrolka ładowania alternator 2
01H02	kontrolka alternator 3
01H03	lampka kontrolna zapłonu
01H04	Kontrola ładowania alternatora 1
01H05	lampka kontrolna wyłącznika głównego
01H06	lampka kontrolna zewnętrznego złącza 230V AC
01H07	lampka kontrolna pokrywy tylnej w położeniu otwartym
01H08	lampka kontrolna deaktywacji trybu oszczędnościowego
01K01	przekaźnik odciążenia zacisk. 15
01K02	przekaźnik rozrusznik akumulatory
01K03	Przekaźnik D + interfejs producent zabudowy
01K04	Przekaźnik D + interfejs producent zabudowy
01K05	Odłącznik baterii
01K06	Przekaźnik D +
01K07	Odłącznik akumulatory rozruchowe
01K08	Przekaźnik Zasilanie napięciem 12 V
01K09	Przekaźnik odciążenia Zacisk 15
01K10	Przekaźnik udostępnienia zapłonu
01K11	Przekaźnik udostępnienie zapłonu
01K12	Przekaźnik głównego wyłącznika akumulatora
01K13	przekaźnik złącza urządzeń klienta 24 V
01K14	przekaźnik 230 V
01K15	przekaźnik zasterowania falownika
01K16	przekaźnik zasterowania falownika
01K17	przekaźnik zasilania 230 V z zewnętrznego źródła
01K18	Przekaźnik trybu wystawowego
01K19	przekaźnik zacisku 15
01K20	przekaźnik 230 V
01K21	przekaźnik 230 V
01K22	przekaźnik 230 V
01K23	przekaźnik 230 V
01K24	przekaźnik 230 V
01K25	przekaźnik zasterowania 230 V
01K26	przekaźnik zasterowania 230 V
01K27	przekaźnik zasterowania 230 V
01K28	przekaźnik zasterowania 230 V
01K29	przekaźnik 230 V
01K30	przekaźnik udostępniania kuchni
01K31	przekaźnik zasterowania napięcia na gniazdka elektryczne
01K32	przekaźnik equalizera 12 V
01K33	przekaźnik equalizera 24 V
01K34	przekaźnik 12 V, zacisk 15
01K35	przekaźnik wyłącznik główny AKTYWNY
01K36	przekaźnik 230 V
01K37	Przekaźnik elektrycznego złącza rezerwy
01K38	przekaźnik zabezpieczenia dolnonapięciowego
01K39	Przekaźnik odwzbudzenia alternatora
01K40	przekaźnik zasterowania napięcia na gniazda elektryczne
01K41	przekaźnik złącza urządzeń klienta 24 V
01K42	przekaźnik odcinający akumulatory rozruchowe
01K43	Dodatkowy przekaźnik zasilania napięciem 12 V
01K44	Przekaźnik złącza urządzeń klienta 12 V
01K45	przekaźnik zasilania 230 V nagrzewnicy z zewnętrznego źródła
01K46	przekaźnik zwłoczny złącza urządzeń klienta 24 V
01K47	przekaźnik zwłoczny złącza urządzeń klienta 24 V w sieci WLAN
01K48	przekaźnik złącza urządzeń klienta 24 V w sieci WLAN
01K49	przekaźnik zasilania 230 V z zewnętrznego źródła
01K50	przekaźnik złącza urządzenia klienta 80 A
01K51	przekaźnik złącza 24 V podczas postoju pojazdu
01K52	przekaźnik zasterowania przełączenia na gniazda elektryczne dwustykowy zwierny
01K53	przekaźnik zasterowania falownika ładowania
01K54	przekaźnik wskaźnika napięcia akumulatora
01K55	przekaźnik złącza 15 A, zacisk D+
01K56	przekaźnik odcinający samopodtrzymywanie akumulatorów rozruchowych
01K57	przekaźnik trybu wystawowego falownika
01K58	przekaźnik pracy na wybiegu gniazda 12 V
01K59	przekaźnik złącza oświetlenia 12 V
01K60	przekaźnik procesu ładowania
01K61	przekaźnik gniazda 12-V
01K62	przekaźnik zapalniczki 12 V
01K63	Przekaźnik 2 modułu wystawowego
01K64	łącznik zgrzewany przewodów 1, masa
01K65	 zawór elektromagnetyczny obwodu wodnego dodatkowego ogrzewania ZHE
01K66	generator dźwięku
01K67	przekaźnik zasilania 230V z zewnętrznego źródła
01K68	przekaźnik ograniczenia prądu włączania
01M01	silnik sprężarki układu klimatyzacji akumulatora wysokiego napięcia
01M02	wentylator falownika
01M03	Wentylator schowka Mid-Hybrid
01N01	przetwornik napięcia
01N02	przetwornik napięcia 24V/12V
01N03	korektor 24 V/12 V
01N04	przetwornik napięcia 24 V/12 V
01N05	przetwornik napięcia 1 ogniwa paliwowego BZ, wysokie napięcie
01N06	przetwornik napięcia 2 ogniwa paliwowego BZ, wysokie napięcie
01N07	przetwornik napięcia 24 V/12 V systemu SAT
01N08	przetwornik napięcia 24 V/12 V
01N09	Przetwornik napięcia 1 BZ_ogniwo paliwowe, moduł sterujący
01N10	Przetwornik napięcia 2 BZ_ogniwo paliwowe, moduł sterujący
01P01	wskaźnik napięcia akumulatora
01R01	wzbudzenie wstępne alternator 1
01R02	wzbudzenie wstępne alternator 2
01R03	wzbudzenie wstępne alternator 3
01R04	rezystor wyłącznika głównego
01R05	rezystor końcowy CAN zintegrowanych systemów elektronicznych
01R06	rezystor pulldown przekaźnika akumulatora rozruchowego
01R07	rezystor końcowy diagnostyki dodatkowego zespołu 1
01R08	rezystor końcowy diagnostyki dodatkowego zespołu 2
01R09	rezystor rozdzielacza napięcia u góry
01R10	rezystor końcowy diagnostyki dodatkowego zespołu 3
01R11	rezystor rozdzielacza napięcia u dołu
01R12	 rezystor pulldown, zacisk W
01S01	ręczny wyłącznik główny baterii
01S02	Przełącznik zapłon wł. satelita
01S03	przełącznik akumulatory rozruchowe
01S04	Przełącznik jazda/start
01S05	Przełącznik zapłon wł.
01S06	Przełącznik Włączenie trybu ekonomicznego wył.
01S07	Przełącznik zapłon wł. Deska rozdzielcza
01S08	Przełącznik Hamulec przystankowy Komora akumulatora
01S09	Przełącznik zapłon WŁ Pokrywa wlewu paliwa
01S10	Główny wyłącznik odbiorników Zacisk 30
01S11	Przełącznik zapłon wł skrzynka elektryki
01S12	włącznik dodatkowo dla akumulatorów rozruchowych
01S13	przełącznik złącza urządzeń klienta 24 V
01S14	przełącznik monitorowania pokrywy skrzynki bezpieczników
01S15	wyłącznik główny dodatkowych akumulatorów
01S16	przełącznik obwodu uruchamiania falownika
01S17	wyłącznik główny odbiorników, stopień 1
01S18	wyłącznik główny odbiorników, stopień 1 WYŁ
01S19	przełącznik zwłoczny automatycznego wyłączania silnika
01S20	przełącznik
01S21	przekaźnik odcinający zacisk 30, IBIS
01S22	przełącznik wyposażenia demonstracyjnego (wystawy)
01S23	przełącznik wyposażenia demonstracyjnego (wystawy)
01S24	przełącznik dodatkowych akumulatorów
01S25	wyłącznik awaryjny falownika
01S26	przełącznik trybu wystawowego
01S27	przełącznik udostępniania rozruchu silnika w komorze silnika
01S28	przełącznik gniazd 230 V
01S29	wyłącznik akumulatora 2, dodatkowy
01S30	wyłącznik akumulatora 1, dodatkowy
01S31	przełącznik kluczykowy blokady rozruchu
01S32	Przełącznik kluczyka blokady zapłonu
01S33	przełącznik odcinający akumulatory rozruchowe, dodatkowy
01S34	Przełącznik złącza 1 w tablicy rozdzielczej 24 V
01S35	przełącznik zasterowania przekaźnika odbiorników
01S36	przełącznik zasterowania przekaźnika zwłocznego odbiorników
01S37	przełącznik odbiorników w miejscu działania
01S38	przycisk startu alarmowego
01S39	przełącznik oszczędzania paliwa, przegroda osprzętu elektronicznego
01S40	przełącznik gniazda 230 V
01S41	przełącznik 2 trybu wystawowego
01S42	przełącznik pokrywy tylnej
01S43	przełącznik jazda/start w przednim pasie podokiennym
01S44	Przełącznik odcinania akumulatorów rozruchowych
01S45	Awaryjny włącznik zapłonu
01S46	przełącznik złącza urządzeń klienta
01S47	przełącznik złącza oświetlenia
01S48	przełącznik podwójnego złącza USB
01S49	MBB 16 RHD 2A
01U01	falownik dodatkowych zespołów 1
01U02	falownik dodatkowych zespołów 2
01U03	falownik 24 V/230 V
01U04	falownik 24 V/230 V
01U05	falownik dodatkowych zespołów 3
01U06	falownik ładowania 24 V/230 V
01V01	Dioda odsprzężenia D +
01V02	Dioda odciążenia przekaźnik Zacisk 15
01V03	Dioda alternator Zacisk 15
01V04	Dioda rozprzęganie D + alternator 1
01V05	Dioda rozprzęganie D + alternator 2
01V06	Dioda rozprzęganie D + alternator 3
01V07	Dioda udostępnienia zapłonu
01V08	dioda modułu identyfikacji szyny
01V09	grupa diod alternatorów, zacisk 15
01V10	dioda wyłącznika głównego
01V11	grupa diod pracy alternatora, producent zabudowy
01V12	dioda odsprzęgająca swobodnie programowalne sterowanie FPS
01V13	dioda zasterowania akumulatorów rozruchowych
01V14	dioda statusu drzwi OTWARTE
01V15	dioda urządzenia klienta 12 V
01V16	dioda zasterowywania falownika
01W01	punkt masowy skrzynki złączy dodatkowych zespołów, falownik 1
01W02	punkt masowy skrzynki złączy dodatkowych zespołów, falownik 2
01W03	punkt masowy skrzynki złączy dodatkowych zespołów, falownik 3
01X01	Połączenie start z zewnątrz
01X02	gniazdo wtyczkowe 12-V półka techniczna
01X03	Złącze udostępnienie zapłonu
01X04	łącznik złącza urządzeń klienta 24 V
01X05	rozdzielacz falownika prądu zmiennego 230 V AC, wejście
01X06	wtyk diagnostyczny akumulatora wysokiego napięcia
01X07	el. złącze diagnostyki dodatkowego zespołu 1
01X08	el. złącze diagnostyki dodatkowego zespołu 2
01X09	rozdzielacz gniazda pomocy przy rozruchu
01X10	el. złącze diagnostyki dodatkowego zespołu 3
01X11	rozdzielacz falownika prądu zmiennego 230 V AC, wyjście
01X12	łącznik 12 V zacisku 30, dodatkowy
01X13	zacisk 15 12 V dodatkowo
01X14	złącze napięcia zmiennego 230 V
01X15	Blokada zapłonu przez przełącznik kluczyka
01X16	Łącznik przekazywania aktywacji SAE do komputera wtykowego
01X17	Dodatkowy rozdzielacz 12 V, zacisk 30 przetwornika napięcia
01X18	Dodatkowy rozdzielacz 12 V, zacisk 15 przetwornika napięcia
01X19	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X20	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X21	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X22	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X23	zacisk PE
01X24	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X25	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X26	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X27	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X28	łącznik prądu zmiennego 230 V AC
01X29	szyna PE skrzynki rozdzielczej falownika
01X30	łącznik przełącznika jazda/start w przednim pasie podokiennym
01X31	Zacisk zasilania falownika
01X32	Szyna PE skrzynki rozdzielczej zasilania z zewnętrznego źródła
01X33	Zacisk szeregowy L1
01X34	Zacisk szeregowy N
01X35	zacisk szeregowy PE
01X36	zacisk szeregowy PE
01X37	Zacisk szeregowy L1
01X38	Zacisk szeregowy L1
01X39	Zacisk szeregowy N
01X40	rozdzielacz przewodu zerującego
01X41	Zacisk szeregowy L2
01X42	Zacisk szeregowy L3
01X43	Zacisk szeregowy L1
01X44	przewód ochronny rozdzielacza
01X45	rozdzielacz przewodu zerującego
01X46	zacisk trzpieniowy zasilania energią dodatkowych odbiorników w przednim członie pojazdu
01X47	listwa zaciskowa skrzynki rozdzielczej falownika
01X48	lista zaciskowa skrzynki rozdzielczej zasilania z zewnętrznego źródła
01X49	rozdzielacz przewodu zerującego
01X50	przewód ochronny listwy zaciskowej w skrzynce rozdzielacza w bagażniku
01X51	Listwa zaciskowa skrzynki rozdzielczej falownika 2
01X52	w przypadku jednoobwodowego ogrzewania podłogowego
01X53	zakres dostawy nagrzewnicy ściennej
01X54	Zacisk szeregowy N
01X55	Zacisk szeregowy N
01X56	szyna PE skrzynki rozdzielczej falownika stopnia
01X57	przewód ochronny listwy zaciskowej w skrzynce rozdzielczej zewnętrznego zasilania nagrzewnicy
01X58	szyna PE skrzynki rozdzielczej falownika, dodatkowa
01X59	zacisk szeregowy PE
01X60	przewód ochronny ładowarki, listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej
01X61	Złącze wtykowe silnik Start/top
01X62	Listwa zaciskowa skrzynki rozdzielczej prostownika
01X63	zacisk trzpienia, zasilanie prądem 24 V
01Y01	elektromagnes unoszenia blokady skrzynki akumulatora
01Z01	łącznik zgrzewany 1 zasilacza i rozdzielacza prądu
01Z02	łącznik zgrzewany 2 zasilacza i rozdzielacza prądu
01Z03	łącznik zgrzewany 1, status pracy silnika
01Z04	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-High dodatkowych zespołów
01Z05	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-Low dodatkowych zespołów
01Z06	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN-High dodatkowych zespołów
01Z07	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN-Low dodatkowych zespołów
01Z08	łącznik zgrzewany 1 czujników dodatkowych zespołów
01Z09	łącznik zgrzewany 1 zasilania napięciem komputera pokładowego
01Z10	łącznik zgrzewany 1 wyłącznika głównego
01Z11	łącznik zgrzewany przewodów 3 zasilacza i rozdzielacza prądu
01Z12	łącznik zgrzewany 1 alternatorów
01Z13	łącznik zgrzewany 2 alternatorów
01Z14	łącznik zgrzewany 1, stopień 1 zapłonu
01Z15	łącznik zgrzewany 1 masy, dodatkowe zespoły
01Z16	łącznik zgrzewany 2 masy, dodatkowe zespoły
01Z17	łącznik zgrzewany 1 LIN alternatorów
01Z18	łącznik zgrzewany 1 czujnika napięcia alternatora
01Z19	łącznik zgrzewany 4 zasilacza i rozdzielacza prądu
01Z20	łącznik zgrzewany 2 LIN alternatorów
01Z21	łącznik zgrzewany 3 LIN alternatorów
01Z22	łącznik zgrzewany 4 LIN alternatorów
01Z23	łącznik zgrzewany 5 LIN alternatorów
01Z24	łącznik zgrzewany 6 LIN alternatorów
01Z25	łącznik zgrzewany 3 alternatorów
01Z26	łącznik zgrzewany 4 alternatorów
01Z27	łącznik zgrzewany 5 alternatorów
01Z28	łącznik zgrzewany 6 alternatorów
01Z29	łącznik zgrzewany 7 LIN alternatorów
01Z30	łącznik zgrzewany 8 LIN alternatorów
01Z31	łącznik zgrzewany 3 masy, dodatkowe zespoły
01Z32	łącznik zgrzewany 1 masy akumulatora wysokiego napięcia
01Z33	łącznik zgrzewany 1 dodatkowych podzespołów, zacisk 30
01Z34	łącznik zgrzewany 1 dodatkowych podzespołów, zacisk 15
01Z35	punkt zgrzania 1 masy przetwornika napięcia 1 ogniwa paliwowego instalacji wysokiego napięcia
01Z36	punkt zgrzania 1 masy przetwornika napięcia 2 ogniwa paliwowego instalacji wysokiego napięcia
01Z37	łącznik zgrzewany 1 masy CAN akumulatora wysokiego napięcia
01Z38	łącznik zgrzewany 1 przetwornika napięcia
01Z39	łącznik zgrzewany 2 przetwornika napięcia
01Z40	Łącznik zgrzewany przełącznika kluczyka zatwierdzenia rozruchu
01Z41	Łącznik zgrzewany przełącznika kluczyka zatwierdzenia rozruchu
01Z42	łącznik zgrzewany 1 modułu sterującego zacisku 15
01Z43	łącznik zgrzewany 2 modułu sterującego zacisku 15
01Z44	łącznik zgrzewany 3 modułu sterującego zacisku 15
01Z45	Łącznik zgrzewany 1 masy
01Z46	łącznik zgrzewany 1 Download Device DLD, zacisk 30
01Z47	łącznik zgrzewany 3 przetwornika napięcia
01Z48	łącznik zgrzewany 4 przetwornika napięcia
01Z49	łącznik zgrzewany 1 w kanale przewodów z przodu z lewej strony
01Z50	łącznik zgrzewany 1 w kanale przewodów z tyłu z lewej strony
01Z51	łącznik zgrzewany 1 w kanale przewodów z przodu z prawej strony
01Z52	łącznik zgrzewany 1 w kanale przewodów z tyłu z prawej strony
01Z53	łącznik zgrzewany 1 trybu wystawowego
01Z54	łącznik zgrzewany przewodów 1, połączenie instalacji oświetleniowej
01Z55	łącznik zgrzewany przewodów 1, złącze 1 urządzeń klienta
01Z56	łącznik zgrzewany przewodów 1, złącze 2 urządzeń klienta
01Z57	łącznik zgrzewany 1 obwodu zasterowania przekaźnika 12 V, zacisk 15
01Z58	łącznik zgrzewany 2 czujnika napięcia alternatora
01Z59	łącznik zgrzewany 5 zasilacza i rozdzielacza prądu
02A01	Moduł sterujący kontroli ładowania akumulatora
02A02	Moduł identyfikacji autobusu
02A03	statecznik monitorowania żarówek
02A04	statecznik monitorowania żarówek
02A05	moduł sterujący bezprzewodowego połączenia smartfona WSPC-CU
02B01	Czujnik temperatury baterii
02B02	Przełącznik Blokada rozruchu
02B03	przełącznik ciśnieniowy złącza do napełniania
02B04	czujnik przełącznika ciśnieniowego złącza do napełniania z przodu
02B05	inteligentny czujnik akumulatora
02B06	czujnik temperatury akumulatora 2
02C01	Kondensator tablicy LIN, inteligentny czujnik akumulatora
02F01	Bezpiecznik gniazdka wtyczkowego pomocnicza tablica rozdzielcza/oświetlenie komora silnika
02F02	Bezpiecznik gniazdka wtyczkowego Skrzynka elektryki/Deska rozdzielcza/ELA
02F03	Bezpiecznik gniazdka wtyczkowego ładowanie zdalne
02F04	Bezpiecznik gniazdka wtyczkowego komora silnika i oświetlenie
02F05	wkładka zabezpieczająca przewód ładowania akumulatora głównego
02F06	Bezpiecznik gniazdko wtyczkowe 24-V Zacisk 30
02F07	Bezpiecznik gniazdko wtyczkowe 24-V Zacisk 15
02F08	Bezpiecznik gniazdo wtyczkowe 12-V Zacisk 15
02F09	Bezpiecznik gniazdo wtyczkowe 24-V zacisk 15
02F10	Bezpiecznik gniazdo/oświetlenie ogniwo paliwowe ZST
02F11	Bezpiecznik gniazdo minikuchnia
02F12	Bezpiecznik gniazdo dostawa klienta
02F13	Bezpiecznik gniazdo Wnęka na gaśnicę
02F14	Bezpiecznik połączenie urządzenia klienta 24 V Zacisk 15
02F15	Bezpiecznik zapalniczka 12 V
02F16	Bezpiecznik Gniazdo wtykowe 24-V Zacisk 30 Komora akumulatora
02F17	Bezpieczniki 24-V-gniazdka komory chłodniczej
02F18	Bezpieczniki 24-V-gniazdka drukarki biletów
02F19	Bezpieczniki 24-V-gniazdka sterowania światłami sygnalizacji ulicznej
02F20	wkładka zabezpieczająca przewód ładowania 2 akumulatora głównego
02F21	bezpiecznik gniazda zewnętrznego źródła rozruchu, typ STAUBLI
02F22	bezpiecznik modułu identyfikacji szyny
02F23	bezpiecznik gniazda 24 V, zacisk 30, komora silnika
02F24	bezpiecznik gniazda 24 V, zacisk 30
02F25	bezpiecznik lampki otwartego kombinowanego złącza zasilającego, 24 V
02F26	bezpiecznik gniazda ładowania z zewnątrz, pokrywa przednia
02F27	bezpiecznik gniazda ładowania z zewnątrz, komora silnika
02F28	bezpiecznik zapalniczki 24 V
02F29	bezpiecznik zapalniczki 24 V przy pomocniczej tablicy przełączników NST
02F30	bezpiecznik gniazdka 24 V, zacisk 15, skrzynka osprzętu elektr./ tabl. rozdzielcza
02F31	bezpiecznik zapalniczki 12 V, dodatkowo
02F32	bezpiecznik gniazda elektrycznego przy klapie w części przedniej
02F33	bezpiecznik gniazda 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 1
02F34	bezpiecznik gniazda 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 2
02F35	bezpiecznik gniazda 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 3
02F36	bezpiecznik gniazda 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 4
02F37	bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 30
02F38	bezpiecznik gniazdka 24 V lodówki 1
02F39	bezpiecznik gniazdka 24 V lodówki 2
02F40	bezpiecznik blokady rozruchu
02F41	bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 15
02F42	bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 15
02F43	bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 15
02F44	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 24 V, zacisk 15
02F45	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 24 V, zacisk 15
02F46	przełącznik ochronny- bezpiecznik różnicowoprądowy
02F47	przełącznik ochronny przewodów
02F48	przełącznik ochronny przewodów
02F49	przełącznik ochronny przewodów
02F50	bezpiecznik statecznika monitorowania żarówek, zacisk 30
02F51	bezpiecznik statecznika monitorowania żarówek, zacisk 15
02F52	bezpiecznik zapalniczki 24 V, dodatkowo
02F53	Bezpiecznik gniazda pomieszczenia uniwersalnego 24 V
02F54	Bezpiecznik gniazda konsoli dodatkowej 12 V
02F55	Gniazdo 12 V schowka nad kierowcą z lewej strony
02F56	Bezpiecznik zapalniczki 24 V konsoli dodatkowej
02F57	Bezpiecznik 24 V gniazda pomocniczej tablicy przełączników NST 2
02F58	Bezpiecznik gniazda 12 V w słupku B
02F59	Bezpiecznik zapalniczki nad gniazdem 12 V po stronie kierowcy
02F60	Bezpiecznik zapalniczki 12 V w konsoli
02F61	Bezpiecznik zapalniczki 12 V w konsoli z prawej strony
02F62	Bezpiecznik gniazda 24 V przed WC
02F63	bezpiecznik zapalniczki 24 V, zacisk 30 dodatkowo
02F64	Bezpiecznik gniazda elektrycznego w bagażniku
02F65	bezpiecznik zapalniczki 24 V, komora wielofunkcyjna
02F66	bezpiecznik zapalniczki 24 V, dodatkowo
02F67	bezpiecznik gniazda 24 V, zacisk 15, komora silnika
02F68	bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania, zacisk 15
02F69	bezpiecznik gniazda 24 V w bagażniku 1
02F70	bezpiecznik gniazda 24 V w bagażniku 2
02F71	bezpiecznik zapalniczki dwa 24 V w konsoli dodatkowej
02F72	Bezpiecznik gniazda 24 V w ścianie bocznej z lewej strony
02F73	Bezpiecznik gniazda 24 V w ścianie bocznej z prawej strony
02F74	Bezpiecznik złącza urządzenia klienta 24 V
02F75	Bezpiecznik zapalniczki w schowku nad gniazdem 24 V po stronie kierowcy
02F76	Bezpiecznik gniazda 24 V w schowku obok miejsca kierowcy z prawej strony
02F77	Bezpiecznik gniazda 24 V w dodatkowej konsoli
02F78	Bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 30
02F79	Bezpiecznik gniazda 12 V przy leżance kierowcy
02F80	Bezpiecznik złącza urządzenia klienta 12 V
02F81	bezpiecznik gniazda 24-V, zacisk 15 w tablicy rozdzielczej
02F82	Bezpiecznik gniazda 24 V, zacisk 15 na słupku B
02F83	Bezpiecznik zapalniczki 12 V, dodatkowo w drzwiach kierowcy
02F84	bezpiecznik gniazda 12-V, zacisk 30 dodatkowo w tablicy rozdzielczej
02F85	bezpiecznik gniazda 24-V, zacisk 15 w konsoli środkowej
02F86	bezpiecznik gniazda 24 V, zacisk 30 w konsoli dodatkowej
02F87	bezpiecznik gniazda pomieszczenia uniwersalnego 12 V
02F88	bezpiecznik gniazda 12-V, zacisk 15 dodatkowo w tablicy rozdzielczej
02F89	bezpiecznik gniazda 12 V, zacisk 30 w schowku obok miejsca kierowcy z prawej strony
02F90	główny bezpiecznik rozruchu z zewnętrznego źródła
02F91	bezpiecznik gniazda 12-V, zacisk 15
02F92	bezpiecznik gniazda 24-V, zacisk 30 PRZEŁĄCZALNY
02F93	bezpiecznik brzęczyka ostrzegawczego SHS
02F94	bezpiecznik gniazd ładowania USB_Universal Serial Bus za drzwiami 2
02F95	bezpiecznik gniazda ładowania
02F96	Bezpiecznik gniazda 24 V nad kierowcą
02F97	Bezpiecznik gniazda 24 V w konsoli z lewej strony
02F98	Bezpiecznik 24-V zapalniczki, zacisk 15
02F99	Bezpiecznik 24-V zapalniczki, zacisk 15
02G01	urządzenie ładujące akumulator
02H01	lampka sygnalizacyjna tryb ładowania akumulatora
02K01	Przekaźnik blokada rozruchu przy ładowaniu baterii
02K02	Przekaźnik gniazdo wtyczkowe ładunkowe
02K03	Przekaźnik wyłączenie gniazdo wtyczkowe 24-V Zacisk 30
02K04	Przekaźnik gniazdka wtyczkowego oświetlenie wnętrza
02K05	Przekaźnik gniazdka wtyczkowego oświetlenie wnętrza
02K06	Przekaźnik gniazdka wtyczkowego oświetlenie wnętrza
02K07	Przekaźnik przerwanie rozruchu
02K08	Przekaźnik 24-V-gniazdka komory chłodniczej
02K09	Przekaźnik 24-V-gniazdka drukarki biletów
02K10	Przekaźnik 24-V-gniazdka sterowania światłami sygnalizacji ulicznej
02K11	przekaźnik gniazda 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej
02K12	przekaźnik urządzenia 400 V
02K13	przekaźnik przerywania rozruchu
02K14	Przekaźnik zwłoczny włączania ładowania akumulatora
02K15	przekaźnik zwłoczny gniazda 24 V
02K16	Przekaźnik zapalniczki 12 V
02K17	wyłącznik rozruchu z zewnętrznego źródła
02K18	przekaźnik gniazda 24-V, zacisk 30 PRZEŁĄCZALNY
02K19	przekaźnik zapalniczki
02K20	przekaźnik gniazd ładowania USB_Universal Serial Bus
02K21	Przekaźnik gniazd ładowania USB_Universal Serial Bus 2
02K22	przekaźnik gniazda 24-V w szafie z tyłu
02K23	Przekaźnik gniazda 24-V w bagażniku
02K24	przekaźnik gniazda 24-V w bagażniku
02K25	przekaźnik gniazda 24 V przy leżance
02K26	Przekaźnik gniazda 24 V, nadkole z prawej strony
02N01	Przetwornik napięcia 24 V/12 V
02N02	przetwornik napięcia 24 V/12 V
02R01	Opornik Pulldown przerwanie rozruchu
02R02	rezystor pulldown rozruchu z zewnętrznego źródła
02S01	Przełącznik charakterystyka ładowania baterii
02S02	Przełącznik gniazdo wtyczkowe 24-V Zacisk 15
02S03	Przełącznik gniazdo wtyczkowe 24-V Zacisk 30
02S04	Przełącznik Hamulec przystankowy komora silnika
02S05	Przełącznik 24-V-gniazdka komory chłodniczej
02S06	Przełącznik 24-V-gniazdka drukarki biletów
02S07	Przełącznik 24-V-gniazdka sterowania światłami sygnalizacji ulicznej
02S08	przełącznik lato/ zima podgrzewacza płynu chłodzącego
02S09	Przełącznik zasterowania przetwornika 24 V/ 12 V
02S10	Przełącznik zapalniczki 12 V
02S11	przełącznik rozruchu z zewnętrznego źródła
02S12	przełącznik dodatkowego gniazda prądu zmiennego 230 V AC
02S13	przełącznik lato/ zima podgrzewacza płynu chłodzącego
02S14	przełącznik zapalniczki
02S15	Przełącznik drukarki biletów, zacisk 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
02S16	Przełącznik gniazda 24 V, nadkole z prawej strony
02V01	dioda blokady rozruchu - kombinowane złącze zasilające
02X01	Gniazdko wtyczkowe główna tablica rozdzielcza
02X02	gniazdo w pomocniczej tablicy przełączników NST
02X03	gniazdo na stanowisku kierowcy FAP
02X04	Gniazdko wtyczkowe ładowanie zdalne baterii
02X05	Gniazdko wtyczkowe przyczepy
02X06	Gniazdko wtyczkowe komory silnika
02X07	gniazdo 24 V na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 30
02X08	gniazdo 12 V na stanowisku kierowcy FAP
02X09	gniazdko wtyczkowe 24-V- Zacisk 15 dodatkowy
02X0A	gniazdo 24 V pod IT_tablicą rozdzielczą zac. 30
02X10	gniazdo wtyczkowe 24-V nad lampką stolika kasowego
02X11	Gniazdko wtyczkowe elektroniczna książka podróży
02X12	Gniazdko wtyczkowe przyczepa dodatkowa
02X13	Gniazdko wtyczkowe oświetlenia wnętrza
02X14	gniazdo wtyczkowe 24-V obieg wody chłodzącej
02X15	Gniazdko wtyczkowe instalacja rozruchu z zewnątrz
02X16	gniazdo wtyczkowe 24-V dodatkowy Zacisk 30
02X17	gniazdo 12 V na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15
02X18	Gniazdo Komora akumulatora
02X19	Gniazdo Ogrzewanie kominowe
02X20	Gniazdo ogniwo paliwowe Dodatkowa tablica przełączników
02X21	Gniazdo wtykowe 24-V minikuchnia
02X22	Gniazdo wtykowe 24-V dostawa klienta
02X23	Gniazdo wtykowe 24-V Wnęka na gaśnicę
02X24	Zapalniczka 12 V
02X25	Gniazdo, pokrywa serwisowa, komora silnika
02X26	gniazdo 12 V
02X27	24-V-gniazdka komory chłodniczej
02X28	24-V-gniazdka drukarki biletów
02X29	24-V-gniazdka sterowania światłami sygnalizacji ulicznej
02X30	Gniazdo przerwanie rozruchu
02X31	gniazdo przewodu akumulatora
02X32	złącze zewnętrznego źródła rozruchu
02X33	gniazdo zewnętrznego ładowania akumulatorów dodatkowych
02X34	gniazdo w komorze akumulatorów dodatkowych
02X35	gniazdo w miejscu montażu nagrzewnicy wodnej
02X36	gniazdo zewnętrznego rozruchu
02X37	gniazdo zewnętrznego rozruchu, typ Renault RVI
02X38	gniazdo 230 V
02X39	gniazdo 230 V
02X40	złącze zasilania 230 V z zewnętrznego źródła
02X41	gniazdo 230 V
02X42	gniazdo 230 V
02X43	gniazdo 230 V
02X44	wyłącznik w przegrodzie akumulatora
02X45	złącze zasilania 400 V z zewnętrznego źródła
02X46	gniazdo 24 V w przegrodzie osprzętu komunikacyjnego
02X47	gniazdo 24 V w kanale poprzecznym
02X48	zapalniczka 12 V dodatkowa
02X49	gniazdo 24 V w schowku
02X50	gniazdo zdalnego ładowania w komorze silnika
02X51	gniazdko zmywarki 230 V
02X52	gniazdko piekarnika z termoobiegiem 230 V
02X53	gniazdko projektora 230 V
02X54	gniazdko chłodnicy przelotowej 230 V
02X55	gniazdko saturatora 230 V
02X56	zapalniczka 24 V
02X57	zapalniczka 24 V przy pomocniczej tablicy przełączników NST
02X58	gniazdko odkurzacza
02X59	gniazdko podgrzewacza płynu chłodzącego
02X60	gniazdo 24 V w bagażniku
02X61	gniazdo elektryczne w komorze silnika, dodatkowe
02X62	gniazdo elektryczne za klapą w części przedniej
02X63	gniazdo 24 V w kopule przedniej
02X64	złącze zasilania 230 V z zewnętrznego źródła
02X65	gniazdo 230 V
02X66	gniazdo 230 V
02X67	gniazdo 230 V
02X68	gniazdo 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 1
02X69	gniazdo 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 2
02X70	gniazdo 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 3
02X71	gniazdo 24 V zewnętrznej tablicy reklamowej 4
02X72	gniazdo 24 V w pomocniczej tablicy przełączników NST z przodu
02X73	gniazdo 12 V, zacisk 30
02X74	gniazdo 24 V, zacisk 15
02X75	łącznik podgrzewacza płynu chłodzącego
02X76	gniazdko 24 V lodówki 1
02X77	gniazdko 24 V lodówki 2
02X78	gniazdo 24 V, dodatkowe
02X79	gniazdo 12 V, zacisk 15
02X80	gniazdo 12 V, zacisk 15
02X81	gniazdo 12 V, zacisk 15
02X82	gniazdo 230 V w bagażniku
02X83	gniazdo 230 V w kuchni
02X84	gniazdo zewnętrznego ładowania akumulatorów w części przedniej
02X85	gniazdo 12 V w bagażniku
02X86	zapalniczka 24 V dodatkowa
02X87	Gniazdo pomieszczenia uniwersalnego 24 V
02X88	gniazdo 12 V konsoli dodatkowej zacisk 15
02X89	Gniazdo 12 V schowka nad kierowcą LI
02X90	Zapalniczka 24 V konsoli dodatkowej
02X91	Gniazdo 12 V w słupku B
02X92	Zapalniczka nad gniazdem 12 V po stronie kierowcy
02X93	Zapalniczka 12 V w konsoli
02X94	Zapalniczka 12 V w konsoli z prawej strony
02X95	Gniazdo 24 V przed WC
02X96	zapalniczka 24 V, zacisk 30 dodatkowo
02X97	zapalniczka 24 V w komorze wielofunkcyjnej
02X98	gniazdo 12 V w kanale poprzecznym w dachu z lewej strony
02X99	gniazdo 12 V w kanale poprzecznym w dachu z prawej strony
02Z01	łącznik zgrzewany 1 gniazda ładowania
02Z02	łącznik zgrzewany 1 gniazd elektrycznych
02Z03	łącznik zgrzewany 1 inteligentnego czujnika akumulatora
02Z04	łącznik zgrzewany 1 przetwornika napięcia
02Z05	łącznik zgrzewany 2 przetwornika napięcia
02Z06	łącznik zgrzewany przewodów 1, hak holowniczy
02Z07	łącznik zgrzewany przewodów 2, hak holowniczy
02Z08	łącznik zgrzewany przewodów 3, hak holowniczy
02Z09	łącznik zgrzewany przewodów 4, hak holowniczy
02Z10	łącznik zgrzewany przewodów 5, hak holowniczy
02Z11	łącznik zgrzewany przewodów 6, hak holowniczy
02Z12	łącznik zgrzewany 3 przetwornika napięcia
02Z13	łącznik zgrzewany 4 przetwornika napięcia
02Z14	łącznik zgrzewany przekaźnika gniazda PRZEŁĄCZALNEGO
02Z15	łącznik zgrzewany gniazda ładowania USB 1
02Z16	łącznik zgrzewany gniazda ładowania USB 2
02Z17	łącznik zgrzewany 1 gniazda ładowania, zacisk 31
02Z18	łącznik zgrzewany 1 gniazda ładowania, zacisk 30
02Z19	łącznik zgrzewany 1 gniazda ładowania, blokada rozruchu
02Z20	łącznik zgrzewany gniazda ładowania USB_Universal Serial Bus 3
02Z21	łącznik zgrzewany 4 gniazda ładowania USB
02Z22	łącznik zgrzewany przewodów 1, złącze USB, ogólne położenie montażowe
02Z23	łącznik zgrzewany przewodów 2, złącze USB, ogólne położenie montażowe
02Z24	łącznik zgrzewany przewodów 7, hak holowniczy
03A01	Moduł sterujący Główny wyłącznik akumulatora GGVS
03F01	Bezpiecznik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03F02	Bezpiecznik awaryjne wyłączanie Zacisk 30
03F03	Bezpieczniki wyłączenia obwodów prądu > 100 V
03F04	Bezpiecznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03F05	Bezpiecznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03H01	lampka kontrolna głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03H02	brzęczyk ostrzegawczy SHS w przegrodzie osprzętu elektrycznego
03K01	Przekaźnik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K02	Przekaźnik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K03	Przekaźnik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K04	Przekaźnik główny wyłącznik bezpieczeństwa
03K05	przekaźnik głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH
03K06	Przekaźnik Główny wyłącznik bezpieczeństwa
03K07	Przekaźnik Główny wyłącznik akumulatora GGVS
03K08	Przekaźnik Awaryjne wyłączanie nagrzewnica dodatkowa
03K09	Przekaźnik Awaryjne wyłączanie silnika
03K10	Przekaźnik odłączników alternator GGVS
03K11	przekaźnik udostępniania systemu hybrydowego, ogólny
03K12	przekaźnik udostępniania systemu hybrydowego, akumulator wysokiego napięcia
03K13	przekaźnik włączania gniazd elektrycznych
03K14	przekaźnik włączania gniazd elektrycznych
03K15	przekaźnik zacisku 15 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
03K16	przekaźnik wyłącznika awaryjnego i udostępniania systemu napędu hybrydowego
03K17	przekaźnik wyłącznika awaryjnego i udostępniania systemu napędu hybrydowego w bloku rozszerzeń
03K18	przekaźnik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03K19	przekaźnik włączania gniazd elektrycznych
03K20	przekaźnik włączania gniazd elektrycznych
03K21	przekaźnik wyłączania gniazd elektrycznych
03S01	Przełącznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03S02	Przełącznik Główny wyłącznik akumulatora GGVS
03S03	Przełącznik Główny wyłącznik akumulatora GGVS
03S04	Przełącznik obwodów prądu > 100 V
03S05	wyłącznik awaryjny przy pokrywie przedniej
03S06	wyłącznik awaryjny przy stanowisku kierowcy FAP
03S07	przełącznik awaryjnego wyłączania w komorze akumulatora
03S08	przełącznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH, dodatkowy
03S09	główny wyłącznik bezpieczeństwa SIH, 6-stykowy
03V01	Dioda główny wyłącznik bezpieczeństwa
03V02	dioda blokująca, zacisk 15
03V03	dioda blokująca, zacisk 15
03V04	dioda udostępniania systemu napędu hybrydowego, akumulator wysokiego napięcia
03V05	dioda udostępniania systemu napędu hybrydowego, napęd elektryczny
03V06	dioda odsprzęgająca przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępniania systemu napędu hybrydowego, zacisk 15
03V07	dioda odsprzęgająca rozruch przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępniania systemu napędu hybrydowego
03V08	dioda udostępniania systemu napędu hybrydowego HDCU
03X01	łącznik obwodu przekazującego GGVS
03X02	łącznik obwodu przekazującego GGVS
03X03	łącznik obwodu przekazującego GGVS
03X04	złącze wtykowe wyłączanie awaryjne
03X05	łącznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH
03Z01	Łącznik spawany 1 głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03Z02	łącznik zgrzewany 1 udostępniania systemu hybrydowego, ogólny
03Z03	łącznik zgrzewany 2 głównego wyłącznika bezpieczeństwa
03Z14	łącznik zgrzewany 1 udostępniania napędu hybrydowego 12 V
03Z24	łącznik zgrzewany 2 udostępniania napędu hybrydowego 12 V
042000	01F01	bezpiecznik rozrusznika zacisku 30
04A01	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 1
04A02	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 2
04A03	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 3
04A04	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 4
04A05	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 5
04A06	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 6
04A07	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 7
04A08	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS 8
04A09	moduł sterujący elastycznie programowalnego sterowania FPS
04A10	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 1
04A11	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 2
04A12	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 3
04A13	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 4
04A14	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 5
04A15	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 6
04A16	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 7
04A17	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 8
04A18	moduł sterujący systemu sterowania multiplex MUX 9
04A19	moduł sterujący multipleksera stand-alone SMUX
04A20	moduł sterujący ASAM zaawansowany moduł odczytu sygnałów i realizacji zesterowań
04A21	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 1
04A22	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 2
04A23	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 3
04A24	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 4
04A25	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 5
04A26	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 6
04A27	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 7
04A28	Moduł sterujący EAM Extended-Activity-Modul 8
04F01	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 1
04F02	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 2
04F03	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 3
04F04	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 4
04F05	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 5
04F06	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 6
04F07	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 7
04F08	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 8
04F09	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 1
04F10	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 2
04F11	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 3
04F12	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 4
04F13	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 5
04F14	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 6
04F15	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 7
04F16	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS 8
04F17	bezpiecznik elastycznie programowalnego sterowania FPS, zacisk 15
04F18	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 1
04F19	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 2
04F20	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 3
04F21	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 4
04F22	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 5
04F23	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 6
04F24	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 7
04F25	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 8
04F26	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 9
04F27	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 1
04F28	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 2
04F29	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 3
04F30	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 4
04F31	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 5
04F32	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 6
04F33	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 7
04F34	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 8
04F35	bezpiecznik systemu sterowania multiplex MUX 9
04F36	bezpiecznik multipleksera stand-alone SMUX
04F37	bezpiecznik multipleksera stand-alone SMUX
04F38	Bezpiecznik lampki kontrolnej awarii FPS
04F39	wkładka zabezpieczająca obwód zasilania napięciem 1 ASAM
04F40	wkładka zabezpieczająca obwód zasilania napięciem 2 ASAM
04F41	wkładka zabezpieczająca obwód zasilania napięciem 3 ASAM
04F42	wkładka zabezpieczająca moduł 1 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F43	wkładka zabezpieczająca moduł 2 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F44	wkładka zabezpieczająca moduł 3 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F45	wkładka zabezpieczająca moduł 4 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F46	wkładka zabezpieczająca moduł 5 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F47	wkładka zabezpieczająca moduł 6 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F48	wkładka zabezpieczająca moduł 7 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F49	wkładka zabezpieczająca moduł 8 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F50	wkładka zabezpieczająca moduł 1 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F51	wkładka zabezpieczająca moduł 2 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F52	wkładka zabezpieczająca moduł 3 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F53	wkładka zabezpieczająca moduł 4 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F54	wkładka zabezpieczająca moduł 5 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F55	wkładka zabezpieczająca moduł 6 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F56	wkładka zabezpieczająca moduł 7 EAM (Extended-Activity-Modul)
04F57	wkładka zabezpieczająca moduł 8 EAM (Extended-Activity-Modul)
04H01	Lampka kontrolna awarii FPS
04K01	przekaźnik wyłączania zacisku 15
04K02	Przekaźnik awarii FPS
04R01	rezystor pulldown wyjścia FPS
04R02	rezystor pulldown wyjścia MUX
04R03	rezystor końcowy CAN elastycznie programowalnego sterowania FPS 1
04V01	dioda blokująca, zacisk 15
04V02	dioda blokująca, brzęczyk
04V03	Dioda blokująca, zacisk 50
04Z01	łącznik zgrzewany 1 modułów FPS
05A01	moduł sterujący bramki CAN diagnostyki on-board
05A02	moduł sterujący centralnej magistrali CGW
05A03	moduł sterujący bramki diagnostycznej CAN szyny CAN systemu hybrydowego
05A04	moduł sterujący bramki CAN OBD czujnika odległości
05F01	bezpiecznik ściągnij/diagnoza
05F02	Bezpiecznik diagnoza/ ściągnij zacisk 30
05F03	bezpiecznik centralnej magistrali CGW
05F04	bezpiecznik bramki diagnostyki on-board OBD, zacisk 30
05F05	bezpiecznik bramki diagnostyki on-board OBD, zacisk 15
05F06	bezpiecznik 12 V diagnostyki ogniwa paliwowego, zacisk 30
05F07	bezpiecznik 12 V diagnostyki ogniwa paliwowego, zacisk 15
05F08	bezpiecznik HMI-GW_interfejs użytkownika-bramka
05K01	przekaźnik dla bezpotencjałowego styku przełączalnego
05K02	przekaźnik dla bezpotencjałowego styku przełączalnego
05R01	Opornik końcowy CAN-Gateway OBD obróbki następczej spalin SCR
05R02	rezystor końcowy bramki CAN diagnostyki On-Board OBD
05R03	rezystor końcowy diagnostyki On-Board OBD
05R04	rezystor końcowy bramki diagnostycznej CAN szyny CAN systemu hybrydowego
05S01	przełącznik diagnostyki on-board, info/ system
05S02	przełącznik diagnostyki on-board, OBD QUIT
05S03	przełącznik diagnostyki on-board, RESET
05S04	przełącznik diagnostyki on-board, nieaktywna
05X01	Gniazdko wtyczkowe diagnozy
05X02	ściągnij gniazdko wtyczkowe
05X03	Gniazdo, diagnostyka CAN J1939/J1587
05X04	gniazdo diagnostyki on-board OBD
05X05	gniazdo diagnostyki on-board OBD 2
05X06	gniazdo diagnostyki on-board OBD BlueTEC Hybrid
05X07	gniazdo K-Line centralnego modułu sterującego systemu ogniw paliwowych
05X08	gniazdo 1 szyny CAN 2 diagnostyki pojazdu z ogniwami paliwowymi
05X09	gniazdo 1 szyny CAN 1 diagnostyki pojazdu z ogniwami paliwowymi
05X10	gniazdo przewodu komunikacyjnego ogniwa paliwowego
05X11	gniazdo diagnostyki zasilania napięciem ogniwa paliwowego
05Z01	Łącznik spawany 1 gniazdo diagnostyczne
05Z02	Łącznik spawany 1 puszka Download
05Z03	łącznik zgrzewany 1 gniazda diagnostycznego on-board
05Z04	łącznik zgrzewany 2 gniazda diagnostycznego on-board
05Z05	łącznik zgrzewany 2 gniazda diagnostycznego
05Z06	łącznik zgrzewany 3 gniazda diagnostycznego
05Z07	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN diagnostyki systemu hybrydowego
05Z08	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN 2 diagnostyki pojazdu z ogniwami paliwowymi
05Z09	łącznik zgrzewany 1 diagnostyki systemu ogniw paliwowych
05Z10	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN diagnostyki systemu hybrydowego
05Z11	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN 1 diagnostyki pojazdu z ogniwami paliwowymi
05Z12	łącznik zgrzewany 3 złącza diagnostycznego
05Z13	łącznik zgrzewany 4 złącza diagnostycznego
05Z14	łącznik zgrzewany 1 gniazda diagnostycznego CPC_VRDU
05Z15	łącznik zgrzewany 2 gniazda diagnostycznego CPC_VRDU
06F01	Grupa bezpieczników 1 półka E 8 bezpieczników
06F02	Grupa bezpieczników 2 półka E 8 bezpieczników
06F03	Grupa bezpieczników 3 półka E 8 bezpieczników
06F04	Grupa bezpieczników 4 półka E 8 bezpieczników
06F05	Grupa bezpieczników 5 półka E 8 bezpieczników
06F06	Grupa bezpieczników 1 Power Distribution Board 8 bezpieczników
06F07	Grupa bezpieczników 2 Power Distribution Board 8 bezpieczników
06F08	Grupa bezpieczników 3 Power Distribution Board 8 bezpieczników
06V01	Grupa diod 3 dioda
06V02	Grupa diod 5 dioda
06V03	diody grupy diod 3
06V04	diody grupy diod 3
06V05	diody grupy diod 3
06V06	diody grupy diod 3
06Z01	złącze ekranu 1
06Z02	złącze ekranu 2
06Z03	złącze ekranu 3
06Z04	złącze ekranu 4
06Z05	złącze ekranu 5
08A01	moduł sterujący bramki CAN modułu rekuperacji RKM
08F01	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F02	bezpiecznik odbiorników za wyłącznikiem głównym
08F03	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH, zasilanie NST
08F04	bezpiecznik obwodu zasterowania przekaźnika zacisku 15 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa
08F05	bezpiecznik modułów sterujących, zacisk 30
08F06	bezpiecznik elektronicznej stacyjki EIS, zacisk 30
08F07	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH, zasilanie NST
08F08	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F09	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F10	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F11	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F12	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F13	bezpiecznik zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
08F14	bezpiecznik obwodu zasilania pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30
08F15	bezpiecznik obwodu zasilania pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30
08F16	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
08F17	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
08F18	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 30
08F19	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
08F20	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
08F21	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
08F22	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem akumulatora
08F23	bezpiecznik przetwornika napięcia 1 wysokie napięcie-12 V, zacisk 30
08F24	bezpiecznik przetwornika napięcia 2 wysokie napięcie-12 V, zacisk 30
08F25	bezpiecznik przetwornika napięcia 1 wysokie napięcie-12 V, zacisk 15
08F26	bezpiecznik przetwornika napięcia 2 wysokie napięcie-12 V, zacisk 15
08F27	bezpiecznik 12 V zacisku 15
08F28	bezpiecznik 12 V zacisku 30
08F29	bezpiecznik czujników, zacisk 15R
08F30	bezpiecznik czujników, zacisk 50
08F31	bezpiecznik modułu rekuperacji energii, zacisk 15
08F32	bezpiecznik bramki IES-CAN modułu rekuperacji RKM, zacisk 15
08F33	bezpiecznik bramki IES-CAN modułu rekuperacji RKM, zacisk 30
08F34	bezpiecznik zasilania wentylacji skrzynki bezpieczników, zacisk 15
08F35	bezpiecznik przełącznika zapłonu, zacisk 30
08F36	bezpiecznik zasilania 12 V systemu ogniw paliwowych 1
08F37	bezpiecznik zasilania 12 V systemu ogniw paliwowych 2
08F38	bezpiecznik blokady przeciwkradzieżowej, zacisk. 15
08F39	Bezpiecznik zacisku 30 podnośnika
08F40	Bezpiecznik elektrycznego złącza rezerwy
08F41	bezpiecznik złącza 1 24 V tablicy rozdzielczej
08F42	bezpiecznik złącza 2 24 V tablicy rozdzielczej
08F43	bezpiecznik złącza 3 24 V tablicy rozdzielczej
08F44	bezpiecznik zabezpieczenia dolnonapięciowego
08F45	bezpiecznik złącza 15 A
08F46	Bezpiecznik prostownika, zacisk 30
08F47	Bezpiecznik alternatora, zacisk 30
08F48	bezpiecznik akumulatora
08F49	bezpiecznik modułu rekuperacji
08F50	wyłącznik różnicowoprądowy z przełącznikiem ochronnym przewodów
08F51	Bezpiecznik prostownika, zacisk 30
08F52	wyłącznik różnicowoprądowy z przełącznikiem ochronnym przewodów
08F53	bezpiecznik 7,5 A złącza zacisku 30
08F54	bezpiecznik przełącznika 'wystawa', zacisk 30
08F55	Dodatkowy bezpiecznik przetwornika napięcia 12 V, zacisk 15
08F56	Dodatkowy bezpiecznik przetwornika napięcia 12 V, zacisk 30
08F57	Bezpiecznik złącza urządzenia klienta 15 A, zacisk 15 z funkcją pracy na wybiegu
08F58	Bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 15
08F59	Bezpiecznik obwodu zasilania napięciem, zacisk 15
08F60	bezpiecznik przycisku startu alarmowego, zacisk 30
08F61	bezpiecznik złącza urządzenia klienta 10 A, zacisk 15 z funkcją pracy na wybiegu
08F62	bezpiecznik zasterowania akumulatorów rozruchowych
08F63	bezpiecznik 7,5 A złącza urządzeń klienta, zacisk 15
08F64	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 80 A
08F65	bezpiecznik złącza 24 V podczas postoju pojazdu
08F66	bezpiecznik rezerwowy zacisku 15, tablica osprzętu w suficie
08F67	bezpiecznik rezerwowy zacisku 30, tablica osprzętu w suficie
08F68	bezpiecznik rezerwowy zacisku 15, pomocnicza tablica przełączników
08F69	bezpiecznik rezerwowy zacisku 30, pomocnicza tablica przełączników
08F70	bezpiecznik rezerwowy zacisku 15, tablica urządzeń na stanowisku kierowcy
08F71	bezpiecznik rezerwowy zacisku 30, tablica urządzeń na stanowisku kierowcy
08F72	bezpiecznik przełącznika gniazda 230 V
08F73	bezpiecznik wskaźnika napięcia akumulatora
08F74	wyłącznik różnicowoprądowy z przełącznikiem ochronnym przewodów
08F75	wyłącznik różnicowoprądowy z przełącznikiem ochronnym przewodów
08F76	 bezpiecznik rozdzielacza zacisku D+
08F77	bezpiecznik modułu CAN
08F78	bezpiecznik zbiornika Mild Hybrid MHS, zacisk 15
08F79	bezpiecznik zbiornika Mild Hybrid MHS, zacisk 30
08F80	bezpiecznik złącza 12 V nad kierowcą, zacisk 15
08F81	 bezpiecznik złącza 12 V nad kierowcą, zacisk 30
08F82	bezpiecznik złącza 15 A, zacisk D+
08F83	bezpiecznik obwodu zasterowania przekaźnika złącza urządzeń klienta 80 A
08F84	Bezpiecznik dodatkowej płyty obwodów, zacisk 15
08F85	Bezpiecznik dodatkowej płyty obwodów, zacisk 30
08F86	Bezpiecznik przetwornika napięcia 24 V/12 V, zacisk 30
08F87	Bezpiecznik złącza urządzenia klienta 70 A
08F88	bezpiecznik trybu wystawowego falownika
08F89	bezpiecznik złącza urządzeń klienta 125 A
08F90	Bezpiecznik złącza urządzeń klienta, zacisk 30
08F91	Bezpiecznik złącza urządzeń klienta 12 V, zacisk 30, tablica instrumentów
08F92	Bezpiecznik główny zacisku 30 w komorze silnika
08F93	Bezpiecznik główny zacisku 30 na PDB
08F94	Bezpiecznik zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem głównym akumulatorów sieci pokładowej
08F95	Bezpiecznik zasilania napięciem zacisku 30 przed wyłącznikiem głównym akumulatorów sieci pokładowej
08F96	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem z dodatkowych akumulatorów
08F97	wkład zabezpieczający proces ładowania
08F98	wkładka zabezp. wzmacniacz anteny zdalnej obsługi radiowej 12V, zacisk 30
08F99	wkładka zabezpieczająca obwód zasilania napięciem 12 V
08K01	Przekaźnik czasowy złącza urządzenia klienta 15 A, zacisk 15
08R01	rezystor końcowy IES-CAN modułu rekuperacji
09F01	Bezpiecznik złącza USB
09F02	Bezpiecznik zapalniczki 12 V w konsoli fotela kierowcy
09F03	Bezpiecznik zapalniczki 24 V w drzwiach kierowcy
09F04	wkładka zabezpieczająca przewód ładowania 3 akumulatora głównego
09F05	el. złącze 12 V bezprzewodowego połączenia smartfona WSPC
09F06	wkład bezpiecznika złącza USB w kokpicie
09F07	wkład bezpiecznika zapalniczki 12 V, zacisk 30, po lewej stronie kierowcy
09F08	wkład bezpiecznika gniazda 24 V w kuchni z tyłu
09F09	wkład bezpiecznika gniazda 24 V w szafie z tyłu
09F10	wkład bezpiecznika obwodu zasterowania przekaźnika gniazda 24 V z tyłu
09F11	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej z przodu z lewej strony
09F12	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej pośrodku z przodu z lewej strony
09F13	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej pośrodku z tyłu z lewej strony
09F14	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej z tyłu z lewej strony
09F15	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej z przodu z prawej strony
09F16	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej pośrodku z przodu z prawej strony
09F17	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej pośrodku z tyłu z prawej strony
09F18	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w ścianie bocznej z tyłu z prawej strony
09F19	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x z tyłu
09F20	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w kąciku klubowym z lewej strony
09F21	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w kąciku klubowym z prawej strony
09F22	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza z przodu z lewej strony
09F23	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza pośrodku z lewej strony
09F24	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza z tyłu z lewej strony
09F25	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza z przodu z prawej strony
09F26	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza pośrodku z prawej strony
09F27	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x na kanale powietrza z tyłu z prawej strony
09F28	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w kokpicie
09F29	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x w słupku B
09F30	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z przodu z lewej strony
09F31	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim pośrodku z przodu z lewej strony
09F32	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim pośrodku z tyłu z lewej strony
09F33	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z tyłu z lewej strony
09F34	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z przodu z lewej strony
09F35	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim pośrodku z przodu z prawej strony
09F36	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim pośrodku z tyłu z prawej strony
09F37	wkładka bezpiecznika złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z tyłu z prawej strony
09F38	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem zapalniczki 12 V
09F39	Bezpiecznik gniazda 24 V, nadkola z prawej strony
09F40	wyłącznik różnicowoprądowy z przełącznikiem ochronnym przewodów
09F41	el. bezpiecznik gniazda komory silnika
09X01	gniazdo 230 V ekspresu do kawy
09X02	gniazdo 230 V kuchenki mikrofalowej
09X03	zapalniczka 24 V dodatkowa
09X04	gniazdo 24 V, wyłączalne
09X05	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15 w 2. rzędzie foteli z lewej strony
09X06	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15 w 3. rzędzie foteli z lewej strony
09X07	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15 w 2. rzędzie foteli z prawej strony
09X08	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15 w 3. rzędzie foteli z prawej strony
09X09	gniazdo 24 V ze zwłocznym wyłączaniem, zacisk 15
09X10	gniazdo 24 V w bagażniku
09X11	Universal Serial Bus USB gniazdo ładowania, zacisk 15 do SAT
09X12	Gniazdo 24 V w ścianie bocznej z lewej strony
09X13	Gniazdo 24 V w ścianie bocznej z prawej strony
09X14	Gniazdo ładowania USB, zacisk 15 przy kanapie tylnej 1
09X15	Gniazdo ładowania USB, zacisk 15 przy kanapie tylnej 2
09X16	Gniazdo ładowania USB 1, zacisk 15 naprzeciwko drzwi 2
09X17	Gniazdo ładowania USB 2, zacisk 15 naprzeciwko drzwi 2
09X18	Gniazdo ładowania USB 1, zacisk 15 naprzeciwko drzwi 3
09X19	Gniazdo ładowania USB 2, zacisk 15 naprzeciwko drzwi 3
09X20	Zapalniczka w schowku nad gniazdem 24 V po stronie kierowcy
09X21	Gniazdo 24 V w schowku obok miejsca kierowcy z prawej strony
09X22	Gniazdo 24 V w dodatkowej konsoli
09X23	Gniazdo 24V w bagażniku z prawej strony
09X24	Gniazdo elektryczne 24 V w bagażniku z lewej strony
09X25	Gniazdo 230 V
09X26	Gniazdo 230 V
09X27	Gniazdo ładowania USB
09X28	Gniazdo ładowania USB
09X29	Gniazdo ładowania USB
09X30	Gniazdo ładowania USB
09X31	Gniazdo ładowania USB
09X32	Gniazdo ładowania USB
09X33	Gniazdo ładowania USB
09X34	Gniazdo ładowania USB
09X35	Gniazdo ładowania USB
09X36	Gniazdo ładowania USB
09X37	Gniazdo 12 V przy leżance kierowcy
09X38	Zasilanie USB
09X39	gniazdo 24-V, zacisk 15 w tablicy rozdzielczej
09X40	Gniazdo 24 V, zacisk 15 na słupku B
09X41	gniazdo 12-V, zacisk 30 dodatkowo w tablicy rozdzielczej
09X42	gniazdo 230-V w ścianie bocznej z lewej strony
09X43	gniazdo 230-V w ścianie bocznej z prawej strony
09X44	gniazdo 24-V, zacisk 15 w konsoli środkowej
09X45	zapalniczka 24-V, zacisk 30 w konsoli dodatkowej
09X46	Universal Serial Bus USB gniazdo ładowania, zacisk 15 pod tablicą rozdzielczą
09X47	gniazdo pomieszczenia uniwersalnego 12 V
09X48	gniazdo 12-V, zacisk 15 dodatkowo w tablicy rozdzielczej
09X49	gniazdo 12-V, zacisk 30 w schowku obok miejsca kierowcy z prawej strony
09X50	gniazdo 230-V w prawym rzędzie foteli
09X51	gniazdo 230-V w lewym rzędzie foteli
09X52	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB w prawym rzędzie foteli
09X53	gniazdo ładowania Universal Serial Bus USB w lewym rzędzie foteli
09X54	łącznik gniazda Universal Serial Bus USB przy podwójnym fotelu
09X55	gniazdo 12-V, zacisk 15
09X56	listwa zaciskowa na stanowisku nauczyciela jazdy
09X57	gniazdo 230-V w ścianie bocznej z lewej strony
09X58	gniazdo 230-V w ścianie bocznej z prawej strony
09X59	gniazdo 230-V w obszarze wejścia 2
09X60	obwód 5 V gniazda ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15, pozycja 1
09X61	obwód 5 V gniazda ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15, pozycja 2
09X62	obwód 5 V gniazda ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15, pozycja 3
09X63	obwód 5 V gniazda ładowania Universal Serial Bus USB, zacisk 15, pozycja 4
09X64	podwójne gniazdo ładowania USB_Universal Serial Bus
09X65	łącznik wtykowy gniazd 230-V z przodu po lewej stronie
09X66	łącznik wtykowy gniazd 230-V z tyłu po lewej stronie
09X67	łącznik wtykowy gniazd 230-V z przodu po prawej stronie
09X68	łącznik wtykowy gniazd 230-V z tyłu po prawej stronie
09X69	 gniazdo 230-V z przodu z lewej strony
09X70	 gniazdo 230-V z tyłu z lewej strony
09X71	 gniazdo 230-V z przodu z prawej strony
09X72	 gniazdo 230-V z tyłu z prawej strony
09X73	Podwójne gniazdo ładowania USB w uchwycie
09X74	Łącznik podwójnego gniazda ładowania USB w uchwycie
09X75	 gniazdo 24-V nad kierowcą
09X76	 gniazdo 24-V, zacisk 15, schowek nad kierowcą
09X77	 gniazdo 24-V w konsoli z lewej strony
09X78	 zapalniczka 24-V, zacisk 15
09X79	 zapalniczka 24-V, zacisk 15
09X80	łącznik punktu odłączania gniazda pojazdu
09X81	Zapalniczka 12 V w konsoli fotela kierowcy
09X82	gniazdo sprężarki
09X83	el. złącze gniazda USB, ogólne położenie montażowe
09X84	el. złącze gniazda USB w przednim członie pojazdu z przodu z prawej strony
09X85	el. złącze gniazda USB w przednim członie pojazdu z tyłu z prawej strony
09X86	el. złącze gniazda USB w przednim członie pojazdu z przodu z lewej strony
09X87	el. złącze gniazda USB w przednim członie pojazdu z tyłu z lewej strony
09X88	el. złącze gniazda USB w tylnym członie pojazdu z przodu z prawej strony
09X89	el. złącze gniazda USB w tylnym członie pojazdu z przodu z lewej strony
09X90	el. złącze gniazda USB w konsoli mocowania na stanowisku kierowcy z lewej strony
09X91	el. złącze gniazda USB na okładzinie komory silnika
09X92	el. złącze gniazda USB w tylnym członie pojazdu z tyłu z prawej strony
09X93	el. złącze gniazda USB w tylnym członie pojazdu z tyłu z lewej strony
09X94	gniazdo 230-V w podeście fotela kierowcy
09X95	gniazdo 230-V na górnym pokładzie z lewej strony
09X96	gniazdo 230-V na górnym pokładzie z prawej strony
09X97	gniazdo 230-V na dolnym pokładzie z lewej strony
09X98	gniazdo 230-V na dolnym pokładzie z prawej strony
09X99	łącznik gniazda 230 V w obszarze wejścia 2
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1.. Zespół napędowy
10A01	moduł sterujący sterowanie pracą silnika MR
10A02	moduł sterujący regulacji jazdy FRCU
10A03	moduł sterujący blokada przeciw kradzieżowa WSP
10A04	moduł sterujący napędu elektrycznego EDCU
10A05	moduł sterujący repeater RPT
10A06	Moduł sterujący CAN-Gateway
10A07	moduł sterujący ADM
10A08	Moduł sterujący ogniwo paliwowe BZ
10A09	Moduł sterujący Detroit Diesel Electronic Control DDEC
10A10	Moduł sterujący Common Powertrain sterowników CPC
10A11	Moduł sterujący czujnika dystansu
10A12	moduł sterujący bramki CAN czujnika odległości
10A13	blokada ruszania WFS w zależności od STĘŻENIA ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
10A14	moduł sterujący kołnierza grzewczego powietrza zasysanego
10A15	moduł sterujący bramki CAN napędu hybrydowego
10A16	moduł sterujący napędu hybrydowego HDCU
10A17	moduł sterujący Common Powertrain Controller CPC generacji 3
10A18	moduł sterujący bramki CAN silnika elektrycznego
10A19	moduł sterujący Powerpack
10A20	moduł sterujący pracą silnika MCM
10A21	moduł sterujący pneumatycznego systemu boost PBS
10A22	moduł sterujący recyrkulacji spalin EGR
10A23	moduł sterujący CNG
10A24	moduł sterujący silnika wysokoprężnego
10A25	moduł sterujący zbiornika/ układu chłodzenia, master
10A26	moduł sterujący zbiornika/ układu chłodzenia, slave
10A27	moduł sterujący bramki CAN czujników radarowych
10A28	centralny moduł sterujący systemu ogniw paliwowych
10A29	moduł sterujący adaptacyjnego obliczania parametrów jazdy IPPC
10A30	moduł sterujący czujnika radarowego przedniego RDF
10A31	moduł sterujący centralnego systemu wspomagania kierowcy VRDU
10A32	panel obsługi blokady rozruchu zależnej od alkoholu w wydychanym powietrzu
10A33	moduł sterujący Common Powertrain Controller CPC generacji 5
10A34	Elektroniczna stacyjka EIS
10A35	Moduł sterujący bramki elektrycznej maszyny EMGW
10B01	filtr cząstek
10B02	czujnik kontroli filtrów powietrza
10B03	przycisk jazdy marszowej
10B04	czujnik temperatury zewnętrznej
10B05	Przełącznik ciśnieniowy podłączenie napełniania
10B06	Czujnik poziom oleju miska olejowa silnika
10B07	Czujnik ciśnienia oleju silnika
10B08	Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
10B09	Czujnik droga sprzęgania
10B10	Czujnik ciśnienia powietrze doładowywane
10B11	Czujnik temperatury oleju
10B12	Czujnik temperatury powietrza doładowywanego
10B13	Czujnik temperatury paliwa
10B14	Czujnik pozycji wału korbowego
10B15	Czujnik górny punkt zwrotny OT cylindra 1
10B16	Czujnik ciśnienie/temperatura oleju
10B17	Czujnik ciśnienie/temperatura powietrza doładowywanego
10B18	Czujnik temperatury opornik hamowania
10B19	Przełącznik konserwacja filtrów powietrza
10B20	Przełącznik ciśnieniowy przyłącze napełniania
10B21	Przełącznik ciśnieniowy kontroli przyłącze napełniania
10B22	Czujnik położenia pedału
10B23	Czujnik Wilgotność powietrza/temperatura Detroit Diesel Electronic Control
10B24	Czujnik filtr sprężonego powietrza
10B25	Czujnik temperatury powietrza, turbo wpust
10B26	Czujnik temperatury powietrza, turbo spust
10B27	Zawór proporcjonalny zmiennej geometrii turbiny
10B28	Czujnik różnicy ciśnień, recyrkulacja spalin
10B29	Hydrauliczny rozrząd zaworu recyrkulacji spalin
10B30	Czujnik ciśnienia powietrza
10B31	Czujnik wału korbowego
10B32	Czujnik wałka rozrządu
10B33	Czujnik temperatury recyrkulacji spalin
10B34	Czujnik prędkości obrotowej turbosprężarki
10B35	czujnik ciśnienia paliwa
10B36	czujnik kompensacji ciśnienia paliwa
10B37	czujnik temperatury w obwodzie zasilania paliwem
10B38	czujnik temperatury powietrza zasysanego
10B39	czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
10B40	czujnik położenia klapy spalin, WYREGULOWANE
10B41	czujnik temperatury wodoru, butla 1
10B42	czujnik temperatury wodoru, butla 2
10B43	czujnik temperatury wodoru, butla 3
10B44	czujnik temperatury wodoru, butla 4
10B45	czujnik temperatury wodoru, butla 5
10B46	czujnik temperatury wodoru, butla 6
10B47	czujnik temperatury wodoru, butla 7
10B48	czujnik wysokiego ciśnienia w zbiorniku wodoru
10B49	czujnik wysokiego ciśnienia w zbiorniku wodoru
10B50	czujnik niskiego ciśnienia w zbiorniku wodoru
10B51	czujnik temperatury płynu chłodzącego przy wylocie z silnika
10B52	czujnik temperatury płynu chłodzącego przy wlocie do silnika
10B53	czujnik temperatury kolektora powietrza doładowywanego
10B54	czujnik ciśnienia w kolektorze rozprowadzającym paliwo
10B55	czujnik wody w filtrze paliwa
10B56	czujnik ciśnienia przed dozownikiem paliwa
10B57	czujnik ciśnienia za dozownikiem paliwa
10B58	podwójny analogowy pedał gazu
10B59	czujnik stacyjki z immobilizerem WFS
10B60	czujnik temperatury rezystora hamulcowego 2
10B61	czujnik poziomu oleju/ temperatury oleju
10B62	sonda lambda
10B63	czujnik ciśnienia różnicowego doładowania powietrza
10B64	czujnik pedału gazu
10B65	czujnik prędkości obrotowej separatora oleju
10B66	czujnik błędnego zapłonu 1
10B67	czujnik błędnego zapłonu 2
10F01	Bezpiecznik Sterowanie jazdą FR/Sterowanie pracą silnika MR Zacisk 30
10F02	Bezpiecznik Sterowanie jazdą FR/Sterowanie pracą silnika MR Zacisk 15
10F03	bezpiecznik modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU, zacisk 30
10F04	Bezpiecznik silnik wentylatora układ elektroniczny jazdy FE
10F05	bezpiecznik modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU, zacisk 15
10F06	Bezpiecznik pompa wodna układ elektroniki jazdy FE
10F07	Bezpiecznik repeater RPT Zacisk 15
10F08	Bezpiecznik przełącznik Pokrywa wlewu paliwa
10F09	Bezpiecznik moduł zapłonu
10F10	Bezpiecznik przełącznik zatrzymanie pracy silnika
10F11	Bezpiecznik alternator Zacisk 15
10F12	Bezpiecznik zawory odcinające gazu
10F13	Bezpiecznik Blokada rozruchu komora silnika
10F14	Bezpiecznik przyłącze napełniania
10F15	Bezpiecznik Detroit Diesel Electronic Control DDEC Zacisk. 30/1
10F16	Bezpiecznik Detroit Diesel Electronic Control DDEC Zacisk. 30/2
10F17	Bezpiecznik Lampki ostrzegawczej Zespół napędowy
10F18	Bezpiecznik silnik
10F19	Bezpiecznik recyrkulacja spalin/zmienna geometria turbiny
10F20	Bezpiecznik Sterowanie pracą silnika MR
10F21	bezpiecznik Detroit Diesel Electronic Control DDEC, zacisk 15
10F22	Bezpiecznik zapłonu Detroit Diesel Electronic Control DDEC
10F23	Bezpiecznik Blokada ruszania Pokrywa przednia ogniwo paliwowe
10F24	Bezpieczniki blokady ruchu klapy komory akumulatora
10F25	Bezpieczniki zasterowania rozrusznika
10F26	Bezpieczniki zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazowego grupy 1
10F27	Bezpieczniki zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu grupy 2
10F28	Bezpieczniki czujnika dystansu
10F29	Bezpieczniki przetwornika napięcia recyrkulacji gazów spalinowych EGR
10F30	Bezpiecznik silnika start
10F31	bezpiecznik Blokada rozruchu
10F32	bezpiecznik Blokada rozruchu
10F33	bezpiecznik układu sterowania pracą silnika MR 12 V
10F34	bezpiecznik Common Powertrain Controller CPC 12 V, zacisk 30
10F35	bezpiecznik Common Powertrain Controller CPC 12 V
10F36	bezpiecznik układu sterowania pracą silnika MR 12 V, zacisk 30
10F37	bezpiecznik lampki ostrzegawczej/ sygnalizacji usterki silnika 12 V
10F38	bezpiecznik przekaźnika zasterowywania rozrusznika
10F39	bezpiecznik modułu sterującego blokady przeciwkradzieżowej WFS
10F40	bezpiecznik zaworu odcinającego gaz, obwód niskiego ciśnienia
10F41	bezpiecznik modułu sterującego kołnierza grzewczego
10F42	bezpiecznik wyjść modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU, zacisk 30
10F43	bezpiecznik falowników grupy napędu 1, zacisk 30
10F44	bezpiecznik falowników grupy napędu 2, zacisk 30
10F45	bezpiecznik falownika alternatora napędu hybrydowego, zacisk 30
10F46	bezpiecznik bramki CAN, zacisk. 30
10F47	bezpiecznik bramki CAN, zacisk. 15
10F48	bezpiecznik pneumatycznego systemu boost, zacisk 30
10F49	bezpiecznik rezystora kołnierza grzewczego powietrza zasysanego
10F50	bezpiecznik MCM_ CAN silnika, połączenie masowe, zacisk 15
10F51	bezpiecznik systemu zarządzania pracą silnika MCM, zacisk 30
10F52	bezpiecznik 1 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 24 V, zacisk 30
10F53	bezpiecznik 1 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 24 V, zacisk 15
10F54	bezpiecznik 1 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 12 V, zacisk 30
10F55	bezpiecznik 2 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 12 V, zacisk 30/1
10F56	bezpiecznik 2 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 12 V, zacisk 30/2
10F57	bezpiecznik modułu sterującego systemu ogniw paliwowych 12 V, zacisk 30
10F58	bezpiecznik 2 przekaźnika wyłącznika awaryjnego i udostępnienia systemu hybrydowego 12 V, zacisk 15
10F59	bezpiecznik alkomatu, zacisk 30
10F60	bezpiecznik alkomatu, zacisk 15
10F61	bezpiecznik ogranicznika regulacji jazdy
10F62	bezpiecznik modułu sterującego systemu wspomagania kierowcy VRDU, zacisk 30
10F63	bezpiecznik modułu sterującego systemu wspomagania kierowcy VRDU, zacisk 15
10F64	bezpiecznik ogrzewania filtra paliwa
10F65	bezpiecznik cewek zapłonowych
10F66	bezpiecznik adaptacyjnego obliczania parametrów jazdy IPPC, zacisk 30
10F67	bezpiecznik adaptacyjnego obliczania parametrów jazdy IPPC, zacisk 15
10F68	bezpiecznik bramki OBD czujników radarowych
10F69	bezpiecznik blokady przeciwkradzieżowej, zacisk. 30
10F70	Bezpiecznik zasilania napięciem zbiornika z gazem
10F71	bezpiecznik zacisku 15 modułu sterującego 1 i 2 zbiornika paliwa
10F72	bezpiecznik zacisku 15 obwodu zasilania napięciem modułów sterujących Powertrain
10F73	bezpiecznik zacisku 15 zespołu napędowego
10F74	Bezpiecznik zacisku 15 zespołu napędowego
10F75	Bezpiecznik układu sterowania jazdą CPC, zacisk 30
10F76	 bezpiecznik falowników grupy napędu 1, zacisk 15
10F77	 bezpiecznik falowników grupy napędu 2, zacisk 15
10F78	Bezpiecznik bramki elektrycznej maszyny EMGW, zacisk 15
10F79	Bezpiecznik bramki elektrycznej maszyny EMGW, zacisk 30
10F80	Bezpiecznik elektronicznej stacyjki EIS, 12 V
10F81	Bezpiecznik pompy wodnej, 12 V
10F82	Bezpiecznik elektrycznej maszyny napędu Mild-Hybrid EMHA, 12 V
10F83	Bezpiecznik falownika nastawnika rezystora hamulcowego, zacisk 30
10F84	wkład bezpiecznika, postój pojazdu
10G01	alternator napędu hybrydowego
10H01	Lampka kontrolna przyłącze napełniania
10H02	Sygnał świetlny ostrzegawczy silnik
10H03	Lampka stop silnik
10H04	lampka ostrzegawcza Malfunction Indication Light MIL
10H05	lampka ostrzegawcza filtr cząstek stałych diesla DPF regeneracja
10H06	lampka ostrzegawcza funkcji zabezpieczania silnika
10H07	lampka ostrzegawcza blokady przeciwkradzieżowej
10H08	lampka kontrolna - ogranicznik prędkości aktywny
10K01	Przekaźnik zasterowanie rozrusznika
10K02	Przekaźnik udostępnienie Elektronika jazdy FE
10K03	Przekaźnik silnika wentylatora Elektronika jazdy FE
10K04	Przekaźnik ograniczenie AKTIV Sterowanie jazdą
10K05	Przekaźnik pompa wodna Elektronika jazdy FE
10K06	Przekaźnik zasilania zapłon /przepustnica
10K07	Przekaźnik Blokada rozruchu komora silnika
10K08	Przekaźnik Blokada rozruchu komora silnika
10K09	Przekaźnik redukcja gazu
10K10	Przekaźnik Tempomat WYŁ
10K11	Przekaźnik Motor-stop
10K12	przekaźnik WYŁ tempomatu przy N
10K13	Przekaźnik Zasilanie napięciem Sterowanie pracą silnika MR
10K14	Przekaźnik dla włącznika Motor-stop w komorze silnika
10K15	Przekaźnik, blokada rozruchu
10K16	Przekaźnik wentylatora agregatu prądu awaryjnego
10K17	Przekaźnik zasilenia prądem zbiornika gazowego
10K18	Przekaźnik podwyższanie biegu jałowego
10K19	Przekaźnik tempomat AUS przy hamulcu
10K20	Przekaźnik zasterowania zbiornika gazu
10K21	Przekaźnik recyrkulacji gazów spalinowych EGR
10K22	przekaźnik rozpoznawania położenia neutralnego
10K23	Przekaźnik pokrywy prowadnic spalin
10K24	Przekaźnik pokrywy prowadnic spalin WYŁ
10K25	Przekaźnik start przy NEUTRALNE
10K26	przekaźnik zawór odcinający gaz niskiego ciśnienia
10K27	przekaźnik zawór odcinający gaz niskiego ciśnienia
10K28	bezpiecznik układu sterowania pracą silnika MR 12 V, zacisk 15/2
10K29	bezpiecznik Common Powertrain Controller CPC 12 V, zacisk 15/2
10K30	przekaźnik lampki ostrzegawczej/ sygnalizacji usterki silnika, zacisk 15/2 12 V
10K31	przekaźnik czujnika sprzęgła
10K32	przekaźnik zasterowywania rozrusznika
10K33	przekaźnik reduktora gazu
10K34	przekaźnik wyłączania hamulca silnikowego Easy-Shift
10K35	przekaźnik rozpoznawania biegu wstecznego
10K36	przekaźnik blokady rozruchu
10K37	przekaźnik funkcji zabezpieczania silnika
10K38	przekaźnik funkcji zabezpieczania silnika
10K39	przekaźnik zasilania kołnierza grzewczego
10K40	przekaźnik zasilania napięciem zaworów tankowania wodoru
10K41	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 1
10K42	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 2
10K43	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 3
10K44	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 4
10K45	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 5
10K46	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 6
10K47	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 7
10K48	przekaźnik zaworu elektromagnetycznego zbiornika gazu, butla 8
10K49	przekaźnik zasilania zapłonu
10K50	przekaźnik zaworu odcinającego gaz, obwód wysokiego ciśnienia
10K51	przekaźnik zacisku 15 zespołu napędowego
10K52	Przekaźnik wake-up elektrycznej maszyny napędu Mild-Hybrid EMHA
10K53	przekaźnik przełączanego ograniczenia prędkości maksymalnej
10K54	przekaźnik, postój pojazdu
10M01	Rozrusznik
10M02	silnik piasty koła 1
10M03	silnik piasty koła 2
10M04	Silnik Napęd jezdny
10M05	silnik piasty koła 3
10M06	silnik piasty koła 4
10M07	elektryczna maszyna napędu Mild-Hybrid EMHA
10M08	silnik wentylatora chłodzenia komory silnika
10N01	Przetwornik napięcia zaworu recyrkulacji gazów spalinowych EGR
10N02	przetwornik napięcia 24 V/12 V
10R01	rezystor pull-up czujnik filtra powietrza
10R02	rezystor hamulcowy
10R03	Rezystor końcowy CAN J1939
10R04	Rezystor końcowy CAN J1939
10R05	Rezystor Tempomat WYŁ przełącznikiem retardera
10R06	Opornik końcowy CAN
10R07	Opornik czujnika dystansu
10R08	rezystor pulldown blokady przeciwkradzieżowej WFS
10R09	rezystor pulldown 1, zacisk 31
10R10	rezystor pulldown, zacisk W
10R11	rezystor modułu sterującego przepustnicy
10R12	rezystor hamulcowy 2
10R13	rezystor kołnierza grzewczego powietrza zasysanego
10R14	rezystor pull-up regulacji jazdy, stopień 1
10R15	rezystor pulldown 2, zacisk 31
10R16	rezystor pulldown 3, zacisk 31
10R17	rezystor pulldown 4, zacisk 31
10R18	rezystor grzewczy filtra paliwa
10R19	rezystancja Pulldown PWM_wyjście modulacji szerokości pulsu
10S01	przełącznik blokady rozruchu/ lampy w komorze silnika
10S02	Przełącznik dźwigni tempomatu
10S03	Przełącznik start/-stop silnika, satelita
10S04	Przełącznik zatrzymanie pracy silnika, komora silnika
10S05	Przełącznik uruchomienie silnika, komora silnika
10S06	Przełącznik zatrzymanie silnika z zewnątrz
10S07	Przełącznik blokada rozruchu pokrywa wlewu paliwa
10S08	Przełącznik Temposet wył
10S09	Przełącznik blokada rozruchu pod deską rozdzielczą
10S10	Przełącznik zatrzymanie pracy silnika Pokrywa wlewu paliwa
10S11	przełącznik ''elektroniczne ograniczenie prędkości AKTYWNE''
10S12	Przełącznik awaryjne wyłączenie silnika
10S13	Przełącznik start silnika
10S14	Przełącznik dodatkowy start silnika
10S15	Przełącznik start / stop silnika Deska rozdzielcza
10S16	Przełącznik start/stop komora silnika
10S17	Przełącznik Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnętrzna
10S18	Przełącznik Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnętrzna
10S19	Przełącznik Blokada rozruchu klapa zasilacza
10S20	Przełącznik Blokada rozruchu przyłączenie wodne
10S21	Przełącznik Blokada rozruchu manualna
10S22	Przełącznik uruchomienie Pedału gazu
10S23	Przełącznik Blokada ruszania Pokrywa przednia ogniwo paliwowe
10S24	Przełącznik Blokada rozruchu Ogrzewanie kominowe ogniwo paliwowe
10S25	Przełącznik wymaganie diagnozy /automatyczne wyłączenie
10S26	Przełącznik Podwyższanie biegu jałowego
10S27	Przełącznik przełączenia Motor-start
10S28	Przełącznik temperatury agregatu prądu awaryjnego
10S29	Przełącznik Motor-start/Motor-stop Komora akumulatora
10S30	Przełącznik, blokada rozruchu, klapa boczna RE
10S31	Przełącznik blokady ruchu klapy komory akumulatora
10S32	Przełącznik blokady ruchu klapy bocznej LI
10S33	Przełącznik ewakuacji zbiornika gazowego
10S34	Przełącznik blokady uruchomienia dużej pokrywy przedniej
10S35	włącznik filtr cząstek stałych diesla DPF regeneracja
10S36	przełącznik blokady rozruchu przy pokrywie komory silnika z lewej strony
10S37	przełącznik funkcji zabezpieczania silnika
10S38	przełącznik manewrowanie/ rozkołysanie
10S39	przełącznik economy power
10S40	przełącznik czujnika pokrywy wlewu paliwa
10S41	przełącznik czujnika pokrywy wlewu paliwa
10S42	przełącznik czujnika pokrywy wlewu paliwa
10S43	stacyjka z immobilizerem WFS
10S44	wyłącznik hamulca silnikowego
10S45	przełącznik Zero Emission Vehicle ZEV
10S46	przełącznik deaktywacji Zero Emission Vehicle ZEV
10S47	LED statusu i przycisk nowego testu
10S48	przełącznik 'stop' silnika
10S49	przełącznik blokady uruchamiania składanej tabliczki z numerem
10T01	cewka zapłonowa cylindra 1
10T02	cewka zapłonowa cylindra 2
10T03	cewka zapłonowa cylindra 3
10T04	cewka zapłonowa cylindra 4
10T05	cewka zapłonowa cylindra 5
10T06	cewka zapłonowa cylindra 6
10U01	falownik zasilania silnik główny
10U02	falownik alternatora
10U03	falownik silnika piasty koła 1
10U04	falownik silnika piasty koła 2
10U05	falownik silnika piasty koła 3
10U06	falownik silnika piasty koła 4
10V01	Dioda odsprzęglenie Zacisk. 30
10V02	Dioda wybieg silnika
10V03	Dioda wybieg silnika
10V04	Dioda Tempomat WYŁ przełącznikiem retardera
10V05	Dioda elektronika układu jazdy NEUTRAL
10V06	Dioda zapłon Detroit Diesel Electronic Control DDEC
10V07	Dioda Detroit Diesel Electronic Control DDEC zacisk 15
10V08	Dioda Detroit Diesel Electronic Control, zacisk 15, redundant
10V09	Dioda rozprzężenia, podwyższanie biegu jałowego
10V10	Dioda prowadzenia spalin
10V11	dioda odsprzęgająca Detroit Diesel Electronic Control DDEC V
10V12	dioda redukcji gazu, drzwi 1
10V13	dioda redukcji gazu, drzwi 2
10V14	dioda blokująca zabudowy, zacisk 50
10V15	dioda blokująca funkcji zabezpieczania silnika, zacisk 15
10V16	dioda blokująca zacisk 15, zawór odcinania gazu
10V17	dioda blokująca regulacji jazdy, stopień 1
10V18	dioda odsprzęgająca udostępniania systemu napędu hybrydowego
10V19	dioda odsprzęgająca modułu sterującego napędu hybrydowego HDCU, zacisk 15
10V20	dioda oświetlenia komory silnika, przełącznik lampy w komorze silnika
10V21	dioda zamka centralnego, przełącznik lampy w komorze silnika
10V22	dioda systemu przeciwkradzieżowego, przełącznik lampy w komorze silnika
10V23	Dioda przełącznika alkomatu
10V24	dioda regulacji jazdy FR, ograniczenie prędkości maksymalnej aktywne
10V25	dioda, rozłączenie wentylatora
10X01	gniazdo diagnostyczne modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU
10X02	Gniazdko wtyczkowe diagnozy silnik trakcyjny
10X03	Gniazdko wtyczkowe diagnoza alternatora
10X04	Łącznik przewodów CAN silnika ogniwo paliwowe
10X05	Łącznik przewodów 2 interfejs ogniwo paliwowe
10X06	Łącznik przewodów 3 interfejs ogniwo paliwowe
10X07	Łącznik przewodów 4 interfejs ogniwo paliwowe
10X08	Łącznik przewodów silnik
10X09	złącze wtykowe filtr cząstek stałych diesla DPF
10X10	gniazdo diagnostyki Powertrain Hybrid
10X11	łącznik przedłużenia czujnika temperatury spalin za filtrem cząstek stałych
10X12	łącznik skrzynki czujnika - czujnik temperatury spalin za filtrem cząstek stałych
10X13	łącznik skrzynki czujnika temperatury za katalizatorem oksydacyjnym
10X14	łącznik czujnika temperatury przed katalizatorem oksydacyjnym
10X15	łącznik pneumatycznego systemu boost
10X16	łącznik silnika, głowica cylindrów z przodu
10X17	łącznik silnika, głowica cylindrów z tyłu
10X18	łącznik szyny CAN pojazdu
10X19	łącznik szyny CAN Powertrain
10X20	łącznik szyny CAN aplikacji
10X21	łącznik szyny CAN aplikacji MCM
10X22	łącznik szyny CAN aplikacji ACM
10X23	łącznik szyny CAN aplikacji TCM
10X24	łącznik przełącznika blokady rozruchu
10X25	łącznik silnika, głowica cylindrów
10X26	łącznik pompy hydraulicznej wentylatora
10X27	elektryczne złącze pojazd/ silnik na gaz ziemny
10X28	łącznik ogrzewania filtra paliwa
10X29	łącznik pneumatycznego systemu boost
10X30	el. złącze dodatkowego wentylatora komory silnika
10Y01	Zawór elektromagnetyczny hamulec silnikowy 1
10Y02	Zawór elektromagnetyczny hamulec silnikowy 2
10Y03	Zawór dekompresyjny
10Y04	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 1
10Y05	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 2
10Y06	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 3
10Y07	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 4
10Y08	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 5
10Y09	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 6
10Y10	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 7
10Y11	Pompa jednosekcyjna cylindra 1
10Y12	Pompa jednosekcyjna cylindra 2
10Y13	Pompa jednosekcyjna cylindra 3
10Y14	Pompa jednosekcyjna cylindra 4
10Y15	Pompa jednosekcyjna cylindra 5
10Y16	Pompa jednosekcyjna cylindra 6
10Y17	Pompa jednosekcyjna cylindra 7
10Y18	Pompa jednosekcyjna cylindra 8
10Y19	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 8
10Y20	Zawór elektromagnetyczny recyrkulacji gazów spalinowych EGR
10Y21	Zawór elektromagnetyczny prowadzenia spalin LI
10Y22	Zawór elektromagnetyczny prowadzenia spalin RE
10Y23	turbosprężarka o zmiennej geometrii turbiny
10Y24	dozownik paliwa
10Y25	wyłącznik dozownika paliwa
10Y26	przepustnica
10Y27	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 9
10Y28	zawór elektromagnetyczny zbiornika gazu, butla 10
10Y29	zawór klapy spalin, REGULOWANY
10Y30	zawór tankowania wodoru, butla 1
10Y31	zawór tankowania wodoru, butla 2
10Y32	zawór tankowania wodoru, butla 3
10Y33	zawór tankowania wodoru, butla 4
10Y34	zawór tankowania wodoru, butla 5
10Y35	zawór tankowania wodoru, butla 6
10Y36	zawór tankowania wodoru, butla 7
10Y37	zawór elektromagnetyczny ciśnienia w kolektorze rozprowadzającym paliwo
10Y38	zawór elektromagnetyczny hamulca turbo
10Y39	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 1
10Y40	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 2
10Y41	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 3
10Y42	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 4
10Y43	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 5
10Y44	zawór elektromagnetyczny iglicy dyszy, cylinder 6
10Y45	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 1
10Y46	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 2
10Y47	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 3
10Y48	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 4
10Y49	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 5
10Y50	zawór elektromagnetyczny przetwornika ciśnienia, cylinder 6
10Y51	zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza PBS
10Y52	zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia w kolektorze rozprowadzającym paliwo
10Y53	zawór elektromagnetyczny nastawnika faz wałka rozrządu zaworów wydechowych
10Y54	zawór elektromagnetyczny hamulca silnikowego
10Y55	wtryskiwacz cylindra 1
10Y56	wtryskiwacz cylindra 2
10Y57	wtryskiwacz cylindra 3
10Y58	wtryskiwacz cylindra 4
10Y59	wtryskiwacz cylindra 5
10Y60	wtryskiwacz cylindra 6
10Y61	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 1
10Y62	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 2
10Y63	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 3
10Y64	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 4
10Y65	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 5
10Y66	zawór wdmuchiwania gazu cylindra 6
10Y67	nastawnik recyrkulacji spalin
10Y68	zawór obejścia powietrza w fazie hamowania silnikiem
10Y69	nastawnik przepustnicy spalin turbosprężarki, zalewanie AGR
10Z01	Łącznik spawany 1 start/stop komory silnika i komory akumulatora
10Z02	Łącznik spawany 2 start/stop komory silnika i komory akumulatora
10Z03	Łącznik spawany 3 start/stop komory silnika i komory akumulatora
10Z04	łącznik zgrzewany 1 układu sterowania pracą silnika
10Z05	łącznik zgrzewany 2 układu sterowania pracą silnika
10Z06	Łącznik spawany 1 sterowanie jazdą
10Z07	Łącznik spawany 2 sterowanie jazdą
10Z08	łącznik zgrzewany 3 układu sterowania pracą silnika
10Z09	łącznik zgrzewany 4 układu sterowania pracą silnika
10Z10	łącznik zgrzewany 5 układu sterowania pracą silnika
10Z11	łącznik zgrzewany 6 układu sterowania pracą silnika
10Z12	łącznik zgrzewany 7 układu sterowania pracą silnika
10Z13	Łącznik spawany 3 sterowanie jazdą
10Z14	łącznik zgrzewany 1 tempomatu z regulacją odstępu ART/ asystenta pasa ruchu SPA
10Z15	łącznik zgrzewany 2 tempomatu z regulacją odstępu ART/ asystenta pasa ruchu SPA
10Z16	łącznik zgrzewany 3 tempomatu z regulacją odstępu ART/ asystenta pasa ruchu SPA
10Z17	łącznik zgrzewany 4 tempomatu z regulacją odstępu ART/ asystenta pasa ruchu SPA
10Z18	łącznik zgrzewany 1 zacisku 50
10Z19	łącznik zgrzewany 8 układu sterowania pracą silnika
10Z20	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-High falownika, przedni człon pojazdu
10Z21	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-Low falownika, przedni człon pojazdu
10Z22	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-High falownika, tylny człon pojazdu
10Z23	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-Low falownika, tylny człon pojazdu
10Z24	łącznik zgrzewany 1 kodowania falownika
10Z25	łącznik zgrzewany 1 modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU, zacisk 30
10Z26	łącznik zgrzewany 2 kodowania falownika
10Z27	łącznik zgrzewany 3 kodowania falownika
10Z28	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN-low falowników
10Z29	łącznik zgrzewany 4 kodowania falownika
10Z30	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN-high falowników
10Z31	łącznik zgrzewany 2 szyny CAN-low falowników
10Z32	łącznik zgrzewany 3 szyny CAN-low falowników
10Z33	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN-masy modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU
10Z34	łącznik zgrzewany 1 zacisku 15
10Z35	łącznik zgrzewany 5 tempomatu z regulacją odstępu/ asystenta toru jazdy SPA
10Z36	łącznik zgrzewany 6 tempomatu z regulacją odstępu/ asystenta toru jazdy SPA
10Z37	łącznik zgrzewany 1 zaworu wdmuchiwania gazu
10Z38	łącznik zgrzewany 2 zaworu wdmuchiwania gazu
10Z39	łącznik zgrzewany 3 zaworu wdmuchiwania gazu
10Z40	łącznik zgrzewany 1 zaworu odcinającego gaz
10Z41	łącznik zgrzewany 2 zaworu odcinającego gaz
10Z42	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu A
10Z43	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu B
10Z44	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu C
10Z45	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu D
10Z46	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu E
10Z47	łącznik zgrzewany 1 zaworu wlotowego gazu F
10Z48	łącznik zgrzewany redundancji zacisku 15 dla FPS
10Z49	łącznik zgrzewany 1 masy
10Z50	łącznik zgrzewany 9 układu sterowania pracą silnika
10Z51	łącznik zgrzewany 10 układu sterowania pracą silnika
10Z52	łącznik zgrzewany 1 układu sterowania pracą silnika CAN
10Z53	łącznik zgrzewany 2 układu sterowania pracą silnika CAN
10Z54	łącznik zgrzewany 3 układu sterowania pracą silnika CAN
10Z55	łącznik zgrzewany 4 układu sterowania pracą silnika CAN
10Z56	łącznik zgrzewany 1 obwodu sterowania kołnierzem grzewczym powietrza zasysanego 1
10Z57	łącznik zgrzewany 1 obwodu sterowania kołnierzem grzewczym powietrza zasysanego 2
10Z58	łącznik zgrzewany 1 czujników ciśnienia
10Z59	łącznik zgrzewany 1 zaworów tankowania
10Z60	łącznik zgrzewany 4 układu regulacji jazdy
10Z61	łącznik zgrzewany 5 układu regulacji jazdy
10Z62	łącznik zgrzewany 6 układu regulacji jazdy
10Z63	łącznik zgrzewany 2 zaworów tankowania
10Z64	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN pojazdu, high
10Z65	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN pojazdu, low
10Z66	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN Powertrain, high
10Z67	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN Powertrain, low
10Z68	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN aplikacji, high
10Z69	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN aplikacji, low
10Z70	łącznik zgrzewany 1 udostępniania napędu hybrydowego 24 V
10Z71	łącznik zgrzewany 1 udostępniania napędu hybrydowego 12 V
10Z72	łącznik zgrzewany 2 udostępniania napędu hybrydowego 12 V
10Z73	łącznik zgrzewany 1 udostępniania systemu ogniw paliwowych, 12 V
10Z74	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN ogniw paliwowych, masa
10Z75	łącznik zgrzewany 1 wyłączania silnika
10Z76	łącznik zgrzewany 2 wyłączania silnika
10Z77	łącznik zgrzewany 1 falownika grupy napędu 1, zacisk 15
10Z78	łącznik zgrzewany 1 falownika grupy napędu 2, zacisk 15
10Z79	punkt zgrzewany 1 masy centr. modułu sterującego systemu ogniw paliwowych
10Z80	łącznik zgrzewany 1 masy CAN bramki szyny CAN napędu hybrydowego
10Z81	łącznik zgrzewany 2 masy CAN bramki szyny CAN napędu hybrydowego
10Z82	łącznik zgrzewany zasilania napięciem układu sterowania pracą silnika MCM
10Z83	łącznik zgrzewany 1 czujnika radarowego
10Z84	łącznik zgrzewany 2 czujnika radarowego
10Z85	łącznik zgrzewany 3 czujnika radarowego
10Z86	łącznik zgrzewany 4 czujnika radarowego
10Z87	łącznik zgrzewany 1 zasilania systemu bankowego
10Z88	łącznik zgrzewany 13 układu sterowania pracą silnika
10Z89	łącznik zgrzewany 14 układu sterowania pracą silnika
10Z90	łącznik zgrzewany 15 układu sterowania pracą silnika
10Z91	łącznik zgrzewany 2 zasilania systemu bankowego
10Z92	łącznik zgrzewany 1 zasilania cewek zapłonowych
10Z93	Łącznik zgrzewany 1 szyny CAN Powertrain, masa
10Z94	Łącznik zgrzewany 2 szyny CAN Powertrain, masa
10Z95	Łącznik zgrzewany 16 układu sterowania pracą silnika
10Z96	Łącznik zgrzewany 17 układu sterowania pracą silnika
10Z97	Łącznik zgrzewany 18 układu sterowania pracą silnika
10Z98	Łącznik zgrzewany 19 układu sterowania pracą silnika
10Z99	Łącznik zgrzewany 20 układu sterowania pracą silnika
11K02	przekaźnik hamulca silnikowego
11S01	Przełącznik hamulec silnikowy przy kolumna kierownicy
11S02	Przełącznik hamulec ciągłego działania
11Y01	Zawór elektromagnetyczny hamulec silnikowy 1 (Zawór dekompresyjny)
11Y02	Zawór elektromagnetyczny hamulec silnikowy 2 (klapa wydmuchowa)
12A01	Moduł sterujący sterowanie pracą skrzyni biegów (GS)
12A02	moduł sterujący automat. skrzynia biegów AS-tronic
12A03	moduł sterujący automat. skrzynia biegów AS-tronic E-Moduł
12A04	Moduł sterujący sterowania pracą skrzyni biegów GS III
12A05	moduł sterujący zautomatyzowanej skrzyni biegów
12A06	moduł sterujący CAN bridge
12A07	nastawnik sprzęgła
12A08	moduł sterujący bramki CAN zautomatyzowanej skrzyni biegów AS-Tronic
12A09	nastawnik skrzyni biegów
12A10	moduł sterujący pracą skrzyni biegów TCM
12A11	moduł sterujący sterowania skrzynią biegów TraXon
12B01	czujnik prędkości obrotowej prędkość obrotowa na wejściu skrzynia biegów
12B02	przełącznik ciśnieniowy sprzęgło ZAMKNIĘTE
12B03	Czujnik położenia bieg
12B04	Czujnik położenia ścieżka
12B05	Czujnik położenia sprzęgło
12B06	Czujnik temperatury skrzynia biegów
12B07	Czujnik prędkości obrotowej skrzynia biegów
12B08	Czujnik zapas płynu płyn hamulcowy układu sprzęgła
12B09	Przełącznik ciśnieniowy wspomaganie przełączania
12B10	Przełącznik ciśnieniowy wspomaganie przełączania skrzynia biegów
12B11	Przełącznik ciśnieniowy wspomaganie przełączania skrzynia biegów
12B12	czujnik Split
12B13	czujnik prędkości obrotowej wałka pośredniego
12B14	przełącznik ciśnieniowy sprzęgło OTWARTE
12B15	przełącznik zbliżeniowy pozycji pedału sprzęgła
12B16	czujnik prędkości obrotowej wałka głównego
12B17	czujnik pedału sprzęgła
12B18	czujnik temperatury oleju przekładniowego
12B19	czujnik położenia sprzęgła, modulacja szerokością impulsów PWM1
12B20	czujnik położenia sprzęgła, modulacja szerokością impulsów PWM2
12B21	przełącznik rozpoznawania położenia neutralnego skrzyni biegów
12B22	przełącznik rozpoznawania biegu wstecznego skrzyni biegów
12F01	Bezpiecznik Sterowanie pracą skrzyni biegów GS zacisk 15
12F02	Bezpiecznik przełącznik neutralny
12F03	Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów Zacisk 15
12F04	Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów Zacisk 30
12F05	Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów Zacisk 30
12F06	bezpiecznik wspomaganie przełączania skrzyni
12F07	bezpiecznik nadmiarowe zasilanie zacisk 15
12F08	bezpiecznik elektropneumatycznego zaworu skrzyni biegów, zacisk 30
12H01	lampka kontrolna położenia neutralnego przy postoju pojazdu
12K01	Przekaźnik rozpoznania neutralny
12K02	Przekaźnik udostępnienie start neutralny
12K03	przekaźnik wspomaganie przełączania skrzyni
12K04	przekaźnik elektropneumatycznego zaworu skrzyni biegów
12R01	rezystor pull-up automatycznej skrzyni biegów
12S01	Przełącznik rozpoznania neutralnego przełożenia skrzyni biegów
12S02	Przełącznik rozpoznania bieg wstecznego skrzynia biegów
12S03	dźwignia zmiany biegów z przełącznikiem jazdy awaryjnej
12S04	Przełącznik program jazdy automat. skrzyni biegów AS-Tronic
12S05	Selektor, sterowanie pracą skrzyni biegów GS III
12S06	przełącznik trybu rezerwowego EPS III, położenie jazdy do tyłu i przy wsiadaniu
12S07	przełącznik trybu rezerwowego EPS III, położenie neutralne i 2/4
12S08	Przełącznik automatyki/manualny
12S09	przełącznik rezerwowego trybu jazdy Mercedes-Power-Shift, położenie neutralne
12S10	przełącznik deaktywacji tryby pełzania
12S11	przełącznik deaktywacji trybu EcoRoll
12S12	przełącznik deaktywacji trybu EcoRoll i deaktywacji trybu pełzania
12S13	przełącznik trybów EcoRoll/Power
12S14	przełącznik histerezy
12V01	dioda Blokada rozruchu
12V02	dioda odsprzężenie skrzynia manualna zacisk 15
12V03	dioda odsprzężenie skrzynia manualna zacisk 15
12X01	Gniazdko wtyczkowe diagnoza skrzynia biegów
12Y01	Zawór elektromagnetyczny ścieżka 1
12Y02	Zawór elektromagnetyczny ścieżka 2
12Y03	Zawór elektromagnetyczny biegi nieparzyste napowietrzanie
12Y04	Zawór elektromagnetyczny biegi nieparzyste odpowietrzanie
12Y05	Zawór elektromagnetyczny biegi parzyste napowietrzanie
12Y06	Zawór elektromagnetyczny biegi parzyste odpowietrzanie
12Y07	Zawór wspomaganie przełączania skrzynia biegów
12Y08	Zawór wspomaganie przełączania skrzynia biegów
12Y09	zawór elektromagnetyczny napowietrzania/ odpowietrzania biegów
12Y10	elektropneumatyczny zawór skrzyni biegów
12Y11	zawór elektromagnetyczny wspomagania zmiany biegów
12Y12	zawór elektromagnetyczny załączania grupy zwielokratniającej
12Y13	zawór elektromagnetyczny wyłączania grupy zwielokratniającej
12Y14	zawór elektromagnetyczny wsuwania siłownika biegów
12Y15	zawór elektromagnetyczny wysuwania siłownika biegów
12Y16	zawór elektromagnetyczny wsuwania siłownika ścieżek
12Y17	zawór elektromagnetyczny wysuwania siłownika ścieżek
12Y18	zawór elektromagnetyczny nastawnika sprzęgła, powolne zamykanie
12Y19	zawór elektromagnetyczny nastawnika sprzęgła, powolne otwieranie
12Y20	zawór elektromagnetyczny nastawnika sprzęgła, szybkie zamykanie
12Y21	zawór elektromagnetyczny nastawnika sprzęgła, szybkie otwieranie
12Y22	zawór elektromagnetyczny hamulca wałka pośredniego
13A01	Moduł sterujący automatyczna skrzynia biegów ZF
13A02	automatyczna skrzynia biegów ZF
13A03	wskaźnik biegu na wyświetlaczu ZF
13A04	Moduł sterujący automatyczna skrzynia biegów Z przoduith
13A05	automatyczna skrzynia biegów Z przoduith
13A06	Moduł sterujący automatyczna skrzynia biegów AGN Allison
13A07	Automatyczna skrzynia biegów AGN Allison
13A08	Retarder moduł
13A09	Moduł sterujący interfejs J1939
13A10	moduł sterujący pracą skrzyni biegów dla ZF TCMZ
13A11	moduł sterujący pracą skrzyni biegów dla Voith TCMV
13B01	Czujnik prędkość obrotowa odbiornik napędu
13B02	Czujnik Wejściowa prędkość obrotowa skrzynia biegów
13B03	Czujnik temperatury woda
13B04	Czujnik Prędkość turbiny
13B05	Czujnik Zbiornik retardera
13F01	Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów
13F02	Bezpiecznik DNR przełącznik przycisków
13F03	Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów AGN Allison
13F04	Bezpieczniki skrzyni biegów, zacisk. 30
13F05	Bezpieczniki skrzyni biegów, zacisk. 15
13F06	bezpiecznik skrzyni biegów, zacisk 15
13F07	bezpiecznik skrzyni biegów, zacisk 15
13F08	bezpiecznik gniazda diagnostycznego Society of Automotive Engineers SAE 12 V
13F09	bezpiecznik obwodu postulowania przystawki odbioru mocy NA
13F10	bezpiecznik obwodu udostępniania przystawki odbioru mocy NA
13F11	bezpiecznik obwodu przyciemniania przełącznika jazdy
13F12	bezpiecznik automatycznej skrzyni biegów
13F13	bezpiecznik złącza diagnostycznego automatycznej skrzyni biegów poj. użytk. AGN
13F14	Bezpiecznik automatycznej skrzyni biegów pojazdu użytkowego AGN
13H01	Lampka kontrolna temperatury olej
13H02	Lampka kontrolna skrzynia biegów
13H03	Lampka kontrolna awarii skrzyni biegów
13H04	Lampka kontrolna temperatury oleju skrzyni biegów
13H05	Lampka kontrolna blokady biegów skrzyni biegów
13H06	lampka kontrolna retardera
13K01	Przekaźnik rozpoznawania rozpoznanie neutralne
13K02	Przekaźniki rozpoznawanie biegu wstecznego
13K03	Przekaźnik zasilanie zawory elektromagnetyczne
13K04	Przekaźnik wyłączenie masy Voith
13K05	Przekaźnik Economy power
13K06	przekaźnik przełącznika świateł stop
13K07	Przekaźnik zasilania Automatyczna skrzynia biegów Allison Zacisk 15
13K08	Przekaźnik retardera
13K09	Przekaźnik blokady biegów
13K10	Przekaźnik biegu przedniego
13K11	Przekaźnik biegu wstecznego
13K12	przekaźnik automatycznego położenia neutralnego
13K13	Przekaźnik uwolnienia biegów
13K14	przekaźnik automatycznego położenia neutralnego
13K15	przekaźnik obwodu postulowania przystawki odbioru mocy NA
13K16	przekaźnik obwodu udostępniania przystawki odbioru mocy NA
13K17	przekaźnik położenia neutralnego
13K18	przekaźnik przyciemniania 12 V
13R06	rezystor Pulldown automatyczna skrzynia biegów AGN ret. MIN
13R07	rezystor Pulldown automatyczna skrzynia biegów AGN Rt. MED
13R08	rezystor Pulldown automatyczna skrzynia biegów AGN ret. MAX
13R09	rezystor Pulldown automatyczna skrzynia biegów AGN ret. DIPRAWYKT
13R10	Opornik ograniczenia natężenia prądu
13R11	rezystor końcowy gniazda diagnostycznego
13S01	Przełącznik wybór biegu skrzynia biegów
13S02	Przełącznik skrzynia biegów Economy power
13S03	Przełącznik udostępnienie bieg wsteczny
13S04	Przełącznik Kickdown
13S05	Przełącznik Blokada biegu LUZOWANIE AWARYJNE
13S06	Przełącznik sygnału zwrotnego wyboru biegu
13S07	Przełącznik biegu WŁOŻONY
13S08	przełącznik trybu rezerwowego, przełącznik wybierania biegów
13S09	przełącznik WŁ/ WYŁ dodatkowego udostępniania biegu
13S10	przełącznik automatycznej skrzyni biegów, tryb zimowy
13V01	Dioda oceny hamulec przystankowy
13V02	Dioda zasterowania hamulec przystankowy
13V03	Dioda dźwigni retardera ZAŁOŻONA
13V04	Dioda rozprzęgnięcia, zacisk 15
13V05	Dioda rozprzęgnięcia, zacisk 15
13V06	dioda sygnał drzwi OTWARTE
13V07	dioda temperatury oleju przekładniowego
13V08	dioda temperatury oleju przekładniowego
13V09	dioda sygnalizacji usterki skrzyni biegów
13V10	dioda udostępniania biegu
13X01	Gniazdo diagnostyka automatyczna skrzynia biegów AGN Allison
13X02	Gniazdo diagnostyki automatycznej skrzyni biegów AGN
13X03	łącznik przewodów przekazywania sterowania pracą skrzyni biegów AGN
13X04	łącznik obwodu przekazywania sterowania pracą skrzyni biegów Voith
13X05	Złącze wtykowe, program zmiany biegów
13Y01	zawór elektromagnetyczny awaryjnego zwalniania skrzyni biegów
13Y02	Zawór elektromagnetyczny biegu przedniego skrzyni biegów
13Y03	Zawór elektromagnetyczny biegu wstecznego skrzyni biegów
13Y04	zawór elektromagnetyczny zasobnika retardera
13Y06	Zawór elektromagnetyczny Retarder
13Z01	Łącznik spawany 1 skrzynia biegów
13Z02	Łącznik spawany 2 skrzynia biegów
13Z03	łącznik przyspawany 3 skrzynia biegów
13Z04	łącznik przyspawany 4 skrzynia biegów
13Z05	łącznik zgrzewany 5 skrzyni biegów
13Z06	łącznik zgrzewany 6 skrzyni biegów
13Z07	łącznik zgrzewany 7 skrzyni biegów
13Z08	łącznik zgrzewany 8 skrzyni biegów
13Z09	łącznik zgrzewany 9 skrzyni biegów
13Z10	łącznik zgrzewany 10 skrzyni biegów
13Z11	łącznik zgrzewany 11 skrzyni biegów
13Z12	łącznik zgrzewany 12 skrzyni biegów
13Z13	łącznik zgrzewany 13 skrzyni biegów
13Z14	łącznik zgrzewany 14 skrzyni biegów
13Z15	łącznik zgrzewany 15 skrzyni biegów
13Z16	łącznik zgrzewany 16 skrzyni biegów
14A01	Moduł sterujący retarder (Z przoduith)
14A02	Moduł sterujący retarder (Telma)
14A03	moduł sterujący retarder (Telma)
14A04	moduł sterujący Intarder
14A05	intarder INT, typ E 16
14A06	moduł sterujący pracą retardera RCM
14A07	moduł sterujący sterowania retarderem, retarder wtórnyPTCAN
14B01	Czujnik temperatury woda chłodząca retarder
14B02	Czujnik temperatury olej retarder
14B03	czujnik ciśnienia retardera
14B04	czujnik ciśnienia oleju w retarderze RET
14B05	zawór przełączający retarder
14F01	Bezpiecznik Skrzynka przekaźników Telma
14F02	bezpiecznik retardera, zacisk 15
14F03	bezpiecznik retardera, zacisk 30
14K01	Przekaźnik odsprzęglenie hamulec ciągłego działania
14K02	przekaźnik udostępniania płyty stopnia
14K03	przekaźnik włączania retardera
14L01	retarder Telma
14S01	Przełącznik dźwigni hamulec ciągłego działania
14S02	Przełącznik retarder bezpośredni
14S03	Przełącznik odsprzęglenie hamulec ciągłego działania
14S04	Przełącznik hamulca ciągłego działania 1
14S05	Przełącznik hamulca ciągłego działania 2
14S06	Przełącznik hamulca ciągłego działania 3
14S07	Przełącznik płyt stopnia, zawór hamulca
14S08	wyłącznik retardera WYŁ przy automatycznej skrzyni biegów
14S09	przełącznik regulatora ciągłego hamowania
14V01	dioda retardera RET, stopień 1
14V02	dioda retardera RET, stopień 2
14V03	dioda retardera RET, stopień 3
14V04	dioda retardera RET, stopień 4
14V05	dioda retardera RET, stopień 5
14V06	dioda retardera RET
14X01	gniazdo wtykowe diagnostyczne retarder/intarder
14Y01	Zawór elektromagnetyczny stopień retarder MIN
14Y02	Zawór elektromagnetyczny stopień retarder MED
14Y03	Zawór elektromagnetyczny stopień retarder MAX
14Y04	Zawór elektromagnetyczny pamięć stopień retarder
14Y05	Zawór proporcjonalny retarder
14Y06	proporcjonalny zawór sterujący retardera RET
14Y07	zawór proporcjonalny retardera RET
14Z01	łacznik zgrzewany 1 układu sterowania pracą retardera
14Z02	Łącznik spawany 2 sterowania retardera/intardera
14Z03	złącze spawane 3 sterowanie retarderem/intarderem
14Z04	łącznik zgrzewany 4 układu sterowania pracą retardera RS
15A01	Moduł sterujący układ chłodzenia silnika
15A02	Moduł sterujący automatyczne dolewanie oleju
15A03	moduł sterujący ogrzewania wstępnego Powietrza zasysanego
15A04	moduł sterujący chłodzenia powietrze doładowywane
15A05	moduł sterujący rozpoznanie awarii wentylatorów
15A06	moduł sterujący silnik wentylatora dodatkowa chłodnica
15A07	Moduł sterujący przepustnica
15A08	sieć rezystorów układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15A09	moduł sterujący układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15A10	podgrzewanie nagrzewnicy
15A11	moduł sterujący mostka CAN
15A12	chłodzenie modułu sterującego CCU
15A13	nagrzewnica czujnika wodoru
15B01	Czujnik poziomu płynu chłodzącego zbiornik uzupełniający
15B02	Czujnik temperatury płyn chłodzący
15B03	Czujnik temperatury powietrze doładowywane
15B04	czujnik 1 poziomu oleju hydraulicznego
15B05	Czujnik poziomu oleju silnikowego zbiornik uzupełniający
15B06	Czujnik poziomu olej przekładni kierowniczej
15B07	Czujnik temperatury filtra paliwa
15B08	Czujnik temperatury płyn chłodzący/ogrzewanie wstępne powietrza zasysanego
15B09	Czujnik temperatury obudowa kołnierza grzejnego
15B10	czujnik temperatury oleju hydraulicznego
15B11	Czujnik Układu oczyszczania spalin
15B12	Czujnik Poziom płyn chłodzący Detroit Diesel Electr. Control
15B13	Sonda lambda
15B14	Czujnik temperatury gazu
15B15	Czujnik ciśnienie gazu
15B16	Czujnik temperatury spaliny
15B17	Czujnik prędkości obrotowej turbosprężarki
15B18	Czujnik temperatury chłodnicy oleju
15B19	Czujnik temperatury chłodnicy oleju
15B20	czujnik poziomu w układzie dolewania płynu chłodzącego
15B21	czujnik temperatury 1 w obwodzie wysokotemperaturowym
15B22	czujnik temperatury 2 w obwodzie wysokotemperaturowym
15B23	czujnik temperatury w obwodzie niskotemperaturowym
15B24	czujnik prędkości obrotowej, niska temperatura
15B25	czujnik prędkości obrotowej, wysoka temperatura
15B26	czujnik temperatury 1 w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15B27	czujnik temperatury 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15B28	czujnik temperatury 1 w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15B29	czujnik temperatury 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15B30	czujnik temperatury 1 w obwodzie ogrzewania
15B31	czujnik temperatury 2 w obwodzie ogrzewania
15B32	czujnik poziomu w zbiorniku wyrówn. obwodu wysokotemperaturowego 1
15B33	czujnik poziomu w zbiorniku wyrówn. obwodu wysokotemperaturowego 2
15B34	czujnik poziomu w zbiorniku wyrówn. obwodu ogrzewania/ niskotemperaturowego
15B35	czujnik ciśnienia płynu w obwodzie ogrzewania
15B36	czujnik ciśnienia płynu w obwodzie niskotemperaturowym
15B37	czujnik ciśnienia płynu w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15B38	czujnik ciśnienia płynu w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15B39	czujnik ciśnienia płynu chłodzącego, zbiornik uzupełniający
15B40	czujnik przepływu masy powietrza
15B41	czujnik przepływu spalin
15B42	czujnik ciśnienia i temperatury gazu ziemnego
15B43	czujnik ciśnienia powietrza doładowywanego na połączeniu kołnierzowym
15B44	czujnik spalania stukowego 1
15B45	czujnik spalania stukowego 2
15B46	czujnik masy powietrza instalacji na gaz ziemny
15B47	czujnik temperatury na wlocie ogniwa paliwowego BZ 1
15B48	czujnik temperatury na wlocie ogniwa paliwowego BZ 2
15B49	sonda lambda 2
15B50	czujnik temperatury spalin 2
15B51	 czujnik temperatury rezystora hamulcowego na wlocie
15B52	 czujnik temperatury rezystora hamulcowego na wylocie
15B53	czujnik temperatury na wylocie chłodnicy w obwodzie niskotemperaturowym
15B54	 czujnik temperatury akumulatora wysokiego napięcia na wlocie
15B55	 czujnik temperatury akumulatora wysokiego napięcia na wylocie
15B56	 czujnik temperatury na wylocie chłodnicy akumulatora wysokiego napięcia
15B57	 czujnik temperatury sprężarki na wlocie
15B58	czujnik poziomu w zbiorniku płynu chłodzącego
15B59	czujnik 2 poziomu oleju hydraulicznego
15B60	czujnik temperatury płynu chłodzącego na wlocie wymiennika ciepła
15B61	czujnik temperatury płynu chłodzącego na wylocie wymiennika ciepła
15B62	czujnik temperatury płynu chłodzącego na wylocie wymiennika ciepła
15B63	czujnik poziomu w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego ogniwo paliwowe
15B64	czujnik ciśnienia 1 w obwodzie wysokotemperaturowym
15B65	czujnik ciśnienia 2 w obwodzie wysokotemperaturowym
15B66	czujnik temperatury płynu chłodzącego ogniwa paliwowego temperatury wlotu
15B67	czujnik temperatury płynu chłodzącego ogniwa paliwowego temperatury wylotu
15B68	czujnik poziomu w zbiorniku wyrównawczym ogniwa paliwowego
15B69	czujnik temperatury płynu chłodzącego wymiennika ciepła - temperatura wylotu
15B70	czujnik temperatury powietrza zasysanego wymiennika ciepła - temperatura wylotu
15B71	czujnik temperatury wodoru zaworu regulacyjnego - temperatura wylotu
15B72	czujnik ciśnienia powietrza zasysanego sprężarki - ciśnienie wejściowe
15B73	czujnik ciśnienia powietrza zasysanego wymiennika ciepła - ciśnienie wyjściowe
15B74	czujnik ciśnienia klapy obejściowej - ciśnienie wyjściowe
15B75	czujnik ciśnienia wodoru ogniwa paliwowego - ciśnienie wejściowe
15B76	czujnik ciśnienia wodoru zaworu regulacyjnego - ciśnienie wyjściowe
15B77	czujnik prądu masowego i temperatury powietrza zasysanego ogniwa paliwowego
15B78	czujnik wodoru układu powietrza wylotowego
15B79	czujnik ciśnienia wodoru zaworu odcinającego - ciśnienie wejściowe
15B80	czujnik temperatury zbiornika paliwa 1
15B81	czujnik wysokiego ciśnienia wodoru
15B82	czujnik temperatury zbiornika paliwa 2
15B83	czujnik temperatury zbiornika paliwa 3
15B84	czujnik temperatury zbiornika paliwa 4
15B85	czujnik temperatury zbiornika paliwa 5
15B86	czujnik temperatury elektrycznej turbosprężarki
15B87	przełącznik elektrycznej pompy paliwowej
15E01	Świeca zapłonowa 1
15E02	Świeca zapłonowa 2
15E03	Świeca zapłonowa 3
15E04	Świeca zapłonowa 4
15E05	Świeca zapłonowa 5
15E06	Świeca zapłonowa 6
15F01	Bezpiecznik układ chłodzenia silnika
15F02	Bezpiecznik automatyczne dopełnienie oleju silnikowego
15F03	Bezpiecznik kołnierz grzejny
15F04	Bezpiecznik rozpoznanie awarii wentylatorów
15F05	Bezpiecznik przełącznik Klapa boczna układ ogrzewania Moduły ogniw paliwowych
15F06	Bezpiecznik praca wentylator po wyłączeniu
15F07	Bezpiecznik układ ogrzewania Filtr paliwa
15F08	Bezpiecznik czujnika poziomu płynu chłodzącego
15F09	Bezpieczniki zaworu dopływu oleju opałowego
15F10	Bezpieczniki zaworu zamknięcia paliwa, zacisk 15
15F11	Bezpiecznik zaworu zamknięcia paliwa, zacisk 30
15F12	bezpiecznik zawór odcinający paliwo zacisk 15
15F13	bezpiecznik D +
15F14	bezpiecznik układu dolewania płynu chłodzącego
15F15	bezpiecznik pompy paliwowej
15F16	bezpiecznik przełącznika pompy paliwowej
15F17	bezpiecznik pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15F18	bezpiecznik pompy wodnej 1 w obwodzie ogrzewania
15F19	bezpiecznik pompy wodnej 2 w obwodzie ogrzewania
15F20	bezpiecznik pompy wodnej 1 w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15F21	bezpiecznik pompy wodnej 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15F22	bezpiecznik pompy wodnej 1 w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15F23	bezpiecznik pompy wodnej 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15F24	bezpiecznik silnika wentylatora
15F25	bezpiecznik silnika wentylatora
15F26	bezpiecznik silnika wentylatora
15F27	bezpiecznik silnika wentylatora
15F28	bezpiecznik silnika wentylatora
15F29	bezpiecznik silnika wentylatora obwodu chłodzenia oleju
15F30	bezpiecznik silnika wentylatora obwodu chłodzenia oleju
15F31	bezpiecznik przekaźnika silnika wentylatora
15F32	bezpiecznik zaworu odcinającego obwód obejściowy
15F33	bezpiecznik obwodu udostępniania podgrzewania
15F34	bezpiecznik ogrzewania filtra paliwa
15F35	bezpiecznik wskaźnika poziomu paliwa
15F36	 bezpiecznik pompy wodnej 2 w obwodzie niskotemperaturowym
15F37	 bezpiecznik wentylatora 1 chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia
15F38	 bezpiecznik wentylatora 2 chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia
15F39	bezpiecznik obwodu chłodzenia modułu sterującego CCU
15F40	bezpiecznik wentylatora 6 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15F41	bezpiecznik czujnika poziomu oleju w układzie kierowniczym
15F42	bezpiecznik licznika impulsów systemu uzupełniania oleju silnikowego
15F43	bezpiecznik pompy wodnej w obwodzie ogniwa paliwowego
15H01	Lampka kontrolna ogrzewanie wstępne powietrza zasysanego
15H02	Lampka kontrolna Poziom wody chłodzącej
15H03	Lampka kontrolna Poziom oleju silnikowego
15H04	Lampka kontrolna Poziom oleju silnikowego Zbiornik wyrównawczy
15H05	Lampka kontrolna Układ oczyszczania spalin
15H06	lampka kontrolna poziomu AdBlue
15H07	lampka kontrolna poziomu w hydrostatycznym napędzie wentylatora
15H08	lampka kontrolna poziomu oleju w zbiorniku przekładni kierowniczej
15K01	Przekaźnik automatyczne dopełnienie oleju silnikowego
15K02	Przekaźnik kołnierz grzejny
15K03	Przekaźnik Sprzęgło wentylatora stopień 1
15K04	Przekaźnik Sprzęgło wentylatora stopień 2
15K05	Przekaźnik praca wentylator po wyłączeniu
15K06	Przekaźnik układ ogrzewania Filtr paliwa
15K07	przekaźnik odcinanie paliwa dla ogrzewania dodatkowego ZHE
15K08	Przekaźnik dodatkowego urządzenia chłodniczego
15K09	Przekaźnik dodatkowego urządzenia chłodniczego
15K10	przekaźnik odcinający przewody diesla
15K11	przekaźnik odcinający przewody diesla
15K12	przekaźnik D +
15K13	przekaźnik układu dolewania płynu chłodzącego
15K14	przekaźnik pompy paliwowej
15K15	przekaźnik 1 zaworu 3/2-drożnego 1
15K16	przekaźnik 2 zaworu 3/2-drożnego 1
15K17	przekaźnik 1 zaworu 3/2-drożnego 2
15K18	przekaźnik 2 zaworu 3/2-drożnego 2
15K19	przekaźnik silnika wentylatora
15K20	przekaźnik odcinania przewodów oleju napędowego/ D+
15K21	Przekaźnik czasowy blokady przewodu paliwowego
15K22	przekaźnik udostępniania podgrzewania
15K23	przekaźnik zaworu odcinającego gaz
15K24	przekaźnik wskaźnika poziomu paliwa
15K25	przekaźnik pompy paliwowej 2
15K26	przekaźnik pompy paliwowej 3
15M01	Silnik wentylatora chłodzenie Elektronika jazdy FE
15M02	Silnik pompy wodnej chłodzenia Elektronika jazdy FE
15M03	Silnik wentylacji chłodzenia oleju
15M04	silnik wentylatora 1 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M05	silnik wentylatora 2 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M06	silnik wentylatora 3 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M07	silnik wentylatora 4 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M08	silnik wentylatora 5 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M09	silnik wentylatora 6 układu chłodzenia zamontowanego na dachu
15M10	pompa wodna 1 w obwodzie wysokotemperaturowym
15M11	pompa wodna 2 w obwodzie wysokotemperaturowym
15M12	pompa wodna 1 w obwodzie niskotemperaturowym
15M13	pompa wodna 2 w obwodzie niskotemperaturowym
15M14	silnik wentylatora w komorze silnika
15M15	pompa oleju hydraulicznego
15M16	silnik pompy układu dolewania płynu chłodzącego
15M17	pompa paliwowa
15M18	pompa wodna 1 w obwodzie ogrzewania
15M19	pompa wodna 2 w obwodzie ogrzewania
15M20	pompa wodna 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 1
15M21	pompa wodna 2 w obwodzie wysokotemperaturowym 2
15M22	wentylator w komorze silnika
15M23	silnik wentylatora obwodu chłodzenia oleju
15M24	pompa wodna w obwodzie chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia
15M25	wentylator 1 chłodnicy akumulatora wysokiego napięcia
15M26	wentylator 2 chłodnicy akumulatora wysokiego napięcia
15M27	silnik wentylatora wysokiego napięcia w układzie chłodzenia
15M28	Silnik pompy wodnej obwodu chłodzenia elektr. maszyny napędu Mild-Hybrid EMHA
15M29	wentylator 1 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M30	wentylator 2 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M31	wentylator 3 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M32	wentylator 4 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M33	wentylator 5 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M34	wentylator 6 obwodu wysoko-/niskotemperaturowego
15M35	silnik pompy wodnej w obwodzie chłodzenia ogniwa paliwowego
15M36	dmuchawa recyrkulacji wodoru
15M37	elektryczna turbosprężarka powietrza wylotowego
15N01	przetwornik napięcia 24 V/12 V
15P01	licznik impulsów systemu uzupełniania oleju silnikowego
15R01	Grzejny element oporowy Filtr paliwa
15R02	element grzejny oporowy ogrzewania wstępnego Powietrza zasysanego
15R03	opór kontrolny kołnierz grzejny
15R04	rezystor pull-up poziom płynu chłodzącego
15R05	Rezystor Podgrzewanie wody chłodzącej
15R06	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R07	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R08	Rezystor Układ ogrzewania moduł chłodzenia
15R09	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R10	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R11	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R12	rezystor adresowania sygnałów do pomp wodnych
15R13	moduł rezystorów 1 pomp wodnych
15R14	moduł rezystorów 2 pomp wodnych
15R15	moduł rezystorów 3 pomp wodnych
15R16	rezystor grzewczy filtra paliwa
15S01	przełącznik WŁ/ WYŁ układu dolewania płynu chłodzącego
15S02	przycisk zaworu odcinającego paliwo
15S03	przełącznik pompy paliwowej
15S04	przełącznik automatycznego dolewania oleju silnikowego
15S05	przycisk kontroli poziomów napełnienia
15T01	moduł zapłonowy 1
15T02	moduł zapłonowy 2
15V01	Dioda automatyczna dolanie oleju silnikowego
15V02	Dioda przekaźnik kołnierz grzejny
15V03	Dioda odsprzężenia Zacisk 15
15V04	dioda włączanie włącznik silnik start-stop
15V05	dioda włączanie włącznik silnik start-stop
15V06	odsprzężenie zacisku 50
15V07	dioda blokująca, zacisk 15R
15V08	dioda odsprzęgania zasterowania pomp wodnych
15V09	dioda obwodu odcinania przewodu oleju opałowego
15V10	dioda układu dolewania
15V11	dioda obwodu zasterowywania układu dolewania
15V12	dioda wskaźnika poziomu paliwa
15X01	złącze wskaźnika poziomu
15X02	elektryczne złącze czujnika położenia wałka rozrządu
15X03	elektryczne złącze sondy lambda
15X04	elektryczne złącze AGN 6-stykowe NGT
15X05	elektryczne złącze czujnika temperatury spalin
15Y01	Zawór proporcjonalny układ chłodzenia silnika
15Y02	sprzęgło elektromagnetyczne układ chłodzenia silnika Stufe 2
15Y03	sprzęgło elektromagnetyczne układ chłodzenia silnika stopień 3
15Y04	Zawór proporcjonalny chłodnica wody
15Y05	Elektromagnetyczne sprzęgło wentylatora stopień 1
15Y06	Elektromagnetyczne sprzęgło wentylatora stopień 2
15Y07	Wentylator 1
15Y08	Wentylator 2
15Y09	sprzęgło elektromagnetyczne wentylatorów stopień 1 woda chłodząca
15Y10	sprzęgło elektromagnetyczne wentylatorów stopień 2 woda chłodząca
15Y11	sprzęgło elektromagnetyczne wentylatorów stopień 1 powietrze doładowywane
15Y12	sprzęgło elektromagnetyczne wentylatorów stopień 2 powietrze doładowywane
15Y13	Zawór proporcjonalny chłodnica powietrze doładowywane
15Y14	Zawór wysokiego ciśnienia gaz
15Y15	Zawór jednogazowy
15Y16	Zawór zaporowy gazu (wtryskiwacz)
15Y17	Zawór ograniczenie ciśnienie doładowania (Waste-Gate)
15Y18	Zawór elektromagnetyczny zamknięcia dopływu paliwa
15Y19	Zawór elektromagnetyczny zamknięcia dopływu oleju opałowego
15Y20	Sprzęgło elektromagnetyczne układu chłodzenia silnika, stopień 2/3
15Y21	zawór elektromagnetyczny odcinanie paliwa dla ogrzewania dodatkowego ZHE
15Y22	zawór elektromagnetyczny odpowietrzania zbiornika uzupełniającego
15Y23	zawór elektromagnetyczny odpowietrzania obwodu niskotemperaturowego
15Y24	zawór silnika 1 w obwodzie wysokotemperaturowym
15Y25	zawór silnika 2 w obwodzie wysokotemperaturowym
15Y26	zawór silnika w obwodzie niskotemperaturowym
15Y27	zawór elektromagnetyczny w obwodzie oleju hydraulicznego
15Y28	zawór elektromagnetyczny odcinania obwodu hydraulicznego
15Y29	zawór 3/2-drożny 2
15Y30	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa dla Powerpack
15Y31	zawór elektromagnetyczny pompy regulacyjnej układu chłodzenia silnika
15Y32	zawór elektromagnetyczny sprzegła lepkiego układu chłodzenia silnika
15Y33	zawór 3/2-drożny 1
15Y34	blok zaworów płynu chłodzącego, zbiornik uzupełniający
15Y35	zawór 2 płynu chłodzącego, zbiornik uzupełniający
15Y36	zawór wody czynnej
15Y37	zawór odcinający obwód obejściowy
15Y38	zawór elektromagnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania 2
15Y39	zawór elektromagnetyczny napełniania płynem chłodzącym
15Y40	Zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa w dodatkowym zbiorniku
15Y41	nastawnik przepustnicy spalin turbosprężarki, zalewanie lambda
15Y42	zawór wysokiej temperatury, mieszanie
15Y43	zawór obwodu chłodzenia akumulatora, mieszanie
15Y44	zawór obwodu chłodzenia akumulatora, wstępne kondycjonowanie
15Y45	zawór obwodu chłodzenia akumulatora, oziębianie
15Y46	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa 2
15Y47	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa 3
15Y48	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa 4
15Y49	Zawór układu dolewania oleju silnikowego
15Y50	zawór 3/2-drożny mostkowania rezystora hamulcowego
15Y51	zawór 3/2-drożny obwodu obejściowego skrzynki układu klimatyzacji
15Y52	zawór 3/2-drożny wyrównywania temperatury ogniwa paliwowego
15Y53	zawór elektromagnetyczny odcinania wodory, układ tankowania
15Y54	zawór elektromagnetyczny wodoru zbiornika paliwowego 1
15Y55	zawór elektromagnetyczny wodoru zbiornika paliwowego 2
15Y56	zawór elektromagnetyczny wodoru zbiornika paliwowego 3
15Y57	zawór elektromagnetyczny wodoru zbiornika paliwowego 4
15Y58	zawór elektromagnetyczny wodoru zbiornika paliwowego 5
15Y59	klapa obejścia
15Y60	katody, zawór odcinający
15Y61	zawór regulacji wysokiego ciśnienia wodoru
15Y62	zawór elektromagnetyczny separatora wody 1
15Y63	zawór elektromagnetyczny separatora wody 2
15Y64	zawór elektromagnetyczny tłumika końcowego
15Z01	Łącznik spawany 1 układu chłodzenia silnika
15Z02	Łącznik spawany 1, sprzęgło wentylatora
15Z03	Łącznik spawany 1 zamknięcie przewodów wysokoprężnych
15Z04	Łącznik spawany 1 zamknięcia przewodów oleju napędowego/oleju opałowego
15Z05	łącznik zgrzewany 1 (wartość zadana), układ chłodzenia zamontowany na dachu
15Z06	łącznik zgrzewany 2 (wartość zadana), układ chłodzenia zamontowany na dachu
15Z07	łącznik zgrzewany 3 (wartość zadana), układ chłodzenia zamontowany na dachu
15Z08	łącznik zgrzewany 2 pompy wodnej w obwodzie wysokotemperaturowym
15Z09	łącznik zgrzewany 1 pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15Z10	łącznik zgrzewany 2 pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15Z11	łącznik zgrzewany 1 pompy wodnej w obwodzie wysokotemperaturowym
15Z12	łącznik zgrzewany 1 układu chłodzenia zaworów silnika
15Z13	łącznik zgrzewany 1 pomp wodnych, komora silnika
15Z14	łącznik zgrzewany 1 układu uzupełniania płynu chłodzącego
15Z15	łącznik zgrzewany 3 pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15Z16	łącznik zgrzewany 4 pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15Z17	łącznik zgrzewany 5 pompy wodnej w obwodzie niskotemperaturowym
15Z18	łącznik zgrzewany 3 pompy wodnej w obwodzie wysokotemperaturowym
15Z19	łącznik zgrzewany 4 pompy wodnej w obwodzie wysokotemperaturowym
15Z20	Łącznik zgrzewany 21 układu sterowania pracą silnika
15Z21	Łącznik zgrzewany 22 układu sterowania pracą silnika
15Z22	Łącznik zgrzewany 23 układu sterowania pracą silnika
15Z23	 łącznik zgrzewany 1 rezystora 0 omów
15Z24	 łącznik zgrzewany 1, pompy wodne aktywne
15Z25	Kablowy łącznik zgrzewany 1 adres pompy płynu chłodzącego obwód temp. wysokiej
15Z26	Kablowy łącznik zgrzewany 1 adres pompy płynu chłodzącego obwód temp. niskiej
15Z27	łącznik zgrzewany przewodów GND, masa modułu sterującego chłodzenia
15Z28	Złącze spawane przewodów systemu uzupełniania oleju silnikowego
16Z01	łącznik zgrzewany 1 CAN-GND
16Z02	łącznik zgrzewany 1 CAN-H
16Z03	łącznik zgrzewany 1 CAN-L
17A01	moduł sterujący selektywnej redukcji katalitycznej SCR w module na ramie
17A02	moduł sterujący przepustnicy (przełączanie półmostkowe)
17A03	moduł sterujący systemu oczyszczania spalin ACM
17A04	moduł sterujący dozownika AdBlue
17A05	moduł sterujący zespołu zasilania AdBlue
17A06	moduł sterujący systemu oczyszczania spalin ACM
17A07	moduł sterujący czujnika jakości i poziomu AdBlue
17A08	moduł sterujący systemu oczyszczania spalin ACM 3
17B01	Czujnik wilgoci/temperatury ssący kanał powietrzny
17B02	czujnik poziomu/temperatury zbiornik AdBlue
17B03	Czujnik temperatury spalin po katalizatorze SCR
17B04	Czujnik temperatury spaliny przed katalizatorem SCR
17B05	czujnik przewód ciśnieniowy AdBlue
17B06	Czujnik sprężonego powietrza obróbki następczej spalin
17B07	czujnik temperatur przewód AdBlue
17B08	czujnik stężenia tlenków azotu (NOx) za selektywną katalityczną redukcją
17B09	czujnik temperatura spalin przed katalizatorem utleniającym diesla
17B10	czujnik temperatura spalin za katalizatorem utleniającym diesla
17B11	czujnik ciśnienie spalin przed filtrem cząstek stałych diesla DPF
17B12	czujnik ciśnienie spalin za filtrem cząstek stałych diesla DPF
17B13	czujnik temperatury spalin za filtrem cząstek stałych DPF
17B14	czujnik temperatury spalin za katalizatorem oksydacyjnym 2
17B15	czujnik temperatury spalin za filtrem cząstek stałych DPF 2
17B16	czujnik stężenia tlenków azotu (NOx) przed selektywną katalityczną redukcją
17B17	czujnik temperatury powietrza w otoczeniu
17B18	czujnik temperatury w zbiorniku AdBlue
17B19	czujnik poziomu w zbiorniku AdBlue
17B20	czujnik cząstek sadzy
17B21	Czujnik temperatury spalin zaworu dawkującego AdBlue
17B22	czujnik różnicowy ciśnienia filtra cząstek stałych
17B23	czujnik UQLS_Urea Quality Level Sensor
17F01	Bezpieczniki przewodu zasilającego obróbki następczej spalin SCR, zacisk 15
17F02	Bezpieczniki przewodu zasilającego obróbki następczej spalin SCR, zacisk 30
17F03	bezpiecznik rezystor ogrzewanie przewód AdBlue zacisk 30
17F04	bezpiecznik pompa ogrzewania zbiornika AdBlue
17F05	bezpiecznik przepustnica zacisk 30
17F06	bezpiecznik rezystora ogrzewania przewodu AdBlue, zacisk 30
17F07	bezpiecznik modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM 12 V, zacisk 30
17F08	bezpiecznik zespołu zasilania AdBlue, zacisk 30
17F09	bezpiecznik zespołu zasilania AdBlue, zacisk 15
17F10	bezpiecznik modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM, zacisk 15
17F11	bezpiecznik modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM, zacisk 30
17F12	bezpiecznik filtra cząstek stałych DPF
17K01	przekaźnik ogrzewanie przewód AdBlue
17K02	przekaźnik pompa ogrzewania zbiornika AdBlue
17K03	przekaźnik ogrzewania przewodu AdBlue
17M01	silnik pompa AdBlue
17M02	silnik pompa ogrzewania zbiornika AdBlue
17M03	Silnik zespołu zasilającego AdBlue
17R01	rezystor 1 ogrzewania przewodu ssania AdBlue
17R02	rezystor 2 ogrzewania przewodu ciśnieniowego AdBlue
17R03	rezystor 3 ogrzewania przewodu odpowietrzającego AdBlue
17R04	rezystor wstępny zawór dozujący AdBlue układ oczyszczania spalin SCR
17R05	rezystor ogrzewania dyfuzora zespołu dawkującego SCR
17R06	ogrzewanie przewodu AdBlue
17R07	rezystor ogrzewania dozownika w układzie selektywnej katalitycznej redukcji
17S01	przełącznik blokady rozruchu przy otwartej pokrywie wlewu AdBlue
17S02	przełącznik filtra cząstek stałych DPF, regeneracja
17S03	przełącznik pokrywy wlewu AdBlue, drzwi 2
17V01	dioda kontroli pracy na wybiegu systemu oczyszczania spalin
17X01	łącznik między ACM a wiązką przewodów z tyłu
17X02	Złącze czujnika poziomu/ temperatury w zbiorniku AdBlue
17Y01	zawór sprężone powietrze WŁĄCZONY układ oczyszczania spalin SCR
17Y02	zawór ogrzewanie zbiornik AdBlue
17Y03	zawór dozowanie AdBlue układ oczyszczania spalin SCR
17Y04	zawór sprężone powietrze ZABLOKOWANY układ oczyszczania spalin SCR
17Y05	przepustnica
17Y06	Zawór dozownika AdBlue
17Z01	Łącznik spawany 1 obróbki następczej spalin SCR
17Z02	Łącznik spawany 2 obróbki następczej spalin SCR
17Z03	Łącznik spawany 3 obróbki następczej spalin SCR
17Z04	Łącznik spawany 4 obróbki następczej spalin SCR
17Z05	Łącznik spawany 5 obróbki następczej spalin SCR
17Z06	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania przewodu AdBlue
17Z07	łącznik zgrzewany 2 ogrzewania przewodu AdBlue
17Z08	łącznik zgrzewany 1 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z09	łącznik zgrzewany 2 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z10	łącznik zgrzewany 3 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z11	łącznik zgrzewany 4 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z12	łącznik zgrzewany 5 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z13	łącznik zgrzewany 6 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z14	łącznik zgrzewany 7 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z15	łącznik zgrzewany 8 modułu sterującego systemu oczyszczania spalin ACM
17Z16	łącznik zgrzewany 1 LED fazy pracy na wybiegu systemu oczyszczania spalin
17Z17	łącznik zgrzewany 2 LED fazy pracy na wybiegu systemu oczyszczania spalin
17Z18	łącznik zgrzewany zasilania napięciem systemu oczyszczania spalin ACM
17Z19	Kablowy łącznik zgrzewany 1 blokada dopływu paliwa
18A01	moduł sterujący zarządzania energią ENM
18A02	 moduł sterujący napędu elektrycznego EDCU
18A03	moduł zatwierdzania wysokiego napięcia HVFM
18A04	moduł sterujący ładowania VCCU
18A05	skrzynka bezpieczników wysokiego napięcia 1
18A06	skrzynka bezpieczników wysokiego napięcia 2
18A07	zespół złączy ładowania prądem stałym DCCU
18A08	moduł sterujący BMS systemu zarządzania akumulatorem wysokiego napięcia
18A09	skrzynka złączy klastra akumulatora wysokiego napięcia w dachu
18A10	moduł sterujący Common Powertrain Controller CPC generacji 3 napędu elektrycznego
18A11	skrzynka złączy klastra akumulatora wysokiego napięcia w tylnym członie pojazdu
18A12	skrzynka złączy klastra akumulatora wysokiego napięcia w komorze silnika
18A13	Moduł sterujący akumulatora wysokiego napięcia i napędu elektrycznego
18A14	moduł sterujący ładowania odbiorników prądu CCHU
18A15	zespół podłączeniowy ładowania odbiorników prądu stałego DCCC
18A16	zabezpieczenie akumulatora wysokiego napięcia
18A17	zabezpieczenie akumulatora wysokiego napięcia 2
18A18	moduł sterujący bramki CAN-WLAN CWGW
18A19	skrzynka rozdzielcza ogniwa paliwowego
18A20	skrzynka rozdzielcza wysokiego napięcia ogniwa paliwowego
18A21	moduł sterujący ładowania VCCS, slave
18A22	zespół złączy ładowania prądem stałym DCCD, dualny system ładowania
18A23	moduł sterujący układu tankowania wodoru
18A24	moduł sterujący systemu ogniw paliwowych
18A25	moduł sterujący ogniwa paliwowego magistrali CAN
18A26	moduł sterujący rozdziału mocy
18A27	przetwornik napięcia ogniwa paliwowego
18A28	CCHU_moduł sterujący ładowania szyn prądowych
18B01	Przełącznik elektromagnetyczny pokrywy zbiornika paliwa wodorowego
18F01	bezpiecznik 1 dodatkowych zespołów, zacisk 30
18F02	bezpiecznik 2 dodatkowych zespołów, zacisk 30
18F03	bezpiecznik 3 dodatkowych zespołów, zacisk 30
18F04	bezpiecznik modułu zatwierdzania wysokiego napięcia HVFM, zacisk 30
18F05	wkładka bezpiecznika ładowania z wtyku, zacisk 30
18F06	bezpiecznik modułu sterującego ładowania VCCU, zacisk 15
18F07	bezpiecznik zespołu złączy ładowania prądem stałym DCCU, zacisk 30
18F08	bezpiecznik zespołu złączy ładowania prądem stałym DCCU, zacisk 15
18F09	bezpiecznik klastra akumulatora wysokiego napięcia w dachu, zacisk 30
18F10	bezpiecznik klastra akumulatora wysokiego napięcia w komorze silnika, zacisk 30
18F11	bezpiecznik obwodu zasilania prądem dodatkowej płyty w przegrodzie osprzętu elektrycznego, zacisk 30
18F12	bezpiecznik obwodu zasilania prądem dodatkowej płyty w pomocniczej tablicy przełączników, zacisk 30
18F13	Bezpiecznik przetwornika DCLV_DC/DC niskiego napięcia w module sterującym API1
18F14	Bezpiecznik przetwornika DCLV_DC/DC niskiego napięcia w module sterującym API2
18F15	Bezpiecznik przetwornika DCLV_DC/DC niskiego napięcia w module sterującym API3
18F16	Bezpiecznik przetwornika DCL1_DC/DC, niskie napięcie
18F17	Bezpiecznik przetwornika DCL2_DC/DC, niskie napięcie
18F18	bezpiecznik modułu sterującego ENM systemu zarządzania energią, zacisk 30
18F19	bezpiecznik modułu sterującego akumulatora wysokiego napięcia i napędu elektrycznego, zacisk 30
18F20	bezpiecznik obwodu ładowania odbiorników prądu, zacisk 30
18F21	Bezpiecznik klastra akumulatora wysokiego napięcia HW, zacisk 30
18F22	bezpiecznik przetwornika DC/DC, biegun dodatni wysokiego napięcia
18F23	bezpiecznik przetwornika DC/DC, biegun ujemny wysokiego napięcia
18F24	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 2, biegun dodatni wysokiego napięcia
18F25	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 2, biegun ujemny wysokiego napięcia
18F26	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 1, biegun dodatni wysokiego napięcia
18F27	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 1, biegun ujemny wysokiego napięcia
18F28	bezpiecznik obwodu ładowania wysokim napięciem z wtyku, biegun dodatni wysokiego napięcia
18F29	bezpiecznik obwodu ładowania wysokim napięciem z wtyku, biegun ujemny wysokiego napięcia
18F30	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 3, biegun dodatni wysokiego napięcia
18F31	bezpiecznik podzespołów dodatkowych 3, biegun ujemny wysokiego napięcia
18F32	bezpiecznik ogrzewania odbiorników prądu CC
18F33	bezpiecznik odbiornika prądu CC, silnik elektryczny podnoszenia/opuszczania
18F34	bezpiecznik falownika grupy napędu 1, zacisk 30
18F35	bezpiecznik falownika grupy napędu 2, zacisk 30
18F36	bezpiecznik falownika rezystora hamulcowego
18F37	Bezpiecznik elektryczny podwójnego ładowania
18F38	bezpiecznik ogniwa paliwowego, zacisk 30
18F39	bezpiecznik ogniwa paliwowego, zacisk 15
18F40	Bezpiecznik CAN-WLAN-GATEWAY
18F41	el. bezpiecznik modułu sterującego zbiornika paliwa 1
18F42	el. bezpiecznik modułu sterującego zbiornika paliwa 2
18F43	el. bezpiecznik modułu sterującego zbiornika paliwa 3
18F44	El. bezpiecznik rozdziału mocy 1
18F45	El. bezpiecznik rozdziału mocy 2
18F46	el. bezpiecznik modułu sterującego ogniwa paliwowego 1
18F47	el. bezpiecznik modułu sterującego ogniwa paliwowego 2
18F48	el. bezpiecznik modułu sterującego ogniwa paliwowego 3
18F49	el. bezpiecznik systemu ogniw paliwowych CAN Gateway
18F50	el. bezpiecznik dmuchawy recyrkulacji wodoru
18F51	el. bezpiecznik zaworu 2
18F52	el. bezpiecznik zaworu 1
18F53	el. bezpiecznik nagrzewnicy 1
18F54	el. bezpiecznik zaworu regulacji wysokiego ciśnienia wodoru
18F55	el. bezpiecznik przetwornika napięcia
18F56	el. bezpiecznik elektrycznej turbosprężarki
18F57	el. bezpiecznik wyjścia obrotowego
18G01	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 1
18G02	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 2
18G03	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 3
18G04	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 4
18G05	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 5
18G06	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 6
18G07	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 7
18G08	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 8
18G09	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 9
18G10	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 10
18G11	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 11
18G12	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 12
18G13	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 13
18G14	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 14
18G15	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 15
18G16	akumulator wysokiego napięcia, grupa konstrukcyjna 16
18K01	przekaźnik ogrzewania odbiorników prądu CC
18K02	przekaźnik 1 odbiornika prądu CC, podnoszenie
18K03	przekaźnik 2 odbiornika prądu CC, podnoszenie
18K04	przekaźnik 1 odbiornika prądu CC, opuszczanie
18K05	przekaźnik 2 odbiornika prądu CC, opuszczanie
18K06	przekaźnik układu ogniw paliwowych
18M01	 silnik piasty koła 1
18M02	 silnik piasty koła 2
18M03	 silnik piasty koła 3
18M04	 silnik piasty koła 4
18M05	Silnik centralny 1
18R01	 rezystor hamulcowy 1
18R02	 rezystor hamulcowy 2
18R03	rezystor końcowy diagnostyki dodatkowego zespołu 4
18R04	rezystor rozpoznawania pokrywy wlewu paliwa
18R05	opornik końcowy magistrali CAN czujnika wodoru
18R06	opornik końcowy magistrali CAN czujnika wodoru
18R07	oporność końcowa CAN dmuchawy recyrkulacji wodoru
18R08	opornik końcowy magistrali CAN przetwornika napięcia
18S01	 wyłącznik awaryjny na stanowisku kierowcy FAP
18S02	wyłącznik awaryjny zewnętrznej klapy
18S03	 przełącznik wybierania biegu napędu elektrycznego
18S04	przycisk odblokowaniagniazda wysokiego napięcia w pojeździe
18S05	przycisk 2x zasterowania odbiornika prądu CC
18S06	przycisk odblokowania gniazda wysokiego napięcia 2
18S07	Przycisk podgrzewania baterii wysokiego napięcia
18S08	wyłącznik awaryjny komory akumulatora
18U01	falownik napędu (AWR1) silnika piasty koła
18U02	falownik napędu (AWR2) silnika piasty koła
18U03	falownik napędu (AWR3) silnika piasty koła
18U04	falownik napędu (AWR4) silnika piasty koła
18U05	falownik dodatkowych zespołów API1
18U06	falownik dodatkowych zespołów API2
18U07	falownik dodatkowych zespołów API3
18U08	falownik dodatkowych zespołów API4
18U09	przetwornik DCL1_DC/DC niskiego napięcia; wysokie napięcie na 24 V
18U10	przetwornik DCL2_DC/DC niskiego napięcia; wysokie napięcie na 24 V
18U11	Falownik nastawnika rezystora hamulcowego BRC
18U12	Przetwornik AWR_drive 1 silnik centralny
18W01	port podczerwieni, wodór
18W02	antena WLAN OppCharge
18W03	antena WLAN element amortyzacyjny
18X01	gniazdo wysokiego napięcia w pojeździe
18X02	styk zasilania odbiornika prądu CC
18X03	el. złącze diagnostyki dodatkowego zespołu 4
18X04	złącze diagnostyczne modułu sterującego ładowaniem VCCU
18X05	gniazdo wysokiego napięcia 2
18X06	el. złącze diagnostyki modułu sterującego ładowania VCCS, slave
18X07	Ścieżka prądu OppCharge / Przetwr. Odbiornik prądu
18X08	Złącze wtykowe przełącznika magnetycznego, pokrywa wlewu paliwa
18X09	el. złącze wtykowe połączenia gwiaździstego CAN
18X10	el. złącze wtykowe interfejsu podczerwieni
18Z01	łącznik zgrzewany przewodów 1 CAN napędu elektrycznego GND AWR 2
18Z02	łącznik zgrzewany przewodów 1 modułu sterującego rozdzielacza sygnału wake-up
18Z03	łącznik zgrzewany przewodów 1 obwodu czujników napięcia zasilającego
18Z04	łącznik zgrzewany przewodów obwodu zatwierdzania wysokiego napięcia
18Z05	łącznik zgrzewany przewodów 1 CAN napędu elektrycznego GND AWR 4
18Z06	łącznik zgrzewany przewodów 1 CAN napędu elektrycznego GND AWR 1
18Z07	łącznik zgrzewany przewodów 1 modułu sterującego sygnału wake-up, zacisk 15
18Z08	łącznik zgrzewany 1 CAN GND falownika rezystora hamulcowego
18Z09	łącznik zgrzewany przewodów 1 obwodu zatwierdzania wysokiego napięcia
18Z10	łącznik zgrzewany przewodów 1 GND modułu sterującego napędu elektrycznego EDCU
18Z11	łącznik zgrzewany przewodów 1 dodatkowych zespołów, zacisk 30
18Z12	łącznik zgrzewany przewodów 1 sterowania ładowaniem, zacisk 30
18Z13	Łącznik zgrzewany przewodów 2 CAN napędu elektrycznego GND AWR 2
18Z14	Łącznik zgrzewany przewodów 1 sygnał Wake-up falownika silnika elektrycznego
18Z15	Łącznik zgrzewany przewodów 1 CAN napędu elektrycznego GND AWR 3
18Z16	łącznik zgrzewany przewodów 1 akumulatora, zasilanie napięciem, tył
18Z17	łącznik zgrzewany przewodów 1 akumulatora, masa, tył
18Z18	łącznik zgrzewany przewodów 1 akumulatora, zasilanie napięciem, dach
18Z19	łącznik zgrzewany przewodów 1 akumulatora, masa, dach
18Z20	łącznik zgrzewany przewodów 1 modułu sterującego ładowania odbiorników prądu CCHU
18Z21	łącznik zgrzewany przewodów 1, safeout falownika silnika piasty koła
18Z22	łącznik zgrzewany przewodów indykacyjnego czujnika, plus
18Z23	łącznik zgrzewany przewodów indykacyjnego czujnika, minus
18Z24	łącznik zgrzewany przewodów 1 ogrzewania, plus
18Z25	łącznik zgrzewany przewodów 1 ogrzewania, minus
18Z26	łącznik zgrzewany przewodów 1 zasilania napięciem przekaźnika odbiorników prądu
18Z27	łącznik zgrzewany przewodów 1 masy przekaźnika odbiorników prądu
18Z28	Łączenie spawane przewodów 1 Zasilanie elektryczne DCCD_Połączenie ładowania, prąd stały
18Z29	Złącze ekranu 1
18Z30	Złącze ekranu 2
18Z31	Złącze ekranu 3
18Z32	Złącze ekranu 4
18Z33	Złącze ekranu 5
18Z34	Złącze ekranu 6
18Z35	Złącze ekranu 7
18Z36	Złącze ekranu 8
18Z37	łącznik zgrzewany przewodów 1 wtyk oporowy magistrali CAN
18Z38	łącznik zgrzewany przewodów 2 wtyk oporowy magistrali CAN
18Z39	łącznik zgrzewany przewodów 1 modułu sterującego odbiornika prądu GND_masa
18Z40	łącznik zgrzewany przewodów 1 OppCharge/Inv. Odbiornik prądu GND_masa
18Z41	łącznik zgrzewany przewodów 1 ogrzewanie odbiornika prądu zacisk 30
18Z42	Połączenie spawane przewodów Zasilanie napięciem Moduł sterujący zbiornika paliwa
18Z43	łącznik zgrzewany 1 CAN-H czujnik wodoru
18Z44	łącznik zgrzewany 1 CAN-L czujnik wodoru
18Z45	łącznik zgrzewany przewodu 1, czujnik wodoru, opornik końcowy
18Z46	łącznik zgrzewany przewodu 2, czujnik wodoru, opornik końcowy
18Z47	łącznik zgrzewany przewodu 1 dmuchawa recyrkulacji wodoru, opornik końcowy
18Z48	łącznik zgrzewany przewodu 2 dmuchawa recyrkulacji wodoru, opornik końcowy
18Z49	łącznik zgrzewany 1 przetwornik napięcia opornik końcowy
18Z50	łącznik zgrzewany 2 przetwornik napięcia opornik końcowy
18Z51	łącznik zgrzewany przewodu, zasilanie napięciem magistrali CAN
18Z52	łącznik zgrzewany przewodu, elektryczna turbosprężarka CAN-High
18Z53	łącznik zgrzewany przewodu, elektryczna turbosprężarka CAN-Low
18Z54	łącznik zgrzewany przewodów 1 GND_masa czujników ciśnienia
18Z55	łącznik zgrzewany przewodów 1 zasilanie napięciem nagrzewnica PTC
18Z56	łącznik zgrzewany przewodów 1 zasilanie napięciem BZ_ogniwo paliwowe, moduł sterujący
18Z57	łącznik zgrzewany przewodów 1 GND_masa czujników temperatury
18Z58	łącznik zgrzewany przewodów 2 GND_masa czujników temperatury
18Z59	łącznik zgrzewany przewodu, zasilanie napięciem, el. Turbosprężarka
18Z60	łącznik zgrzewany przewodów 1 BZ_ogniwo paliwowe przekaźnik
18Z61	łącznik zgrzewany przewodów 1 zasilanie napięciem BZ_ogniwo paliwowe, moduł sterujący
18Z62	łącznik zgrzewany przewodów 2 zasilanie napięciem BZ_ogniwo paliwowe, moduł sterujący
18Z63	łącznik zgrzewany 1 czujnik wodoru CAN-H
18Z64	łącznik zgrzewany 1 czujnik wodoru CAN-L
18Z65	łącznik zgrzewany przewodów 1 VCCS_ moduł sterujący sterowania ładowania CAN GND
18Z66	Połączenie spawane przewodów 1 akumulator wysokiego napięcia GND_Masa DA-DACH
18Z67	Połączenie spawane przewodów 1 akumulator wysokiego napięcia napięcie zasilania DA-DACH
18Z68	łącznik zgrzewany przewodu GND_masa, złącze podczerwieni
18Z69	łącznik zgrzewany przewodu GND_masa, złącze podczerwieni
18Z70	łącznik zgrzewany 1 VCCU_moduł sterujący sterowania ładowaniem CAN GND
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2.. Zawieszenie
20A01	moduł sterujący układu hamulcowego EBS
20A02	moduł sterujący wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych VA AA
20A03	moduł sterujący wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych ZA
20A04	Moduł sterujący ABS
20A05	Moduł sterujący ABS, ABS przyczepy.
20A06	moduł sterujący Active Brake Assist ABA
20A07	moduł sterujący rozsypywarki
20A08	moduł sterujący dźwigni hamulca postojowego
20A09	moduł sterujący ABS
20B01	Czujnik Ciśnienie hamowania obwód 1 AA
20B02	Czujnik Ciśnienie hamowania obwód 2 VA
20B03	czujnik wartości hamowania układu sterowania hamulcami
20B04	Przełącznik ciśnieniowy, neutralny przy postoju
20B05	Czujnik prędkość obrotowa VA LEWY
20B06	Czujnik prędkość obrotowa VA PRAWY
20B07	Czujnik prędkość obrotowa AA LEWY
20B08	Czujnik prędkość obrotowa AA PRAWY
20B09	Czujnik prędkość obrotowa ZA LEWY
20B10	Czujnik prędkość obrotowa ZA PRAWY
20B11	Czujnik okładzina hamulcowa VA LEWY
20B12	Czujnik okładzina hamulcowa VA PRAWY
20B13	Czujnik okładzina hamulcowa AA LEWY
20B14	Czujnik okładzina hamulcowa AA PRAWY
20B15	Czujnik okładzina hamulcowa ZA LEWY
20B16	Czujnik okładzina hamulcowa ZA PRAWY
20B17	Przełącznik ciśnieniowy akumulator sprężynowy Odczyt awaryjny
20B18	przełącznik ciśnieniowy 'siłownik sprężynowy na osi napędzanej AKTYWNY'
20B19	Przełącznik ciśnieniowy zapas akumulator sprężynowy
20B20	Czujnik ciśnienia hamowania obwód 1 AA i obwód 2 VA
20B21	przełącznik ciśnieniowy 'siłownik sprężynowy na osi środkowej AKTYWNY'
20B22	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia dyspozycyjnego w obwodzie hamulcowym osi środkowej MA
20B23	czujnik hamulca postojowego układu regulacji jazdy
20B24	przełącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
20B25	przełącznik zbliżeniowy pedał hamulcowy
20B26	Przełącznik ciśnieniowy blokady toczenia się
20B27	Czujnik światła stop
20B28	czujnik ciśnienia w obwodzie dodatkowych odbiorników
20B29	czujnik okładzin hamulcowych 2, oś przednia z lewej strony
20B30	czujnik okładzin hamulcowych 2, oś przednia z prawej strony
20B31	czujnik prędkości obrotowej osi wleczonej z lewej strony
20B32	czujnik prędkości obrotowej osi wleczonej z prawej strony
20B33	czujnik RELS Allison
20B34	Czujnik okładziny hamulcowej osi tylnej HA 2 z lewej strony L
20B35	Czujnik okładziny hamulcowej osi tylnej HA 2 z prawej strony R
20B36	sterownika siły hamowania ABS
20B37	moduł ABS elektronicznego programu stabilizacji jazdy ESP
20F01	Bezpiecznik wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
20F02	Bezpiecznik akumulator sprężynowy
20F03	Bezpiecznik 1 ABS
20F04	Bezpiecznik 2 ABS
20F05	Bezpiecznik Rozpiętość biegów połówkowych
20F06	Bezpiecznik Rozpiętość biegów połówkowych
20F07	bezpiecznik przyczepa układ ABS zacisk 15
20F08	bezpiecznik przyczepa układ ABS zacisk 30
20F09	bezpiecznik przekaźnika blokady toczenia się do tyłu
20F10	bezpiecznik czujnika kąta skrętu, zacisk 30
20F11	bezpiecznik czujników ciśnienia w obwodzie hamulcowym
20F12	wkładka bezpiecznika systemu ostrzegania przed kolizją, zacisk 30
20F13	wkładka bezpiecznika systemu ostrzegania przed kolizją, zacisk 15
20H01	Lampka kontrolna Zużycie okładzin hamulcowych
20H02	Lampka kontrolna ABS
20H03	Lampka kontrolna ASR
20H04	Lampka kontrolna Zużycie okładziny hamulcowej
20H05	lampka kontrolna zużycia okładzin hamulcowych osi przedniej
20H06	lampka kontrolna zużycia okładzin hamulcowych osi napędzanej
20H07	lampka kontrolna zużycia okładzin hamulcowych osi dodatkowej
20H08	lampka kontrolna hamulca postojowego
20K01	przekaźnik hamulca postojowego
20K02	Przekaźnik brzęczyk ostrzegawczy hamulec postojowy FSBE/drzwi kabiny kierowcy
20K03	przekaźnik blokady rozruchu - hamulec postojowy
20K04	Przekaźnik Rozpiętość biegów połówkowych
20K05	Przekaźnik Rozpiętość biegów połówkowych
20K06	Przekaźnik zużycia hamulców
20K07	Przekaźnik czujnika drzwi kabiny kierowcy
20K08	Przekaźnik czujnika drzwi kabiny kierowcy
20K09	przekaźnik wspomagania ruszania zautomatyzowanej skrzyni biegów ZF AS-tronik
20K10	przekaźnik Active Brake Assist ABA, wyciszanie radia
20K11	przekaźnik Active Brake Assist ABA, wyciszanie telefonu
20K12	przekaźnik kontroli hamulca postojowego
20K13	przekaźnik sygnału NEUTRAL, system zapobiegający blokowaniu ABS
20K14	przekaźnik 1 wspomagania ruszania na wzniesieniu
20K15	przekaźnik 2 wspomagania ruszania na wzniesieniu
20K16	przekaźnik 3 wspomagania ruszania na wzniesieniu
20K17	przekaźnik 4 wspomagania ruszania na wzniesieniu
20M01	Silnik Rozpiętość biegów połówkowych
20M02	Silnik Rozpiętość biegów połówkowych
20R01	rezystor pulldown układu sterowania hamulcami/ retardera
20R02	rezystor pulldown układu sterowania hamulcami/ retardera
20R03	rezystor pulldown układu sterowania hamulcami/ retardera
20S01	włącznik blokada toczenia
20S02	przełącznik Active Brake Assist ABA
20S03	Przełącznik ASR
20S04	Przełącznik system regulacji stabilizacji SR
20S05	Przełącznik akumulator sprężynowy odczyt awaryjny
20S06	przełącznik sensoryki drzwi kabiny kierowcy
20S07	Przełącznik ABS
20S08	Przełącznik diagnostyka
20S09	Przełącznik Rozpiętość biegów połówkowych
20S10	Przełącznik, zablokowanie, siłownik sprężynowy
20S11	przełącznik wyłączania funkcji hamulca przystankowego poprzez hamulec
20S12	przełącznik rozsypywarki z lewej strony
20S13	przełącznik rozsypywarki z prawej strony
20S14	przełącznik ogrzewania rozsypywarki
20S15	przełącznik ciśnieniowy wspomagania ruszania na wzniesieniu
20S16	Przełącznik HOLD OFF
20S17	przełącznik dźwigni hamulca postojowego
20V01	dioda odsprzęgania sygnału hamulca postojowego
20V02	Dioda odsprzężenia sygnał zużycia okładziny hamulcowej
20V03	Dioda odsprzężenia sygnał zużycia okładziny hamulcowej
20V04	dioda odsprzęgania sygnału hamulca postojowego, dodatkowa
20V05	dioda zabezpieczająca hamulca postojowego
20V06	dioda sygnału NEUTRAL, system zapobiegający blokowaniu ABS
20X01	Gniazdo ABS, ABS przyczepy.
20X02	listwa zaciskowa rozsypywarki z lewej strony
20X03	listwa zaciskowa rozsypywarki z prawej strony
20X04	łącznik modułu sterującego rozsypywarki
20X05	łącznik wtykowy wspomagania ruszania na wzniesieniu
20X06	el. złącze czujnika zużycia okładzin hamulcowych z tyłu
20X07	el. złącze czujnika zużycia okładzin hamulcowych z przodu
20X08	el. złącze czujnik zużycia okładzin hamulcowych na osi wleczonej NLA
20X09	el. złącze czujników prędkości obrotowej osi przedniej dla skrzyni biegów
20X10	el. złącze czujników prędkości obrotowej osi tylnej dla skrzyni biegów
20X11	elektr. złącze czujników zużycia na osi przedniej z lewej strony
20X12	elektr. złącze czujników zużycia na osi przedniej z prawej strony
20X13	El. złącze wtykowe hamulca przystankowego
20Y01	zawór proporcjonalny układu sterowania hamulcami na osi przedniej
20Y02	Zawór regulacja ciśnienia VA PRAWY
20Y03	Zawór regulacja ciśnienia VA LEWY
20Y04	zawór redundantny układu sterowania hamulcami
20Y05	modulator osi napędzanej układu sterowania hamulcami
20Y06	modulator osi dodatkowej układu sterowania hamulcami
20Y07	zawór regulacji ciśnienia na osi napędzanej z lewej strony
20Y08	zawór regulacji ciśnienia na osi napędzanej z prawej strony
20Y09	Zawór Sterowanie ciśnieniem ZA LEW.
20Y10	Zawór Sterowanie ciśnieniem ZA PRAW.
20Y11	zawór 3/2-drożny ABS osi napędzanej
20Y12	Zawór elektromagnetyczny akumulator sprężynowy ODCZYT AWARYJNY
20Y13	Zawór odcinający zapas siłownika sprężynowego, obwód 1
20Y14	Zawór odcinający zapas siłownika sprężynowego, obwód 2
20Y15	Zawór sterowania przyczepy.
20Y16	Zawór elektromagnetyczny blokady toczenia się
20Y17	zawór redundantny układu sterowania hamulcami na osi przedniej
20Y18	zawór redundantny układu sterowania hamulcami na osi napędzanej
20Y19	zawór redundantny układu sterowania hamulcami na osi dodatkowej
20Y20	modulator osi przedniej, układ sterowania hamulcami
20Y21	zawór 3/2-drożny ABS osi przedniej
20Y22	Modulator osi przedniej VA EBS_elektroniczny układ hamulcowy 4
20Y23	Modulator osi napędzanej AA EBS_elektroniczny układ hamulcowy 4
20Y24	Modulator osi dodatkowej ZA EBS_elektroniczny układ hamulcowy 4
20Y25	zawór elektromagnetyczny awaryjnego zwalniania hamulca postojowego
20Y26	zawór hamulca zasadniczego BVS sterownika siły hamowania ABS
20Y27	moduł ABS elektronicznego programu stabilizacji jazdy ESP
20Z01	łącznik zgrzewany 1 układu sterowania hamulcami
20Z02	łącznik zgrzewany 2 układu sterowania hamulcami
20Z03	łącznik zgrzewany 3 układu sterowania hamulcami
20Z04	łącznik zgrzewany 4 układu sterowania hamulcami
20Z05	łącznik zgrzewany 5 układu sterowania hamulcami
20Z06	łącznik zgrzewany 1 zbiornika ciśnieniowego
20Z07	łącznik zgrzewany 1 zacisku 15
20Z08	łącznik zgrzewany 1 ABS
20Z09	łącznik zgrzewany 2 siłownika sprężynowego
20Z10	łącznik zgrzewany 1 hamulca postojowego
20Z11	łącznik zgrzewany 2 hamulca postojowego
20Z12	Kablowy łącznik zgrzewany 2 akumulator sprężynowy
20Z13	łącznik zgrzewany przewodów 1, obwód czujników zużycia okładzin hamulcowych
20Z14	łącznik zgrzewany przewodów 2, obwód czujników zużycia okładzin hamulcowych
20Z15	łącznik zgrzewany przewodów 3, obwód czujników zużycia okładzin hamulcowych
20Z16	łącznik zgrzewany przewodów 4, obwód czujników zużycia okładzin hamulcowych
20Z17	łącznik zgrzewany przewodów 5, obwód czujników zużycia okładzin hamulcowych
20Z18	łącznik zgrzewany przewodów 1 czujnika zużycia okładzin hamulcowych na osi przedniej z lewej strony
20Z19	łącznik zgrzewany przewodów 1 czujnika zużycia okładzin hamulcowych na osi przedniej z prawej strony
20Z20	łącznik zgrzewany przewodów 2 czujnika zużycia okładzin hamulcowych na osi przedniej z prawej strony
20Z21	ącznik zgrzewany przewodów 1, zacisk 30
20Z22	ącznik zgrzewany przewodów 1, masa
21A01	moduł sterujący układu poziomowania NR/ stabilizacji przechyłów WR
21A02	moduł sterujący układu poziomowania NR/ stabilizacji przechyłów WR, tylny człon pojazdu
21A03	Moduł sterujący Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu)
21A04	Moduł sterujący Zapobieganie przechyłom bocznym WR
21A05	moduł sterujący zapobieganie przechyłom bocznym WR HW
21A06	moduł sterujący systemu kontroli KNEELING
21A07	moduł sterujący układu poziomowania CLCS
21A08	moduł sterujący układu poziomowania tylnego członu pojazdu CLCR
21B01	czujnik poziomu na osi przedniej z prawej strony
21B02	czujnik poziomu na 2. osi z lewej strony
21B03	czujnik poziomu na 2. osi z prawej strony
21B04	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia dyspozycyjnego w układzie poziomowania
21B05	czujnik poziomu na 3. osi z lewej strony
21B06	czujnik poziomu na 3. osi z prawej strony
21B07	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym na 2. osi z prawej strony
21B08	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym na 2. osi z lewej strony
21B09	Czujnik ciśnienia w poduszce pneumatycznej VA
21B10	czujnik ciśnienia kompensacji ugięcia opon
21B11	czujnik ciśnienia kompensacji ugięcia opon, tylny człon pojazdu
21B12	Przełącznik ciśnieniowy podnoszenie pojazdu
21B13	Przełącznik ciśnieniowy opuszczanie pojazdu
21B14	listwa ochronna
21B15	Czujnik Pokrywa zewnętrzna
21B16	Czujnik Ciśnienie w poduszkach pneumatycznych Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu)
21B17	przełącznik układu poziomowania, podnoszenie osi przedniej
21B18	przełącznik ciśnieniowy układu poziomowania, opuszczanie osi przedniej
21B19	przełącznik układu poziomowania, podnoszenie osi tylnej
21B20	przełącznik układu poziomowania, opuszczanie osi tylnej
21B21	czujnik poziomu na osi przedniej z lewej strony
21B22	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś 3 z lewej strony
21B23	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś 3 z prawej strony
21B24	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś wleczona NLA z lewej strony
21B25	czujnik ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś wleczona NLA z prawej strony
21B26	czujnik ultradźwiękowy systemu kontroli KNEELING
21B27	listwa bezpieczeństwa drzwi 1
21B28	listwa bezpieczeństwa drzwi 2
21B29	listwa bezpieczeństwa drzwi 3
21B30	Czujnik ciśnienia w resorze pneumatycznym na osi przedniej z prawej strony
21F01	bezpiecznik układu poziomowania
21F02	bezpiecznik układu poziomowania
21F03	Bezpiecznik układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu)/ochrona przed wywrotką
21H01	lampka ostrzegawcza układu poziomowania
21H02	lampka bezpieczeństwa układu poziomowania
21H03	brzęczyk ostrzegawczy układu poziomowania
21H04	Lampka kontrolna pojazd PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
21H05	lampka ostrzegawcza układu poziomowania, przyklęk
21H06	brzęczyk ostrzegawczy układu poziomowania, dodatkowy
21K01	przekaźnik wyłączania układu poziomowania, zacisk 15
21K02	Przekaźnik Poziom normalny NN
21K03	Przekaźnik pojazdu OPUŚCIĆ LI
21K04	Przekaźnik pojazd OPUŚCIĆ RE
21K05	Przekaźnik udostępnienia pojazdu OPUŚCIĆ
21K06	Przekaźnik udostępnienie pojazd OPUŚCIĆ
21K07	przekaźnik START/RESET systemu kontroli KNEELING
21K08	Przekaźnik obwodu 'wystawa/ targi', układ poziomowania nadwozia
21R01	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R02	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R03	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R04	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R05	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R06	rezystor obciążenia układu poziomowania
21R07	rezystor listwy bezpieczeństwa elektronicznego układu poziomowania
21R08	rezystor listwy bezpieczeństwa elektronicznego układu poziomowania
21R09	rezystor listwy bezpieczeństwa elektronicznego układu poziomowania
21S01	przełącznik przyklęku układu poziomowania
21S02	przełącznik układu poziomowania
21S03	przełącznik podnoszenia ponad poziom normalny układu poziomowania
21S04	Przełącznik Poziom normalny 1/2
21S05	wyłącznik awaryjny układu poziomowania
21S06	przełącznik opuszczania na poziom normalny układu poziomowania
21S07	przełącznik automatycznego przyklęku układu poziomowania
21S08	przełącznik podnoszenia układu poziomowania
21S09	Przełącznik Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu)
21S10	przełącznik awaryjnego podnoszenia układu poziomowania, zewnętrzny
21S11	przełącznik awaryjnego podnoszenia układu poziomowania
21S12	przełącznik układu poziomowania, ustawianie na poziom normalny
21S13	przełącznik układu poziomowania, opuszczanie pojazdu
21S14	Przełącznik nachylenie PRAW.
21S15	Przełącznik nachylenie LEW.
21S16	przełącznik układu poziomowania, wyłączanie przyklęku
21S17	Przełącznik nachylenia LI/RE
21S18	przełącznik stabilizacji przechyłów, ustawienie podstawowe
21S19	przełącznik układu poziomowania, podnoszenie/ opuszczanie
21S20	przełącznik trybu ręcznego/ automatycznego KNEELING
21S21	przełącznik układu poziomowania, poziom normalny
21S22	przełącznik układu poziomowania na osi przedniej
21S23	przełącznik układu poziomowania na osi tylnej
21S24	przełącznik regulacji twardości amortyzatorów układu stabilizacji przechyłów
21S25	przełącznik układu poziomowania, poziom normalny 1/3
21S26	wyłącznik listwy bezpieczeństwa
21S27	przełącznik układu poziomowania, poziom normalny/ przyklęk na osi przedniej
21S28	przełącznik rampy, PRZYKLĘK
21X01	gniazdo przełącznika serwisowego układu poziomowania
21X02	wtyk przełącznika serwisowego układu poziomowania
21X03	łącznik modułu sterującego stabilizacji przechyłów
21X04	łącznik modułu sterującego stabilizacji przechyłów, tylny człon pojazdu
21X05	łącznik zaworu elektromagnetycznego napowietrzania układu poziomowania
21X06	łącznik czujnika ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś dodatkowa z lewej strony
21X07	łącznik czujnika ciśnienia w miechu pneumatycznym, oś dodatkowa z prawej strony
21X08	łącznik czujnika ultradźwiękowego
21X09	łącznik czujnika ultradźwiękowego
21X10	łącznik czujnika poziomu na osi przedniej z lewej strony
21X11	łącznik listwy bezpieczeństwa drzwi 1
21X12	łącznik listwy bezpieczeństwa drzwi 2
21X13	łącznik listwy bezpieczeństwa drzwi 3
21X14	łącznik układu stabilizacji przechyłów
21X15	łącznik układu stabilizacji przechyłów
21X16	Łącznik układu stabilizacji przechyłów WR
21X17	Łącznik układu stabilizacji przechyłów WR
21Y01	blok zaworów elektromagnetycznych układu poziomowania
21Y02	blok zaworów elektromagnetycznych układu poziomowania, tylny człon pojazdu
21Y03	zawór elektromagnetyczny stabilizatora układu poziomowania na osi przedniej
21Y04	zawór elektromagnetyczny stabilizatora układu poziomowania na 2. osi
21Y05	zawór elektromagnetyczny stabilizatora układu poziomowania na 3. osi
21Y06	Zawór elektromagnetyczny Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu) prawy
21Y07	zawór elektromagnetyczny układu wspomagającego ruszanie LI
21Y08	Zawory elektromagnetyczne Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu) PRAWY/LEWY (diagnozy)
21Y09	Zawór elektromagnetyczny Układ wspomagający ruszanie (na wzniesieniu) PRAWY/LEWY
21Y10	zawór proporcjonalny amortyzatora na osi przedniej z lewej strony
21Y11	zawór proporcjonalny amortyzatora na osi przedniej z prawej strony
21Y12	zawór proporcjonalny amortyzatora na 2. osi, rząd 1 z lewej strony
21Y13	zawór proporcjonalny amortyzatora na 2. osi, rząd 1 z prawej strony
21Y14	zawór proporcjonalny amortyzatora na 2. osi, rząd 2 z lewej strony
21Y15	zawór proporcjonalny amortyzatora na 2. osi, rząd 2 z prawej strony
21Y16	Zawór elektromagnetyczny OPUSZCZANIE VA LEW.
21Y17	Zawór elektromagnetyczny OPUSZCZANIE VA PRAW.
21Y18	Zawór elektromagnetyczny OPUSZCZANIE AA LEW.
21Y19	Zawór elektromagnetyczny OPUSZCZANIE AA PRAW.
21Y20	Zawór elektromagnetyczny PODNOSZENIE
21Y21	Zawór elektromagnetyczny OPUSZCZANIE
21Y22	Zawór elektromagnetyczny BLOKOWANIE
21Y23	zawór elektromagnetyczny układu poziomowania na osi przedniej
21Y24	zawór proporcjonalny amortyzatora na 3. osi, rząd 1 z lewej strony
21Y25	zawór proporcjonalny amortyzatora na 3. osi, rząd 1 z prawej strony
21Y26	zawór proporcjonalny amortyzatora na 3. osi, rząd 2 z lewej strony
21Y27	zawór proporcjonalny amortyzatora na 3. osi, rząd 2 z prawej strony
21Y28	blok zaworów elektromagnetycznych CLCS osi 1
21Y29	blok zaworów elektromagnetycznych CLCS osi 2
21Y30	blok zaworów elektromagnetycznych CLCS osi wleczonej
21Y31	blok zaworów elektromagnetycznych CLCS osi 3
21Y32	blok zaworów elektromagnetycznych CLCR osi wleczonej
21Z01	Łącznik spawany 1 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z02	Łącznik spawany 2 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z03	Łącznik spawany 3 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z04	Łącznik spawany 4 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z05	Łącznik spawany 5 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z06	Łącznik spawany 6 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z07	Łącznik spawany 7 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z08	Łącznik spawany 8 zapobieganie przechyłom bocznym
21Z09	Łącznik spawany 9, zapobieganie przechyłom bocznym
21Z10	łącznik zgrzewany 1 układu poziomowania
21Z11	łącznik zgrzewany 2 układu poziomowania
21Z12	łącznik zgrzewany 3 układu poziomowania
21Z13	łącznik zgrzewany 4 układu poziomowania
21Z14	łącznik zgrzewany 10 systemu stabilizacji przechyłów przy drzwiach 2
22A01	moduł sterujący Sterowanie kątem zgięcia KWS
22A02	moduł sterujący elektrohydrauliczny dodatkowy układ kierowniczy ZL
22A03	moduł sterujący zabezpieczania kąta zgięcia ATC
22A04	moduł sterujący dodatkowej osi kierowanej ASA
22A05	Moduł sterujący elektrohydraulicznego wspomaganego układu kierowniczego EHPS
22A06	moduł sterujący aktywnego układu kierowniczego APS
22B01	czujnik kąta skrętu układu sterowania kątem zgięcia
22B02	czujnik kąta zgięcia układu sterowania kątem zgięcia
22B03	Przełącznik ciśnieniowy układ hydrauliczny przegubów 10 barów
22B04	Przełącznik ciśnieniowy układ hydrauliczny przegubów 50 barów
22B05	czujnik układu sterowania kątem zgięcia z przodu z prawej strony
22B06	Czujnik spadek ciśnienia układu kierowniczego Oś wleczona
22B07	Czujnik poziom oleju instalacja hydrauliczna kierownicy
22B08	czujnik kąta skrętu na kierowanej osi przedniej
22B09	czujnik kąta skrętu na kierowanej osi dodatkowej
22B10	czujnik przepływu w dodatkowym układzie kierowniczym
22B11	czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego w obwodzie przegubu z prawej strony
22B12	czujnik 2 ciśnienia hydraulicznego w obwodzie przegubu z lewej strony
22B13	czujnik ciśnienia 1 na osi wleczonej NLA, obwód 1
22B14	czujnik ciśnienia 2 na osi wleczonej NLA, obwód 2
22B15	czujnik straty kontroli przez rolkę prowadzącą na pasie ruchu, oś przednia z lewej strony
22B16	czujnik straty kontroli przez rolkę prowadzącą na pasie ruchu, oś przednia z prawej strony
22B17	czujnik blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
22B18	czujnik kąta skrętu kierownicy i momentu na przekładni kierowniczej APS
22B19	czujnik kąta zgięcia 1 cyfrowy 0 V/24 V sterowania kątem zgięcia ATC
22B20	czujnik kąta zgięcia 2 cyfrowy 0 V/24 V sterowania kątem zgięcia ATC
22F01	bezpiecznik układu sterowania kątem zgięcia
22F02	bezpiecznik układu sterowania kątem zgięcia
22F03	Bezpiecznik pompa Awaryjne wspomaganie kierownicy
22F04	bezpiecznik dodatkowego układu kierowniczego, bieg wsteczny
22F05	bezpiecznik osi wleczonej, zacisk 30
22F06	bezpiecznik osi wleczonej, zacisk 15
22F07	bezpiecznik 2. biegu, oś tylna
22F08	bezpiecznik osi wleczonej, zacisk 30
22F09	bezpiecznik regulacji kolumny kierownicy
22F10	bezpiecznik blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
22F11	bezpiecznik obwodu zasilania elektrohydraulicznie wspomag. układu kierowniczego EHPS, zacisk 30
22F12	bezpiecznik elektrohydraulicznie wspomag. układu kierowniczego EHPS, zacisk 30
22F13	bezpiecznik elektrohydraulicznie wspomag. układu kierowniczego EHPS, zacisk 15
22F14	wkładka bezpiecznika aktywnego układu kierowniczego APS
22H01	lampka kontrolna elektrohydraulicznego dodatkowego układu kierowniczego
22H02	lampka kontrolna 2. biegu, oś tylna
22H03	lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
22K01	Przekaźnik pompy Awaryjne wspomaganie kierownicy
22K02	przekaźnik dodatkowego układu kierowniczego, bieg wsteczny
22K03	przekaźnik sterowania kątem zgięcia
22K04	przekaźnik sterowania kątem zgięcia
22K05	przekaźnik sterowania kątem zgięcia
22K06	przekaźnik 2. biegu, oś tylna
22K07	przekaźnik sterowania kątem zgięcia
22K08	przekaźnik sterowania kątem zgięcia
22K09	przekaźnik sterowania kątem zgięcia, gaz, 12 V
22K10	przekaźnik dodatkowej osi kierowanej ASA
22K11	przekaźnik regulacji kierownicy
22M01	Silnik pompa Awaryjne wspomaganie kierownicy
22M02	silnik pompy wspomagania układu kierowniczego
22S01	Przełącznik zmiana położenia osi
22S02	Przełącznik blokada osi
22S03	przełącznik centrowania osi
22S04	przełącznik automatyki przystankowej
22S05	Przełącznik pompy Awaryjne wspomaganie kierownicy
22S06	przełącznik ponownego uruchamiania dodatkowego układu kierowniczego
22S07	przełącznik wyrzucania łańcuchów pod koła
22S08	przełącznik sterowania kątem zgięcia, odblokowanie
22S09	przełącznik 2. biegu, oś tylna
22S10	przełącznik funkcji przystankowej, dodatkowy układ kierowniczy
22S11	wyłącznik łańcuchów wyrzucanych pod koła
22S12	przełącznik sterowania kątem zgięcia, tryb holowania
22S13	przełącznik regulacji kolumny kierownicy
22S14	przełącznik blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
22S15	przełącznik 2 zmiany przełożenia osi tylnej
22V01	dioda sterowania kątem zgięcia
22V02	dioda sterowania kątem zgięcia
22X01	łącznik poziomu oleju w układzie kierowniczym
22X02	listwa zaciskowa elektrohydraulicznie wspomaganego układu kierowniczego EHPS
22X03	elektr. złącze elektrohydraulicznie wspomaganego układu kierowniczego EHPS
22Y01	Zawór proporcjonalny układ hydrauliczny przegubów
22Y02	Zawór elektromagnetyczny odpowietrzanie osi 3
22Y03	Zawór elektromagnetyczny odpowietrzanie osi 3
22Y04	Zawór elektromagnetyczny blokada osi
22Y05	blok hydrauliczny osi kierowanej
22Y06	zawór elektromagnetyczny wyłączania dodatkowego układu kierowniczego
22Y07	Zawór elektromagnetyczny odciążenie osi 3 LEWY
22Y08	Zawór elektromagnetyczny odciążenie osi 3 PRAWY
22Y09	zawór proporcjonalny 1 hydraulicznego obwodu przegubu z prawej strony
22Y10	zawór proporcjonalny 2 hydraulicznego obwodu przegubu z lewej strony
22Y11	zawór awaryjnej amortyzacji sterowania kątem zgięcia
22Y12	zawór elektromagnetyczny blokowanie osi 2
22Y13	zawór awaryjnej amortyzacji w obwodzie hydraulicznym przegubu
22Y14	zawór elektromagnetyczny łańcuchów wyrzucanych pod koła
22Y15	zawór elektromagnetyczny regulacji kolumny kierownicy
22Y16	zawór blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
22Y17	zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego przegubu z lewej strony
22Y18	zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego przegubu z prawej strony
22Z01	Łącznik spawany 1 dodatkowy układ kierowniczy
22Z02	Łącznik spawany 2 dodatkowy układ kierowniczy
22Z03	łącznik zgrzewany 3 dodatkowego układu kierowniczego
22Z04	łącznik zgrzewany 4 dodatkowego układu kierowniczego
22Z05	łącznik zgrzewany 1 CAN aktywnej przekładni kierowniczej APS
23A01	moduł sterujący centralny układ smarujący ZS
23A02	grupa urządzeń centralnego smarowania
23B01	przełącznik ciśnieniowy centralnego smarowania
23B02	przełącznik cykli pracy centralnego smarowania
23F01	bezpiecznik centralnego smarowania
23F02	Bezpiecznik Centralny układ smarujący zacisk 30
23H01	Lampka kontrolna Centralny układ smarujący
23M01	pompa centralnego smarowania
23S01	przełącznik centralnego smarowania
24A01	moduł sterujący Electronic Air-Processing Unit EAPU
24A02	moduł sterujący bramki CAN Electronic Air-Processing Unit EAPU
24A03	moduł sterujący EAPU z elektrycznym hamulcem postojowym EFB
24A04	sprężarka powietrza
24A05	Air-Processing Unit APU
24B01	przełącznik pneumatyczny wyłączania sprężarki powietrza
24B02	Czujnik ciśnienie rezerwowe obwód 1 AA i obwód 2 VA
24B03	Przełącznik ciśnieniowy regeneracji osuszacz powietrza
24B04	przełącznik ciśnieniowy wspomagania rozruchu
24B05	przełącznik ciśnieniowy łańcuchów wyrzucanych pod koła
24B06	czujnik wilgotności powietrza
24B07	czujnik wody kondensacyjnej
24B08	czujnik temperatury Electronic Air-Processing Unit EAPU
24B09	czujnik poziomu oleju w sprężarce powietrza
24B10	Czujnik wody kondensacyjnej zapasu układu poziomowania nadwozia
24B11	przełącznik ciśnieniowy monitorowania ciśnienia dyspozycyjnego skrzyni biegów
24F01	Bezpiecznik zasilanie sprężonym powietrzem
24F02	bezpiecznik Electronic Air-Processing Unit EAPU, zacisk 15
24F03	bezpiecznik Electronic Air-Processing Unit EAPU, zacisk 30
24F04	Bezpiecznik osuszacza powietrza
24F05	bezpiecznik czujnika wody kondensacyjnej
24F06	bezpiecznik elektron. zespołu zasilania sprężonym powietrzem EAPU, zacisk. 30/2
24H01	lampka kontrolna nocnego ładowania, sprężone powietrze
24K02	Przekaźnik Zawór odwadniający
24K03	Przekaźnik osuszacz powietrza
24M01	silnik sprężarki powietrza
24R01	ogrzewanie osuszacza sprężonego powietrza
24R02	Rezystor pullup czujnika wody kondensacyjnej
24S01	przełącznik termiczny sprężarki powietrza
24X01	łącznik siłownika sprężynowego
24X02	el. złącze sprężarki powietrza
24Y01	Zawór kanalizacji zbiornik cyklonowy
24Y02	Zawór elektromagnetyczny regeneracja osuszacz powietrza
24Y03	Zawór kanalizacji dodatkowy
24Y04	Zawór kanalizacji
24Y05	zawór elektromagnetyczny łańcuchów wyrzucanych pod koła
24Y06	Zawór elektromagnetyczny odciążania sprężarki powietrznej
24Z01	Łącznik spawany 1 osuszacz powietrza
24Z02	łącznik zgrzewany 1 zaworu odwadniającego
24Z03	łącznik zgrzewany 1 układu zasilania sprężonym powietrzem
25A01	moduł sterujący elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy ESP
25B01	Czujnik kąta skrętu kierownicy
25B02	czujnik żyroskopowy elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy ESP
26F01	bezpiecznik modułu rekuperacji poza komorową akumulatora
26F02	bezpiecznik zasilania napięciem zac. 30 producent zabudowy
26F03	bezpiecznik zasilania napięciem zacisk 15 producent zabudowy
26F04	bezpiecznik sygnału zacisk 30 producent zabudowy
26F05	bezpiecznik sygnału zacisk 15 producent zabudowy
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3.. Oświetlenie, lusterka, szyby, wycieraczki
30E01	Reflektor lewy
30E02	Reflektor prawy
30E03	Lampa obrysowa lewa
30E04	Lampa obrysowa prawa
30E05	Światło przeciwmgielne lewe
30E06	Światło przeciwmgielne prawe
30E07	Światło tylne/światło stop lewe
30E08	Światło tylne/światło stop prawe
30E09	Reflektor do jazdy wstecz lewe
30E0A	Podświetlenie tablicy kierunkowej z lewej strony
30E10	Reflektor do jazdy wstecz prawy
30E11	Tylna lampa przeciwmgielna lewa
30E12	Tylna lampa przeciwmgielna prawa
30E13	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej na lewo
30E14	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej na prawo
30E15	lampa obrysowa z przodu u góry na lewo
30E16	lampa obrysowa z przodu u góry na prawo
30E17	lampa obrysowa z tyłu u góry na lewo
30E18	lampa obrysowa z tyłu u góry na prawo
30E19	Oświetlenie wskazania numer trasy przód
30E20	Oświetlenie wskazania numer trasy na lewo
30E21	Oświetlenie wskazania numer trasy na prawo
30E22	Oświetlenie wskazania numer trasy tył
30E23	Oświetlenie wskazania cel jazdy przód
30E24	Oświetlenie wskazania cel jazdy na lewo
30E25	Oświetlenie wskazania cel jazdy na prawo
30E26	Oświetlenie wskazania cel jazdy tył
30E27	Oświetlenie wskazania cel jazdy kanał poprzeczny VW
30E28	Oświetlenie wskazania cel jazdy wnętrze HW
30E29	Oświetlenie wskazania cel jazdy drzwi 3 HW
30E30	Oświetlenie wskazania przebieg trasy
30E31	Oświetlenie wskazania przebieg trasy HW
30E32	Oświetlenie wskazania numer trasy drzwi 1
30E33	Boczne światło obrysowe
30E34	Światło tylne lewe przyczepy
30E35	Światło tylne prawe przyczepy
30E36	Tylna lampa przeciwmgielna przyczepy
30E37	Reflektor do jazdy wstecz przyczepy
30E38	Światło drogowe prawe
30E39	Światła drogowego lewe
30E40	Światło mijania prawe
30E41	Światła mijania lewe
30E42	Światło tylne/światło stop u góry prawe
30E43	Światło tylne/światło stop u góry lewe
30E44	Światło tylne u góry lewe
30E45	Światło tylne u góry prawe
30E46	Światła tylnego lewe
30E47	Światło tylne prawe
30E48	Oświetlenie wskazania cel jazdy/numer trasy grupa 1
30E49	Oświetlenie wskazania cel jazdy/numer trasy grupa 2
30E50	Oświetlenie wsuwana tabliczka z celem jazdy
30E51	Oświetlenie wskazania informacja dla pasażera
30E52	Oświetlenie autobus szkolny
30E53	dodatkowa lampa oświetlająca tablicę rejestracyjną
30E54	lampka kontrolna ESP LEWY
30E55	lampka kontrolna ESP PRAWY
30E56	Oświetlenie tablica dodatkowa ruch publiczny
30E57	Oświetlenie wskazania Numer trasy HW LEW.
30E58	Oświetlenie wskazania Numer trasy okno boczne PRAW.
30E59	Oświetlenie wskazania Numer trasy boczne przed drzwiami 2
30E60	Oświetlenie wskazania Numeru trasy boczne za drzwiami 2
30E61	Oświetlenie identyfikujące PRZÓD
30E62	Oświetlenie identyfikujące TYŁ
30E63	Oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu świeci
30E64	światła hamowania PRAWA
30E65	Światło stop LI
30E66	Tylne światło pozycyjne RE
30E67	lampa pozycyjna tylna LEWA
30E68	lampa pozycyjna tylna PRAWA
30E69	lampa pozycyjna tylna LEWA
30E70	oświetlenie bocznego wskaźnika celu jazdy z prawej strony, tylny człon pojazdu
30E71	prawe światło dzienne
30E72	oświetlenie tabliczki gimbusu z przodu
30E73	oświetlenie tabliczki gimbusu z boku z prawej strony
30E74	oświetlenie tabliczki gimbusu z tyłu
30E75	oświetlenie tabliczki gimbusu z przodu
30E76	oświetlenie tabliczki gimbusu z tyłu
30E77	dodatkowe światła drogowe
30E78	lampka ostrzegawcza czerwona z lewej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30E79	lampka ostrzegawcza biała z lewej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30E80	lampka ostrzegawcza czerwona z prawej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30E81	lampka ostrzegawcza biała z prawej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30E82	lampa zewnętrzna z lewej strony
30E83	zewnętrzne oświetlenie bagażnika z przodu z lewej strony
30E84	zewnętrzne oświetlenie bagażnika z przodu z prawej strony
30E85	zewnętrzne oświetlenie bagażnika z tyłu z lewej strony
30E86	zewnętrzne oświetlenie bagażnika z tyłu z prawej strony
30E87	lewe światło dzienne
30E88	oświetlenie bocznego wskaźnika celu jazdy z lewej strony, tylny człon pojazdu
30E89	światło obrysowe/ LED dodatkowe z tyłu u dołu z lewej strony
30E90	światło obrysowe/ LED dodatkowe z tyłu u dołu z prawej strony
30E91	oświetlenie wskaźnika celu jazdy, dodatkowo
30E92	światło obrysowe/ światło dzienne lewe
30E93	światło obrysowe/ światło dzienne prawe
30E94	światło drogowe/ światło dzienne lewe
30E95	światło drogowe/ światło dzienne prawe
30E96	moduł bi-ksenonowy lewy
30E97	moduł bi-ksenonowy prawy
30E98	dodatkowe światło drogowe lewe
30E99	dodatkowe światło drogowe prawe
30F01	Bezpiecznik sygnalizacji ostrzegawczej błyskowej Zacisk. 15
30F02	Bezpiecznik sygnalizacji ostrzegawczej błyskowej Zacisk. 30
30F03	Bezpiecznik światła przeciwmgielnego
30F04	Bezpiecznik Lampa obrysowa PRAWY
30F05	Bezpiecznik Lampa obrysowa LEWY
30F06	Bezpiecznik Zacisk 58
30F07	Bezpiecznik świateł mijania LEWY
30F08	Bezpiecznik światło mijania PRAWY
30F09	Bezpiecznik świateł drogowych LEWY
30F10	bezpiecznik prawego światła drogowego
30F11	bezpiecznik świateł stop
30F12	Bezpiecznik reflektorów do jazdy wstecz
30F13	Bezpiecznik Światło mijania Awaryjna zmiana biegów
30F14	Bezpiecznik światło drogowe Awaryjna zmiana biegów
30F15	Bezpiecznik Przełącznik świateł
30F16	Bezpieczniki oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu
30F17	Bezpiecznik wskaźnika kierunku jazdy LI
30F18	Bezpiecznik wskaźnika kierunku jazdy RE
30F19	bezpiecznik modułu sterowania doświetlaniem zakrętów
30F20	bezpiecznik światła mijania z lewej/ prawej strony
30F21	bezpiecznik światła drogowego z lewej/ prawej strony
30F22	bezpiecznik bocznych świateł obrysowych
30F23	bezpiecznik przekaźnika reflektorów
30F24	bezpiecznik przekaźnika świateł drogowych/ mijania
30F25	bezpiecznik przekaźnika świateł drogowych
30F26	bezpiecznik funkcji specjalnych przyczepy
30F27	bezpiecznik dodatkowych świateł drogowych
30F28	bezpiecznik piktogramów gimbusu z przodu
30F29	bezpiecznik piktogramów gimbusu z tyłu
30F30	bezpiecznik dodatkowych piktogramów gimbusu
30F31	bezpiecznik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z lewej strony, 12 V
30F32	bezpiecznik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z prawej strony, 12 V
30F33	bezpiecznik zasilania obwodu monitorowania kierunkowskazów z tyłu, zacisk 15
30F34	bezpiecznik zasilania obwodu monitorowania kierunkowskazów z tyłu, zacisk 30
30F35	bezpiecznik zasilania obwodu monitorowania kierunkowskazów z przodu, zacisk 15
30F36	bezpiecznik zasilania obwodu monitorowania kierunkowskazów z przodu, zacisk 30
30F37	bezpiecznik kierunkowskazów na klapach bagażnika
30F38	bezpiecznik świateł pozycyjnych z tyłu u góry
30F39	Bezpiecznik reflektora roboczego, zacisk 15
30F40	Bezpiecznik reflektora roboczego, zacisk 30
30F41	Bezpiecznik przełącznika zespolonego z lewej strony
30F42	Bezpiecznik oświetlenia zewnętrznego krawędzi dachu
30F43	Bezpiecznik przekaźnika czasowego oświetlenia zewnętrznego
30F44	el. bezpiecznik przetwornika napięcia, gniazdo przyczepy 12 V
30H01	światło stop lewe
30H02	światło stop prawe
30H03	Kierunkowskaz z przodu lewy
30H04	Kierunkowskaz z przodu prawy
30H05	Kierunkowskaz z tyłu lewy
30H06	Kierunkowskaz z tyłu prawy
30H07	Kierunkowskaz z tyłu u góry lewy
30H08	Kierunkowskaz z tyłu u góry prawy
30H09	Lampka kontrolna światło drogowe
30H10	światło stop u góry lewe
30H11	światło stop u góry prawe
30H12	Kierunkowskaz z przodu bocznie lewy
30H13	Kierunkowskaz z przodu bocznie prawy
30H14	Lampka kontrolna kierunkowskazów
30H15	Kierunkowskaz prawy przyczepy
30H16	Kierunkowskaz lewy przyczepy
30H17	światło stop przyczepy
30H18	Kierunkowskaz HW lewy
30H19	Kierunkowskaz HW prawy
30H20	Lampka kontrolna kierunkowskazów/gniazdko wtyczkowe przyczepy
30H21	Lampka kontrolna światło ostrzegawcze błyskowe
30H22	Lampka kontrolna światła przeciwmgielnego
30H23	lampka kontrolna świateł przeciwmgielnych
30H24	Kierunkowskaz TYŁ boczny PRAWY
30H25	Kierunkowskaz TYŁ boczny LEWY
30H26	Światła hamowania środka TYŁ
30H27	Lampka kontrolna światło mijania
30H28	piktogramy gimbusu z przodu
30H29	piktogramy gimbusu z tyłu
30H30	obwód monitorowania prawego kierunkowskazu LED
30H31	obwód monitorowania lewego kierunkowskazu LED
30H32	światło stop górne prawe/ światło obrysowe z tyłu u góry z prawej strony
30H33	światło stop górne lewe/ światło obrysowe z tyłu u góry z lewej strony
30H34	światło cofania tylne lewe, dodatkowe
30H35	światło cofania tylne prawe, dodatkowe
30H36	tylne światło przeciwmgielne/ światło cofania lewe
30H37	tylne światło przeciwmgielne/ światło cofania z prawej strony
30H38	obwód monitorowania LED tylnego prawego kierunkowskazu
30H39	obwód monitorowania LED tylnego lewego kierunkowskazu
30H40	obwód monitorowania LED tylnego prawego kierunkowskazu u góry
30H41	obwód monitorowania LED tylnego lewego kierunkowskazu u góry
30H42	lewy kierunkowskaz przed osią środkową
30H43	prawy kierunkowskaz przed osią środkową
30H44	lewy środkowy kierunkowskaz
30H45	prawy środkowy kierunkowskaz
30H46	kierunkowskaz z lampą obrysową i lampą dzienną V-przód L-lewa strona
30H47	kierunkowskaz z lampą obrysową i lampą dzienną V-przód R-prawa strona
30K01	Przekaźnik kierunkowskazów
30K02	Przekaźnik reflektorów do jazdy wstecz
30K03	przekaźnik świateł stop
30K04	Przekaźnik automatycznego światło ostrzegawcze błyskowe
30K05	Przekaźnik światło drogowe
30K06	Przekaźnik światło jazdy dziennej
30K07	Przekaźnik automatyczne miganie ostrzegawcze
30K08	Przekaźnik Światła do jazdy Awaryjna zmiana biegów
30K09	Przekaźnik światło drogowe Awaryjna zmiana biegów
30K10	Przekaźnik światło postojowe Awaryjna zmiana biegów
30K11	Przekaźnik światło postojowe Awaryjna zmiana biegów
30K12	Przekaźnik automatyczny świateł awaryjnych
30K13	Przekaźnik wyłączenia tylnej lampy przeciwmgielnej
30K14	Przekaźnik oświetlenia przestrzeni wokół pojazdu
30K15	Przekaźnik świateł awaryjnych autobusu szkolnego
30K16	Przekaźnik świateł awaryjnych autobusu szkolnego
30K17	Przekaźnik kierunkowskazu autobusu szkolnego, wersja krajowa Austrii
30K18	przekaźnik sterowania światłami stop
30K19	Przekaźnik zacisku 58
30K20	Przekaźnik reflektora
30K21	Przekaźnik światła mijania
30K22	przekaźnik funkcji specjalnych przyczepy
30K23	przekaźnik dodatkowych świateł drogowych
30K24	przekaźnik piktogramów 1 gimbusu
30K25	przekaźnik piktogramów 2 gimbusu
30K26	przekaźnik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z lewej strony
30K27	przekaźnik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z prawej strony
30K28	przekaźnik kierunkowskazów z prawej strony
30K29	przekaźnik kierunkowskazów z lewej strony
30K30	przekaźnik przerywacza kierunkowskazów w gimbusie w wersji na rynek szwedzki
30K31	przekaźnik odgłosu kierunkowskazów
30K32	przekaźnik kierunkowskazów na klapach bagażnika
30K33	przekaźnik świateł pozycyjnych z tyłu u góry
30K34	Przekaźnik reflektora roboczego
30K35	Przekaźnik przełącznika świateł stop
30K36	Przekaźnik oświetlenia zewnętrznego krawędzi dachu
30K37	Przekaźnik czasowy oświetlenia zewnętrznego krawędzi dachu
30K38	przekaźnik prawego reflektora, zacisk 58
30K39	przekaźnik lewego reflektora, zacisk 58
30K40	przekaźnik zewnętrznego zasilania tylnych świateł pozycyjnych
30K41	przekaźnik zewnętrznego zasilania świateł stop
30K42	przekaźnik zewnętrznego zasilania kierunkowskazów
30K43	przekaźnik kontroli działania reflektorów LED
30K44	Przekaźnik reflektorów przeciwmgielnych
30K45	przekaźnik światła drogowego L-lewa strona
30K46	przekaźnik światła drogowego R-prawa strona
30N01	przetwornik z wbudowanym modułem sterowania doświetlaniem zakrętów
30R01	opór czas świecenie powyłączeniowe Oświetlenie wewnętrzne
30R02	opór czas świecenie powyłączeniowe Oświetlenie wewnętrzne
30R03	rezystor Pulldown Boczne światło obrysowe
30R04	Rezystor pull-down oświetlenie obrysowe
30R05	Rezystor pull-down Światła hamowania środka TYŁ
30R06	rezystor kierunkowskaz LEWY
30R07	rezystor kierunkowskaz PRAWY
30R08	rezystor wskaźnik kierunku jazdy TYLNY PRAWY
30R09	rezystor wskaźnik kierunku jazdy TYLNY LEWY
30R10	rezystor pulldown reflektorów przeciwmgielnych
30R11	rezystor pull-down LED światła cofania
30R12	rezystor pull-down LED lewego światła stop
30R13	rezystor pull-down LED prawego światła stop
30R14	rezystor pull-down LED lewego tylnego światła pozycyjnego
30R15	rezystor pull-down LED prawego tylnego światła pozycyjnego
30R16	rezystor pull-down LED lewego kierunkowskazu
30R17	rezystor pull-down LED prawego kierunkowskazu
30R18	rezystor pull-down LED oświetlenia zewnętrznego lewego bagażnika
30R19	rezystor pull-down LED oświetlenia zewnętrznego prawego bagażnika
30R20	rezystor pull-down LED prawego światła obrysowego
30R21	rezystor pull-down LED lewego światła obrysowego
30R22	Rezystor pulldown przekaźnika sygnału kierunkowskazów
30R23	Rezystor pull-down LED oświetlenia otoczenia
30R24	rezystor pull-down oświetlenia LED tablicy rejestracyjnej
30R25	rezystor pulldown lampy w klapie
30R26	rezystor pulldown lewego światła mijania
30R27	rezystor pulldown prawego światła mijania
30R28	rezystor pulldown lewego światła drogowego
30R29	rezystor pulldown prawego światła drogowego
30R30	rezystor pulldown lewego światła obrysowego
30R31	rezystor pulldown prawego światła obrysowego
30R32	rezystor pulldown reflektorów przeciwmgielnych
30R33	rezystor pulldown świateł dziennych
30R34	rezystor pulldown lewego tylnego światła pozycyjnego
30R35	rezystor pulldown prawego tylnego światła pozycyjnego
30R36	rezystor pulldown lewego światła stop
30R37	rezystor pulldown prawego światła stop
30R38	rezystor pulldown środkowego światła stop
30R39	rezystor pulldown światła cofania
30R40	rezystor pulldown tylnego światła przeciwmgielnego
30R41	rezystor pulldown przedniego lewego kierunkowskazu
30R42	rezystor pulldown przedniego prawego kierunkowskazu
30R43	rezystor pulldown tylnego lewego kierunkowskazu
30R44	rezystor pulldown tylnego prawego kierunkowskazu
30R45	rezystor pulldown przedniego górnego światła obrysowego
30R46	rezystor pulldown tylnego górnego światła obrysowego
30R47	rezystor pulldown świateł oznakowania bocznego
30S01	Przełącznik światło awaryjne
30S02	Przełącznik światło awaryjne autobus szkolny
30S03	Przełącznik światło postojowe/światło mijania
30S04	przełącznik sygnału świetlnego i świateł drogowych
30S05	Przełącznik trąbka sygnałowa
30S06	Przełącznik wycieraczek do szyb
30S07	Przełącznik pompa spryskiwaczy szyb
30S08	Przełącznik wskazanie kierunku jazdy
30S09	przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego
30S10	Przełącznik oświetlenia dodatkowego/informacja dla pasażera
30S11	Przełącznik światło ostrzegawcze błyskowe autobus szkolny przy drzwiach Otwarte
30S12	przełącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy
30S13	przełącznik świateł stop
30S14	Przełącznik światło drogowe/światło mijania MIGANIE
30S15	Przełącznik światło postojowe
30S16	przełącznik świateł stop
30S17	Przełącznik oświetlenie tabliczki autobusu szkolnego
30S18	Przełącznik oświetlenia przestrzeni wokół pojazdu
30S19	przełącznik świateł dziennych
30S20	przełacznik funkcji specjalnych przyczepy
30S21	przełącznik dodatkowych świateł drogowych
30S22	przełącznik lampy ostrzegawczej z lewej strony (patrząc w kierunku jazdy) na zewnątrz
30S23	przełącznik lampy ostrzegawczej z prawej strony (patrząc w kierunku jazdy) na zewnątrz
30S24	przełącznik zewnętrznego oświetlenia bagażnika
30S25	przełącznik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z lewej strony
30S26	przełącznik zewnętrznego oświetlenia bagażnika z prawej strony
30S27	przełącznik dodatkowych świateł cofania
30S28	przełącznik dodatkowych świateł awaryjnych
30S29	przełącznik deaktywacji zewnętrznych lamp przy drzwiach
30S30	serwisowy wyłącznik systemu ostrzegawczego
30S31	przełącznik reflektorów roboczych
30S32	Przełącznik reflektorów roboczych 2
30S33	przełącznik oświetlenia podwozia
30S34	przełącznik automatycznych świateł
30S35	przełącznik mostkowania świateł mijania
30S36	 przełącznik oświetlenia pokrywy przedniej
30S37	Przełącznik oświetlenia zewnętrznego krawędzi dachu
30U01	przetwornik napięcia gniazda 12 V przyczepy
30V01	Dioda światło jazdy dziennej
30V02	Dioda automatyczne światło ostrzegawcze błyskowe LEWY
30V03	Dioda automatyczne światło ostrzegawcze błyskowe PRAWY
30V04	Dioda automatyczne światło awaryjne
30V05	skrzynka diod dla zaczepu holowniczego, tylne światło pozycyjne
30V06	skrzynka diod dla zaczepu holowniczego, światło stop
30V07	skrzynka diod dla zaczepu holowniczego, lewy kierunkowskaz
30V08	skrzynka diod dla zaczepu holowniczego, prawy kierunkowskaz
30V09	dioda piktogramów gimbusu
30V10	dioda piktogramów gimbusu 2
30V11	dioda kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego
30V12	Dioda oświetlenia zewnętrznego krawędzi dachu
30V13	grupa diod sprzęgu holowniczego, lewe światło stop
30V14	grupa diod sprzęgu holowniczego, prawe światło stop
30V15	grupa diod sprzęgu holowniczego, lewe tylne światło pozycyjne
30V16	grupa diod sprzęgu holowniczego, prawe tylne światło pozycyjne
30V17	dioda świateł cofania
30X01	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania numeru trasy z przodu pojazdu
30X02	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika numeru linii z lewej strony
30X03	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika numeru linii z prawej strony
30X04	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania numeru trasy z tyłu pojazdu
30X05	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania celu jazdy z przodu pojazdu
30X06	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania celu jazdy LI
30X07	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania celu jazdy RE
30X08	Łącznik przewodów rezerwy oświetlenia wskazania przebiegu trasy
30X09	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika przebiegu trasy, tylny człon pojazdu
30X10	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika celu jazdy z prawej strony, tylny człon pojazdu
30X11	łącznik lampki ostrzegawczej przełącznika rolki z lewej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30X12	łącznik lampki ostrzegawczej przełącznika rolki z prawej strony (patrząc w kierunku jazdy)
30X13	łącznik bocznego światła obrysowego z tyłu z lewej strony
30X14	łącznik bocznego światła obrysowego z tyłu z prawej strony
30X15	łącznik światła dziennego z lewej strony
30X16	łącznik światła dziennego z prawej strony
30X17	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika celu jazdy z lewej strony, tylny człon pojazdu
30X18	łącznik rezerwowego oświetlenia wskaźnika celu jazdy z lewej strony, dodatkowo
30X19	łącznik kodowania kontroli tylnego światła przeciwmgielnego
30X20	łącznik oświetlenia otoczenia
30X21	Łącznik reflektora roboczego
30X22	łącznik wtykowy tablicy autobusu szkolnego z tyłu
30X23	Gniazdo holownicze
30X24	el. złącze lewego kierunkowskazu
30X25	el. złącze prawego kierunkowskazu
30X26	el. złącze reflektorów przeciwmgielnych
30X27	el. złącze oświetlenia zewnętrznego w pokrywie przedniej
30X28	el. złącze zewnętrznego zasilania lamp tylnych
30X29	Złącze wtykowe, oznakowanie autobusu szkolnego, V- przód
30X30	el. złącze wtykowe oświetlenia podnośnika
30Z01	Łącznik spawany 1, boczne lampy obrysowe
30Z02	Łącznik spawany 2, boczne lampy obrysowe
30Z03	Łącznik spawany 3, boczne lampy obrysowe
30Z04	Łącznik spawany 4, boczne lampy obrysowe
30Z05	Łącznik spawany 5, boczne lampy obrysowe
30Z06	Łącznik spawany 6, boczne lampy obrysowe
30Z07	Łącznik spawany 1, oświetlenie przodu
30Z08	Łącznik spawany 2, oświetlenie przodu
30Z09	Łącznik spawany 1 kierunkowskaz
30Z10	Łącznik spawany 2 kierunkowskaz
30Z11	Łącznik spawany 1 reflektor
30Z12	Łącznik spawany 2 reflektor
30Z13	Łącznik spawany 3 reflektor
30Z14	Łącznik spawany 4 reflektor
30Z15	Łącznik spawany 7 bocznych świateł obrysowych
30Z16	Łącznik spawany 8 bocznych świateł obrysowych
30Z17	Łącznik spawany 9 bocznych świateł obrysowych
30Z18	Łącznik spawany 10 bocznych świateł obrysowych
30Z19	Łącznik spawany 11 bocznych świateł obrysowych
30Z20	Łącznik spawany 12 bocznych świateł obrysowych
30Z21	Łącznik spawany 13 bocznych świateł obrysowych
30Z22	Łącznik spawany 3 kierunkowskazu
30Z23	Łącznik spawany 4 kierunkowskazu
30Z24	Łącznik spawany 1 reflektorów cofania
30Z25	Łącznik spawany 1 światła stop
30Z26	Łącznik spawany 1 lampek lusterka
30Z27	Łącznik spawany 1 tylnej lampy przeciwmgielnej
30Z28	złącze spawane 1 oświetlenie tyłu
30Z29	złącze spawane 2 oświetlenie tyłu
30Z30	złącze spawane 3 oświetlenie tyłu
30Z31	złącze spawane 1 światła obrysowe
30Z32	złącze spawane 2 światła obrysowe
30Z33	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia tablicy rejestracyjnej
30Z34	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia tablicy rejestracyjnej
30Z35	łącznik zgrzewany 1 reflektorów przeciwmgielnych
30Z36	łącznik zgrzewany 14 bocznych świateł obrysowych
30Z37	łącznik zgrzewany 15 bocznych świateł obrysowych
30Z38	łącznik zgrzewany 16 bocznych świateł obrysowych
30Z39	łącznik zgrzewany 17 bocznych świateł obrysowych
30Z40	łącznik zgrzewany 1 światła aktywnego przy skręcie
30Z41	łącznik zgrzewany 1 funkcji specjalnych przyczepy
30Z42	łącznik zgrzewany 1 przełącznika lampki ostrzegawczej
30Z43	łącznik zgrzewany 2 przełącznika lampki ostrzegawczej
30Z44	łącznik zgrzewany 1 lampki ostrzegawczej z lewej strony
30Z45	łącznik zgrzewany 1 lampki ostrzegawczej z prawej strony
30Z46	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia zewnętrznego bagażnika
30Z47	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia zewnętrznego bagażnika
30Z48	łącznik zgrzewany 3 zewnętrznego oświetlenia bagażnika
30Z49	łącznik zgrzewany 4 zewnętrznego oświetlenia bagażnika
30Z50	łącznik zgrzewany 1 dodatkowego światła cofania
30Z51	łącznik zgrzewany 1 LED modułu tylnego
30Z52	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia La Linea
30Z53	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia otoczenia z lewej strony
30Z54	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia otoczenia z prawej strony
30Z55	łącznik zgrzewany 1 monitorowania kierunkowskazu LED
30Z56	łącznik zgrzewany 1 złącza masy przyczepy
30Z57	łącznik zgrzewany 18 bocznych świateł obrysowych
30Z58	łącznik zgrzewany 19 bocznych świateł obrysowych
30Z59	łącznik zgrzewany 20 bocznych świateł obrysowych
30Z60	łącznik zgrzewany 21 bocznych świateł obrysowych
30Z61	łącznik zgrzewany 22 bocznych świateł obrysowych
30Z62	łącznik zgrzewany 23 bocznych świateł obrysowych
30Z63	łącznik zgrzewany 24 bocznych świateł obrysowych
30Z64	łącznik zgrzewany 25 bocznych świateł obrysowych
30Z65	łącznik zgrzewany 26 bocznych świateł obrysowych
30Z66	łącznik zgrzewany 27 bocznych świateł obrysowych
30Z67	łącznik zgrzewany 28 bocznych świateł obrysowych
30Z68	łącznik zgrzewany 29 bocznych świateł obrysowych
30Z69	łącznik zgrzewany 1 tylnego światła przeciwmgielnego, masa
30Z70	łącznik zgrzewany 1 tablic gimbusa
30Z71	łącznik zgrzewany świateł dziennych
30Z72	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia podwozia
30Z73	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia podwozia
30Z74	łącznik zgrzewany 3 oświetlenia podwozia
30Z75	łącznik zgrzewany 4 oświetlenia podwozia
30Z76	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia otoczenia
30Z77	łącznik zgrzewany 1 sygnalizacji ostrzegawczej z tyłu
30Z78	łącznik zgrzewany 1 masy z tyłu
30Z79	Łącznik zgrzewany 1 lamp utrzymywania pasa ruchu
30Z80	Łącznik zgrzewany 1 lewego reflektora
30Z81	Łącznik zgrzewany 2 lewego reflektora
30Z82	Łącznik zgrzewany 1 prawego reflektora
30Z83	Łącznik zgrzewany 2 prawego reflektora
30Z84	Łącznik zgrzewany 1 lewego światła obrysowego
30Z85	Łącznik zgrzewany 1 prawego światła obrysowego
30Z86	Łącznik zgrzewany 1 lewego tylnego światła pozycyjnego
30Z87	Łącznik zgrzewany 1 prawego tylnego światła pozycyjnego
30Z88	Łącznik zgrzewany 1 lewego światła stop
30Z89	Łącznik zgrzewany 1 prawego światła stop
30Z90	Łącznik zgrzewany 1 środkowego światła stop
30Z91	Łącznik zgrzewany 1 przedniego lewego kierunkowskazu
30Z92	Łącznik zgrzewany 1 przedniego prawego kierunkowskazu
30Z93	Łącznik zgrzewany 1 przedniego lewego bocznego kierunkowskazu
30Z94	Łącznik zgrzewany 1 przedniego prawego bocznego kierunkowskazu
30Z95	Łącznik zgrzewany 1 świateł drogowych
30Z96	Łącznik zgrzewany 1 świateł mijania
30Z97	łącznik zgrzewany 1 świateł pozycyjnych
30Z98	łącznik zgrzewany przewodów 2 świateł cofania
31A01	panel obsługi LED drążków
31A02	statecznik oświetlenia Ambiente
31A03	Urządzenie preselekcyjne oświetlenia przestrzeni bagażowej
31A04	statecznik oświetlenia wewnętrznego
31A05	statecznik oświetlenia głównego/ nocnego z lewej strony
31A06	statecznik oświetlenia głównego/ nocnego z prawej strony
31A07	statecznik ściemniacza LED
31A08	statecznik oświetlenia blatu w kuchni pokładowej
31A09	statecznik pasa diodowego oświetlenia orientacyjnego w kuchni pokładowej
31A10	statecznik oświetlenia przejścia
31A11	moduł czujnika światła awaryjnego V-przód
31A12	moduł czujnika światła awaryjnego M-środek
31A13	moduł czujnika światła awaryjnego H-tył
31A14	statecznik LED FAP_lampa pulpitu kierowcy z możliwością ściemniania
31B01	przełącznik zbliżeniowy szafki w kąciku klubowym z lewej strony
31B02	przełącznik zbliżeniowy szafki w kąciku klubowym z prawej strony
31E01	Lampa sufitowa 1 lewa
31E02	Lampa sufitowa 2 prawa
31E03	Lampa sufitowa 3 lewa
31E04	Lampa sufitowa 4 prawa
31E05	Lampa sufitowa 5 lewa
31E06	Lampa sufitowa 6 prawa
31E07	Lampa sufitowa 7 lewa
31E08	Lampa sufitowa 8 prawa
31E09	Lampa sufitowa 9 LEWA
31E10	Lampa sufitowa 10 PRAWA
31E11	Oświetlenie lada
31E12	Oświetlenie komora silnika
31E13	lampa sufitowa z przodu
31E14	Lampa sufitowa 11 LEWA
31E15	Lampa sufitowa 12 PRAWA
31E16	Oświetlenie nocne LEWE
31E17	Oświetlenie nocne PRAWE
31E18	Oświetlenie korytarz środkowy LEWE
31E19	Oświetlenie korytarz środkowy PRAWE
31E20	Lampka do czytania rozkład jazdy
31E21	lampa sufitowa 6
31E22	lampka na stanowisku kierowcy FAP
31E23	Oświetlenie bagażnika LEWE
31E24	Lampka do czytania przy kierowcy
31E25	zapalniczka z oświetleniem drzwi po stronie kierowcy
31E26	lampki do czytania z przodu LEWE
31E27	lampki do czytania z tyłu LEWY
31E28	lampki do czytania z przodu PRAWE
31E29	lampki do czytania z tyłu PRAWY
31E30	Oświetlenie ramy przegrody urządzeń telekomunikacyjnych lampka 1
31E31	Oświetlenie ramy przegrody urządzeń telekomunikacyjnych lampka 2
31E32	Oświetlenie ramy przegrody urządzeń telekomunikacyjnych lampka 3
31E33	Oświetlenie bagażniki PRAWE
31E34	listwa oświetleniowa PRAWA
31E35	listwa oświetleniowa LEWA
31E36	Oświetlenie wnętrze dodatkowo LEWE
31E37	Oświetlenie wnętrze dodatkowo PRAWE
31E38	Oświetlenie klapa zgięcie
31E39	Lampy sufitowe wszystkie
31E40	Lampa sufitowa grupy przód
31E41	Lampa sufitowa grupy tył
31E42	światło platformy korytarz środkowy
31E43	Lampa sufitowa 1
31E44	Lampa sufitowa 2
31E45	Lampa sufitowa 3
31E46	Lampa sufitowa 4
31E47	Lampa sufitowa 5
31E48	Oświetlenie stopnia, wejścia I
31E49	Oświetlenie stopnia do środkowego przejścia
31E50	Oświetlenie stopnia, wejścia II
31E51	lampa sufitowa 7
31E52	lampa sufitowa 8
31E53	dodatkowe oświetlenie wnętrza LED
31E54	oświetlenie kasy biletowej
31E55	oświetlenie tablicy reklamowej
31E56	dodatkowe oświetlenie wnętrza
31E57	oświetlenie lustra w bistro
31E58	oświetlenie w garderobie
31E59	oświetlenie w komorze akumulatorów dodatkowych
31E60	Lampka do czytania kierowcy
31E61	Lampa sufitowa w przegubie 1 z lewej strony
31E62	Lampa sufitowa w przegubie 2 z prawej strony
31E63	Lampa sufitowa w przegubie 3 z lewej strony
31E64	Lampa sufitowa w przegubie 4 z prawej strony
31E65	Oświetlenie pokrywa serwisowa
31E66	Lampka kącika barowego
31E67	oświetlenie krawędzi wejścia drzwi 1
31E68	oświetlenie krawędzi wejścia przejścia środkowego
31E69	oświetlenie krawędzi wejścia drzwi 2
31E70	Lampa sufitowa UD PRAWY
31E71	Lampa sufitowa UD LEWY
31E72	lampki do czytania UD z przodu LEWY
31E73	lampki do czytania UD z tyłu LEWY
31E74	lampki do czytania UD z przodu PRAWY
31E75	lampki do czytania UD z tyłu PRAWY
31E76	Oświetlenie korytarz środkowy UD
31E77	Oświetlenie ładownia LEWY
31E78	Oświetlenie ładownia PRAWY
31E79	Oświetlenie bagażnik
31E80	Oświetlenie stopnie wejście z przodu
31E81	Oświetlenie stopnie wejście z tyłu
31E82	Oświetlenie komora akumulatora
31E83	Lampa sufitowa 11 LEWY
31E84	Lampa sufitowa 12 PRAWY
31E85	lampa sufitowa 13, z prawej strony
31E86	lampa sufitowa 14, z prawej strony
31E87	lampa sufitowa 15, z lewej strony
31E88	lampa sufitowa 16, z prawej strony
31E89	Lampa sufitowa 17 LEWY
31E90	Lampa sufitowa 18 PRAWY
31E91	Lampa sufitowa 19 LEWY
31E92	lampa sufitowa 20, z prawej strony
31E93	Oświetlenie ogniwo paliwowe Dodatkowa tablica przełączników
31E94	Oświetlenie pokrywy serwisowej komory silnika
31E95	oświetlenie pomocniczej tablicy przełączników NST
31E96	oświetlenie w miejscu montażu nagrzewnicy wodnej
31E97	lampa sufitowa w technologii LED-włókno szklane z lewej strony
31E98	lampa sufitowa w technologii LED-włókno szklane z prawej strony
31E99	lampa sufitowa, pokład dolny
31F01	Bezpiecznik Lampka do czytania przy kierowcy
31F02	Bezpiecznik zapalniczka z oświetleniem
31F03	Bezpiecznik lampki do czytania
31F04	Bezpiecznik lampki do czytania
31F05	Bezpiecznik listwa oświetleniowa
31F06	Bezpiecznik listwa oświetleniowa
31F07	Bezpiecznik oświetlenie wnętrza wersja kraju Szwecja
31F08	Bezpiecznik oświetlenia półka bagażowa
31F09	Bezpiecznik oświetlenia półka bagażowa UD
31F0A	bezpiecznik lampy sufitowej
31F0B	bezpiecznik lampy sufitowej
31F10	Bezpiecznik listwa oświetleniowa UD LEWY
31F11	Bezpiecznik listwa oświetleniowa UD PRAWY
31F12	Bezpiecznik Lampka do czytania UD
31F13	Bezpiecznik Lampka do czytania UD
31F14	Bezpiecznik oświetlenia stopnie wejście z przodu
31F15	Bezpiecznik oświetlenia stopnie wejście z tyłu
31F16	Bezpiecznik oświetlenie wnętrze
31F17	Bezpiecznik oświetlenie wnętrze
31F18	Bezpiecznik oświetlenie kącik klubowy
31F19	Bezpiecznik oświetlenie bagażnik
31F20	Bezpieczniki oświetlenia, zestaw serwisowy 24 V
31F21	Bezpieczniki zasilenia przemiennika częstotliwości
31F22	Bezpieczniki oświetlenia celu jazdy
31F23	Bezpieczniki oświetlenia krawędzi stopnia
31F24	bezpiecznik oświetlenia przejścia
31F25	bezpiecznik oświetlenia LED
31F26	bezpiecznik oświetlenia wejściowego toalety z tyłu
31F27	bezpiecznik oświetlenia LED
31F28	bezpiecznik schowka w kokpicie
31F29	bezpiecznik oświetlanego logo Setra
31F30	bezpiecznik oświetlenia poręczy
31F31	bezpiecznik oświetlenia schowka na bagaż
31F32	Bezpiecznik regału w strefie klubowej
31F33	Bezpiecznik oświetlenia schowka
31F34	bezpiecznik oświetlenia komory akumulatora
31F35	bezpiecznik obwodu zewnętrznego zasterowania oświetlenia
31F36	bezpiecznik oświetlenia przejścia na pokładzie górnym
31F37	bezpiecznik oświetlenia stacji zasilania
31F38	bezpiecznik lampy sufitowej po stronie pasażera
31F39	bezpiecznik lampki do czytania kierowcy
31F40	bezpiecznik górnego oświetlenia wejścia drzwi 2
31F41	bezpiecznik oświetlenia krawędzi stopnia wejścia 1
31F42	bezpiecznik oświetlenia krawędzi stopnia wejścia 2
31F43	bezpiecznik oświetlenia nocnego
31F44	bezpiecznik oświetlenia schowka za kierowcą
31F45	bezpiecznik oświetlenia lodówek
31F46	bezpiecznik oświetlenia Ambiente
31F47	bezpiecznik oświetlenia pod fotelem
31F48	bezpiecznik oświetlenia nocnego
31F49	bezpiecznik oświetlenia głównego, segment 2
31F50	Bezpiecznik LED promiennika OD
31F51	Bezpiecznik podświetlenia logo w progach
31F52	Bezpiecznik światła w komorze wielofunkcyjnej
31F53	Bezpiecznik górnego oświetlenia wejścia drzwi 1
31F54	bezpiecznik oświetlenia stolika
31F55	bezpiecznik potencjometru oświetlenia wewnętrznego na górnym pokładzie
31F56	bezpiecznik oświetlenia bistro
31F57	bezpiecznik oświetlenia stolika kasowego
31F58	bezpiecznik oświetlenia skrzynki z osprzętem komunikacyjnym
31F59	bezpiecznik oświetlenia podstawy fotela
31F60	bezpiecznik przekaźnika oświetlenia leżanki pasażerskiej
31F61	bezpiecznik przekaźnika oświetlenia leżanki pasażerskiej z prawej strony
31F62	bezpiecznik przekaźnika oświetlenia leżanki pasażerskiej z lewej strony
31F63	bezpiecznik oświetlenia nad pilotem wycieczki
31F64	bezpiecznik oświetlenia w belkach okiennych
31F65	bezpiecznik oświetlenia głównego, segment 1
31F66	bezpiecznik oświetlenia głównego, redukcja
31F67	bezpiecznik dodatkowego oświetlenie wnętrza
31F68	bezpiecznik oświetlenia schowka na bagaż, dodatkowy
31F69	bezpiecznik oświetlenia schowka obok kierowcy
31F70	Bezpiecznik oświetlenia stopni w przejściu
31F71	Bezpiecznik przedniego logo Mercedesa
31F72	Bezpiecznik tylnego logo Mercedesa
31F73	Bezpiecznik oświetlenia kącika klubowego
31F74	Bezpiecznik oświetlenia za pokrywą serwisową
31F75	Bezpiecznik oświetlenia głównego
31F76	bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia Ambiente
31F77	Bezpiecznik oświetlenia głównego na górnym pokładzie z lewej strony
31F78	Bezpiecznik oświetlenia głównego na górnym pokładzie z prawej strony
31F79	bezpiecznik oświetlenia wejścia na górę z przodu
31F80	bezpiecznik oświetlenia wejścia na górę z tyłu
31F81	bezpiecznik trybu wystawowego logo Setra
31F82	bezpiecznik oświetlenia otoczenia i trybu wystawowego
31F83	bezpiecznik oświetlenia lodówek, zacisk 30
31F84	bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia schowka przy fotelu
31F85	bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia schowka przy fotelu w przejściu
31F86	 bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia kącika klubowego
31F87	bezpiecznik oświetlenia w komorze silnika
31F88	bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia szafki
31F89	 bezpiecznik trybu wystawowego oświetlenia kącika klubowego
31F90	wkład bezpiecznika świetlówek dodatkowego oświetlenia wnętrza
31F91	wkład bezpiecznika świetlówek dodatkowego oświetlenia wnętrza
31F92	wkład bezpiecznika oświetlenia bagażnika
31F93	wkład bezpiecznika dodatkowej lampka do czytania kierowcy
31F94	wkład bezpiecznika oświetlenia stopnia wejścia 1
31F95	Wkład bezpiecznika przełącznika oświetlenia stopnia
31F96	Wkład bezpiecznika trybu wystawowego oświetlenia bagażnika
31F97	Wkład bezpiecznika lampki do czytania
31F98	Wkład bezpiecznika lampki do czytania przy słupku B
31F99	wkładka bezpiecznika oświetlenia schowka przy ścianie tylnej na dolnym pokładzie
31H01	Status informacji o wyłączeniu silnika
31K01	Przekaźnik lampki do czytania
31K02	Przekaźnik lampki do czytania
31K03	Przekaźnik lampki do czytania
31K04	Przekaźnik lampki do czytania
31K05	Przekaźnik listwa oświetleniowa
31K06	Przekaźnik listwa oświetleniowa
31K07	Przekaźnik listwa oświetleniowa
31K08	Przekaźnik lampki dodatkowe
31K09	Przekaźnik listwa oświetleniowa UD
31K10	Przekaźnik listwa oświetleniowa UD
31K11	Przekaźnik listwa oświetleniowa UD
31K12	Przekaźnik lampki do czytania UD
31K13	Przekaźnik lampki do czytania UD
31K14	Przekaźnik lampki do czytania UD
31K15	Przekaźnik lampki do czytania UD
31K16	Przekaźnik oświetlenia wnętrze
31K17	Przekaźnik oświetlenia wnętrze
31K18	Przekaźnik oświetlenia kącik klubowy
31K19	Przekaźnik lampki do czytania
31K20	Przekaźnik lampki do czytania
31K21	Przekaźnik listwy przewodu świetlnego
31K22	Przekaźnik przetwornika napięcia 24 V/12 V
31K23	przekaźnik oświetlenia wnętrza
31K24	przekaźnik oświetlenia wnętrza
31K25	przekaźnik oświetlenia wnętrza
31K26	przekaźnik dodatkowego oświetlenia (satelita)
31K27	przekaźnik oświetlanego logo Setra
31K28	przekaźnik listwy świetlnej
31K29	przekaźnik listwy świetlnej
31K30	przekaźnik listwy świetlnej
31K31	przekaźnik przetwornika napięcia 24 V/12 V, gaz
31K32	Przekaźnik oświetlenia regału w strefie klubowej
31K33	Przekaźnik oświetlenia krawędzi stopni
31K34	przekaźnik oświetlenia regału w strefie klubowej
31K35	przekaźnik oświetlenia krawędzi stopni
31K36	przekaźnik oświetlenia schowka za kierowcą
31K37	przekaźnik oświetlenia kącika klubowego
31K38	przekaźnik oświetlenia głównego, segment 2
31K39	Przekaźnik LED promiennika na górnym pokładzie
31K40	Przekaźnik LED promiennika na górnym pokładzie
31K41	Przekaźnik oświetlenia awaryjnego bagażnika
31K42	Przekaźnik podświetlenia logo w progu 1
31K43	Przekaźnik podświetlenia logo w progu 2
31K44	przekaźnik oświetlenia stolika
31K45	przekaźnik oświetlenia bistro
31K46	przekaźnik 1 oświetlenia stolika kasowego
31K47	przekaźnik 2 oświetlenia stolika kasowego
31K48	przekaźnik oświetlenia leżanek pasażerskich
31K49	przekaźnik oświetlenia głównego, segment 1
31K50	przekaźnik oświetlenia głównego, redukcja
31K51	przekaźnik oświetlenia schowka na bagaż, dodatkowy
31K52	Przekaźnik przedniego podświetlanego logo Mercedesa
31K53	Przekaźnik tylnego podświetlanego logo Mercedesa
31K54	Przekaźnik oświetlenia głównego
31K55	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia Ambiente
31K56	przekaźnik trybu wystawowego logo Setra przy drzwiach 1
31K57	przekaźnik trybu wystawowego logo Setra przy drzwiach 2
31K58	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia otoczenia
31K59	przekaźnik oświetlenia lodówek
31K60	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia schowka przy fotelu
31K61	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia fotela w przejściu
31K62	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia kącika klubowego
31K63	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia szafki
31K64	przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia kącika klubowego
31K65	przekaźnik świetlówek dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K66	przekaźnik świetlówek dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K67	przekaźnik świetlówek dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K68	przekaźnik sensoryki pokrywy bagażnika/oświetlenia bagażnika
31K69	przekaźnik oświetlenia stopnia
31K70	przekaźnik oświetlenia stopnia wejścia 1
31K71	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K72	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K73	Przekaźnik trybu wystawowego oświetlenia bagażnika
31K74	Przekaźnik trybu wystawowego lampki bagażnika
31K75	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K76	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K77	przekaźnik podświetlanego logo
31K78	przekaźnik projektora logo
31K79	przekaźnik projektora logo
31K80	przekaźnik projektora logo
31K81	przekaźnik kierunkowskazu LED, funkcja zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
31K82	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K83	przekaźnik dodatkowego oświetlenia wnętrza
31K84	przekaźnik lampy sufitowej
31K85	przekaźnik awaryjnego oświetlenia półki na bagaż
31K86	przekaźnik migającego oświetlenia tabliczki ''gimbus''
31K87	przekaźnik zasterowania LED FAP_lampa pulpitu kierowcy z możliwością ściemniania
31N01	Przetwornik napięcia 24 V/12 V
31N02	przetwornik DC/DC 24 V
31N03	przetwornik DC/DC 24 V
31R01	Potencjometr oświetlenia przełącznik
31R02	rezystor pulldown oświetlenia wewnętrznego
31R03	rezystor lampy na stanowisku kierowcy FAP
31R04	rezystor lampki do czytania, WOLNE
31R05	rezystor lampek do czytania, włączone
31R06	moduł rezystorów pull-down
31R07	rezystor pulldown 1 oświetlenia stopni wejściowych
31R08	rezystor pulldown 2 oświetlenia stopni wejściowych
31R09	rezystor pulldown 1 oświetlenia wewnętrznego
31R10	rezystor pulldown 2 oświetlenia wewnętrznego
31R11	rezystor pulldown 3 oświetlenia wewnętrznego
31R12	rezystor pulldown oświetlenia wejścia
31R13	potencjometr oświetlenia wewnętrznego
31R14	 rezystor pulldown oświetlenia wyjścia drzwi 1
31R15	 rezystor pulldown oświetlenia wyjścia drzwi 2
31S01	Przełącznik świateł
31S02	przełącznik 1 stopni 1 i 2 oświetlenia wnętrza
31S03	Przełącznik oświetlenia lada
31S04	Przełącznik oświetlenia normalne/nocne wnętrze
31S05	Przełącznik oświetlenia korytarz środkowy
31S06	Przełącznik oświetlenie klapa zgięcie
31S07	przełącznik oświetlenia na stanowisku kierowcy FAP
31S08	Przełącznik oświetlenia bagażnika
31S09	Przełącznik udostępnienia lampki do czytania
31S10	Przełącznik oświetlenia komora silnika
31S11	Przełącznik dodatkowe oświetlenie wewnętrznego
31S12	Przełącznik oświetlenia wnętrze/obniżenie natężenia prądu
31S13	Przełącznik oświetlenia bocznej ściany pudła rezonansowego półka techniczna
31S14	Przełącznik oświetlenia pokrywa serwisowa
31S15	Przełącznik oświetlenie stopień 1 i 2 Przestrzeń pasażerska UD
31S16	przełącznik lampki do czytania na stanowisku kierowcy FAP
31S17	Przełącznik udostępnienie lampki do czytania UD
31S18	przełącznik oświetlenia stopnia 1 i 2 w przestrzeni pasażerskiej, pokład dolny
31S19	Przełącznik Oświetlenie nocne
31S20	Przełącznik oświetlenia kącik klubowy
31S21	Przełącznik lampki do czytania rozkładu jazdy
31S22	Przełącznik lampki do czytania, udostępnienie
31S23	Przełącznik oświetlenia, redukcja
31S24	Przełącznik oświetlenia, oświetlenie wnętrza 1
31S25	Przełącznik oświetlenia, oświetlenie wnętrza 2
31S26	Przełącznik oświetlenia stopnia
31S27	Przełącznik udostępnienia przemiennika częstotliwości
31S28	Przełącznik oświetlenia krawędzi stopnia
31S29	przełącznik oświetlenia schowka z lewej strony
31S30	przełącznik oświetlenia schowka z prawej strony
31S31	przełącznik oświetlenia w komorze akumulatorów
31S32	przełącznik oświetlenia w komorze akumulatorów dodatkowych
31S33	przełącznik oświetlenia pomocniczej tablicy przełączników NST
31S34	przełącznik oświetlenia w miejscu montażu nagrzewnicy wodnej
31S35	przełącznik oświetlenia - lampa sufitowa 1
31S36	przełącznik oświetlenia stolika kasowego
31S37	przełącznik dodatkowego oświetlenia na stanowisku kierowcy FAP
31S38	przełącznik dodatkowego oświetlenia kącika klubowego
31S39	przełącznik oświetlenia słupków okiennych
31S40	przełącznik oświetlenia przegrody osprzętu elektrycznego
31S41	przełącznik oświetlenia w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
31S42	przełącznik pośredniego oświetlenia kącika klubowego z lewej i prawej strony
31S43	przełącznik ustawiania czasu
31S44	przełącznik oświetlenia stolika
31S45	przełącznik oświetlenia Ambiente we wnętrzu
31S46	przełącznik oświetlenia przy sprzątaniu
31S47	przełącznik oświetlenia kanału poprzecznego
31S48	przełącznik oświetlenia schowka na bagaż
31S49	Przełącznik oświetlenia fotela stewarda przy kuchni pokładowej
31S50	przełącznik oświetlenia podczas sprzątania
31S51	przełącznik oświetlenia przejścia na pokładzie górnym
31S52	przełącznik oświetlenia stacji zasilania
31S53	przełącznik oświetlenia po stronie pasażera
31S54	przełącznik górnego oświetlenia wejścia drzwi 2
31S55	przełącznik oświetlenia nocnego dodatkowo
31S56	przełącznik oświetlenia lodówek
31S57	przełącznik oświetlenia pod fotelem
31S58	przełącznik oświetlenia głównego ZREDUKOWANE/ PEŁNE
31S59	przełącznik oświetlenia nocnego WŁ
31S60	Przełącznik LED promiennika na górnym pokładzie
31S61	Przełącznik oświetlenia wejścia 1
31S62	przełącznik oświetlenia bistro
31S63	przełącznik oświetlenia leżanki pasażerskiej
31S64	przełącznik oświetlenia nad pilotem wycieczki
31S65	przełącznik oświetlenia w belkach okiennych
31S66	wyłącznik opóźnionego wyłączania oświetlenia
31S67	przełącznik opóźnionego wyłączania oświetlenia wnętrza
31S68	oświetlenie awaryjne przestrzeni pasażerskiej
31S69	przełącznik oświetlenia schowka obok kierowcy
31S70	Przełącznik udostępniania oświetlenia kącika klubowego
31S71	Przełącznik za pokrywą serwisową
31S72	Przełącznik oświetlenia szuflady kasowej
31S73	Przełącznik oświetlenia głównego ZREDUKOWANE/ PEŁNE na górnym pokładzie
31S74	przełącznik 2 stopni 1 i 2 oświetlenia wnętrza
31S75	przełącznik oświetlenia w okładzinie dachu z lewej strony
31S76	przełącznik oświetlenia w okładzinie dachu z prawej strony
31S77	przełącznik oświetlenia nocnego dodatkowo
31S78	przełącznik oświetlenia schowka przy ścianie tylnej na dolnym pokładzie
31S79	przełącznik lampek do czytania w 1. panelu obsługi dla pasażerów, ODDZIELNE WŁĄCZANIE
31S80	przełącznik oświetlenia kącika klubowego
31S81	Przełącznik oświetlenia miejsca kierowcy i oświetlenia awaryjnego
31S82	Przełącznik świateł głównych, REDUKCJA/PEŁNE V- przód
31S83	Przełącznik świateł głównych, REDUKCJA/PEŁNE V- tył
31S84	Przełącznik świateł głównych, PEŁNE V- przód
31S85	Przełącznik świateł głównych, PEŁNE V- tył
31S86	przełącznik Boarding
31S87	przełącznik lampki do czytania 1 jednostka obsługi dachu
31S88	przełącznik lampki do czytania 2 jednostka obsługi dachu
31U01	Przemiennik częstotliwości
31V01	Dioda oświetlenia komora silnika
31V02	Dioda przetwornika napięcia
31V03	Dioda przetwornika napięcia
31V04	dioda oświetlenie stolika kasowego zacisk 15
31V05	dioda oświetlenie stolika kasowego zacisk 58
31V06	dioda blokująca Service-Set
31V07	dioda blokująca Service-Set
31V08	Dioda podświetlenia kasownika
31V09	dioda instalacji oświetleniowej wnętrza pojazdu
31V10	dioda oświetlenia do sprzątania
31V11	dioda oświetlenia pokrywy przedniej
31V12	dioda instalacji oświetleniowej wnętrza pojazdu
31V13	dioda oświetlenia wewnętrznego
31V14	dioda oświetlenia wejść
31V15	dioda oświetlenia wejść
31V16	dioda oświetlenia wejść
31V17	Oświetlenie diodowe wejście 1
31V18	oświetlenie diodowe wnętrza wejście 2
31X01	łącznik oświetlenia przejścia środkowego z lewej strony
31X02	łącznik oświetlenia przejścia środkowego z lewej strony
31X03	łącznik szafki w kąciku klubowym z lewej strony
31X04	łącznik szafki w kąciku klubowym z prawej strony
31X05	łącznik listwy świetlnej
31X06	elektr. złącze oświetlenia stolika kasowego
31X07	łącznik lampek do czytania z przodu z prawej strony
31X08	łącznik lampek do czytania z przodu z lewej strony
31X09	łącznik lampek do czytania z tyłu z prawej strony
31X10	łącznik lampek do czytania z tyłu z lewej strony
31X11	Łącznik diod wiązki przewodów adaptera
31X12	el. złącze oświetlenia uchwytu na rozkład jazdy
31X13	el. złącze lampy na stanowisku kierowcy FAP
31X14	el. złącze zasilania napięciem oświetlenia Ambiente w przednim członie pojazdu z boku
31X15	el. złącze bocznego oświetlenia Ambiente w przednim członie pojazdu z lewej strony
31X16	el. złącze bocznego oświetlenia Ambiente w przednim członie pojazdu z prawej strony
31X17	el. złącze zasilania napięciem oświetlenia Ambiente w tylnym członie pojazdu z boku
31X18	el. złącze bocznego oświetlenia Ambiente w tylnym członie pojazdu z lewej strony
31X19	el. złącze bocznego oświetlenia Ambiente w tylnym członie pojazdu z prawej strony
31X20	el. złącze oświetlenia przejścia na górnym pokładzie
31X21	el. złącze oświetlenia wnętrza na górnym pokładzie z lewej strony
31X22	el. złącze oświetlenia przejścia na dolnym pokładzie
31X23	el. złącze oświetlenia wnętrza na górnym pokładzie z prawej strony
31X24	el. złącze lamp wewnętrznych w okładzinie dachu z tyłu
31X25	el. złącze lamp wewnętrznych nad prawym przednim nadkolem
31X26	el. złącze oświetlenia wnętrza na dolnym pokładzie z lewej strony
31X27	el. złącze oświetlenia wnętrza na dolnym pokładzie z prawej strony
31X28	elektr. złącze oświetlenia przejścia na górnym pokładzie z prawej strony
31X29	elektr. złącze oświetlenia przejścia na dolnym pokładzie z prawej strony
31X30	elektr. złącze oświetlenia wnętrza na górnym pokładzie z prawej strony
31X31	elektr. złącze oświetlenia wnętrza na górnym pokładzie z lewej strony
31X32	elektr. złącze oświetlenia 2 stolika kasowego
31X33	elektr. złącze kierunkowskazu LED w tablicy rozdzielczej, funkcja zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
31X34	el. złącze lampek do czytania pośrodku z lewej strony
31X35	el. złącze lampek do czytania pośrodku z prawej strony
31X36	Złącze elektryczne, oświetlenie stopni, schody V- przód
31X37	Złącze wtykowe, dodatkowe oświetlenie wnętrza
31X38	El. złącze wtykowe oświetlenia szafki kuchennej
31X39	el. złącze wtykowe listwy LED drzwi kabiny kierowcy
31X40	el. złącze wtykowe oświetlenia wnęki na nogi R-prawa strona 1
31X41	el. złącze wtykowe oświetlenia wnęki na nogi R-prawa strona 2
31X42	el. złącze wtykowe oświetlenia wnęki na nogi R-prawa strona 1
31X43	el. złącze wtykowe oświetlenia wnęki na nogi R-prawa strona 2
31X44	el. złącze wtykowe, oświetlenie stopniowe, schody H-tył
31Z01	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia narożnika klubowego
31Z02	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia wnętrza
31Z03	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia wnętrza
31Z04	łącznik zgrzewany 3 oświetlenia wnętrza
31Z05	łącznik zgrzewany 4 oświetlenia wnętrza
31Z06	łącznik zgrzewany 5 oświetlenia wnętrza
31Z07	łącznik zgrzewany 6 oświetlenia wnętrza
31Z08	łącznik zgrzewany 7 oświetlenia wnętrza
31Z09	łącznik zgrzewany 8 oświetlenia wnętrza
31Z10	łącznik zgrzewany przewodów 1 oświetlenia bagażnika
31Z11	łącznik zgrzewany 9 oświetlenia wnętrza
31Z12	łącznik zgrzewany 10 oświetlenia wnętrza
31Z13	łącznik zgrzewany 11 oświetlenia wnętrza
31Z14	łącznik zgrzewany 12 oświetlenia wnętrza
31Z15	łącznik zgrzewany 13 oświetlenia wnętrza
31Z16	łącznik zgrzewany 1 lampek do czytania
31Z17	łącznik zgrzewany 2 lampek do czytania
31Z18	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia komory silnika/ gniazdo
31Z19	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia stopni wejściowych
31Z20	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia stopni wejściowych
31Z21	łącznik zgrzewany 14 oświetlenia wnętrza
31Z22	łącznik zgrzewany 15 oświetlenia wnętrza
31Z23	łącznik zgrzewany 16 oświetlenia wnętrza
31Z24	łącznik zgrzewany 17 oświetlenia wnętrza
31Z25	łącznik zgrzewany 1 lampy na stanowisku kierowcy FAP
31Z26	łącznik zgrzewany 1 lampek do czytania, wolny
31Z27	łącznik zgrzewany 1 lampek do czytania, włączone
31Z28	łącznik zgrzewany 1 podświetlenia przełączników
31Z29	łącznik zgrzewany 1 tabliczek z pleksiglasu
31Z30	łącznik zgrzewany 1 lampy sufitowej w wejściu, masa
31Z31	łącznik zgrzewany 1 lampy sufitowej w wejściu, plus
31Z32	łącznik zgrzewany oświetlenia przejścia środkowego
31Z33	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia bagażnika
31Z34	łącznik zgrzewany 3 oświetlenia bagażnika
31Z35	łącznik zgrzewany masy, przejście środkowe
31Z36	łącznik zgrzewany 18 oświetlenia wnętrza
31Z37	łącznik zgrzewany 19 oświetlenia wnętrza
31Z38	łącznik zgrzewany 20 oświetlenia wnętrza
31Z39	łącznik zgrzewany 21 oświetlenia wnętrza
31Z40	łącznik zgrzewany 22 oświetlenia wnętrza
31Z41	łącznik zgrzewany 23 oświetlenia wnętrza
31Z42	łącznik zgrzewany 24 oświetlenia wnętrza
31Z43	łącznik zgrzewany 25 oświetlenia wnętrza
31Z44	łącznik zgrzewany 26 oświetlenia wnętrza
31Z45	łącznik zgrzewany 27 oświetlenia wnętrza
31Z46	łącznik zgrzewany 28 oświetlenia wnętrza
31Z47	łącznik zgrzewany 29 oświetlenia wnętrza
31Z48	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia narożnika klubowego
31Z49	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia pod fotelem
31Z50	Łącznik zgrzewany 1 oświetlenia przejścia
31Z51	Łącznik zgrzewany 1 oświetlenia przestrzeni bagażowej
31Z52	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia krawędzi schodków
31Z53	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia krawędzi schodków
31Z54	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia podstawy fotela
31Z55	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia Ambiente
31Z56	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia Ambiente
31Z57	łącznik zgrzewany 3 oświetlenia Ambiente
31Z58	łącznik zgrzewany 4 oświetlenia Ambiente
31Z59	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia tablicy reklamowej
31Z60	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia tablicy reklamowej
31Z61	łącznik zgrzewany 2 oświetlenia komory silnika/gniazdo
31Z62	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia schowka na bagaż 1
31Z63	łącznik zgrzewany przewodów 1 oświetl. bagażnika/sensoryki pokrywy bagażnika
31Z64	łącznik zgrzewany 1 oświetlenia stopni
31Z65	łącznik zgrzewany podświetlanego logo
31Z66	łącznik zgrzewany 3 oświetlenia narożnika klubowego
31Z67	łącznik zgrzewany 4 oświetlenia narożnika klubowego
31Z68	łącznik zgrzewany 30 oświetlenia wnętrza
31Z69	łącznik zgrzewany 31 oświetlenia wnętrza
31Z70	łącznik zgrzewany przewodów 1 lampek do czytania, ODDZIELNE WŁĄCZANIE
31Z71	łącznik zgrzewany przewodów 2 lampek do czytania, ODDZIELNE WŁĄCZANIE
31Z72	łącznik zgrzewany przewodów 2 oświetlenia podstawy fotela
31Z73	Połączenie spawane przewodów 32, oświetlenie wnętrza
31Z74	Połączenie spawane przewodów 33, oświetlenie wnętrza
31Z75	Połączenie spawane przewodów 34, oświetlenie wnętrza
31Z76	Połączenie spawane przewodów 35, oświetlenie wnętrza
31Z77	Połączenie spawane przewodów 36, oświetlenie wnętrza
31Z78	Połączenie spawane przewodów 37, oświetlenie wnętrza
31Z79	Połączenie spawane przewodów 38, oświetlenie wnętrza
31Z80	Połączenie spawane przewodów 39, oświetlenie wnętrza
31Z81	Połączenie spawane przewodów 40, oświetlenie wnętrza
31Z82	Połączenie spawane przewodów 41, oświetlenie wnętrza
31Z83	Połączenie spawane przewodów 42, oświetlenie wnętrza
31Z84	Połączenie spawane przewodów 43, oświetlenie wnętrza
31Z85	Połączenie spawane przewodów 44, oświetlenie wnętrza
31Z86	Połączenie spawane przewodów 45, oświetlenie wnętrza
31Z87	Połączenie spawane przewodów 46, oświetlenie wnętrza
31Z88	Połączenie spawane przewodów 47, oświetlenie wnętrza
31Z89	Połączenie spawane przewodów 48, oświetlenie wnętrza
31Z90	łącznik zgrzewany przewodu oświetlenia wejściowego
31Z91	łącznik zgrzewany przewodów 1 Boarding
32A01	system lusterek zewnętrzny LEWY
32A02	system lusterek zewnętrzny PRAWY
32A03	system lusterek wewnątrz PRAWY
32A04	lusterko dodatkowe LEWE
32A05	lusterko dodatkowe PRAWE
32A06	lusterko główne
32A07	lusterko szerokokątne
32A08	system zabezpieczania przed zakleszczeniem
32A09	roleta przeciwsłoneczna po stronie kierowcy
32A10	roleta przeciwsłoneczna po stronie pasażera
32A11	zespół ogrzewania szyby bocznej kierowcy
32C01	Kondensator podnośnik szyby okno po stronie kierowcy
32F01	Bezpiecznik podnośnik szyby
32F02	Bezpiecznik ogrzewania szyby przedniej
32F03	Bezpiecznik ogrzewania szyby przedniej
32F04	Bezpiecznik ogrzewania szyby
32F05	Bezpiecznik regulacja lusterko
32F06	Bezpiecznik podnośnik szyby drzwi kabiny kierowcy
32F07	Bezpiecznik ogrzewania szyba kierowcy
32F08	Bezpiecznik ogrzewania szyby przedniej UD
32F09	Bezpieczniki podnośnik szyby okna po stronie kierowcy
32F10	Bezpieczniki układu ogrzewania Pay-Window
32F11	Bezpieczniki rolety przeciwsłonecznej pasażera z przodu
32F12	Bezpieczniki lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32F13	Bezpieczniki ogrzewania lustra
32F14	Bezpieczniki ogrzewania szyby drzwi 1
32F15	bezpiecznik ogrzewania lusterek
32F16	bezpiecznik rolety przeciwsłonecznej
32F17	bezpiecznik ogrzewania szyby wskaźnika celu trasy nad szybą przednią
32F18	bezpiecznik rolety przeciwsłonecznej przy szybie kierowcy
32F19	wkład bezpiecznika składanego lusterka zewnętrznego, zacisk 30
32F20	Bezpiecznik elektryczny brzęczyka ostrzegawczego, okno kierowcy
32F21	bezpiecznik regulacji lusterka wewnętrznego
32H01	Brzęczyk ostrzegawczy, okno kierowcy
32K01	Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej
32K02	Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej
32K03	Przekaźnik ogrzewania szyba narożna
32K04	Przekaźnik ogrzewania szyba kierowcy
32K05	Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej UD
32K06	Przekaźnik układu ogrzewania Pay-Window
32K07	Przekaźnik lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32K08	Przekaźnik lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego WSUWANIE
32K09	Przekaźnik lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego WYSUWANIE
32K10	Przekaźnik lusterka zewnętrzne elektrycznie składanego WSUWANIE RE
32K11	Przekaźnik lusterka zewnętrzne elektrycznie składanego WSUWANIE LI
32K12	Przekaźnik ogrzewania lustra
32K13	Przekaźnik ogrzewania lustra
32K14	Przekaźnik ogrzewania szyb
32K15	przekaźnik udostępniania rolety przeciwsłonecznej
32K16	Przekaźnik ogrzewania 1 drzwi 1
32K17	Przekaźnik ogrzewania 2 drzwi 1
32K18	przekaźnik brzęczyka ostrzegawczego, okno kierowcy
32K19	przekaźnik ogrzewania szyby wskaźnika celu trasy nad szybą przednią
32K20	przekaźnik składania prawego lusterka zewnętrznego
32K21	przekaźnik składania lewego lusterka zewnętrznego
32K22	przekaźnik rozkładania lusterek zewnętrznych
32K23	Przełącznik brzęczyka ostrzegawczego, okno kierowcy
32M01	Silnik podnośnik szyby
32M02	Silnik regulacja lusterka LEWY
32M03	Silnik regulacja lusterka LEWY
32M04	Silnik regulacja lusterka PRAWY
32M05	Silnik regulacja lusterka PRAWY
32M06	Silnik regulacja lusterka wewnątrz LEWY
32M07	Silnik regulacja lusterka wewnątrz LEWY
32M08	Silnik regulacja lusterka wewnątrz PRAWY pionowa
32M09	Silnik regulacja lusterka wewnątrz PRAWY pozioma
32M10	Silnik Roleta przeciwsłoneczna kierowcy
32M11	Silnik Roleta przeciwsłoneczna przy kierowcy
32M12	Silnik regulacja lusterko główne PRAWY pionowa
32M13	Silnik regulacja lusterko główne PRAWY pozioma
32M14	Silnik regulacja lusterko główne LEWY pionowa
32M15	Silnik regulacja lusterko główne LEWY pozioma
32M16	Silnik regulacja lusterko szerokokątne PRAWY pionowa
32M17	Silnik regulacja lusterko szerokokątne PRAWY pozioma
32M18	Silnik regulacja lusterko szerokokątne LEWY pionowa
32M19	Silnik regulacja lusterko szerokokątne LEWY pozioma
32M20	Silnik Podnośnik szyby drzwi kabiny kierowcy
32M21	silnik rolety przeciwsłonecznej nad szybą kierowcy
32M22	Silnik lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego LI
32M23	Silnik lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego RE
32M24	Silnik przestawienia luster LI
32M25	Silnik przestawienia luster RE
32M26	Silnik regulacji lusterka LI
32M27	Silnik regulacji lusterka RE
32M28	Silnik przestawienia lusterka wewnętrznego LI
32M29	Silnik przestawienia lusterka wewnętrznego RE
32R01	Ogrzewanie oporowe lusterko LEWY
32R02	rezystor ogrzewania lusterka prawego
32R03	Ogrzewanie oporowe lusterko autobusu szkolnego
32R04	Ogrzewanie oporowe szyba kierowcy
32R05	Ogrzewanie oporowe szyba kierowcy (szyba część 2)
32R06	Ogrzewanie oporowe szyba przy kierowcy
32R07	Ogrzewanie oporowe szyba drzwi 1 przód
32R08	Ogrzewanie oporowe szyba drzwi 1 tył
32R09	Ogrzewanie oporowe szyby przedniej
32R10	Ogrzewanie oporowe szyby przedniej
32R11	Ogrzewanie oporowe lusterko szerokokątne PRAWY
32R12	Ogrzewanie oporowe lusterko szerokokątne LEWY
32R13	Ogrzewanie oporowe szyba narożna PRAWY
32R14	opornik ogrzewanie szyba narożna LEWY
32R15	Opornikowe urządzenie grzejne szyba boczna /lusterka LEWY i PRAWY
32R16	opornikowe urządzenie grzejne szyby przedniej UD
32R17	Opornik ogrzewania szyby dla Pay-Window
32R18	Opornik ogrzewania szyby drzwi 1
32R19	rezystor ogrzewanie lusterko dodatkowe LEWE
32R20	rezystor ogrzewanie lusterko dodatkowe PRAWE
32R21	rezystor ogrzewania szyby wskaźnika celu jazdy
32R22	ogrzewanie dodatkowego lusterka szerokokątowego z prawej strony
32S01	Przełącznik ogrzewania szyby Okno po stronie kierowcy
32S02	przełącznik ogrzewania szyby przedniej
32S03	Przełącznik regulacja lusterka
32S04	Przełącznik Elektryczny podnośnik szyby Okno po stronie kierowcy
32S05	Przełącznik Roleta przeciwsłoneczna kierowcy
32S06	Przełącznik regulacja lusterko 2-częściowe wewnątrz
32S07	Przełącznik przełączanie lusterko główne/lusterko szerokokątne
32S08	Przełącznik Roleta przeciwsłoneczna przy kierowcy
32S09	Przełącznik ogrzewania lusterek
32S10	Przełącznik Podnośnik szyby drzwi kabiny kierowcy
32S11	Przełącznik zablokowanie drzwi kabiny kierowcy
32S12	Przełącznik drzwi kabiny kierowcy OEFFNEN
32S13	przełącznik rolety przeciwsłonecznej przy szybie kierowcy
32S14	przełącznik składania lusterka z lewej strony
32S15	przełącznik składania lusterka z prawej strony
32S16	przełącznik szyby kierowcy, dół
32S17	przełącznik szyby kierowcy, góra
32S18	przełącznik ogrzewania szyby w drzwiach 1
32S19	mikroprzełącznik okna kierowcy
32S20	przełącznik automatycznego składania lusterek, możliwość dezaktywacji
32S21	przełącznik regulacji lusterka dodatkowego
32V01	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V02	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V03	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V04	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V05	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V06	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie składanego
32V07	Dioda ogrzewania lustra
32V08	Dioda lusterka zewnętrznego elektrycznie przechylnego
32V11	dioda zamka centralnego, szyba kierowcy u góry
32V12	dioda systemu przeciwkradzieżowego, szyba kierowcy u góry
32X01	łącznik przewodów drzwi antynapadowe
32X02	łącznik przewodów drzwi kabiny kierowcy zablokować
32X03	złącze wtykowe podnośnik szyby
32X04	łącznik odblokowania drzwi kabiny kierowcy
32X05	złącze lusterka zewnętrznego w przypadku systemu lusterek z lewej strony
32X06	złącze lusterka zewnętrznego w przypadku systemu lusterek z prawej strony
32Y01	Zawór elektromagnetyczny blokada drzwi kabiny kierowcy
32Z01	Łącznik spawany 1, podnośnik szyby
32Z02	Łącznik spawany 1 regulacji lusterka
32Z03	Łącznik spawany 2 regulacji lusterka
32Z04	Łącznik spawany 3 regulacja lusterka
32Z05	Łącznik spawany 1 podnośnika szyby w drzwiach kabiny kierowcy
32Z06	Łącznik spawany 2 podnośnika szyby w drzwiach kabiny kierowcy
32Z07	złącze spawane 1 roleta przeciwsłoneczna
32Z08	złącze spawane 2 roleta przeciwsłoneczna
32Z09	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania lusterek
32Z10	łącznik zgrzewany 2 ogrzewania lusterek
32Z11	łącznik zgrzewany 3 ogrzewania lusterek
32Z12	łącznik zgrzewany 4 przestawiania lusterka
32Z13	łącznik zgrzewany 3 rolety przeciwsłonecznej
32Z14	łącznik zgrzewany 4 rolety przeciwsłonecznej
32Z15	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania szyby narożnej
32Z16	łącznik zgrzewany 1 przełącznika, szyba kierowcy u góry
32Z17	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania szyby przedniej
32Z18	łącznik zgrzewany przewodów 1 podnośnika szyby
33A01	moduł sterujący słuchowy urządzenie ostrzegawcze
33A02	moduł sterujący LIN/ interfejs CAN
33A03	moduł sterujący mechanizmu wycieraczek szyby
33A04	moduł sterujący mechanizmu wycieraczek szyby u góry
33B01	Klakson, sygnał 1
33B02	Klakson, sygnał 2
33B03	Czujnik stan napełnienia zbiornika płynu do wycieraczek
33B04	czujnik deszczu
33C01	filtr przeciwzakłóceniowy silnik wycieraczki
33C02	kondensator mechanizmu wycieraczek
33C03	kondensator mechanizmu wycieraczek
33E01	ogrzewanie 1 wody do mycia
33E02	ogrzewanie 2 wody do mycia
33F01	Bezpiecznik klakson
33F02	Bezpiecznik wycieraczka
33F03	Bezpiecznik wycieraczka U GÓRY Położenie zatrzymania
33F04	Bezpiecznik pompy spryskiwacza szyb
33F05	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN, zacisk 30
33F06	bezpiecznik modułu sterującego LIN/ interfejs CAN, zacisk 15
33F07	bezpiecznik wycieraczki u góry
33F08	bezpiecznik wycieraczki w trybie działania
33F09	bezpiecznik układu zmywania reflektorów
33F10	Dodatkowy bezpiecznik zbiornika wody
33F11	Bezpiecznik pompy płynu do spryskiwaczy 1
33F12	Bezpiecznik pompy płynu do spryskiwaczy 2
33F13	bezpiecznik wycieraczki u góry, udostępnienie
33F14	bezpiecznik dzwonka ostrzegawczego dla przechodniów
33F15	bezpiecznik ogrzewania 1 wody do mycia
33F16	bezpiecznik ogrzewania 2 wody do mycia
33F17	bezpiecznik dodatkowej syreny pneumatycznej
33H01	Trąbka sygnałowa
33H02	akustyczny sygnalizator ostrzegawczy
33H03	dodatkowa trąbka sygnałowa
33H04	Lampka kontrolna stan napełnienia zbiornika płynu do wycieraczek
33K01	Przekaźnik Silnik wycieraczek
33K02	Przekaźnik interwał
33K03	Przekaźnik przełączenia trąbka sygnałowa
33K04	Przekaźnik wycieraczki W RUCHU
33K05	przekaźnik silnik wycieraczki górny
33K06	przekaźnik stopień pracy wycieraczek 1
33K07	przekaźnik stopień pracy wycieraczek 2
33K08	przekaźnik przełącznika klaksonu
33K09	przekaźnik silnika wycieraczek
33K10	przekaźnik zasilania 12 V czujnika deszczu/ światła RGLS
33K11	przekaźnik układu zmywania reflektorów
33K12	przekaźnik dzwonka ostrzegawczego dla przechodniów
33K13	Przekaźnik dodatkowego zbiornika wody
33K14	przekaźnik pompy 1 spryskiwacza szyby
33K15	przekaźnik pompy 2 spryskiwacza szyby
33M01	pompa Spryskiwacz szyb
33M02	Silnik wycieraczek do szyb
33M03	Silnik reflektor układ czyszczący wysokociśnieniowy
33M04	przełącznik Wycieraczka do szyb u góry
33M05	Silnik wycieraczek do szyb u góry
33M06	pompa spryskiwacza szyby
33N01	przetwornik napięcia czujnika światła i deszczu RLS
33R01	monitorowanie przewodu trąbka sygnałowa opornik
33R02	Rezystor pull-up wycieraczka U GÓRY
33R03	rezystor monitorowanie linii klakson
33S01	Przełącznik trąbka sygnałowa przełączalna
33S02	Przełącznik wycieraczek do szyb u góry
33S03	Przełącznik System zmywania reflektorów wył
33S04	Przełącznik akustyczne urządzenie ostrzegawcze
33S05	Przełącznik zbiornik płynu spryskiwaczy szyb niski stan
33S06	Przełącznik klakson na sprężone powietrze
33S07	przełącznik czułości czujnika deszczu/ światła RGLS
33S08	Dodatkowy przełącznik zbiornika wody
33S09	przełącznik wycieraczki u góry dodatkowy
33S10	przełącznik dzwonka ostrzegawczego dla przechodniów
33V01	Dioda trąbka sygnałowa
33V02	Dioda wycieraczka U GÓRY
33V03	dioda wycieraczka
33V04	dioda wycieraczka
33X01	łącznik klaksonu
33X02	łącznik klaksonu
33X03	łącznik przełącznika syreny pneumatycznej
33Y01	Zawór elektromagnetyczny trąbki sygnałowej 2
33Y02	zawór elektromagnetyczny dodatkowego klaksonu
33Y03	zawór elektromagnetyczny klaksonu
33Z01	Łącznik spawany 1 wycieraczki
33Z02	łącznik zgrzewany 2 wycieraczek szyb
33Z03	łącznik zgrzewany 3 wycieraczek szyb
33Z04	łącznik zgrzewany 4 wycieraczek szyb
33Z05	łącznik zgrzewany 1 czujnika deszczu/ światła RGLS
33Z06	łącznik zgrzewany 5 wycieraczek szyb
33Z07	łącznik zgrzewany 1 pompy spryskiwacza szyby
33Z08	łącznik zgrzewany 2 pompy spryskiwacza szyby
33Z09	łącznik zgrzewany przewodów 1, przełączanie klaksonu/syreny
34E01	lampa oświetlenia bocznego przed osią przednią z lewej strony
34E02	lampa oświetlenia bocznego przed osią przednią z prawej strony
34E03	lampa oświetlenia bocznego 1 przed osią przednią z lewej strony
34E04	lampa oświetlenia bocznego 1 za osią przednią z prawej strony
34E05	lampa oświetlenia bocznego 2 za osią przednią z lewej strony
34E06	lampa oświetlenia bocznego 2 za osią przednią z prawej strony
34E07	lampa oświetlenia bocznego 3 za osią przednią z lewej strony
34E08	lampa oświetlenia bocznego 3 za osią przednią z prawej strony
34E09	lampa oświetlenia bocznego przed osią środkową z lewej strony
34E10	lampa oświetlenia bocznego przed osią środkową z prawej strony
34E11	lampa oświetlenia bocznego za osią środkową z lewej strony
34E12	lampa oświetlenia bocznego za osią środkową z prawej strony
34E13	lampa oświetlenia bocznego za przegubem z lewej strony
34E14	lampa oświetlenia bocznego za przegubem z prawej strony
34E15	lampa oświetlenia bocznego przed osią tylną z lewej strony
34E16	lampa oświetlenia bocznego przed osią tylną z prawej strony
34E17	lampa oświetlenia bocznego między osią napędzaną a osią dodatkową z lewej strony
34E18	lampa oświetlenia bocznego między osią napędzaną a osią dodatkową z prawej strony
34E19	lampa oświetlenia bocznego za osią tylną z lewej strony
34E20	lampa oświetlenia bocznego za osią tylną z prawej strony
34E21	lampa oświetlenia bocznego 2 za osią tylną z lewej strony
34E22	lampa oświetlenia bocznego 2 za osią tylną z prawej strony
34E23	lampa zespolona z lewej strony
34E24	lampa zespolona z prawej strony
34E25	lampa zespolona z lewej strony u góry
34E26	lampa zespolona z prawej strony u góry
34E27	reflektor roboczy zewnętrzny
34E28	reflektor roboczy wewnętrzny
34E29	Kierunkowskaz z SML z przodu z lewej strony
34E30	Kierunkowskaz z SML z przodu z prawej strony
34E31	reflektor przeciwmgielny ze światłem dziennym z lewej strony
34E32	reflektor przeciwmgielny ze światłem dziennym z prawej strony
34E33	Obrotowe światło ostrzegawcze
34E34	światło oznakowania bocznego na klapie bagażnika
34E35	lampa obrysowa/ LED górna lewa z tyłu
34E36	lampa obrysowa/ LED górna prawa z tyłu
34E37	LED w przedniej klapie
34E38	lampa ostrzegawcza z tyłu
34E39	lampa zewnętrzna przed osią tylną z lewej strony
34E40	lampa zewnętrzna przed osią tylną z prawej strony
34E41	Boczne światło obrysowe dodatkowo
34E42	przednie narożne światło oznakowania bocznego przód/lewa ściana boczna
34E43	przednie narożne światło oznakowania bocznego przód/prawa ściana boczna
34E44	światło oznakowania bocznego 1 za osią przednią z lewej strony, dodatkowe
34E45	światło oznakowania bocznego 2 za osią przednią z lewej strony, dodatkowe
34E46	światło oznakowania bocznego 3 za osią przednią z lewej strony, dodatkowe
34E47	światło oznakowania bocznego nad osią przednią z lewej strony
34E48	światło oznakowania bocznego nad osią napędzaną z lewej strony
34E49	światło oznakowania bocznego nad osią wleczoną z lewej strony
34E50	światło oznakowania bocznego za osią tylną z lewej strony, dodatkowe
34E51	światło oznakowania bocznego nad osią przednią z prawej strony
34E52	światło oznakowania bocznego za osią przednią z prawej strony, dodatkowe
34E53	światło oznakowania bocznego nad osią napędzaną z prawej strony
34E54	światło oznakowania bocznego nad osią wleczoną z prawej strony
34E55	światło oznakowania bocznego za osią tylną z lewej strony
34E56	lewa lampka oświetlenia otoczenia
34E57	prawa lampka oświetlenia otoczenia
34R01	Opornik pulldown bocznych świateł obrysowych L z lewej strony
34R02	Opornik pulldown bocznych świateł obrysowych R z prawej strony
34X01	Złącze lampy oświetlenia bocznego przed osią tylną z lewej strony
34X02	Złącze lampy oświetlenia bocznego przed osią tylną z prawej strony
34Z01	łącznik zgrzewany 1 rezystora
34Z02	łącznik zgrzewany 2 rezystora
35E01	lampa sufitowa przy schowku na bagaż
35E02	dodatkowe oświetlenie (satelita)
35E03	oświetlenie kanału poprzecznego
35E04	lampa dodatkowa
35E05	oświetlenie przegrody osprzętu elektrycznego
35E06	oświetlenie tabliczki z pleksiglasu
35E07	lampa sufitowa na górnym pokładzie z lewej strony
35E08	lampa sufitowa na górnym pokładzie z prawej strony
35E09	lampa sufitowa w wejściu
35E10	pośrednie oświetlenie kącika klubowego z lewej strony
35E11	pośrednie oświetlenie kącika klubowego z prawej strony
35E12	oświetlenie szafek kuchennych z przodu z prawej strony
35E13	oświetlenie szafki szklanej przed drzwiami 2
35E14	lampa sufitowa 22, z prawej strony
35E15	lampa sufitowa 21, z lewej strony
35E16	lampa sufitowa 24, z prawej strony
35E17	lampa sufitowa 23, z lewej strony
35E18	oświetlenie stolika
35E19	oświetlenie wejścia do toalety z tyłu 1
35E20	oświetlenie wejścia do toalety z tyłu 2
35E21	oświetlenie wejścia do toalety z tyłu 3
35E22	oświetlenie logo Setra
35E23	lampa przed osią przednią z lewej strony
35E24	lampa nad osią przednią z lewej strony
35E25	lampa przed osią przednią z prawej strony
35E26	lampa nad osią napędzaną z prawej strony
35E27	lampa nad osią napędzaną/ wleczoną z prawej strony
35E28	lampa nad osią przednią z prawej strony
35E29	lampa nad osią napędzaną z lewej strony
35E30	lampa w bagażniku 1 z lewej strony
35E31	lampa w bagażniku 2 z lewej strony
35E32	lampa w bagażniku 3 z lewej strony
35E33	lampa w bagażniku 4 z lewej strony
35E34	lampa w bagażniku przy podłodze pośredniej 1 z lewej strony
35E35	lampa w bagażniku przy podłodze pośredniej 2 z lewej strony
35E36	lampa w bagażniku 1 z prawej strony
35E37	lampa w bagażniku 2 z prawej strony
35E38	lampa w bagażniku 3 z prawej strony, wersja bez toalety
35E39	lampa w bagażniku przy podłodze pośredniej 1 z prawej strony
35E40	lampa w bagażniku przed osią napędzaną/ wleczoną z lewej strony
35E41	oświetlenie skrzynki z osprzętem komunikacyjnym
35E42	lampka w schowku w kokpicie
35E43	lampka we wnęce na nogi na stanowisku kierowcy FAP
35E44	sterownik folii świetlnej z logo Setra
35E45	lampa sufitowa w przegubie, przedni człon pojazdu
35E46	lampa sufitowa w przegubie, tylny człon pojazdu
35E47	lampa nad osią napędzaną/ wleczoną z lewej strony
35E48	górna LED oświetlanej poręczy
35E49	dolna LED oświetlanej poręczy
35E50	sterownik folii świetlnej, wejście 1
35E51	sterownik folii świetlnej, wejście 2
35E52	logo powitalne, wejście 1
35E53	logo powitalne, wejście 2
35E54	oświetlenie wnętrza schowka pod wejściem 1 z lewej strony
35E55	oświetlenie nocne z tyłu z lewej strony
35E56	oświetlenie nocne z tyłu z prawej strony
35E57	oświetlenie krawędzi stopnia w wejściu 1
35E58	oświetlenie krawędzi stopnia w wejściu 2
35E59	Oświetlenie schowka z lewej strony
35E60	Oświetlenie schowka z prawej strony
35E61	Oświetlenie stopnia przy WC w tylnej części pojazdu
35E62	Oświetlenie fotela stewarda przy kuchni pokładowej
35E63	Oświetlenie lampy zespolonej LED przedniej prawej
35E64	Oświetlenie lampy zespolonej LED przedniej lewej
35E65	Oświetlenie lampy zespolonej LED tylnej prawej
35E66	Oświetlenie lampy zespolonej LED tylnej lewej
35E67	oświetlenie stacji zasilanian
35E68	lampa sufitowa po stronie pasażera
35E69	lampka do czytania po stronie pasażera dodatkowa
35E70	oświetlenie lodówek
35E71	lampa sufitowa 9
35E72	lampka Ambiente z prawej strony
35E73	lampka Ambiente z lewej strony
35E74	lampka pod fotelem z lewej strony
35E75	lampka pod fotelem z prawej strony
35E76	lampa stopnia 1 w wejściu z przodu z prawej strony
35E77	lampa 1 w przejściu środkowym z lewej strony
35E78	lampa stopnia 2 w wejściu z przodu z prawej strony
35E79	lampa 2 w przejściu środkowym z lewej strony
35E80	lampa stopnia 3 w wejściu z przodu z prawej strony
35E81	lampa 3 w przejściu środkowym z lewej strony
35E82	lampa stopnia 4 w wejściu z przodu
35E83	lampa 4 w przejściu środkowym z lewej strony
35E84	lampa stopnia 5 w wejściu z przodu
35E85	lampa 5 w przejściu środkowym z lewej strony
35E86	lampa stopnia 6 w wejściu z przodu
35E87	lampa 6 w przejściu środkowym z lewej strony
35E88	lampa stopnia 7 w wejściu z przodu
35E89	lampa 7 w przejściu środkowym z lewej strony
35E90	Lampa pomieszczenia ogólnego / kabiny sypialnianej
35E91	lampa 8 w przejściu środkowym z lewej strony
35E92	oświetlenie główne/ nocne z przodu z prawej strony
35E93	oświetlenie główne/ nocne z przodu z lewej strony
35E94	oświetlenie główne/ nocne z tyłu z prawej strony
35E95	oświetlenie główne/ nocne z tyłu z lewej strony
35E96	oświetlenie Ambiente z przodu z prawej strony
35E97	oświetlenie Ambiente z przodu z lewej strony
35E98	oświetlenie Ambiente z tyłu z prawej strony
35E99	oświetlenie Ambiente z tyłu z lewej strony
35F01	wkładka bezpiecznika obwodu podłączania urządzeń klienta 24 V 5 A
35F02	wkładka bezpiecznika obwodu podłączania urządzeń klienta 24 V 5 A
35F03	wkładka bezpiecznika oświetlenia schowka przy schodach na górę 1
35F04	bezpiecznik oświetlenia wnętrza na dolnym pokładzie z prawej strony
35F05	bezpiecznik oświetlenia wnętrza na czas sprzątania FIR
35F06	wkładka bezpiecznika zasilania napięciem dod. oświetlenia wnętrza
35F07	wkładka bezpiecznika zasilania napięciem dod. oświetlenia wnętrza
35F08	wkładka bezpiecznika zasilania napięciem dod. oświetlenia wnętrza
35F09	wkładka bezpiecznika zasilania napięciem dod. oświetlenia wnętrza
35F10	bezpiecznik zasilania napięciem komory serwisowej w toalecie
35F11	bezpiecznik kierunkowskazu LED, funkcja zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
35F12	bezpiecznik oddzielnie przełączanych lampek do czytania
35F13	bezpiecznik kierunkowskazu LED, zacisk 15
35F14	bezpiecznik oświetlenia wieńca obrotowego
35F15	bezpiecznik modułu LED dod. oświetlenia wnętrza na górnym pokładzie
35F16	bezpiecznik awaryjnego oświetlenia półki na bagaż
35F17	Bezpiecznik oświetlenia stopni V z przodu/H- tył
35F18	Bezpiecznik elektryczny oświetlenia przestrzeni dla pasażerów
35F19	el. bezpiecznik logo V-przód
35F20	el. bezpiecznik Logo H-tył
35F21	el. bezpiecznik logo, masa
35F22	el. bezpiecznik oświetlenie stopni V-przód
35F23	el. bezpiecznik oświetlenie stopni V-przód
35X01	łącznik wyjmowanego podestut
36E01	lampa awaryjna w bagażniku
36E02	lampa stopnia 1 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E03	lampa stopnia 2 w wejściu z lewej strony
36E04	lampa stopnia 2 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E05	lampa stopnia 3 w wejściu z lewej strony
36E06	lampa stopnia 3 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E07	lampki do czytania pasażerów
36E08	lampa stopnia 4 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E09	lampka nad pilotem wycieczki
36E0A	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente, półka H-tył R-prawa strona
36E10	lampa stopnia 5 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E11	oświetlenie w belkach okiennych po prawej stronie
36E12	lampa stopnia 6 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E13	oświetlenie w belkach okiennych po lewej stronie
36E14	lampa stopnia 7 w wejściu z tyłu z prawej strony
36E15	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 1 za osią przednią z lewej strony
36E16	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 1 za osią przednią z prawej strony
36E17	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 2 za osią przednią z lewej strony
36E18	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 2 za osią przednią z prawej strony
36E19	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 3 za osią przednią z lewej strony
36E20	Lampa w przestrzeni bagażowej w podłodze podwójnej 3 za osią przednią z prawej strony
36E21	Lampa w przestrzeni bagażowej przed osią przednią z lewej strony
36E22	Lampa w przestrzeni bagażowej przed osią przednią z prawej strony
36E23	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią przednią z lewej strony
36E24	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią przednią z prawej strony
36E25	Lampa w przestrzeni bagażowej 1 za osią przednią z lewej strony
36E26	Lampa w przestrzeni bagażowej 1 za osią przednią z prawej strony
36E27	Lampa w przestrzeni bagażowej 2 za osią przednią z lewej strony
36E28	Lampa w przestrzeni bagażowej 2 za osią przednią z prawej strony
36E29	Lampa w przestrzeni bagażowej 3 za osią przednią z lewej strony
36E30	Lampa w przestrzeni bagażowej 3 za osią przednią z prawej strony
36E31	Lampa w przestrzeni bagażowej przed osią tylną z lewej strony
36E32	Lampa w przestrzeni bagażowej przed osią tylną z prawej strony
36E33	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią tylną z lewej strony
36E34	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią tylną z prawej strony
36E35	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią wleczoną z lewej strony
36E36	Lampa w przestrzeni bagażowej nad osią wleczoną z prawej strony
36E37	Lampa w przestrzeni bagażowej za ostatnią osią z lewej strony
36E38	Lampa w przestrzeni bagażowej za ostatnią osią z prawej strony
36E39	dodatkowa lampka do czytania po stronie kierowcy
36E40	oświetlenie schowka na bagaż, dodatkowo z prawej strony
36E41	oświetlenie schowka na bagaż, dodatkowo z lewej strony
36E42	oświetlenie schowka obok kierowcy
36E43	Oświetlenie przedniego logo Mercedesa
36E44	Oświetlenie tylnego logo Mercedesa
36E45	Lampa za pokrywą serwisową
36E46	Oświetlenie główne
36E47	Oświetlenie główne na górnym pokładzie z lewej strony
36E48	Oświetlenie główne na górnym pokładzie z prawej strony
36E49	oświetlenie wejścia na górę z przodu
36E50	oświetlenie wejścia na górę z tyłu
36E51	oświetlenie logo Setra w wejściu 1
36E52	oświetlenie logo Setra w wejściu 2
36E53	oświetlenie wejścia w drzwiach 1
36E54	oświetlenie wejścia w drzwiach 2
36E55	druga lampka stolika kasowego
36E56	lampa w okładzinie dachu z lewej strony
36E57	lampa w okładzinie dachu z prawej strony
36E58	Oświetlenie stopni schodów z przodu V
36E59	Oświetlenie stopni schodów z tyłu H
36E60	Lampka przestrzeni bagażowej przed toaletą z lewej L
36E61	Oświetlenie przejścia rzędu R stelaż fotela lewa strona OD
36E62	Oświetlenie przejścia rzędu R stelaż fotela lewa strona UD
36E63	Lampka przy uchwycie mapy
36E64	oświetlenie LED nad kanapą pasażerską z tyłu
36E65	oświetlenie LED nad kanapą pasażerską z tyłu
36E66	Lampka do czytania przy słupku B
36E67	oświetlenie LED w schowku przy ścianie tylnej na dolnym pokładzie
36E68	oświetlenie LED w schowku przy ścianie tylnej na dolnym pokładzie
36E69	oświetlenie logotypu klienta przy toalecie
36E70	oświetlenie przejścia przy lewych rzędach foteli w prawych stelażach foteli na górnym pokładzie
36E71	oświetlenie przejścia przy lewych rzędach foteli w prawych stelażach foteli na dolnym pokładzie
36E72	lampa w schowku przy schodach na górę 1
36E73	oświetlenie komory serwisowej w toalecie
36E74	projektor logo 1
36E75	projektor logo 2
36E76	oświetlenie blatu kuchni pokładowej z przodu
36E77	oświetlenie blatu kuchni pokładowej z tyłu
36E78	podświetlenie tła kuchni pokładowej z przodu
36E79	podświetlenie tła kuchni pokładowej z tyłu
36E80	pas diodowego oświetlenia orientacyjnego w kuchni pokładowej z przodu
36E81	pas diodowego oświetlenia orientacyjnego w kuchni pokładowej z tyłu
36E82	kierunkowskaz LED, funkcja zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
36E83	moduł LED na klapie bagażnika nad osią wleczoną z prawej strony
36E84	oświetlenie stopnia w przejściu z tyłu
36E85	moduł LED oświetlenia stopni w korytarzu
36E86	moduł LED oświetlenia stopnia przy oknie
36E87	oświetlenie przejścia
36E88	Oświetlenie półki na bagaż
36E89	Oświetlenie przejścia po środku, rzędy R fotele po lewej stronie
36E90	Oświetlenie stolika UD na dole L po lewej stronie
36E91	Oświetlenie stolika UD na dole R po prawej stronie
36E92	lampka do czytania 1 jednostka obsługi dachu
36E93	lampka do czytania 2 jednostka obsługi dachu
36E94	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente parapet L-lewa strona
36E95	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente parapet V-przód R-prawa strona
36E96	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente półka V-przód L-lewa strona
36E97	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente półka V-przód R-prawa strona
36E98	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente półka H-tył L-lewa strona
36E99	RGB_czerwony-zielony-niebieski, oświetlenie Ambiente parapet H-tył prawa strona
36F01	Bezpiecznik przełącznika wystawowego oświetlenia stopni
36F02	Bezpiecznik przełącznika wystawowego oświetlenia wejścia HI
36F03	Wkład bezpiecznika trybu wystawowego oświetlenia stopni z przodu V
36F04	Wkład bezpiecznika trybu wystawowego oświetlenia stopni z tyłu H
36K01	Przekaźnik obwodu wystawowego oświetlenie stopnia
36K02	Przekaźnik obwodu wystawowego ośw. wejścia HI
36K03	Przekaźnik trybu wystawowego oświetlenie stopnia z przodu V
36K04	Przekaźnik trybu wystawowego oświetlenie stopnia z tyłu H
36K05	przekaźnik włączania oświetl. wej. < 3km/h
36X01	el. złącze LED w przejściu
36Z01	łącznik zgrzewany przewodów 1 oświetlenia stopni
36Z02	łącznik zgrzewany przewodów 2 oświetlenia stopni
36Z03	łącznik zgrzewany przewodów 3 oświetlenia stopni
36Z04	łącznik zgrzewany przewodów 4 oświetlenia stopni
36Z05	łącznik zgrzewany przewodów 5 oświetlenia stopni
36Z06	łącznik zgrzewany przewodów 6 oświetlenia stopni
37E01	RGB_czerwony-zielony-niebieski Światła Ambiente półki na bagaż H-tył R-prawa strona
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4.. Wejście, pomoce przy wejściu
40A01	Przetworniki CAN-sterowanie drzwi
40A02	Moduł sterujący klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40A03	Moduł sterujący klapy bagażnika 1 LI
40A04	Moduł sterujący klapy bagażnika 2 LI
40A05	Moduł sterujący pokrywy bagażnika 3 LI
40A06	moduł sterujący klapy bagażnika 2 z prawej strony
40A07	moduł sterujący klapy bagażnika 3 z prawej strony
40B01	Przełącznik zbliżeniowy drzwi awaryjne
40B02	Przełącznik ciśnieniowy klapy przestrzeni bagażowej 1 RE OTW.
40B03	Przełącznik ciśnieniowy klapy przestrzeni bagażowej 1 RE ZAMKN.
40B04	Przełącznik ciśnieniowy dźwigni awaryjnej klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40B05	Przełącznik ciśnieniowy OTW klapy bagażnika 1 LI.
40B06	Przełącznik ciśnieniowy OTW klapy bagażnika 2 LI.
40B07	Przełącznik ciśnieniowy ZAMKN klapy bagażnika 1 LI.
40B08	Przełącznik ciśnieniowy ZAMKN klapy bagażnika 2 LI.
40B09	Przełącznik ciśnieniowy dźwigni awaryjnej klapy bagażnika 1 LI.
40B10	Przełącznik ciśnieniowy dźwigni awaryjnej klapy bagażnika 2 LI.
40B11	Przełącznik ciśnieniowy ZAMKN pokrywy przestrzeni bagażowej 3 LI
40B12	Przełącznik ciśnieniowy OTW pokrywy przestrzeni bagażowej 3 LI
40B13	Przełącznik ciśnieniowy OTW pokrywy bagażnika 2 RE
40B14	Przełącznik ciśnieniowy ZAMKN pokrywy bagażnika 2 RE
40B15	Przełącznik ciśnieniowy OTW pokrywy bagażnika 4 LI
40B16	Przełącznik ciśnieniowy ZAMKN pokrywy bagażnika 4 LI
40E01	Oświetlenie wejście
40E02	Lampa wprowadzenia klapy przestrzeni bagażowej RE
40E03	Lampa wprowadzania klapy bagażnika LI
40E04	oświetlenie w ramieniu lusterka po stronie kierowcy
40E05	wskazanie komfortowe drzwi kabiny kierowcy
40F01	Bezpiecznik oświetlenie lusterek LEWY
40F02	bezpiecznik zasilanie prądem drzwi
40F03	bezpiecznik przełącznika zasilania prądem stanowiska kierowcy FAP
40H01	Lampka kontrolna drzwi
40H02	Lampka kontrolna drzwi OTWARTE
40H03	brzęczyk ostrzegawczy dodatkowo do funkcji drzwi
40H04	lampka kontrolna kabiny kierowcy
40H05	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 1 z prawej strony
40H06	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 2 z prawej strony
40H07	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 3 z prawej strony
40H08	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 1 z lewej strony
40H09	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 2 z lewej strony
40H10	brzęczyk ostrzegawczy klapy bagażnika 3 z lewej strony
40H11	Lampka kontrolna drzwi ZAMKNIĘTE
40H12	Brzęczyk ostrzegawczy drzwi ZAMKNIĘTE
40H13	lampka kontrolna drzwi kabiny kierowcy
40H14	lampka kontrolna zablokowania przycisku zewnętrznego
40K01	Przekaźnik sygnał postoju
40K02	przekaźnik sygnału 'drzwi zamknięte'
40K03	przekaźnik odblokowania kabiny kierowcy
40K04	Przekaźnik zwłoczny odblokowania kabiny kierowcy
40L01	cewka 1 elektromagnetycznego odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40L02	cewka 2 elektromagnetycznego odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40L03	cewka elektromagnetycznego odblokowania szyby w kabinie kierowcy
40M01	silnik Shutter
40R01	Potencjometr klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40R02	Potencjometr klapy bagażnika 1 LI
40R03	Potencjometr klapy bagażnika 2 LI
40R04	Potencjometr klapy bagażnika 2 RE
40R05	Potencjometr klapy bagażnika 3 LI
40R06	Potencjometr pokrywy bagażnika 4 LI
40R07	potencjometr klapy bagażnika 3 z prawej strony
40R08	Rezystor obciążający oświetlenia progu
40S01	Przełącznik cofanie dźwignia awaryjna
40S02	Przełącznik zamykanie wymuszone
40S03	Przełącznik drzwi awaryjne
40S04	Przełącznik przezroczysty Skasować nad drzwiami 1 lub 2
40S05	Przełącznik otwieranie awaryjne drzwi
40S06	przełącznik zapadki obrotowej drzwi awaryjnych
40S07	Przełącznik Odblokowanie drzwi kabiny kierowcy
40S08	Przełącznik wyłączenia przycisku zewnętrzny
40S09	Przełącznik kierowców klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40S10	Przełącznik warsztatu klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40S11	Przełącznik kierowcy klapy bagażnika 1 LI
40S12	Przełącznik kierowcy klapy bagażnika 2 LI
40S13	Przełącznik warsztatu klapy bagażnika 1 LI
40S14	Przełącznik warsztatu klapy bagażnika 2 LI
40S15	Przełącznik wyłączenia przycisku oświetlenia
40S16	przełącznik obwodu pasażerów
40S17	Przełącznik dźwigni awaryjnej pokrywy bagażnika 1 RE
40S18	Przełącznik dźwigni awaryjnej pokrywy bagażnika 1 LI
40S19	Przełącznik dźwigni awaryjnej pokrywy bagażnika 3 LI
40S20	Przełącznik warsztatu pokrywy bagażnika 3 LI
40S21	Przełącznik kierowców pokrywy bagażnika LI
40S22	przełącznik serwisowy klapy bagażnika 2 z prawej strony
40S23	przełącznik serwisowy klapy bagażnika 3 z prawej strony
40S24	przełącznik klapy bagażnika 2 z prawej strony obok kierowcy
40S25	przełącznik klapy bagażnika 3 z prawej strony obok kierowcy
40S26	przełącznik oświetlenia wejścia/ wyłączania oświetlenia otoczenia
40S27	przełącznik awaryjnego otwierania kabiny kierowcy
40S28	przełącznik zewnętrzny kabiny kierowcy
40S29	przełącznik zwalniania blokady kabiny kierowcy
40S30	przełącznik blokowania drzwi
40S31	wyłącznik sygnalizacji ostrzegawczej drzwi
40S32	przełącznik Shutter
40S33	Przełącznik klapy bagażnika 3 z lewej strony po stronie kierowcy
40S34	przełącznik stanu bezciśnieniowego drzwi
40S35	przełącznik trybu wprowadzania klapy bagażnika z lewej strony
40S36	przełącznik trybu wprowadzania klapy bagażnika z prawej strony
40S37	przełącznik wyłączania brzęczyka sygnalizacji ruchu drzwi
40S38	przełącznik drzwi kabiny kierowcy, OTWARTE
40S39	przełącznik odblokowania składanej szyby na stanowisku kierowcy
40S40	przełącznik odblokowania drzwi kabiny kierowcy z zewnątrz
40S41	przełącznik otwierania wszystkich drzwi pasażerów
40S42	przełącznik 1 statusu drzwi kabiny kierowcy
40S43	przełącznik statusu szyby w kabinie kierowcy
40S44	przełącznik 2 statusu drzwi kabiny kierowcy
40S45	przełącznik serwisowy odblokowania drzwi kabiny kierowcy/hamulec postojowy
40V01	Dioda oświetlenia wejście
40V02	Dioda udostępnienie drzwi
40V03	Rezerwa Dźwignia awaryjna
40V04	Zablokowanie Dźwignia awaryjna
40V05	dioda blokująca zacisk 15, sygnał drzwi
40X01	Łącznik przewodów 1 przełącznik dźwigni awaryjnej drzwi 1/2/3/4
40X02	Łącznik przewodów 2 przełącznik dźwigni awaryjnej drzwi 1/2/3/4
40X03	łącznik obwodu pasażerów
40X04	łącznik obwodu przekazującego drzwi kabiny kierowcy
40X05	łącznik obwodu przekazującego drzwi kabiny kierowcy
40X06	łącznik czujnika Reeda kabiny kierowcy
40X07	łącznik czujnika Reeda kabiny kierowcy
40X08	łącznik obwodu zabudowy drzwi kabiny kierowcy
40X09	łącznik obwodu przekazującego drzwi kabiny kierowcy
40X10	elektr. złącze cewki magnetycznej 2 odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40X11	elektr. złącze sensoryki drzwi kabiny kierowcy (status)
40X12	elektr. złącze cewki magnetycznej 1 odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40X13	el. złącze elektromagnetycznego zamka drzwi kabiny kierowcy
40X14	elektr. złącze cewki magnetycznej odblokowania szyby w kabinie kierowcy
40X15	el. złącze cewki magnetycznej odblokowania szyby w kabinie kierowcy
40Y01	Zawór elektromagnetyczny Drzwi awaryjne
40Y02	cewka elektromagnetycznego odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40Y03	Zawór elektromagnetyczny klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40Y04	Zawór elektromagnetyczny pomocy zamykania klapy przestrzeni bagażowej 1 RE
40Y05	Zawór elektromagnetyczny klapy bagażnika 1 LI
40Y06	Zawór elektromagnetyczny klapy bagażnika 2 LI
40Y07	Zawór elektromagnetyczny pomocy zamknięcia klapy bagażnika 1 LI
40Y08	Zawór elektromagnetyczny pomocy zamknięcia klapy bagażnika 2 LI
40Y09	Zawór elektromagnetyczny pokrywy przestrzeni bagażowej 3 LI
40Y10	Zawór elektromagnetyczny pokrywy bagażnika 2 RE
40Y11	Zawór elektromagnetyczny pokrywy bagażnika 4 LI
40Y12	Zawór elektromagnetyczny pomocy zmykania pokrywy bagażnika 3 LI
40Y13	zawór elektromagnetyczy uchwytu pokrywy 1 i 2 z prawej strony
40Y14	zawór elektromagnetyczy uchwytu pokrywy 1 i 2 z lewej strony
40Y15	zawór elektromagnetyczy uchwytu pokrywy 3 z lewej strony
40Y16	elektromagnetycznego odblokowanie 2 drzwi kabiny kierowcy
40Y17	zawór elektromagnetyczny drzwi kabiny kierowcy
40Y18	elektromagnetyczne odblokowanie szyby w kabinie kierowcy
40Y19	system otwierania elektromagnetycznego drzwi kabiny kierowcy
40Y20	cewka 2 elektromagnetycznego odblokowania drzwi kabiny kierowcy
40Z01	złącze spawane 1 lampki kontrolne sterowanie drzwi
40Z02	łącznik zgrzewany 1 pneumatycznych pokryw bagażnika
40Z03	łącznik zgrzewany 2 pneumatycznych pokryw bagażnika
40Z04	łącznik zgrzewany 3 pneumatycznych pokryw bagażnika
40Z05	łącznik zgrzewany 1 drzwi kabiny kierowcy
40Z06	łącznik zgrzewany 1 przycisku drzwi na tablicy rozdzielczej
40Z07	łącznik zgrzewany 2 przycisku drzwi na tablicy rozdzielczej
41A01	Moduł sterujący drzwi 1
41A02	moduł sterujący kontroli płyta drzwiowa, drzwi 1
41A03	Moduł opóźnienia czasu drzwi 1
41A04	moduł sterujący modułu drzwi 1 DCM 1
41A06	moduł sterujący modułu drzwi 1 DCM 1
41B01	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 1
41B02	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 1
41B03	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 1 otwarte z przodu
41B04	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 1 zamknięte z przodu
41B05	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 1 otwarte z tyłu
41B06	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 1 zamknięte z tyłu
41B07	przycisk podświetlany utrzymywania otwarcia drzwi 1
41B08	przycisk podświetlany utrzymywania otwarcia drzwi 1
41B09	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 1, przednie skrzydło
41B10	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 1, tylne skrzydło
41B11	Przełącznik ciśnieniowy uruchamianie dźwignia awaryjna drzwi 1
41B12	Przełącznik ciśnieniowy zapas powietrza drzwi 1
41B13	Przełącznik ciśnieniowy ciśnienie otwarcia drzwi 1
41B14	Przełącznik ciśnieniowy ciśnienie zamknięcia drzwi 1
41B15	Przełącznik ciśnieniowy zasobnik powietrza drzwi 1
41B16	wyłącznik ciśnieniowy ciśnienie otwarcia drzwi 1
41B17	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania z przodu, drzwi 1
41B18	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania z tyłu, drzwi 1
41B19	przełącznik wyłączania wałka dociskowego z przodu, drzwi 1
41B20	przełącznik wyłączania wałka dociskowego z tyłu, drzwi 1
41B21	przełącznik ciśnieniowy drzwi 1 ZAMKNIĘTE
41B22	nadajnik fotokomórki drzwi 1
41B23	odbiornik fotokomórki drzwi 1
41B24	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 1
41B25	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 1
41B26	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 1
41B27	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 1
41C01	Kondensator przekaźnika Zawór elektromagnetyczny drzwi 1
41E01	Oświetlenie wejście drzwi 1
41E02	Oświetlenie w ramieniu lusterka wejście drzwi 1
41E03	Oświetlenie drzwi 1 u góry
41E04	dodatkowe oświetlenie 1 u góry
41E05	lampa w obszarze drzwi 1 na zewnątrz
41E06	oświetlenie LED wejścia, drzwi 1
41E07	Lampka ostrzegawcza drzwi 1 OTWARTE
41F01	Bezpiecznik drzwi uchylno-przesuwne 1
41F02	Bezpiecznik przełącznik kierowcy drzwi 1 zewnątrz
41F03	Bezpiecznik dostarczania prądu sterowanie drzwi, drzwi 1
41F04	Bezpiecznik oświetlenia wejście drzwi 1
41F05	Bezpiecznik dostarczania prądu sterowanie drzwi, drzwi 1 Zacisk 15
41F06	Bezpiecznik dostarczania prądu sterowanie drzwi, drzwi 1 Zacisk 30
41F07	bezpiecznik przycisku drzwi 1, zacisk 30
41F08	el. bezpiecznik przełącznikowy, zacisk 15 zacisk 30
41H01	brzęczyk ostrzegawczy prowadzenie drzwi i rampa drzwi 1
41H02	Lampka kontrolna drzwi 1 Otwarte
41H03	Przezroczyste ostrzeżenie Awaryjne zamykanie drzwi 1
41H04	brzęczk ostrzegawczy ruchu drzwi 1
41H05	brzęczk ostrzegawczy drzwi 1
41H06	Brzęczyk ostrzegawczy drzwi 1 OTWARTE
41K01	przekaźnik zasilania prądem drzwi 1
41K02	Przekaźnik drzwi 1 zamknięte
41K03	Przekaźnik oświetlenia wejście drzwi 1
41K04	Przekaźnik przełącznik wałka dociskowego drzwi 1
41K05	Przekaźnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu zamknięte drzwi 1
41K06	Przekaźnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu zamknięte drzwi 1
41K07	Przekaźnik przełącznik wałka dociskowego skrzydeł w kierunku jazdy z tyłu drzwi 1
41K08	Przekaźnik przełącznik wałka dociskowego skrzydeł w kierunku jazdy z przodu drzwi 1
41K09	Przekaźnik oświetlenia wejście skrzydeł w kierunku jazdy z tyłu drzwi 1
41K10	Przekaźnik oświetlenia wejście skrzydeł z przodu drzwi 1
41K11	Przekaźnik wózek dziecięcy drzwi 1
41K12	Przekaźnik zablokowanie drzwi 1
41K13	Przekaźnik Awaryjne zamykanie drzwi 1
41K14	Przekaźnik dźwignia awaryjna drzwi 1
41K15	Przekaźnik wyłączenie Rewersowanie drzwi 1
41K16	Przekaźnik włącznik od strony kierowcy drzwi 1
41K17	Przekaźnik Zawór elektromagnetyczny drzwi 1
41K18	Przekaźnik Przycisk oświetlenia drzwi 1
41K19	Przekaźnik Przycisk oświetlenia drzwi 1
41K20	przekaźnik drzwi 1 OTWARTE
41K21	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania skrzydła drzwi 1 z przodu
41K22	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania skrzydła drzwi 1 z tyłu
41K23	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania drzwi 1
41K24	przekaźnik przełącznika kierowcy, drzwi 1
41K25	przekaźnik sterowania drzwi 1
41K26	przekaźnik sterowania drzwi 1
41K27	przekaźnik przycisku drzwi 1, zacisk 30
41K28	Przekaźnik wyłączania zewnętrznego przycisku drzwi 1
41K29	przekaźnik wspomagania otwierania drzwi pasażerskich 1 po awaryjnym wyłączeniu
41K30	Przekaźnik do oświetlenia dodatkowego oświetlenia z tyłu, wejście 1
41K31	przekaźnik przełączania oświetlenia stopniowego zac. 15 zac. 30
41K32	przekaźnik przełączania oświetlenia wejścia zac. 15 zac. 30
41K33	przekaźnik przełączania oświetlenia wejścia drzwi 2 zac. 15 zac. 30
41K34	przekaźnik wyłączania automatyki drzwi 1
41M01	Silnik napęd elektryczny drzwi 1
41M02	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu, drzwi 1
41M03	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu, drzwi 1
41R01	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy drzwi 1 z przodu
41R02	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy drzwi 1 z tyłu
41R03	Rezystor pull-down Rampa składana drzwi 1
41R04	rezystor napędu drzwi
41R05	rezystor pulldown napędu drzwi
41R06	rezystor pulldown transparentu drzwi 1
41R07	potencjometr drzwi 1
41R08	rezystor hamulcowy silnika drzwi 1
41R09	rezystor hamulcowy silnika drzwi 1
41R10	rezystor hamulcowy silnika drzwi 1
41S01	Przełącznik kierowcy drzwi 1
41S02	Przełącznik udostępnienie drzwi 1
41S03	Przełącznik udostępnienie ustawić drzwi 1
41S04	Przełącznik udostępnienie skasować drzwi 1
41S05	Przełącznik wózek dziecięcy drzwi 1
41S06	Przełącznik wózek dziecięcy ustawić drzwi 1
41S07	Przełącznik wózek dziecięcy skasować drzwi 1
41S08	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy BLOKADA drzwi 1 z przodu
41S09	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy BLOKADA drzwi 1 z tyłu
41S10	przełącznik trybu drzwi 1
41S11	Przełącznik warsztat drzwi 1
41S12	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 1 wewnątrz
41S13	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 1 wewnątrz
41S14	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 1 zewnątrz
41S15	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 1 zewnątrz
41S16	Przełącznik pasażer przycisk otwarcia drzwi/Przystanek na żądanie drzwi 1 wewnątrz
41S17	Przełącznik pasażer przycisk otwarcia drzwi /Przystanek na żądanie drzwi 1 wewnątrz
41S18	Przełącznik pasażer drzwi 1 na zewnątrz
41S19	Przełącznik pasażer drzwi 1 na zewnątrz
41S20	Przełącznik otwieranie drzwi 1 zewnątrz
41S21	Przełącznik dźwignia awaryjna drzwi 1
41S22	Przełącznik drzwi 1 zamknięte
41S23	Przełącznik wyłączenie rewersowanie drzwi 1
41S24	Przełącznik wyłączenie przycisk zewnętrzny drzwi 1
41S25	Przełącznik kierowcy dodatkowych drzwi 1
41S26	Przełącznik skrzydeł Blokowanie drzwi 1
41S27	Przełącznik pokrywa bagażnika drzwi 1
41S28	Przełącznik wyłączenie przycisk zewnętrzny, drzwi 1
41S29	Przełącznik silnik napędowy drzwi 1
41S30	Przełącznik silnik napędowy drzwi 1
41S31	Przełącznik wyłączenie przycisk drzwi 1 zewnątrz
41S32	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu zamknięte drzwi 1
41S33	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu zamknięte drzwi 1
41S34	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu zamknięte drzwi 1
41S35	Przełącznik wyłączenie fali podmuchu drzwi 1
41S36	Przełącznik klapy Leżanka kierowcy/pomieszczenie wielofunkcyjne drzwi 1
41S37	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 1
41S38	Przełącznik Rewersowanie drzwi 1
41S39	Przełącznik Dźwignia awaryjna zewnątrz drzwi 1
41S40	Przełącznik wyłączanie uruchamiania drzwi drzwi 1
41S41	Przełącznik oświetlenie wejście drzwi 1
41S42	Przełącznik Dźwignia awaryjna drzwi 1 ZARYGL.
41S43	Przełącznik WPROWADZANIA drzwi 1
41S44	włącznik skrzydło w kierunku jazdy PRZEDNIE ZAMK drzwi 1
41S45	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 1
41S46	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 1
41S47	przełącznik dodatkowy kurka awaryjnego, drzwi 1 zablokowane
41S48	przełącznik drzwi 1, otwarte
41S49	przełącznik serwisowy drzwi 1
41S50	wyłącznik lampki kontrolnej drzwi 1
41S51	przełącznik drzwi dla pasażerów 1
41S52	przełącznik drzwi 1
41S53	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
41S54	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 1 wewnątrz
41S55	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
41S56	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
41S57	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 1 wewnątrz
41S58	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 1 na zewnątrz
41S59	przełącznik drzwi 1 NIECZYNNE
41S60	wyłącznik przycisku zewnętrznego drzwi 1 i drzwi 2
41S61	Przełącznik wyłączania ostrzeżenia drzwi 1 OTWARTE
41V01	Dioda sprzęgło jednokierunkowe cewka elektromagnesu drzwi 1
41V02	grupa diod drzwi 1
41V03	grupa diod drzwi 1
41V04	Dioda ciśnienia otwarcia drzwi 1
41V05	dioda ciśnienie otwarcia drzwi 1
41V06	dioda drzwi 1
41V07	dioda drzwi 1
41V08	dioda blokady zewnętrznego przycisku drzwi 1
41X01	łącznik sygnalizacji ostrzegawczej ruchu drzwi 1
41X02	łącznik przełącznika drzwi 1
41X03	złącze wtykowe przełącznika wyłączenia rewersowania drzwi 1
41Y01	Zawór elektromagnetyczny drzwi 1
41Y02	Zawór elektromagnetyczny skrzydło w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 1
41Y03	Zawór elektromagnetyczny nastawnik powrotny dźwignia awaryjna drzwi 1
41Y04	Zawór elektromagnetyczny nadmucz tyłuwana uszczelka drzwi 1
41Y05	Zawór elektromagnetyczny blokada dźwignia awaryjna drzwi 1
41Y06	Zawór elektromagnetyczny skrzydło w kierunku jazdy z przodu drzwi 1
41Y07	Zawór elektromagnetyczny uruchomienie dźwigni awaryjnej drzwi 1
41Y08	elektromagnetyczne zablokowanie drzwi 1
41Y09	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 1
41Y10	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 1
41Y11	zawór elektromagnetyczny siłownika powrotnego kurka awaryjnego drzwi 1 na zewnątrz
41Y12	zawór elektromagnetyczny na-/ odpowietrzania drzwi 1
41Z01	Łącznik spawany 1 sterowania drzwi, drzwi 1
41Z02	Łącznik spawany 2, drzwi 1
41Z03	łącznik zgrzewany 3 drzwi 1
41Z04	łącznik zgrzewany 4 drzwi 1
41Z05	łącznik zgrzewany 5 drzwi 1
41Z06	łącznik zgrzewany 6 drzwi 1
41Z07	Łącznik zgrzewany 7 drzwi 1
41Z08	Łącznik zgrzewany 8 drzwi 1
41Z09	łącznik zgrzewany 1 drzwi 1, wałek dociskowy drzwi przesuwnych
41Z10	łącznik zgrzewany 2 drzwi 1, wałek dociskowy drzwi przesuwnych
41Z11	łącznik zgrzewany przewodów 1 kurka awaryjnego drzwi pasażerskich 1
41Z12	łącznik zgrzewany oświetlenia awaryjnego
41Z13	łącznik zgrzewany przewodów 1 włączanego po zderzeniu awaryjnego oświetlenia drzwi pasażerskich
41Z14	Połączenie spawane przewodu 9, drzwi 1
41Z15	Połączenie spawane przewodu 10, drzwi 1
41Z16	Połączenie spawane przewodu 11, drzwi 1
42A01	Moduł sterujący drzwi 2
42A02	moduł sterujący kontroli płyta drzwiowa drzwi 2
42A03	moduł sterujący kontroli płyta drzwiowa drzwi 2
42A04	moduł sterujący kontroli mata stopnia stopień wysuwany drzwi 2
42A05	Moduł opóźnienia czasu drzwi 2
42A06	moduł sterujący modułu drzwi 2 DCM 2
42B01	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 2
42B02	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 2
42B03	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 2 z przodu otwarte
42B04	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 2 z przodu zamknięte
42B05	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 2 z tyłu otwarte
42B06	Przełącznik ciśnieniowy drzwi 2 z tyłu zamknięte
42B07	przycisk oświetlenia utrzymywanie otwarcia drzwi 2
42B08	przycisk oświetlenia utrzymywanie otwarcia drzwi 2
42B09	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 2, przednie skrzydło
42B10	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 2, tylne skrzydło
42B11	Przełącznik ciśnieniowy dźwignia awaryjne uruchomienie drzwi 2
42B12	przełącznik ciśnieniowy rezerwy powietrza drzwi 2
42B13	Listwa łącząca Główna krawędź zamykająca drzwi 2
42B14	Listwa łącząca boczna krawędź zamykająca drzwi 2
42B15	Czujnik mata stopnia drzwi 2
42B16	Przełącznik ciśnieniowy ciśnienie zamknięcia drzwi 2
42B17	Przełącznik ciśnieniowy ciśnienie otwarcia drzwi 2
42B18	Przełącznik ciśnieniowy zasobnik powietrza drzwi 2
42B19	Przełącznik ciśnieniowy brzęczyka ostrzegawczego dźwigni awaryjnej drzwi 2
42B20	Nadajnik siatki świetlnej drzwi 2
42B21	Odbiornik siatki świetlnej drzwi 2
42B22	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 2
42B23	przełącznik ciśnieniowy drzwi 2 ZAMKNIĘTE
42B24	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania drzwi 2
42B25	przełącznik ciśnieniowy uruchamiania awaryjnego
42B26	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 2 z przodu
42B27	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 2 z przodu
42B28	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 2
42B29	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 2
42B30	Przełącznik ciśnieniowy z tyłu awaryjnego uruchamiania drzwi 2
42C01	Kondensator przekaźnika Zawór elektromagnetyczny drzwi 2
42E01	Oświetlenie wejście drzwi 2
42E02	Oświetlenie krawędź ochronna stopnia stopień wysuwany drzwi 2
42E03	lampka zakresu drzwi 2 na zewnątrz
42E04	Oświetlenie drzwi 2 u góry
42E05	dodatkowe oświetlenie drzwi 2 u góry
42E06	oświetlenie LED wejścia, drzwi 2
42E07	lampa LED oświetlenia wyjścia, drzwi pasażerskie 2
42F01	Bezpiecznik drzwi uchylno-przesuwne 2
42F02	Bezpiecznik oświetlenia wejście drzwi 2
42F03	Bezpiecznik dostarczania prądu Sterowanie drzwi drzwi 2
42F04	Bezpiecznik dostarczania prądu sterowanie drzwi, drzwi 2 Zacisk 15
42F05	Bezpiecznik dostarczania prądu sterowanie drzwi, drzwi 2 Zacisk 30
42F06	Dodatkowy bezpiecznik oświetlenia wejścia drzwi 2
42F07	bezpiecznik zatwierdzania przycisku drzwi 2
42F08	bezpiecznik przycisku drzwi 2, zacisk 30
42H01	Prowadzenie drzwi i rampa drzwi 2
42H02	Lampka kontrolna drzwi 2 Otwarte
42H03	Przezroczyste ostrzeżenie Awaryjne zamykanie drzwi 2
42H04	dźwignia awaryjna drzwi 2
42H05	brzęczyk ostrzegawczy drzwi 2
42H06	brzęczyk ostrzegawczy drzwi 2
42H07	lampka ostrzegawcza ruchu drzwi 2 i rampy
42H08	lampka kontrolna migającego oświetlenia "ruch drzwi"
42K01	przekaźnik zasilania prądem drzwi 2
42K02	Przekaźnik oświetlenia wejście drzwi 2
42K03	Przekaźnik drzwi 2 ZU
42K04	Przekaźnik zwolnienie drzwi 2
42K05	Przekaźnik przycisk oświetlenia drzwi 2
42K06	Przekaźnik lampka zakresu drzwi, drzwi 2 na zewnątrz
42K07	Przekaźnik Awaryjne zamykanie drzwi 2
42K08	Przekaźnik fali podmuchu drzwi 2
42K09	Przekaźnik wyłączenie Rewersowanie drzwi 2
42K10	Przekaźnik wyłączenie Rewersowanie drzwi 2
42K11	Przekaźnik włącznik od strony kierowcy drzwi 2
42K12	Przekaźnik włącznik od strony kierowcy drzwi 2
42K13	Przekaźnik Zawór elektromagnetyczny drzwi 2
42K14	Przekaźnik skrzydeł BLOKOWANIE drzwi 2
42K15	Przekaźnik Przycisk oświetlenia drzwi 2
42K16	przekaźnik drzwi 2 OTWARTE
42K17	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania drzwi 2
42K18	przekaźnik brzęczyka ostrzegawczego drzwi 2
42K19	Dodatkowy przekaźnik oświetlenia wejścia drzwi 2
42K20	Przekaźnik wyłączania zewnętrznego przycisku drzwi 2
42K21	przekaźnik zatwierdzania wewnętrznego przycisku drzwi
42K22	przekaźnik zatwierdzania przycisku poprzez podnośnik
42K23	przekaźnik przycisku drzwi 2, zacisk 30
42K24	przekaźnik wspomagania otwierania drzwi pasażerskich 2 po awaryjnym wyłączeniu
42K25	przekaźnik sterowania drzwi 2
42K26	przekaźnik sterowania drzwi 2
42K27	Dodatkowy przekaźnik oświetlenia dodatkowego, wejście 2
42M01	Silnik napęd elektryczny drzwi 2
42M02	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu drzwi 2
42M03	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu drzwi 2
42R01	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu drzwi 2
42R02	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu drzwi 2
42R03	Opornik końcowy stopień wysuwany drzwi 2
42R04	rezystor napędu drzwi
42R05	Przekaźnik Zawór elektromagnetyczny drzwi 2 Rezystor
42R06	Opornik Pulldown przycisku oświetlenia drzwi 2
42R07	potencjometr drzwi 2
42R08	potencjometr drzwi 2 z tyłu
42R09	potencjometr drzwi 2 z przodu
42R10	rezystor przełącznika ciśnieniowego
42S01	Przełącznik kierowca drzwi 2
42S02	Przełącznik udostępnienie drzwi 2
42S03	Przełącznik udostępnienie ustawić drzwi 2
42S04	Przełącznik udostępnienie skasować drzwi 2
42S05	Przełącznik wózek dziecięcy drzwi 2
42S06	Przełącznik wózek dziecięcy ustawić drzwi 2
42S07	Przełącznik wózek dziecięcy skasować drzwi 2
42S08	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU BLOKADA drzwi 2
42S09	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU BLOKADA drzwi 2
42S10	przełącznik trybu drzwi 2
42S11	Przełącznik warsztat drzwi 2
42S12	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 2 wewnątrz
42S13	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 2 wewnątrz
42S14	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 2 zewnątrz
42S15	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 2 zewnątrz
42S16	Przełącznik pasażer otwieracz/Przystanek na żądanie drzwi 2 wewnątrz
42S17	Przełącznik pasażer otwieracz/Przystanek na żądanie drzwi 2 wewnątrz
42S18	Przełącznik pasażer drzwi 2 zewnątrz
42S19	Przełącznik pasażer drzwi 2 zewnątrz
42S20	Przełącznik otwieracz drzwi 2 zewnątrz
42S21	Przełącznik dźwignia awaryjna drzwi 2
42S22	Przełącznik drzwi 2 zamknięte
42S23	Przełącznik wyłączenie rewersowanie drzwi 2
42S24	Przełącznik blokady klapa bagażnika drzwi 2
42S25	Przełącznik kierowca dodatkowych drzwi 2
42S26	Przełącznik wyłączenie fali podmuchu drzwi 2
42S27	Przełącznik klapy akumulatora, drzwi 2
42S28	Wyłączenie zewnętrznego przełącznika drzwi 2.
42S29	Przełącznik silnik napędowy drzwi 2
42S30	Przełącznik silnik napędowy drzwi 2
42S31	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu zamknięte drzwi 2
42S32	Przełącznik warsztat drzwi 2
42S33	Przełącznik Awaryjne zamykanie drzwi 2
42S34	Przełącznik Dźwignia awaryjna zewnątrz drzwi 2
42S35	Przełącznik wyłączenie Rewersowanie drzwi 2
42S36	Przełącznik oświetlenie wejście drzwi 2
42S37	Przełącznik Rewersowanie drzwi 2
42S38	Przełącznik Rewersowanie drzwi 2
42S39	Przełącznik wyłączanie uruchamiania drzwi drzwi 2
42S40	Przełącznik wyłączanie uruchamiania drzwi drzwi 2
42S41	Przełącznik skrzydeł BLOKOWANIE drzwi 2
42S42	Przełącznik Dźwignia awaryjna drzwi 2 ZARYGL.
42S43	Przełącznik dźwigni awaryjnej drzwi 2 BLOKADA
42S44	Przełącznik wyłączenia maty chodnikowej stopnia wychylnego
42S45	włącznik skrzydło w kierunku jazdy PRZEDNIE ZAMK drzwi 2
42S46	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 2
42S47	przełącznik drzwi 2, otwarte
42S48	przełącznik drzwi 2, otwarte
42S49	przełącznik dla pasażerów, drzwi 2 wewnątrz
42S50	przełącznik dodatkowy dla pasażerów, drzwi 2 wewnątrz
42S51	przełącznik drzwi 2, zamknięte
42S52	przełącznik drzwi dla pasażerów 2, zamknięte
42S53	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
42S54	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 2 wewnątrz
42S55	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 2 na zewnątrz
42S56	przełącznik drzwi 2 na zewnątrz (kierowca)
42S57	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 2, dodatkowy
42S58	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 2, dodatkowy
42S59	przełącznik serwisowy drzwi 2 z przodu
42S60	przełącznik blokowania przedniego skrzydła drzwi 2
42S61	przełącznik wyłączania drzwi 2 na zewnątrz
42S62	przełącznik drzwi 2 NIECZYNNE
42S63	przełącznik blokowania skrzydła drzwi 2 obok kierowcy
42S64	przełącznik otwierania drzwi 2 wewnątrz
42S65	Przełącznik pokrywy kurka awaryjnego
42S66	przełącznik zatwierdzania wewnętrznego przycisku drzwi 2
42V01	Dioda Awaryjne zamykanie drzwi 2
42V02	grupa diod drzwi 2
42V03	grupa diod drzwi 2
42V04	dioda ciśnienia otwierania drzwi 2
42V05	dioda sterowania drzwi 2
42V06	dioda sterowania drzwi 2
42X01	łącznik dodatkowego przycisku przystanku na żądanie, drzwi 2
42X02	łącznik sygnalizacji ostrzegawczej ruchu drzwi 2
42X03	łącznik oświetlenia wejścia drzwi 2
42X04	złącze wtykowe przełącznika wyłączenia rewersowania drzwi 2
42X05	złącze wtykowe przełącznika blokady skrzydła drzwi 2 V-przód
42Y01	Zawór elektromagnetyczny drzwi 2
42Y02	Zawór elektromagnetyczny skrzydło w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 2
42Y03	Zawór elektromagnetyczny nastawnik powrotny dźwignia awaryjna drzwi 2
42Y04	Zawór elektromagnetyczny nadmucz tyłuwana uszczelka drzwi 2
42Y05	Zawór elektromagnetyczny blokada dźwignia awaryjna drzwi 2
42Y06	Zawór elektromagnetyczny uruchomienie dźwigni awaryjnej drzwi 2
42Y07	Zawór elektromagnetyczny skrzydeł BLOKOWANIE drzwi 2
42Y08	Zawór elektromagnetyczny BEZSIŁOWO drzwi 2
42Y09	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 2
42Y10	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 2
42Y11	zawór elektromagnetyczny przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 2
42Y12	zawór elektromagnetyczny siłownika powrotnego kurka awaryjnego drzwi 2 na zewnątrz
42Y13	zawór elektromagnetyczny na-/ odpowietrzania drzwi 2
42Z01	Łącznik spawany 1 sterowania drzwi, drzwi 2
42Z02	Łącznik spawany 2, drzwi 2
42Z03	łącznik zgrzewany 3 drzwi 2
42Z04	łącznik zgrzewany 4 drzwi 2
42Z05	łącznik zgrzewany 5 drzwi 2
42Z06	łącznik zgrzewany 6 drzwi 2
42Z07	łącznik zgrzewany 7 drzwi 2
42Z08	łącznik zgrzewany 8 drzwi 2
42Z09	łącznik zgrzewany 9 drzwi 2
42Z10	łącznik zgrzewany 10 drzwi 2
42Z11	łącznik zgrzewany przewodów 1 kurka awaryjnego drzwi pasażerskich 2
43A01	Moduł sterujący drzwi 3
43A02	Moduł sterujący kontrola poszycia drzwi
43A06	moduł sterujący modułu drzwi 3 DCM 3
43B01	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 3
43B02	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 3
43B03	Przełącznik ciśnieniowy Z PRZODU drzwi 3 otwarte
43B04	Przełącznik ciśnieniowy Z PRZODU drzwi 3 zamknięte
43B05	Przełącznik ciśnieniowy Z TYŁU drzwi 3 otwarte
43B06	Przełącznik ciśnieniowy Z TYŁU drzwi 3 zamknięte
43B07	przycisk oświetlenia utrzymanie drzwi w pozycji otwartej drzwi 3
43B08	przycisk oświetlenia utrzymanie drzwi w pozycji otwartej drzwi 3
43B09	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 3, przednie skrzydło
43B10	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 3, tylne skrzydło
43B11	odbiornik fotokomórki drzwi 3
43B12	Przełącznik ciśnieniowy Zapas powietrza
43B13	Listwa łącząca główna krawędź zamykająca drzwi 3
43B14	Listwa łącząca boczna krawędź zamykająca drzwi 3
43B15	wyłącznik ciśnieniowy ciśnienie otwarcia drzwi 3
43B16	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania drzwi 3
43B17	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 3
43B18	przełącznik ciśnieniowy drzwi 3, zamknięte
43B20	nadajnik fotokomórki drzwi 3
43B21	odbiornik fotokomórki drzwi 3
43B22	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 3
43B23	przełącznik ciśnieniowy zamykania drzwi 3
43B24	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 3
43B25	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 3
43E01	oświetlenie wejścia drzwi 3
43E02	lampka zakresu drzwi, drzwi 3 na zewnątrz
43E06	oświetlenie LED wejścia, drzwi 3
43E07	lampa LED oświetlenia wyjścia, drzwi pasażerskie 3
43F01	Bezpiecznik drzwi uchylno-przesuwne 3
43F02	bezpiecznik elektrycznych drzwi 3
43F03	bezpiecznik obwodu zasilania prądem sterowania drzwi 3
43F04	wkład bezp. zasilania prądem sterowania drzwi pasażerskich 3, zacisk 15
43F05	wkład bezp. zasilania prądem sterowania drzwi pasażerskich 3, zacisk 30
43H01	Prowadzenie drzwi i rampa drzwi 3
43H02	Lampka ostrzegawcza prowadzenie drzwi i rampa drzwi 3
43H03	Przezroczyste ostrzeżenie Awaryjne zamykanie drzwi 3
43H04	Lampka kontrolna drzwi 3 OTWARTE
43H05	brzęczyk ostrzegawczy drzwi 3
43K01	przekaźnik zasilania prądem drzwi 3
43K02	Przekaźnik zwolnienie drzwi 3
43K03	Przekaźnik przycisk oświetlenia drzwi 3
43K04	Przekaźnik lampka zakresu drzwi, drzwi 3 zewnątrz
43K05	Przekaźnik Awaryjne zamykanie drzwi 3
43K06	Przekaźnik oświetlenie wejścia drzwi 3
43K07	Przekaźnik fali podmuchu drzwi 3
43K08	przekaźnik drzwi 3 ZAMK
43K09	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania drzwi 3
43K10	przekaźnik brzęczyka ostrzegawczego drzwi 3
43K11	przekaźnik blokowania skrzydła drzwi 3
43K25	przekaźnik sterowania drzwi 3
43K26	przekaźnik sterowania drzwi 3
43M01	Silnik napęd elektryczny drzwi 3
43M02	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 3
43M03	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU drzwi 3
43R01	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU drzwi 3
43R02	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 3
43R03	Rezystor pull-down Brzęczyk ostrzegawczy drzwi 3
43R04	rezystor napędu drzwi
43R05	rezystor hamulcowy silnika drzwi 3
43S01	Przełącznik kierowców drzwi 3
43S02	Przełącznik udostępnienie drzwi 3
43S03	Przełącznik udostępnienie ustawić drzwi 3
43S04	Przełącznik udostępnienie skasować drzwi 3
43S05	Przełącznik wózek dziecięcy drzwi 3
43S06	Przełącznik wózek dziecięcy ustawić drzwi 3
43S07	Przełącznik wózek dziecięcy skasować drzwi 3
43S08	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU BLOKADA drzwi 3
43S09	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU BLOKADA drzwi 3
43S10	przełącznik trybu drzwi 3
43S11	Przełącznik warsztat drzwi 3
43S12	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 3 wewnątrz
43S13	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 3 wewnątrz
43S14	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 3 zewnątrz
43S15	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 3 zewnątrz
43S16	Przełącznik pasażer otwieracz drzwi/Przystanek na żądanie drzwi 3 wewnątrz
43S17	Przełącznik pasażer otwieracz drzwi/Przystanek na żądanie drzwi 3 wewnątrz
43S18	Przełącznik pasażer drzwi 3 zewnątrz
43S19	Przełącznik pasażer drzwi 3 zewnątrz
43S20	Przełącznik otwieracz drzwi 3 zewnątrz
43S21	Przełącznik dźwignia awaryjna drzwi 3
43S22	przełącznik drzwi 3, zamknięte
43S23	Przełącznik wyłączenie rewersowanie drzwi 3
43S24	Przełącznik klapa akumulatora drzwi 3
43S25	Przełącznik kierowca dodatkowych drzwi 3
43S26	Wyłączenie przycisk drzwi 3 zewnątrz
43S27	Przełącznik wyłączenie fali podmuchu drzwi 3
43S28	Przełącznik Pokrywa serwisowa drzwi 3
43S29	Przełącznik silnik napędowy drzwi 3
43S30	Przełącznik silnik napędowy drzwi 3
43S31	Przełącznik Awaryjne zamykanie drzwi 3
43S32	Przełącznik aktywny 20 godzin
43S33	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 3
43S34	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 3
43S35	przełącznik drzwi 3, zamknięte
43S36	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
43S37	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 3
43S38	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 3
43S39	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 3
43S40	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 3
43S41	przełącznik blokowania skrzydła drzwi 3
43S42	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 3, zaryglowane
43S43	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 3, zaryglowane
43S44	przełącznik sterowania drzwi 3
43S45	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 3
43S46	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 3
43S47	przełącznik drzwi 3, otwarte
43S48	przełącznik drzwi 3, otwarte
43S49	przełącznik dla pasażerów, drzwi 3 wewnątrz
43S50	przełącznik dla pasażerów, drzwi 3 wewnątrz
43S51	przełącznik drzwi 3, zamknięte
43S52	przełącznik drzwi dla pasażerów 3, zamknięte
43S53	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
43S54	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 3 wewnątrz
43S55	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 3 na zewnątrz
43S56	przełącznik drzwi 3 NIECZYNNE
43S57	Przełącznik pokrywy kurka awaryjnego
43V01	Dioda Awaryjne zamykanie drzwi 3
43V02	grupa diod drzwi 3
43V03	grupa diod drzwi 3
43V04	dioda ciśnienie otwarcia drzwi 3
43X01	łącznik sygnalizacji ostrzegawczej ruchu drzwi 3
43Y01	Zawór elektromagnetyczny drzwi 3
43Y02	Zawór elektromagnetyczny skrzydło w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 3
43Y03	Zawór elektromagnetyczny nastawnik powrotny dźwignia awaryjna drzwi 3
43Y04	Zawór elektromagnetyczny nadmuchiwana uszczelka drzwi 3
43Y05	Zawór elektromagnetyczny blokada dźwignia awaryjna drzwi 3
43Y06	Zawór elektromagnetyczny uruchomienie dźwigni awaryjnej drzwi 3
43Y07	zawór elektromagnetyczny drzwi 3
43Y08	zawór elektromagnetyczny drzwi 3
43Y09	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 3
43Z01	łącznik zgrzewany przewodów 1 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z02	łącznik zgrzewany przewodów 2 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z03	łącznik zgrzewany przewodów 3 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z04	łącznik zgrzewany przewodów 4 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z05	łącznik zgrzewany przewodów 5 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z06	łącznik zgrzewany przewodów 6 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z07	łącznik zgrzewany przewodów 7 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z08	łącznik zgrzewany przewodów 8 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z09	łącznik zgrzewany przewodów 9 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z10	łącznik zgrzewany przewodów 10 sterowania drzwiami pasażerów 3
43Z11	łącznik zgrzewany przewodów 11 sterowania drzwiami pasażerów 3
44A01	Moduł sterujący drzwi 4
44A06	moduł sterujący modułu drzwi 4 DCM 4
44B01	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 4
44B02	przełącznik wałka dociskowego Zabezpieczenie przed zakleszczeniem drzwi 4
44B03	Przełącznik ciśnieniowy otwarte Z PRZODU drzwi 4
44B04	Przełącznik ciśnieniowy zamknięte Z PRZODU drzwi 4
44B05	Przełącznik ciśnieniowy otwarte Z TYŁU drzwi 4
44B06	Przełącznik ciśnieniowy zamknięte Z TYŁU drzwi 4
44B07	przycisk oświetlenia utrzymywanie otwarcia drzwi 4
44B08	przycisk oświetlenia utrzymywanie otwarcia drzwi 4
44B09	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 4, przednie skrzydło
44B10	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 4, tylne skrzydło
44B11	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia otwierania drzwi 4
44B12	Przełącznik ciśnieniowy Zapas powietrza drzwi 4
44B13	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania drzwi 4
44B14	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 4
44B15	przełącznik ciśnieniowy drzwi 4, zamknięte
44B20	nadajnik fotokomórki drzwi 4
44B21	odbiornik fotokomórki drzwi 4
44B22	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 4
44B23	przełącznik ciśnieniowy zamykania drzwi 4
44B24	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 4
44B25	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 4
44E01	Oświetlenie wejście drzwi 4
44E02	lampka obszaru drzwi 4 zewnątrz
44E06	oświetlenie LED wejścia, drzwi 4
44E07	lampa LED oświetlenia wyjścia, drzwi pasażerskie 4
44F01	Bezpiecznik drzwi uchylno-przesuwne 4
44F02	bezpiecznik elektrycznych drzwi 4
44F03	bezpiecznik obwodu zasilania prądem sterowania drzwi 4
44H01	Prowadzenie drzwi i rampa drzwi 4
44H02	Przezroczyste ostrzeżenie Awaryjne zamykanie drzwi 4
44H03	Lampka ostrzegawcza prowadzenie drzwi i rampa drzwi 4
44H04	lampka kontrolna drzwi 4 OTWARTE
44H05	brzęczyk ostrzegawczy drzwi 4
44K01	przekaźnik zasilania prądem drzwi 4
44K02	Przekaźnik Awaryjne zamykanie drzwi 4
44K03	Przekaźnik lampki obszaru drzwi 4 zewnątrz
44K04	przekaźnik przycisku podświetlanego drzwi 4
44K05	Przekaźnik fali podmuchu drzwi 4
44K06	przekaźnik położenia drzwi 4
44K07	przekaźnik oświetlenia wejścia drzwi 4
44K08	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania drzwi 4
44K25	przekaźnik sterowania drzwi 4
44K26	przekaźnik sterowania drzwi 4
44M01	Silnik elektryczny napęd drzwi, drzwi 4
44M02	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z tyłu drzwi 4
44M03	Silnik skrzydło drzwi w kierunku jazdy z przodu drzwi 4
44R01	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU drzwi 4
44R02	Potencjometr skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 4
44R03	Opornik Pulldown przycisku oświetlenia drzwi 4
44R04	rezystor napędu drzwi
44S01	Przełącznik kierowców drzwi 4
44S02	Przełącznik udostępnienie drzwi 4
44S03	Przełącznik udostępnienie ustawić drzwi 4
44S04	Przełącznik udostępnienie skasować drzwi 4
44S05	Przełącznik wózek dziecięcy drzwi 4
44S06	Przełącznik wózek dziecięcy ustawić drzwi 4
44S07	Przełącznik wózek dziecięcy skasować drzwi 4
44S08	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z PRZODU BLOKADA drzwi 4
44S09	Przełącznik skrzydło drzwi w kierunku jazdy Z TYŁU BLOKADA drzwi 4
44S10	przełącznik trybu drzwi 4
44S11	Przełącznik warsztatu drzwi 4
44S12	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 4 wewnątrz
44S13	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 4 wewnątrz
44S14	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 4 zewnątrz
44S15	Przełącznik pasażer wózek dziecięcy drzwi 4 zewnątrz
44S16	Przełącznik pasażer otwieracz drzwi/Przystanek na żądanie drzwi 4 wewnątrz
44S17	Przełącznik pasażer otwieracz drzwi/Przystanek na żądanie drzwi 4 wewnątrz
44S18	Przełącznik pasażer drzwi 4 zewnątrz
44S19	Przełącznik pasażer drzwi 4 zewnątrz
44S20	Przełącznik otwieracz drzwi 4 zewnątrz
44S21	Przełącznik dźwignia awaryjna drzwi 4
44S22	Przełącznik drzwi 4 zamknięte
44S23	Przełącznik wyłączenie rewersowanie drzwi 4
44S24	Przełącznik wyłączenie fali podmuchu drzwi 4
44S25	Przełącznik kierowca dodatkowych drzwi 4
44S26	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S27	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S28	Przełącznik Pokrywa serwisowa drzwi 4
44S29	Przełącznik silnik napędowy drzwi 4
44S30	Przełącznik silnik napędowy drzwi 4
44S31	Przełącznik Awaryjne zamykanie drzwi 4
44S32	przełącznik drzwi 4, zamknięte
44S33	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S34	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S35	przełącznik drzwi 4, zamknięte
44S36	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
44S37	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 4
44S38	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 4
44S39	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 4
44S40	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 4
44S41	przełącznik blokowania skrzydła drzwi 4
44S42	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 4, zaryglowane
44S43	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 4, zaryglowane
44S44	przełącznik sterowania drzwi 4
44S45	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S46	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 4
44S47	przełącznik drzwi 4, otwarte
44S48	przełącznik drzwi 4, otwarte
44S49	przełącznik dla pasażerów, drzwi 4 wewnątrz
44S50	przełącznik dla pasażerów, drzwi 4 wewnątrz
44S51	przełącznik drzwi 4, zamknięte
44S52	przełącznik drzwi dla pasażerów 4, zamknięte
44S53	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
44S54	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 4 wewnątrz
44S55	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 4 na zewnątrz
44S56	przełącznik drzwi 4 NIECZYNNE
44S57	Przełącznik pokrywy kurka awaryjnego
44V01	Dioda Awaryjne zamykanie drzwi 4
44V02	grupa diod drzwi 4
44V03	grupa diod drzwi 4
44X01	łącznik sygnalizacji ostrzegawczej ruchu drzwi 4
44Y01	Zawór elektromagnetyczny drzwi 4
44Y02	Zawór elektromagnetyczny skrzydło w kierunku jazdy Z TYŁU drzwi 4
44Y03	Zawór elektromagnetyczny nastawnik powrotny dźwignia awaryjna drzwi 4
44Y04	Zawór elektromagnetyczny uszczelka nadmuchiwana drzwi 4
44Y05	Zawór elektromagnetyczny blokada dźwignia awaryjna drzwi 4
44Y06	Zawór elektromagnetyczny uruchomienie dźwigni awaryjnej drzwi 4
44Y07	zawór elektromagnetyczny drzwi 4
44Y08	zawór elektromagnetyczny drzwi 4
44Y09	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 4
44Z01	Łącznik spawany 1 sterowania drzwi, drzwi 4
44Z02	Łącznik spawany 2, drzwi 4
44Z03	łącznik zgrzewany 3 drzwi 4
44Z04	łącznik zgrzewany 4 drzwi 4
44Z05	łącznik zgrzewany 5 drzwi 4
44Z06	łącznik zgrzewany 6 drzwi 4
45A01	Moduł sterujący rampy
45A02	zespół napędowy rampy
45A03	Moduł sterujący jednostka ochronna silnika rampy
45A04	moduł sterujący system mocowania wózka inwalidzkiego
45A05	moduł sterujący rampy
45B01	Czujnik klapa
45B02	Czujnik rampa wysunięta
45B03	Czujnik rampa schowana
45B04	Czujnik rampa składana
45B05	Czujnik progu nawrotnego rampy
45B06	Czujnik czujący krawędź rampy
45B07	Czujnik rampy OBCIĄŻ.
45B08	Czujnik wysuwanej rampy przy drzwiach 3
45F01	Bezpiecznik system mocowania wózka inwalidzkiego
45F02	Bezpiecznik rampy
45H01	kierunkowskaz rampowy zewnętrzny z boku przed drzwiami
45H02	Światło migające rampy zewnątrz bocznie tylne drzwi
45H03	Światło migające rampy wewnątrz zespołu napędowego drzwi
45H04	Rampa
45H05	sufit transparentny pasażer żądanie rampa
45K01	Przekaźnik zasilania prądem rampy
45K02	Przekaźnik sterowanie rampy
45K03	Przekaźnik system mocowania wózka inwalidzkiego
45K04	przekaźnik hamulca silnikowego, rampa
45K05	Przekaźnik Blokada ruszania rampy
45K06	Przekaźnik blokady drzwi rampy
45K07	Przekaźnik Poziom normalny NN rampy
45M01	Silnik napęd rampy
45M02	silnik blokady rampy
45R01	Rezystor pull-down Brzęczyk ostrzegawczy rampy
45R02	Opornik Pulldown, urządzenie sygnałowe rampy
45R03	rezystor pulldown modułu sterującego rampy
45R04	rezystor pulldown modułu sterującego rampy
45S01	Główny wyłącznik rampy
45S02	Przełącznik zwolnienie rampy
45S03	Przełącznik kierowca rampy
45S04	przełącznik rampa wysunięta
45S05	przełącznik rampy na satelicie
45S06	Przełącznik rampy wjazd awaryjny
45S07	Przełącznik zablokowania drzwi ZWOLNIĆ AWARYJNIE
45S08	Przełącznik rampy obsługi pasażerskiej
45Z01	łącznik zgrzewany 1 masy
46A01	Moduł sterujący podnośnik
46A02	zespół napędowy Podnośnik
46A03	Zespół napędowy Podnośnik dla niepełnosprawnych
46A04	urządzenie kontrolne drzwi przy podnośniku
46A05	panel obsługowy podnośnik dla niepełnosprawnych
46A06	jednostka sterująca podnośnik dla niepełnosprawnych
46E01	Oświetlenie Drzwi przy podnośniku
46E02	oświetlenie nad drzwiami z podnośnikiem
46E03	oświetlenie wewnętrzne drzwi z podnośnikiem
46F01	Bezpiecznik Podnośnik
46F02	Bezpiecznik Zasilanie napięciem Podnośnik dla niepełnosprawnych
46F03	Bezpiecznik Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
46F04	Bezpiecznik Podnośnik dla niepełnosprawnych
46F05	bezpiecznik oświetlenia podnośnika dla niepełnosprawnych
46F06	bezpiecznik oświetlenia podnośnika dla niepełnosprawnych
46F07	bezpiecznik 2 zasilania napięciem podnośnika dla niepełnosprawnych
46H01	Światło migające Podnośnik zewnątrz
46H02	Światło migające Podnośnik zewnątrz
46H03	Światło migające Podnośnik wewnątrz
46H04	Podnośnik wewnątrz
46H05	Podnośnik zewnątrz
46H06	lampka ostrzegawcza podnośnika
46K01	Przekaźnik dźwig/Drzwi awaryjne
46K02	przekaźnik lampki ostrzegawczej podnośnika
46K03	przekaźnik oświetlenia podnośnika dla niepełnosprawnych
46K04	przekaźnik sterowania podnośnika dla niepełnosprawnych
46K05	przekaźnik sterowania podnośnika dla niepełnosprawnych
46K06	przekaźnik sterowania podnośnika dla niepełnosprawnych
46K07	przekaźnik oświetlenia podnośnika dla niepełnosprawnych
46R01	rezystor pulldown podnośnika dla niepełnosprawnych
46S01	Przełącznik Podnośnik na satelicie
46S02	Przełącznik Podnośnik podnieść/opuścić
46S03	Przełącznik zabezpieczenie przed stoczeniem Podnośnik
46S04	Przełącznik wyłączenie Podnośnik
46S05	Przełącznik Osłona wahadłowa
46S06	Przełącznik udostępnienie Podnośnik dla niepełnosprawnych
46S07	Przełącznik Drzwi przestrzeni bagażowej
46S08	Przełącznik zablokowanie Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
46S09	Przełącznik Drzwi przestrzeni bagażowej BLOKOWANIE
46S10	Przełącznik Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne ZABLOKOWANIE
46S11	Przełącznik Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne ZAMK.
46S12	przełącznik platformy poziomej
46S13	przełącznik klapy podnośnika
46S14	przełącznik wyłącznika awaryjnego podnośnika
46S15	przełącznik awaryjnego podnoszenia podnośnika
46V01	Dioda Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
46V02	dioda drzwi podnośnika/ drzwi awaryjnych
46V03	dioda drzwi podnośnika/ drzwi awaryjnych
46X01	łącznik podnośnika dla niepełnosprawnych
46X02	łącznik podnośnika dla niepełnosprawnych
46X03	łącznik podnośnika dla niepełnosprawnych
46X04	el. złącze podnośnika
46Y01	Zawór Osłona wahadłowa
46Y02	Zawór Osłona wahadłowa
46Z01	łącznik zgrzewany 1 podnośnika dla niepełnosprawnych
46Z02	łącznik zgrzewany 1 masy, podnośnik dla niepełnosprawnych
47A01	panel obsługi miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
47A02	moduł komunikacyjny
47B01	przełącznik zbliżeniowy wyłączania żądania 'wózek dla niepełnosprawnych'
47B02	głośnik modułu komunikacyjnego
47F01	Bezpiecznik Hamulec przystankowy
47F02	bezpiecznik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47F03	bezpiecznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47F04	bezpiecznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47F05	bezpiecznik modułu komunikacyjnego, zacisk 15
47F06	bezpiecznik modułu komunikacyjnego, zacisk 30
47F07	Bezpiecznik elektryczny komunikatora dla pasażerów, reset
47H01	wskaźnik 'przystanek'
47H02	Przezroczysty pojazd stoi HW
47H03	Brzęczyk przełącznik ODCZYT AWARYJNY blokada rozruchu
47H04	dzwonek sygnalizacyjny układu sygnalizacji dla pasażerów
47H05	Oświetlenie Komunikator pasażerski drzwi 1
47H06	Oświetlenie Komunikator pasażerski drzwi 2
47H07	Lampka kontrolna drzwi otwarte
47H08	Brzęczyk Komunikator pasażerski VW
47H09	Brzęczyk Komunikator pasażerski HW
47H10	Lampka kontrolna Komunikator pasażerski fotel na kółkach
47H11	Przezroczysty fotel na kółkach
47H12	Przezroczysty komunikator pasażerski
47H13	Lampka kontrolna komunikatora pasażerskiego
47H14	Lampka kontrolna wszystkich drzwi ZU
47H15	Lampka kontrolna udostępnienia drzwi
47H16	układ sygnalizacji dla pasażerów
47H17	brzęczyk ostrzegawczy układu sygnalizacji dla pasażerów
47H18	lampka kontrolna zwolnienia miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
47H19	lampka kontrolna sygnalizacji dla pasażerów - wózek dla niepełnosprawnych
47H20	transparent układu sygnalizacji dla pasażerów, przejście środkowe
47H21	transparent układu sygnalizacji dla pasażerów, dodatkowy
47H22	lampka kontrolna hamulca przystankowego
47H23	transparent - miejsce na wózek inwalidzki zajęte
47H24	transparent ZAPIĄĆ PASY
47H25	transparent układu sygnalizacji dla pasażerów, górny pokład
47H26	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 1
47H27	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 2
47H28	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 3
47H29	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 4
47H30	wskaźnik przystanku na żądanie, przystanek
47H31	wskaźnik przystanku na żądanie, przystanek, strefa 1
47H32	wskaźnik przystanku na żądanie, przystanek, strefa 2
47H33	wskaźnik przystanku na żądanie, przystanek, strefa 3
47H34	wskaźnik przystanku na żądanie, przystanek, strefa 4
47H35	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, wózek dziecięcy
47H36	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, miejsce dla niepełnosprawnych
47H37	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, wysuwana rampa
47H38	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 3
47H39	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 4
47H40	Lampka kontrolna PSSR_komunikatora dla pasażerów, wskaźnik LED na słupku A
47K01	Przekaźnik kontrolny drzwi otwarte
47K02	Przekaźnik przełączenia drzwi
47K03	Przekaźnik kontrolny drzwi otwarte
47K04	kontrola przekaźnika przezroczysty nad zaciskiem 58
47K05	Przekaźnik kontroli impuls otwarcia
47K06	Przekaźnik Hamulec przystankowy
47K07	Przekaźnik wyłączenie przełącznik drzwi
47K08	Przekaźnik brzęczyka ostrzegawczego biegu wstecznego
47K09	przekaźnik sygnał zwolnionego gazu hamulec przystankowy
47K10	przekaźnik wyłączania przełącznika 'wózek dla niepełnosprawnych'
47K11	przekaźnik hamulca przystankowego
47K12	przekaźnik hamulca przystankowego dla układu klimatyzacji
47K13	przekaźnik sygnalizacji 'miejsce na wózek dla niepełnosprawnych ZAJĘTE'
47K14	przekaxnik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47K15	przekaxnik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47K16	 przekaźnik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47K17	przekaźnik czasowy systemu sygnalizacji dla pasażerów
47K18	przekaźnik systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47K19	przekaźnik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47K20	Przekaźnik drzwi 1 OTWARTE
47K21	Przekaźnik drzwi 2 OTWARTE
47K22	Przekaźnik komunikatora dla pasażerów, reset
47R01	Rezystor pulldown Komunikator pasażerski
47R02	kontrola opornika przezroczysty nad zaciskiem 58
47R03	rezystor pulldown wskaźnika miejsca na wózek inwalidzki
47R04	rezystor pull-down systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47R05	rezystor pull-down systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47R06	rezystor pull-down systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47R07	rezystor pull-down systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47S01	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47S02	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47S03	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47S04	Przełącznik Hamulec przystankowy
47S05	Przełącznik Hamulec przystankowy
47S06	Przełącznik awaryjny Hamulec przystankowy
47S07	Przełącznik drzwi 1 bez blokady rozruchu
47S08	Przełącznik drzwi Otworzyć aktywny/nie aktywny; Udostępnienie przez kierowcę
47S09	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47S0A	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku sygnału wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S10	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47S11	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47S12	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47S13	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47S14	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47S15	Przełącznik sygnał alarmowy
47S16	Przełącznik RESET Komunikator pasażerski
47S17	Przełącznik otwierania drzwi 2/3
47S18	Przełącznik RESET Komunikator pasażerski fotel na kółkach
47S19	Przełącznik, komunikator pasażerski, urządzenie obsługi LI
47S20	Przełącznik, komunikator pasażerski, urządzenie obsługi RE
47S21	Przełącznik, komunikator pasażerski, miejsce dla niepełnosprawnych
47S22	Przełącznik komunikatora pasażerskiego uchwytu
47S23	Przełącznik komunikatora pasażerskiego ściany bocznej
47S24	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na drążku półki na bagaż z lewej strony
47S25	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na drążku półki na bagaż z prawej strony
47S26	Przełącznik udostępnienie komunikatora pasażerskiego wózka inwalidzkiego
47S27	Przełącznik hamulca przystankowego, satelita
47S28	Przełącznik udostępnienia drzwi, satelita
47S29	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na drążku półki na bagaż z tyłu z lewej strony
47S30	włącznik komunikator pasażerski za AA
47S31	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na ścianie bocznej za drzwiami 1
47S32	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na ścianie bocznej za miejscem kierowcy
47S33	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na ścianie bocznej przy drzwiach 2
47S34	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów za drzwiami 1
47S35	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów za drzwiami 2
47S36	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na drążku przed drzwiami 2
47S37	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów na drążku za drzwiami 2
47S38	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów przy schowku na bagaż, wyjmowany
47S39	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z lewej strony
47S40	przełącznik blokady ruszania
47S41	przełącznik akustyki wyłączalnej
47S42	przycisk resetowania sygnału alarmowego
47S43	przełącznik WŁ/ WYŁ układu sygnalizacji dla pasażerów
47S44	przełącznik wyłączania brzęczyka ostrzegawczego układu sygnalizacji dla pasażerów
47S45	przełącznik wezwania alarmowego z miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
47S46	przełącznik przystanku na żądanie z miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
47S47	przełącznik akceptacji odjazdu z miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
47S48	przełącznik zaczepu pasa bezpieczeństwa na miejscu na wózek dla niepełnosprawnych
47S49	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek dziecięcy
47S50	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki przed drzwiami z podnośnikiem
47S51	przełącznik transparentu - miejsce na wózek inwalidzki wolne/ zajęte
47S52	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki za drzwiami z podnośnikiem
47S53	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki za drzwiami 2
47S54	przełącznik awaryjny hamulca przystankowego, dodatkowy
47S55	przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z prawej strony
47S56	przełącznik, satelita
47S57	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47S58	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów
47S59	przełącznik zewnętrzny systemu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki za drzwiami 1
47S60	przełącznik zewnętrzny systemu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki za drzwiami 2
47S61	przełącznik skrzynki osprzętu elektrycznego
47S62	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych
47S63	Przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek dziecięcy 1
47S64	Przełącznik układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek dziecięcy 2
47S65	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów przy toalecie
47S66	przełącznik połączenia alarmowego systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 1
47S67	przełącznik połączenia alarmowego systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 2
47S68	przełącznik połączenia alarmowego systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 3
47S69	przełącznik połączenia alarmowego systemu sygnalizacji dla pasażerów, drzwi pasażerskie 4
47S70	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych 1 i wózek dziecięcy 1
47S71	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów przy miejscu dla niepełnosprawnych w kierunku jazdy z lewej strony
47S72	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów przy miejscu dla niepełnosprawnych w kierunku jazdy z prawej strony
47S73	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S74	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S75	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S76	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S77	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S78	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wózek dziecięcy
47S79	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S80	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S81	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S82	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S83	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych/dziecięcy
47S84	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S85	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S86	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S87	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S88	przycisk w strefie 1 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S89	przycisk w strefie 2 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S90	przycisk w strefie 2 systemu informowania dla pasażerów; wózek dla niepełnosprawnych
47S91	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie sygnału przystanku na żądanie
47S92	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku sygnału przystanku na żądanie
47S93	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie sygnału miejsca dla niepełnosprawnego
47S94	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku sygnału miejsca dla niepełnosprawnych
47S95	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie sygnału wózka dla niepełnosprawnych
47S96	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku sygnału wózka dla niepełnosprawnych
47S97	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie sygnału wózka dziecięcego
47S98	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku sygnału wózka dziecięcego
47S99	przycisk systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie sygnału wózka dla niepełnosprawnych/dziecięcego
47V01	Dioda Hamulec przystankowy
47V02	Dioda Hamulec przystankowy
47V03	Dioda Hamulec przystankowy
47V04	Dioda Hamulec przystankowy
47V05	Dioda wózków dziecięcych drzwi 2
47V06	Dioda wózków dziecięcych drzwi 3
47V07	zespół diod komunikator pasażerski wózek inwalidzki
47V08	dioda hamulca przystankowego
47V09	dioda układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki
47V10	dioda układu sygnalizacji dla pasażerów - wózek inwalidzki
47V11	grupa diod systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
47X01	łącznik sygnalizacji 'miejsce na wózek dla niepełnosprawnych ZAJĘTE'
47X02	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
47X03	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR z tyłu z lewej strony
47X04	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR z tyłu z prawej strony
47X05	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR z przodu z lewej strony
47X06	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR z przodu z prawej strony
47X07	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR w kanale nawiewu
47X08	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych" z przodu z lewej strony
47X09	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR w kanale nawiewu. "wózek dla niepełnosprawnych"
47X10	el. złącze przycisku systemu sygnalizacji dla pasażerów
47Y01	Zawór Hamulec przystankowy/Blokada ruszania
47Z01	łącznik zgrzewany 1 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z02	łącznik zgrzewany 2 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z03	łącznik zgrzewany 3 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z04	łącznik zgrzewany 4 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z05	łącznik zgrzewany 5 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z06	łącznik zgrzewany 1 hamulca przystankowego
47Z07	łącznik zgrzewany 1 systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych"
47Z08	łącznik zgrzewany 2 systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych"
47Z09	łącznik zgrzewany 1 przycisku w przestrzeni pasażerskiej
47Z10	łącznik zgrzewany 6 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z11	łącznik zgrzewany 7 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z12	łącznik zgrzewany 8 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z13	łącznik zgrzewany 9 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z14	łącznik zgrzewany 10 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z15	łącznik zgrzewany 11 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z16	łącznik zgrzewany 12 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z17	łącznik zgrzewany 13 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z18	łącznik zgrzewany 14 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z19	łącznik zgrzewany 15 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z20	łącznik zgrzewany 16 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z21	łącznik zgrzewany 17 układu sygnalizacji dla pasażerów
47Z22	łącznik zgrzewany wskaźnika systemu informowania dla pasażerów
47Z23	łącznik zgrzewany 3 systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych"
47Z24	łącznik zgrzewany przewodów 1, hamulec przystankowy
47Z25	łącznik zgrzewany 1 sygnalizacji przystanku na żądanie, dodatkowy
47Z26	łącznik zgrzewany 2 sygnalizacji przystanku na żądanie, dodatkowy
47Z27	łącznik zgrzewany 4 systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych"
47Z28	łącznik zgrzewany 5 systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR "wózek dla niepełnosprawnych"
47Z29	Połączenie spawane przewodów 1 komunikator dla pasażerów VL - z przodu po lewej stronie
47Z30	Połączenie spawane przewodów 2 komunikator dla pasażerów HL - z tyłu po lewej stronie
47Z31	Połączenie spawane przewodów 3 komunikator dla pasażerów VR - z przodu po prawej stronie
47Z32	Połączenie spawane przewodów 4 komunikator dla pasażerów HR - z tyłu po prawej stronie
47Z33	łącznik zgrzewany przewodu 6 PSSR_instalacja zgłaszania pasażera na wózku inwalidzkim
48A01	moduł sterujący drzwi 5
48A06	moduł sterujący modułu drzwi DCM 5
48B01	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 5
48B02	przełącznik ciśnienia spiętrzonego zabezpieczenia przed zakleszczeniem drzwi 5
48B03	przełącznik ciśnieniowy otwierania przedniego skrzydła drzwi 5
48B04	przełącznik ciśnieniowy zamykania przedniego skrzydła drzwi 5
48B05	przełącznik ciśnieniowy otwierania tylnego skrzydła drzwi 5
48B06	przełącznik ciśnieniowy zamykania tylnego skrzydła drzwi 5
48B07	przycisk podświetlany utrzymywania otwarcia drzwi 5
48B08	przycisk podświetlany utrzymywania otwarcia drzwi 5
48B09	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 5, przednie skrzydło
48B10	listwa zabezpieczająca przed zakleszczaniem drzwi pasażerskich 5, tylne skrzydło
48B11	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia otwierania drzwi 5
48B12	przełącznik ciśnieniowy rezerwy powietrza drzwi 5
48B13	przełącznik ciśnieniowy ciśnienia zamykania drzwi 5
48B14	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 5
48B15	przełącznik ciśnieniowy drzwi 5, zamknięte
48B20	nadajnik fotokomórki drzwi pasażerskich 5
48B21	odbiornik fotokomórki drzwi pasażerskich 5
48B25	przełącznik ciśnieniowy awaryjnego uruchamiania drzwi 5
48E01	oświetlenie wejścia, drzwi 5
48E02	lampa w obszarze drzwi 5 na zewnątrz
48E06	oświetlenie LED wejścia, drzwi 5
48F01	bezpiecznik drzwi 5
48F02	bezpiecznik elektrycznych drzwi 5
48F03	bezpiecznik obwodu zasilania prądem sterowania drzwi 5
48H01	brzęczyk ostrzegawczy ruchu drzwi 5 i rampy
48H02	transparent ostrzeżenia o awaryjnym zamykaniu drzwi 5
48H03	lampka ostrzegawcza ruchu drzwi 5 i rampy
48H04	lampka kontrolna drzwi 5, otwarte
48H05	brzęczyk ostrzegawczy drzwi 5
48K01	przekaźnik zasilania prądem drzwi 5
48K02	przekaźnik awaryjnego zamykania drzwi 5
48K03	przekaźnik lampy w obszarze drzwi 5 na zewnątrz
48K04	przekaźnik przycisku podświetlanego drzwi 5
48K05	przekaźnik wałka dociskowego drzwi 5
48K06	przekaźnik położenia drzwi 5
48K07	przekaźnik oświetlenia wejścia drzwi 5
48K08	przekaźnik wyłączania ciśnienia otwierania drzwi 5
48K25	przekaźnik sterowania drzwi 5
48K26	przekaźnik sterowania drzwi 5
48M01	silnik elektrycznego napędu drzwi 5
48M02	silnik tylnego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48M03	silnik przedniego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48R01	potencjometr przedniego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48R02	potencjometr tylnego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48R03	rezystor pulldown przycisku podświetlanego drzwi 5
48R04	rezystor napędu drzwi
48S01	przełącznik drzwi 5 obok kierowcy
48S02	przełącznik udostępnienia drzwi 5
48S03	przełącznik zatwierdzania udostępnienia drzwi 5
48S04	przełącznik kasowania udostępnienia drzwi 5
48S05	przełącznik 'wózek dziecięcy' drzwi 5
48S06	przełącznik zatwierdzania 'wózek dziecięcy' drzwi 5
48S07	przełącznik kasowania 'wózek dziecięcy' drzwi 5
48S08	przełącznik ustalania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S09	przełącznik ustalania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S10	przełącznik 'tryb serwisowy' drzwi 5
48S11	przełącznik 'warsztat' drzwi 5
48S12	przełącznik 'wózek dziecięcy' dla pasażerów, drzwi 5 wewnątrz
48S13	przełącznik 'wózek dziecięcy' dla pasażerów, drzwi 5 wewnątrz
48S14	przełącznik 'wózek dziecięcy' dla pasażerów, drzwi 5 zewnątrz
48S15	przełącznik 'wózek dziecięcy' dla pasażerów, drzwi 5 zewnątrz
48S16	przełącznik dla pasażerów, otwieranie drzwi/ przystanek na żądanie, drzwi 5 wewnątrz
48S17	przełącznik dla pasażerów, otwieranie drzwi/ przystanek na żądanie, drzwi 5 wewnątrz
48S18	przełącznik dla pasażerów, drzwi 5 zewnątrz
48S19	przełącznik dla pasażerów, drzwi 5 zewnątrz
48S20	przełącznik otwierania drzwi 5 zewnątrz
48S21	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 5
48S22	przełącznik drzwi 5, zamknięte
48S23	przełącznik wyłączania rewersowania ruchu drzwi 5
48S24	przełącznik wyłączania wałka dociskowego drzwi 5
48S25	przełącznik drzwi 5 obok kierowcy, dodatkowy
48S26	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S27	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S28	przełącznik klapy serwisowej drzwi 5
48S29	przełącznik silnika napędu drzwi 5
48S30	przełącznik silnika napędu drzwi 5
48S31	przełącznik awaryjnego zamykania drzwi 5
48S32	przełącznik drzwi 5, zamknięte
48S33	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S34	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S35	przełącznik drzwi 5, zamknięte
48S36	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
48S37	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 5
48S38	przełącznik rewersowania ruchu drzwi 5
48S39	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 5
48S40	wyłącznik mechanizmu uruchamiania drzwi 5
48S41	przełącznik blokowania skrzydła drzwi 5
48S42	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 5, zaryglowane
48S43	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 5, zaryglowane
48S44	przełącznik sterowania drzwi 5
48S45	przełącznik zamykania przedniego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S46	przełącznik zamykania tylnego (patrząc w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48S47	przełącznik drzwi 5, otwarte
48S48	przełącznik drzwi 5, otwarte
48S49	przełącznik dla pasażerów, drzwi 5 wewnątrz
48S50	przełącznik dla pasażerów, drzwi 5 wewnątrz
48S51	przełącznik drzwi 5, zamknięte
48S52	przełącznik drzwi dla pasażerów 5, zamknięte
48S53	przełącznik sterowania zaworami pozycji drzwi
48S54	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 5 wewnątrz
48S55	przełącznik kurka awaryjnego drzwi 5 na zewnątrz
48S56	przełącznik drzwi 5 NIECZYNNE
48V01	dioda awaryjnego zamykania drzwi 5
48V02	grupa diod drzwi 5
48V03	grupa diod drzwi 5
48X01	łącznik sygnalizacji ostrzegawczej ruchu drzwi 5
48Y01	zawór elektromagnetyczny drzwi 5
48Y02	zawór elektromagnetyczny tylnego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 5
48Y03	zawór elektromagnetyczny siłownika powrotnego kurka awaryjnego drzwi 5
48Y04	zawór elektromagnetyczny nadmuchiwanej uszczelki drzwi 5
48Y05	zawór elektromagnetyczny ustalacza kurka awaryjnego drzwi 5
48Y06	zawór elektromagnetyczny uruchamiania kurka awaryjnego drzwi 5
48Y07	zawór elektromagnetyczny drzwi 5
48Y08	zawór elektromagnetyczny drzwi 5
48Y09	zawór elektromagnetyczny otwierania/ zamykania drzwi 5
48Z01	łącznik zgrzewany 1 sterowania drzwi 5
48Z02	łącznik zgrzewany 2 sterowania drzwi 5
48Z03	łącznik zgrzewany 3 sterowania drzwi 5
48Z04	łącznik zgrzewany 4 sterowania drzwi 5
48Z05	łącznik zgrzewany 5 sterowania drzwi 5
48Z06	łącznik zgrzewany 6 sterowania drzwi 5
49S01	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów przy lewym kanale powietrza
49S02	przełącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów przy prawym kanale powietrza
49S03	Przełącznik komunikatora dla pasażerów VL - z przodu po lewej stronie
49S04	Przełącznik komunikatora dla pasażerów HL - z tyłu po lewej stronie
49S05	Przełącznik komunikatora dla pasażerów VR - z przodu po prawej stronie
49S06	Przełącznik komunikatora dla pasażerów HR - z tyłu po prawej stronie
49S07	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 1
49S08	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 2
49S09	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 3
49S10	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 4
49S11	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 1
49S12	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 2
49S13	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 3
49S14	przycisk PSSR_informacja dla pasażerów strefa 4
49S15	przełącznik systemu sygnalizacji pasażera na wózku inwalidzkim kanał powietrza L-lewa strona
49S16	przełącznik systemu sygnalizacji pasażera na wózku inwalidzkim, kanał powietrza R-prawa strona
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5.. Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja (HKL)
50A01	moduł sterujący panelu obsługi ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK
50A02	Moduł sterujący układ klimatyzacji, pulpit kierowcy HLK
50A03	moduł sterujący panelu obsługi 2 ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK, tylny człon pojazdu
50A04	moduł sterujący układu klimatyzacji, splitbox na stanowisku kierowcy FAP
50A05	moduł sterujący panelu obsługi ogrzewania/ wentylacji/ klimatyzacji HVAC
50A06	Box przedni, zakres dostawy
50B01	czujnik temperatury nawiewu na stanowisku kierowcy FAP
50B02	czujnik temperatury na stanowisku kierowcy FAP 1
50B03	Czujnik Temperatura wody
50B04	czujnik temperatury chłodzenia wodnego w skrzynce przedniej
50B05	czujnik temperatury otoczenia
50B06	czujnik monitorowania niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji na stanowisku kierowcy
50B07	czujnik monitorowania wysokiego ciśnienia w układzie klimatyzacji na stanowisku kierowcy
50B08	Czujnik temperatury przedmuchiwanie podłoga
50B09	Czujnik temperatury Obwód główny
50B10	Czujnik temperatury dmuchanie zimnego powietrza Skrzynka przednia
50B11	czujnik temperatury wody w obwodzie chłodzenia w skrzynce przedniej
50B12	Czujnik zlodowacenia, układ klimatyzacji, pulpit kierowcy
50B13	czujnik temperatury na stanowisku kierowcy FAP 2
50B14	wentylowany czujnik temperatury na stanowisku kierowcy FAP
50B15	czujnik temperatury otoczenia 2
50C01	kondensator oświetlenia ułatwiającego odnajdywanie HVAC
50E01	nagrzewnica na stanowisku kierowcy FAP
50F01	bezpiecznik panelu obsługi układu ogrzewania/ wentylacji/ klimatyzacji
50F02	Bezpiecznik Skrzynka przednia
50F03	bezpiecznik układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
50F04	bezpiecznik skraplacza układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
50F05	bezpiecznik wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50F06	Dodatkowy bezpiecznik wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50F07	Bezpiecznik skrzynki przedniej, zacisk 30
50F08	bezpiecznik zacisku 30 panelu obsługi ogrzewania, tryb wystawowy
50F09	bezpiecznik zacisku 15 panelu obsługi ogrzewania, tryb wystawowy
50F10	Bezpiecznik elementu obsługi ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, zacisk 15
50F11	wkładka bezpiecznika skraplacza na stanowisku kierowcy
50F12	wkładka bezpiecznika dodatkowego ogrzewania
50H01	lampka kontrolna usterki zbiorczej układu ogrzewania
50K01	przekaźnik układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
50K02	Przekaźnik skraplacza dmuchawy
50K03	przekaźnik silnika dmuchawy w skrzynce przedniej
50K04	przekaźnik ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK
50K05	Przekaźnik zwłoczny dmuchawy w skrzynce przedniej
50K06	Przekaźnik przełączania dmuchawy w skrzynce przedniej
50K07	Przekaźnik zaworu wody dmuchawy przy miejscu kierowcy FAP
50K08	Przekaźnik zaworu wody dmuchawy przy miejscu kierowcy FAP
50K09	przekaźnik przełączania dmuchawy w skrzynce przedniej na górnym pokładzie
50K10	przekaźnik czasowy wentylatora ogrzewania stanowiska kierowcy FAP
50K11	przekaźnik wake up ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HLK
50K12	Przekaźnik przełączania dmuchaw w podłodze
50K13	przekaźnik przełączania dmuchaw w ścianie bocznej
50K14	Przekaźnik dod. wentylatora FAP-pulpit kierowcy
50M01	Silnik dmuchawa Skrzynka przednia
50M02	silnik klapy nawiewu świeżego powietrza/ recyrkulacji
50M03	Silnik klapa szyby przedniej
50M04	Silnik klapa Wnęka na nogi
50M05	silnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy
50M06	silnik wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50M07	silnik dodatkowego wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50M08	silnik zaworu wodnego na stanowisku kierowcy, blokowanie FAP
50M09	Silnik zaworu wodnego Reheat komory przedniej
50M10	silnik zaworu wodnego obwodu chłodzenia w skrzynce przedniej
50N01	moduł prędkości obrotowej silnika dmuchawy w skrzynce przedniej
50R01	termistor PTC wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50R02	potencjometr wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50R03	rezystor wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50R04	rezystor wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50R05	rezystor wentylatora na stanowisku kierowcy FAP
50R06	rezystor obwodu zwłocznego, zacisk 15
50R07	rezystor czujnika oblodzenia skrzynki przedniej
50R08	rezystor pulldown przełącznika niskiego ciśnienia
50R09	rezystor czujnika temperatury zewnętrznej
50R10	rezystor czujnika temperatury zewnętrznej
50R11	rezystor oświetlenia ułatwiającego odnajdywanie HVAC
50S01	przełącznik wentylatora na stanowisku kierowcy FAP, strona drzwi
50S02	przełącznik wentylatora na stanowisku kierowcy FAP, strona kierowcy
50S03	Przełącznik ogrzewanie z obcego źródła lato/zima
50S04	Przełącznik zmiana wartości zadanej ogrzewania wentylacji chłodzenia HLK
50S05	Przełącznik klimat Pulpit kierowcy FAP
50S06	wyłącznik automatycznej klimatyzacji
50S07	wyłącznik nagrzewnicy
50S08	Przełącznik blokady uruchamiania zasilania gorącą wodą z zewnątrz
50S09	Przełącznik programatora dodatkowego ogrzewania
50V01	dioda dodatkowej nagrzewnicy na stanowisku kierowcy
50V02	dioda sprzęgła sprężarki na stanowisku kierowcy FAP
50V03	dioda dodatkowego ogrzewania ZHE
50V04	Dioda dmuchawy na stanowisku kierowcy FAP
50X01	łącznik panelu obsługi ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK
50X02	Złącze ogrzewania szyby w drzwiach 1
50X03	łącznik listwy zaciskowej dmuchawy ogrzewania dodatkowo na FAP
50X04	złącze gwintowane bieguna dodatniego skraplacza na stanowisku kierowcy
50X05	złącze gwintowane bieguna ujemnego skraplacza na pulpicie kierowcy
50X06	el. złącze czujnika temperatury powietrza we wnętrzu na stanowisku kierowcy
50X07	el. złącze przełącznika kluczykowego automatycznej klimatyzacji
50Y01	zawór ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Y02	zawór elektromagnetyczny/ złącze obwodu czynnika chłodzącego na stanowisku kierowcy
50Y03	sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
50Y04	dodatkowy zawór 3/2-drożny ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Y05	dodatkowy zawór 2/1-drożny ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Y06	zawór regulacyjny dopływu do wymiennika ciepła w skrzynce układu klimatyzacji
50Y07	zawór regulacyjny odpływu od wymiennika ciepła w skrzynce układu klimatyzacji
50Z01	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z02	łącznik zgrzewany 2 ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z03	łącznik zgrzewany 3 ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z04	łącznik zgrzewany 4 ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z05	łącznik zgrzewany 1 CAN ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z06	łącznik zgrzewany 1 wake-up, zacisk 15
50Z07	łącznik zgrzewany 2 CAN ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z08	łącznik zgrzewany 3 CAN ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
50Z09	Łącznik zgrzewany 5 ogrzewania na stanowisku kierowcy FAP
51A01	moduł sterujący panelu układu ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK, układ dachowy
51A02	moduł sterujący podstacji zasilania na dole z przodu
51A03	moduł sterujący podstacji zasilania na dachu
51A04	moduł sterujący podstacji zasilania z tyłu
51A05	moduł sterujący podstacji 0
51A06	moduł sterujący podstacji 1
51A07	moduł sterujący podstacji 2
51A08	moduł sterujący podstacji 3
51A09	moduł sterujący podstacji 4
51A10	moduł sterujący podstacji 5
51A11	moduł sterujący modułu układu klimatyzacji, przedni człon pojazdu
51A12	moduł sterujący modułu układu klimatyzacji slave, przedni człon pojazdu
51A13	moduł sterujący układu ogrzewania/ wentylacji/ klimatyzacji HVAC na dachu
51A14	moduł sterujący modułu układu klimatyzacji
51A15	moduł sterujący modułu układu klimatyzacji slave
51A16	moduł sterujący podstacji 6
51A17	moduł sterujący podstacji 7
51A18	wymuszone odpowietrzanie skrzynki klimatyzacji w okładzinie dachu z lewej strony
51A19	Stacja rozdzielanie wody, zakres dostawy
51A20	Jednostka skraplacza, zakres dostawy
51A21	Szafka przednia OD, zakres dostawy
51A22	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu na dolnym pokładzie z przodu z lewej strony
51A23	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu na dolnym pokładzie z przodu z prawej strony
51A24	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu na dolnym pokładzie z tyłu z lewej strony
51A25	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu na dolnym pokładzie z tyłu z prawej strony
51A26	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu na dolnym pokładzie, dodatkowa
51A27	wymuszane odpowietrzanie skrzynki klimatyzacji w okładzinie dachu z prawej strony
51A28	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu z przodu z lewej strony
51A29	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu z przodu z prawej strony
51A30	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu pośrodku z lewej strony
51A31	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu pośrodku z prawej strony
51A32	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu z tyłu z lewej strony
51A33	skrzynka klimatyzacji w okładzinie dachu z tyłu z prawej strony
51A34	skrzynka dachowego układu klimatyzacji w okładzinie dachu z przodu
51A35	skrzynka dachowego układu klimatyzacji w okładzinie dachu z tyłu
51A36	skrzynka dachowego układu klimatyzacji w okładzinie dachu
51A37	skrzynka układu klimatyzacji w okładzinie dachu pośrodku z prawej strony
51A38	skrzynka układu klimatyzacji w okładzinie dachu pośrodku z lewej strony
51B01	Czujnik kontroler niskiego ciśnienia
51B02	Czujnik kontroler wysokiego ciśnienia
51B03	czujnik 1 nawiewu z kanału dachowego
51B04	czujnik 1 temperatury we wnętrzu
51B05	czujnik 1 zabezpieczenia przed oblodzeniem
51B06	czujnik 2 nawiewu z kanału dachowego
51B07	czujnik 2 temperatury we wnętrzu
51B08	czujnik ciśnienia układu ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia HLK, układ dachowy
51B09	Czujnik temperatury krążenie wodne podłoga
51B10	czujnik monitorowania niskiego ciśnienia
51B11	czujnik temperatury nawiewu, dach z prawej strony
51B12	czujnik 3 temperatury we wnętrzu
51B13	czujnik wilgotności powietrza/ punktu rosy
51B14	czujnik temperatury nawiewu powietrza, dach z tyłu
51B15	czujnik temperatury wody w obwodzie chłodzenia w dachu
51B16	czujnik temperatury gorącego gazu sprężarki układu klimatyzacji
51B17	czujnik temperatury w obwodzie czynnika chłodzącego
51B18	czujnik 2 zabezpieczenia przed oblodzeniem
51B19	Czujnik ciśnienie czynnik chłodzący
51B20	Czujnik temperatura we wnętrzu na dole z przodu
51B21	Czujnik temperatura we wnętrzu na dole z tyłu
51B22	Czujnik temperatury przedmuchiwanie dachu LEWY
51B23	Czujnik wysokiego ciśnienia 2
51B24	przełącznik ciśnieniowy dmuchawy skraplacza układu na dachu
51B25	Czujnik temperatura we wnętrzu u góry opcjonalny
51B26	Czujnik temperatura we wnętrzu OD
51B27	Czujnik temperatura we wnętrzu OD
51B28	Czujnik temperatury przedmuchiwanie dach UD z przodu LEWY
51B29	czujnik temperatury regulacji obwodu chłodzenia
51B30	czujnik temperatury we wnętrzu przy fotelu, pokład górny z przodu
51B31	Czujnik temperatura we wnętrzu dach UD
51B32	czujnik temperatury wydmuchiwanie podłoga UD LEWY
51B33	Czujnik temperatury dmuchanie zimnego powietrza dachu LEWY
51B34	Czujnik temperatury nadmuch zimny Skrzynka przednia OD
51B35	czujnik temperatury obwodu chłodzenia w przednim członie pojazdu
51B36	czujnik monitorowania ciśnienia oleju sprężarki w przednim członie pojazdu
51B37	czujnik temperatury obwodu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia
51B38	Czujnik temperatury zimnego nadmuchu dach PRAW.
51B39	czujnik temperatury czynnika chłodzącego w tylnym członie pojazdu
51B40	Czujnik temperatury krążenie wodne UD
51B41	Czujnik temperatury krążenie wodne OD
51B42	czujnik temperatury sprężarki, zabezpieczenie silnika w przednim członie pojazdu
51B43	czujnik temperatury sprężarki, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika w tylnym członie pojazdu
51B44	czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51B45	czujnik temperatury czynnika chłodzącego w przednim członie pojazdu
51B46	czujnik wilgotności powietrza na stanowisku kierowcy
51B47	czujnik wilgotności powietrza w tylnym członie pojazdu
51B48	czujnik wilgotności powietrza w przednim członie pojazdu
51B49	czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji z tyłu
51B50	czujnik temperatury w obwodzie wodnego wymiennika ciepła z tyłu
51B51	czujnik temperatury w obwodzie wodnego wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51B52	czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji H-tył
51B53	czujnik niskiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji H-tył
51B54	czujnik temperatury sprężarki wlot HW-tylny człon pojazdu
51B55	czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji V-przód
51B56	czujnik niskiego ciśnienia sprężarki układu klimatyzacji V-przód
51B57	czujnik temperatury sprężarki wlot VW-przedni człon pojazdu
51F01	bezpiecznik 1 układu klimatyzacji
51F02	bezpiecznik 2 układu klimatyzacji
51F03	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F04	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F05	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F06	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F07	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F08	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F09	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F10	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F11	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F12	bezpiecznik 1 modułu sterującego układu ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia, ukł. dachowy
51F13	bezpiecznik 2 modułu sterującego układu ogrzewania/ wentylacji/ chłodzenia, ukł. dachowy
51F14	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F15	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa układ dachowy
51F16	Bezpieczniki modułu prędkości obrotowej dmuchawy układu dachowego
51F17	Bezpieczniki modułu prędkości obrotowej dmuchawy układu dachowego
51F18	Bezpieczniki modułu prędkości obrotowej dmuchawy układu dachowego
51F19	Bezpieczniki modułu prędkości obrotowej dmuchawy układu dachowego
51F20	Bezpieczniki sterowania układu klimatyzacji
51F21	Bezpieczniki prędkości obrotowej układu klimatyzacji
51F22	Bezpieczniki układu klimatyzacji dla eksploatacji zimowej
51F23	bezpiecznik pofabrycznie montowanego układu klimatyzacji
51F24	bezpiecznik pompy wodnej obwodu podłogowego z przodu
51F25	bezpiecznik pompy wodnej obwodu podłogowego z tyłu
51F26	bezpiecznik układu klimatyzacji w tylnym członie pojazdu
51F27	bezpiecznik pofabrycznie montowanego układu klimatyzacji 2
51F28	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F29	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F30	Bezpiecznik podstacji 1
51F31	Bezpiecznik pompa wodna Obwód główny
51F32	Bezpiecznik pompa wodna Obwód podłogowy
51F33	Bezpiecznik pompa wodna Obwód dachowy
51F34	Bezpiecznik pompa wodna Obwód skrzynki przedniej
51F35	Bezpiecznik podstacji 0
51F36	Bezpiecznik podstacji 2
51F37	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z przodu
51F38	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z przodu
51F39	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej pośrodku
51F40	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej pośrodku
51F41	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z tyłu
51F42	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z tyłu
51F43	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z przodu
51F44	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z przodu
51F45	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej pośrodku
51F46	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej pośrodku
51F47	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z tyłu
51F48	bezpiecznik dmuchawy w skrzynce dachowej z tyłu
51F49	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51F50	Bezpiecznik podstacji 3
51F51	Bezpiecznik podstacji 4
51F52	Bezpiecznik podstacji 5
51F53	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD z przodu
51F54	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51F55	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa dodatkowy LEWY
51F56	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD z przodu
51F57	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51F58	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa dodatkowy PRAWY
51F59	Bezpiecznik moduł prędkości obrotowej dmuchawa Skrzynka dachowa UD Z TYŁU
51F60	Bezpiecznik pompa wodna Obwód główny 1
51F61	Bezpiecznik pompa wodna Obwód główny 2
51F62	Bezpiecznik pompa wodna Obwód dachowy UD
51F63	bezpiecznik pompy wodnej w obwodzie chłodzenia 1 w dachu
51F64	bezpiecznik układu klimatyzacji
51F65	Bezpieczniki układu klimatyzacji VW
51F66	Bezpiecznik silnik dmuchawy Skrzynka przednia OD
51F67	Bezpiecznik pompa wodna Obwód dachowy PRAW.
51F68	Bezpiecznik dmuchawa MAX Skrzynka przednia
51F69	bezpiecznik pompy wodnej w obwodzie chłodzenia 2 w dachu
51F70	bezpiecznik dmuchawy w bagażniku
51F71	bezpiecznik dmuchawy w bagażniku
51F72	bezpiecznik zaworu elektromagnetycznego czynnika chłodzącego układu na dachu
51F73	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F74	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F75	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F76	bezpiecznik dmuchawy skraplacza
51F77	Bezpiecznik zatwierdzania trybu postojowego HVAC
51F78	Bezpiecznik wentylatora OD z lewej strony
51F79	Bezpiecznik wentylatora OD z prawej strony
51F80	bezpiecznik silnika dmuchawy w skrzynce przedniej na górnym pokładzie, zacisk 30
51F81	bezpiecznik sprężarki układu klimatyzacji
51F82	bezpiecznik obniżania temperatury na górnym pokładzie
51F83	bezpiecznik zewnętrznego zasilania ogrzewania wentylacji klimatyzacji HLK
51F84	bezpiecznik pompy wodnej Chiller w przednim członie pojazdu
51F85	bezpiecznik pompy wodnej Chiller w tylnym członie pojazdu
51F86	bezpiecznik obwodu wyłączania rzędu cylindrów
51F87	bezpiecznik podstacji 6
51F88	bezpiecznik podstacji 7
51F89	bezpiecznik ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51F90	bezpiecznik ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w tylnym członie pojazdu
51F91	moduł 1 wkładek bezpieczników dachowego układu klimatyzacji
51F92	moduł 2 wkładek bezpieczników dachowego układu klimatyzacji
51F93	moduł 1 wkładek bezpieczników dachowego układu klimatyzacji, zacisk 15
51F94	wkład bezpiecznika modułu sterującego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji HVAC
51F95	bezpiecznik dmuchawy wentylacji schowka
51F96	wkładka bezpiecznika pompy wodnej wymiennika ciepła z tyłu
51F97	wkładka bezpiecznika pompy wodnej wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51F98	el. bezpiecznik chłodzenia Zawór 2/2-drożny
51F99	el. bezpiecznik chłodzenia zawór 2/2-drożny 2
51H01	Lampka kontrolna awarii układu klimatyzacji
51K01	przekaźnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na dachu
51K02	przekaźnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na dachu
51K03	przekaźnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na dachu
51K04	przekaźnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na dachu
51K05	przekaźnik dmuchawy skraplacza układu klimatyzacji na dachu
51K06	Przekaźnik dmuchawa grzejna podłoga
51K07	Przekaźnik pompa wodna Obwód główny
51K08	Przekaźnik pompa wodna Obwód podłogowy
51K09	Przekaźnik pompa wodna Obwód dachowy
51K10	Przekaźnik pompa wodna Obwód skrzynki przedniej
51K11	Przekaźnik pompa wodna Obwód główny 1
51K12	Przekaźnik pompa wodna Obwód główny 2
51K13	Przekaźnik pompa wodna Obwód dachowy UD
51K14	przekaźnik pompy wodnej obwodu podłogowego z przodu
51K15	Przekaźnik wyłączenie sprężarka
51K16	Przekaźnik Wyłączanie ze względów bezpieczeństwa Układ dachowy
51K17	Przekaźnik Wyłączanie ze względów bezpieczeństwa Układ dachowy zasilanie
51K18	Przekaźnik pompa wodna Obwód dachowy PRAW.
51K19	Przekaźnik Wake-up układ ogrzewania wentylacja chłodzenia HLK
51K20	Przekaźnik zasterowania układu klimatyzacji
51K21	Przekaźnik zasilenia układu klimatyzacji
51K22	Przekaźnik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji
51K23	Przekaźnik układu klimatyzacji dla eksploatacji zimowej
51K24	Przekaźnik wyłączanie cylindrów układu klimatyzacji
51K25	Przekaźnik awarii układu klimatyzacji
51K26	Przekaźnik podniesienia prędkości obrotowej 1 układu klimatyzacji
51K27	Przekaźnik podniesienia prędkości obrotowej 2 układu klimatyzacji
51K28	Przekaźnik podniesienia prędkości obrotowej 3 układu klimatyzacji
51K29	przekaźnik pompy wodnej obwodu podłogowego z tyłu
51K30	przekaźnik pompy wodnej w obwodzie chłodzenia 1 w dachu
51K31	przekaźnik pompy wodnej w obwodzie chłodzenia 2 w dachu
51K32	przekaźnik zaworu wodnego dmuchawy w bagażniku
51K33	przekaźnik zaworu wodnego dmuchawy w bagażniku
51K34	przekaźnik silnika dmuchawy w bagażniku
51K35	przekaźnik silnika dmuchawy w bagażniku
51K36	Przekaźnik zaworu gorących spalin
51K37	Przekaźnik zaworu gorących spalin
51K38	Przekaźnik wyłączania cylindrów, układ klimatyzacji 2
51K39	Przekaźnik zaworu wody dmuchawy z tyłu
51K40	Przekaźnik zaworu wody dmuchawy z tyłu
51K41	Przekaźnik dmuchawy z tyłu
51K42	Przekaźnik dmuchawy z tyłu
51K43	przekaźnik zaworu wodnego dmuchaw z tyłu
51K44	przekaźnik zaworu wodnego dmuchaw z tyłu
51K45	przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji
51K46	przekaźnik wyłączania pompy wodnej w centralmym obwodzie
51K47	przekaźnik wyłączania pompy wodnej w obwodzie podłogowym
51K48	przekaźnik rezystora offset czujnika temperatury we wnętrzu, górny pokład
51K49	przekaźnik rezystora offset czujnika temperatury we wnętrzu w obszarze foteli, górny pokład
51K50	przekaźnik rezystora offset czujnika nawiewu w dachu z lewej strony
51K51	przekaźnik zewnętrznego zasilania ogrzewania wentylacji klimatyzacji HLK
51K52	przekaźnik pompy wodnej Chiller w przednim członie pojazdu
51K53	przekaźnik pompy wodnej Chiller w tylnym członie pojazdu
51K54	Przekaźnik zwłoczny dmuchaw w ścianach bocznych
51K55	przekaźnik ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51K56	przekaźnik ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w tylnym członie pojazdu
51K57	przekaźnik rezystora czujnika temperatury we wnętrzu na dolnym pokładzie
51K58	przekaźnik rezystora czujnika temperatury we wnętrzu przy fotelu pasażerskim na dolnym pokładzie
51K59	przekaźnik rezystora czujnika temperatury we wnętrzu, nawiew na dolnym pokładzie
51K60	przekaźnik rezystora czujnika temperatury we wnętrzu z tyłu na dole
51K61	przekaźnik pompy wodnej wymiennika ciepła z tyłu
51K62	przekaźnik pompy wodnej wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51K63	przekaźnik chłodzenia zaworu 2/2-drożnego
51K64	przekaźnik chłodzenia zaworu 2/2-drożnego 2
51M01	Silnik Klapa świeżego powietrza układ dachowy
51M02	Silnik Klapa świeżego powietrza układ dachowy
51M03	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M04	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M05	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M06	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M07	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M08	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M09	Silnik dmuchawa skraplacza
51M10	Silnik dmuchawa skraplacza
51M11	Silnik dmuchawa skraplacza
51M12	Silnik dmuchawa skraplacza
51M13	Silnik dmuchawa skraplacza
51M14	Silnik Klapa świeżego powietrza układ dachowy
51M15	Silnik Klapa świeżego powietrza układ dachowy
51M16	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M17	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M18	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M19	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M20	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M21	Silnik dmuchawa układ dachowy
51M22	Silnik zaworu wodnego obwodu reheat
51M23	silnik zawór wodny obieg silnika BLOKOWANIE
51M24	silnik sprężarki układu klimatyzacji
51M25	silnik pompy wodnej obwodu podłogowego z przodu
51M26	Silnik Zawór wodny Obwód podłogowy
51M27	Silnik Zawór wodny Obwód dachowy LEWY
51M28	Silnik Zawór wodny Obwód główny
51M29	Silnik Zawór wodny Obwód skrzynki przedniej
51M30	Silnik pompa wodna Obwód główny
51M31	Silnik pompa wodna Obwód podłogowy
51M32	Silnik pompa wodna Obwód dachowy
51M33	Silnik pompa wodna Obwód skrzynki przedniej
51M34	Silnik klapa Skrzynka dachowa z przodu LEWY
51M35	Silnik klapa Skrzynka dachowa z przodu PRAWY
51M36	Silnik klapa Skrzynka dachowa środka LEWY
51M37	Silnik klapa Skrzynka dachowa środka PRAWY
51M38	Silnik klapa Skrzynka dachowa z tyłu LEWY
51M39	Silnik klapa Skrzynka dachowa z tyłu PRAWY
51M40	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z przodu
51M41	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z przodu
51M42	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa środkowa
51M43	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa środkowa
51M44	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z tyłu
51M45	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z tyłu
51M46	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z przodu
51M47	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z przodu
51M48	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa środkowa
51M49	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa środkowa
51M50	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z tyłu
51M51	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa z tyłu
51M52	Silnik klapa odpowietrzająca z przodu LEWY
51M53	Silnik klapa odpowietrzająca z przodu PRAWY
51M54	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z przodu
51M55	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51M56	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa dodatkowa PRAWY
51M57	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z przodu
51M58	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51M59	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa dodatkowa LEWY
51M60	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51M61	Silnik dmuchawa Skrzynka dachowa UD z tyłu
51M62	Silnik klapa Skrzynka dachowa UD z przodu LEWY
51M63	Silnik klapa Skrzynka dachowa UD z przodu PRAWY
51M64	Silnik klapa Skrzynka dachowa UD z tyłu LEWY
51M65	Silnik klapa Skrzynka dachowa UD z tyłu PRAWY
51M66	Silnik Zawór wodny obwód podłogowy UD/OD
51M67	Silnik dmuchawa skraplacza
51M68	Silnik Zawór wodny Obwód dachowy OD
51M69	Silnik Zawór wodny Obwód dachowy UD
51M70	Silnik pompa wodna Obwód główny 1
51M71	Silnik pompa wodna Obwód główny 2
51M72	Silnik pompa wodna Obwód dachowy UD
51M73	Silnik pompa wodna Obwód dachowy OD
51M74	silnik pompy wodnej obwodu podłogowego z tyłu
51M75	Silnik Zawór wodny Obwód skrzynki przedniej OD
51M76	Silnik Zawór wodny reheat dachu
51M77	Silnik Zawór wodny Reheat Skrzynka przednia OD
51M78	silnik zaworu wodnego obwodu podłogowego z przodu
51M79	Silnik dmuchawy Skrzynka przednia OD
51M80	Silnik klapy Skrzynka dachowa dodatkowa LEWA
51M81	Silnik klapy Skrzynka dachowa dodatkowa PRAW.
51M82	silnik zaworu wodnego obwodu podłogowego z tyłu
51M83	Silnik Zawór wodny obejściowy Obwód główny
51M84	silnik zaworu wodnego trybu reheat w dachu na dolnym pokładzie *DELTRANS*
51M85	Silnik pompa wodna Obwód dachowy PRAW.
51M86	Silnik Zawór wodny Obwód dachowy PRAW.
51M87	Silnik Zawór wodny obejściowy Obwód główny 2
51M88	silnik zaworu wodnego obwodu dachowego, ogrzewanie sumaryczne prawo/ lewo
51M89	silnik zaworu wodnego obwodu dachowego, chłodzenie sumaryczne prawo/ lewo
51M90	silnik zaworu wodnego obwodu podłogowego z tyłu
51M91	silnik pompy wodnej obwodu podłogowego z przodu
51M92	silnik pompy wodnej obwodu mieszanego w dachu z przodu
51M93	silnik pompy wodnej obwodu mieszanego w dachu z tyłu
51M94	silnik dmuchawy w bagażniku
51M95	silnik pompy zimnej wody wymiennika ciepła z tyłu
51M96	silnik pompy zimnej wody wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51M97	silnik sprężarki układu klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51M98	silnik dmuchawy wentylacji schowka
51M99	silnik pompy wodnej wymiennika ciepła z tyłu
51N01	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N02	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N03	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N04	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N05	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N06	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N07	moduł prędkości obrotowej dmuchawa skraplacza
51N08	moduł prędkości obrotowej dmuchawa skraplacza
51N09	moduł prędkości obrotowej dmuchawa skraplacza
51N10	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N11	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N12	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N13	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N14	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N15	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany
51N16	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z przodu
51N17	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z przodu
51N18	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany środkowy
51N19	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany środkowy
51N20	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z tyłu
51N21	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z tyłu
51N22	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z przodu
51N23	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z przodu
51N24	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany środkowy
51N25	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany środkowy
51N26	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z tyłu
51N27	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany z tyłu
51N28	regulator napięcia
51N29	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z przodu
51N30	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z tyłu
51N31	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany dodatkowo PRAWY
51N32	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z przodu
51N33	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z tyłu
51N34	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany dodatkowo LEWY
51N35	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z tyłu
51N36	moduł prędkości obrotowej silnik doładowany UD z tyłu
51N37	moduł prędkości obrotowej dmuchawy skraplacza
51N38	moduł prędkości obrotowej dmuchawy skraplacza
51P01	licznik godzin pracy sprężarka układu klimatyzacji
51R01	potencjometr układu ogrzewania
51R02	rezystor offset czujnika temperatury we wnętrzu, górny pokład
51R03	rezystor offset czujnika temperatury we wnętrzu w obszarze foteli, górny pokład
51R04	rezystor pulldown D+
51R05	Rezystor dmuchawy z tyłu
51R06	rezystor pulldown przełącznika niskiego ciśnienia
51R07	rezystor pulldown przełącznika wysokiego ciśnienia
51R08	rezystor pulldown modułu sterującego HLK
51R09	rezystor offset czujnika nawiewu w dachu z lewej strony
51R10	Rezystor pulldown układu klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51R11	Rezystor pulldown układu klimatyzacji w tylnym członie pojazdu
51R12	rezystor ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51R13	rezystor ogrzewania odstojnika oleju HVAC ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w tylnym członie pojazdu
51R14	rezystor czujnika temperatury we wnętrzu na dolnym pokładzie
51R15	rezystor czujnika temperatury we wnętrzu przy fotelu pasażerskim na dolnym pokładzie
51R16	rezystor czujnika temperatury we wnętrzu, nawiew na dolnym pokładzie
51R17	rezystor czujnika temperatury we wnętrzu z tyłu na dole
51S01	Przełącznik dmuchawa Skrzynka przednia MAX
51S02	Przełącznik układu klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej
51S03	Przełącznik temperatury układu klimatyzacji
51S04	Przełącznik wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji
51S05	przełącznik modułu dachowego układu klimatyzacji
51S06	przełącznik modułu dachowego układu klimatyzacji 2
51S07	przełącznik dmuchawy w bagażniku
51S08	przełącznik wentylatora dachowego, wentylacja i odpowietrzanie
51S09	przełącznik stopni 1/2 wentylatora dachowego
51S10	Przełącznik wentylatora dachowego ODPOWIETRZANIE
51S11	przełącznik ogrzewania pasa podokiennego
51S12	Przełącznik dmuchawy z tyłu
51S13	Przełącznik zatwierdzania trybu postojowego HVAC
51S14	przełącznik wentylatora dachowego z przodu, na/odpowietrzanie
51S15	przełącznik stopni 1/2 wentylatora dachowego z przodu
51S16	przełącznik wysokiego ciśnienia układu klimatyzacji w przednim członie pojazdu
51S17	przełącznik dmuchawy wentylacji w dachu
51S18	przełącznik dmuchawy wentylacji schowka
51V01	Dioda sprzęgło sprężarki
51V02	Dioda układ dachowy
51V03	Dioda układ dachowy
51V04	Dioda układu dachowego
51V05	Dioda układu dachowego
51V06	Dioda układu dachowego
51V07	dioda dmuchawy w bagażniku
51V08	dioda blokująca ZHE 1
51V09	dioda blokująca ZHE 2
51V10	Dioda dmuchawy z tyłu
51V11	dioda chłodzenia zaworu 2/2-drożnego
51V12	dioda chłodzenia zaworu 2/2-drożnego 2
51X01	złącze gwintowane bieguna dodatniego modułu 1 dachowego układu klimatyzacji
51X02	złącze gwintowane bieguna ujemnego modułu 1 dachowego układu klimatyzacji
51X03	złącze gwintowane bieguna dodatniego modułu 2 dachowego układu klimatyzacji
51X04	złącze gwintowane bieguna ujemnego modułu 2 dachowego układu klimatyzacji
51Y01	Zawór 1 układ dachowy
51Y02	Zawór 2 układ dachowy
51Y03	sprzęgło sprężarki Dachowy układ klimatyzacji
51Y04	Wyłączanie cylindrów sprężarki
51Y05	zawór wodny odcinania obwodu silnika
51Y06	zawór odcinający przewód płynu, dodatkowy
51Y07	zawór wodny dmuchawy w bagażniku
51Y08	Zawór odcinający przewód płynu Dachowy układ klimatyzacji
51Y09	Zawór kompresora gorących spalin
51Y10	Zawór kompresora gorących spalin 2
51Y11	zawór obciążenia częściowego sprzęgło sprężarki
51Y12	Zawór układ dachowy PRAWY
51Y13	Zawór wyłączenie sprężarka
51Y14	Zawór odłączenia sprężarki
51Y15	Zawór układu chłodzenia mechanizmu hydraulicznego
51Y16	Zawór układu chłodzenia mechanizmu hydraulicznego 2
51Y17	zawór wodny dmuchaw z przodu
51Y18	zawór wodny dmuchaw z tyłu
51Y19	Zawór odcinający przewód płynu układ klimatyzacji dach
51Y20	zawór wodny Chiller w przednim członie pojazdu
51Y21	zawór wodny Chiller w tylnym członie pojazdu
51Y22	zawór regulacyjny obwodu powrotnego (zimny płyn) wymiennika ciepła z tyłu
51Y23	zawór regulacyjny obwodu powrotnego (gorący płyn) wymiennika ciepła z tyłu
51Y24	zawór regulacyjny obwodu doprowadzającego (gorący płyn) wymiennika ciepła z tyłu
51Y25	zawór regulacyjny obwodu powrotnego (zimny płyn) wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51Y26	zawór regulacyjny obwodu powrotnego (gorący płyn) wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51Y27	zawór regulacyjny obwodu doprowadzającego (gorący płyn) wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
51Y28	zawór gazu gorącego obejścia sprężarki HW - tylny człon pojazdu
51Y29	zawór gazu gorącego obejścia sprężarki VW - przedni człon pojazdu
51Z01	złącze spawane 1 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z02	złącze spawane 2 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z03	złącze spawane 3 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z04	złącze spawane 4 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z05	złącze spawane 5 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z06	złącze spawane 6 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z07	złącze spawane 7 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z08	złącze spawane 8 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z09	złącze spawane 9 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z10	złącze spawane 10 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z11	złącze spawane 11 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z12	złącze spawane 12 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z13	złącze spawane 13 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z14	złącze spawane 14 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z15	złącze spawane 15 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z16	złącze spawane 16 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z17	złącze spawane 17 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z18	złącze spawane 18 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z19	złącze spawane 19 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z20	złącze spawane 20 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/układ dachowy
51Z21	łącznik zgrzewany 21 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/ układu dachowego
51Z22	łącznik zgrzewany 22 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/ układu dachowego
51Z23	łącznik zgrzewany CAN ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/ układu dachowego
51Z24	łącznik zgrzewany CAN ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, dolny pokład
51Z25	łącznik zgrzewany CAN 2 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/ układu dachowego
51Z26	łącznik zgrzewany CAN 2 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, dolny pokład
51Z27	Łącznik spawany 1 klimatyzacji modułowej
51Z28	Łącznik spawany 2 klimatyzacji modułowej
51Z29	Łącznik spawany 3 klimatyzacji modułowej
51Z30	Łącznik spawany 4 klimatyzacji modułowej
51Z31	Łącznik spawany 5 klimatyzacji modułowej
51Z32	łącznik zgrzewany 23 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/ układu dachowego
51Z33	łącznik zgrzewany przewodów 1 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej/dachowego układu klimatyzacji
52A01	Moduł sterujący okienka dachowego 1
52A02	Moduł sterujący okienka dachowego 2
52A03	Moduł sterujący okienka dachowego 3
52A04	Moduł sterujący okienka dachowego 4
52A05	Wyjście awaryjne luk dachowy 1
52A06	Wyjście awaryjne luk dachowy 2
52A07	Moduł sterujący luk dachowy 5
52A08	Moduł sterujący napęd elektryczny luk dachowy
52A09	System nawaniający
52A10	Moduł sterujący LIN bramka systemu rozpylania zapachu
52B01	Czujnik deszczu
52F01	Bezpiecznik okienek dachowych 1 i 2
52F02	Bezpiecznik okienek dachowych 3 i 4
52F03	Bezpiecznik okno dachu typu solar
52F04	Bezpieczniki czujnika deszczu luku dachowego
52F05	Bezpieczniki wentylatora dachowego
52F06	Bezpieczniki wentylatora dachowego
52F07	bezpiecznik kurtyny powietrznej drzwi 1
52F08	bezpiecznik kurtyny powietrznej drzwi 2
52F09	bezpiecznik kurtyny powietrznej drzwi 3
52F10	dodatkowy bezpiecznik obwodu zasilania napięciem w krawędzi dachu
52F11	dodatkowy bezpiecznik obwodu zasilania napięciem w krawędzi dachu
52F12	bezpiecznik kurtyny powietrznej drzwi 4
52F13	bezpiecznik luku dachowego, dodatkowy
52F14	bezpiecznik dmuchawy wentylacji tablicy przełączników
52F15	Bezpiecznik wentylatorów dachowych
52F16	Bezpiecznik systemu rozpylania zapachu
52F17	bezpiecznik systemu rozpylania zapachu
52G01	Bateria słoneczna okienka dachowego 1
52H01	Lampka kontrolna Awaryjne uruchamianie luk dachowy
52H02	lampka kontrolna wentylatora dachu, kuchnia pokładowa
52K01	Przekaźnik Wyłączanie ze względów bezpieczeństwa luk dachowy
52K02	Przekaźnik zablokowania luk dachowego
52K03	Przekaźnik wentylatora dachowego
52K04	Przekaźnik wentylatora dachowego
52K05	Przekaźnik wentylatora dachowego
52K06	Przekaźnik wentylatora dachowego
52K07	przekaźnik kurtyny powietrznej drzwi 1
52K08	przekaźnik kurtyny powietrznej drzwi 2
52K09	przekaźnik kurtyny powietrznej drzwi 3
52K10	przekaźnik kurtyny powietrznej drzwi 4
52K11	przekaźnik luków dachowych
52K12	przekaźnik dmuchawy wentylacji tablicy przełączników
52K13	Przekaźnik wentylatorów dachowych
52K14	Przekaźnik wentylatorów dachowych
52K15	przekaźnik systemu rozpylania zapachu
52M01	Wentylator dachowy 1
52M02	Wentylator dachowy 2
52M03	Silnik wentylatorów okienka dachowego 1
52M04	Wentylator dachowy
52M05	Wentylator dachowy
52M06	Silnik wentylatora dach słoneczny
52M07	Silnik wentylatora dach słoneczny
52M08	Silnik wentylatora dach słoneczny
52M09	Silnik wentylatora dach słoneczny
52M10	Silnik napęd elektryczny Wentylator dachowy
52M11	Silnik Siłownik Wentylator dachowy
52M12	silnik kurtyny powietrznej drzwi 1
52M13	silnik kurtyny powietrznej drzwi 2
52M14	silnik kurtyny powietrznej drzwi 3
52M15	silnik kurtyny powietrznej drzwi 4
52M16	silnik dmuchawy wentylacji tablicy przełączników
52M17	wentylator na górnym pokładzie z lewej strony
52M18	wentylator na górnym pokładzie z prawej strony
52M19	Wentylator dachowy 1
52M20	Wentylator dachowy 2
52M21	silnik kurtyny powietrznej za drzwiami 2
52M22	silnik kurtyny powietrznej za drzwiami 3
52M23	silnik kurtyny powietrznej za drzwiami 4
52N01	regulator naładowania okienka dachowego 1
52R01	Rezystor pulldown Wentylator dachowy
52R02	Rezystor pulldown Wentylator dachowy
52R03	rezystor pulldown odsprzężenia luków dachowych
52R04	Rezystor kurtyny powietrznej w drzwiach 1
52S01	Przełącznik okienka dachowego 1
52S02	Przełącznik okienka dachowego 2
52S03	Przełącznik okienka dachowego 3
52S04	Przełącznik okienka dachowego 4
52S05	Przełącznik Wentylator dachowy 1
52S06	Przełącznik Wentylator dachowy 2
52S07	Okienko dachowe 1 przełącznik krańcowy zamknięte
52S08	Przełącznik Wentylator dachowy/okienko dachowe
52S09	Przełącznik Wentylator dachowy/okienko dachowe HW
52S10	Przełącznik luk dachowy OTWARTY PRZÓD
52S11	Przełącznik luk dachowy OTWARTY TYŁ
52S12	Przełącznik sterowania Położenie luku dachowego
52S13	Przełącznik luk dachowy słoneczny WENTYLACJA/ŁADOWANIE akumulatora pokładowego
52S14	Przełącznik wskazania Położenie luku dachowego
52S15	Przełącznik wskazania Klamka wewnętrzna Osłona luku dachowego
52S16	Przełącznik Awaryjne uruchamianie luk dachowy
52S17	Przełącznik Siłownik luk dachowy
52S18	Przełącznik Awaryjne uruchamianie luk dachowy
52S19	Przełącznik Awaryjne uruchamianie luk dachowy
52S20	Przełącznik Awaryjne uruchamianie luk dachowy
52S21	wentylator dachowy na stanowisku kierowcy FAP
52S22	przełącznik udostępniania luków dachowych
52S23	przełącznik 1 luków dachowych, przedni człon pojazdu
52S24	przełącznik 2 luków dachowych, przedni człon pojazdu
52S25	przełącznik 1 luków dachowych, tylny człon pojazdu
52S26	przełącznik 2 luków dachowych, tylny człon pojazdu
52S27	przełącznik systemu nawaniającego
52S28	przełącznik wentylatora na górnym pokładzie z lewej strony
52S29	przełącznik wentylatora na górnym pokładzie z prawej strony
52S30	przełącznik wentylatora po stronie kierowcy i pasażera
52S31	przełącznik kurtyny powietrznej
52V01	Dioda odsprzężenia luk dachowy AUF
52V02	dioda odsprzężenia, luki dachowe OTWARTE
52X01	łącznik kurtyny powietrznej
52Z01	Łącznik spawany 1, luki dachu z baterią słoneczną
52Z02	Łącznik spawany 2, luki dachu z baterią słoneczną
52Z03	Łącznik spawany 1 wyjście awaryjne przez luk dachowy
52Z04	Łącznik spawany 2 wyjście awaryjne przez luk dachowy
52Z05	Łącznik spawany 3 luku baterii słonecznych
52Z06	łącznik 3 wyjścia awaryjnego w luku dachowym
52Z07	Łącznik zgrzewany 1 śluzy powietrznej
52Z08	Łącznik zgrzewany 2 śluzy powietrznej
52Z09	Łącznik zgrzewany 3 śluzy powietrznej
52Z10	Złącze spawane przewodów 4 nawiew
53A01	Moduł sterujący Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej /układ dachowy HW
53A02	Moduł sterujący podstacji 1
53A03	Moduł sterujący podstacji 2
53A04	Grupa urządzeń ogrzewania ścian bocznych 1
53A05	Grupa urządzeń ogrzewania ścian bocznych 2
53A06	Grupa urządzeń ogrzewania ścian bocznych 3
53A07	Grupa urządzeń ogrzewania ścian bocznych 4
53A08	grupa urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 5
53A09	grupa urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 6
53A10	Ogrzewanie wejścia
53B01	Czujnik temperatury przedmuchiwanie ogrzewanie pomieszczeń
53B02	Czujnik temperatury ogrzewanie pomieszczeń
53B03	Czujnik temperatury powietrze zewnętrzne
53B04	Czujnik temperatury przedmuchiwanie ogrzewanie pomieszczeń HW
53B05	Czujnik temperatury ogrzewanie pomieszczeń HW
53B06	Czujnik temperatury woda
53B07	Czujnik temperatury przedmuchiwanie podłoga Z TYŁU PRAWY
53B08	Czujnik temperatury przedmuchiwanie wejście 2
53B09	Czujnik temperatury przedmuchiwanie podłoga LEWY
53B10	Czujnik temperatury przedmuchiwanie podłoga z przodu PRAWY
53B11	Czujnik temperatury ogrzewanie pomieszczeń, wentylowany
53B12	Czujnik temperatury ogrzewanie pomieszczeń, wentylowany/HW
53B13	Czujnik temperatury przedmuchiwanie środka podłogi RE
53B14	Czujnik temperatury przedmuchiwania podłogi VO LI
53B15	Czujnik temperatury przedmuchiwania środka podłogi LI
53B16	czujnik temperatury nawiewu przy podłodze z tyłu
53B17	czujnik temperatury nawiewu z przodu z prawej strony
53B18	termostat układu ogrzewania na dolnym pokładzie
53B19	termostat układu ogrzewania na górnym pokładzie z przodu
53B20	termostat układu ogrzewania na górnym pokładzie z tyłu
53B21	termostat układu ogrzewania na górnym pokładzie z tyłu z prawej strony
53B22	czujnik ogrzewania pasa podokiennego z lewej strony
53B23	czujnik ogrzewania pasa podokiennego z prawej strony
53B24	Termostat
53B25	termostat ogrzewania, dmuchawy podłogowe z przodu
53B26	termostat ogrzewania, dmuchawy podłogowe z tyłu
53B27	termostat układu ogrzewania na górnym pokładzie pośrodku
53B28	czujnik temperatury nawiewu za wejściem 2
53B29	czujnik temperatury nawiewu w wejściu 3
53F01	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 1
53F02	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 2
53F03	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 3
53F04	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 4
53F05	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 5
53F06	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 6
53F07	Bezpiecznik nagrzewnica w ścianie bocznej 7
53F08	Bezpiecznik moduł sterujący ogrzewanie pomieszczeń HW
53F09	Bezpiecznik podstacji podłoga 2
53F10	Bezpiecznik silnik doładowany wejścia 2
53F11	Bezpiecznik podstacji podłoga 1
53F12	Bezpiecznik urządzenie grzejne ściany bocznej UD PRAWY
53F13	Bezpiecznik urządzenie grzejne ściany bocznej UD LEWY
53F14	Bezpiecznik układu ogrzewania wejście PRZÓD
53F15	Bezpiecznik układu ogrzewania wejście TYŁ
53F16	Bezpiecznik obwód mieszany pompy dach
53F17	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 1
53F18	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 1
53F19	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 2
53F20	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 2
53F21	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 3
53F22	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 3
53F23	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 4
53F24	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 4
53F25	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 5
53F26	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 5
53F27	bezpiecznik siłownika 1 nagrzewnicy w ścianie bocznej 6
53F28	bezpiecznik siłownika 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 6
53F29	bezpiecznik obwodu wyłączania dodatkowych nagrzewnic w ścianach bocznych
53F30	Bezpiecznik przekaźnika zasterowania nagrzewnic w ścianach bocznych UD/OD, zacisk 15
53F31	Bezpiecznik wstępny nagrzewnic w ścianach bocznych
53F32	bezpiecznik dmuchaw podłogowych z przodu
53F33	bezpiecznik dmuchaw podłogowych z tyłu
53F34	bezpiecznik sterowania dmuchaw podłogowych
53F35	bezpiecznik dmuchawy w kabinie wypoczykowej kierowcy
53F36	bezpiecznik pompy wodnej w obwodzie podłogowym na górnym pokładzie, dodatkowy
53F37	bezpiecznik obwodu sterowania dmuchawami podłogowymi, zacisk 15
53F38	bezpiecznik zaworu w skrzynce przedniej, górny pokład
53F39	bezpiecznik dmuchawy podłogowej pośrodku
53F40	Bezpiecznik obwodu sterowania dmuchawami w podłodze, zacisk 30
53F41	Elektryczna dodatkowa nagrzewnica zacisk 30
53F42	Elektryczna dodatkowa nagrzewnica zacisk 15
53F43	wkładka bezpiecznika ogrzewania wejścia 2
53K01	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 1 stopień 1
53K02	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 1 stopień 2
53K03	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 2 stopień 1
53K04	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 2 stopień 2
53K05	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 3 stopień 1
53K06	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 3 stopień 2
53K07	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 4 stopień 1
53K08	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 4 stopień 2
53K09	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 5 stopień 1
53K10	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 5 stopień 2
53K11	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 6 stopień 1
53K12	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 6 stopień 2
53K13	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 7 stopień 1
53K14	Przekaźnik nagrzewnica w ścianie bocznej 7 stopień 2
53K15	Przekaźnik układu ogrzewania wejście PRZÓD
53K16	Przekaźnik układu ogrzewania wejście TYŁ
53K17	Przekaźnik obwód mieszany pompy dach
53K18	przekaźnik 1 dodatkowych nagrzewnic w ścianach bocznych
53K19	przekaźnik 2 dodatkowych nagrzewnic w ścianach bocznych
53K20	przekaźnik trybu wystawowego układu klimatyzacji
53K21	Przekaźnik nagrzewnic w ścianach bocznych na dolnym pokładzie z prawej strony
53K22	Przekaźnik nagrzewnic w ścianach bocznych na dolnym pokładzie z lewej strony
53K23	Przekaźnik nagrzewnic w ścianach bocznych na górnym pokładzie
53K24	przekaźnik zasilania napięciem dmuchaw podłogowych z przodu
53K25	przekaźnik sterowania prędkością obrotową dmuchaw podłogowych z przodu
53K26	przekaźnik zasilania napięciem dmuchaw podłogowych z tyłu
53K27	przekaźnik sterowania prędkością obrotową dmuchaw podłogowych z tyłu
53K28	przekaźnik wyłączania pompy wodnej
53K29	przekaźnik dmuchawy w kabinie wypoczykowej kierowcy
53K30	zawór przełączający zasterowanie skrzynki przedniej, górny pokład
53K31	przekaźnik pompy wodnej w obwodzie podłogowym na górnym pokładzie, dodatkowy
53K32	przekaźnik udostępniania dmuchaw podłogowych
53K33	przekaźnik silnika dmuchawy w skrzynce przedniej na górnym pokładzie, dodatkowy
53K34	bezpiecznik zaworu w skrzynce przedniej, górny pokład
53K35	przekaźnik zasilania napięciem dmuchawy podłogowej pośrodku
53K36	przekaźnik sterowania prędkością obrotową dmuchawy podłogowej pośrodku
53K37	przekaźnik czasowy ogrzewania podłogi, wejście 1
53M01	nagrzewnica w ścianie bocznej 1
53M02	nagrzewnica w ścianie bocznej 2
53M03	nagrzewnica w ścianie bocznej 3
53M04	nagrzewnica w ścianie bocznej 4
53M05	nagrzewnica w ścianie bocznej 5
53M06	nagrzewnica w ścianie bocznej 6
53M07	nagrzewnica w ścianie bocznej 7
53M08	Silnik doładowany wejście 2
53M09	Silnik urządzenie grzejne ściany bocznej UD PRAWY
53M10	Silnik urządzenie grzejne ściany bocznej UD LEWY
53M11	Silnik obwód mieszany pompy dach
53M12	silnik dmuchawy z przodu z prawej strony
53M13	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 1
53M14	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 2
53M15	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 3
53M16	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 4
53M17	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 5
53M18	siłownik 2 nagrzewnicy w ścianie bocznej 6
53M19	dodatkowa nagrzewnica w ścianie bocznej
53M20	silnik nagrzewnicy na dolnym pokładzie za wejściem 2
53M21	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej na górnym pokładzie z prawej strony z przodu
53M22	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej na górnym pokładzie z prawej strony z tyłu
53M23	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej na górnym pokładzie z lewej strony z przodu
53M24	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej na górnym pokładzie z lewej strony z tyłu
53M25	silnik nagrzewnicy w tylnej ścianie bocznej na górnym pokładzie
53M26	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej z przodu z prawej strony
53M27	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej z przodu z lewej strony
53M28	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej z tyłu z prawej strony
53M29	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej z tyłu z lewej strony
53M30	silnik pompy wodnej w obwodzie podłogowym na górnym pokładzie, dodatkowy
53M31	silnik zaworu wodnego w obwodzie podłogowym na górnym pokładzie, dodatkowy
53M32	silnik dmuchawy w skrzynce przedniej na górnym pokładzie, dodatkowy
53M33	silnik nagrzewnicy w ścianie bocznej na górnym pokładzie pośrodku
53M34	silnik dmuchawy nagrzewnicy w ścianie bocznej
53M35	silnik dmuchawy nagrzewnicy w ścianie bocznej z tyłu
53M36	silnik dmuchawy w wejściu 3
53R01	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 1
53R02	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 2
53R03	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 3
53R04	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 4
53R05	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 5
53R06	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 6
53R07	opornik wstępny Dmuchawa w ścianie bocznej 7
53R08	Potencjometr wartość zadana temperatury Przestrzeni pasażerskiej
53R09	Mata grzewcza drzwi 1
53R10	Mata grzewcza drzwi 2
53R11	Mata grzewcza drzwi 3
53R12	Mata grzewcza drzwi 4
53R13	Rezystor Silnik dmuchawy wejście 2
53R14	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 1
53R15	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 2
53R16	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 3
53R17	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 4
53R18	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 5
53R19	rezystor wstępny siłownika 2 dmuchawy w ścianie bocznej 6
53R20	rezystor wstępny silnika dmuchawy
53R21	ogrzewanie pasa podokiennego z lewej strony 1
53R22	ogrzewanie pasa podokiennego z lewej strony 2
53R23	ogrzewanie pasa podokiennego z lewej strony 3
53R24	ogrzewanie pasa podokiennego z prawej strony 1
53R25	ogrzewanie pasa podokiennego z prawej strony 2
53R26	ogrzewanie pasa podokiennego z prawej strony 3
53R27	rezystor pulldown nagrzewnicy w ścianie bocznej
53R28	Ogrzewanie parapetu okna z lewej strony 4
53R29	Ogrzewanie parapetu okna z prawej strony 4
53R30	oporność ogrzewania parapetu R-prawa strona 5
53S01	Przełącznik ogrzewanie pod fotelami
53S02	Przełącznik układu ogrzewania wejście
53S03	przełącznik dmuchawy podłogowej na dolnym pokładzie
53S04	przełącznik dmuchawy podłogowej na górnym pokładzie z przodu
53S05	przełącznik dmuchawy podłogowej na górnym pokładzie z tyłu
53S06	przełącznik dmuchawy podłogowej na górnym pokładzie z tyłu z prawej strony
53S07	przełącznik udostępniania przestawiania zaworu w skrzynce przedniej na górnym pokładzie
53S08	przełącznik przestawiania zaworu w skrzynce przedniej na górnym pokładzie
53S09	przełącznik obwodu wyłączania dodatkowych nagrzewnic w ścianach bocznych
53S10	przełącznik dmuchaw podłogowych z przodu
53S11	przełącznik dmuchaw podłogowych z tyłu
53S12	przełącznik dmuchawy podłogowej na górnym pokładzie pośrodku
53V01	dioda nagrzewnicy w ścianie bocznej na dolnym pokładzie
53V02	dioda dmuchawy pokładowej z przodu
53V03	dioda dmuchawy podłogowej z tyłu
53V04	grupa diod 3 udostępniania dmuchaw podłogowych
53V05	grupa diod 3 pompy wodnej na górnym pokładzie, dodatkowo
53V06	dioda dmuchawy podłogowej pośrodku
53X01	Łącznik przewodów ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, układ dachowy HW
53X02	Łącznik maty grzewczej w wejściu 1
53X03	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej
53X04	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 1
53X05	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 2
53X06	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 3
53X07	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 4
53X08	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 5
53X09	el. złącze grupy urządzeń ogrzewania w ścianie bocznej 6
53X10	el. złącze ogrzewania parapetu L-lewa strona
53X11	el. złącze ogrzewania parapetu R-prawa strona
53Y01	Zawór ogrzewanie pomieszczeń
53Y02	Zawór ogrzewanie pomieszczeń HW
53Y03	Zawór wodny podłoga Z TYŁU PRAWY
53Y04	Zawór wodny podłoga LEWY
53Y05	Zawór wodny wejścia 2
53Y06	Zawór wodny podłoga Z PRZODU LEWY
53Y07	Zawór obwód mieszany dach
53Y08	Zawór wodny podłoga z przodu PRAWY
53Y09	Zawór wodny środka podłogi RE
53Y10	Zawór wodny środka podłogi LI
53Y11	Zawór wodny podłogi HI LI
53Y12	zawór wodny obieg w podłodze
53Y13	zawór wodny z przodu z prawej strony
53Y14	zawór wodny dodatkowej nagrzewnicy w ścianie bocznej
53Y15	zawór wodny w skrzynce przedniej na górnym pokładzie
53Y16	zawór wodny obwodu mieszanego w dachu
53Y17	zawór wodny za wejściem 2
53Y18	zawór regulacyjny, obwód podłogowy z tyłu
53Y19	zawór regulacyjny w wejściu 3
53Z01	łącznik zgrzewany 1 wentylatora dachowego
53Z02	łącznik zgrzewany 2 wentylatora dachowego
53Z03	łącznik zgrzewany 3 wentylatora dachowego
53Z04	łącznik zgrzewany 4 wentylatora dachowego
53Z05	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z06	łącznik zgrzewany 2 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z07	łącznik zgrzewany 3 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z08	łącznik zgrzewany 4 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z09	łącznik zgrzewany 5 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z10	łącznik zgrzewany 6 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z11	Łącznik zgrzewany 7 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z12	łącznik zgrzewany 8 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z13	łącznik zgrzewany 9 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z14	łącznik zgrzewany 10 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z15	łącznik zgrzewany 11 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z16	łącznik zgrzewany 12 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z17	łącznik zgrzewany 13 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z18	łącznik zgrzewany 14 ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
53Z19	Łącznik zgrzewany 1 maty grzewczej w wejściu 1
53Z20	łącznik zgrzewany przewodów 1 ogrzewania nawiewowego podłogi
54A01	Moduł sterujący ogrzewanie dodatkowe
54A02	Programator dodatkowa nagrzewnica
54A03	EK100/E skrzynka elektroniki rampa podgrzewana UWE
54A04	Nagrzewnica Ogrzewanie dodatkowe
54A05	moduł sterujący dodatkowego ogrzewania ZHE 2
54A06	moduł sterujący zdalnej obsługi radiowej dodatkowego ogrzewania ZHE
54A07	moduł sterujący dodatkowego ogrzewania OMNIBUS IBH
54B01	Czujnik temperatura filtra oleju opałowego
54B02	Czujnik pilot płomienia Ogrzewanie dodatkowe
54B03	Czujnik temperatury Ogrzewanie dodatkowe
54B04	Czujnik ograniczników temperatury Ogrzewanie dodatkowe
54B05	Termostat Podgrzewanie wtryskiwacz Ogrzewanie dodatkowe
54B06	Czujnik temperatury Ogrzewanie dodatkowe zewnętrzn.
54B07	czujnik temperatury dodatkowego ogrzewania ZHE
54B08	czujnik temperatury Webasto
54B09	czujnik temperatury wymiennika ciepła, wylot z silnika
54B10	czujnik temperatury wymiennika ciepła, obwód powrotny
54B11	czujnik temperatury obwodu powrotnego ogrzewania
54C01	Kondensator przekaźnika układu ogrzewania filtra oleju opałowego
54E01	Woda chłodząca podgrzewacz
54E02	Wkład grzewczy Podgrzewanie wtryskiwacz Ogrzewanie dodatkowe
54E03	podgrzewacz płynu chłodzącego w obwodzie ogrzewania
54F01	Bezpiecznik ogrzewanie dodatkowe
54F02	Bezpiecznik ogrzewanie dodatkowe
54F03	Bezpiecznik Programator ogrzewanie dodatkowe
54F04	Bezpiecznik filtr paliwa ogrzewany
54F05	Bezpieczniki układ ogrzewania filtra oleju opałowego
54F06	bezpiecznik dodatkowego ogrzewania ZHE 2
54F07	bezpiecznik dodatkowego ogrzewania ZHE 2
54F08	bezpiecznik obwodu zdalnego włączania dodatkowego ogrzewania ZHE
54F09	bezpiecznik pompy cyrkulacyjnej
54F10	bezpiecznik zaworu odcinającego paliwo dodatkowego ogrzewania ZHE
54F11	bezpiecznik płytkowego wymiennika ciepła
54F12	bezpiecznik udostępniania dodatkowego ogrzewania
54F13	wyłącznik ochronny (przewodów) nagrzewnicy wodnej typu Stroco
54F14	wyłącznik różnicowoprądowy nagrzewnicy wodnej typu Stroco
54F15	bezpiecznik wskaźnika działania nagrzewnicy wodnej
54F16	bezpiecznik pompy cyrkulacyjnej układu ogrzewania
54H01	lampka sygnalizacyjna pompy obiegowej
54H02	lampka sygnalizacyjna pompy obiegowej
54H03	Wskaźnik pracy dodatkowego ogrzewania
54K01	Przekaźnik ogrzewanie dodatkowe
54K02	Przekaźnik pompy obiegowej
54K03	Przekaźnik zasilanie z zewnątrz ogrzewanie dodatkowe ZHE
54K04	Przekaźnik układ ogrzewania filtra oleju opałowego
54K05	przekaźnik dodatkowego ogrzewania ZHE
54K06	Przekaźnik wyłączenia dopływu oleju opałowego
54K07	przekaźnik dodatkowego ogrzewania ZHE Webasto
54K08	przekaźnik ogrzewania dodatkowego ZHE 400 V
54K09	przekaźnik odcinania oleju opałowego nagrzewnicy 2
54K10	przekaźnik zaworu odcinającego paliwo dodatkowego ogrzewania ZHE1
54K11	przekaźnik zaworu odcinającego paliwo dodatkowego ogrzewania ZHE2
54K12	przekaźnik udostępniania dodatkowego ogrzewania
54K13	przekaźnik udostępniania pompy cyrkulacyjnej układu ogrzewania
54K14	przekaźnik zasterowania trybu ekonomicznego dodatkowego ogrzewania ZHE
54K15	przekaźnik wyłączania zaworu obejściowego obwodu ogrzewania silnika
54K16	przekaźnik zaworu odcinającego zewnętrznej wody grzewczej
54K17	przekaźnik blokady rozruchu zaworu odcinającego zewnętrznej wody grzewczej
54K18	przekaźnik wyłączania dodatkowego urządzenia grzewczego
54M01	Pompa obiegowa ogrzewania 1
54M02	Pompa obiegowa ogrzewania 2
54M03	Pompa obiegowa ogrzewania 3
54M04	Pompa obiegowa zasilanie zewnętrzne ogrzewania
54M05	Silnik dmuchawy Powietrze spalane Ogrzewanie dodatkowe
54M06	Silnik pompa recyrkulacyjna Ogrzewanie dodatkowe
54M07	silnik dmuchawy, dodatkowej
54M08	Silnik dodatkowej dmuchawy ogrzewania po stronie kierowcy
54M09	silnik wentylatora ogrzewania
54R01	element grzejny oporowy filtr oleju opałowego
54R02	Rezystor Układ ogrzewania
54R03	rezystor ogrzewania obcego
54R04	rezystor pulldown dodatkowego ogrzewania
54S01	Przełącznik ogrzewanie dodatkowe
54S02	Przełącznik pompy obiegowej ogrzewanie dodatkowe ZHE
54S03	przełącznik offsetu temperatury 1
54S04	Przełącznik temperatur-offset 2
54S05	Przełącznik temperatur-offset 3
54S06	Przełącznik temperatur-offset 4
54S07	Przełącznik temperatur-offset 5
54S08	przełącznik trybu diagnostycznego dodatkowego ogrzewania ZHE
54S09	przełącznik dodatkowego ogrzewania ZHE
54S10	przełącznik udostępniania dodatkowego ogrzewania
54S11	przełącznik zaworu obejściowgo
54S12	przełącznik zwłoczny włączania dodatkowego ogrzewania
54U01	Czujnik Iskra zapłonowa Ogrzewanie dodatkowe
54U02	Elektroda zapłon Ogrzewanie dodatkowe
54V01	dioda programatora dodatkowego ogrzewania ZHE
54V02	dioda panelu obsługi dodatkowego ogrzewania ZHE
54V03	dioda dodatkowego ogrzewania
54V04	dioda udostępniania dodatkowego ogrzewania
54V05	grupa diod 3 udostępniania pompy wodnej układu ogrzewania
54W01	antena zdalnej obsługi dodatkowego ogrzewania ZHE
54X01	Gniazdko wtyczkowe zasilanie zewnętrzne ogrzewania
54X02	łącznik obwodu zasilania napięciem zdalnej obsługi radiowej dodatkowego ogrzewania
54X03	łącznik obwodu sterowania zdalnej obsługi radiowej ZHE
54X04	Łącznik wtykowy HLK ZHE z przełącznikiem w komorze elektrycznej
54X05	skrzynka zacisków nagrzewnicy
54Y01	Zawór elektromagnetyczny zasilanie z zewnątrz ogrzewania
54Y02	Zawór elektromagnetyczny Ogrzewanie dodatkowe
54Y03	Zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia/niskiego ciśnienia
54Y04	Zawór elektromagnetyczny odcięcia gazu
54Y05	zawór wymiennik ciepła
54Y06	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa dodatkowego ogrzewania 1
54Y07	zawór elektromagnetyczny odcinania paliwa dodatkowego ogrzewania 2
54Y08	Zawór elektromagnetyczny ogrzewania po stronie kierowcy
54Y09	Zawór regulacyjny sprzęgła obiegu gorącej wody
54Y10	zawór elektromagnetyczny, wysokie ciśnienie
54Y11	zawór elektromagnetyczny, niskie ciśnienie
54Y12	zawór odcinający zewnętrznej wody grzewczej
54Z01	Łącznik spawany 1 dodatkowego ogrzewania gazowego
54Z02	Łącznik spawany 1 ogrzewania dodatkowego
54Z03	Łącznik spawany 2, gazowe ogrzewanie dodatkowe
54Z04	Łącznik spawany 3, gazowe ogrzewanie dodatkowe
54Z05	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania filtra oleju opałowego
54Z06	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania obcego z przodu
54Z07	łącznik zgrzewany 1 ogrzewania obcego
55M01	silnik pompy wodnej wymiennika ciepła w przednim członie pojazdu
55M02	Napęd nawiewu okna dachowego V - z przodu
55M03	Napęd nawiewu okna dachowego H - z tyłu
55M04	silnik sprężarki układu klimatyzacji elektr. HW-tylny człon pojazdu
55M05	silnik sprężarki układu klimatyzacji w przednim członie pojazdu elektr.
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6.. Wskaźniki działania, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
60A01	Moduł sterujący moduł deski rozdzielczej
60A02	moduł sterujący nadajnik impulsu drogo wzmacniacz C4
60A03	Moduł sterujący Rejestrator drogi pozostałej do przejechania
60A04	moduł sterujący rozdzielacz impuls prędkości
60A05	moduł sterujący 1 pamięć danych wypadku UDS
60A06	moduł sterujący moduł dodatkowy pamięć danych wypadku UDS
60A07	moduł sterujący 1 panelu obsługi rejestratora danych wypadku UDS
60A08	moduł sterujący przygotowania impuls
60A09	moduł sterujący czujnik impulsów
60A10	Moduł sterujący Ograniczenie natężenia prądu Tachograf GGVS
60A11	Moduł sterujący 2 Pamięć danych wypadku UDS
60A12	moduł sterujący 2 panelu obsługi rejestratora danych wypadku UDS
60A13	moduł sterujący czujnik impulsu przebiegu wzmacniacz C4 2
60A14	moduł sterujący 2 rozdzielacza impulsu prędkości
60A15	moduł sterujący Remote Download Device DLD
60B01	Czujnik tachografów
60B02	czujnik rejestratora jazdy typu KITAS
60B03	czujnik tachografu w typie KITAS dodatkowy
60F01	Bezpiecznik C3 sygnał moduł deski rozdzielczej/satelita
60F02	Bezpiecznik zaopatrzenie satelita Zacisk 30/Zespół wskaźników
60F03	Bezpiecznik Tachograf/Zespół wskaźników
60F04	Bezpiecznik Ograniczenie natężenia prądu Tachograf GGVS
60F05	Bezpieczniki pamięci danych wypadku UDS, zacisk 30
60F06	Bezpieczniki pamięci danych wypadku UDS, zacisk 15
60F07	bezpiecznik tachografu/ rejestratora danych jazdy
60F08	bezpiecznik Remote Download Device DLD, zacisk 30
60F09	bezpiecznik Download Device DLD Wide Range, zacisk 30
60F10	bezpiecznik Remote Download Device DLD, zacisk 15
60H01	Lampka ostrzegawcza alarm Rejestrator drogi pozostałej do przejechania
60H02	lampka ostrzegawcza rejestratora danych wypadku
60H03	brzęczyk ostrzegawczy transmisji danych Download Device (DLD)
60K01	Przekaźnik sygnał drzwiowy
60K02	przekaźnik hamulca postojowego
60K03	Przekaźnik pamięci danych wypadku UDS
60K04	Przekaźnik pamięci danych wypadku UDS, hamulec przystankowy
60K05	Przekaźnik pracy wybiegowej tachografu
60P01	wskaźnik tachograf
60P02	Tachograf
60P03	wskaźnik tachografu, dodatk.
60P04	Obrotomierz
60P05	Prędkościomierz z przyłączem CAN
60P06	wskaźnik napięcia
60P07	wskaźnik tachografu
60P08	tachograf dodatkowy
60P09	tachograf TCO
60P10	moduł sterujący transmisji danych Download Device DLD
60R01	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 7
60R02	rezystor pullup rejestratora danych wypadku 1
60R03	rezystor pulldown rejestratora danych wypadku 9
60R04	rezystor pull-down LED światła stop
60R05	rezystor pull-down 1 tachografu TCO, zacisk 58
60R06	moduł rezystorów rejestratora danych wypadku UDS
60R07	rezystor pullup rejestratora danych wypadku UDS
60R08	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 1
60R09	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 2
60R10	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 3
60R11	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 4
60R12	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 5
60R13	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 6
60R14	Rezystor pulldown Rejestrator drogi pozostałej do przejechania 7
60R15	Rezystor pull-down rejestrator ostatniego odcinka 8
60R16	Opornik Pulldown, reflektor litronic
60R17	rezystor pulldown rejestratora danych wypadku UDS, hamulec przystankowy
60R18	Rezystor pulldown UDS, awaryjne zwalnianie hamulca przystankowego
60R19	rezystor pulldown rejestratora danych wypadku UDS, hamulec postojowy
60R20	rezystor pulldown rejestratora danych wypadku 10
60R21	rezystor pulldown rejestratora danych wypadku 11
60S01	przełącznik rejestratora/ pamięci danych wypadku UDS, zdarzenia
60V01	Dioda zgłoszenie stanu pamięć danych wypadku UDS
60W01	antena Dedicated Short-Range Communications DSRC
60X01	Złącze 1 gniazdko wybrania pamięć danych wypadku UDS
60X02	Łącznik przewodów Pamięć danych wypadku UDS rejestrator ostatniego odcinka RAG
60X03	Złącze 2 Gniazdo odczytu Pamięć danych wypadku UDS
60X04	Łącznik przewodów panelu obsługi pamięci danych wypadku UDS
60X05	łącznik rejestratora/ pamięci danych wypadku UDS
60X06	łącznik Download Device DLD Wide Range
60X07	łącznik Download Device DLD Wide Range, zacisk 30
60X08	łącznik Download Device DLD Short Range, zasilanie napięciem
60X09	łącznik Download Device DLD Short Range, przewód danych
60X10	listwa zaciskowa systemu transmisji danych
60X11	łącznik zgrzewany lampki ostrzegawczej alarmu, rejestrator danych wypadku
60X12	el. złącze zdalnego przełącznika Download Device (DLD)
60X13	wtyk kryterium Download Device (DLD)
60X14	el. złącze Download Device (DLD)
60Z01	łącznik zgrzewany 1, masa rejestratora jazdy
60Z02	łącznik zgrzewany 1 Download Device DLD, zacisk 30
61A01	Zespół wskaźników
61A02	moduł lampek na tablicy rozdzielczej
61A03	Zestaw wskaźników
61A04	Wyświetlacz węzła multipleksowego DMUX 32
61A05	moduł sterujący modułowego panelu przełączników MSF-master
61A06	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 1
61A07	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, satelita 1
61A08	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, wnęka 1
61A09	moduł sterujący zestawu wskaźników ICUC
61A10	moduł sterujący zestawu wskaźników
61A11	moduł sterujący kierownicy wielofunkcyjnej
61A12	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, skrzynka osprzętu elektrycznego 1
61A13	moduł podłączeniowy przełączników w modułowym panelu przełączników MSF SIU 1, drzwi
61A14	moduł podłączeniowy przełączników w modułowym panelu przełączników MSF SIU 2, KSW 1-4
61A15	moduł podłączeniowy przełączników w modułowym panelu przełączników MSF SIU 3, KSW 5-8
61A16	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 2
61A17	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 3
61A18	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 4
61A19	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 5
61A20	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 6
61A21	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 7
61A22	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 8
61A23	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, satelita 2
61A24	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, satelita 3
61A25	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, satelita 4
61A26	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, satelita 5
61A27	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 9
61A28	moduł przełączników w modułowym panelu przełączników MSF-slave, tablica rozdzielcza 10
61A29	modułowy panel przełączników SIU CB, ogr. prędkości
61A30	moduł 8-przełącznikowy w modułowym panelu przełączników MSF
61A31	zespół połączeniowy przełączników w modułowym panelu przełączników PSSR
61A32	Przycisk oświetlenia modułowego
61B01	Głośnik deska rozdzielcza
61E01	Oświetlenie Tachograf
61F01	Bezpieczniki, przełącznik, zasilanie napięciem
61F02	bezpiecznik modułowego panelu przełączników MSF
61F03	bezpiecznik zestawu wskaźników
61H01	Brzęczyk ostrzegawczy
61H02	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61H03	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61H04	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61H05	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61H06	lampka kontrolna systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61K01	przekaźnik wake-up w tablicy rozdzielczej, stacyjka
61K02	przekaźnik wake-up w tablicy rozdzielczej, przełącznik świateł mijania
61K03	przekaźnik wake-up w tablicy rozdzielczej, przełącznik oświetlenia wnętrza
61R01	Rezystor pulldown Zestaw wskaźników (wake up)
61S01	Przełącznik regulacji Deska rozdzielcza
61S02	Przełącznik przełączenia języka
61S03	Przełącznik zmniejszenie jasności podświetlenie wyświetlacza jaśniej/ciemniej
61S04	przełącznik przyciemnionego podświetlenia przełączników na tablicy rozdzielczej
61S05	przełącznik dźwigniowy przy kierownicy z lewej strony
61S06	przełącznik zmiany menu na wyświetlaczu
61S07	przełącznik zdalnej kontroli danych tachografu
61S08	przełącznik ustawienia serwisowego zestawu wskaźników ICUC Home Reset
61S09	przełącznik ustawienia serwisowego zestawu wskaźników ICUC Home Save
61S10	przełącznik wyłączania ustawień w zestawie wskaźników ICUC
61S11	przełącznik wyłączania zintegrowanego systemu diagnostycznego
61S12	Przełącznik zintegrowanego systemu diagnostycznego IDS
61S13	przycisk w strefie 1-4 systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie
61S14	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, osoba niepełnosprawna; wyłączanie
61S15	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych; wyłączanie
61S16	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dziecięcy; wyłączanie
61S17	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, kombinacja wózek dziecięcy/dla niepełnosprawnych; wyłączanie
61S18	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów; kompletne wyłączanie
61S19	przycisk w strefie 1-4 systemu informowania dla pasażerów; wyłączanie dźwięku
61S20	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, osoba niepełnosprawna; wyłączanie dźwięku
61S21	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych; wyłączanie dźwięku
61S22	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dziecięcy; wyłączanie dźwięku
61S23	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, kombinacja wózek dziecięcy/dla niepełnosprawnych; wyłączanie dźwięku
61S24	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów; kompletne wyłączanie dźwięku
61S25	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów, reset wszystkich sygnałów
61S26	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów; wyłączanie akustyki
61S27	przycisk systemu sygnalizacji dla pasażerów; wyłączanie akustyki
61S28	przycisk PSSR_instalacja sygnalizacji pasażera PSSR Hardware Check
61V01	Dioda Przełącznik jazdy miejskiej zacisk 15
61X01	łącznik kolumny kierownicy
61X02	łącznik kierownicy
61X03	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61X04	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61X05	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61X06	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61X07	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR
61Y01	Zawór elektromagnetyczny regulacja Deska rozdzielcza
61Z01	Łącznik spawany 1 przestawienie kolumny kierownicy
61Z02	Łącznik spawany 1 zestaw wskaźników
61Z03	Łącznik spawany 2 zestaw wskaźników
61Z04	Łącznik spawany 3 zestaw wskaźników
61Z05	Łącznik spawany 4 zestaw wskaźników
61Z06	łącznik zgrzewany 5 zestawu wskaźników
61Z07	łącznik zgrzewany 1 masy, tablica rozdzielcza
61Z08	łącznik zgrzewany 1 tablicy rozdzielczej, wewnętrzny
61Z09	łącznik zgrzewany 2 tablicy rozdzielczej, wewnętrzny
61Z10	Kablowy łącznik zgrzewany 1 zestaw wskaźników
61Z11	Kablowy łącznik zgrzewany 2 zestaw wskaźników
62S01	Przełącznik potwierdzenie wyświetlacz
62S02	przełącznik dźwigniowy przy kierownicy z lewej strony
62X01	Łącznik przewodów przestawienie kolumny kierownicy
62X02	łącznik przełącznika, satelita
63A01	moduł sterujący klawiatury na kierownicy
63A02	bloki przycisków klawiatury na kierownicy
63A03	Bramka interfejsu użytkownika
63F01	bezpiecznik klaksonu/ systemu łączności radiowo-głosowej-powiadamiania
63F02	Bezpiecznik zapalniczki
63F03	bezpiecznik klawiatury na kierownicy
63H01	lampa stopu (światło czerwone)
63H02	Sygnał świetlny ostrzegawczy (światło żółte)
63N01	przetwornik napięcia zapalniczki 24 V/12 V
63R01	Zapalniczka
63S01	Przełącznik Tempomat/retarder
63S02	włącznik blokada toczenia/hamulec przystankowy
63S03	przełącznik wybierania biegu/ hamulca górskiego
63S04	Przycisk Start-Stop
63S05	przełącznik 3 trybów wykorzystywania pojemności akumulatora wysokiego napięcia
63S06	Przełącznik HOLD OFF / hamulec przystankowy
63V01	dioda blokująca zacisk 15, klawiatura na kierownicy
63W01	spirala stykowa klawiatury na kierownicy
63W02	antena bezkluczykowego uruchamiania silnika
63X01	łącznik zapalniczki
63X02	łącznik klawiatury na kierownicy
63X03	złącze gniazda elektrycznego
63X04	Łącznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
63X05	el. złącze zapalniczki
63X06	el. złącze przełącznika alarmu
63Z01	łącznik zgrzewany 1 klawiatury na kierownicy
64A01	moduł sterujący akustycznej instalacji ostrzegawczej
64A02	moduł sterujący monitorowania zaworów gazu
64A03	czujnik dymu w toalecie
64A04	czujnik dymu w bagażniku
64A05	czujnik dymu w kabince wypoczynkowej kierowcy
64A06	czujnik dymu 2 w bagażniku
64A07	moduł sterujący sygnalizacji ostrzegawczej
64A08	panel obsługi sygnalizacji ostrzegawczej
64A09	czujnik dymu w kuchni
64A10	czujnik dymu 1 w przestrzeni pasażerskiej
64A11	czujnik dymu 2 w przestrzeni pasażerskiej
64A12	czujnik dymu 3 w przestrzeni pasażerskiej
64A13	czujnik dymu 4 w przestrzeni pasażerskiej
64A14	czujnik dymu 5 w przestrzeni pasażerskiej
64A15	czujnik dymu w głównej tablicy przełączników
64A16	czujnik dymu w tablicy rozdzielczej
64A17	czujnik dymu w pomocniczej tablicy przełączników
64A18	instalacja gaśnicza
64A19	Czujka dymu w toalecie 2
64A20	Sygnalizator dymu w komorze zbiornika oleju opałowego
64A21	Sygnalizator dymu w komorze wielofunkcyjnej
64A22	sygnalizator dymu na górnym pokładzie
64A23	zbiornik środka gaśniczego instalacji gaśniczej
64A24	zbiornik środka gaśniczego instalacji gaśniczej, toaleta odporna na warunki zimowe
64A25	sygnalizator dymu w przegrodzie osprzętu elektronicznego
64A26	sygnalizator dymu w komorze akumulatora
64A27	Moduł sterujący układu gaśniczego, ogrzewanie toaleta
64B01	Czujnik pożar komora silnika
64B02	Czujnik pożar bagażnik
64B03	Czujnik kontroli rzemieni
64B04	Czujnik sygnalizatora dymu
64B05	Czujnik ognia ogrzewania dodatkowego
64B06	Czujnik urządzenia alarmowego
64B07	detektor gazu 1
64B08	detektor gazu 2
64B09	detektor gazu 3
64B10	detektor gazu 4
64B11	czujnik pożaru w komorze akumulatora
64B12	czujnik rozpoznawania pożaru, zbiornik ciśnieniowy
64B13	czujnik rozpoznawania pożaru, zbiornik ciśnieniowy
64B14	czujnik zbiornika środka gaśniczego
64B15	czujnik pożaru, turbosprężarka
64B16	czujnik pożaru, alternatory
64B17	czujnik pożaru, układ wydechowy
64B18	czujnik pożaru, sprężarka
64B19	czujnik pożaru, skrzynia biegów
64B20	czujnik zbiornika środka gaśniczego 2
64B21	czujnik instalacji gaśniczej
64B22	Czujnik ognia przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego z prawej strony
64B23	Czujnik ognia przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego z lewej strony
64B24	Czujnik zbiornika środka gaśniczego 3
64B25	głośnik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64F01	Bezpiecznik instalacji alarmowej odległość na wysokość
64F02	Bezpiecznik wytwarzanie próżni zbiornik gazu
64F03	Bezpiecznik wytwarzanie próżni zbiornik gazu
64F04	Bezpiecznik kontroli pasek
64F05	Bezpiecznik ciśnienie gazu
64F06	bezpiecznik detektora gazu
64F07	bezpiecznik modułu sterującego zaworów elektromagnetycznych, zacisk 30
64F08	bezpiecznik modułu sterującego zaworów elektromagnetycznych, zacisk 30
64F09	bezpiecznik modułu sterującego zaworów elektromagnetycznych, zacisk 15
64F10	bezpiecznik obrotowego światła ostrzegawczego
64F11	bezpiecznik modułu sterującego zaworów elektromagnetycznych, zacisk 30
64F12	bezpiecznik instalacji wykrywania dymu
64F13	bezpiecznik układu sygnalizacji pożaru/ instalacji gaśniczej
64F14	Bezpiecznik połączenia awaryjnego w bagażniku
64F15	bezpiecznik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64H01	Brzęczyk ostrzegawczy
64H02	lampka sygnalizacyjna Napięcie dolne
64H03	akustyczny czujnik parkowania tyłem
64H04	sygnał
64H05	Lampka kontrolna instalacji alarmowej odległość na wysokość
64H06	Lampka kontrolna wytwarzanie próżni zbiornik gazu
64H07	Klakson instalacji alarmowej
64H08	Lampka kontrolna urządzenia alarmowego
64H09	światło obrotowe
64H10	brzęczyk ostrzegawczy modułu sterującego zaworów elektromagnetycznych
64H11	lampka kontrolna ostrzeżenia - poziom usterki 1
64H12	lampka kontrolna ostrzeżenia - poziom usterki 2
64H13	lampka kontrolna detektora gazu
64H14	obrotowe światło ostrzegawcze z tyłu
64H15	lampa alarmowa
64H16	kierunkowskaz LED
64H17	kierunkowskaz na klapie bagażnika z lewej strony
64H18	kierunkowskaz na klapie bagażnika z prawej strony
64H19	Lampa wskaźnikowa połączenia awaryjnego w bagażniku
64H20	brzęczyk ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa
64H21	moduł zapowiadania hamulca postojowego
64H22	lampka kontrolna instalacji sygnalizacji pożaru
64H23	dodatkowy sygnalizator cofania
64H24	kierunkowskaz na pokrywie tablicy sterowej z tyłu
64H25	brzęczyk ostrzegawczy ''pas bezpieczeństwa'' na górnym pokładzie
64H26	brzęczyk ostrzegawczy ''pas bezpieczeństwa'' na dolnym pokładzie
64K01	Przekaźnik zabezpieczenie niedomiarowo-napięciowe
64K02	Przekaźnik wytwarzanie próżni zbiornik gazu
64K03	Przekaźnik opóźnienie sygnału
64K04	Przekaźnik urządzenia alarmowego
64N01	Przetwornik napięcia 24 V/12 V
64R01	rezystor pull-down dzwonek alarmowy
64R02	potencjometr brzęczyka ostrzegawczego
64R03	rezystor wstępny brzęczyka ostrzegawczego
64R04	potencjometr pasa bezpieczeństwa na górnym pokładzie
64R05	potencjometr pasa bezpieczeństwa na dolnym pokładzie
64S01	Przełącznik zabezpieczenie przeciw kradzieżowe młotek awaryjny
64S02	Przełącznik sygnału
64S03	Przełącznik ostrzegacz system meldowania ograniczonej wysokości
64S04	Przełącznik wytwarzanie próżni zbiornik gazu
64S05	Przełącznik czujnik parkowania tyłem
64S06	przełącznik WŁ instalacji alarmowej
64S07	przełącznik WYŁ instalacji alarmowej
64S08	Przełącznik system meldowania ograniczonej wysokości z przodu LEWY
64S09	Przełącznik system meldowania ograniczonej wysokości z przodu PRAWY
64S10	Przełącznik system meldowania ograniczonej wysokości z tyłu LEWY
64S11	Przełącznik system meldowania ograniczonej wysokości z tyłu PRAWY
64S12	Przełącznik instalacji alarmowej Okno z wyjściem awaryjnym PRAWE
64S13	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego z lewej strony
64S14	Przełącznik instalacji alarmowej Okno z wyjściem awaryjnym LEW.
64S15	Przełącznik zamka pasa FAP-pulpit kierowcy
64S16	włącznik światło obrotowe
64S17	przełącznik testu rozruchu
64S18	przełącznik modułu sterującego programowania
64S19	przełącznik gongu sygnalizacyjnego
64S20	przełącznik
64S21	przełącznik RESET sygnalizacji ostrzegawczej
64S22	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 2 z lewej strony
64S23	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 3 z lewej strony
64S24	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 5 z lewej strony
64S25	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 7 z lewej strony
64S26	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 2 z prawej strony
64S27	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 5 z prawej strony
64S28	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 6 z prawej strony
64S29	przełącznik sygnalizacji ostrzegawczej przy szybie z funkcją wyjścia awaryjnego 7 z prawej strony
64S30	Przełącznik wyłączania brzęczyka sygnalizacji zapięcia pasów bezpieczeństwa
64S31	przełącznik dźwięku ostrzegawczego po wciśnięciu pedału przez instruktora jazdy
64X01	Łącznik przewodów kontroli Wyjście awaryjne
64X02	Łącznik przewodów kontroli Wyjście awaryjne
64X03	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego, górny pokład z lewej strony
64X04	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego, górny pokład z prawej strony
64X05	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego, dolny pokład z lewej strony
64X06	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego, dolny pokład z prawej strony
64X07	łącznik instalacji wykrywania dymu
64X08	łącznik instalacji gaśniczej
64X09	łącznik instalacji gaśniczej
64X10	łącznik instalacji gaśniczej
64X11	łącznik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64X12	łącznik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64X13	łącznik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64X14	łącznik modułu zapowiadania hamulca postojowego
64X15	el. złącze zbiornika środka gaśniczego instalacji gaśniczej
64X16	elektr. złącze sensoryki pedałów instruktora jazdy
64X17	el. złącze wtykowe wyświetlacza, półka 1
64X18	el. złącze wtykowe wyświetlacza, półka 2
64X20	el. złącze kierunkowskazu na pokrywie bagażnika z lewej strony
64X21	el. złącze kierunkowskazu na pokrywie bagażnika z prawej strony
64X22	el. złącze na pokrywie tablicy sterowej z tyłu
64X23	Złącze wtykowe USB sensoryki pedałów instruktora jazdy
64Y01	Zawór elektromagnetyczny wytwarzanie próżni zbiornika gazu
64Y02	zawór zbiornika środka gaśniczego
64Y03	zawór instalacji sygnalizacji pożaru
64Z01	łącznik zgrzewany 1 detektora gazu
64Z02	łącznik zgrzewany 1 instalacji wykrywania dymu
64Z03	łącznik zgrzewany 2 instalacji wykrywania dymu
64Z04	łącznik zgrzewany 3 instalacji wykrywania dymu
64Z05	łącznik zgrzewany 1 instalacji gaśniczej
64Z06	łącznik zgrzewany 4 instalacji wykrywania dymu
64Z07	łącznik spawany przewodów 1 lampa klapy
64Z08	łącznik spawany przewodów 2 lampa klapy
64Z09	łącznik spawany przewodów 3 lampa klapy
64Z10	łącznik spawany przewodów 4 lampa klapy
64Z11	łącznik spawany przewodów 5 lampa klapy
64Z12	łącznik spawany przewodów 6 lampa klapy
64Z13	łącznik spawany przewodów 7 lampa klapy
64Z14	łącznik spawany przewodów 8 lampa klapy
65A01	moduł sterujący systemu rejestrowania, ogólnie
65A02	moduł sterujący rejestracji danych zbiornika paliwa
65A03	moduł sterujący komputer pokładowy
65A04	moduł sterujący układu kontroli ciśnienia w oponach RDK
65A05	Wyświetlacz układu kontroli ciśnienia w oponach
65A06	moduł sterujący rejestracji danych zbiornika paliwa, dodatkowy
65A07	moduł sterujący 'widok w podczerwieni'
65A08	moduł sterujący z czujnikiem podczerwieni, wnęka wlewu paliwa
65A09	moduł sterujący układu kontroli ciśnienia w oponach TPM
65A10	moduł anteny rejestracji danych zbiornika paliwa
65A11	moduł sterujący rejestracji danych zbiornika paliwa, dodatkowy
65A12	Moduł sterujący systemem obsługi WS
65A13	panel obsługi systemu rejestrowania danych zbiornika paliwa
65A14	Filtr przeciwzakłóceniowy identyfikacji pojazdu
65A15	projektor HuD (wyświetlacz head-up)
65A16	moduł sterujący wskaźnika stanu działania instalacji gazowej
65B01	czujnik przyspieszenia
65B02	czujnik poziomu paliwa/ oleju opałowego
65B03	Czujnik zapas paliwa
65B04	Czujnik zapas paliwa
65B05	czujnik temperatury gazu
65B06	Czujnik zużycia paliwa
65B07	Czujnik temperatura na zewnątrz
65B08	Czujnik ciśnienie gazu
65B09	Czujnik temperatury woda chłodząca
65B10	Czujnik paliwo
65B11	Czujnik zapas paliwa
65B12	Czujnik zapas paliwa olej opałowy
65B13	Czujnik temperatury wewnątrz
65B14	Czujnik kolizji pojazdu PRZ
65B15	Czujnik kolizji pojazdu TYL
65B16	czujnik rejestracji danych zbiornika paliwa
65B17	Czujnik pokrywy wlewu paliwa
65B18	Czujnik zapasu paliwa, zbiornik dodatkowy
65B19	czujnik ciśnienia gazu 2
65B20	czujnik pokrywy wlewu paliwa z lewej strony
65B21	czujnik pokrywy wlewu paliwa z prawej strony
65B22	Czujnik wody kondensacyjnej w systemie obsługi WS
65B23	czujnik rejestracji danych
65C01	Kondensator Rejestracja danych zbiornika paliwa
65C02	filtr elektryczny automatyka bramy
65C03	kondensator rejestrowania danych zbiornika paliwa
65E01	Oświetlenie ciśnieniomierzy Obwód hamulcowy 1
65E02	Oświetlenie ciśnieniomierzy Obwód hamulcowy 2
65E03	Oświetlenie wskazania temperatury woda chłodząca
65F01	Bezpiecznik zegar zacisk. 30
65F02	Bezpiecznik zegar zacisk. 15
65F03	bezpiecznik Pro-Driver, zacisk 15
65F04	bezpiecznik rejestracji danych zbiornika paliwa
65F05	Bezpiecznik wskazania ciśnienie oleju
65F06	Bezpiecznik system zbiorczy ogólnie Zacisk 30
65F07	Bezpiecznik system zbiorczy ogólnie Zacisk 15
65F08	Bezpiecznik czujnik zapas paliwa
65F09	bezpiecznik czujnika ciśnienia gazu
65F10	Bezpiecznik zegar Zacisk 30 UD
65F11	Bezpiecznik zegar Zacisk 15 UD
65F12	Bezpieczniki przełącznika danych tankowania
65F13	Bezpieczniki układu kontroli ciśnienia w oponach, zacisk 15
65F14	Bezpieczniki układu kontroli ciśnienia w oponach, zacisk 30
65F15	Bezpieczniki Pro-Driver, zacisk 30
65F16	bezpiecznik 24 V zacisku 30
65F17	bezpiecznik 12 V modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, zacisk 30
65F18	bezpiecznik miernika zużycia paliwa, zacisk 30
65F19	bezpiecznik miernika zużycia paliwa, zacisk 15
65F20	bezpiecznik wskaźnika z zakazem palenia
65F21	bezpiecznik obwodu rejestracji danych, zacisk 15
65F22	bezpiecznik obwodu rejestracji danych, zacisk 30
65F23	Bezpiecznik czujnika rezerwy paliwa w dodatkowym zbiorniku
65F24	Bezpiecznik filtra paliwa z czujnikiem wody
65F25	Bezpiecznik rejestracji danych zbiornika
65F26	bezpiecznik zbiornika oleju opałowego
65F27	bezpiecznik projektora HuD (wyświetlacz head-up)
65F28	bezpiecznik wskaźnika stanu działania instalacji gazowej
65F29	wkładka bezpiecznika alkomatu, zacisk 15
65F30	wkład bezpiecznika czujnika pokrywy wlewu paliwa
65H01	Lampka kontrolna cedzideł paliwo ogrzewania
65H02	lampka kontrolna rejestracji danych zbiornika paliwa
65H03	lampka kontrolna kołnierza grzewczego
65H04	lampka kontrolna rejestracji danych zbiornika paliwa
65H05	Wskazanie otwartej pokrywy chłodnicy
65H06	Wskazanie otwarcia bocznej pokrywy silnika
65H07	wskaźnik udostępnienia rozruchu
65H08	lampka kontrolna ładowarki
65K01	przekaźnik zatwierdzenia nadawania rejestracji danych zbiornika paliwa
65K02	Przekaźnik Pro-Driver
65K03	Przekaźnik przełączenia zbiornika
65K04	przekaźnik zegara
65K05	przekaźnik główny modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, master
65K06	przekaźnik 1 zasterowania układu chłodzenia 1 zamontowanego na dachu
65K07	przekaźnik 2 zasterowania układu chłodzenia 1 zamontowanego na dachu
65K08	przekaźnik główny modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, slave
65K09	przekaźnik 1 zasterowania układu chłodzenia 2 zamontowanego na dachu
65K10	przekaźnik 2 zasterowania układu chłodzenia 2 zamontowanego na dachu
65K11	przekaźnik 1 obwodu monitorowania belki przeciwnajazdowej
65K12	przekaźnik 2 obwodu monitorowania belki przeciwnajazdowej
65K13	przekaźnik zasterowania wentylatora
65K14	przekaźnik czujnika pokrywy wlewu paliwa
65P01	zegar
65P02	zegar radiowy z odbiornikiem
65P03	zegar radiowy bez odbiornika
65P04	zawiadomienie o zużyciu paliwa
65P05	zawiadomienie o temperaturze na zewnątrz
65P06	wskaźnik tachografów 2
65P07	wskaźnik podwójny
65P08	Temperatura zawiadamia i czas
65P09	Temperatura woda chłodząca zgłoszenie
65P10	ciśnienie oleju zgłoszenie
65P11	zgłoszenie licznik godzin roboczych
65P12	wskaźnik podwójny na dolnym pokładzie
65P13	zgłoszenie Temperatura i czas UD
65P14	zgłoszenie Temperatury wewnętrznej
65P15	Pro-Driver pokazuje
65P16	Wskaźnik Ciśnienie gazu
65P17	zegar radiowy
65P18	zegar cyfrowy 1
65P19	zegar cyfrowy 2
65P20	wskaźnik przypominający o obowiązku zapinania pasów
65P21	wskaźnik działania nagrzewnicy wodnej
65P22	wskaźnik licznika godzin pracy sprężarki układu klimatyzacji
65P23	wskaźnik licznika impulsów, drzwi 1
65P24	wskaźnik licznika impulsów, drzwi 2
65P25	dodatkowy wskaźnik temperatury i czasu
65P26	wskaźnik licznika impulsów, drzwi 3
65P27	wskaźnik zużycia paliwa
65P28	zegar radiowy z odbiornikiem, dolny pokład
65P29	wskaźnik z zakazem palenia
65P30	wskaźnik LED techniki jazdy, system asystowania kierowcy FAS
65P31	zegar Global Positioning System GPS
65P32	element wskazujący toaletę męską
65P33	element wskazujący toaletę damską
65R01	Rezystor pullup czujnik impulsu drogi C4-Verstaerker
65R02	rezystor Pulldown ustalanie
65R03	rezystor pulldown wskaźnika udostępnienia rozruchu
65R04	rezystor proporcjonalny poziomu paliwa w 2 zbiornikach
65S01	przełącznik zbliżeniowy pokrywy wlewu paliwa
65S02	Przełącznik napełnienie zbiornika
65S03	Przełącznik powiadamiania bagażnik
65S04	Przełącznik zegara radiowego data/czas
65S05	Przełącznik wskaźnika pokrywy komory akumulatora OTW.
65S06	Przełącznik wskaźnika pokrywy chłodnicy RE OTW.
65S07	przełącznik wskaźnika klapy komory silnika z lewej strony w położeniu otwartym
65S08	Przełącznik przełączenia zbiornika
65S09	przełącznik wskaźnika zużycia paliwa, RESET
65S10	przełącznik zespołu zbiorników, belka przeciwnajazdowa z przodu z prawej strony
65S11	przełącznik zespołu zbiorników, belka przeciwnajazdowa z przodu z lewej strony
65S12	przełącznik automatycznego wyłączania silnika
65S13	przełącznik klapy chłodnicy
65S14	przełącznik klapy serwisowej
65S15	przełącznik klapy komory silnika z lewej strony
65S16	przełącznik klapy akumulatora
65S17	przełącznik klapy komory silnika
65S18	przełącznik klapy ogrzewania postojowego
65S19	przełącznik klapy wentylacyjnej
65S20	przełącznik przyciemniania oświetlenia miernika zużycia paliwa
65S21	przycisk automatycznego tankowania Luematic
65S22	Przełącznik wyboru dystrybutora paliwa
65S23	przełącznik granicznego poziomu paliwa
65V01	LED automatycznego tankowania Luematic
65V02	wskaźnik LED poziomu w zbiorniku oleju opałowego
65V03	dioda czujnika pokrywy wlewu paliwa
65W01	nadajnik rejestracji danych zbiornika paliwa
65W02	pętla rejestracji danych zbiornika paliwa
65W03	pętla Gromadzenie danych wlewanie oleju
65W04	pętla Gromadzenie danych uzupełnianie oleju ostrzy
65W05	pętla Gromadzenie danych płyn chłodzący
65W06	Nadajnik gromadzenia danych olej silnikowy
65W07	pętla Gromadzenie danych przyłącze powietrza zewnętrznego
65W08	pętla Gromadzenie danych olej opałowy
65W09	pętla rejestracji danych zbiornika paliwa z lewej strony
65W10	Nadajnik, podłoga
65W11	pętla rejestracji danych zbiornika AdBlue
65W12	nadajnik rejestracji danych zbiornika paliwa z lewej strony
65W13	nadajnik dla funkcji rejestrowania danych AdBlue
65W14	nadajnik dla funkcji rejestrowania danych oleju opałowego
65W15	nadajnik podczerwieni
65W16	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi przedniej
65W17	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi tylnej
65W18	nadajnik dla funkcji rozpoznawania pozycji pojazdu
65W19	nadajnik modułu identyfikacyjnego
65W20	antena układu rejestrowania danych zbiornika
65W21	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 1 pośrodku
65W22	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 2 z lewej strony
65W23	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 2 z prawej strony
65W24	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 3 z lewej strony
65W25	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 3 z prawej strony
65W26	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 4 z lewej strony
65W27	antena układu kontroli ciśnienia w oponach na osi 4 z prawej strony
65W28	nadajnik Bluetooth
65W29	pętla rejestracji danych oleju przekładniowego
65W30	pętla rejestracji danych zbiornika dolewek
65W31	pętla rejestracji danych oleju w układzie kierowniczym
65W32	pętla rejestracji danych AdBlue/ oleju opałowego
65W33	antena rejestracji danych zbiornika paliwa
65W34	nadajnik rejestracji danych zbiornika paliwa z prawej strony
65W35	pętla rejestracji danych dodatkowego zbiornika paliwa
65W36	obwód rejestracji danych tankowania, pokrywa serwisowa
65X01	gniazdo wczytania
65X02	gniazdo diagnostyczne układu kontroli ciśnienia w oponach RDK
65X03	łącznik licznika godzin pracy
65X04	łącznik wskaźnika zużycia paliwa
65X05	łącznik rejestracji danych zbiornika paliwa
65X06	łącznik adaptera sygnału prędkościomierza D8
65X07	łącznik rejestracji danych zbiornika paliwa, zacisk 30
65X08	łącznik rejestracji danych AdBlue
65X09	łącznik wtykowy wskaźnika zużycia AdBlue
65X10	łącznik rejestracji danych zbiornika paliwa
65X11	łącznik wskaźnika udostępnienia rozruchu
65X12	łącznik zegara cyfrowego
65X13	gniazdo serwisowe
65X14	Złącze elektryczne automatycznego wyłączania silnika
65Y01	elektromagnes odblokowujący zbiornik paliwa
65Y02	Zawór elektromagnetyczny paliwo
65Y03	Zawór elektromagnetyczny przełączenia zbiornika
65Z01	łącznik zgrzewany przewodów 1 masy, rejestracja danych tankowania
65Z02	łącznik zgrzewany 1 CAN, punkt gwiaździsty masy układu kontroli ciśnienia w oponach
65Z03	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, master
65Z04	punkt zgrzewany 2 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, master
65Z05	punkt zgrzewany 3 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, master
65Z06	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, master, zacisk 31
65Z07	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, slave
65Z08	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, slave, zacisk 31
65Z09	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, zacisk 15
65Z10	punkt zgrzewany 1 modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia, zacisk 30
65Z11	punkt zgrzewany 1 bezpiecznika modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia
65Z12	punkt zgrzewany 1 przekaźnika modułu sterującego zbiornika/ układu chłodzenia
65Z13	łącznik zgrzewany 1 wskaźnika
65Z14	łącznik zgrzewany 2 wskaźnika
65Z15	łącznik zgrzewany 3 wskaźnika
65Z16	łącznik zgrzewany 4 wskaźnika
65Z17	łącznik zgrzewany 1 masy, przełącznik belki przeciwnajazdowej
65Z18	łącznik zgrzewany 1 czujników klap
65Z19	łącznik zgrzewany 2 czujników klap
65Z20	łącznik zgrzewany klap
65Z21	łącznik zgrzewany klap
65Z22	łącznik zgrzewany lampy nad osią tylną
65Z23	łącznik zgrzewany 1 belki przeciwnajazdowej
65Z24	łącznik zgrzewany 2 belki przeciwnajazdowej
65Z25	łącznik zgrzewany 3 belki przeciwnajazdowej
65Z26	łącznik zgrzewany przewodów 1, rejestracja danych tankowania
65Z27	Łącznik zgrzewany wskazania znaku zapięcia pasów
65Z28	Punkt zgrzewania 1 na pokrywie chłodnicy
65Z29	Punkt zgrzewania 2 na pokrywie chłodnicy
65Z30	Punkt zgrzewania 1 na pokrywie silnika
65Z31	Punkt zgrzewania 2 na pokrywie silnika
65Z32	punkt zgrzania wskaźnika poziomu paliwa
65Z33	łącznik zgrzewany 1 modułu sterującego HUD wyświetlacza head-up
65Z34	łącznik zgrzewany przewodów 2 masy, rejestracja danych tankowania
65Z35	łącznik zgrzewany przewodów 2, rejestracja danych tankowania
67A01	skrzynka Fleabox
67A02	moduł sterujący bramki CAN to CAN
67A03	moduł sterujący bramki CAN-CAN
67A04	loger danych
67B01	czujnik rejestrowania danych zbiornika paliwa z lewej strony
67B02	czujnik rejestrowania danych zbiornika paliwa z prawej strony
67F01	bezpiecznik skrzynki Fleabox, zacisk 30
67F02	bezpiecznik skrzynki Fleabox, zacisk 15
67F03	bezpiecznik bramki CAN to CAN, zacisk. 15
67F04	bezpiecznik bramki CAN to CAN, zacisk. 30
67F05	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem logera danych, zacisk 15
67F06	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem logera danych, zacisk 30
67K01	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K02	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K03	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K04	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K05	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K06	Przekaźnik przełączenie potencjałów stan roboczy
67K07	Przekaźnik przełączania potencjału w stanie eksploatacji
67K08	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K09	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K10	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K11	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K12	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K13	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67K14	przekaźnik przełączania potencjałów, status działania
67R01	rezystor końcowy szyny CAN napędu
67R02	rezystor końcowy szyny CAN silnika
67R03	rezystor końcowy Fleabox
67R04	Terminator MUX2-Sub-CAN
67R05	Terminator Telematik-CAN Gateway
67R06	Terminator MUX4-Sub-CAN
67R07	rezystor końcowy rejestratora danych
67R08	rezystor końcowy rejestratora danych
67X01	łącznik bezpieczników skrzynki Fleabox
67X02	el. złącze logera danych X1
67X03	el. złącze logera danych X2
67X04	el. złącze logera danych X3
67X05	el. złącze logera danych X4
67X06	el. złącze zasilania napięciem rejestratora danych
67X07	el. złącze logera danych X5
67X08	el. złącze logera danych X6
67Z01	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
67Z02	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
67Z03	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
67Z04	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
67Z05	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
67Z06	łącznik zgrzewany rezystora końcowego CAN
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7.. Systemy komunikacji, kierowania i informacyjne
70A01	Radio-magnetofon kasetowy
70A02	Radio - Panel obsługi
70A03	Moduł sterujący położenie drzwi
70A04	wzmacniacz wideo
70A05	monitor video 1
70A06	monitor video 2
70A07	Zmieniarka CD 1
70A08	Zmieniarka CD 2
70A09	stanowisko stacja audio, 8-kanałowy
70A10	Stacja audio moduł miejsca LEWY
70A11	Stacja audio moduł miejsca PRAWY
70A12	Video monitor kontrolny
70A13	Kamera kontrola jazdy do tyłu
70A14	monitor video 3
70A15	monitor video 4
70A16	monitor video 5
70A17	monitor video 6
70A18	monitor video 7
70A19	monitor video 8
70A20	Nośnik osprzętu roboczego ELA
70A21	Wzmacniacz Videoton
70A22	Magnetowid
70A23	Moduł sterujący wideo zapisu obrazu
70A24	Moduł sterujący Video-elektronika przełączania kamer
70A25	TV-Tuner
70A26	Pilot do telewizora tuner TV
70A27	Panel obsługi Video instalacja nadzoru
70A28	cyfrowe urządzenie do zapowiadania przystanków/ elektroniczny system głośników ELA
70A29	rozdzielacz napięcia/ skrzynka podłączeniowa elektronicznego układu głośników
70A30	elektronika przełączania wideo
70A31	moduł sterujący Wspomaganie parkowania
70A32	Stacja audio moduł miejsca UD
70A33	radio
70A34	monitor wideo UD
70A35	monitor wideo
70A36	Konwerter Video SECAM/PAL
70A37	Instalacja audio moduł miejsc do siedzenia kącik do siedzenia
70A38	Kamera wewnętrzna
70A39	Odtwarzacz DVD
70A40	Przełącznik Audio/wideo
70A41	Kamera wewnętrzna 2
70A42	Pilot zdalnego sterowania Odtwarzacz DVD
70A43	moduł sterujący przełączenia Elektronicznego instalacji głośnikowej
70A44	Kamera w lusterku
70A45	Pilot podczerwieni DVD/odtwarzacz wideo
70A46	Radio 1 urządzenie wielomiejscowe
70A47	Radio 2 urządzenie wielomiejscowe
70A48	Radio 3 urządzenie wielomiejscowe
70A49	Radio 4 urządzenie wielomiejscowe
70A50	urządzenie wielomiejscowe, moduł miejsca
70A51	odtwarzacz MP3/iPod
70A52	Kamera wejścia drzwi 2
70A53	Zmieniacz DVD
70A54	Moduł sterujący systemu informacji dla pasażerów
70A55	Moduł sterujący VGA Splitter 1 VW
70A56	Moduł sterujący VGA Splitter 2 VW
70A57	Monitor systemu informacji dla pasażerów
70A58	Monitor systemu informacji dla pasażerów
70A59	Moduł sterujący VGA Splitter 1 HW
70A60	Moduł sterujący VGA Splitter 2 HW
70A61	Monitor systemu informacji dla pasażerów
70A62	Monitor systemu informacji dla pasażerów
70A63	Rozdzielacz wielokanałowego systemu audio MAS
70A64	Moduł sterujący sygnały wideo
70A65	konwerter szyny danych odtwarzacz MP3
70A66	moduł adaptera odtwarzacz MP3
70A67	wyświetlacz radioodbiornika zintegrowany z DVD
70A68	panel obsługowy cyfrowe urządzenie do zapowiadania
70A69	repetytor 1
70A70	repetytor 2
70A71	repetytor 3
70A72	moduł sterujący interkomu w przestrzeni pasażerskiej
70A73	moduł sterujący interkomu obok kierowcy
70A74	przełącznik wideo
70A75	moduł sterujący splittera obrazu wideo
70A76	kamera panoramiczna
70A77	kamera po stronie kierowcy
70A78	kamera po stronie pasażera
70A79	monitor wideo z lewej strony
70A80	monitor wideo z prawej strony
70A81	kamera zewnętrzna z lewej strony
70A82	kamera zewnętrzna z prawej strony
70A83	odbiornik satelitarny
70A84	repetytor
70A85	repetytor
70A86	repetytor
70A87	repetytor
70A88	repetytor
70A89	monitor systemu informowania pasażerów
70A90	monitor systemu informowania pasażerów
70A91	czujnik ruchu/ temperatury systemu wideo
70A92	kamera wewnętrzna
70A93	kamera wewnętrzna
70A94	panel obsługi radia satelitarnego
70A95	moduł sterujący radia satelitarnego
70A96	dodatkowy monitor wideo
70A97	dodatkowa kamera kontroli cofania
70A98	moduł sterujący interfejsu Universal Serial Bus USB
70A99	przełącznik audio/ wideo
70B01	Głośnik 1 LEWY
70B02	Głośnik 2 LEWY
70B03	Głośnik 3 LEWY
70B04	Głośnik 4 PRAWY
70B05	Głośnik 5 PRAWY
70B06	Głośnik 6 PRAWY
70B07	Mikrofon siedzenie obok kierowcy
70B08	mikrofon kierowcy
70B09	rezerwa głośnik samochód bez przzegubu
70B0A	głośnik obok kierowcy 2, radio
70B10	Głośnik 1 LEWY
70B11	Głośnik 2 LEWY
70B12	Głośnik 3 LEWY
70B13	Głośnik 4 LEWY
70B14	Głośnik 5 PRAWY
70B15	Głośnik 6 PRAWY
70B16	Głośnik 7 PRAWY
70B17	Głośnik 8 PRAWY
70B18	rezerwa głośnik autobus przegubowy
70B19	rezerwa głośnik autobus przegubowy
70B20	mikrofon przewodnika wycieczki 1
70B21	mikrofon przewodnika wycieczki 2
70B22	głośnik kierowcy 1
70B23	Głośnik zewnętrzny
70B24	głośnik kierowcy 2
70B25	głośnik kontrolny ELA
70B26	Głośnik Zestaw serwisowy Lewy.
70B27	Głośnik Zestaw serwisowy Prawy.
70B28	Kamera video Lusterko zewnętrzne
70B29	Kamera video drzwi 2
70B30	Kamera video drzwi 3
70B31	Kamera video drzwi 4
70B32	Kamera video 1
70B33	Kamera video 2
70B34	Kamera video 3
70B35	Kamera video 4
70B36	Odbiornik mikrofon bez drutu
70B37	Subwoofer 1 PRAWY
70B38	Subwoofer 2 LEWY
70B39	Subwoofer 3 PRAWY
70B40	Subwoofer 4 LEWY
70B41	Głośnik kanał powietrzny LEWY
70B42	Głośnik kanał powietrzny PRAWY
70B43	Głośnik podsufitka wewnętrzna LEWY
70B44	Głośnik podsufitka wewnętrzna PRAWY
70B45	Czujnik 1 Wspomaganie parkowania
70B46	Czujnik 2 Wspomaganie parkowania
70B47	Czujnik 3 Wspomaganie parkowania
70B48	Czujnik 4 Wspomaganie parkowania
70B49	Głośnik Zestaw serwisowy UD LEWY
70B50	Głośnik Zestaw serwisowy UD PRAWY
70B51	Głośnik zewnętrzny dodatkowy
70B52	Głośnik drzwi 1
70B53	Głośnik drzwi 2
70B54	Głośnik drzwi 3
70B55	Głośnik drzwi 4
70B56	Czujnik podczerwieni, pilot zdalnego sterowania DVD/wideo
70B57	Domofon
70B58	Czujnik podczerwieni, pilot zdalnego sterowania zmieniacza DVD
70B59	Mikrofon kierowcy z głośnikiem urządzenia głośnomówiącego
70B60	Czujnik podczerwieni dla tunera TV
70B61	Kamera nadzoru narożników RE
70B62	Kamera nadzoru narożników LI
70B63	kamera video obszar wsiadania drzwi 1
70B64	głośnik wewnętrzny
70B65	głośnik 1
70B66	głośnik 2
70B67	głośnik 3
70B68	głośnik 4
70B69	głośnik 5
70B70	głośnik 6
70B71	kamera wideo 5
70B72	kamera wideo 6
70B73	głośnik 7
70B74	głośnik 8
70B75	głośnik 9
70B76	głośnik 10
70B77	głośnik interkomu w przestrzeni pasażerskiej
70B78	mikrofon interkomu w przestrzeni pasażerskiej
70B79	głośnik interkomu obok kierowcy
70B80	mikrofon nasłuchowy
70B81	zdalna obsługa 'widok w podczerwieni' dla systemu satelitarnego
70B82	mikrofon nasłuchowy, przedni człon pojazdu
70B83	mikrofon nasłuchowy, tylny człon pojazdu
70B84	kamera wideo 7
70B85	kamera wideo 8
70B86	subwoofer
70B87	głośnik funkcji pomocy przy cofaniu
70B88	czujnik pomocy przy parkowaniu z lewej strony, dodatkowy
70B89	czujnik pomocy przy parkowaniu z prawej strony, dodatkowy
70B90	kamera kontroli strefy narożnika z przodu z prawej strony
70B91	kamera kontroli strefy narożnika z przodu z lewej strony
70B92	kamera przy szybie przedniej
70B93	kamera wideo 9
70B94	kamera wideo 10
70B95	głośnik zewnętrzny, dodatkowy
70B96	głośnik rezerwowy w przednim członie pojazdu z prawej strony
70B97	głośnik rezerwowy w przednim członie pojazdu z lewej strony
70B98	dysza spryskiwacza dla wideo
70B99	mikrofon przewodnika wycieczki 3
70C01	kondensator elektronicznego systemu głośników ELA
70C02	filtr przeciwzakłóceniowy audio
70F01	Bezpiecznik radio
70F02	Bezpiecznik magnetowid
70F03	Bezpiecznik Monitor video
70F04	Bezpiecznik Monitor video
70F05	Bezpiecznik zmieniarka CD
70F06	Bezpiecznik instalacja nadzorcza Video
70F07	Bezpiecznik Wspomaganie parkowania
70F08	Bezpiecznik monitor wideo
70F09	Bezpiecznik monitor wideo
70F10	Bezpiecznik Video 12 V
70F11	Bezpiecznik Instalacja video
70F12	Bezpiecznik wzmacniacz
70F13	Bezpiecznik instalacja wielokanałowa
70F14	Bezpiecznik Kamera kontroli cofania
70F15	Bezpieczniki zmieniacza DVD, zacisk 30
70F16	bezpiecznik interkomu
70F17	bezpiecznik funkcji ostrzeżenia akustycznego dla niedowidzących
70F18	bezpiecznik urządzenia do zapowiadania przystanków, zacisk 30
70F19	bezpiecznik urządzenia do zapowiadania przystanków, zacisk 15
70F20	bezpiecznik instalacji radiowej, zacisk 30
70F21	bezpiecznik systemu informowania pasażerów
70F22	bezpiecznik systemu informowania pasażerów, zacisk 30
70F23	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 15
70F24	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 30
70F25	bezpiecznik systemu monitoringu wideo
70F26	bezpiecznik modułu sterującego drzwi (zapowiedzi), zacisk 15
70F27	bezpiecznik instalacji audio
70F28	bezpiecznik systemu multimedialnego
70F29	bezpiecznik ekranu TFT, zacisk 15
70F30	bezpiecznik ekranu TFT, zacisk 30
70F31	bezpiecznik mikrofonu
70F32	bezpiecznik instalacji wideo 12 V, zacisk 15
70F33	bezpiecznik instalacji wideo 12 V, zacisk 30
70F34	bezpiecznik systemu Infotainment
70F35	bezpiecznik VGA, splitter 1
70F36	bezpiecznik VGA, splitter 2
70F37	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 30
70F38	bezpiecznik obwodu podwyższania głośności
70F39	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 15
70F40	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 15
70F41	bezpiecznik kamery przedniej
70F42	bezpiecznik iPoda
70F43	bezpiecznik instalacji wideo, zacisk 30
70F44	bezpiecznik rezerwowy systemu Infotainment
70F45	bezpiecznik rezerwowy systemu Infotainment
70F46	bezpiecznik rezerwowy systemu Infotainment
70F47	bezpiecznik zabezpieczenia wnętrza
70F48	Bezpiecznik zasilania kamer wewnętrznych
70F49	Bezpiecznik Subwoofer przetwornika napięcia 1
70F50	Bezpiecznik Subwoofer 1 i 2
70F51	Bezpiecznik kamery pilota
70F52	Bezpiecznik Subwoofer przetwornika napięcia 2
70F53	Bezpiecznik Subwoofer 3 i 4
70F54	bezpiecznik przełącznika priotytetu mikrofonu
70F55	bezpiecznik kamery
70F56	bezpiecznik splittera VGA 1, zacisk 30
70F57	Bezpiecznik monitora wideo, zacisk 30
70F58	Bezpiecznik monitora pilota
70F59	Bezpiecznik rejestracji wideo, zacisk 15
70F60	Bezpiecznik rejestracji wideo, zacisk 30
70F61	bezpiecznik 24 V przekaźnika zacisku 30
70F62	bezpiecznik 12 V przekaźnika zacisku 30
70F63	bezpiecznik 24 V instalacji SAT
70F64	bezpiecznik 12 V instalacji SAT
70F65	bezpiecznik splittera VGA
70F66	bezpiecznik zewnętrznego źródła audio/ wideo
70F67	bezpiecznik kamery na górnym pokładzie
70F68	bezpiecznik kamery wideo przy drzwiach
70F69	Bezpiecznik głośnika zewnętrznego
70F70	Bezpiecznik kamery po stronie kierowcy 12 V
70F71	Bezpiecznik kamery po stronie kierowcy 24 V
70F72	Bezpiecznik kamer monitorowania narożników z tyłu z lewej/ prawej strony
70F73	Bezpiecznik Subwoofer przetwornika napięcia 3
70F74	Bezpiecznik Subwoofer 5 i 6
70F75	bezpiecznik instalacji radiowej, zacisk 15 dodatkowo
70F76	bezpiecznik instalacji radiowej, zacisk 30 dodatkowo
70F77	Bezpiecznik instalacji radiowej 12 V, zacisk 15
70F78	Bezpiecznik anten
70F79	Bezpiecznik głośnika włączanego oddzielnie
70F80	Bezpiecznik głośnika kontrolnego
70F81	Bezpiecznik przełączania mikrofonu
70F82	bezpiecznik kamery monitorowania bagażu
70F83	bezpiecznik instalacji radiowej 12 V, zacisk 30
70F84	bezpiecznik 4 złączy iPoda
70F85	 bezpiecznik wzmacniacza aparatu słuchowego, zacisk 15
70F86	bezpiecznik wspomagania parkowania, monitorowanie narożników
70F87	bezpiecznik lampki sygnalizacyjnej instalacji wideo
70F88	bezpiecznik kamer 12 V
70F89	bezpiecznik pracy wybiegowej kamery
70F90	wkładka bezpiecznika mikrofonu, zacisk 30
70F91	bezpiecznik wzmacniacza elektron. systemu głośników, zacisk 30
70F92	bezpiecznik generatora dźwięku
70F93	bezpiecznik bramki generatora dźwięku
70F94	bezpiecznik wzmacniacza elektron. systemu głośników, zacisk 15
70F95	Bezpiecznik elektryczny AVAS_wskaźnika systemu akustycznego ostrzegania pojazdu
70F96	el. bezpiecznik subwoofera przetwornik napięcia 1
70F97	el. bezpiecznik subwoofera przetwornika napięcia 2
70F98	el. bezpiecznik subwoofera przetwornik napięcia 3
70F99	el. bezpiecznik subwoofera przetwornik napięcia 4
70H01	Lampka kontrolna Instalacja video
70H02	Oświetlenie Instalacja video AWARIA
70H03	Moduł wskaźników kontrola Video
70H04	Lampka kontrolna system ostrzegania o cofaniu
70H05	sygnalizator cofania optyczny/ akustyczny
70H06	wskaźnik wspomagania parkowania
70H07	niebieskie światło obrotowe
70H08	Brzęczyk ostrzegawczy interkomu
70H09	Lampka kontrolna AVAS_akustycznego systemu ostrzegawczego pojazdu
70K01	Przekaźnik Głośnik zewnętrzny
70K02	Przekaźnik monitor video 1 - 4
70K03	Przekaźnik monitor video 5 - 8
70K04	Przekaźnik przełączanie mikrofonu
70K05	Przekaźnik instalacja nadzorcza Video
70K06	Przekaźnik magnetowidów
70K07	Przekaźnik zaopatrzenia Wspomaganie parkowania
70K08	Przekaźnik elektron. zespół głośników ELA EIN
70K09	Przekaźnik monitor wideo OD
70K10	Przekaźnik wyłączenie zapowiedzi przystanku w przód
70K11	Przekaźnik przełączenie do przodu zapowiedzi przystanku
70K12	Przekaźnik wyłączenie zapowiedzi przystanku w tył
70K13	Przekaźnik zapowiedź przystanku
70K14	Przekaźnik monitor video
70K15	Przekaźnik instalacja radioodbiornika
70K16	Przekaźnik instalacja radioodbiornika Zacisk 58
70K17	Przekaźnik instalacja wielokanałowa
70K18	przekaźnik interkomu
70K19	przekaźnik kamery panoramicznej
70K20	przekaźnik kamery kontroli cofania
70K21	przekaźnik instalacji radiowej
70K22	przekaźnik urządzenia do zapowiadania przystanków, wewnątrz
70K23	przekaźnik elektronicznego systemu głośników ELA, włączanie
70K24	przekaźnik systemu informowania pasażerów
70K25	przekaźnik lampki kontrolnej 1 systemu monitoringu wideo
70K26	przekaźnik lampki kontrolnej 2 systemu monitoringu wideo
70K27	przekaźnik przełączania mikrofonu
70K28	przekaźnik przełączania głośnika obok kierowcy
70K29	przekaźnik mikrofonu przewodnika wycieczki
70K30	przekaźnik przełączania cyfrowego interkomu na zapowiedź wewnętrzną
70K31	przekaźnik przełączania cyfrowego interkomu na zapowiedź zewnętrzną
70K32	przekaźnik kryterium drzwi, elektroniczny system głośników
70K33	przekaźnik sygnału pracy silnika
70K34	przekaźnik aktywacji wzmacniacza
70K35	przekaźnik wyciszania radia
70K36	przekaźnik sygnału alarmowego
70K37	przekaźnik systemu monitoringu wideo 2
70K38	przekaźnik systemu wideo drzwi 2
70K39	przekaźnik systemu wideo drzwi 3
70K40	przekaźnik systemu wideo drzwi 4
70K41	przekaźnik kryterium drzwi systemu wideo
70K42	przekaźnik systemu Infotainment
70K43	przekaźnik przełączania źródeł audio
70K44	przekaźnik włączania kamery kontroli cofania
70K45	przekaźnik instalacji wideo, sygnał 1
70K46	przekaźnik instalacji wideo, sygnał 2
70K47	przekaźnik instalacji wideo, sygnał 3
70K48	przekaźnik obwodu podwyższania głośności
70K49	przekaźnik kamery przedniej
70K50	przekaźnik podświetlenia funkcyjnego przełącznika głośnika zewnętrznego
70K51	przekaźnik podświetlenia funkcyjnego przełącznika głośnika wewnętrznego
70K52	przekaźnik przełączania głośników
70K53	Przekaźnik czasowy Infotainment
70K54	przekaźnik rezerwowy systemu Infotainment
70K55	Przekaźnik czasowy zasterowania monitora
70K56	przekaźnik rezerwowy systemu Infotainment
70K57	przekaźnik radia na głośnik wewnętrzny
70K58	Przekaźnik funkcji przełączania głośnika
70K59	Przekaźnik zasilania wspomagania parkowania
70K60	Przekaźnik monitora wideo z drzwiami 1 i 2
70K61	Przekaźnik monitora wideo z drzwiami 2
70K62	przekaźnik priorytetowego włączania mikrofonu
70K63	przekaźnik przełącznika priorytetu mikrofonu
70K64	przekaźnik przełącznika priorytetu mikrofonu
70K65	przekaźnik przełączania źródeł audio
70K66	przekaźnik trybu wystawowego instalacji radiowej
70K67	przekaźnik przełączania spryskiwacza kamery cofania
70K68	przekaźnik zacisku 30 monitora wideo
70K69	przekaźnik kamery kontroli cofania
70K70	przekaźnik instalacji SAT
70K71	przekaźnik przełączania kamery kontroli cofania
70K72	przekaźnik zewnętrznego źródła audio/ wideo
70K73	przekaźnik aktywacji kamery na górnym pokładzie
70K74	przekaźnik wyciszania głośników
70K75	przekaźnik kamery na górnym pokładzie
70K76	przekaźnik włączania kamery wideo przy drzwiach
70K77	Przekaźnik kamery po stronie kierowcy
70K78	Przekaźnik kamer monitorowania narożników z tyłu z lewej/ prawej strony
70K79	Przekaźnik sygnału wideo do monitora monitorującego
70K80	Przekaźnik przygotowania głośników zewnętrznych
70K81	Przekaźnik kamery wewnętrznej
70K82	Przekaźnik głośnika kontrolnego
70K83	przekaźnik interkomu
70K84	przekaźnik subwoofera w przypadku przełączalnych gośników na górnym/ dolnym pokładzie
70K85	przekaźnik kamery monitorowania bagażu
70K86	przekaźnik zasilania prądem Switch Ethernet
70K87	przekaźnik przełączania na cyfrową zapowiedź
70K88	przekaźnik pracy wybiegowej systemu monitorowania
70K89	Przekaźnik wyłączania głośników
70K90	przekaźnik routera trybu wystawowego
70K91	przekaźnik obwodu przełączania kamer zewnętrznych, tylnej lewej i prawej
70K92	przekaźnik trybu wystawowego systemu wideo
70K93	przekaźnik trybu wystawowego systemu zarządzania flotą
70K94	przekaźnik odtwarzacza DVD
70K95	przekaźnik przełączania mikrofonu 2
70K96	przekaźnik włączania podświetlenia funkcyjnego przełącznika ELA/radiostacja
70K97	przekaźnik generatora dźwięku
70K98	przekaźnik bramki generatora dźwięku
70K99	przekaźnik monitora wideo na dolnym pokładzie
70L01	przekaźnik mikrofonu kierowcy
70M01	Silnik pompy myjni kamera jazdy do tyłu
70M02	silnik pompy spryskiwaczy, dodatkowej
70M03	wentylator serwera
70N01	Wzmacniacz Audio
70N02	Mikrofon – przełącznik nadrzędny
70N03	przetwornik napięcia monitor video
70N04	przetwornik napięcia urządzenie kontrolne video
70N05	Panel obsługi magnetowidów
70N06	przetwornik napięcia antena TV
70N07	Wzmacniacz Audio D. R. E. A. M. S
70N08	wzmacniacz 1 aparatu słuchowego
70N09	Wzmacniacz interfejs
70N10	Wzmacniacz Audio 2
70N11	Wzmacniacz wstępny mikrofonu
70N12	przekładnik napięciowy 24 V/12 V radio/ELA
70N13	wzmacniacz zapowiedzi zewnętrznej
70N14	Przetwornik napięcia Subwoofer 1 i 2
70N15	Przetwornik napięcia Subwoofer 3 i 4
70N16	przetwornik napięcia instalacji SAT
70N17	Przetwornik napięcia Subwoofer 5 i 6
70N18	wzmacniacz interkomu
70N19	wzmacniacz VoIP
70N20	przetwornik napięcia wzmacniacza aparatu słuchowego
70N21	 wzmacniacz 2 aparatu słuchowego
70N22	Przetwornik napięcia cyfrowego radia DAB
70N23	przekształtnik buck sygnału audio głośników
70N24	przetwornik napięcia generatora dźwięku
70N25	przetwornik napięcia subwoofer 1
70N26	przetwornik napięcia subwoofer 2
70N27	przetwornik napięcia subwoofer 3
70N28	przetwornik napięcia subwoofer 4
70R01	Potencjometr głośnik kierowcy ELA
70R02	sygnał wideo zamykanie opornik
70R03	rezystor elektronicznego układu głośników
70R04	Kodowanie opornik Wspomaganie parkowania
70R05	Opornik końcowy Monitor video
70R06	Opornik końcowy urządzenia wielomiejscowego
70R07	rezystor elektronicznego systemu głośników ELA
70R08	sieć rezystorów rozdzielacza napięcia
70R09	rezystor głośnika wewnętrznego
70R10	potencjometr sygnału niskiej częstotliwości radia/ elektron. system głośników ELA
70R11	potencjometr głośnika radia obok kierowcy
70R12	rezystor pulldown wideo 1
70R13	rezystor pulldown wideo 2
70R14	rezystor pulldown wideo 3
70R15	potencjometr radia
70R16	rezystor pulldown wideo 4
70R17	rezystor elektronicznego systemu głośników, sygnał niskiej częstotliwości
70R18	rezystor elektronicznego systemu głośników, sygnał niskiej częstotliwości
70R19	rezystor końcowy splittera VGA, górny pokład
70R20	rezystor końcowy splittera VGA, dolny pokład
70R21	rezystor pulldown wspomagania parkowania
70R22	rezystor przystosowania impedancji radia
70R23	rezystor przystosowania impedancji radia
70R24	rezystor przystosowania impedancji radia
70R25	moduł rezystorów przystosowania impedancji radia
70R26	Rezystor instalacji wideo
70R27	Rezystor głośnika zewnętrznego
70R28	Potencjometr głośnika kontrolnego 2 ELA
70R29	rezystor złącza słuchawkowego
70R30	potencjometr głośnika w kabinie wypoczynkowej kierowcy
70R31	rezystor pulldown wideo 5
70R32	rezystor pulldown wideo 6
70R33	rezystor pulldown wideo 7
70R34	rezystor pulldown wideo 8
70R35	rezystor NTC sterowania wentylatorami
70R36	rezystor dopasowywania impedancji elektronicznego systemu głośników ELA
70S01	Przełącznik przełączanie mikrofonu
70S02	Przełącznik domofonu
70S03	przełącznik nożny domofonu
70S04	Przełącznik Przełączanie sygnalizacji przystanku
70S05	Przełącznik wołanie o pomoc ELA
70S06	Przełącznik stanowisko Stacja audio
70S07	Przełącznik urządzenie kontrolne video
70S08	Przełącznik Głośnik zewnętrzny
70S09	Przełącznik urządzenia wideo
70S10	Przełącznik Stacja audio
70S11	Przełącznik głośników
70S12	Przełącznik przełączenie kamery
70S13	Przełącznik przełączanie sygnalizacji przystanku
70S14	Przełącznik myjni kamera jazdy do tyłu
70S15	Przełącznik Elektroniczna zespół głośników głośno/cicho
70S16	Moduł włączników Monitor video
70S17	Przełącznik wyłączenie Audio
70S18	Przełącznik głośnika wewnętrznego/zewnętrznego
70S19	Przełącznik monitora WYŁ
70S20	przełącznik interkomu
70S21	przełącznik systemu monitoringu wideo
70S22	przełącznik zapowiedzi specjalnych
70S23	przełącznik trybu ręcznego/ automatycznego wideo
70S24	przełącznik regulacji głośności kontrolnego głośnika zapowiedzi
70S25	przełącznik włączania rejestratora danych
70S26	przełącznik przełączania głośnika w przestrzeni pasażerskiej
70S27	przełącznik przełączania głośnika obok kierowcy
70S28	przełącznik kamery kontroli cofania z lewej strony
70S29	przełącznik kamery kontroli cofania z prawej strony
70S30	przełącznik mikrofonu
70S31	przełącznik kamery kontroli strefy narożnika z prawej strony
70S32	przełącznik kamery kontroli strefy narożnika z lewej strony
70S33	przełącznik kamery kontroli cofania
70S34	przełącznik kamery wideo przy drzwiach
70S35	przełącznik zapowiedzi o drzwiach
70S36	przełącznik systemu multimedialnego
70S37	przełącznik zależnej od poziomu hałasu regulacji głośników
70S38	przełącznik częstotliwości radia
70S39	wyłącznik systemu infotainment
70S40	przełącznik alarmu systemu monitoringu wideo
70S41	przełącznik RESET zależnej od poziomu hałasu regulacji głośników
70S42	przełącznik systemu satelitarnego
70S43	przełącznik głośnika kontrolnego
70S44	przełącznik systemu Infotainment
70S45	przełącznik VGA górny/ dolny pokład
70S46	wyłącznik radia
70S47	przełącznik pedału interkomu
70S48	przełącznik VGA
70S49	przełącznik/ przycisk zdarzenia wideo
70S50	Przełącznik monitora
70S51	Przycisk zewnętrzny przy drzwiach zewnętrznych głośników
70S52	Przełącznik wyłączania funkcji ostrzegania o odległości
70S53	Przełącznik wyłączania funkcji wyciszania radia
70S54	Przycisk kamery cofania
70S55	przełącznik kamery drzwi 2
70S56	Przełącznik radia WŁ
70S57	przełącznik przełączania wideo
70S58	przełącznik kamery we wnętrzu pojazdu
70S59	przełącznik wyłączania instalacji monitoringu wideo
70S60	przełącznik kamery
70S61	Przełącznik rejestracji alarmu/ przekazywania połączeń
70S62	przełącznik zewnętrznego źródła audio/ wideo
70S63	przełącznik monitora 3
70S64	przełącznik kamery wewnętrznej
70S65	przełącznik kamery na górnym pokładzie
70S66	przełącznik przycisku nożnego
70S67	Włącznik kamery po stronie kierowcy
70S68	Włącznik kamery zewnętrznej
70S69	Włącznik przełączania kamer monitorowania narożników z tyłu z lewej/ prawej strony
70S70	przełącznik interkomu obok kierowcy
70S71	przełącznik rezerwy płynu do spryskiwacza kamery kontroli cofania
70S72	przełącznik cyfrowej zapowiedzi
70S73	przełącznik kamer
70S74	Przełącznik obwodu przełączającego audio
70S75	Przełącznik wyłączania głośnika zewnętrznego
70S76	przełącznik generatora dźwięków
70S77	Przełącznik zasilania napięciem serwera systemu multimedialnego oparcie fotela
70S78	Przełącznik przyłącza HDMI
70S79	przełącznik monitora wskazania informacji pasażerskiej
70U01	przetwornik szyny danych IBIS na RS232
70V01	Dioda przełączanie głośników
70V02	Dioda ELA
70V03	Dioda przełączanie głośników
70V04	grupa diod monitoringu wideo
70V05	Dioda wyłączenie głośnika
70V06	Dioda włączenie głośnika
70V07	Dioda włączenia głośnika
70V08	grupa diod 1 na stanowisku kierowcy FAP
70V09	Dioda 1 kamery kontroli cofania
70V10	Dioda 2 kamery kontroli cofania
70V11	Dioda 3 kamery kontroli cofania
70V12	grupa diod 2 na stanowisku kierowcy FAP
70V13	dioda wyłączania radia
70V14	dioda wyłączania radia
70V15	dioda kamery panoramicznej
70V16	dioda wstępnego wzmacniacza mikrofonu
70V17	dioda obwodu przełączania głośników
70V18	grupa diod przełączania głośnika
70V19	grupa diod systemu infotainment
70V20	dioda 1 systemu infotainment
70V21	dioda 2 systemu infotainment
70V22	dioda elektronicznego systemu głośników ELA
70V23	grupa diod elektronicznego systemu głośników ELA
70V24	dioda zapowiedzi wewnętrznej
70V25	dioda zapowiedzi zewnętrznej
70V26	dioda przełącznika pierwszeństwa mikrofonu
70V27	dioda zapowiedzi wewnętrznej
70V28	dioda mikrofonu pilota wycieczki
70V29	dioda obwodu przełączania głośników
70V30	grupa diod przełączania głośnika
70V31	dioda systemu wideo
70V32	dioda systemu wideo
70V33	dioda systemu Infotainment
70V34	dioda systemu Infotainment
70V35	dioda uprzywilejowania mikrofonu
70V36	dioda uprzywilejowania mikrofonu
70V37	Dioda monitorowania wideo
70V38	Przekaźnik monitora wideo z drzwiami 1 i 2
70V39	grupa diod przełączania źródeł audio
70V40	dioda przełączania źródła audio
70V41	dioda przełączania źródła audio
70V42	dioda przełączania źródła audio
70V43	dioda splittera VGA 1
70V44	dioda iPoda
70V45	Dioda urządzenia rejestrującego
70V46	grupa diod zapowiedzi kierowcy
70V47	grupa diod przełącznika priorytetu mikrofonu
70W01	pętla 1 wzmacniacza aparatu słuchowego
70W02	antena GPS wideo
70W03	antena satelitarnego systemu Infotainment
70W04	 pętla 2 wzmacniacza aparatu słuchowego
70W05	 pętla 3 wzmacniacza aparatu słuchowego
70W06	 pętla 4 wzmacniacza aparatu słuchowego
70W07	 pętla 5 wzmacniacza aparatu słuchowego
70W08	antena LTE Wideo
70W09	antena WLAN Wideo
70X01	łącznik przewodów wzmacniacz urządzenia słuchowego
70X02	Łącznik przewodów zasilanie Instalacji video
70X03	Łącznik przewodów zasilanie Videokamera
70X04	Łącznik przewodów przekaźnika kontrola video
70X05	Gniazdo mikrofon
70X06	Łącznik przewodów pilot zdalnego sterowania Odtwarzacz DVD
70X07	Łącznik przewodów wideo
70X08	Łącznik przewodów lampka kontrolna system ostrzegania o cofaniu
70X09	łącznik zasilania repetytora/ splittera Infotainment, przedni człon pojazdu
70X10	Łącznik przewodów sygnału sterującego VGA Splitter VW
70X11	Łącznik przewodów przekazania Splitter VW/HW
70X12	Łącznik przewodów zasilenia monitora systemu informacji dla pasażerów
70X13	łącznik zasilania repetytora/ splittera Infotainment, tylny człon pojazdu
70X14	Łącznik przewodów zasilania prądem wideo
70X15	Łącznik przewodów wideo WSKAZAĆ
70X16	Łącznik przewodów zasilania prądem kamera kontroli cofania
70X17	Łącznik przewodów zasilania prądem kamery wideo
70X18	złącze wtykowe zasilanie instalacji video
70X19	Łącznik przewodów przetwornika napięcia wideo
70X20	Łącznik przewodów monitora
70X21	Łącznik przewodów przełącznika wideo
70X22	Łącznik przewodów modułu sterującego wideo
70X23	Łącznik przewodów wideo IBIS
70X24	złącze kamery wideo 1
70X25	złącze kamery wideo 2
70X26	złącze głośnika
70X27	łącznik obwodu kodowania automatycznego przekazywania sygnału wideo
70X28	łącznik urządzenia do zapowiadania przystanków
70X29	łącznik stereo
70X30	łącznik zasilania napięciem DVB-T
70X31	łącznik adaptera anteny DVB-T
70X32	łącznik Système Aide Exploitation SAE/Video RS422
70X33	łącznik audio
70X34	łącznik rozdzielacza audio
70X35	łącznik monitora
70X36	gniazdo typu Ethernet
70X37	łącznik rezystora głośnika wewnętrznego
70X38	łącznik funkcji automatycznego uruchamiania urządzeń
70X39	złącze Universal Serial Bus USB
70X40	łącznik źródła 1 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X41	łącznik źródła 2 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X42	łącznik źródła 3 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X43	łącznik źródła 4 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X44	łącznik źródła 5 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X45	łącznik wskaźnika świetlnego wideo
70X46	łącznik systemu multimedialnego
70X47	rozdzielacz napięcia zasilającego system multimedialny
70X48	łącznika adaptera radia
70X49	łącznik głośnika zewnętrznego
70X50	łącznik źródła 1 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X51	łącznik źródła 5 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X52	łącznik źródła 4 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X53	łącznik źródła 3 audio przy stacji słuchawkowej typu MAS
70X54	złącze kamery wideo 3
70X55	złącze kamery wideo 4
70X56	łącznik głośnika włączanego osobno
70X57	łącznik tunera TV
70X58	łącznik 1 zmieniarki DVD
70X59	łącznik 1 tunera TV DVB-T
70X60	łącznik 2 tunera TV DVB-T
70X61	łącznik zasilania prądem wzmacniacza 1
70X62	łącznik zasilania prądem wzmacniacza 2
70X63	rozdzielacz listwy zaciskowej elektronicznego systemu głośników ELA
70X64	łącznik gniazda stereo, wtyk 3,5 mm
70X65	łącznik urządzenia do zapowiadania przystanków
70X66	łącznik audio z lewej strony
70X67	łącznik audio z prawej strony
70X68	gniazdo mikrofonu za kierowcą
70X69	łącznik przewodu Digital Visual Interface DVI
70X70	łącznik obwodu przełączania mikrofonu 1
70X71	łącznik obwodu przełączania mikrofonu 2
70X72	łącznik mikrofonu
70X73	rozdzielacz systemu Infotainment z przodu z lewej strony
70X74	rozdzielacz systemu Infotainment z przodu z prawej strony
70X75	rozdzielacz systemu Infotainment z tyłu z prawej strony
70X76	rozdzielacz systemu Infotainment z tyłu z lewej strony
70X77	łącznik systemu Infotainment VGA
70X78	łącznik systemu Infotainment VGA
70X79	łącznik systemu Infotainment VGA
70X80	łącznik systemu Infotainment VGA
70X81	łącznik systemu Infotainment VGA
70X82	łącznik systemu Infotainment VGA
70X83	łącznik złącza VGA
70X84	łącznik kamery kontroli cofania
70X85	łącznik przewodu kaskadowego
70X86	łącznik mikrofonu kierowcy
70X87	łącznik DMUX wideo 1
70X88	łącznik DMUX wideo 2
70X89	łącznik DMUX wideo 3
70X90	listwa zaciskowa wideo
70X91	łącznik modułu sterującego sygnałów wideo
70X92	łącznik radia, mostek zasilania 12 V anteny
70X93	gniazdo mikrofonu kierowcy
70X94	łącznik zasilania napięciem systemu Infotainment
70X95	gniazdo audio/wideo
70X96	Złącze potencjometra głośnika zapowiedzi
70X97	Złącze potencjometra głośnika zapowiedzi 2
70X98	złącze kamery wideo 5
70X99	złącze kamery wideo 6
70Y01	elektromagnes odblokowujący składany monitor
70Z01	Łącznik spawany 1 urządzenie wideo
70Z02	Łącznik spawany 2 wideo
70Z03	Łącznik spawany 3 wideo
70Z04	Łącznik spawany 4 wideo
70Z05	Łącznik spawany 5 wideo
70Z06	Łącznik spawany 1 wspomagania cofania
70Z07	Łącznik spawany 2 wspomagania cofania
70Z08	Łącznik spawany 3 wspomagania cofania
70Z09	Łącznik spawany 4 wspomagania cofania
70Z10	Łącznik spawany 5 wspomagania cofania
70Z11	Łącznik spawany 6 wspomagania cofania
70Z12	Łącznik spawany 7 wspomagania cofania
70Z13	Łącznik spawany 8 wspomagania cofania
70Z14	Łącznik spawany 9 wspomagania cofania
70Z15	złącze spawane 1 elektroniczna instalacja głośnikowa ELA
70Z16	złącze zgrzewane 2 elektronicznego układu głośników ELA
70Z17	złącze zgrzewane 3 elektronicznego układu głośników ELA
70Z18	złącze zgrzewane 4 elektronicznego układu głośników ELA
70Z19	złącze zgrzewane 5 elektronicznego układu głośników ELA
70Z20	złącze zgrzewane 6 elektronicznego układu głośników ELA
70Z21	łącznik zgrzewany 1 wzmacniacza audio
70Z22	łącznik zgrzewany 2 wzmacniacza audio
70Z23	łącznik zgrzewany 1 systemu monitoringu
70Z24	łącznik zgrzewany 2 systemu monitoringu
70Z25	łącznik zgrzewany 1 głośnika wewnętrznego
70Z26	łącznik zgrzewany 2 głośnika wewnętrznego
70Z27	łącznik zgrzewany 3 głośnika wewnętrznego
70Z28	łącznik zgrzewany 4 głośnika wewnętrznego
70Z29	łącznik zgrzewany 5 głośnika wewnętrznego
70Z30	łącznik zgrzewany 6 głośnika wewnętrznego
70Z31	łącznik zgrzewany 7 głośnika wewnętrznego
70Z32	łącznik zgrzewany 8 głośnika wewnętrznego
70Z33	łącznik zgrzewany 1 masy, głośnik wewnętrzny
70Z34	łącznik zgrzewany 2 masy, głośnik wewnętrzny
70Z35	łącznik zgrzewany 3 masy, głośnik wewnętrzny
70Z36	łącznik zgrzewany 4 masy, głośnik wewnętrzny
70Z37	łącznik zgrzewany przewodów 1 głośnika zewnętrznego
70Z38	łącznik zgrzewany 1 ekranowania mikrofonu
70Z39	wyciszanie radia
70Z40	łącznik zgrzewany 6 systemu wideo
70Z41	łącznik zgrzewany 7 systemu wideo
70Z42	łącznik zgrzewany 8 systemu wideo
70Z43	łącznik zgrzewany 9 systemu wideo
70Z44	łącznik zgrzewany 10 systemu wideo
70Z45	łącznik zgrzewany 11 systemu wideo
70Z46	łącznik zgrzewany 12 systemu wideo
70Z47	łącznik zgrzewany 13 systemu wideo
70Z48	łącznik zgrzewany 14 systemu wideo
70Z49	łącznik zgrzewany 15 systemu wideo
70Z50	łącznik zgrzewany 16 systemu wideo
70Z51	łącznik zgrzewany 17 systemu wideo
70Z52	łącznik zgrzewany 18 systemu wideo
70Z53	łącznik zgrzewany 19 systemu wideo
70Z54	łącznik zgrzewany 20 systemu wideo
70Z55	łącznik zgrzewany 21 systemu wideo
70Z56	łącznik zgrzewany 22 systemu wideo
70Z57	łącznik zgrzewany 23 systemu wideo
70Z58	łącznik zgrzewany 24 systemu wideo
70Z59	łącznik zgrzewany 25 systemu wideo
70Z60	łącznik zgrzewany 26 systemu wideo
70Z61	łącznik zgrzewany 27 systemu wideo
70Z62	łącznik zgrzewany 28 systemu wideo
70Z63	łącznik zgrzewany 29 systemu wideo
70Z64	łącznik zgrzewany 30 systemu wideo
70Z65	łącznik zgrzewany 2 ekranowania mikrofonu
70Z66	łącznik zgrzewany 9 głośnika wewnętrznego
70Z67	łącznik zgrzewany 10 głośnika wewnętrznego
70Z68	łącznik zgrzewany 11 głośnika wewnętrznego
70Z69	łącznik zgrzewany 1 obwodu przełączania radia
70Z70	łącznik zgrzewany 1 systemu Infotainment
70Z71	łącznik zgrzewany 1 masy systemu Infotainment
70Z72	łącznik zgrzewany 12 głośnika wewnętrznego
70Z73	łącznik zgrzewany 13 głośnika wewnętrznego
70Z74	łącznik zgrzewany 2 systemu Infotainment
70Z75	łącznik zagrzewany 1 kamery kontroli cofania
70Z76	łącznik zgrzewany 1 przystosowania impedancji radia
70Z77	łącznik zgrzewany 2 przystosowania impedancji radia
70Z78	łącznik zgrzewany 1 przełącznika priorytetu mikrofonu
70Z79	łącznik zgrzewany 1 przekaźnika zasilania napięciem trybu wystawowego
70Z80	Łącznik zgrzewany 1 przewodu do krosowania mikrofonu kierowcy
70Z81	Łącznik zgrzewany 2 przewodu do krosowania punktu masowego mikrofonu kierowcy
70Z82	Łącznik zgrzewany 3 przewodu do krosowania mikrofonu kierowcy
70Z83	Łącznik zgrzewany 4 przewodu do krosowania punktu masowego mikrofonu kierowcy
70Z84	łącznik zgrzewany 1 instalacji SAT
70Z85	łącznik zgrzewany 2 instalacji SAT
70Z86	łącznik zgrzewany 3 instalacji SAT
70Z87	łącznik zgrzewany przewodów 2 głośnika zewnętrznego
70Z88	łącznik zgrzewany 1 przewodu sterującego mikrofonu pilota wycieczki
70Z89	łącznik zgrzewany 1 przewodu sterującego mikrofonu pilota wycieczki, masa
70Z90	łącznik zgrzewany 1 kamery na górnym pokładzie
70Z91	łącznik zgrzewany 3 systemu monitoringu
70Z92	łącznik zgrzewany 3 systemu Infotainment
70Z93	Łącznik zgrzewany 1 dodatk. instalacji radiowej
70Z94	Łącznik zgrzewany 2 dodatk. instalacji radiowej
70Z95	łącznik zgrzewany 2 kamery kontroli cofania
70Z96	łącznik zgrzewany 1 kamery wideo drzwi i kamery cofania
70Z97	Łącznik zgrzewany 4 systemu monitoringu
70Z98	łącznik zgrzewany przewodów 2 przełącznika priorytetu mikrofonu
70Z99	łącznik zgrzewany przewodów 3 głośnika zewnętrznego
71A01	Moduł sterujący wskaźnik celu jazdy
71A02	wskaźnik celu jazdy z przodu
71A03	wskaźnik celu jazdy 1 po stronie wejścia
71A04	wskaźnik celu jazdy 2 po stronie wejścia
71A05	wskaźnik celu jazdy z tyłu
71A06	wskaźnik celu jazdy 1 po stronie kierowcy
71A07	wskaźnik celu jazdy 2 po stronie kierowcy
71A08	wskaźnik celu jazdy 1, dodatkowy
71A09	wskaźnik celu jazdy 2, dodatkowy
71A10	wskaźnik wewnętrzny 1
71A11	wskaźnik wewnętrzny 2
71A12	wskaźnik wewnętrzny 3
71A13	wskaźnik wewnętrzny 4
71A14	wskaźnik wewnętrzny 5
71A15	wskaźnik wewnętrzny 6
71A16	szyna danych master wskaźników celu jazdy
71A17	system wskaźników celu jazdy
71A18	Moduł sterujący ściąganie sprzężenie
71A19	zgłoszenie celu lotu VW
71A20	zgłoszenie celu lotu HW
71A21	moduł sterujący wskaźnik wewnętrzny
71A22	moduł sterujący wskaźnik celu jazdy z interfejs ładowania
71A23	złącze ładowania 1 systemu wskaźników celu jazdy
71A24	moduł sterujący przetwornik szyny danych
71A25	zgłoszenie transportera VW
71A26	boczny wskaźnik numeru przed drzwiami2 po stronie wejścia
71A27	boczny wskaźnik numeru za drzwiami2 po stronie wejścia
71A28	Cel jazdy szyna danych Master 2
71A29	wskaźnik celu jazdy w tylnym członie pojazdu po stronie kierowcy
71A30	Zespół przełączający szyna danych
71A31	Moduł sterujący System informacyjny pasażerów
71A32	wskaźnik przebiegu trasy 1
71A33	wskaźnik LCD celu jazdy z przodu z wbudowanym modułem sterującym
71A34	Wskaźnik wewnętrzny tyłu pojazdu
71A35	Wskaźnik wewnętrzny UD
71A36	Wskaźnik wewnętrzny UD
71A37	wskaźnik przebiegu trasy 2
71A38	wskaźnik przebiegu trasy 3
71A39	wskaźnik przebiegu trasy 4
71A40	wskaźnik celu jazdy, dodatkowy
71A41	moduł sterujący HUB Ethernet
71A42	moduł WLAN
71A43	system informowania pasażerów z możliwością zamontowania karty elektronicznej
71A44	wskaźnik celu jazdy w tylnym członie pojazdu po stronie wejścia
71A45	moduł sterujący Ethernet Switch
71A46	złącze ładowania 2 systemu sygnalizatorów celu jazdy
71A47	moduł sterujący interfejsu CAN
71A48	wskaźnik zespołu wentylatora sygnalizatora celu jazdy z przodu
71A49	moduł sterujący WLAN-Bridge
71A50	moduł sterujący bramki CAN systemu informowania pasażerów
71A51	moduł sterujący 19-calowej szafy systemu Infotainment/ wideo
71A52	wskaźnik LED celu jazdy z przodu z wbudowanym modułem sterującym
71A53	Moduł sterujący systemu informowania pasażerów PIS
71A54	adapter wskaźnika celu jazdy
71A55	wskaźnik celu jazdy w przednim członie pojazdu po stronie wejścia
71A56	 wskaźnik celu jazdy z przodu, dodatkowy
71A57	ekran 1
71A58	ekran 2
71A59	ekran 3
71A60	ekran 4
71A61	Moduł sterujący Ethernet-Switch
71A62	przełącznik wskaźnika celu trasy
71C01	ogniwo filtra
71E01	Oświetlenie informacja pasażera 1 LEWY
71E02	Oświetlenie Informacja pasażera 2 PRAWY
71E03	Oświetlenie Informacja pasażera 3 LEWY
71E04	Oświetlenie Informacja pasażera 4 PRAWY
71E05	Oświetlenie Informacja pasażera 5 LEWY
71E06	Oświetlenie Informacja pasażera 6 PRAWY
71E07	Oświetlenie Informacja pasażera 7 LEWY
71E08	Oświetlenie Informacja pasażera 8 PRAWY
71E09	Oświetlenie Informacja pasażera 9 LEWY
71E10	Oświetlenie Informacja pasażera 10 PRAWY
71E11	Oświetlenie Informacja pasażera 11 LEWY
71E12	Oświetlenie Informacja pasażera 12 PRAWY
71E13	Oświetlenie Informacja pasażera 13 LEWY
71E14	Oświetlenie Informacja pasażera 14 LEWY
71E15	Oświetlenie Informacja pasażera 15 LEWY
71E16	Oświetlenie Informacja pasażera 16 PRAWY
71E17	Oświetlenie uchwyt na rozkład jazdy
71E18	oświetlenie tablicy wsuwanej 1 z prawej strony
71E19	oświetlenie tablicy wsuwanej z tyłu
71F01	bezpiecznik systemu wskaźników celu jazdy
71F02	bezpiecznik systemu wskaźników celu jazdy
71F03	Bezpiecznik System informacyjny pasażerów Zacisk 15
71F04	Bezpiecznik System informacyjny pasażerów Zacisk 30
71F05	bezpiecznik wskaźnika celu jazdy z przodu
71F06	bezpiecznik wskaźnika celu jazdy z lewej strony
71F07	bezpiecznik wskaźnika celu jazdy z prawej strony
71F08	bezpiecznik wskaźnika celu jazdy z tyłu
71F09	bezpiecznik modułu sterującego sygnalizatorów celu jazdy, zacisk 30
71F10	bezpiecznik modułu sterującego sygnalizatorów celu jazdy, zacisk 15
71F11	dodatkowy bezpiecznik systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F12	bezpiecznik systemu wskaźników celu jazdy z boku z lewej strony w tylnym członie
71F13	bezpiecznik wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD wskaźnika we wnętrzu 1
71F14	bezpiecznik wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD wskaźnika we wnętrzu 2
71F15	bezpiecznik wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD wskaźnika we wnętrzu 3
71F16	wkładka zabezpieczająca systemu informowania pasażerów, zacisk 15, dodatkowa
71F17	płyta bezpieczników 1 systemu informowania pasażerów
71F18	płyta bezpieczników 2 systemu informowania pasażerów
71F19	płyta bezpieczników 3 systemu informowania pasażerów
71F20	płyta bezpieczników 4 systemu informowania pasażerów
71F21	wkładka zabezpieczająca 1 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F22	wkładka zabezpieczająca 2 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F23	wkładka zabezpieczająca 3 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F24	wkładka zabezpieczająca 4 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F25	wkładka zabezpieczająca 5 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F26	wkładka zabezpieczająca 6 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F27	wkładka zabezpieczająca 7 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F28	wkładka zabezpieczająca 8 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F29	wkładka zabezpieczająca 9 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F30	wkładka zabezpieczająca 10 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F31	wkładka zabezpieczająca 11 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F32	wkładka zabezpieczająca 12 systemu informowania pasażerów, zacisk 15
71F33	wkładka zabezpieczająca 1 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F34	wkładka zabezpieczająca 2 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F35	wkładka zabezpieczająca 3 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F36	wkładka zabezpieczająca 4 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F37	wkładka zabezpieczająca 5 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F38	wkładka zabezpieczająca 6 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F39	wkładka zabezpieczająca 7 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F40	wkładka zabezpieczająca 8 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F41	wkładka zabezpieczająca 9 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F42	wkładka zabezpieczająca 10 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F43	wkładka zabezpieczająca 11 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71F44	wkładka zabezpieczająca 12 systemu informowania pasażerów, zacisk 30
71K01	Przekaźnik wskaźnik wewnętrzny VW
71K02	Przekaźnik wskaźnik wewnętrzny HW
71K03	Przekaźnik wskaźnik celu jazdy
71K04	Przekaźnik oświetlenia celu jazdy
71K05	przekaźnik odciążanie cel jazdy
71K06	przekaźnik odciążanie wskazanie wewnętrzne
71K07	przekaźnik systemu informowania pasażerów
71K08	przekaźnik modułu sterującego wskaźników celu jazdy, praca silnika
71K09	przekaźnik obwodu przełączania członów autobusu
71K10	przekaźnik modułu sterującego sygnalizatorów celu jazdy, kryterium drzwi
71K11	przekaźnik zasterowania obwodów obciążeniowych systemu informowania pasażerów
71K12	przekaźnik odcinający sygnalizator celu jazdy z przodu
71K13	przekaźnik systemu informowania pasażerów, przystanek
71K14	przekaźnik przełącznika systemu szyn danych
71K15	przekaźnik zasilania napięciem systemu wskaźników celu jazdy
71K16	przekaźnik opóźnionego wyłączania wskaźnków celu jazdy
71K17	przekaźnik opóźnionego wyłączania ekranu
71K18	przekaźnik wyłączania wskaźnika celu trasy
71K19	przekaźnik modułu sterującego celu jazdy ZATRZYMANIE pojazdu
71N01	przetwornik napięcia systemu informowania pasażerów
71R01	Opornik końcowy CAN
71R02	Opornik końcowy CAN
71R03	Rezystor pull-down Wskaźnik celu jazdy
71R04	rezystor pulldown wskaźnika kontrolnego systemu sygnalizacji "wózek inwalidzki"
71R05	rezystor pulldown wskaźnika kontrolnego systemu sygnalizacji alarmowej
71S01	przełącznik szyny danych wskaźnika celu jazdy
71S02	przełącznik wskaźnika celu jazdy
71S03	przełącznik wskaźnika LCD celu jazdy z przodu
71S04	przełącznik wyłączania wskaźnika celu trasy
71V01	moduł diod systemu informowania pasażerów
71V02	dioda obwodu obciążeniowego 1 systemu informowania pasażerów
71V03	dioda obwodu obciążeniowego 2 systemu informowania pasażerów
71V04	dioda, zacisk 15 system informacji pasażerskiej
71V05	dioda systemu informacji pasażerskiej
71V06	dioda systemu informacji pasażerskiej
71X01	gniazdo modułu sterującego wskaźnika celu jazdy
71X02	łącznik modułu sterującego wskaźnika celu jazdy
71X03	Łącznik przewodów Moduł sterujący Cel jazdy typ RS485
71X04	Łącznik przewodów zasilanie Moduł sterujący Cel jazdy
71X05	łącznik modułu sterującego wskaźnika celu jazdy, kryteria
71X06	złącze szyny danych wskaźnika wewnętrznego, człon przedni
71X07	złącze zasilania wskaźnika wewnętrznego, człon przedni
71X08	złącze szyny danych wskaźnika wewnętrznego, człon tylny
71X09	złącze zasilania wskaźnika wewnętrznego, człon tylny
71X10	łącznik szyny danych wskaźnika celu jazdy
71X11	łącznik zasilania wskaźnika celu jazdy
71X12	łącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy
71X13	łącznik systemu informowania pasażerów
71X14	łącznik modułu sterującego wskaźników celu jazdy typu IBIS
71X15	łącznik przełącznika szyny danych
71X16	łącznik obwodu zasilania przełącznika
71X17	łącznik modułu sterującego wskaźnika celu jazdy, szyna danych RS
71X18	łącznik modułu sterującego systemu wskaźników celu jazdy, diagnostyka
71X19	elektryczne złącze systemu wskaźników celu jazdy, diagnostyka
71X20	Łącznik wtykowy Ethernet RJ45
71X21	łącznik adaptera wskaźnika celu jazdy 1 z prawej strony
71X22	łącznik wskaźnika celu jazdy, dodatkowy
71X23	łącznik adresowania IBIS wskaźnika celu jazdy
71X24	Łącznik wskaźnika celu jazdy z tyłu
71X25	Łącznik wskaźnika celu jazdy 1 po stronie wejścia
71X26	Łącznik wskaźnika celu jazdy z przodu
71X27	Złącze elektryczne Ethernet
71X28	Złącze wtykowe wskaźnika celu jazdy i linii, tablica rozdzielcza
71X29	Złącze elektryczne Zasilanie napięciem Wskaźnik celu jazdy i linii Tablica rozdzielcza
71X30	Złącze wtykowe szyna danych, wskaźnik celu jazdy i linii, tablica rozdzielcza
71Z01	Łącznik spawany 1 wskaźnika celu jazdy
71Z02	łącznik zgrzewany 1 zasilania napięciem monitora
71Z03	łącznik zgrzewany 1 zasilania napięciem monitora
71Z04	łącznik zgrzewany 2 zasilania napięciem monitora
71Z05	łącznik zgrzewany 3 zasilania napięciem monitora
71Z06	łącznik zgrzewany 4 zasilania napięciem monitora
71Z07	łącznik zgrzewany 5 zasilania napięciem monitora
71Z08	łącznik zgrzewany 1 przełącznika szyny danych pojazdu
71Z09	łącznik zgrzewany 2 przełącznika szyny danych pojazdu
71Z10	Łącznik spawany 1 przyłącze ekranujące
71Z11	Łącznik spawany 2 przyłącze ekranujące
71Z12	łącznik zgrzewany 1 modułu sterującego wskaźników celu jazdy
71Z13	Łącznik zgrzewany 2 tablicy kierunkowej
71Z14	Łącznik zgrzewany 3 tablicy kierunkowej
71Z15	Łącznik zgrzewany 4 tablicy kierunkowej
71Z16	Łącznik zgrzewany 5 tablicy kierunkowej
71Z17	łącznik zgrzewany 2 modułu sterującego wskaźników celu jazdy
71Z18	Złącze spawane przewodów, 1 zapis sygnału
72A01	Odbiornik wpływ na światła sygnalizacji drogowej/ przekazywanie danych na odległość
72A02	Odbiornik
72A03	Moduł sterujący 19-Zoll-Rack odbiorników
72A04	radio-słuchawka telefonu
72A05	Mikrofon-moduł sterujący
72A06	modem radiowy
72A07	Instalacja radiowa, łącznik
72A08	Funk- Panel obsługi
72A09	Telefon, pokład miejsce do mówienia 1
72A10	Telefon, pokład miejsce do mówienia 2
72A11	Telefon, pokład
72A12	wzmacniacz wstępny mikrofon
72A13	Mocowanie, telefon, radio
72A14	nadajnik, odbiornik, telefon, radio
72A15	Telefon/pokład miejsce do mówienia 3
72A16	Telefon/pokład miejsce do mówienia 4
72A17	Przetworniki instalacji radiowej
72A18	Adapter instalacji radiowej
72A19	Zestaw głośnomówiący
72A20	moduł sterujący telefon
72A21	Moduł sterujący Radiotelefonu
72A22	radiostacja połączeń głosowych 1
72A23	moduł sterujący WLAN
72A24	skrzynka rozdzielcza radiostacja/ WLAN
72A25	radiostacja sygnalizacyjna (system oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej)
72A26	wstępny wzmacniacz mikrofonu radiostacji
72A27	moduł sterujący General Packet Radio Service GPRS
72A28	panel obsługi General Packet Radio Service GPRS
72A29	wyświetlacz systemu zarządzania flotą pojazdów
72A30	moduł sterujący systemu zarządzania flotą pojazdów
72A31	moduł sterujący przetwornika szyny danych RS485/RS232
72A32	radiostacja transmisji danych/ połączeń głosowych
72A33	moduł sterujący Global System Mobile GSM
72A34	wyświetlacz zestawu głośnomówiącego/ telefonu
72A35	modem GSM/GPRS
72A36	skrzynka złączy telefonu/ zestawu głośnomówiącego
72A37	radiostacja połączeń głosowych 2
72A38	panel obsługi
72A39	radiostacja cyfrowa
72A40	wzmacniacz wstępny mikrofonu 2
72A41	skrzynka złączy panelu obsługi
72A42	router sieci komórkowej
72A43	uchwyt ładowania radiowego mikrofonu
72A44	WiFi Access Point
72A45	Wi-Fi Access Point 2
72A46	uchwyt telefonu komórkowego, w zakresie dostawy
72A47	modulator częstotliwości z seryjnym złączem RS-232
72B01	mikrofon przewodnika wycieczki
72B02	mikrofon napad
72B03	mikrofon hałasowy
72B04	mikrofon kierunkowy
72B05	mikrofon dwugłowicowy
72B06	głośnik kontrolny radio
72B07	Mikrofon, Zestaw głośnomówiący, telefon, radio
72B08	Głośnik, telefon, radio
72B09	Głośnik napad
72B10	Mikrofon radio
72B11	Mikrofon szumów Elektroniczny układ głośników ELA
72B12	Głośnik kontrolny radiotelefoniczny
72B13	Mikrofon radiotelefonia
72B14	Mikrofon ręczny radiotelefoniczny
72B15	głośnik kontrolny Global System Mobile GSM
72B16	Głośnik dwucewkowy
72C01	filtr przeciwzakłóceniowy radia
72C02	kondensator łączności radiowej
72C03	kondensator radiostacji
72F01	bezpiecznik radiostacji ZST, zacisk 30
72F02	bezpiecznik radiostacji, zacisk 30
72F03	bezpiecznik radiostacji, zacisk 15
72F04	Bezpiecznik odbiornik
72F05	Bezpiecznik odbiornik wpływ na światła sygnalizacji drogowej/ przekazywanie danych na odległość
72F06	Bezpiecznik telefon, brzegi
72F07	Bezpiecznik telefon, brzegi Zacisk.15
72F08	bezpiecznik telefonu/ krótkofalówki, zacisk 30
72F09	Bezpiecznik telefon/radio zacisk 15
72F10	bezpiecznik radiostacji przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH, zacisk 30
72F11	Bezpiecznik komputer pokładowy Zacisk 15
72F12	Bezpiecznik kaseta przekaźnika
72F13	Bezpiecznik komputer pokładowy Zacisk 30
72F14	Bezpiecznik komputer pokładowy Zacisk 30 dodatkowy
72F15	Bezpiecznik przetwornik napięcia Zacisk 30
72F16	Bezpiecznik przetwornik napięcia masy
72F17	bezpiecznik radiostacji 12 V
72F18	Bezpiecznik telefon
72F19	bezpiecznik radiostacji 12 V, masa
72F20	bezpiecznik przewodu masowego
72F21	bezpiecznik przewodu masowego
72F22	bezpiecznik przetwornika napięcia, zacisk 15
72F23	bezpiecznik telefonu 12 V, zacisk 30
72F24	bezpiecznik telefonu 12 V, zacisk 15
72F25	bezpiecznik Bluetooth, zacisk 30
72F26	bezpiecznik Bluetooth, zacisk 15
72F27	bezpiecznik modułu General Packet Radio Service GPRS
72F28	bezpiecznik modemu GSM
72F29	bezpiecznik zacisku 30 telefonu 24 V
72F30	bezpiecznik zacisku 15 telefonu 24 V
72F31	bezpiecznik WŁ radiostacji 12 V
72F32	Bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania
72F33	bezpiecznik gniazda ładowania USB pomiędzy fotelami z lewej strony z przodu
72F34	bezpiecznik gniazda ładowania USB pomiędzy fotelami z lewej strony z tyłu
72F35	bezpiecznik gniazda ładowania USB pomiędzy fotelami z prawej strony z przodu
72F36	bezpiecznik gniazda ładowania USB pomiędzy fotelami z prawej strony z tyłu
72F37	Bezpiecznik radiostacji 12 V
72F38	bezpiecznik radiostacji, zacisk 30, dodatkowo
72F39	bezpiecznik radiostacji, zacisk 15, dodatkowo
72F40	bezpiecznik przycisku wezwania alarmowego
72F41	bezpiecznik gniazda ładowania USB w schowku na bagaż z lewej strony z przodu
72F42	bezpiecznik gniazda ładowania USB w schowku na bagaż z lewej strony z tyłu
72F43	bezpiecznik gniazda ładowania USB w schowku na bagaż z prawej strony z przodu
72F44	bezpiecznik gniazda ładowania USB w schowku na bagaż z prawej strony z tyłu
72F45	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na dolnym pokładzie z lewej strony
72F46	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na dolnym pokładzie z prawej strony
72F47	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na górnym pokładzie z przodu z lewej strony
72F48	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na górnym pokładzie z przodu z prawej strony
72F49	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na górnym pokładzie z tyłu z prawej strony
72F50	bezpiecznik gniazda ładowania USB w ścianie bocznej na górnym pokładzie z tyłu z lewej strony
72F51	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB, ściana boczna
72F52	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w ścianie bocznej z przodu z lewej strony
72F53	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w ścianie bocznej z przodu z prawej strony
72F54	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w ścianie bocznej z tylu z lewej strony
72F55	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w ścianie bocznej z tylu z prawej strony
72F56	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na dolnym pokładzie z przodu po lewej stronie
72F57	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na dolnym pokładzie z przodu po prawej stronie
72F58	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie z przodu po lewej stronie
72F59	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie z przodu po prawej stronie
72F60	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie pośrodku po lewej stronie
72F61	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie pośrodku po prawej stronie
72F62	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie z tyłu po lewej stronie
72F63	bezpiecznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie z tyłu po prawej stronie
72F64	bezpiecznik routera sieci komórkowej
72F65	bezpiecznik gniazda ładowania USB pośrodku z lewej strony
72F66	bezpiecznik gniazda ładowania pośrodku z prawej strony
72F67	bezpiecznik routera sieci komórkowej, zacisk 30
72F68	bezpiecznik gniazda ładowania USB
72F69	Bezpiecznik gniazda ładowania USB
72F70	Bezpiecznik USB_Universal Serial Bus  w ścianie bocznej TL-z tyłu z lewej strony
72F71	Bezpiecznik USB_Universal Serial Bus w ścianie bocznej TP-z tyłu z prawej strony
72F72	Bezpiecznik elektryczny routera telefonii komórkowej WLAN Kl. 30
72F73	bezpiecznik WiFi Access Point, zacisk 15
72H01	Lampka kontrolna radio obsadzone
72H02	Lampka kontrolna instalacji radiowej wł.
72H03	Lampka kontrolna radio powiadamiania
72K01	Przekaźnik instalacji radiowej wł.
72K02	Przekaźnik przełączenia radio/ELA
72K03	Przekaźnik radio opiniom
72K04	Przekaźnik radio wysłanie
72K05	Przekaźnik telefon WŁ
72K06	Przekaźnik ściszanie radio
72K07	Przekaźnik radio
72K08	Przekaźnik radio współsłuchanie
72K09	Przekaźnik radio wyświetlacz skasować
72K10	przekaźnik WŁ łączności radiowo-głosowej, zacisk 15
72K11	przekaźnik WYŁ łączności radiowo-głosowej, zacisk 30
72K12	przekaźnik telefonu
72K13	przekaźnik GSM/GPRS
72K14	przekaźnik wezwania alarmowego
72K15	Przekaźnik zasilania napięciem radiostacji 12 V
72K16	Przekaźnik zasilania napięciem radiostacji 12 V
72K17	Przekaźnik zasilania napięciem radiostacji 12 V
72K18	Przekaźnik funkcji opóźnionego wyłączania radiostacji
72K19	przekaźnik rejestracji wideo wezwania alarmowego
72K20	przekaźnik obwodu przełączania radiostacja/elektroniczny system głośników ELA
72K21	Przekaźnik modemu GSM, podtrzymywanie
72K22	Przekaźnik modemu GSM, resetowanie
72K23	przekaźnik systemu telefonu alarmowego, połączenie głosowe
72K24	przekaźnik pracy wybiegowej routera
72K25	przekaźnik zasilania napięciem routera
72K26	przekaźnik systemu telefonu alarmowego
72K27	przekaźnik przeciwprzepięciowy radiostacji
72K28	przekaźnik pracy wybiegowej routera
72N01	przetwornik napięcia 24 V/12 V, dodatkowy
72N02	przetwornik napięcia 24V2 V
72N03	Panel obsługi
72N04	Przetwornik napięcia radiotelefonii 24 V/12 V
72N05	Przetwornik napięcia 24 V/12 V mikrofonu/telefonu/zestawu głośnomówiącego
72N06	przetwornik napięcia 24 V/5 V
72R01	opornik wstępny głośnik krótkofalówki
72R02	opornik wstępny głośnik krótkofalówki
72R03	Potencjometr głośnik krótkofalówki
72R04	Radio oparło się
72R05	rezystor Pulldown radio
72R06	Potencjometr głośnika radiotelefonii
72R07	Opornik mikrofonu
72R08	potencjometr głośnika Global System Mobile GSM
72R09	rezystor radiostacji
72R10	rezystor radiostacji
72R11	rezystor pull-down stopnia pracy zapłonu, krótkofalówka
72R12	moduł rezystorów radiostacji
72S01	Przełącznik radio, wysłać
72S02	przełącznik nożny radio, wysłać
72S03	Przełącznik wołanie o pomoc
72S04	przełącznik nożny wołanie o pomoc
72S05	Przełącznik radio/ELA
72S06	Przełącznik sterowanie głośnością radio głośnik kontrolny.
72S07	Przełącznik radio wysyłać/wywołać radio
72S08	Przełącznik radio skasować
72S09	Przełącznik klucza 'zablokować wołanie o pomoc'
72S10	Przełącznik napad
72S11	Przełącznik radio wysłać/skasować
72S12	Przełącznik radio wywołać
72S13	Przełącznik komunikatu radiowego na głośnik wewnętrzny
72S14	Przełącznik radio współsłuchanie
72S15	Przełącznik radio ciche dostrajanie
72S16	Przełącznik telefon pokładowy
72S17	Przełącznik Telefon pokładowy miejsca do rozmawiania 3 lub miejsca do rozmawiania 3 i 4
72S18	przełącznik WŁ łączności radiowej
72S19	Przełącznik instalacji radiowej
72S20	Przełącznik radiotelefonii NAPAD
72S21	Przełącznik radiotelefonii NADAWAĆ
72S22	Przełącznik radiotelefonii NADAWAĆ
72S23	Przełącznik radiotelefonii ALARM
72S24	przełącznik radiostacji połączeń głosowych, wezwanie alarmowe
72S25	Przełącznik radiotelefonii/ELA
72S26	Przełącznik sterowania siłą głosu radiotelefonii, głośnik kontrolny.
72S27	Przełącznik radiotelefonii NADAWAĆ/WOŁAĆ
72S28	Przełącznik radiotelefonii KASOWAĆ
72S29	Przełącznik radiotelefonii ALARM ZABLOKOWAĆ
72S30	Przełącznik radiotelefonii NADAWAĆ/KASOWAĆ
72S31	Przełącznik radiotelefonii WOŁAĆ
72S32	Przełącznik komunikatu radiotelefonu na głośnik wewnętrzny
72S33	Przełącznik radiotelefonii PODSŁUCH
72S34	Przełącznik radiotelefonii GŁUCHO
72S35	przełącznik WŁ łączności radiowo-głosowej
72S36	Przełącznik radiotelefoniczny
72S37	Przełącznik radio ZAJĘTE
72S38	przełącznik WYŁ alarmu antynapadowego
72S39	przełącznik łączności radiowej, RESET telefonu
72S40	przełącznik łączności radiowej, SET telefonu
72S41	wyłącznik komputera pokładowego
72S42	przełącznik wezwania alarmowego GSM/GPRS
72S43	przełącznik nadawania radiostacji, dodatkowy
72S44	Przełącznik telefonu RESET
72S45	Przełącznik radiotelefonii POŁĄCZ
72S46	przełącznik GŁOŚNO/CICHO radiostacji
72S47	Przełącznik mówienia GSM
72S48	Przełącznik mówienia Voice over Internet-Protocol (VoIP)
72S49	przełącznik Wi-Fi Access Point
72S50	przełącznik systemu multimedialnego
72S51	przełącznik zerowania sygnału alarmowego
72V01	Dioda radio
72V02	dioda radiostacji
72V03	dioda radiostacji
72V04	dioda radiostacji
72V05	grupa diod łączności radiowej
72V06	grupa diod sieci telefonii komórkowej
72V07	dioda radiostacji
72V08	dioda radiostacji
72V09	dioda zasilania napięciem pracy wybiegowej routera
72V10	dioda zasilania napięciem pracy wybiegowej routera
72V11	dioda zasilania napięciem pracy wybiegowej routera
72V12	dioda zasilania napięciem routera
72V13	dioda zasilania napięciem routera
72V14	dioda routera
72V15	dioda routera
72X01	Gniazdko wtyczkowe test instalacji radiowej
72X02	Telefon, pokład gniazdko wtyczkowego
72X03	Gniazdko wtyczkowe element obsługi radia
72X04	łącznik listwy zaciskowej łączności radiowej
72X05	łącznik obwodu włączania radiostacji
72X06	łącznik zestawu głośnomówiącego
72X07	łącznik mikrofonu nasłuchowego
72X08	łącznik modułu sterującego WLAN
72X09	łącznik kabla systemowego
72X10	łącznik przełącznika wezwania alarmowego
72X11	łącznik gniazda ładowania USB
72X12	łącznik szyny danych modemu radiowego
72X13	Złącze wtykowe potencjometra głośnika radiostacji
72X14	Złącze wtykowe potencjometra głośnika radiotelefonu
72X15	złącze potencjometru radiostacji
72X16	Łącznik przełącznika wyłączania wezwania alarmowego
72X17	łącznik mikrofonu ręcznego
72X18	łącznik radiostacji/Systeme Aide Exploitation
72X19	łącznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB z lewej strony
72X20	łącznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB z prawej strony
72X21	łącznik wtykowy gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na dolnym pokładzie po lewej stronie
72X22	łącznik wtykowy gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na dolnym pokładzie po prawej stronie
72X23	łącznik wtykowy gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie po lewej stronie
72X24	łącznik wtykowy gniazda ładowania Universal Serial Bus USB na górnym pokładzie po prawej stronie
72X25	łącznik wtykowy potencjometru głośnika GSM
72X26	Łącznik zasterowania modemu GSM
72X27	łącznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w przednim członie pojazdu
72X28	łącznik gniazda ładowania Universal Serial Bus USB w tylnym członie pojazdu
72X29	el. złącze pokładowej instalacji telefonicznej
72X30	el. złącze zasilania napięciem modułu sterującego routera sieci telefonii komórkowej
72X31	el. złącze pokładowej instalacji telefonicznej
72X32	el. złącze pokładowej instalacji telefonicznej z przodu
72X33	el. złącze pokładowej instalacji telefonicznej z tyłu
72Z01	Łącznik spawany przekazania, radio/ELA
72Z02	Łącznik spawany 1 radiotelefonii
72Z03	łącznik przyspawany 1 radio
72Z04	łącznik przyspawany 2 radio
72Z05	łącznik zgrzewany 3 łączności radiowej
72Z06	 łącznik zgrzewany 1 modemu GSM/GPRS
72Z07	łącznik zgrzewany 4 radiostacji
73A01	Moduł sterujący moduł centralny IBIS
73A02	Moduł sterujący 19-Zoll-Rack IBIS
73A03	Moduł sterujący 19-Zoll-Rack IBIS
73A04	panel obsługi IBIS/ Système Aide Exploitation SAE
73A05	rozdzielacz napięcia IBIS/ Système Aide Exploitation SAE
73A06	skrzynka przyłączeniowa
73A07	Wyświetlacz
73A08	moduł sterujący Système Aide Exploitation SAE
73A09	Moduł EPROM
73A10	moduł sterujący IBIS/RS485 mostek
73A11	moduł sterujący Ethernet Switch
73A12	moduł sterujący funkcji rozpoznawania kierowcy
73A13	moduł sterujący konwertera szyn danych IBIS/ RS
73A14	moduł sterujący Ethernet/ WLAN
73A15	moduł sterujący rozdzielacza Universal Serial Bus USB
73A16	moduł sterujący WLAN
73A17	moduł sterujący zabezpieczenia przepięciowego
73A18	moduł sterujący IBIS/ złącze kodujące Système Aide Exploitation
73A19	moduł sterujący konwertera danych
73A20	moduł sterujący rozdzielacza danych
73A21	panel obsługi IBIS/ Systeme Aide Exploitation SAE
73A22	moduł sterujący serwera funkcji Systeme Aide Exploitation SAE
73A23	moduł sterujący serwera aplikacji Systeme Aide Exploitation SAE
73A24	moduł sterujący multipleksera
73A25	moduł sterujący Ethernet Switch
73A26	moduł sterujący Ethernet Switch
73A27	moduł sterujący kryterium drzwi
73A28	moduł sterujący Ethernet GSM/UMTS Router
73A29	Moduł sterujący Ethernet Switch 1
73A30	Moduł sterujący Ethernet Switch 2
73A31	Moduł sterujący Ethernet Switch 3
73A32	Moduł sterujący Ethernet Switch 4
73A33	Moduł sterujący Ethernet Switch 5
73A34	Moduł sterujący Ethernet Switch 6
73A35	Moduł sterujący Ethernet Converter
73A36	Moduł sterujący Ethernet Converter systemu zarządzania flotą FMS
73A37	moduł sterujący 19-calowego Rack Onboard Computer OBC
73A38	moduł sterujący WLAN Access Point
73A39	moduł sterujący routera sieci komórkowej
73A40	moduł sterujący WLAN Access Point
73A41	adapter przekształcania sygnału RS485
73A42	moduł sterujący wspornika grupy konstrukcyjnej 19 cali
73A43	moduł sterujący komputera pokładowego MIIPS NME
73A44	moduł sterujący komputera pokładowego MIIPS RIS
73A45	urządzenie peryferyjne panelu obsługi do odczytu odcisku palca kierowcy
73A46	Moduł sterujący komputera pokładowego
73B01	czujnik położenia pojazdu
73B02	czujnik temperatury akumulatora IBIS/Systeme Aide Exploitation
73B03	czujnik temperatury integralnego systemu informacji pokładowej IBIS
73C01	filtr przeciwzakłóceniowy IBIS
73C02	filtr zasilania napięciem Système Aide Exploitation SAE
73C03	filtr przeciwzakłóceniowy IBIS
73C04	kondensator przeciwzakłóceniowy IBIS
73C05	kondensator przeciwzakłóceniowy IBIS
73D01	rezerwa IBIS / SAE
73E01	kierunkowskaz IBIS/Système Aide Exploitation SAE VW
73E02	kierunkowskaz IBIS/Système Aide Exploitation SAE HW
73F01	Bezpiecznik IBIS Zacisk 30
73F02	Bezpiecznik IBIS Zacisk 15
73F03	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F04	Bezpiecznik moduł sterujący systemów Aide eksploatacji SAE
73F05	Bezpiecznik Zespół nadawczy systemów Aide eksploatacja SAE
73F06	Bezpiecznik systemów Aide eksploatacja SAE Zacisk 15
73F07	Bezpiecznik systemów Aide eksploatacji SAE Zacisk 30
73F08	bezpiecznik szyny IBIS pojazdu
73F09	dodatkowy bezpiecznik IBIS, zacisk 30
73F10	dodatkowy bezpiecznik IBIS, zacisk 30
73F11	dodatkowy bezpiecznik IBIS, zacisk 15
73F12	dodatkowy bezpiecznik IBIS, zacisk 15
73F13	listwa bezpieczników IBIS
73F14	bezpiecznik IBIS przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH, zacisk 30
73F15	bezpiecznik IBIS/ Système Aide Exploitation SAE, praca silnika
73F16	bezpiecznik IBIS/SAE, główny wyłącznik bezpieczeństwa SIH
73F17	bezpiecznik IBIS 'kryterium drzwi', zacisk 30
73F18	bezpiecznik IBIS 'grupy konstrukcyjne', zacisk 30
73F19	bezpiecznik zasilania napięciem IBIS, zacisk 15
73F20	bezpiecznik zasilania napięciem IBIS, zacisk 30
73F21	bezpiecznik baterii buforowej IBIS/Systeme Aide Exploitation SAE
73F22	bezpiecznik IBIS, zacisk 30
73F23	bezpiecznik IBIS, zacisk 15
73F24	bezpiecznik IBIS, zacisk 15
73F25	bezpiecznik Ethernet Switch
73F26	bezpiecznik zasilania modułu sterującego Ethernet GSM/UMTS Router
73F27	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F28	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F29	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F30	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F31	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F32	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE
73F33	bezpiecznik IBIS/Système Aide Exploitation SAE, zacisk 31
73F34	Bezpiecznik interfejsu danych
73F35	bezpiecznik Ethernet Switch 2
73F36	bezpiecznik Ethernet Switch 3
73F37	bezpiecznik Ethernet Switch 4
73F38	bezpiecznik Onboard Computer OBC
73F39	bezpiecznik panelu obsługi interfejsu użytkownika HMI
73F40	bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania, zacisk 15
73F41	bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania, zacisk 15
73F42	bezpiecznik WLAN Access Point, zacisk 30
73F43	bezpiecznik WLAN Access Point, zacisk 15
73F44	bezpiecznik komputera pokładowego IBIS, zacisk 30
73F45	Bezpiecznik Ethernet
73F46	wkład bezpiecznika wentylacji przegrody osprzętu telekomunikacyjnego
73F47	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F48	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F49	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F50	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F51	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F52	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F53	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F54	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F55	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F56	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F57	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 30
73F58	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem telematyki drogowej ITS, zacisk 15
73F59	Bezpiecznik zasilania napięciem IBIS_zintegr. Informacja pokładowa. Zacisk 30
73G01	bateria buforowa IBIS/Systeme Aide Exploitation SAE
73G02	bateria buforowa IBIS/Systeme Aide Exploitation SAE
73H01	brzęczyk IBIS
73H02	lampki kontrolne IBIS/ drukarki biletów/ systemu wskaźników celu jazdy
73K01	Przekaźnik kryterium drzwi
73K02	Przekaźnik kryterium montażu (terminal wł.)
73K03	Przekaźnik przełączanie potencjałów
73K04	przekaźnik download systemu wskaźników celu jazdy
73K05	blok przekaźników
73K06	przekaźnik wskaźnika celu jazdy
73K07	Przekaźnik IBIS
73K08	Przekaźnik wyłączenie IBIS przy uruchomienie rozrusznika
73K09	Przekaźnik zasilanie systemów Aide eksploatacja SAE
73K10	Przekaźnik zasilanie systemów Aide eksploatacja SAE
73K11	Przekaźnik IBIS kryterium drzwi 1
73K12	Przekaźnik IBIS kryterium drzwi 2
73K13	Przekaźnik samodzielne trzymanie
73K14	Przekaźnik Wskaźnik celu jazdy
73K15	Przekaźnik Wskaźnik celu jazdy
73K16	Przekaźnik IBIS udostępnienie drzwi
73K17	przekaźnik przełącznika szyny IBIS pojazdu
73K18	Przekaźnik IBIS POJAZD SIĘ ZATRZYMUJE
73K19	Przekaźnik IBIS przełączenia Economy Power
73K20	przekaźnik kasownik
73K21	przekaźnik Système Aide Exploitation SAE
73K22	przekaźnik Système Aide Exploitation SAE
73K23	przekaźnik Système Aide Exploitation SAE
73K24	przekaźnik IBIS kryterium drzwi 3
73K25	przekaźnik IBIS kryterium drzwi 4
73K26	przekaźnik informacji dla Système Aide Exploitation SAE
73K27	przekaźnik obwodu obciążeniowego 1, samoutrzymywanie
73K28	przekaźnik obwodu obciążeniowego 2, samoutrzymywanie
73K29	przekaźnik IBIS 'grupy konstrukcyjne', zacisk 30
73K30	przekaźnik sygnału cofania
73K31	przekaźnik IBIS, instalacja gaśnicza
73K32	przekaźnik czujnika zbliżeniowego IBIS
73K33	przekaźnik IBIS sygnalizacji pożaru
73K34	przekaźnik pracy silnika
73K35	przekaźnik IBIS, kryterium drzwi 2
73K36	przekaźnik IBIS, kryterium drzwi 1 /drzwi 2
73K37	przekaźnik IBIS, kryterium drzwi 3 /drzwi 4
73K38	przekaźnik autopodtrzymywania modułu sterującego Ethernet/ WLAN
73K39	przekaźnik IBIS monitorowania napięcia
73K40	przekaźnik sygnalizacji usterki, kolor żółty
73K41	przekaźnik sygnalizacji usterki, kolor czerwony
73K42	przekaźnik przerywacza kierunkowskazów IBIS
73K43	przekaźnik zasilania napięciem IBIS, zacisk 15
73K44	przekaźnik zasilania napięciem IBIS, zacisk 30
73K45	przekaźnik IBIS klapy wody
73K46	Przekaźnik sygnału wezwania alarmowego
73K47	Przekaźnik IBIS sygnału postoju pojazdu
73K48	przekaźnik czasowy modułu IBIS, dodatkowy
73K49	przekaźnik czasowy modułu IBIS, dodatkowy
73K50	przekaźnik czasowy modułu IBIS, dodatkowy
73K51	przekaźnik zasilania napięciem Switch Ethernet
73K52	Przekaźnik IBIS_zintegrowany system informacji pokładowej
73K53	przekaźnik zasilania napięciem Ethernet-Switch 2
73K54	przekaźnik IBIS rejestratora danych wypadku
73K55	przekaźnik zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73K56	przekaźnik IBIS, kryterium drzwi 1 / drzwi 2
73K57	przekaźnik integr. systemu informacji pokładowej IBIS, proces ładowania AKTYWNY
73K58	przekaźnik czasowy IBIS_zintegrowany system informacyjny Zasilanie napięciem Reset
73L01	rdzeń ferrytowy
73L02	Rdzeń ferrytowy
73N01	przetwornik napięcia IBIS 24 V/12 V ze stałym zasilaniem prądem
73N02	przetwornik napięcia IBIS 24 V/12 V
73N03	przetwornik danych IBIS/RS232
73N04	przetwornik napięcia PoE (Power over Ethernet) zasilacza 24 V/48 V
73N05	przetwornik napięcia PoE (Power over Ethernet) zasilacza 24 V/48 V
73N06	moduł zaworu przełączającego USV nieprzerwanego zasilania napięciem 24 V
73R01	Rezystor pull-down IBIS
73R02	Rezystor przerwanie rozruchu
73R03	Rezystor dzielnik napięcia
73R04	Rezystor dzielnik napięcia
73R05	Rezystor dzielnik napięcia
73R06	Rezystor dzielnik napięcia
73R07	rezystor pulldown Système Aide Exploitation SAE, drzwi 1
73R08	rezystor pulldown Système Aide Exploitation SAE, drzwi 2
73R09	rezystor pulldown Système Aide Exploitation SAE, drzwi 3
73R10	rezystor pulldown Système Aide Exploitation, temperatura płynu chłodzącego
73R11	rezystor pulldown Système Aide Exploitation, ciśnienie dyspozycyjne
73R12	rezystor pulldown Système Aide Exploitation, ciśnienie oleju
73R13	rezystor pulldown Système Aide Exploitation, ładowanie akumulatora
73R14	rezystor sygnału impulsu przebiegu
73R15	moduł rezystorów IBIS
73R16	rezystor udostępniania drzwi IBIS
73R17	Opornik IBIS_integrowany informacja pokładowa, system zależny od temperatury
73S01	Przełącznik IBIS funkcja testowa
73S02	Przełącznik IBIS
73S03	Przełącznik awaria IBIS
73S04	Przełącznik reset IBIS
73S05	Przełącznik przełączenia autobus/kolej
73S06	Przełącznik IBIS pokwitowanie
73S07	Przełącznik Wybieranie skokowe przystanku
73S08	Przełącznik kryterium drzwi
73S09	wyłącznik awaryjny Système Aide Exploitation/instalacja kasownika
73S10	wyłącznik awaryjny Système Aide Exploitation SAE
73S11	przełącznik/ przycisk WEZWANIE IBIS
73S12	przełącznik WYŁ IBIS
73S13	przełącznik sygnału alarmowego Système Aide Exploitation SAE
73S14	przycisk sygnału alarmowego IBIS
73S15	przycisk sygnału alarmowego IBIS
73S16	przycisk sygnału alarmowego IBIS
73S17	Przycisk obwodu 'baza'
73V01	Dioda odsprzęglenie IBIS
73V02	Dioda odsprzęglenie IBIS
73V03	dioda blokująca samoutrzymywanie
73V04	grupa diod IBIS
73V05	dioda zasilania napięciem IBIS
73V06	grupa diod Ethernet-Switch
73V07	dioda zasilania napięciem Ethernet-Switch
73V08	dioda zasilania napięciem Ethernet-Switch
73V09	dioda zasilania napięciem Ethernet-Switch
73V10	dioda zasilania napięciem Ethernet-Switch
73X01	Rozdzielacz listwa zaciskowa IBIS
73X02	Gniazdko wtyczkowe IBIS
73X03	rozdzielacz szyny zaciskowej 'kryteria pojazdu'
73X04	Rozdzielacz listwa zaciskowa dostarczania prądu
73X05	Rozdzielacz listwa zaciskowa radio
73X06	łącznik przewodów Teleprzycisk
73X07	łącznik diagnostyki/ downloadu IBIS
73X08	łącznik centralnego urządzenia IBIS
73X09	łącznik centralnego urządzenia IBIS
73X10	łącznik centralnego urządzenia IBIS
73X11	łącznik centralnego urządzenia IBIS
73X12	złącze wtykowe zasilanie napięciem panel obsługowy IBIS
73X13	rozdzielacz szyny zaciskowej 'kryteria pojazdu'
73X14	rozdzielacz w skrzynce osprzętu elektrycznego
73X15	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
73X16	rozdzielacz listwy zaciskowej IBIS
73X17	złącze serwisowe Systeme Aide Exploitation SAE
73X18	łącznik IBIS z sygnałem 'pojazd zatrzymuje się'
73X19	łącznik filtra przeciwzakłóceniowego IBIS
73X20	łącznik Ethernet
73X21	łącznik Ethernet
73X22	łącznik Ethernet
73X23	łącznik Ethernet
73X24	łącznik Ethernet
73X25	łącznik Ethernet
73X26	łącznik Ethernet
73X27	łącznik Ethernet
73X28	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
73X29	Rozdzielacz szyny zaciskowej szyny danych
73X30	Rozdzielacz szyny zaciskowej głośnika/mikrofonu
73X31	Złącze wtykowe IBIS, kryterium drzwi
73X32	Złącze wtykowe IBIS, impuls położenia
73X33	złącze zasilania modułu sterującego Ethernet GSM/UMTS Router
73X34	Gniazdo ethernet
73X35	bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania
73X36	bezpiecznik Universal Serial Bus USB gniazda ładowania
73X37	łącznik komputera pokładowego IBIS
73X38	łącznik szyny IBIS pojazdu
73X39	el. złącze zasilania modułu sterującego Ethernet Switch
73X40	gniazdo ethernet
73X41	gniazdo ethernet
73X42	el. złącze zasilania napięciem modułu sterującego Ethernet-Switch
73X43	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X44	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X45	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X46	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X47	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X48	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X49	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X50	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X51	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X52	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X53	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X54	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X55	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X56	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X57	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X58	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X59	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X60	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X61	el. złącze zasilania napięciem telematyki drogowej ITS
73X62	el. złącze audio telematyki drogowej ITS
73X63	el. złącze interfejsu danych pojazdu w systemie telematyki drogowej ITS
73X64	el. złącze seryjnego portu szyny danych RS-232 IBIS
73X65	el. złącze czujnika temperatury IBIS=integr. systemu informacji pokładowej
73X66	el. złącze zasilania napięciem modułu sterującego Ethernet Switch
73X67	Złącze wtykowe Interfejs serwisowe IBIS_system informacji pokładowej
73X68	el. złącze wtykowe ITS_telematyka komunikacyjna, magistrala-FMS_system zarządzania flotą
73Z01	Łącznik spawany 1 głośnika wewnętrznego
73Z02	łącznik przyspawany 1 IBIS
73Z03	łącznik zgrzewany 2 IBIS
73Z04	łącznik zgrzewany 3 IBIS
73Z05	Łącznik zgrzewany 1 osłony
73Z06	Łącznik zgrzewany 4 IBIS
73Z07	Łącznik zgrzewany szyny IBIS urządzenia centralnego
73Z08	łącznik zgrzewany 1 kryteriów IBIS, urządzenie centralne
73Z09	łącznik zgrzewany 2 kryteriów IBIS, urządzenie centralne
73Z10	łącznik zgrzewany 3 kryteriów IBIS, urządzenie centralne
73Z11	łącznik zgrzewany przewodów 1 IBIS, zacisk 30
73Z12	łącznik zgrzewany przewodów 1 IBIS, zacisk 31
73Z13	łącznik zgrzewany przewodów 2 ekran kablowy
73Z14	łącznik zgrzewany przewodów 3 ekran kablowy
73Z15	łącznik zgrzewany przewodów 4 ekran kablowy
74A01	Moduł sterujący kasowników
74A02	Kasowniki 1
74A03	Kasowniki 2
74A04	Kasowniki 3
74A05	Kasowniki 4
74A06	drukarka biletów
74A07	automat sprzedaży biletów
74A08	czytnik kart chipowych 1
74A09	Moduł sterujący czytnik biletów
74A10	Moduł sterujący automat sprzedaży biletów
74A11	montażowa płyta z obwodem drukowanym drukarki biletów
74A12	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 1
74A13	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 2
74A14	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 3
74A15	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 4
74A16	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 5
74A17	moduł sterujący automatyczny czytnik biletów 6
74A18	automat sprzedaży biletów 2
74A19	moduł sterujący nadajnik impulsu
74A20	automat biletowy 1
74A21	Rozdzielacz danych Drukarka biletów
74A22	rozdzielacz danych 1
74A23	automat biletowy 2
74A24	Automat do sprzedaży biletów 3
74A25	Automat do sprzedaży biletów 4
74A26	Czytnik kart mikrochipowych 2
74A27	Czytnik kart mikrochipowych 3
74A28	Czytnik kart mikrochipowych 4
74A29	Czytnik kart mikrochipowych 5
74A30	Konwerter danych
74A31	Kasownik 5
74A32	Kasownik 6
74A33	Kasownik 7
74A34	Kasownik 8
74A35	moduł transmisji danych kasownika
74A36	licznik kasownika
74A37	czytnik kart mikroprocesorowych 6
74A38	rozdzielacz danych 2
74A39	czytnik kart mikroprocesorowych 7
74A40	czytnik kart mikroprocesorowych 8
74A41	moduł sterujący czytnika kodów paskowych
74A42	moduł sterujący Ethernet Switch kasownik/ drukarka biletów
74A43	drukarka biletów 2
74A44	wrzut monet, rozmieniacz monet
74A45	stacja doładowywania kart mikroprocesorowych
74A46	moduł sterujący nachylenia pojazdu
74A47	moduł sterujący czytnika kart mikrochipowych
74A48	panel obsługi modułu sterującego czytnika kart mikrochipowych
74A49	moduł kodujący 1 czytnika kart mikrochipowych
74A50	moduł kodujący 2 czytnika kart mikrochipowych
74A51	moduł kodujący 3 czytnika kart mikrochipowych
74A52	moduł kodujący 4 czytnika kart mikrochipowych
74A53	moduł kodujący 5 czytnika kart mikrochipowych
74A54	moduł kodujący 6 czytnika kart mikrochipowych
74A55	terminal płatniczy
74A56	automat biletowy
74A57	moduł kodowania 1 automatu biletowego
74A58	moduł kodowania 2 automatu biletowego
74A59	pamięć danych drukarki biletów
74A60	moduł sterujący systemu kart kredytowych
74A61	moduł sterujący transmisji danych czytnik kart/ drukarka biletów
74A62	kasownik/ czytnik biletów
74A63	moduł kodujący 7 czytnika kart mikrochipowych
74A64	moduł kodujący 8 czytnika kart mikrochipowych
74A65	zbliżeniowy czytnik ID kart mikroprocesorowych
74A66	moduł kodowania 1 drukarki biletów
74A67	Panel obsługi systemu biletowania
74A68	Moduł sterujący systemu biletowania
74A69	przełącznik kasownika
74C01	Kondensator drukarki biletów
74C02	kondensator modułu sterującego systemu kontroli wsiadania
74C03	Moduł kondensatorów/ diod zasilania napięciem systemu kontroli wsiadania
74F01	bezpiecznik kasownika/ drukarki biletów
74F02	bezpiecznik kasownika/ drukarki biletów
74F03	Bezpiecznik kasownik/drukarka biletów
74F04	Bezpiecznik Automat do sprzedaży biletów Zacisk 15
74F05	Bezpiecznik Automat do sprzedaży biletów Zacisk 30
74F06	Bezpiecznik Automat do sprzedaży biletów Zacisk 15 Pomocnicza tablica rozdzielcza
74F07	Bezpiecznik Automat do sprzedaży biletów Zacisk 30 Pomocnicza tablica rozdzielcza
74F08	Bezpiecznik kasownika 1
74F09	Bezpiecznik kasowników 2
74F10	Bezpiecznik kasowników 3
74F11	Bezpiecznik kasowników 4
74F12	bezpiecznik modułu sterującego kasowników, zacisk 15
74F13	bezpiecznik automatu do sprzedaży biletów 1
74F14	bezpiecznik automatu do sprzedaży biletów 2
74F15	bezpiecznik rozdzielacza 1 kasownika
74F16	bezpiecznik rozdzielacza 2 kasownika
74F17	dodatkowy bezpiecznik automatu do sprzedaży biletów, zacisk 30
74F18	bezpiecznik kasownika 5
74F19	bezpiecznik kasownika 6
74F20	bezpiecznik kasownika 7
74F21	bezpiecznik kasownika 8
74F22	bezpiecznik modułu sterującego kasowników, zacisk 30
74F23	wkładka bezpiecznika modułu sterującego systemu kontroli wsiadania
74F24	bezpiecznik wrzutu monet
74F25	bezpiecznik drukarki biletów
74F26	bezpiecznik kasownika/ czytnika kart, zacisk 30
74F27	bezpiecznik obwodu odciążania kasownika/ czytnika kart, zacisk 15
74F28	bezpiecznik kasownika 1, zacisk 30
74F29	bezpiecznik kasownika 2, zacisk 30
74F30	bezpiecznik kasownika 3, zacisk 30
74F31	bezpiecznik modułu sterującego systemu kart kredytowych
74F32	bezpiecznik czytnika kart
74F33	bezpiecznik czytnika kart/ drukarki biletów, zacisk 30
74F34	bezpiecznik czytnika kart/ drukarki biletów, zacisk 15
74F35	bezpiecznik systemu biletowania, zacisk 15
74F36	bezpiecznik czytnika biletów
74F37	bezpiecznik czytnika biletów 1
74F38	bezpiecznik czytnika biletów 2
74F39	bezpiecznik czytnika biletów 3
74F40	bezpiecznik czytnika biletów 4
74F41	bezpiecznik czytnika biletów 5
74F42	bezpiecznik czytnika biletów 6
74F43	Bezpiecznik modułu sterującego reflektorów 12 V zacisk 15
74F44	Bezpiecznik modułu sterującego reflektorów 12 V zacisk 30
74F45	wkładka bezpiecznika modułu sterującego systemu kontroli wsiadania
74F46	bezpiecznik kasownika 4, zacisk 30
74F47	el. bezpiecznik kasownik/czytnik kart zac. 30
74H01	Brzęczyk kasowników
74H02	Oświetlenie obszaru System sprzedaży biletów
74H03	Brzęczyk System sprzedaży biletów
74H04	Oświetlenie obszaru System sprzedaży biletów
74H05	Oświetlenie obszaru System sprzedaży biletów
74H06	lampka kontrolna WYŁ kasownika
74K01	Przekaźnik kryterium drzwi
74K02	Przekaźnik opóźnienie wyłączenia
74K03	Przekaźnik przerwanie startu
74K04	przekaźnik zasilania drukarki biletów
74K05	przekaźnik drukarki biletów
74K06	Przekaźnik Automat do sprzedaży biletów
74K07	Przekaźnik kasownika 1
74K08	Przekaźnik kasowników 2
74K09	Przekaźnik kasowników 3
74K10	Przekaźnik kasowników 4
74K11	Przekaźnik drukarki biletów, funkcja obławy policyjnej
74K12	Przekaźnik kasowników funkcji obławy policyjnej
74K13	przekaźnik zwłocznego włączania drukarki biletów
74K14	rezerwowy przekaźnik drukarki biletów
74K15	przekaźnik obwodu zasilania kasownika
74K16	przekaźnik automatu do sprzedaży biletów
74K17	przekaźnik przełączania drukarki biletów
74K18	przekaźnik modułu sterującego systemu kontroli wsiadania
74K19	przekaźnik kryterium drzwi systemu kontroli wsiadania
74K20	przekaźnik obwodu odciążania kasownika/ czytnika kart
74K21	przekaźnik systemu kontroli wejścia
74K22	Przekaźnik zasilania modułu sterującego systemu biletowania
74K23	przekaźnik podświetlenia funkcyjnego przełącznika drukarki biletów
74K24	przekaźnik systemu telefonu alarmowego
74K25	przekaźnik obwodu zasilania kasowników
74L01	rdzeń ferrytowy obwodu zasilania napięciem kasownika/ czytnika kart
74L02	rdzeń ferrytowy Ethernet kasownika/ czytnika kart
74M01	Silnik blokady kasy
74N01	regulator napięcia drukarka biletów
74N02	przetwornik napięcia modułu sterującego systemu obsługi kart kredytowych
74N03	przetwornik napięcia automatu do sprzedaży biletów
74N04	regulator napięcia automatu sprzedaży biletów
74N05	Przetwornik napięcia systemu wystawiania biletów
74R01	Rezystor pullup drukarka biletów
74R02	Opornik końcowy Moduł sterujący kasowników
74R03	Opornik końcowy ostatnich kasowników
74R04	Opornik Pulldown, drukarka biletów
74R05	warystor drukarki biletowej
74R06	rezystor pulldown kasownika
74R07	rezystor końcowy 1 listwy zaciskowej
74R08	rezystor końcowy 2 listwy zaciskowej
74R09	rezystor końcowy kasownika/ czytnika kart
74S01	Przełącznik wyłączenie kasowników, drukarka biletów
74S02	Przełącznik wyłączenie drukarki biletów
74S03	Przełącznik kasownik/drukarka biletów
74S04	przełącznik kasownika
74S05	przełącznik automatu biletowego
74S06	przełącznik wrzutu monet
74S07	przełącznik RESET drukarki biletów
74S08	Przełącznik drukarki biletów, zacisk 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
74V01	Dioda odsprzęglenie drukarka biletów
74V02	Dioda zabezpieczenie przepięciowe kasowników
74V03	dioda drukarki biletowej
74V04	dioda drukarki biletowej
74V05	dioda modułu sterującego systemu kontroli wsiadania
74V06	moduł diod drukarki biletów
74W01	wskaźnik transmisji danych dla drukarki biletów/kasownika
74X01	Gniazdko wtyczkowe drukarka biletów
74X02	Gniazdko wtyczkowe drukarka biletów, dane
74X03	Gniazdko wtyczkowe drukarka biletów, zasilanie napięciem
74X04	Rozdzielacz listwa zaciskowa drukarka biletów
74X05	Gniazdo Drukarki biletów rezerwa
74X06	Łącznik przewodów Drukarka biletów
74X07	rozdzielacz listwy zaciskowej kasownika/ czytnika kart
74X08	gniazdo danych kasownika
74X09	łącznik obwodu zasilania napięciem kasownika/ czytnika kart
74X10	łącznik rozdzielacza danych drukarki biletów
74X11	gniazdo drukarki biletów, przekaz sygnału niskiej częstotliwości
74X12	rozdzielacz listwy zaciskowej drukarki biletów
74X13	łącznik modułu kasownika 1
74X14	łącznik modułu kasownika 2
74X15	łącznik modułu kasownika 3
74X16	łącznik modułu kasownika 4
74X17	łącznik modułu kasownika 5
74X18	łącznik obwodu danych kasownika 1
74X19	łącznik obwodu danych kasownika 2
74X20	łącznik obwodu danych automatu biletowego 1
74X21	łącznik obwodu danych automatu biletowego 2
74X22	gniazdko drukarki biletów 2
74X23	łącznik modułu sterującego kasowników
74X24	rozdzielacz listwy zaciskowej systemu kontroli wsiadania
74X25	el. złącze Ethernet systemu kontroli wsiadania
74X26	łącznik rozdzielacza czytnika kart mikrochipowych HW
74X27	łącznik Ethernet drukarki biletów
74X28	łącznik wyświetlacza terminalu kart mikroprocesorowych
74X29	rozdzielacz listwy zaciskowej kasownika/ czytnika kart 2
74X30	rozdzielacz listwy zaciskowej kasownika/ czytnika kart 3
74X31	łącznik drukarki biletów (RS485)
74X32	rozdzielacz listwy zaciskowej zasilania czytnika kart/ drukarki biletów
74X33	Złącze wtykowe modułu kondensatorów/ diod systemu kontroli wsiadania
74X34	Złącze zasilania napięciem automatu do sprzedaży biletów 1
74X35	Złącze ethernet automatu do sprzedaży biletów 1
74X36	łącznik elektromagnesu odblokowywania kasy
74X37	łącznik modułu kodowania drukarki biletów
74X38	el. złącze modułu kasownika 6
74X39	el. złącze modułu kasownika 7
74X40	el. złącze modułu kasownika 8
74X41	el. złącze czytnika kart Ethernet
74X42	el. złącze drukarki biletów Ethernet
74X43	el. złącze przełącznika wyłączania drukarki biletów
74X44	Złącze wtykowe, przetwornik zasilenia napięciem czytnika kart zasilających
74Y01	elektromagnes odblokowywania kasy
74Z01	Łącznik spawany 1 kasowników
74Z02	Łącznik spawany 2 kasowników
74Z03	Łącznik spawany 1 drukarki biletów
74Z04	Łącznik spawany 2 drukarki biletów
74Z05	Łącznik spawany 3 drukarki biletów
74Z06	Łącznik spawany 4 drukarki biletów
74Z07	Łącznik spawany 5 drukarki biletów
74Z08	Łącznik spawany 1 urządzenia audio
74Z09	Łącznik spawany 2 urządzenia audio
74Z10	Łącznik spawany 3 urządzenia audio
74Z11	łącznik zgrzewany 1 czytnika kart mikrochipowych
74Z12	łącznik zgrzewany 2 czytnika kart mikrochipowych
74Z13	łącznik zgrzewany 3 czytnika kart mikrochipowych
74Z14	łącznik zgrzewany 4 czytnika kart mikrochipowych
74Z15	łącznik zgrzewany 5 czytnika kart mikrochipowych
74Z16	łącznik zgrzewany 6 czytnika kart mikrochipowych
74Z17	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 1
74Z18	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 2
74Z19	Łącznik spawany 3 kasownik
74Z20	Łącznik spawany 4 kasownik
74Z21	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 3
74Z22	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 4
74Z23	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 5
74Z24	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 6
74Z25	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 7
74Z26	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 8
74Z27	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 9
74Z28	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 10
74Z29	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 11
74Z30	łącznik zgrzewany 1 ekranu drukarki biletów OBI / IBIS
74Z31	łącznik zgrzewany 2 ekranu drukarki biletów OBI / IBIS
74Z32	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów DCF77/RS485
74Z33	Łącznik zgrzewany 2 drukarki biletów DCF77/RS485
74Z34	łącznik zgrzewany 6 drukarki biletów
74Z35	łącznik zgrzewany 7 czytnika kart mikrochipowych
74Z36	łącznik zgrzewany 8 czytnika kart mikrochipowych
74Z37	łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów 12
74Z38	Łącznik zgrzewany 1 drukarki biletów, zacisk 30
74Z39	łącznik zgrzewany 1 anteny drukarki biletów
74Z40	łącznik zgrzewany 2 anteny drukarki biletów
75A01	moduł sterujący licznik pasażerów
75A02	Moduł sterujący ustalenie załadowania
75A03	złącze systemu liczenia pasażerów
75A04	Analizator 1, licznik pasażerów
75A05	Analizator 2, licznik pasażerów
75A06	Płytka montażowa z obwodem drukowanym Moduł sterujący Licznik pasażerów
75A07	Konwerter Licznik pasażerów
75A08	układ rejestracji liczby pasażerów, moduł drzwi 1
75A09	układ rejestracji liczby pasażerów, moduł drzwi 2
75A10	układ rejestracji liczby pasażerów, moduł drzwi 3
75A11	układ rejestracji liczby pasażerów, moduł drzwi 4
75A12	wzmacniacz transmisji danych układu rejestracji liczby pasażerów
75A13	skrzynka CAN systemu rejestracji liczby pasażerów
75A14	serwer sieciowy systemu rejestracji liczby pasażerów
75A15	moduł komunikacyjny systemu rejestracji liczby pasażerów
75A16	moduł rezystorów zasilania systemu rejestracji liczby pasażerów
75A17	pamięć danych systemu liczenia pasażerów
75A18	moduł sterujący Ethernet Switch systemu liczenia pasażerów
75A19	modem GPS/3G
75A20	złącze systemu liczenia pasażerów
75B01	Oś 1
75B02	Oś 2 na lewo
75B03	Oś 2 na prawo
75B04	Oś 3 na lewo
75B05	Oś 3 na prawo
75B06	końcówka czujnika układ liczenia pasażerów drzwi 1
75B07	końcówka czujnika układ liczenia pasażerów drzwi 2
75B08	końcówka czujnika układ liczenia pasażerów drzwi 3
75B09	końcówka czujnika układ liczenia pasażerów drzwi 4
75B10	licznik pasażerów moduł styku uruchamianego drzwiami drzwi 1
75B11	licznik pasażerów moduł styku uruchamianego drzwiami drzwi 2
75B12	licznik pasażerów moduł styku uruchamianego drzwiami drzwi 3
75B13	licznik pasażerów moduł styku uruchamianego drzwiami drzwi 4
75B14	głowica czujnika liczenia pasażerów, drzwi 5
75B15	Czujnik systemu rejestracji pasażerów, schody wejście 1
75B16	Czujnik systemu rejestracji pasażerów, schody wejście 2
75F01	Bezpiecznik ustalenie załadowania
75F02	Bezpiecznik licznik pasażerów
75F03	wkładka zabezpieczająca system liczenia pasażerów, zacisk 15
75F04	wkładka zabezpieczająca 2 systemu liczenia pasażerów, zacisk 15
75F05	wkładka zabezpieczająca 3 systemu liczenia pasażerów, zacisk 15
75F06	wkład bezpiecznika 4 systemu liczenia pasażerów, zacisk 15
75F07	el. bezpiecznik system liczenia pasażerów zac. 30
75F08	el. bezpiecznik system liczenia pasażerów zac. 15
75K01	Przekaźnik kryterium drzwi, drzwi 1
75K02	Przekaźnik kryterium drzwi, drzwi 2
75K03	Przekaźnik Licznik pasażerów
75K04	przekaźnik kryterium drzwi 3
75K05	przekaźnik systemu liczenia pasażerów 2
75K06	 przekaźnik kryterium drzwi 4
75K07	przekaźnik sygnału hamowania
75K08	przekaźnik sygnału automatyki drzwi
75K09	 przekaźnik przedniego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 1
75K10	 przekaźnik tylnego (w kierunku jazdy) skrzydła drzwi 1
75K11	przekaźnik zasilania napięciem systemu liczenia pasażerów
75K12	Przekaźnik zasilenia napięciem systemu rejestracji pasażerów, schody wejście 2
75K13	przekaźnik kryterium drzwi, system liczenia pasażerów
75P01	wskaźnik licznika pasażerów
75R01	rezystor licznik pasażerów
75R02	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
75R03	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
75R04	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
75R05	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
75R06	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 3
75R07	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 3
75R08	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 4
75R09	rezystor układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 4
75R10	rezystor systemu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
75S01	Przełącznik licznik pasażerów wł.
75S02	przełącznik systemu liczenia pasażerów, drzwi 1
75S03	przełącznik systemu liczenia pasażerów, drzwi 2
75S04	przełącznik systemu liczenia pasażerów, drzwi 3
75S05	Przełącznik systemu rejestracji pasażerów, licznik reset
75S06	Przełącznik systemu rejestracji pasażerów, licznik +1
75S07	Przełącznik systemu rejestracji pasażerów, licznik -1
75V01	Dioda 1 licznika pasażerów
75V02	Dioda 2 licznika pasażerów
75V03	Dioda 3 licznika pasażerów
75X01	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, typ Data RS232
75X02	łącznik Syst. Aide Expl./ system rejestrowania liczby pasażerów, typ RS485
75X03	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
75X04	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
75X05	łącznik systemu wideo rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
75X06	łącznik systemu wideo rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
75X07	łącznik systemu wideo rejestracji liczby pasażerów, drzwi 3
75X08	łącznik systemu wideo rejestracji liczby pasażerów, drzwi 4
75X09	łącznik systemu wideo rejestracji liczby pasażerów, zasilanie napięciem
75X10	łącznik systemu rejestracji liczby pasażerów w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
75X11	łącznik systemu rejestracji liczby pasażerów, konwerter
75X12	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 3
75X13	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 4
75X14	łącznik urządzeń układu rejestracji liczby pasażerów
75X15	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1-3
75X16	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, przedni człon autobusu przegubowego
75X17	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, tylny człon autobusu przegubowego
75X18	łącznik systemu rejestracji liczby pasażerów w schowku poddachowym z przodu z prawej strony
75X19	łącznik systemu rejestracji liczby pasażerów w schowku poddachowym z tyłu z prawej strony
75X20	łącznik systemu rejestracji liczby pasażerów w schowku poddachowym z przodu z lewej strony
75X21	gniazdo serwisowe systemu liczenia pasażerów
75X22	Łącznik systemu liczenia pasażerów
75X23	zacisk szeregowy systemu liczenia pasażerów
75X24	łącznik systemu liczenia pasażerów, Ethernet 1
75X25	łącznik systemu liczenia pasażerów, Ethernet 2
75X26	łącznik systemu liczenia pasażerów, Ethernet 3
75X27	łącznik systemu liczenia pasażerów, Ethernet 4
75X28	łącznik systemu liczenia pasażerów, Ethernet 5
75X29	el. złącze systemu liczenia pasażerów IBIS
75X30	elektr. złącze "kryterium drzwi" systemu liczenia pasażerów
75Z01	łącznik zgrzewany 1 układu rejestracji liczby pasażerów
75Z02	łącznik zgrzewany 2 układu rejestracji liczby pasażerów
75Z03	łącznik zgrzewany 3 układu rejestracji liczby pasażerów
75Z04	łącznik zgrzewany 4 układu rejestracji liczby pasażerów
76A01	komputer systemu nawigacyjnego
76A02	panel obsługi systemu nawigacyjnego
76A03	monitor systemu nawigacyjnego
76A04	zespół przełączający system nawigacyjny
76A05	moduł sterujący systemu oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej 1
76A06	Moduł sterujący wpływ na światła sygnalizacji drogowej SESAM-Dialog
76A07	Moduł sterujący GPS
76A08	odbiornik zegara radiowego
76A09	moduł sterujący wpływ na światła sygnalizacji drogowej PRAWY
76A10	moduł sterujący wpływ na światła sygnalizacji drogowej LEWY
76A11	skrzynka Traffic-Message-Channel TMC systemu nawigacyjnego
76A12	moduł sterujący Globalny system pozycjonowania GPS odbiornik
76A13	Czytnik kodów miejscowości
76A14	skrzynka multimedialna
76A15	Moduł sterujący 19-calowy-Rack sterowania światłami sygnalizacji drogowej
76A16	panel obsługowy oddziaływanie na sygnał świateł
76A17	moduł sterujący na podczerwień załączanie skrzyni biegów
76A18	zespół nadawczo-odbiorczy 1
76A19	zespół nadawczo-odbiorczy 2
76A20	zespół przełączający przetwornika FBAS/RGB systemu nawigacyjnego
76A21	moduł sterujący systemu oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej 2
76A22	moduł sterujący systemu lokalizacji
76A23	moduł sterujący bezprzewodowego Internetu
76A24	moduł sterujący kompensacji straty odbioru Global System Mobile GSM
76A25	zwrotnica anteny GPS
76A26	zwrotnica anteny GSM/WLAN
76A27	moduł sterujący modułu identyfikacyjnego
76A28	uchwyt nawigacji TomTom
76A29	moduł sterujący techniki jazdy, system asystujący kierowcy FAS
76A30	wzmacniacz anteny radia
76A31	Moduł sterujący fotokomórki
76A32	wzmacniacz anteny radia
76B01	czytnik podczerwieni- (IRIS)
76B02	sterowanie sygnalizacją drogową
76B03	głośnik systemu nawigacyjnego
76B04	sterowanie bramy
76B05	odbiornik podczerwieni zdalnej obsługi systemu nawigacyjnego
76B06	Nadajnik sterowania świateł sygnalizacji drogowej
76B07	transponder w części dolnej
76C01	Kondensator, wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76C02	Kondensator, wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76C03	zwrotnica anten wielkiej częstotliwości
76F01	bezpiecznik systemu nawigacyjnego, zacisk 15
76F02	bezpiecznik systemu nawigacyjnego, zacisk 30
76F03	Bezpiecznik instalacji oddziałującej na światła sygnalizacji drogowej
76F04	Bezpieczniki komputera układu nawigacji
76F05	bezpiecznik systemu oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej, zacisk 15
76F06	bezpiecznik bezprzewodowego Internetu, zacisk 30
76F07	bezpiecznik systemu lokalizacji, zacisk 15
76F08	bezpiecznik systemu lokalizacji, zacisk 30
76F09	bezpiecznik bezprzewodowego Internetu, zacisk 15
76F10	bezpiecznik modułu identyfikacyjnego
76F11	Bezpiecznik dystrybutora antenowego
76F12	bezpiecznik techniki jazdy, system asystujący kierowcy FAS, zacisk 30
76F13	bezpiecznik techniki jazdy, system asystujący kierowcy FAS, zacisk 31
76F14	bezpiecznik modemu Global Positioning System GPS
76F15	bezpiecznik bezprzewodowego Internetu, zacisk 30
76F16	bezpiecznik bezprzewodowego Internetu, zacisk 15
76F17	Bezpiecznik sterowania fotokomórką
76H01	Lampka kontrolna wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76H02	lampka kontrolna systemu lokalizacji
76K01	przekaźnik systemu nawigacyjnego
76K02	Przekaźnik wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76K03	przekaźnik oddziaływania na światła sygnalizacji drogowej
76K04	przekaźnik WŁ nawigacji, zacisk 15
76K05	przekaźnik WYŁ nawigacji
76K06	bezpiecznik pracy wybiegowej bezprzewodowego Internetu
76K07	przekaźnik kryterium drzwi, oddziaływanie na sygnalizację świetlną
76K08	przekaźnik wpływu sygnalizacji świetlnej zac. 15
76N01	Antena ze wzmacniaczem
76N02	przetwornik napięcia systemu nawigacyjnego
76N03	dostrojenie anteny
76N04	Przetwornik napięcia Globalny Positioning System GPS
76N05	przetwornik napięcia 24 V/12 V sterowanie bramy/wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76N06	wzmacniacz globlanego systemu nawigacyjnego GPS
76N07	wzmacniacz AM/FM/DAB+, 433 MHz
76R01	Opornik Pulldown monitor nawigacyjny przy uruchomionym silniku
76R02	rezystor sterowania światłami sygnalizacji drogowej
76R03	rezystor pull-down systemu nawigacyjnego, sygnał cofania
76S01	przełącznik systemu nawigacyjnego
76S02	przełącznik przełączania systemu nawigacyjnego
76S03	Przełącznik wpływ na światła sygnalizacji drogowej czynny
76S04	Przełącznik sterowanie bramy
76S05	Przełącznik wpływ na światła sygnalizacji drogowej PRAWY
76S06	Przełącznik wpływ na światła sygnalizacji drogowej LEWY
76S07	Przełącznik sterowanie bramy 1
76S08	Przełącznik wpływu na światła sygnalizacji drogowej
76S09	włącznik sterowanie bramką 2
76S10	przełącznik bezprzewodowego Internetu
76S11	Przycisk sterowania sygnalizacją świetlną
76S12	Przycisk sterowania sygnalizacją świetlną
76S13	Przełącznik sterowania fotokomórką 1
76S14	Przełącznik sterowania fotokomórką 2
76V01	Dioda nawigacji
76V02	dioda odsprzęgająca kamera cofania
76V03	dioda sterowania drogową sygnalizacją świetlną
76V04	dioda sterowania światłami sygnalizacji drogowej
76W01	antena radiowa
76W02	antena radiowa 1
76W03	antena GPS systemu nawigacyjnego
76W04	Antena wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76W05	Antena, zegar radiowy
76W06	wskaźnik transmisji danych, licznik pasażerów
76W07	Antena wpływ na światła sygnalizacji drogowej SESAM-Dialog
76W08	Antena
76W09	antena zespolona radiostacji/ telefonu
76W0A	antena kombinacji GSM(LTE)/GNSS/BT/WLAN
76W10	Antena TV
76W11	rozdzielacz anteny antena radiowa
76W12	Antena Wpływ na światła sygnalizacji drogowej SESAM-Analog
76W13	Antena GPS
76W14	antena Orbcomm
76W15	Antena rozpoznawania pojazdu
76W16	Antena kombinacji radio/telefon/GPS
76W17	antena radiowej transmisji danych 1
76W18	Antena mikrofonu radiotelefonu
76W19	antena WLAN 1
76W20	Antena kombinacji radio/telefon
76W21	antena kombinacja radio/GPS
76W22	antena zespolona WLAN/GPS
76W23	antena zespolona GSM/GPS
76W24	antena zespolona WLAN/ łączność radiowa
76W25	antena zespolona WLAN/GSM/GPS
76W26	antena zespolona radiostacji/GPS
76W27	antena zespolona GSM/GPS systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
76W28	antena TV 3
76W29	antena satelitarna
76W30	antena zespolona WLAN/GSM/GPRS/GPS
76W31	antena systemu oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej
76W32	antena układu sterowania bramą/ tankowanie
76W33	antena zespolona WLAN/GPS/radiostacja
76W34	antena GPS systemów Aide Exploitation SAE
76W35	antena General Packet Radio Service GPRS
76W36	antena WLAN drukarki biletów
76W37	antena TV 2
76W38	antena WLAN 2
76W39	antena radiostacji połączeń głosowych
76W40	antena GSM/GPRS/UMTS
76W41	antena WLAN 1 automatu do sprzedaży biletów
76W42	antena WLAN 2 automatu do sprzedaży biletów
76W43	zwrotnica anteny
76W44	antena radiowa 2
76W45	antena UMTS
76W46	antena zespolona łączność radiowa/UMTS/WLAN/GPRS/GSM/GPS
76W47	antena GPS telematyki
76W48	antena GPRS/GSM telematyki
76W49	antena Digital Audio Broadcasting DAB
76W50	antena TV 4
76W51	antena bezprzewodowego Internetu
76W52	antena zespolona GPS/ WLAN/ łączność radiowa cyfrowa/ analogowa
76W53	antena GPS modułu sterującego sygnalizatorów celu jazdy
76W54	rozdzielacz anteny GPS
76W55	antena elektronicznej stacyjki EIS
76W56	antena elektronicznej stacyjki EIS, drut długi
76W57	zwrotnica anteny GPS
76W58	antena radiostacji transmisji danych/ połączeń głosowych
76W59	antena zespolona WLAN/GSM/GPRS/UMTS/GPS
76W60	antena cyfrowej radiostacji
76W61	antena GPS z integralnym odbiornikiem
76W62	antena transmisji danych drukarki biletów
76W63	antena WLAN/GSM
76W64	Antena radiowej transmisji danych 2
76W65	Antena kombinacji radiostacji cyfrowej/analogowej
76W66	Antena telefonu
76W67	antena zespolona WLAN/GSM/GPS
76W68	Antena sieci WLAN we wnętrzu
76W69	Zwrotnica anteny telefonii komórkowej
76W70	filtr przeciwzakłóceniowy anteny radiostacji
76W71	antena zespolona systemu liczenia pasażerów Wi-Fi/GSM/GPS
76W72	Antena transmisji danych/ radiotelefonii, kompensacja częstotliwości
76W73	zwrotnica zewnętrznego zasilania anteny radia
76W74	antena zespolona WLAN/UMTS/LTE/GPS
76W75	antena zespolona GPS/UMTS/LTE
76W76	antena zespolona UMTS/LTE
76W77	antena wewnętrzna WLAN 2
76W78	antena zespolona GPS/LTE
76W79	antena zespolona GPS/UMTS/LTE
76W80	antena zespolona radia/ telefonu// GPS
76W81	antena GPS, zegar
76W82	antena radiotelefonii 1, kompensacja częstotliwości
76W83	antena WLAN systemu lokalizacji
76W84	 antena zespolona GSM/GPRS/UMTS we wnętrzu
76W85	antena zespolona WLAN/GSM/GPS drukarki biletów
76W86	antena zespolona GSM/GPS modułu sterującego wskaźnika celu jazdy
76W87	antena LTE_Long Term Evolution
76W88	Antena zespolona radia/telefonu/GPS/DAB
76W89	Antena zespolona radia/telefonu/DAB
76W90	antena FleetBoard
76W91	antena zespolona GSM/GPS, drukarka biletów
76W92	antena zespolona GPS/LTE 2
76W93	antena zespolona GSM/GPS czytnika kart
76W94	antena zespolona Wi-Fi/GPS drukarki biletów
76W95	antena zespolona Wi-Fi/GSM/GPS automatu sprzedaży biletów
76W96	antena zespolona Wi-Fi/GSM/GPS routera
76W97	antena komunikacji bliskiego zasięgu NFC bezprzewodowego połączenia smartfona WSPC
76W98	antena zespolona sieci telefonii komórkowej MIMO
76W99	antena zespolona sieci telefonii komórkowej MIMO/GPS
76X01	Łącznik przewodów Wpływ na światła sygnalizacji drogowej
76X02	łącznik GSM/GPRS
76X03	łącznik anteny 1 GPS
76X04	łącznik anteny radiowej - UKF
76X05	łącznik anteny WLAN
76X06	łącznik anteny UMTS
76X07	łącznik anteny łączności radiowej
76X08	łącznik przełącznika oddziaływania na światła sygnalizacji drogowej
76X09	łącznik anteny 2 GSM
76X10	łącznik anteny 2 GPS
76X11	łącznik anteny 2 WLAN
76X12	łącznik anteny transmisji danych
76X13	łącznik modułu sterującego GPS
76X14	łącznik nawigacji
76X15	łącznik anteny 3 GPS
76X16	łącznik GSM/GPRS/UMTS
76X17	łącznik zasilania napięciem 12 V anteny
76X18	łącznik obwodu oddziaływania na światła sygnalizacji drogowej
76X19	łącznik obwodu rozpoznawania pojazdu
76X20	łącznik zasilania napięciem funkcji wpływania na światła sygnalizacji drogowej
76X21	łącznik anteny 1 GSM/GPRS/UMTS
76X22	łącznik anteny 2 GSM/GPRS/UMTS
76X23	łącznik anteny 2 cyfrowej radiostacji
76X24	Łącznik anteny transmisji danych/ radiotelefonii
76X25	Łącznik anteny transmisji danych/ radiotelefonii urządzenia końcowego
76X26	łącznik zasilania napięciem 12 V anteny
76X27	Łącznik anteny radiowej
76X28	Łącznik anteny radiowej urządzenia końcowego
76X29	Łącznik GSM/GPRS urządzenia końcowego
76X30	Łącznik anteny GPS urządzenia końcowego
76X31	Łącznik anteny GPS FMS
76X32	Łącznik anteny GPS FMS urządzenia końcowego
76X33	Łącznik anteny GSM/ UMTS FMS
76X34	Łącznik anteny GSM/ UMTS FMS urządzenia końcowego
76X35	el. złącze anteny LTE_Long Term Evolution
76X36	łącznik zasilania napięciem anteny 12-V
76X37	łącznik anteny radiowej
76X38	łącznik zegara Global Positioning System GPS
76X39	łącznik GSM/UMTS
76X40	el. złącze anteny WLAN systemu kontroli wsiadania
76X41	Łącznik anteny 1 cyfrowego radia DAB
76X42	łącznik wzmacniacza anteny radia
76X43	el. złącze anteny 2 LTE (Long Term Evolution)
76X44	el. złącze anteny GPS czytnika kart
76X45	el. złącze GSM/GPRS/UMTS czytnika kart
76X46	el. złącze anteny cyfrowego radia DAB
76X47	el. złącze anteny WLAN systemu zarządzania flotą FMS
76X48	el. złącze anteny WLAN systemu zarządzania flotą FMS
76X49	el. złącze anteny radia, GSM/GPRS/UMTS
76X50	el. złącze anteny radia, GPS
76X51	el. zlącze anteny WLAN drukarki biletów
76X52	el. zlącze anteny GPS drukarki biletów
76X53	el. złącze anteny GSM/GPRS/UMTS/LTE drukarki biletów
76X54	el. złącze anteny GPS automatu sprzedaży biletów
76X55	el. złącze anteny GSM/GPRS/UMTS/LTE automatu sprzedaży biletów
76X56	el. złącze anteny Wi-Fi automatu sprzedaży biletów
76X57	el. złącze anteny Wi-Fi routera
76X58	el. złącze anteny GPS routera
76X59	el. złącze anteny GSM/GPRS/UMTS/LTE routera
76X60	el. złącze anteny GPS modułu sterującego wskaźników celu jazdy
76X61	el. złącze anteny GSM modułu sterującego wskaźników celu jazdy
76X62	el. złącze anteny WLAN 1 FIR we wnętrzu pojazdu
76X63	el. złącze anteny WLAN 2 FIR we wnętrzu pojazdu
76X64	el. złącze 1 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 1 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X65	el. złącze 2 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 1 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X66	el. złącze anteny sieci telefonii komórkowej 1 GPS
76X67	el. złącze 1 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 2 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X68	el. złącze 2 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 2 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X69	el. złącze anteny GSM telematyki
76X70	el. złącze antena Bluetooth/antena WLAN telematyki
76X71	el. złącze anteny GPS telematyki
76X72	El. złącze antena GSM WSPC_bezprzedwodowe podłączanie smartfona
76X73	El. złącze 1 anteny WLAN MIMO 1
76X74	El. złącze 2 anteny WLAN MIMO 1
76X75	el. złącze 3 anteny Wi-Fi MIMO 1
76X76	el. złącze 4 anteny Wi-Fi MIMO 1
76X77	el. złącze anteny 3 LTE (Long Term Evolution)
76X78	elektr. złącze anteny GPS systemu multimedialnego
76X79	elektr. złącze anteny WLAN systemu multimedialnego
76X80	elektr. złącze anteny LTE systemu multimedialnego
76X81	elektr. złącze 1 anteny WLAN MIMO 2
76X82	elektr. złącze 2 anteny WLAN MIMO 2
76X83	el. złącze anteny GPS routera
76X84	elektr. złącze zasilania napięciem anteny systemu lokalizacyjnego
76X85	elektr. złącze Ethernet anteny systemu lokalizacyjnego
76X86	el. złącze anteny Wi-Fi 3
76X87	el. złącze anteny GPS systemu liczenia pasażerów
76X88	el. złącze anteny WLAN systemu liczenia pasażerów
76X89	el. złącze anteny GSM/UMTS/LTE systemu liczenia pasażerów
76X90	el. złącze wtykowe anteny WLAN Opportunity Charge
76X91	el. złącze wtykowe 3 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 1 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X92	el. złącze wtykowe 4 anteny sieci telefonii komórkowej MIMO 1 GSM/GPRS/UMTS/LTE
76X93	el. złącze wtykowe 1 antena WLAN 1 FIR-wnętrze pojazdu
76X94	el. złącze wtykowe 2 antena WLAN 1 FIR-wnętrze pojazdu
76X95	el. złącze wtykowe antena wpływu sygnalizacji świetlnej
76X96	el. złącze wtykowe antena GSM/UMTS/LTE 3
76Z01	łącznik zgrzewany 1 systemu oddziaływania na zmianę świateł sygnalizacji drogowej
76Z02	łącznik zgrzewany 1 ekranu czytnika OBI / IBIS / IRIS
76Z03	łącznik zgrzewany 2 ekranu czytnika OBI / IBIS / IRIS
76Z04	łącznik zgrzewany przewodów 1 lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
76Z05	łącznik zgrzewany przewodów 2 lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
76Z06	łącznik zgrzewany przewodów 1 masy GND modułu sterującego ERA-GLONASS
76Z07	łącznik zgrzewany przewodów 1 ERA-GLONASS (tel. alarmowy, glob. nawigacja satelitarna)
77A01	moduł sterujący systemu telematycznego
77A02	moduł sterujący zespołu wskaźników systemu telematycznego
77A03	adapter szyny CAN dla systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
77A04	komputer pokładowy systemu zarządzania flotą pojazdów
77A05	moduł sterujący Thoreb Telematik Typ Supernode
77A06	moduł sterujący Thoreb Telematik Typ K17 Node
77A07	Moduł sterujący bramki szyny CAN układu napędowego
77A08	Moduł ster. odczytywania danych usługi telematycznej TCO_tachograf
77B01	głośnik systemu telefonu alarmowego
77F01	bezpiecznik systemu telematycznego, zacisk 15
77F02	bezpiecznik systemu telematycznego, zacisk 30
77F03	bezpiecznik FMS RS232 konwerter, zacisk 15
77F04	Bezpiecznik systemu telematyki pracy silnika
77F05	bezpiecznik systemu telefonu alarmowego, zacisk 15
77F06	bezpiecznik systemu telefonu alarmowego, zacisk 30
77F07	wkład bezpiecznika systemu zarządzania flotą, zacisk 15
77F08	wkład bezpiecznika wyświetlacza systemu zarządzania flotą, zacisk 30
77F09	bezpiecznik systemu telematycznego, zac. 15
77F10	bezpiecznik systemu telematycznego, zac. 30
77K01	Przekaźnik wyłączania głośników
77K02	przekaźnik wyłączania głośnika, dodatkowy
77K03	przekaźnik miernika alkoholu w wydychanym powietrzu Fleetboard
77N01	przetwornik napięcia systemu telematyki
77P01	wskaźnik Thoreb Telematik Typ LED Alert
77P02	wskaźnik na wyświetlaczu systemu telematycznego
77R01	rezystor system zarządzania flotą (FMS)
77R02	rezystor pulldown systemu zarządzania flotą FMS
77R03	rezystor pullup telematyki
77R04	rezystor końcowy szyny PT-CAN telematyki
77R05	rezystor końcowy CAN telematyki
77S01	przełącznik wezwania alarmowego systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
77S02	przełącznik kluczykowy systemu telematycznego
77S03	przycisk wezwania alarmowego 1
77S04	przycisk wezwania alarmowego 2
77S05	przełącznik Service-Call telematyki
77S06	Przycisk resetowania modułów sterujących systemu telematycznego
77W01	Antena GNSS_globalny system nawigacji satelitarnej
77X01	gniazdko systemu telematycznego, kluczyk kierowcy
77X02	łącznik systemu zarządzania flotą pojazdów
77X03	łącznik obwodu zasilania prądem telematyki
77X04	łącznik obwodu przekazywania telematyki
77X05	Cokół przekaźnika bramki
77X06	łącznik systemu telefonu alarmowego via satelita
77X07	łącznik głośnika systemu telefonu alarmowego
77X08	el. złącze 1 przygotowania
77X09	el. złącze 2 przygotowania
77X10	el. złącze 1 interfejsu wymiany danych w standardzie FMS
77X11	el. złącze 2 interfejsu wymiany danych w standardzie FMS
77X12	el. złącze 3 przygotowania
77X13	Złącze wtykowe, reset modułu sterującego, system telematyczny
77Z01	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN telematyki, CAN GND
77Z02	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN telematyki, CAN high
77Z03	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN telematyki, CAN low
77Z04	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN telematyki, CAN GND do łącznika FMS
77Z05	łącznik zgrzewany 1 szyny CAN telematyki do złącza FMS
77Z06	łącznik zgrzewany 1 bezpiecznika zacisku 30
77Z07	Kablowy łącznik zgrzewany 2 Telematik
77Z08	łącznik zgrzewany przewodów CAN FMS high za el. złączem FMS
77Z09	łącznik zgrzewany przewodów CAN FMS GND za el. złączem FMS
77Z10	łącznik zgrzewany przewodów CAN FMS low za el. złączem FMS
78A01	ekran dotykowy
78A02	moduł sterujący zapowiedzi o drzwiach
78A03	moduł sterujący systemu wideo, przełącznik 'pauza'
78A04	moduł sterujący Entertainment Interface EIF
78A05	zespół GPS-wideo
78A06	moduł sterujący Coach Communication Center CCC
78A07	radio z odtwarzaczem CD
78A08	stacja słuchawkowa systemu audio, kanał 8 dodatkowo
78A09	kamera, splitter obrazu z lewej strony
78A10	kamera, splitter obrazu z prawej strony
78A11	kamera, tryb pełnoekranowy
78A12	monitor systemu informowania pasażerów
78A13	moduł sterujący splittera obrazu wideo 2
78A14	sygnał wideo
78A15	moduł sterujący systemu satelitarnego
78A16	dodatkowy panel obsługi radia
78A17	serwer systemu Infotainment
78A18	moduł sterujący systemu Infotainment
78A19	moduł sterujący systemu Infotainment
78A20	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A21	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A22	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A23	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A24	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A25	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A26	repeater/ splitter systemu Infotainment
78A27	odbiornik Digital Audio Broadcasting DAB
78A28	system audio, moduł miejsc na dolnym pokładzie z prawej strony, 1. rząd foteli
78A29	monitor pilota wycieczki
78A30	moduł sterujący splittera VGA, dolny pokład
78A31	moduł sterujący splittera VGA, górny pokład
78A32	monitor wideo, górny pokład
78A33	sygnał wideo DMUX, wideo 1
78A34	sygnał wideo DMUX, wideo 2
78A35	sygnał wideo DMUX, wideo 3
78A36	przełącznik wideo 2 IN 1 OUT
78A37	filtr przeciwzakłóceniowy elektronicznego systemu głośników ELA
78A38	głośnik 2 radia obok kierowcy
78A39	kamera zewnętrzna z przodu
78A40	kamera w wejściu drzwi 3
78A41	Twardy dysk
78A42	Dodatkowy przełącznik wideo
78A43	Instalacja audio w module miejscowym fotela tylnego
78A44	moduł sterujący Video Ethernet Switch
78A45	moduł sterujący monitora wideo systemu gimbusa
78A46	moduł sterujący Video Graphics Array VGA Splitter 3 VW
78A47	kamera monitorowania bagażu
78A48	moduł sterujący Hub 1
78A49	moduł sterujący Hub 2
78A50	moduł sterujący Hub 3
78A51	moduł sterujący Hub 4
78A52	moduł sterujący Hub 5
78A53	moduł sterujący Hub 6
78A54	moduł sterujący Hub 7
78A55	moduł sterujący Hub 8
78A56	moduł sterujący Hub 9
78A57	moduł sterujący serwera Funtoro
78A58	moduł sterujący Capture Box Funtoro
78A59	rozdzielacz systemu nagłośnienia z przodu z lewej strony
78A60	rozdzielacz systemu nagłośnienia z przodu z prawej strony
78A61	rozdzielacz systemu nagłośnienia z tyłu z lewej strony
78A62	rozdzielacz systemu nagłośnienia z tyłu z prawej strony
78A63	moduł sterujący Video Graphics Array VGA Splitter 4 w przednim członie pojazdu
78A64	moduł sterujący Video Ethernet Switch w tylnym członie pojazdu
78A65	moduł sterujący wspomagania parkowania, monitorowanie narożników
78A66	przełącznik wideo 1 IN / 2 OUT
78A67	Adapter audio telefonu komórkowego, radio
78A68	moduł sterujący splittera VGA, górny i dolny pokład
78A69	moduł sterujący Hub 10
78A70	moduł sterujący Hub 11
78A71	moduł sterujący Hub 12
78A72	moduł sterujący Hub 13
78A73	Przełącznik wideo 2 - 1 IN / 2 OUT
78A74	ekran lewy wewnętrzny (patrząc w kierunku jazdy)
78A75	ekran prawy wewnętrzny (patrząc w kierunku jazdy)
78A76	moduł sterujący splittera wideo
78A77	kamera boczna, lewa zewnętrzna (patrząc w kierunku jazdy)
78A78	kamera boczna, prawa zewnętrzna (patrząc w kierunku jazdy)
78A79	możliwość montażu serwera
78A80	moduł sterujący systemu kamer 360°
78A81	ekran systemu kamer 360°
78A82	przednia kamera systemu kamer 360°
78A83	lewa kamera boczna systemu kamer 360°
78A84	prawa kamera boczna systemu kamer 360°
78A85	kamera cofania systemu kamer 360°
78A86	tuner TV, w zakresie dostawy
78A87	cyfrowe urządzenie zapowiadające systemu tekst-na-mowę TTS
78A88	moduł sterujący Coach Media Center (CMC)
78A89	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A90	wskaźnik informacyjny dla pasażerów FIR we wnętrzu
78A91	przetwornik analogowo-cyfrowy
78A92	Wspornik ekranu składany
78A93	Generator dźwięków
78A94	bramka generatora dźwięku
78A95	hub USB
78B01	głośnik 1 z prawej strony
78B02	głośnik 2 z prawej strony
78B03	głośnik 3 z prawej strony
78B04	głośnik 1 radia, wnętrze
78B05	głośnik 2 radia, wnętrze
78B06	głośnik 3 radia, wnętrze
78B07	głośnik 4 radia, wnętrze
78B08	czujnik wspomagania parkowania, lewy zewnętrzny
78B09	czujnik wspomagania parkowania, lewy środkowy
78B10	czujnik wspomagania parkowania, lewy wewnętrzny
78B11	czujnik wspomagania parkowania, prawy wewnętrzny
78B12	czujnik wspomagania parkowania, prawy środkowy
78B13	czujnik wspomagania parkowania, prawy zewnętrzny
78B14	głośnik kontrolny
78B15	mikrofon nasłuchowy wewnątrz
78B16	mikrofon nasłuchowy na zewnątrz
78B17	głośnik dodatkowy z lewej strony
78B18	głośnik dodatkowy z prawej strony
78B19	głośnik 5 z lewej strony
78B20	głośnik 9 z prawej strony
78B21	głośnik 10 z prawej strony
78B22	Głośnik zewnętrzny, dodatkowy
78B23	Dynamiczny mikrofon dwugłowicowy
78B24	Głośnik kontrolny 2 elektronicznego układu głośników ELA
78B25	mikrofon systemu wideo
78B26	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 2
78B27	mikrofon interkomu obok kierowcy
78B28	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 1
78B29	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 3
78B30	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 4
78B31	mikrofon wzmacniacza aparatu słuchowego
78B32	czujnik 1 monitorowania narożników systemu wspomagania parkowania
78B33	czujnik 2 monitorowania narożników systemu wspomagania parkowania
78B34	czujnik 3 monitorowania narożników systemu wspomagania parkowania
78B35	czujnik 4 monitorowania narożników systemu wspomagania parkowania
78B36	Mikrofon kierowcy 2
78B37	kamera 11
78B38	kamera 12
78B39	głośnik zestawu głośnomówiącego via radio
78B40	głośnik 1 pakietu nagłaśniającego
78B41	głośnik 2 pakietu nagłaśniającego
78B42	głośnik 3 pakietu nagłaśniającego
78B43	głośnik 4 pakietu nagłaśniającego
78B44	głośnik kierowcy ITS_komunikacyjny system telematyczny
78F01	Wkład bezpiecznika systemu informowania pasażerów, zacisk 15
78F02	Wkład bezpiecznika systemu informowania pasażerów, zacisk 30
78F03	bezpiecznik urządzenia klienta, PC
78F04	listwa bezpieczników Funtoro
78F05	wkładka zabezpieczająca system wideo, zacisk 15
78F06	wkładka zabezpieczająca system wideo, zacisk 15
78F07	wkładka zabezpieczająca system wideo, zacisk 30
78F08	wkładka bezpiecznika systemu kamer 360°, zacisk 30
78F09	wkładka bezpiecznika systemu kamer 360°, zacisk 15
78F10	Wkładka zabezpieczająca systemu informowania pasażerów, zacisk 30
78F11	wkładka bezpiecznika systemu informowania pasażerów, zacisk 15
78F12	wkład bezpiecznika kamery 1 12 V, zacisk 30
78F13	wkład bezpiecznika kamery 1 12 V, zacisk 15
78F14	wkład bezpiecznika kamery 2 12 V, zacisk 30
78F15	wkład bezpiecznika kamery 2 12 V, zacisk 15
78F16	wkład bezpiecznika kamery 3 12 V, zacisk 30
78F17	wkład bezpiecznika kamery 3 12 V, zacisk 15
78F18	wkład bezpiecznika kamery 4 12 V, zacisk 30
78F19	wkład bezpiecznika kamery 4 12 V, zacisk 15
78F20	wkład bezpiecznika kamery 5 12 V, zacisk 30
78F21	wkład bezpiecznika kamery 5 12 V, zacisk 15
78F22	bezpiecznik el. subwoofera 1
78F23	bezpiecznik el. subwoofera 2
78F24	bezpiecznik el. subwoofera 3
78F25	bezpiecznik el. subwoofera 4
78F26	el. bezpiecznik lampy kontrolnej AVAS_akustyczny system ostrzegania pojazdu
78H01	lampka sygnalizacyjna LED alarmu systemu informacyjnego dla pasażerów
78K01	przekaźnik wskaźnika 'przystanek' Infotainment we wnętrzu
78K02	przekaźnik wskaźnika 'przystanek' Infotainment we wnętrzu
78K03	przekaźnik zasilania napięciem monitora 1
78K04	przekaźnik zasilania napięciem monitora 2
78K05	przekaźnik zasilania napięciem modułu sterującego systemu multimedialnego MMSY
78K06	przekaźnik głośnika telematyki drogowej ITS we wnętrzu, AKTYWNY
78K07	przekaźnik zewnętrznego głośnika telematyki drogowej ITS, AKTYWNY
78K08	przekaźnik wzmacniacza telematyki drogowej ITS, WŁĄCZONY
78K09	Przekaźnik AVAS_wskaźnik systemu akustycznego ostrzegania pojazdu
78K10	przekaźnik AVAS_wskaźnik systemu akustycznego ostrzegania pojazdu
78K11	przekaźnik ITS_komunikacyjny system telematyczny wzmacniacz zasilania napięciem
78K12	przekaźnik ITS_komunikacyjny system telematyczny, głośnik kierowcy AKTYWNY
78K13	przekaźnik ITS_komunikacyjny system telematyczny, przełączanie głośników
78K14	przekaźnik podświetlenia funkcyjnego przełączania wyświetlania informacji pasażerskich
78K15	przekaźnik przyciemniania, radio 12 V
78N01	wzmacniacz audio 1 do ITxPT_Info. Techn. for Public Trans port
78N02	wzmacniacz audio 2 do ITxPT_Info. Techn. for Public Trans port
78R01	rezystor pull-down wskaźnika 'przystanek' Infotainment we wnętrzu
78R02	zasilanie napięciem rezystora pulldown wskaźnika wewnętrznego
78R03	Opornik końcowy generatora dźwięku
78R04	opornik końcowy generatora dźwięku
78S01	przełącznik systemu kamer 360°
78S02	przycisk resetowania modułu sterującego systemu multimedialnego MMSY
78V01	moduł diod ITS_komunikacyjny system telematyczny, przełączanie głośników
78V02	Dioda ITS_komunikacyjny system telematyczny, przełączanie głośników
78V03	dioda ITS_komunikacyjny system telematyczny, przełączanie głośników
78X01	łącznik sygnału PRZYSTANEK wskaźnika systemu Infotainment we wnętrzu
78X02	łącznik sygnału PRZYSTANEK wskaźnika systemu Infotainment we wnętrzu
78X03	łącznik wskaźnika systemu Infotainment, zacisk 30
78X04	łącznik wskaźnika wewnętrznego systemu Infotainment, zacisk 15
78X05	łącznik szyny danych IBIS wskaźnika wewnętrznego systemu Infotainment
78X06	łącznik Ethernet wskaźnika Infotainment we wnętrzu
78X07	łącznik rezystora systemu wideo
78X08	łącznik wskaźnika Infotainment we wnętrzu, zacisk 15
78X09	łącznik złącza ładowania wskaźnika Infotainment we wnętrzu
78X10	łącznik wewnętrznego wskaźnika systemu Infotainment
78X11	łącznik modułu sterującego wewnętrznego wskaźnika systemu Infotainment
78X12	łącznik wewnętrznego wskaźnika systemu Infotainment
78X13	Listwa zaciskowa instalacji multimedialnej
78X14	łącznik pompy spryskiwacza kamery zewnętrznej
78X15	listwa wtykowa monitora wideo systemu gimbusa
78X16	Łącznik kamery monitorowania narożników, zasilanie napięciem z tyłu z lewej strony
78X17	Łącznik kamery monitorowania narożników, zasilanie napięciem z tyłu z prawej strony
78X18	Łącznik kamery monitorowania narożników wideo z tyłu z lewej strony
78X19	Łącznik kamery monitorowania narożników wideo z tyłu z prawej strony
78X20	Złącze kamery wideo 7
78X21	łącznik wtykowy przekaźnika mikrofonu kierowcy
78X22	łącznik wtykowy przekaźnika mikrofonu kierowcy
78X23	 łącznik wtykowy przetwornika napięcia wzmacniacza aparatu słuchowego 12 V
78X24	 łącznik wtykowy pętli 1 wzmacniacza aparatu słuchowego
78X25	 łącznik wtykowy pętli 2 wzmacniacza aparatu słuchowego
78X26	 łącznik wtykowy pętli 3 wzmacniacza aparatu słuchowego
78X27	łącznik wtykowy dopasowywania impedancji elektronicznego systemu systemu głośników
78X28	 łącznik wtykowy pętli 4 wzmacniacza aparatu słuchowego
78X29	 łącznik wtykowy pętli 5 wzmacniacza aparatu słuchowego
78X30	 łącznik wtykowy przetwornika napięcia wzmacniacza aparatu słuchowego 24 V
78X31	listwa zaciskowa 1
78X32	listwa zaciskowa 2
78X33	listwa zaciskowa 3
78X34	łącznik potencjometru głośnika radia
78X35	Złącze elektryczne połączenia awaryjnego instalacji wideo
78X36	Złącze elektryczne połączenia awaryjnego instalacji wideo
78X37	Łącznik wtykowy zasilania ELA_elektronicznego systemu głośników
78X38	el. złącze głośnika radiostacji
78X39	el. złącze zasilania napięciem systemu wideo
78X40	el. złącze ekranu lewego wewnętrznego (patrząc w kierunku jazdy)
78X41	el. złącze ekranu prawego wewnętrznego (patrząc w kierunku jazdy)
78X42	el. złącze modułu sterującego sygnałów wideo
78X43	el. złącze zasilania napięciem kamery
78X44	el. złącze sygnału sterującego osłoną kamery
78X45	el. złącze lampki kontrolnej systemu wideo
78X46	el. złącze przedniej kamery w gimbusie
78X47	el. złącze kamery cofania w gimbusie
78X48	łącznik wewnętrznego wskaźnika systemu Infotainment
78X49	el. złącze przetwornika napięcia 24V/5V
78X50	el. złącze systemu wideo Ethernet
78X51	el. złącze odtwarzacza DVD, sygnał wideo
78X52	złącze USB, sygnał wideo
78X53	złącze USB, podłączenie smartfona
78X54	złącze HDMI
78X55	el. złącze wskaźnika informacyjnego dla pasażerów FIR we wnętrzu.
78X56	el. złącze głośnika 1 z lewej strony
78X57	el. złącze głośnika 1 z prawej strony
78X58	el. złącze głośnika 2 z lewej strony
78X59	el. złącze głośnika 2 z prawej strony
78X60	el. złącze głośnika 3 z lewej strony
78X61	el. złącze głośnika 3 z prawej strony
78X62	el. złącze głośnika 4 z lewej strony
78X63	el. złącze głośnika 4 z prawej strony
78X64	el. złącze głośnika 5 z lewej strony
78X65	el. złącze głośnika 5 z prawej strony
78X66	el. złącze kamery 8
78X67	el. złącze złącza USB
78X68	el. złącze zasilania napięciem tunera TV
78X69	elektr. złącze Video-Switch, złącze wideo 1
78X70	elektr. złącze Video-Switch, złącze wideo 2
78X71	elektr. złącze zasilania napięciem Video-Switch kamery 1
78X72	elektr. złącze zasilania napięciem Video-Switch kamery 2
78X73	elektr. złącze obwodu ekonomicznego monitorów w przednim członie pojazdu
78X74	elektr. złącze obwodu ekonomicznego monitorów w tylnym członie pojazdu
78X75	el. złącze głośnika 1 pakietu nagłaśniającego
78X76	el. złącze głośnika 2 pakietu nagłaśniającego
78X77	el. złącze głośnika 3 pakietu nagłaśniającego
78X78	el. złącze głośnika 4 pakietu nagłaśniającego
78X79	el. złącze Ethernet kamery 1
78X80	el. złącze zasilania napięciem kamery 1
78X81	Złącze elektryczne modułu sterującego systemu 360° - kamera 1
78X82	Złącze elektryczne modułu sterującego systemu 360° - kamera 2
78X83	Złącze elektryczne modułu sterującego systemu 360° - kamera 3
78X84	Złącze wtykowe modułu sterującego systemu 360° - kamera 4
78X85	Złącze wtykowe modułu sterującego systemu 360° - kamera 5
78X86	Złącze wtykowe modułu sterującego systemu 360° - kamera 6
78X87	Złącze wtykowe modułu sterującego systemu 360° - kamera 7
78X88	el. złącze wtykowe zasilania napięciem kamery panoramicznej
78X89	el. złącze wtykowe wideo kamery panoramicznej
78X90	elektryczne złącze wtykowe głośnika
78X91	el. złącze wtykowe potencjometr głośnika kierowcy ITxPT
78X92	el. złącze wtykowe przekazywania, wzmacniacz audio 2 do ITxPT
78X93	el. złącze wtykowe Złącze USB wskazanie informacji pasażerskich VW-przedni człon pojazdu
78X94	el. złącze wtykowe Przyłącze danych USB wskazanie informacji pasażerskich, przedni człon pojazdu
78X95	el. złącze wtykowe Złącze USB, wskazanie informacji pasażerskich HW-tylny człon pojazdu
78X96	el. złącze wtykowe Złącze danych USB wskazanie informacji pasażerskich, tylny człon pojazdu
78X97	el. złącze wtykowe, wskazanie informacji pasażerskich
78X98	el. złącze wtykowe, wskazanie informacji pasażerskich
78X99	el. złącze wtykowe DVI_Digital Visual Interface, wskazanie informacji pasażerskich
78Z01	łącznik zgrzewany przewodów 3 systemu monitorowania
78Z02	łącznik zgrzewany przewodów 4 systemu monitorowania
78Z03	łącznik zgrzewany przewodów 1, zasilanie napięciem radia
78Z04	łącznik zgrzewany przewodów 1 wzmacniacz ITxPT_Info. Tec. Public Transport
78Z05	łącznik spawany przewodu Line IN Wzmacniacz ekranu ITxPT
78Z06	Łącznik spawany przewodu, głośnik, ekran przewodu, wzmacniacz ITxPT
78Z07	łącznik spawany przewodu głośnik, ekran przewodu, wzmacniacz ITxPT
78Z08	łącznik spawany przewodu 1 GND_masa Mikrofon kierowcy ITxPT
78Z09	łącznik spawany przewodu 1 przewód przełączający mikrofonu kierowcy ITxPT
79W01	antena zespolona Wi-Fi/UMTS/LTE/GPS
79W02	antena zespolona Wi-Fi/GSM/GPS/radiostacja drukarki biletów
79W03	antena zespolona WLAN/LTE/GPS systemu multimedialnego
79W04	antena zespolona Wi-Fi/GSM/GPS routera
79W05	antena zespolona AM/FM/DAB+/LTE
79W06	antena GSM/UMTS/LTE cTP
79W07	antena GSM/UMTS/LTE routera
79W08	antena zespolona GSM/UMTS/LTE/WLAN/GPS routera
79W09	antena systemu lokalizacyjnego
79W10	antena zespolona GPS/GSM/WLAN telematyki
79W11	antena zespolona GSM/GPS 2
79W12	antena zespolona AM/FM, DAB+, GSM/UMTS/LTE, GNSS
79W13	antena GSM/UMTS/LTE routera 2
79W14	antena zespolona GSM/UMTS/LTE, WLAN, GPS routera 2
79W15	antena zespolona AM/FM/pasma pogodowego, GSM/UMTS/LTE, GNSS
79W16	antena zespolna radia/DAB
79W17	antena radiostacji, moduł tłumienia
79W18	antena kombinacji AM/FM/DAB+, 433 MHz
79W19	antena SDARS_Satellite Digital Audio Radio Service
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8.. Serwis, komfort
80A01	minikuchnia
80A02	lodówka
80A03	Toaleta
80A04	lodówka z przodu
80A05	zamrażarka kuchnia
80A06	zamrażarka warga na błotniku Z PRZODU
80A07	Toaleta Monitorowanie akumulatora
80A08	toaleta przystosowana do warunków zimowych
80A09	Moduł sterujący kuchni przy typie kuchni TM wewnętrzny
80A10	Elektronika obsługi kuchni przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80A11	Moduł sterujący pompa opróżniania na zimę przy typie kuchni Frenzel
80A12	nagrzewnica w tolaecie dostosowanej do eksploatacji zimowej
80A13	dodatkowa lodówka
80A14	kuchenka na gorące powietrze
80A15	automat z goracymi napojami
80A16	odkurzacz
80A17	kuchnia typu Boon
80A18	lodówka na dolnym pokładzie z lewej strony
80A19	lodówka na dolnym pokładzie z prawej strony
80A20	lodówka na beczki z piwem
80A21	lodówka, pokład górny
80A22	lodówka
80A23	lodówka
80A24	automat do napojów zimnych
80A25	złącze ekspresu do kawy
80A26	minikuchnia przy kabinie toalety
80A27	lodówka przed wejściem 2
80A28	Toaleta dodatkowo
80A29	Dodatkowa lodówka z lewej strony
80A30	Dodatkowa lodówka z prawej strony
80A31	Lodówka w kuchni w tylnej części pojazdu
80A32	Moduł sterujący silnika wentylacji toalety
80A33	lodówka w kuchni z przodu
80A34	lodówka w kuchni z tyłu
80A35	toaleta męska z tyłu z prawej strony
80A36	toaleta damska z tyłu z lewej strony
80B01	Czujnik zbiornik wodny toalety
80B02	Czujnik zbiornik fekaliów toalety
80B03	Czujnik temperatury toalety
80B04	Głośnik toalety
80B05	Czujnik podstawowego zasilania toalety
80B06	Czujnik temperatury bojlerów przy typie kuchni TM wewnętrzny
80B07	Czujnik temperatury kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni TM wewnętrzny
80B08	Czujnik ciśnienie przy typie kuchni TM wewnętrzny
80B09	Czujnik kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80B10	Czujnik przepływ przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80B11	Czujnik zbiornik wodny przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80B12	Czujnik zbiornika wody 1, kuchnia
80B13	Czujnik zbiornika wody 2, kuchnia
80B14	termostat pomieszczenia toalety mrozoodpornej
80B15	czujnik wartości zadanych/ przełącznik w toalecie dostosowanej do eksploatacji zimowej
80B16	Czujnik zbiornika na fekalia toalety dodatkowo
80B17	czujnik zbiornika wody w kuchni
80B18	czujnik zbiornika świeżej wody w toalecie, dodatkowy
80E01	Oświetlenie toalety
80E02	Oświetlenie kuchni
80E03	Oświetlenie kuchni
80E04	bojler gorącej wody
80E05	kuchenka
80E06	Oświetlenie awaryjne toalety
80E07	ekspres do kawy
80E08	kuchenka mikrofalowa
80E09	oświetlenie szafki z naczyniami
80E10	ekspres do kawy, dodatkowy
80E11	oświetlenie awaryjne w toalecie
80E12	Dodatkowy podgrzewacz kiełbasek
80E13	ekspres do kawy, dodatkowy
80E14	ekspres do kawy, dodatkowy
80E15	oświetlenie toalety, dodatkowe
80F01	bezpiecznik minikuchnia
80F02	bezpiecznik minikuchnia
80F03	bezpiecznik kuchenki mikrofalowej/ poboru gorącej wody
80F04	Bezpiecznik lodówka
80F05	Bezpiecznik toalety
80F06	Bezpiecznik lodówka z przodu
80F07	Bezpiecznik ekspres do kawy 2 kuchnia
80F08	Bezpiecznik zamrażarka kuchnia
80F09	Bezpiecznik zamrażarka warga na błotniku Z PRZODU
80F10	toaleta przystosowana do warunków zimowych
80F11	Bezpiecznik toalety Zacisk 15
80F12	Bezpiecznik toalety Zacisk 30
80F13	Bezpiecznik bojlerów obwód 1 przy typie kuchni TM wewnętrzny
80F14	Bezpiecznik bojlerów obwód 2 przy typie kuchni TM wewnętrzny
80F15	Bezpiecznik kocher do gotowania kiełbas obwód 1 przy typie kuchni TM wewnętrzny
80F16	Bezpiecznik kocher do gotowania kiełbas obwód 2 przy kuchni typu TM wewnętrzny
80F17	Bezpiecznik kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80F18	Bezpiecznik Moduł sterujący kuchni przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80F19	Bezpiecznik pompa wodna przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80F20	Bezpiecznik bojlerów przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80F21	Bezpiecznik ekspresu do kawy przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80F22	Bezpiecznik przy typie kuchni TM wewnętrzny
80F23	Bezpieczniki pompy wodnej kuchni
80F24	Bezpieczniki toalety zacisk 15
80F25	Bezpieczniki toalety zacisk D +
80F26	Bezpieczniki dla przemiennika częstotliwości w toalecie
80F27	Przełącznik zabezpieczenia prądowego przed błędem dla gniazda w WC
80F28	Przełącznik zabezpieczenia instalacyjnego dla gniazda w WC
80F29	bezpiecznik wewnętrzny kuchni typu Frenzel, D+
80F30	bezpiecznik wewnętrzny kuchni typu Frenzel, zacisk 15
80F31	bezpiecznik gniazda elektrycznego przy szafce pilota wycieczki
80F32	bezpiecznik ekspresu do kawy
80F33	bezpiecznik falownika
80F34	bezpiecznik falownika w toalecie
80F35	bezpiecznik podgrzewacza kiełbasek, dodatkowy
80F36	bezpiecznik pompy wodnej i oświetlenia w kuchni
80F37	bezpiecznik bojlera
80F38	bezpiecznik podgrzewacza kiełbasek
80F39	bezpiecznik lodówki na beczki z piwem
80F40	bezpiecznik lodówki na górnym pokładzie
80F41	bezpiecznik suszarki do rąk
80F42	bezpiecznik oświetlenia kuchni
80F43	bezpiecznik wentylatora i pompy
80F44	bezpiecznik lodówki przenośnej z lewej strony
80F45	bezpiecznik lodówki przenośnej z prawej strony
80F46	bezpiecznik obwodu udostępniania systemu odkurzacza
80F47	bezpiecznik obwodu zasilania systemu odkurzacza
80F48	bezpiecznik spłuczki WC
80F49	Bezpiecznik płyty grzewczej
80F50	bezpiecznik udostępniania bojlera
80F51	bezpiecznik zasilania bojlera
80F52	bezpiecznik kuchenki
80F53	bezpiecznik złącza 50 A
80F54	bezpiecznik automatu z gorącymi napojami
80F55	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem ekspresu do kawy
80F56	bezpiecznik obwodu zasilania napięciem lodówek
80F57	bezpiecznik lodówek z przodu i toalety
80F58	bezpiecznik lodówek z tyłu
80F59	bezpiecznik obwodu przełączania lodówek
80F60	bezpiecznik dodatkowego ekspresu do kawy
80F61	Bezpiecznik automatu z przekąskami
80F62	Bezpiecznik złącza urządzenia klienta 70 A
80F63	Bezpiecznik obwodu zasilania napięciem ekspresu do kawy, zacisk 15
80F64	Bezpiecznik ekspresu do kawy, zacisk 15
80F65	bezpiecznik odpowietrznika pieca na gorące powietrze
80F66	bezpiecznik obwodu udostępniania pieca na gorące powietrze
80F67	bezpiecznik lodówki
80F68	bezpiecznik złącza minikuchni
80F69	bezpiecznik udostępniania ekspresu do kawy
80F70	bezpiecznik dodatkowej pompy wodnej w kuchni
80F71	Bezpiecznik trybu pomiarowego kuchni
80F72	Bezpiecznik dopuszczenia kuchni
80F73	wkładka bezpiecznika trybu wystawowego, toaleta
80F74	wkład bezpiecznika lodówki w kuchni pokładowej z tyłu
80F75	wkład bezpiecznika lodówki w kuchni z przodu
80F76	wkład bezpiecznika lodówki w kuchni z tyłu
80F77	bezpiecznik oświetlenia blatu kuchni pokładowej z przodu
80F78	bezpiecznik oświetlenia blatu kuchni pokładowej z tyłu
80F79	bezpiecznik obwodu zatwierdzania zasilania ekspresu do kawy 230V
80F80	bezpiecznik dodatkowego ekspresu do kawy
80F81	bezpiecznik dodatkowego ekspresu do kawy
80F82	bezpiecznik ekspresu do kawy w szafce pilota wycieczki, zacisk 15
80F83	el. bezpiecznik pompy wodnej napełnienia zbiornika wody
80F84	el. bezpiecznik modułu kuchni 1
80F85	el. bezpiecznik modułu kuchni 2
80F86	el. bezpiecznik napięcia sterującego ekspresu do kawy
80F87	bezpiecznik dodatkowego ekspresu do kawy
80H01	lampka sygnalizacyjna toalety obsadza
80H02	Lampka kontrolna podstawowego zasilania WC
80H03	Lampka kontrolna przywołanie pasażera przy typie kuchni TM wewnętrzny
80H04	Lampka kontrolna typ CP40 WŁ przy typie kuchni TM wewnętrzny
80H05	Lampka kontrolna utrzymywanie temperatury WŁ przy typie kuchni TM wewnętrzny
80H06	Oświetlenie przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80H07	lampka kontrolna pompy wodnej
80H08	lampka kontrolna pompy wodnej zmywarki
80H09	lampka kontrolna dodatkowej pompy wodnej
80H10	lampka kontrolna wywietrznika w kuchni
80H11	lampka kontrolna ekspresu do kawy
80H12	lampka kontrolna kuchenki mikrofalowej
80H13	Dodatkowa lampka sygnalizacyjna Toaleta ZAJĘTA
80K01	Przekaźnik bojler gorącej wody
80K02	Przekaźnik kuchenka
80K03	Przekaźnik pewności przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K04	Przekaźnik zasilanie kuchni przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K05	Przekaźnik ciężar bojlerów przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K06	Przekaźnik ciężar kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K07	Przekaźnik pompa wodna przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K08	Przekaźnik ciężar E1/E3 układ ogrzewania przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K09	Przekaźnik ciężar E2 układ ogrzewania przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K10	Przekaźnik układ ogrzewania Zacisk 61 przy typie kuchni TM wewnętrzny
80K11	Przekaźnik bojlerów przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80K12	Przekaźnik układ ogrzewania kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80K13	Przekaźnik pompa wodna przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80K14	przekaźnik wewnętrzny ekspresu do kawy z lewej strony w kuchni typu Frenzel
80K15	przekaźnik wewnętrzny ekspresu do kawy z prawej strony w kuchni typu Frenzel
80K16	Przekaźnik układ ogrzewania kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80K17	Przekaźnik kuchni
80K18	Przekaźnik toalety
80K19	Przekaźnik pompy wodnej kuchni
80K20	Przekaźnik odpowietrzania kabiny toalety
80K21	Przekaźnik odpowietrzania zbiornika fekaliów toalety
80K22	Przekaźnik zablokowania drzwi toalety
80K23	przekaźnik prostownik
80K24	przekaźnik wewnętrzny bojlera w kuchni typu Frenzel
80K25	przekaźnik gniazda elektrycznego przy szafce pilota wycieczki
80K26	przekaźnik ekspresu do kawy
80K27	przekaźnik pompy wodnej bojlera
80K28	przekaźnik pracy na wybiegu suwaka toalety chemicznej
80K29	przekaźnik zwłoczny wietrzenia toalety
80K30	przekaźnik lodówki
80K31	przekaźnik udostępniania sprężonego powietrza w toalecie
80K32	przekaźnik zasilania napięciem wentylatora i pompy
80K33	przekaźnik lodówki przenośnej z przodu z prawej strony
80K34	przekaźnik lodówki przenośnej w kuchni
80K35	przekaźnik lodówek przenośnych z lewej i prawej strony
80K36	przekaźnik lodówek przenośnych przed wejściem 2
80K37	przekaźnik udostępniania systemu odkurzacza
80K38	Przekaźnik płyty grzewczej
80K39	Przekaźnik schowka chłodzonego z przodu z lewej strony
80K40	Przekaźnik przewodu sterującego odkurzacza
80K41	przekaźnik przewodu sterującego bojlera
80K42	przekaźnik udostępniania bojlera
80K43	przekaźnik 1 automatu z gorącymi napojami
80K44	przekaźnik 2 automatu z gorącymi napojami
80K45	przekaźnik trybu wystawowego automatu z gorącymi napojami
80K46	przekaźnik lodówek z przodu i toalety
80K47	przekaźnik lodówek z tyłu
80K48	przekaźnik udostępniania kuchenki mikrofalowej
80K49	przekaźnik suszarki 1
80K50	przekaźnik dodatkowego ekspresu do kawy
80K51	przekaźnik suszarki 2
80K52	Przekaźnik złącza urządzenia klienta 70 A
80K53	Przekaźnik ekspresu do kawy, zacisk 15
80K54	przekaźnik wskazania toaleta ZAJĘTA
80K55	przekaźnik oświetlenia kuchni
80K56	przekaźnik zwłoczny odpowietrzania pieca na gorące powietrze
80K57	przekaźnik udostępniania pieca na gorące powietrze
80K58	przekaźnik lodówki
80K59	przekaźnik złącza minikuchni
80K60	przekaźnik udostępniania ekspresu do kawy
80K61	Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza kiełbasek
80K62	przekaźnik toalety przystosowanej do warunków zimowych
80K63	Przekaźnik trybu pomiarowego kuchni D+
80K64	Przekaźnik trybu pomiarowego kuchni zacisk 15
80K65	Przekaźnik dopuszczenia kuchni
80K66	przekaźnik trybu wystawowego, toaleta
80K67	przekaźnik lodówki w kuchni pokładowej z tyłu
80K68	przekaźnik dodatkowej pompy wodnej
80K69	przekaźnik toalety
80K70	przekaźnik dodatkowego ekspresu do kawy
80K71	przekaźnik dodatkowego ekspresu do kawy
80K72	przekaźnik dodatkowego ekspresu do kawy
80M01	Pompa wodna kuchni
80M02	Pompa wodna czyszczenie toalety
80M03	Pompa wodna spłukanie toalety
80M04	Odpowietrzanie kabiny toalety
80M05	Odpowietrzanie zbiornik fekaliów toalety
80M06	Wentylator ogrzewania toalety
80M07	Pompa wodna spłukanie toalety (chemiczne)
80M08	Pompa opróżniania na zimę przy typie kuchni Frenzel wewnętrznie
80M09	dodatkowa pompa wodna w kuchni
80M10	wentylator kuchenki na gorące powietrze
80M11	pompa wodna zbiornika fekaliów w toalecie
80M12	pompa wodna zmywarki
80M13	silnik dmuchawy wyciągu wentylacyjnego
80M14	pompa wodna napełniania zbiornika wody
80M15	suszarka do rąk
80M16	Pompa wodna do mycia w toalecie dodatkowo
80M17	Pompa wodna do spłukiwania w toalecie dodatkowo
80M18	Odpowietrzania kabiny toalety dodatkowo
80M19	Odpowietrzania zbiornika na fekalia toalety dodatkowo
80M20	Pompa wodna dodatkowego zbiornika
80M21	pompa nagrzewnicy w tolaecie dostosowanej do eksploatacji zimowej
80M22	silnik dmuchawy odpowietrzania pieca na gorące powietrze
80M23	Silnik dmuchawy wentylacji toalety
80M24	silnik rozdrabniacza odpadków w toalecie
80M25	silnik rozdrabniacza odpadków w toalecie, dodatkowo
80R01	Rezystor Zabezpieczenie przed mrozem WC
80R02	Element grzejny oporowy bojlerów przy typie kuchni TM wewnętrzny
80R03	rezystor grzewczy podgrzewacza kiełbasek w typie TM, kuchnia wewnętrzna
80R04	Układ ogrzewania kuchni przy typie kuchni TM wewnętrzny
80R05	Układ ogrzewania kuchni przy typie kuchni TM wewnętrzny
80R06	Układ ogrzewania kuchni przy typie kuchni TM wewnętrzny
80R07	Element grzejny oporowy kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R08	Ekspres do kawy 2 LEW. przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R09	Ekspres do kawy 1 LEW. przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R10	Ekspres do kawy 2 PRAW. przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R11	Ekspres do kawy 1 PRAW. przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R12	Element grzejny oporowy bojlerów 1 przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R13	Element grzejny oporowy bojlerów 2 przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80R14	maszynka do kawy w przypadku typu kuchni Frenzel wewnętrzna
80R15	rezystor toaleta
80R16	rezystor czujnika temperatury ogrzewania toalety
80R17	rezystor pulldown przekaźnika ekspresu do kawy
80R18	rezystor pulldown oświetlenia w toalecie
80S01	Przełącznik udostępnienia Minikuchnia
80S02	Przełącznik toalety
80S03	Przełącznik płukania toalety
80S04	Przełącznik czyszczenie toalety
80S05	Przełącznik styk uruchamiany drzwiami toalety
80S06	Przełącznik spłuczka toalety przełączalna
80S07	Przełącznik oświetlenia kuchni
80S08	Przełącznik pompa wodna
80S09	przełącznik wezwania alarmowego w toalecie
80S10	Przełącznik braku wody bojlerów przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S11	Przełącznik braku wody kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S12	Przełącznik światło przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S13	Przełącznik Wytwarzanie ciśnienia pompa wodna przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S14	Przełącznik typ CP40 WŁ przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S15	Przełącznik kontroli temperatury przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S16	Przełącznik zabezpieczenie przeciążeniowe przy typie kuchni TM wewnętrzny
80S17	Przełącznik temperatury kocher do gotowania kiełbas przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80S18	Przełącznik zabezpieczenie przed przegrzaniem ekspresu do kawy LEW. przy typie Frenzel
80S19	Przełącznik zabezpieczenie przed przegrzaniem ekspresu do kawy PRAW. przy typie Frenzel
80S20	Przełącznik zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlerów przy typie kuchni Frenzel
80S21	Przełącznik temperatury bojlerów przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80S22	Przełącznik awaryjny toalety
80S23	wewnętrzny przełącznik rozpoznawania filtra w kuchni typu Frenzel
80S24	wewnętrzny przełącznik rozpoznawania przegrzania bojlera w kuchni typu Frenzel
80S25	wewnętrzny przełącznik bojlera w kuchni typu Frenzel
80S26	wewnętrzny termostat bojlera w kuchni typu Frenzel
80S27	wewnętrzny przełącznik wydawania wody w kuchni typu Frenzel
80S28	przełącznik dodatkowego oświetlenia kuchni
80S29	przełącznik gniazdka odkurzacza
80S30	przełącznik opróżniania zbiornika fekaliów w toalecie
80S31	pompa wodna zbiornika fekaliów w toalecie
80S32	przełącznik ekspresu do kawy
80S33	przełącznik ekspresu do kawy
80S34	przełącznik pompy wodnej zmywarki
80S35	przełącznik dmuchawy wyciągu wentylacyjnego
80S36	przełącznik oświetlenia toalety
80S37	przełącznik lodówki
80S38	przełącznik płukania zbiornika głównego
80S39	przełącznik regulacji temperatury bojlera
80S40	przełącznik ograniczania temperatury
80S41	przełącznik wietrzenia toalety
80S42	przełącznik pompy wodnej napełniania zbiornika wody
80S43	przełącznik zaworu odcinania zmywarki
80S44	przełącznik udostępniania sprężonego powietrza w toalecie
80S45	przełącznik udostępniania systemu odkurzacza
80S46	przełącznik ekspresu do kawy w szafce pilota wycieczki
80S47	przełącznik spłuczki WC
80S48	Przełącznik styku drzwiowego toalety dodatkowo
80S49	Przełącznik spłukiwania toalety dodatkowo
80S50	Przełącznik mycia toalety dodatkowo
80S51	Przełącznik awaryjny toalety dodatkowo
80S52	Przełącznik dodatkowych lodówek
80S53	przełącznik udostępniania bojlera
80S54	przełącznik automatu z gorącymi napojami
80S55	Przełącznik opiekacza
80S56	Dodatkowy włącznik kuchenki
80S57	przełącznik kluczykowy toalety przystosowanej do warunków zimowych
80S58	przełącznik kuchenki mikrofalowej
80S59	przełącznik oświetlenia blatu kuchni pokładowej z przodu
80S60	przełącznik oświetlenia blatu kuchni pokładowej z tyłu
80S61	przełącznik podświetlenia tła kuchni pokładowej z przodu
80S62	przełącznik podświetlenia tła kuchni pokładowej z tyłu
80S63	przełącznik dodatkowej pompy wodnej
80S64	przełącznik zatwierdzania zasilania ekspresu do kawy 230V
80S65	przełącznik dodatkowego ekspresu do kawy
80S66	przełącznik dodatkowego ekspresu do kawy
80U01	falownik 24 V/230 V elektrycznej golarki
80U02	falownik 24 V/230 V
80U03	falownik 24 V/230 V, montaż pofabryczny
80V01	Dioda kuchni
80V02	Dioda kuchni
80V03	Dioda wolne koło przy typie kuchnia Frenzel wewnętrzny
80V04	wewnętrzna dioda zwalniająca w kuchni typu Frenzel
80V05	dioda kuchni
80V06	dioda toalety
80V07	dioda toalety
80V08	dioda gniazda elektrycznego 230 V w toalecie
80V09	dioda udostępniania sprężonego powietrza w toalecie
80X01	Gniazdko wtyczkowe dla elektrycznych aparatów do golenia
80X02	gniazdo 230 V
80X03	Łącznik przewodów przy zdejmowalnym WC
80X04	gniazdo elektryczne przy szafce pilota wycieczki
80X05	gniazdo diagnostyczne ogrzewania toalety
80X06	łącznik suszarki do rąk
80X07	łącznik kuchni z tyłu
80X08	łącznik kuchni z tyłu
80X09	Skrzynka zacisków w kuchni w tylnej części pojazdu
80X10	Zacisk podgrzewacza do kiełbasek w tylnej części pojazdu
80X11	Zacisk bojlera gorącej wody w tylnej części pojazdu
80X12	Zacisk ekspresu do kawy w tylnej części pojazdu
80X13	Zacisk masy bojlera z gorącą wodą
80X14	el. złącze toalety, dodatkowe
80X15	elektr. złącze wskaźnika zajętej toalety
80X16	el. złącze oświetlenia kuchni, kanał nawiewu powietrza
80X17	el. złącze toalety
80X18	el. złącze sygnalizatora dymu w toalecie
80X19	Złącze wtykowe przełącznika WC/CC
80X20	Złącze wtykowe zasilania rozdrabniania odpadów w toalecie
80X21	Złącze wtykowe, kuchnia HE- tył
80X22	Złącze wtykowe pompy wodnej, kuchnia
80X23	el. złącze wtykowe kuchni V-przód
80X24	el. złącze wtykowe urządzenia do gotowania kiełbasy
80Y01	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie drzwi toalety
80Y02	Zawór elektromagnetyczny suwak toalety
80Y03	Zawór wodny ogrzewanie toalety
80Y04	Zawór woda CIEPŁA przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80Y05	Zawór woda ZIMNA przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80Y06	Zawór ekspresu do kawy przy typie kuchni Frenzel wewnętrzny
80Y07	zawór elektromagnetyczny zbiornika fekaliów
80Y08	zawór napełniania ekspresu do kawy
80Y09	zawór odcinający zmywarkę
80Y10	zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza w toalecie
80Y11	Cewka elektromagnetyczna blokady drzwi toalety
80Z01	łącznik zgrzewany 1 toalety
80Z02	łącznik zgrzewany 1 gniazda elektrycznego przy szafce pilota wycieczki
80Z03	łącznik zgrzewany 2 toalety
80Z04	łącznik zgrzewany 3 toalety
80Z05	łącznik zgrzewany 1 kuchni
80Z06	łącznik zgrzewany 2 kuchni
80Z07	łącznik zgrzewany 3 kuchni
80Z08	łącznik zgrzewany 4 kuchni
80Z09	łącznik zgrzewany 1 lodówek
80Z10	łącznik zgrzewany 2 lodówek
80Z11	Kablowy łącznik zgrzewany 3 lodówka
80Z12	łącznik zgrzewany 4 toalety
81A01	Wzmacniacz domofonu
81A02	mikrofon na stanowisku kierowcy FAP
81A03	mikrofon na stanowisku kierowcy FAP
81A04	regulacja/ ogrzewanie fotela kierowcy
81A05	fotel pasażera
81A06	dodatkowy fotel pasażera
81A07	stolik klubowy elektrycznie regulowany
81A08	konwerter interfejsu układu rozpoznawania zajętych miejsc
81A09	skrzynka klimatyzacji przy łóżku kierowcy
81A10	fotel kierowcy
81A11	podpora nóg L-lewa strona
81A12	podpora nóg R-prawa strona
81A13	podpora nóg UD-dolny pokład L-lewa strona
81A14	podpora nóg UD-dolny pokład R-prawa strona
81A15	fotel kierowcy regulacja/ogrzewanie dodatkowo
81B01	Głośnik leżanka kierowcy
81B02	przełącznik termostatyczny regulacja niskiej temperatury leżanka kierowcy
81B03	czujnik układu rozpoznawania zajętych miejsc
81E01	lampka alarmowa leżanka kierowcy
81E02	lampka leżanka kierowcy
81E03	Jednostka grzewcza leżanki kierowcy
81E04	lampa przy leżance kierowcy, dodatkowa
81F01	bezpiecznik fotela kierowcy, zacisk 15
81F02	bezpiecznik fotela kierowcy, zacisk 30
81F03	Bezpiecznik domofonu
81F04	Bezpiecznik pomieszczenie wypoczynkowe kierowcy
81F05	Bezpieczniki leżanki kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81F06	bezpiecznik zasilania silników wibracyjnych
81F07	bezpiecznik układu rozpoznawania zajętych miejsc
81F08	bezpiecznik nakładki pod nogi w 1. rzędzie z lewej strony
81F09	bezpiecznik nakładki pod nogi w 2. rzędzie z lewej strony
81F10	bezpiecznik nakładki pod nogi w 3. rzędzie z lewej strony
81F11	bezpiecznik nakładki pod nogi w 4. rzędzie z lewej strony
81F12	bezpiecznik nakładki pod nogi w 6. rzędzie z lewej strony
81F13	bezpiecznik nakładki pod nogi w 8. rzędzie z lewej strony
81F14	bezpiecznik nakładki pod nogi w 1. rzędzie z prawej strony
81F15	bezpiecznik nakładki pod nogi w 2. rzędzie z prawej strony
81F16	bezpiecznik nakładki pod nogi w 3. rzędzie z prawej strony
81F17	bezpiecznik nakładki pod nogi w 4. rzędzie z prawej strony
81F18	bezpiecznik nakładki pod nogi w 6. rzędzie z prawej strony
81F19	główny bezpiecznik nakładek pod nogi
81F20	bezpiecznik ogrzewania fotela kierowcy
81F21	bezpiecznik podparcia podudzi, rząd 5 z lewej strony
81F22	bezpiecznik udostępniania podparcia podudzi
81F23	Bezpiecznik podparcia podudzi, rząd 5 z prawej strony
81F24	bezpiecznik udostępniania przestawiania stolika
81F25	bezpiecznik przestawiania stolika
81F26	wkładka bezpiecznika podparcia podudzi, rząd foteli 7 z lewej strony
81F27	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 1 L-lewa strona UD-dolny pokład
81F28	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 2 L-lewa strona UD0-dolny pokład
81F29	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 3 R-prawa strona UD-dolny pokład
81F30	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 2 R-prawa strona UD-dolny pokład
81F31	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 9 L-lewa strona
81F32	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 7 R-prawa strona
81F33	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 8 R-prawa strona
81F34	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 3 L-lewa strona UD-dolny pokład
81F35	el. bezpiecznik podpora nóg rzędu foteli 1 R-prawa strona UD-dolny pokład
81H01	Lampka kontrolna leżanka kierowcy Regulacja niskiej temperatury
81H02	lampka sygnalizacyjna fotela pasażerskiego
81K01	Przekaźnik silnik napędowy Fotel pasażera z przodu
81K02	Przekaźnik silnik napędowy Fotel pasażera z przodu
81K03	Przekaźnik odpowietrzania leżanka kierowcy
81K04	Przekaźnik silnik napędowy Fotel pasażera dodatkowy
81K05	Przekaźnik silnik napędowy Fotel pasażera dodatkowy
81K06	Przekaźnik leżanki kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81K07	Przekaźnik leżanki kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81K08	Przekaźnik zaopatrzenia siedzenia wibracyjnego
81K09	przekaźnik ogrzewania fotela
81K10	przekaźnik przestawiania stolika klubowego
81K11	przekaźnik układu rozpoznawania zajętych miejsc
81K12	przekaźnik udostępniania przestawiania stolika
81K13	przekaźnik zasilania napięciem ogrzewania fotela kierowcy
81M01	dmuchawa przy leżance na stanowisku kierowcy FAP
81M02	Dmuchawa 1 pomieszczenie wypoczynkowe kierowcy
81M03	Dmuchawa 2 pomieszczenie wypoczynkowe kierowcy
81M04	Dmuchawa 3 pomieszczenie wypoczynkowe kierowcy
81M05	napęd silnika Fotel pasażera z przodu
81M06	Silnik napędowy Fotel pasażera dodatkowy
81M07	Silnik siedzenia wibracyjnego LI
81M08	Silnik siedzenia wibracyjnego RE
81M09	dodatkowy wentylator w kabinie wypoczynkowej kierowcy
81M10	dmuchawa odsysająca powietrze
81M11	dmuchawa 4 w kabinie sypialnej
81M12	dmuchawa 5 w kabinie sypialnej
81M13	dmuchawa 6 w kabinie sypialnej
81M14	Silnik, fotel z wibracją instruktora jazdy
81N01	regulator głośnika przy leżance na stanowisku kierowcy FAP
81N02	przetwornik napięcia układu rozpoznawania zajętych miejsc
81R01	opornik Ogrzewanie fotela
81R02	opornik Ogrzewanie fotela
81R03	Ogrzewanie fotela opornik (Termo)
81R04	Opornik leżanki kierowcy
81S01	Przełącznik leżanka kierowcy udostępnienie
81S02	Przełącznik oświetlenia leżanka kierowcy
81S03	Przełącznik dmuchawy leżanka kierowcy
81S04	Przełącznik głośników leżanka kierowcy
81S05	Przełącznik Odblokowanie drzwi kabiny kierowcy
81S06	Przełącznik fotel kierowcy
81S07	Przełącznik Fotel pasażera z przodu
81S08	Fotel pasażera z przodu regulacja
81S09	Fotel pasażera z przodu regulacja
81S10	Przełącznik przestawienie Fotel pasażera dodatkowy
81S11	Przełącznik przestawienie Fotel pasażera dodatkowy
81S12	Przełącznik Fotel pasażera dodatkowy
81S13	Przełącznik układ ogrzewania Leżanka kierowcy
81S14	Przełącznik fotela pasażera
81S15	Przełącznik fotela pasażera
81S16	Przełącznik układu klimatyzacji leżanki kierowcy
81S17	Przełącznik zaczepu pasa bezpieczeństwa
81S18	Przełącznik siedzenia ZŁOŻONE
81S19	przełącznik dodatkowego wentylatora w kabinie wypoczynkowej kierowcy
81S20	przełącznik maty czujnikowej rozpoznawania zajętego fotela
81S21	przełącznik dodatkowej dmuchawy przy leżance kierowcy
81S22	przełącznik dodatkowego ogrzewania przy leżance kierowcy
81S23	przełącznik podnóżka
81S24	przełącznik ogrzewania fotela kierowcy
81S25	przełącznik udostępniania przestawiania stolika
81S26	przełącznik w zaczepie pasa bezpieczeństwa fotela pasażera 2
81S27	przełącznik składania fotela pasażera 2
81S28	przełącznik ostrzegania o pasie bezpieczeństwa kierowcy
81S29	przełącznik regulacji nachylenia stolika składanego w oparciu fotela od strony okna z lewej strony
81S30	przełącznik regulacji nachylenia stolika składanego w oparciu fotela od strony okna z prawej strony
81S31	przełącznik regulacji nachylenia stolika składanego w oparciu fotela od strony przejścia z lewej strony
81S32	przełącznik regulacji nachylenia stolika składanego w oparciu fotela od strony przejścia z prawej strony
81S33	przełącznik zaczepu pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
81V01	Dioda przełącznika dmuchawy leżanki kierowcy
81V02	Dioda przełącznika układu klimatyzacji leżanki kierowcy
81V03	dioda silnik wibracyjny LEWA
81V04	dioda silnik wibracyjny PRAWA
81V05	zespół diod silniki wibracyjne 3 diody
81V06	dioda fotela pasażera
81V07	dioda dodatkowego fotela pasażera
81V08	dioda przełącznika dodatkowej dmuchawy przy leżance kierowcy
81X01	Gniazdko wtyczkowe ogrzewany materac
81X02	Gniazdko wtyczkowe telefon pokładowy
81X03	łącznik przewodów Fotel pasażera z przodu
81X04	Łącznik przewodów Fotel pasażera dodatkowy
81X05	Łącznik przewodów fotel pasażera
81X06	łącznik przekazywania sygnału układu rozpoznawania zajętych miejsc
81X07	łącznik w kabinie sypialnej, dodatkowy
81X08	rozdzielacz prądu podnóżka
81X09	łącznik fotela kierowcy, dodatkowy
81X10	el. złącze regulacji nachylenia stolików składanych w oparciach foteli z lewej strony
81X11	el. złącze regulacji nachylenia stolików składanych w oparciach foteli z prawej strony
81Y01	Zawór odcinający czynnik chłodzący leżanka kierowcy
81Y02	zawór wodny ogrzewania leżanki kierowcy, dodatkowy
81Y03	Zawór wodny układu ogrzewania leżanki kierowcy
81Z01	Łącznik spawany 1 leżanka kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81Z02	Łącznik spawany 2 leżanka kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81Z03	Łącznik spawany 3 leżanka kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81Z04	Łącznik spawany 4 leżanka kierowcy, pomieszczenie wielofunkcyjne
81Z05	łącznik zgrzewany 1 fotela pasażera
81Z06	łącznik zgrzewany 2 fotela pasażera
81Z07	łącznik zgrzewany 1 fotela kierowcy
81Z08	łącznik zgrzewany 2 fotela kierowcy
81Z09	łącznik zgrzewany przestawiania stolika
81Z10	łącznik spawany przewodu 1 przełącznik podpory pod nogi zasilanie napięciem 24 V
81Z11	łącznik zgrzewany przewodów 1 przełącznik podpora pod nogi GND_masa
82A01	Moduł sterujący Zamek centralny
82A02	Moduł sterujący układ przeciw kradzieżowy
82A03	Moduł sterujący Instalacja przeciwpożarowa
82A04	moduł sterujący systemu przeciwkradzieżowego ATA
82B01	Przełącznik ciśnieniowy pokrywy bagażnika PRAWY
82B02	Przełącznik ciśnieniowy pokrywy bagażnika LEWY
82B03	Trąbka sygnałowa układ przeciw kradzieżowy
82B04	Czujnik układ przeciw kradzieżowy
82B05	Filtr przeciwzakłóceniowy syrena układ przeciw kradzieżowa
82B06	Przełącznik ciśnieniowy instalacja gaśniczej, ciśnieniowa butla gazowa
82B07	Przełącznik ciśnieniowy instalacji gaśniczej, butla z wodą
82B08	przełącznik ciśnieniowy układu sygnalizacji pożaru, zbiornik ciśnieniowy gazu
82B09	przełącznik ciśnieniowy instalacji gaśniczej, butla z wodą 2
82B10	przełącznik ciśnieniowy 2 butli detekcyjnej sygnalizatora pożaru
82B11	przełącznik ciśnieniowy 2 instalacji gaśniczej, butla ze sprężonym gazem
82B12	czujnik systemu przeciwkradzieżowego (slave)
82F01	Bezpiecznik zamek centralny
82F02	Bezpiecznik zamek centralny
82F03	Bezpiecznik układ przeciw kradzieżowy
82F04	Bezpiecznik układ przeciw kradzieżowy
82F05	Bezpiecznik Instalacja przeciwpożarowa
82F06	bezpiecznik przekaźnika zamka centralnego
82F07	bezpiecznik statusu pokrywy tylnej
82F08	bezpiecznik obwodu wyłączania autoalarmu
82F09	wkładka bezpiecznika obwodu ostrzegawczego pokryw wlewu paliwa
82H01	Wskaźnik kontrolny układ przeciw kradzieżowy
82H02	Brzęczyk Zamek centralny informacja o błędzie
82H03	Wskaźnik kontrolny instalacji przeciwpożarowej
82H04	Brzęczyk instalacji przeciwpożarowej
82H05	brzęczyk ostrzegawczy, pokrywy zewnętrzne otwarte
82K01	Przekaźnik zablokowanie Pokrywa komory silnika
82K02	Przekaźnik ZV/EDW BEZPIECZNIE ZABLOKOWANY
82K03	Przekaźnik ZABLOKOWAĆ przy pracującym silniku
82K04	Przekaźnik instalacji przeciwpożarowej
82K05	przekaźnik zamka centralnego, wymuszone blokowanie klap bocznych
82K06	przekaźnik obwodu wyłączania autoalarmu
82K07	przekaźnik wskaźnika ostrzegawczego pokryw wlewu paliwa
82K08	przekaźnik pracy wybiegowej centralnego zamka
82M01	siłownik blokady drzwi po stronie kierowcy
82M02	silnik zamka pokrywy wlewu paliwa z lewej strony
82M03	silnik zamka pokrywy wlewu paliwa z prawej strony
82M04	siłownik blokady drzwi 1
82M05	siłownik blokady drzwi 2
82M06	Silnik zablokowanie drzwi 2 dwuskrzydłowe
82M07	Silnik zablokowanie drzwi bagażnika
82M08	Silnik zablokowanie Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
82M09	Zablokowanie silnika pokrywy dodatkowego zbiornika
82M10	silnik blokady pokrywy wlewu oleju opałowego
82M11	silnik zamka pokrywy wlewu paliwa 2 z lewej strony
82M12	silnik blokady pokrywy wlewu AdBlue
82M13	silnik blokady drzwi awaryjnych od wewnątrz
82M14	silnik blokowania pokrywy komory silnika
82M15	Silnik blokady klapy akumulatora
82R01	rezystor pulldown wskaźnika kontrolnego
82S01	Przełącznik pokrywy bagażnika otwarta / zamknięta PRAWY
82S02	Przełącznik pokrywy bagażnika otwarta / zamknięta LEWY
82S03	Przełącznik pokrywa serwisowa otwarta / zamknięta
82S04	Przełącznik pokrywy bagażnika LEWY
82S05	Przełącznik pokrywy bagażnika PRAWY
82S06	przełącznik zamka centralnego OTW/ ZAMYK drzwi kierowcy
82S07	przełącznik zamka centralnego OTW/ ZAMYK drzwi 1
82S08	przełącznik zamka centralnego OTW/ ZAMYK drzwi 2
82S09	za-/odblokowanie drzwi 1
82S0A	przełącznik za/odblokowania drzwi 1, dwuskskrzydłowych
82S10	za-/odblokowanie drzwi 2
82S11	za-/odblokowanie drzwi po stronie kierowcy
82S12	przełącznik otwierania/ zamykania szyby bocznej
82S13	przełącznik blokowania drzwi 1
82S14	przełącznik blokowania drzwi 2
82S15	przełącznik za-/ odblokowania drzwi 2 dwuskrzydłowych
82S16	przełącznik blokowania drzwi 2 dwuskrzydłowych
82S17	Przełącznik system zamka centralnego ZVA
82S18	Przełącznik Drzwi bagażnika OTW./ZAMK.
82S19	Przełącznik Instalacja przeciwpożarowa
82S20	Przełącznik zablokowanie Pokrywa komory silnika
82S21	przełącznik pokryw serwisowych przed osią przednią z prawej strony
82S22	przełącznik pokryw serwisowych przed osią przednią z lewej strony
82S23	przełącznik pokryw serwisowych nad osią przednią z prawej strony
82S24	przełącznik pokryw serwisowych nad osią przednią z lewej strony
82S25	przełącznik pokryw serwisowych nad osią tylną z prawej strony
82S26	przełącznik pokryw serwisowych nad osią tylną z lewej strony
82S27	przełącznik pokryw serwisowych nad osią tylną z prawej strony
82S28	przełącznik pokryw serwisowych nad osią tylną z lewej strony
82S29	przełącznik pokryw serwisowych za osią tylną z prawej strony
82S30	przełącznik pokryw serwisowych za osią tylną z lewej strony
82S31	przełącznik pokryw serwisowych za osią tylną z prawej strony
82S32	przełącznik pokryw serwisowych za osią tylną z lewej strony
82S33	przełącznik pokrywy schowka przed osią przednią z prawej strony
82S34	przełącznik pokrywy schowka nad osią przednią z prawej strony
82S35	przełącznik pokrywy bagażnika 1 z prawej strony
82S36	przełącznik pokrywy bagażnika 2 z prawej strony
82S37	przełącznik pokrywy bagażnika 3 z prawej strony
82S38	przełącznik pokrywy schowka przed osią tylną z prawej strony
82S39	przełącznik pokrywy schowka nad osią tylną 1 z prawej strony
82S40	przełącznik pokrywy schowka przed osią przednią z lewej strony
82S41	przełącznik pokrywy schowka nad osią przednią z lewej strony
82S42	przełącznik pokrywy bagażnika 1 z lewej strony
82S43	przełącznik pokrywy bagażnika 2 z lewej strony
82S44	przełącznik pokrywy bagażnika 3 z lewej strony
82S45	przełącznik pokrywy schowka 1 za osią tylną z prawej strony
82S46	przełącznik pokrywy schowka 1 za osią tylną z lewej strony
82S47	przełącznik pokrywy bagażnika nad osią tylną 2 z prawej strony
82S48	przełącznik pokrywy schowka nad osią tylną 1 z lewej strony
82S49	przełącznik pokrywy schowka nad osią tylną 2 z lewej strony
82S50	przełącznik pokrywy serwisowej 1 za osią tylną z prawej strony
82S51	przełącznik pokrywy serwisowej za osią przednią z lewej strony
82S52	przełącznik pokrywy serwisowej za osią przednią z prawej strony
82S53	przełącznik pokryw bagażnika z lewej/ prawej strony
82S54	przełącznik pokrywy bagażnika 4 z lewej strony
82S55	2 przełącznik pokrywy serwisowej 2 za osią przednią z lewej strony
82S56	przełącznik pokrywy serwisowej 1 nad osią tylną z prawej strony
82S57	przełącznik pokrywy serwisowej nad osią tylną 2 z lewej strony
82S58	przełącznik pokrywy serwisowej nad osią tylną 2 z prawej strony
82S59	przełącznik pokrywy serwisowej przed osią tylną z lewej strony
82S60	przełącznik pokrywy serwisowej 2 za osią tylną z prawej strony
82S61	przełącznik pokrywy przed osią przednią z lewej strony
82S62	przełącznik pokrywy przed osią przednią z prawej strony
82S63	przełącznik pokrywy nad osią przednią z lewej strony
82S64	przełącznik pokrywy nad osią przednią z prawej strony
82S65	przełącznik pokrywy 1 za osią przednią z lewej strony
82S66	przełącznik pokrywy 1 za osią przednią z prawej strony
82S67	przełącznik pokrywy 2 za osią przednią z lewej strony
82S68	przełącznik pokrywy 2 za osią przednią z prawej strony
82S69	przełącznik pokrywy 3 za osią przednią z lewej strony
82S70	przełącznik pokrywy 3 za osią przednią z prawej strony
82S71	przełącznik pokrywy przed osią tylną z lewej strony
82S72	przełącznik pokrywy przed osią tylną z prawej strony
82S73	przełącznik pokrywy nad osią tylną z lewej strony
82S74	przełącznik pokrywy nad osią tylną z prawej strony
82S75	przełącznik pokrywy nad osią wleczoną z lewej strony
82S76	przełącznik pokrywy nad osią wleczoną z prawej strony
82S77	przełącznik pokrywy nad ostatnią osią z lewej strony
82S78	przełącznik pokrywy nad ostatnią osią z prawej strony
82S79	przełącznik zablokowania/ odblokowania klapy bagażnika
82S80	przełącznik zablokowania klapy bagażnika
82S81	przełącznik śruby zabezpieczającej zbiornik środka gaśniczego
82S82	przełącznik odblokowania drzwi 1
82S83	przełącznik śruby zabezpieczającej zbiornik środka gaśniczego 2
82S84	przełącznik odblokowania drzwi 2
82S85	przełącznik wyłączania funkcji blokowania klapy bagażnika
82S86	przełącznik odblokowania drzwi 2 dwuskrzydłowych
82S87	przełącznik sygnalizacji statusu pokrywy komory silnika
82S88	przełącznik klapy podnośnika
82S89	przełącznik układu przeciwkradzieżowego
82S90	przełącznik pokrywy komory silnika wewnątrz u góry
82S91	przełącznik pokrywy wlewu paliwa z lewej strony
82S92	przełącznik pokrywy wlewu paliwa z prawej strony
82S93	przełącznik pokrywy komory silnika wewnątrz u dołu
82S94	przełączniki OTWIERANIA/ ZAMYKANIA 2 skrzydła drzwi 2
82S95	Przełącznik blokowania drzwi 3
82S96	przełącznik pokrywy 1b za osią przednią z prawej strony
82S97	przełącznik obwodu wyłączania autoalarmu
82S98	przełącznik pneumatycznie uruchamianych drzwi bagażnika OTW/ZAMKN
82S99	przełącznik pokrywy wlewu dodatkowego zbiornika paliwa
82V01	Dioda układ przeciw kradzieżowy
82V02	Dioda układu przeciwkradzieżowego, sensybilizacja luku dachowego
82V03	dioda zamek centralny
82V04	dioda pokryw serwisowych
82V05	grupa diod sygnalizacji położenia klap
82V06	dioda zamka centralnego, wymuszone blokowanie klap bocznych
82V07	dioda centralnego zamka klapy bagażnika R-prawa strona
82V11	dioda zamka centralnego, szyba kierowcy u góry
82V12	dioda systemu przeciwkradzieżowego, szyba kierowcy u góry
82W01	wzmacniacz anteny zdalnej obsługi radiowej
82W02	antena komunikacji bliskiego zasięgu NFC przy drzwiach dla pasażerów 1
82X01	Łącznik przewodów centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Y01	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie pokrywy bagażnika LEWY
82Y02	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie pokrywy bagażnika PRAWY
82Y03	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie drzwi 1
82Y04	Zawór elektromagnetyczny odblokowanie drzwi 1
82Y05	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie drzwi 2
82Y06	Zawór elektromagnetyczny odblokowanie drzwi 2
82Y07	Zawór elektromagnetyczny pokrywy bagażnika zablokować
82Y08	Zawór elektromagnetyczny zamek centralny komora silnika
82Y09	Zawór elektromagnetyczny zablokowanie Pokrywa komory silnika
82Y10	zawór elektromagnetyczny wyłączania funkcji blokowania klapy bagażnika
82Y11	blok zaworów blokowania pokryw bagażnika
82Z01	Łącznik spawany 1 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z02	Łącznik spawany 2 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z03	Łącznik spawany 3 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z04	Łącznik spawany 4 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z05	Łącznik spawany 5 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z06	Łącznik spawany 6 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z07	Łącznik spawany 7 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z08	Łącznik spawany 8 centralnej blokady/urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą i włamaniem
82Z09	łącznik zgrzewany 1 blokady pokrywy wlewu paliwa
82Z10	łącznik zgrzewany 2 blokady pokrywy wlewu paliwa
82Z11	łącznik zgrzewany 3 blokady pokrywy wlewu paliwa
82Z12	łącznik zgrzewany 4 blokady pokrywy wlewu paliwa
82Z13	łącznik zgrzewany 9 zamka centralnego/ układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu
82Z14	łącznik zgrzewany 10 zamka centralnego/ układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu
82Z15	łącznik zgrzewany 11 zamka centralnego/ układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu
82Z16	łącznik zgrzewany 12 zamka centralnego/ układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu
82Z17	łącznik zgrzewany 13 zamka centralnego/ układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu
82Z18	łącznik zgrzewany 1 pokryw serwisowych
82Z19	łącznik zgrzewany 1 pokryw bagażników
82Z20	łącznik zgrzewany 2 pokryw bagażników
82Z21	łącznik zgrzewany 3 pokryw bagażników
82Z22	łącznik zgrzewany 1 czujników klap, ogólnie
82Z23	łącznik zgrzewany 2 czujników klap, ogólnie
82Z24	łącznik zgrzewany 3 czujników klap, ogólnie
82Z25	łącznik zgrzewany 4 pokryw bagażników
82Z26	łącznik zgrzewany 2 pokryw serwisowych
82Z27	łącznik zgrzewany 3 pokryw serwisowych
82Z28	łącznik zgrzewany 14 zamka centralnego/ systemu przeciwkradzieżowego
83F01	Bezpiecznik wezwanie hostessy
83F02	bezpiecznik obwodu wzywania hostessy
83F03	wkład bezpiecznika systemu telefonu alarmowego
83H01	lampka sygnalizacyjna zawołanie hostessy
83H02	brzęczyk wzywania hostessy
83H03	lampka kontrolna systemu telefonu alarmowego
83K01	przekaźnik obwodu wzywania hostessy
83K02	Przekaźnik przywoływania hostessy
83R01	Rezystor pulldown lampki wzywania hostessy
83S01	Przełącznik wezwanie hostessy LEWY
83S02	Przełącznik wezwanie hostessy PRAWY
83S03	Przełącznik udostępnienie układ wzywania hostessy
83S04	Przełącznik wezwanie hostessy
83S05	Przełącznik wezwanie hostessy UD LEWY
83S06	Przełącznik wezwanie hostessy UD PRAWY
83S07	przełącznik zerowania sygnału alarmowego
83X01	elektr. złącze lampki sygnalizacyjnej wzywania hostessy
83X02	el. złącze przycisku sygnalizacji alarmowej na lewej poręczy
83X03	el. złącze przycisku sygnalizacji alarmowej na prawej poręczy za drzwiami 1
83X04	el. złącze przycisku sygnalizacji alarmowej na prawej poręczy za drzwiami 2
83Z01	łącznik zgrzewany 1 układu wzywania hostessy
83Z02	łącznik zgrzewany przewodów 1 systemu telefonu alarmowego
83Z03	łącznik zgrzewany przewodów 2 systemu telefonu alarmowego
83Z04	łącznik zgrzewany przewodów 3 systemu telefonu alarmowego
83Z05	łącznik zgrzewany przewodów 4 systemu telefonu alarmowego
83Z06	łącznik zgrzewany przewodów 5 systemu telefonu alarmowego
84A01	Urządzenie obsługowe Zestaw serwisowy LEWY
84A02	urządzenie obsługowe zestaw serwisowy PRAWY
84A03	panel obsługi Service-Set, dolny pokład z lewej strony
84A04	Urządzenie obsługowe zestaw serwisowy PRAWY UD
84A05	panel obsługi z tyłu z lewej strony
84A06	panel obsługi przed drzwiami 2
84A07	panel obsługi z lewej strony przed przegrodą
84A08	panel obsługi za drzwiami 2
84A09	panel obsługi z lewej strony za przegrodą
84A10	panel obsługi z tyłu z prawej strony
84A11	panel obsługi przed drzwiami z podnośnikiem
84A12	panel obsługi nad drzwiami z podnośnikiem
84A13	panel obsługi za drzwiami z podnośnikiem
84A14	 panel obsługi Service-Set w kąciku klubowym z lewej strony
84A15	 panel obsługi Service-Set w kąciku klubowym z prawej strony
85A01	Moduł sterujący asystentem zbieżności kół
85A02	moduł sterujący asystenta pasa ruchu LDW
85A03	moduł sterujący asystenta wspomagania koncentracji
85H01	brzęczyk ostrzegawczy asystenta pasa ruchu z lewej strony
85H02	brzęczyk ostrzegawczy asystenta pasa ruchu z prawej strony
85S01	Przełącznik WŁ/WYŁ asystenta zbieżności kół
85S02	Przełącznik asystenta pasa ruchu LDW/ Active Brake Assist ABA
85S03	Przełącznik WŁ/WYŁ aktywnego asystenta prowadzenia na pasie ruchu
85S04	przełącznik asystenta pasa ruchu/menu systemów
85V01	Dioda ASAM silnika wibracyjnego fotela kierowcy L- z lewej strony
85V02	Dioda ASAM silnika wibracyjnego fotela kierowcy R - z prawej strony
85Z01	Podłączenie spawane przewodu 1 ASAM silnika wibracyjnego fotela kierowcy L- z lewej strony
85Z02	Podłączenie spawane przewodu 1 ASAM silnika wibracyjnego fotela kierowcy R - z prawej strony
86S01	przekaźnik pokrywy przegrody akumulatora
86S02	przełącznik pokrywy wlewu paliwa
86S03	przełącznik dodatkowej pokrywy nad ostatnią osią z lewej strony
86S04	przełącznik pokrywy przed osią tylną z lewej strony
86S05	przełącznik pokrywy przedniej
86S06	wyłącznik brzęczyka ostrzegawczego 'pokrywy zewnętrzne otwarte'
86S07	przełącznik drzwi bagażnika, zablokowany
87A01	master radaru bliskiego zasięgu SRR asystenta kąta martwego TWA po stronie pasażera
87A02	slave radaru bliskiego zasięgu SRR asystenta kąta martwego TWA po stronie pasażera
87A03	master radaru bliskiego zasięgu SRR asystenta kąta martwego TWA po stronie kierowcy
87A04	slave radaru bliskiego zasięgu SRR asystenta kąta martwego TWA po stronie kierowcy
87F01	Bezpiecznik TWA_asystenta kąta martwego SRR_radaru bliskiego zasięgu
87H01	lampka kontrolna asystenta kąta martwego TWA po stronie pasażera
87H02	lampka kontrolna asystenta kąta martwego TWA po stronie kierowcy
87X01	Złącze elektryczne TWA_asystenta kąta martwego SRR_radaru bliskiego zasięgu
87Z01	Łącznik zgrzewany 1 12-V zasilania asystenta kąta martwego TWA
87Z02	Łącznik zgrzewany 2 12-V zasilania asystenta kąta martwego TWA
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9.. Opcje specjalne klienta
90F01	bezpiecznik rezerwowy, tablica przełączników obok kierowcy
90F02	bezpiecznik rezerwowy, główna tablica przełączników
90F03	bezpiecznik rezerwowy, pomocnicza tablica przełączników NST
90F04	bezpiecznik rezerwowy, sufitowa tablica przełączników
90F05	bezpiecznik rezerwowy, sufitowa tablica przełączników na dolnym pokładzie
90F06	bezpiecznik rezerwowy, tablica przełączników IBIS
90F07	bezpiecznik rezerwowy, dodatkowa tablica przełączników 1
90F08	bezpiecznik rezerwowy, dodatkowa tablica przełączników 2
90F09	bezpiecznik rezerwowy, Power Distribution Board PDB
90H01	Zasterowanie KSW -lampka 1 Deska rozdzielcza
90H02	Zasterowanie KSW - lampka 2 Deska rozdzielcza
90H03	Zasterowanie KSW - lampka 3 Deska rozdzielcza
90H04	Zasterowanie KSW - lampka 4 Deska rozdzielcza
90H05	Zasterowanie KSW - lampka 5 Deska rozdzielcza
90H06	Zasterowanie KSW - lampka 6 Deska rozdzielcza
90K01	przekaźnik rezerwowy, tablica przełączników obok kierowcy
90K02	przekaźnik rezerwowy, główna tablica przełączników
90K03	przekaźnik rezerwowy, pomocnicza tablica przełączników NST
90K04	przekaźnik rezerwowy, sufitowa tablica przełączników
90K05	przekaźnik rezerwowy, sufitowa tablica przełączników na dolnym pokładzie
90K06	przekaźnik rezerwowy, tablica przełączników IBIS
90K07	przekaźnik rezerwowy, dodatkowa tablica przełączników 1
90K08	przekaźnik rezerwowy, dodatkowa tablica przełączników 2
90K09	przekaźnik rezerwowy, Power Distribution Board PDB
90S01	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 1
90S02	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 2
90S03	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 3
90S04	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 4
90S05	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 5
90S06	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 6
90S07	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 7
90S08	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 8
90S09	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 9
90S10	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 10
90S11	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 11
90S12	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 12
90S13	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 13
90S14	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 14
90S15	Przełącznik "życzenie specjalne klienta 15
90S16	przełącznik na stanowisku kierowcy FAP
90V01	dioda tablicy przełączników obok kierowcy
90V02	dioda głównej tablicy przełączników
90V03	dioda pomocniczej tablicy przełączników NST
90V04	dioda sufitowej tablicy przełączników
90V05	dioda sufitowej tablicy przełączników na dolnym pokładzie
90V06	dioda tablicy przełączników IBIS
90V07	dioda dodatkowej tablicy przełączników 1
90V08	dioda dodatkowej tablicy przełączników 2
90V09	dioda Power Distribution Board PDB
91X01	gniazdo 230-V w 1. rzędzie foteli z lewej strony
91X02	gniazdo 230-V w 1. rzędzie foteli z prawej strony
91X03	gniazdo 230-V w toalecie
91X04	gniazdo 230-V w bagażniku
91X05	gniazdo 230-V na kanale powietrza z lewej strony
91X06	gniazdo 230-V na kanale powietrza z prawej strony
91X07	el. złącze gniazda 230-V na kanale powietrza z lewej strony
91X08	el. złącze gniazda 230-V na kanale powietrza z prawej strony
91X09	gniazdo 230-V przed drzwiami z podnośnikiem
91X10	el. złącze gniazda 230-V przed drzwiami z podnośnikiem
91X11	el. złącze gniazda 230-V w toalecie
91X12	gniazdo 230 V w kąciku klubowym
91X13	el. złącze gniazda 1 230 V w kąciku klubowym
91X14	el. złącze gniazda 2 230 V w kąciku klubowym
91X15	gniazdo zasilania zewnętrznego lamp tylnych
91X16	gniazdo 230-V przy szafce
91X17	gniazdo 230 V przy schodkach 2
91X18	złącze USB w kokpicie
91X19	zapalniczka 12 V, zacisk 30, na konsoli po lewej stronie kierowcy
91X20	gniazdo 24 V kuchni pokładowej z tyłu
91X21	gniazdo 24 V przy szafie z tyłu
91X22	gniazdo 230-V lodówki
91X23	gniazdo 230-V ekspresu do kawy
91X24	gniazdo 230 V za kierowcą
91X25	el. złącze złącza USB 2x w ścianie bocznej z lewej strony
91X26	el. złącze złącza USB 2x w ścianie bocznej z prawej strony
91X27	el. złącze złącza USB 2x z tyłu
91X28	el. złącze złącza USB 2x na kanale powietrza z lewej strony
91X29	el. złącze złącza USB 2x na kanale powietrza z prawej strony
91X30	el. złącze złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z lewej strony
91X31	el. złącze złącza USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim z prawej strony
91X32	złącze USB 2x w ścianie bocznej
91X33	złącze USB 2x przy podwójnym fotelu pasażerskim
91X34	złącze USB 2x na kanale powietrza
91X35	złącze USB 2x z tyłu
91X36	złącze USB 2x w kokpicie
91X37	złącze USB 2x w słupku B
91X38	gniazdo 230 V w 1. rzędzie foteli z prawej strony za wejściem 2
91X39	elektr. złącze gniazda USB w ścianie bocznej
91X40	gniazdo 230 V w komorze wielofunkcyjnej
91X41	gniazdo 230 V na stanowisku pilota
91X42	gniazdo 230 V przed toaletą
91X43	gniazdo 230 V w schowku
91X44	Gniazdo 24-V nadkole z prawej strony
91X45	gniazdo 24 V pod IT_tablicą rozdzielczą zac. 30
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HT..
HT001	Przedstawienie obowiązuje przy pojazdach 15m
HT002	Seria z głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa
HT003	Seria przy podwoziu
HT004	Przedstawienie przy otwartych Drzwiach po stronie kierowcy
HT005	Do wyboru w przełączaniu Oszczędne -lub normalne
HT006	Przedstawienie przy zamknięta Pokrywa komory silnika
HT007	Prezentacja na przykładzie Cito
HT008	przewód zapasowy w zasięgu Skrzynka elektryki
HT009	główna tablica rozdzielcza
HT010	skrzynka przyrządowa
HT011	pomocnicza tablica przełączników NST
HT012	tablica rozdzielcza sufitowa
HT013	przewód zapasowy w obszarze półki półka techniczna
HT014	montaż akumulatora z przodu
HT015	Przy krótkim pojeździe
HT016	Zasilanie napięciem 12 V
HT017	Przy OM502/OM457 w połączeniu z układem klimatyzacji
HT018	Przy gniazdku wtyczkowym Skrzynka elektryki Z PRZODU
HT019	Przy gniazdku wtyczkowym Skrzynka elektryki Z TYŁU
HT020	w przypadku gniazda na stanowisku kierowcy FAP
HT021	Przy: gniazdko wtyczkowe 12-V- Deska rozdzielcza
HT022	Czujnik kontroli filtrów powietrza bez System serwisowy WS
HT023	Czujnik kontroli filtrów powietrza z System serwisowy WS
HT024	Przy skrzynia biegów bez czujnika położenia sprzęgła
HT025	Przy skrzynia biegów z czujnikiem położenia sprzęgła
HT026	Przy silnik OM457
HT027	Przy silnik OM502
HT028	Przy silnik OM457/OM502 od zmiana przewodów silnika
HT029	Przy pojeździe 3-osiowym
HT030	Przy typ pojazdu RH
HT031	błyskowa sygnalizacja ostrzegawcza autobus szkolny Niemcy
HT032	błyskowa sygnalizacja ostrzegawcza autobus szkolny eksport
HT033	Bez CAN-przyłączenia
HT034	Z CAN-przyłączeniem
HT035	Przy wyłożonych wyjście
HT036	nie dotyczy przy awaryjne wyłączanie
HT037	Przy awaryjne wyłączanie
HT038	Przy brzęczyk jazdy do tyłu
HT039	Kierować oś wleczona biernie
HT040	oś wleczona kierowana aktywnie rear axle steering RAS
HT041	Ogrzewanie filtr oleju opałowego
HT042	urządzenie ogrzewania dodatkowego oddzielone od komory silnika
HT043	komora silnika
HT044	bagażnik
HT045	nie dotyczy przy głośniku w toalecie
HT046	nie dotyczy przy 15 rzędach foteli
HT047	nie dotyczy przy 14 lub więcej rzędów foteli
HT048	nie dotyczy przy 13 lub więcej rzędów foteli
HT049	nie dotyczy przy 12 lub więcej rzędów foteli
HT050	nie dotyczy przy 11 lub więcej rzędów foteli
HT051	nie dot. wersji z głośnikami w kabinie wypoczynkowej kierowcy/ co najmniej 16 rzędów foteli
HT052	nie dotyczy przy 15 lub więcej rzędów foteli
HT053	Przy pokrywy bagażnika bez instalacji zamka centralnego
HT054	Przy lusterko wsteczne
HT055	nie dotyczy przy wycieraczkach u góry
HT056	reflektor urządzenie oczyszczania wysokociśnieniowego
HT057	Wycieraczka szyb u góry
HT058	Przy przełączanie sygnału akustycznego
HT059	Przy awaryjne wyłączanie Norwegia
HT060	Przy ogrzewanie wejścia
HT061	Przy układ klimatyzacji
HT062	Okienka dachowe dwustronnie otworzyć
HT063	w przypadku układu przeciwkradzieżowego
HT064	Przy okno dachu typu solar
HT065	Przy zablokowanie drzwi toalety
HT066	spłukać i zmyć (sterowane czasowo)
HT067	Przy falownik golarka na sucho
HT068	Przy przełączalne spłukiwanie toalety
HT069	Przy ogrzewaniu
HT070	Przy zdejmowalne WC
HT071	Przy głośniku
HT072	mikrofon ręczny z prawej strony stanowiska kierowcy FAP
HT073	mikrofon ręczny bez drutu
HT074	Przy nawigacji
HT075	Przy kuchni z kuchenką mikrofalową
HT076	wezwanie hostessy
HT077	brak w przypadku kuchni 11
HT078	Przy ogrzewaniu materaca
HT079	w przypadku pomieszczenia wielofunkcyjnego
HT080	Komora akumulatora Z TYŁU
HT081	brak w przypadku układu klimatyzacji
HT082	Fotel pasażera z przodu przestawny
HT083	w przypadku blokady pokrywy wlewu paliwa
HT084	w przypadku drzwi kierowcy
HT085	Przy Zamykanie komfortowe
HT086	Przy typ pojazdu RHD
HT087	Przy pojeździe 3-osiowym
HT088	Przy dwuskrzydłowych drzwiach
HT089	Video
HT090	Zmieniarka CD
HT091	2. zmieniarka CD
HT092	Monitor na wejście środkowe
HT093	zgłoszenie nawigacji na monitorze pasażera
HT094	Monitor Montaż na stałe
HT095	ekran płaski elektrycznie składany
HT096	Wykonanie Szwecja
HT097	w przypadku klapy bagażnika za drzwiami
HT098	nie dotyczy przy Zamek centralny drzwi
HT099	Oświetlenie wejścia bez toalet
HT100	Oświetlenie wejścia i toalet
HT101	Przy oczujnikowanie klap obsługi warsztatowej
HT102	Przy pojazd 2-osiowy
HT103	nie dotyczy przy głośniku w pomieszczenie kierowcy
HT104	nie dotyczy przy głośniku w toalecie
HT105	Przy długość pojazdu 13,85 m
HT106	Zacisk 30
HT107	Zacisk 15
HT108	24 V
HT109	12 V
HT10A	położenie za osią tylną po prawej stronie
HT10B	położenie w przegrodzie nad osią przednią po prawej stronie
HT110	Odbiornik zamontowany na tablicy rozdzielczej
HT111	Odbiornik zamontowany na podeście za kierowcą
HT112	w przypadku blokady ruszania przy drzwiach 2
HT113	Położenie montażowe odpowiednio do opisu budowy.
HT114	Przewód koncentryczny
HT115	Dodatkowo przy typie pojazdu GN
HT116	Przedstawienie zbiornik oleju poziom normalny
HT117	brak w przypadku awaryjnego wyłączania w wersji na rynek norweski
HT118	brak w przypadku awaryjnego wyłączania w wersji na rynek francuski
HT119	Przy typ pojazdu HDH
HT120	Szyna RS485 w skrzynce narzędziowej
HT121	odbiornik radowy zegara DCF w skrzynce urządzeń
HT122	przyłączenie radia w skrzynce narzędziowej
HT123	Przy brzęczyk ostrzegawczy
HT124	Przy oświetleniu nad wejściem
HT125	w przypadku kuchni z podgrzewaczem kiełbasek/ bojlerem
HT126	w przypadku kuchni z ekspresem do kawy
HT127	na przykładzie Cito ze zbiornikiem wody 20 l
HT128	włączanie przy 15 barach i wyłączanie przy 12 barach
HT129	stanowisko kierowcy FAP
HT130	Przy zespół głośników Basic
HT131	Przy zespół głośników na podwójnym siedzeniu
HT132	przewód 1 m wyrównywania ciśnienia
HT133	Przy typ pojazdu niezależnie od kraju
HT134	Wariant z zbiornik dodatkowy
HT135	Tuner TV
HT136	Przy Hamulec postojowy
HT137	Przełącznik przy wbudowaniu w skrzynce elektryki
HT138	kabel nawinięty i przechowywany obok punktu gwiazdowego
HT139	Przy regulowanych głośnikach
HT140	dostarczenie klientowi
HT141	Przy typ pojazdu TC 400
HT142	nie dotyczy przy typ pojazdu TC 400
HT143	nie dotyczy przy typ pojazdu HDH
HT144	Zmontować przy zegar w Desce rozdzielczej
HT145	Przełącznik na desce rozdzielczej pozycja 32
HT146	Kuchnia/WC tablica sterownicza
HT147	dodatkowo w wersji na rynek USA
HT148	przełącznik zabezpieczenia termicznego 110° C
HT149	brak w pojazdach typu S415HDC
HT150	Pokład główny OD
HT151	Pokład dolny UD
HT152	nie dotyczy przy leżanka kierowcy
HT153	nie dotyczy przy 16 lub więcej rzędów foteli
HT154	6,4''-Monitor płaski
HT155	nie dotyczy przy głośniku leżanka kierowcy
HT156	tablica przełączników w suficie, pokład dolny
HT157	Przy leżanka kierowcy
HT158	w przypadku modułu sterującego zautomatyzowanej skrzyni biegów, moduł E
HT159	nie dotyczy przy 8 lub więcej rzędów foteli
HT160	Przy Lampka do czytania udostępnienie oddzielne OD/UD
HT161	nie dotyczy przy Lampka do czytania udostępnienie oddzielne OD /UD
HT162	nie dotyczy przy typ pojazdu S 411 HD
HT163	nie dotyczy przy typ pojazdu O 580 pojazd 2-osiowy
HT164	lodówka wejście 1
HT165	lodówka wejście 2
HT166	lodówka Z PRZODU
HT167	nie dotyczy przy 10 lub więcej rzędach foteli
HT168	nie dotyczy przy 9 lub więcej rzędach foteli
HT169	dodatkowa tablica przełączników
HT170	odniesiona ostatnia cyfra oznaczenia zabezpieczającego pozycja
HT171	Mostek Blokada rozruchu we wtyczce prądu zwrotnego
HT172	Wbudowywana w złącze
HT173	Przy klapa bagażnika przed drzwiami 2
HT174	Przy typ pojazdu GN
HT175	w przypadku przełącznika na stanowisku kierowcy FAP
HT176	Przy krzesło przesuwne
HT177	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 6
HT178	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 31
HT179	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 2
HT180	Ładowanie akumulatora
HT181	Wariant z 3 drzwiami
HT182	Wariant z 4 drzwiami
HT183	Możliwość zamontowania
HT184	Seria
HT185	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 1
HT186	Złączyć przy Rozgałęźnik szeregowy 10S01 nierówno
HT187	Przy sprężarce 2-stopniowej
HT188	Mostek Blokada rozruchu we wtyczce kodującej
HT189	Przewód do schowka z telekomunikacją
HT190	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 10
HT191	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 9
HT192	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 8
HT193	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 11
HT194	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycji 5
HT195	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 4
HT196	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 4
HT197	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 7
HT198	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 5
HT199	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 6
HT200	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 1
HT201	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 2
HT202	Przekaźnik na listwie przekaźnikowej na lewo przekaźnik nr 3
HT203	Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej pozycja 20
HT204	Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej pozycja 19
HT205	Dostarczanie prądu do oświetlenia LCD
HT206	Przy module sterującym Wskaźnik celu jazdy
HT207	Przy module sterującym szyna danych-Master
HT208	Przy układzie klimatyzacji w kraju z wyższą temperaturą
HT209	Przy typie pojazdu Travego 17 RHD
HT210	Przy typie pojazdu HD
HT211	Dodatkowo przy typie pojazdu 15 m
HT212	Przy Video SECAM
HT213	Rear Axle Steering RAS wyłączenie przy za małym ciśnieniu
HT214	Nie występuje przy 6 rzędach foteli
HT215	Przy typie pojazdu S431DT
HT216	Przy typie pojazdu S428DT
HT217	Przy kąciku do siedzenia
HT218	Przy układzie regulacji dynamiki jazdy
HT219	Przy kamerze kontroli cofania
HT220	Przy kamerze cofania i wewnętrznej
HT221	Przy kamerze wewnętrznej
HT222	Przy myciu toalety
HT223	przerwanie lokalizatorów: wypiąć przewody + i -
HT224	Przedstawienie przy euro 2
HT225	Przedstawienie przy euro 3
HT226	Schowek kieszonkowy kierowcy tablica rozdzielcza
HT227	Wersja dla Moguncji
HT228	Wersja dla Wiesbaden
HT229	Montowany na zamówienie klienta
HT230	Przy typie pojazdu TC 400 DT
HT231	Przestawienie Fotel pasażera dodatkowy
HT232	W połączeniu z kodem dla radia
HT233	Przy załączeniu przełącznik na satelitę
HT234	Przy prowadzeniu kabla u góry
HT235	Przy prowadzeniu kabla na dole
HT236	Czujnik impulsu przebiegu nie zamontowany
HT237	Przy typie pojazdu TRAVEGO
HT238	Brak w typie pojazdu S 431 DT
HT239	Przy elektrycznie przestawnym lusterku wstecznym
HT240	Przy typie pojazdu TC 400 jednopokładowym
HT241	Przy typie pojazdu CITARO
HT242	Nie występuje przy automatycznym Hamulcu przystankowym
HT243	Załączenie Hamulec przystankowy zewnętrzny
HT244	Przy powrocie zaworu awaryjnego
HT245	Przewód rezerwowy
HT246	System powiadamiania
HT247	w przypadku drzwi z podnośnikiem
HT248	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycja 33
HT249	Lodówka w Kuchni pokładowej
HT250	Nie występuje przy TV-Tuner
HT251	Przy odtwarzaczu DVD/Video przełączalny opcjonalnie
HT252	Przy załączeniu przez przełącznik na tablicy rozdzielczej
HT253	Przy załączeniu przez przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycji 32
HT254	Przy Drukarka biletów typ EFAD Integral
HT255	Przy Drukarka biletów typ Atron
HT256	Przy Panel obsługi przy tablica rozdzielcza/Stolik z przodu opcjonalny
HT257	Toaleta Zabezpieczenie przed mrozem
HT258	Toaleta Zbiornik fekaliów PEŁEN
HT259	Przy Miejscu na wózek dziecięcy
HT260	Przy drzwiach 2 opcjonalnych
HT261	Przy wyłączenie głośnik
HT262	Przy awaryjnym wyłączeniu wersja kraju Wielka Brytania
HT263	Kable tylnej osłony Wnęka na nogi kierowcy nawinięte i schowane
HT264	Przy nagrzewnica z pompą
HT265	Przy nagrzewnica z dużą pompą
HT266	Przy nagrzewnica z małą pompą
HT267	Połączenie dowolnie wybieralne
HT268	Przy pojazd z kierownicą z prawej strony
HT269	Nie występuje przy typie pojazdu USA
HT270	Przy typie pojazdu USA
HT271	Przy kasecie
HT272	Przy gnieździe wtykowym mikrofonu
HT273	Nie występuje przy pojazd z kierownicą z prawej strony
HT274	Przy odpowiedniej Wyposażenie dodatkowe/specjalne życzenie klienta
HT275	Electronik Control Unit ECU masy oprawy
HT276	Przewód musi zostać przecięty przy zastosowaniu włącznika
HT277	Przy Przycisk zewnętrzny w Pokrywie przedniej PRAW.
HT278	W pojeździe z kierownicą po lewej stronie
HT279	Przy Automat do sprzedaży biletów
HT280	Przewód schowany obok łącznika przewodów skrzynka elektryki
HT281	Przyłączyć tylko mikrofon
HT282	nie dotyczy przy pneumatycznym sygnale dźwiękowym
HT283	Z blokadą biegu wstecznego
HT284	Przy miejsce do mówienia 3
HT285	Przy 4 miejscach do mówienia
HT286	Przy telefonie komórkowym
HT287	Zaślepić komorę
HT288	Przy typie pojazdu S411HD
HT289	Bez wejścia schodami 1
HT290	Przy eksploatacja z zewnętrznym dostarczaniem prądu
HT291	Przy Drzwi przy podnośniku środka
HT292	Przy reflektor Litronic
HT293	Przy reflektor H1/H7
HT294	Nie występuje przy przełącznik na tablicy rozdzielczej
HT295	Przełącznik na tablicy rozdzielczej pozycji 39
HT296	przekaźnik kierunkowskazów migowych dźwig
HT297	Przy Podnośnik dla niepełnosprawnych firmy Ricon
HT298	Przy Podnośnik dla niepełnosprawnych firmy Stewart + Stevenson
HT299	Przy Awaryjne wyłączanie wersja Anglia
HT300	Przy drugiej płytka Punkt gwiazdowy
HT301	Wariant z czytnikiem IRIS
HT302	Zakres dostawy zawiera wzmacniacz
HT303	Monitor LCD 8''
HT304	Przewód pozostaje w zasięgu satelity
HT305	Przy wersji kraju Francja
HT306	nie dotyczy przy wersji kraju Francja
HT307	nie dotyczy przy klapa bagażnika drzwi
HT308	Wbudowany wzmacniacz impulsu drogi w podłużnicy 19''
HT309	Wypadnie przy awaryjne wyłączanie wersja kraju Polska
HT310	Przedstawienie przy zamkniętej klapie
HT311	w wersji bez panelu drzwiowego
HT312	Blokada rozruchu (Styk 5 i 6 w złącze zmostkowany)
HT313	brak w wersji dodatkowym zbiornikiem paliwa
HT314	Zapalniczka 12 V
HT315	Zapalniczka 24 V
HT316	Przy poduszkach karku
HT317	Nie występuje przy poduszkach karku
HT318	Drążek sterujący na tablicy rozdzielczej
HT319	Przy układzie ogrzewania Filtr paliwa
HT320	Przy użyciu z Elektronicznej Układ głośników ELA
HT321	Dodatkowa tablica przełączników 2
HT322	Przy WC
HT323	Oznaczenie urządzenia klienta
HT324	Drukarka biletów dane/zasilanie
HT325	Drukarka biletów radio
HT326	Drukarka biletów typ RS485
HT327	Drukarka biletów typ DCF77/zegar sterowany radiem
HT328	Przy skrzydle BLOKOWANIE drzwi 2
HT329	Nie występuje przy skrzydle BLOKOWANIE drzwi 2
HT330	Przy wejście schodkami 1
HT331	Łącznik przewodów całkowicie wykorzystany, przedłużony aż do schowka NT
HT332	Wariant
HT333	Przy System nawigacji firmy Blaupunkt
HT334	Przy System nawigacji firmy VDO
HT335	Przy układzie klimatyzacji TOP Air zintegrowany
HT336	Przy klimatyzacja dachowa
HT337	Przy przetwornik RGB/ekran kolorowy WYŁ sygnał FBAS
HT338	Przy akumulatorach dodatkowych
HT339	Przy termie
HT340	Przewód komunikacyjny przełączników ABS
HT341	Przewód komunikacyjny przełączników Elastycznie programowane sterowanie FPS
HT342	Komputer pokładowy TU 400
HT343	Modem Orbcomm
HT344	Przewód rezerwowy w obszarze kanału poprzecznego
HT345	Bezpiecznik luźno przyłączony, nie wetknięty
HT346	Przewód rezerwowy w obszarze skrzynki na tablice kierunkowe z przodu
HT347	Przewód nie występuje w przypadku rampy
HT348	Przedni człon pojazdu
HT349	Tylny człon pojazdu
HT350	Zdwojenie impulsów na 8 impulsów/m
HT351	Przewód jest przyłączany przez klienta
HT352	zawiera się w zakresie dostawy zestawu głośnomówiącego/ telefonu
HT353	Przy układzie cichego dostrajania
HT354	Przy skrzyni biegów Voith
HT355	Nie występuje przy System nawigacji
HT356	Przy Sterowanie hamulców EBS
HT357	Przy ABS
HT358	Zakres dostawy zawiera antenę
HT359	Przy typie pojazdu N3
HT360	Nie występuje przy Kamera kontroli cofania
HT361	Przy Komunikator pasażerski
HT362	Możliwość zamontowania systemów Aide Exploitation SAE
HT363	Możliwość zamontowania kasy wypłat
HT364	Możliwość zamontowania kasowników
HT365	Możliwość zamontowania czytnika danych
HT366	Możliwość zamontowania radia
HT367	Przewody nawinięte w schowku telekomunikacji
HT368	Przewody nawinięte w schowku kierowcy
HT369	przewody zwinięte pod tablicą rozdzielczą z prawej strony
HT370	Odpada przy systemie nawigacyjnym f-my VDO
HT371	Głośnik NIE MOŻNA ROZŁĄCZYĆ
HT372	Prezentacja ZABLOKOWANE
HT373	Prezentacja ważna przy typie pojazdu 13 m/15 m
HT374	Zawarte w zakresie dostawy drzwi
HT375	Pay-Window przy pojeździe z kierownicą po prawej stronie
HT376	Wskaźnik ostrzegawczy klapy bez elektroniki zamka centralnego
HT377	Przy rolecie przeciwsłonecznej pasażera z przodu
HT378	Przy czujniku deszczu
HT379	Przy typie pojazdu GT
HT380	Przy typie pojazdu GT-HD
HT381	PIN-/przejąć przyporządkowanie złączy z pracy dodatkowej
HT382	19''-nośniki zawarte w zakresie dostaw
HT383	Przetwornik wypada przy odbiorniku 24 V
HT384	Przy montowaniu na punkcie gwiaździstym
HT385	Przy montowaniu w branży komunikacji
HT386	Przy odtwarzaczu DVD
HT387	Przy odtwarzaczu wideo
HT388	Przy typie pojazdu S 415 GT-HD
HT389	Przy typie pojazdu S 416 GT-HD
HT390	Przy typie pojazdu S 417 GT-HD
HT391	Zobacz "skrzynia biegów"
HT392	Przy typie pojazdu SHD
HT393	Wypadnie przy typie pojazdu SHD
HT394	BNC złącze T zawarte w zakresie dostaw monitora
HT395	w kierunku jazdy z przodu
HT396	W kierunku jazdy HI
HT397	Odpada przy wywoływaniu hostessy
HT398	Prezentacja przy otworzonej klapie
HT399	Przy typie pojazdu S 416 HDH
HT400	Przy pamięci danych wypadku UDS
HT401	Odpada przy typie pojazdu GT
HT402	Przy pojeździe bez retardera
HT403	Przewód rezerwowy w zasięgu komory akumulatora
HT404	Przewód rezerwowy w zasięgu alternatora
HT405	Odpada przy typie pojazdu Travego
HT406	Punkt przełączania drzwi CAŁKOWICIE OTWARTY
HT407	Przy module sterującym - intarder
HT408	Przy wideo na monitorze nawigacyjnym
HT409	Przy wiązkach radiowych
HT410	Przewód odpada przy głównym wyłączniku bezpieczeństwa
HT411	brak w wersji z oddzielonym wejściem
HT412	BNC złącze T
HT413	Łącznik przewodów przy unieruchomionym silniku
HT414	Okablowanie patrz u producenta karoserii
HT415	Power Distribution Board PDB
HT416	0 V = MIN/10 V = MAX
HT417	brak w przypadku wyłączanego wskaźnika celu jazdy
HT418	w przypadku wyłączanego wskaźnika celu jazdy
HT419	Globalne pozycjonowanie w systemie GPS
HT420	Przy oświetleniu nocnym ODRĘBNA MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA
HT421	Przy odwodnieniu zaworu
HT422	Przy nadajniku typu Tait 2010
HT423	Mostek w kluczu kierowcy
HT424	Dwa przełączniki z jednym przyciskiem równocześnie OBSŁUŻONE
HT425	Przy urządzeniu wielokanałowym
HT426	Przy retarderze BEZPOŚREDNIO
HT427	Przy rozprzęgnięciu retardera
HT428	Przy udostępnieniu biegu wstecznego
HT429	Przy przełączaniu programu
HT430	Przy stereofonii
HT431	Odpada przy typie Multi-Class
HT432	Przy urządzeniu radiowym typu Coach 2000 Classic Line
HT433	Przy urządzeniu radiowym typu Coach 2000 Professional Line
HT434	Przedstawienie dźwigni awaryjnej URUCHOMIONA
HT435	Punkt przełączania drzwi PODNIESIONE
HT436	Punkt przełączania drzwi ZAMKNIĘTE
HT437	Punkt przełączania drzwi ZAMKNIĘTE NA KLUCZ
HT438	Punkt przełączania drzwi w jarzmie zamykania
HT439	Odpada przy awaryjnym wyłączanie, wersja krajowa, Wielka Brytania
HT440	Odpada przy wskaźniku nawigacji nad monitorem pasażerskim
HT441	Odpada przy DVD/odtwarzaczu wideo, przełączalny
HT442	Czarna obudowa
HT443	Czerwona obudowa
HT444	Niebieska obudowa
HT445	Zegar radiowy w kanale poprzecznym nie zamontowany.
HT446	Nadajnik firmy Bosch typ KF428
HT447	Nadajnik firmy Bosch typ KF-Chip
HT448	Z automatyczną skrzynią biegów
HT449	Bez retardera z zaworem dekompresyjny/klocek hamulcowy przez stopkę pedału
HT450	Przy retarderze przez stopkę pedału z ABS
HT451	W przestrzeni podsufitowej przed drzwiami 2
HT452	Ubikacja chemiczna
HT453	Przy 2001/85/EG i 3-gwiazdkowych fotelach
HT454	Wypadnie przy 2001/85/EG i 3-gwiazdkowych fotelach
HT455	Nie montować w strumieniu powietrza układu ogrzewania
HT456	Przy zbiorniku paliwa HI
HT457	Przy zbiorniku paliwa VO
HT458	Zamiast przełącznika WPROWADZANIE drzwi 1
HT459	Przy podniesieniu/opuszczeniu
HT460	Przy mikrofonie kierowcy przez radio
HT461	Przy mikrofonie kierowcy przez nośnik 19''
HT462	Przy awaryjnym wyłączaniu, wersja krajowa Hiszpanii
HT463	Odpada przy kuchni firmy Eltesan
HT464	Przewód odpada przy wtyczce przyczepy.
HT465	Odpada przy awaryjnym wyłączaniu, wersja krajowa Hiszpania
HT466	Przy typie pojazdu UL
HT467	Przy kuchni firmy Eltesan
HT468	Bagażnik RE
HT469	Bagażnik LI
HT470	Przy sygnale cofania ROZŁĄCZALNE
HT471	Odpada przy sygnale cofania ROZŁĄCZALNE
HT472	Nadajnik firmy Bosch typ MR-11
HT473	Nawiń kable w podbudowie i przechowuj
HT474	Przy 2001/85/EG
HT475	Przy kuchence mikrofalowej lub kuchence na gorące powietrze
HT476	Urządzenie nie zamontowane
HT477	Dostawca systemu
HT478	IBIS bez wideo
HT479	IBIS z wideo
HT480	Przy oświetleniu nad wejściem 1
HT481	Przy oświetleniu nad wejściem 2
HT482	Przy oświetleniu nad przejściem środkowym
HT483	Przy typie pojazdu MC4 z prostą szybą przednią
HT484	Odpada przy typie pojazdu MC4 z prostą szybą przednią
HT485	Przy lusterku zewnętrznym elektrycznie składanym
HT486	Wypadnie przy lusterku zewnętrznym elektrycznie składanym
HT487	Przy typie pojazdu S 413 UL
HT488	Przy typie pojazdu S 415 UL
HT489	Przy typie pojazdu S 416 UL
HT490	Przy typie pojazdu S 417 UL
HT491	Przy typie pojazdu S 419 UL
HT492	Przy typie pojazdu Integro 15
HT493	Przy typie pojazdu Integro 16
HT494	Przy typie pojazdu Integro 19
HT495	w przypadku pojazdu typu Intouro 15
HT496	w przypadku pojazdu typu Intouro 16
HT497	Przy zmieniaczu DVD
HT498	nie występuje w przypadku pojazdu typu GT-HD
HT499	nie występuje bei 2001/85/EG
HT500	przewód zwinięty i umieszczony w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
HT501	Przy skrzyni biegów ZF
HT502	w przypadku tylnych lamp z podwójnymi światłami pozycyjnymi
HT503	Pozycja łączenia dźwigienki zaworowej po stronie rowka
HT504	Przy typie pojazdu GT-HD RL
HT505	Przy przełączniku na dowolnej pozycji, tablica I
HT506	Wypadnie przy urządzenia klimatyzacyjnego na dachu
HT507	Kabel spiralny przy dźwigniku z fotelem
HT508	Ustaw przekaźniki na t = 10 min.
HT509	Przy rozpoznawaniu zamka pasa bezpieczeństwa
HT50A	wersja 2-drzwiowa
HT510	Przyłącze anteny GSM dla telefonu
HT511	Odpada przy zmieniaczu CD
HT512	Przy zdejmowanej półce na bagaż
HT513	Przy 2. pokrywie bagażnika, uruchamianej obcą siłą zewnętrzną RE
HT514	Przy 2. pokrywie bagażnika, uruchamianej obcą siłą zewnętrzną LI
HT515	Do wprowadzania nacisnąć przycisk przynajmniej 10 s.
HT516	Przy funkcji głośnomówiącej telefonu
HT517	Odpada przy urządzeniu radiowym typu Coach 2000 Classic Line
HT518	Przy zestawie głośnomówiącym
HT519	liczba komponentów według opisu
HT520	Przy zablokowaniu dźwigni awaryjnej
HT521	Przy mikrofonie koło fotela kierowcy
HT522	Odpada przy mikrofonie przy fotelu kierowcy
HT523	Odpada przy typie pojazdu S 416 GT-HD
HT524	Odpada przy typie pojazdu S 417 GT-HD
HT525	Wodoszczelny łącznik przewodów
HT526	Nie wodoszczelny łącznik przewodów
HT527	brak w przypadku tempomatu z regulacją odstępu ART
HT528	w przypadku tempomatu z regulacją odstępu ART
HT529	Przy asystencie zbieżności kół
HT530	Przechowuj nadwyżkową długość kabla.
HT531	Ogrzewanie szyby drzwi 1
HT532	Przy prostej szybie przedniej
HT533	Przy pochyłej szybie przedniej
HT534	Przy sygnale audio przez potencjometr
HT535	w przypadku bezpośredniego sygnału audio
HT536	Przy przełączeniu głośnika 3-stopniowego
HT537	Przy pomieszczeniu wielofunkcyjnym
HT538	Przy typach pojazdu Citaro L i GL
HT539	w przypadku zbiornika AdBlue PRZÓD
HT540	w przypadku zbiornika AdBlue TYŁ
HT541	Przy przełączeniu zbiornika
HT542	Odpada przy przełączeniu zbiornika
HT543	Przy typie pojazdu Travego 16 RHD
HT544	Odpada przy typie pojazdu Travego 16 RHD
HT545	Odpada przy typie pojazdu Travego 17 RHD
HT546	Kamera wideo
HT547	w przypadku pojazdu typu CC400
HT548	nie występuje w przypadku pojazdu typu CC400
HT549	w przypadku umieszczenia diagnostyki on-board w skrzynce osprzętu komunikacyjnego
HT550	Przy intercomie
HT551	nie występuje w przypadku pojazdu typu Integro
HT552	nie występuje przy zestawie głośnomówiącym
HT553	zasilanie napięciem flip-dot/LCD
HT554	zasilanie napięciem LED
HT555	kryterium IBIS
HT556	w przypadku pojazdu typu S 412 UL
HT557	w przypadku lusterka dodatkowego
HT558	nie występuje w przypadku lusterka dodatkowego
HT559	nie występuje w przypadku pojazdu typu MC400
HT560	w przypadku awaryjnego wyłączania bezpiecznika na pomocniczej tablicy przełączników NST
HT561	przy wyłączaniu awaryjnym, w przeciwnym razie bezpiecznik na tablicy przyrządów
HT562	przy wyłączaniu awaryjnym, w przeciwnym razie bezpiecznik na półce z przyrządami
HT563	nie występuje w przypadku pojazdu typu S 412 UL
HT564	prezentacja przy Euro 4
HT565	przy układzie regulacji hamulców ASR
HT566	złącze wtykowe przy wersji z leżącym silnikiem
HT567	przy braku klapy bagażnika przed drzwiami 2
HT568	Przy leżącym silniku
HT569	masa poprzez nadwozie
HT570	przy drzwiach 2
HT571	drukarka biletów przewód transmisji danych
HT572	drukarka biletów wejście przerwania miejscowego
HT573	drukarka biletów STEROWANA
HT574	drukarka biletów impuls drogi BEZPOŚREDNIO
HT575	drukarka biletów poprzez wzmacniacz impulsów typ IVTA2002
HT576	drukarka biletów poprzez wzmacniacz impulsów Kienzle
HT577	drukarka biletów przyłącze zacisk 15
HT578	drukarka biletów przyłącze zacisk 30
HT579	drukarka biletów przyłącze zacisk 15 STEROWANA
HT580	drukarka biletów przyłącze zacisk 30 STEROWANA
HT581	drukarka biletów typ Almex
HT582	drukarka biletów typ Zelisko zacisk 15
HT583	drukarka biletów typ Zelisko zacisk 30
HT584	na panelu IBIS
HT585	zasilanie napięciem flip-dot
HT586	zasilanie napięciem LCD
HT587	w przypadku typu GN z dodatkowym zbiornikiem paliwa
HT588	w przypadku awaryjnego wyłączania, w przeciwnym razie bezpiecznik na stanowisku kierowcy FAP
HT589	głośnik
HT590	w przypadku pojazdu typu Integro
HT591	w przypadku pojazdu typu MC 400
HT592	nie występuje w przypadku pojazdu typu S416GT-HD RL
HT593	nie występuje w przypadku pojazdu typu Travego 17 SHD
HT594	nie występuje w przypadku pojazdu typu Tourismo
HT595	nie występuje w przypadku pojazdu typu Intouro
HT596	w przypadku wersji na kraj Polska
HT597	w przypadku wersji na kraj Finlandia
HT598	w przypadku wersji na kraj Gracja
HT599	w przypadku wersji na kraj Włochy
HT600	przy wyłączaniu awaryjnym, w przeciwnym razie bezpiecznik na tablicy przyrządów
HT601	przy automatyzowanej skrzyni biegów AS-Tronic
HT602	przy elektropneumatycznym przełączaniu EPS III
HT603	w przypadku pojazdu typu Intouro
HT604	Nie występuje w przypadku pojazdu typu S419 UL
HT605	Nie występuje w przypadku pojazdu typu Integro 19
HT606	Nagrzewnica ścienna PRZEDNIA PRAWA
HT607	Nagrzewnica ścienna ŚRODKOWA PRAWA
HT608	Nagrzewnica ścienna TYLNA PRAWA
HT609	Nagrzewnica ścienna PRZEDNIA LEWA
HT610	Nagrzewnica ścienna PRZEDNIA LEWA
HT611	Nagrzewnica ścienna TYLNA LEWA
HT612	w przypadku pojazdu typu Tourismo
HT613	w przypadku włącznika silnik-start-stop montowanego w miejscu wybranym przez klienta
HT614	w przypadku mikrofonu na wysięgniku
HT615	przekaźnik zwłoczny t = 20 s.
HT616	przekaźnik zwłoczny t = 30 min.
HT617	przy suficie autobusu liniowego
HT618	przy suficie autobusu turystycznego
HT619	w przypadku monitorów dla 1. rzędu siedzeń OD
HT620	w przypadku pojazdu z retarderem
HT621	nie występuje przy Power Distribution Board PDB
HT622	w przypadku pojazdu typu S 415 HD
HT623	oświetlenie wnętrza
HT624	stałe zasilanie plus bez wyłącznika poprzez ECE-R36, 2001/85
HT625	w przypadku pojazdu z Power Distribution Board PDB
HT626	w przypadku pojazdu bez Power Distribution Board PDB
HT627	w połączeniu z zmieniarką CD
HT628	w przypadku pojazdu typu Low Entry
HT629	brak w przypadku modelu C632
HT630	w przypadku modelu C632
HT631	brak w przypadku typu Intouro 15
HT632	brak w przypadku typu Intouro 16
HT633	w przypadku silnika OM926
HT634	nie dot. wersji z hamulcem silnikowym i retarderem sterowanym poprzez płytę stopnia
HT635	brak w przypadku EPA98
HT636	przy zasilaniu napięciem z czasem pracy bezwładnościowej
HT637	w obszarze punktu gwiaździstego IBIS
HT638	w typie Tourismo 17 RHD
HT639	brak w przypadku typu Tourismo 16 RHD
HT640	przylutowany do wiązki przewodów
HT641	w przypadku przednich świateł przeciwmgielnych
HT642	w wersji na rynek norweski przewód nie jest podłączony
HT643	w przypadku Euro 3 i bezpiecznika awaryjnego wyłączania na pomocniczej tablicy przełączników
HT644	przewód bez złącza pośredniego przeciągnięty poprzez przegub
HT645	w przypadku wskaźnika temperatury
HT646	nie dot. wersji ze wskaźnikiem temperatury
HT647	w wersji z filtrem cząstek stałych
HT648	wspomaganie rozruchu aktywne przez 1 min. od uruchomienia
HT649	w przypadku typu 416 GT-HD/2-osiowy
HT650	impuls przebiegu bezpośrednio z tachografu
HT651	impuls przebiegu poprzez 4-krotny rozdzielacz impulsów prędkości
HT652	impuls przebiegu poprzez wzmacniacz impulsów IBIS
HT653	montażowa płyta z obwodem drukowanym pomocniczej tablicy przełączników NST
HT654	w typie TRAVEGO 15 RHD
HT655	przewód rezerwy w obszarze schowka na rzeczy znalezione/ występ w części przedniej
HT656	w typie GN przewód nie jest montowany
HT657	przełącznik w pozycji 26
HT658	nie dot. wersji z dachem szklanym
HT659	przewód zwinięty i zabezpieczony w 2. fasecie dachu
HT660	obowiązuje w przypadku typu pojazdu 13 m
HT661	przy zacisku 58
HT662	w przypadku pojazdu typu S 415 HDC
HT663	podczas pracy silnika
HT664	na rys. stan drzwi ZAMKNIĘTE, przełącznik krańcowy URUCHOMIONY
HT665	gniazdo 24 V drukarki biletowej
HT666	w przypadku Euro 3 i bezpiecznika awaryjnego wyłączania na dodatkowej tablicy przełączników 1
HT667	zawiera się w zakresie dostawy przewodów systemowych
HT668	przy układzie dachowym
HT669	brak przy układzie dachowym
HT670	przy fotelu kierowcy
HT671	przy elektrycznym fotelu pasażera
HT672	przy mechanicznym fotelu pasażera
HT673	panel drzwi 2 NISKO
HT674	panel drzwi 2 WYSOKO
HT675	zawiera się w zakresie dostawy interkomu
HT676	brak w wersji Euro 3
HT677	brak w wersji Euro 4
HT678	zawiera się w zakresie dostawy listwy stykowej
HT679	w przypadku typu pojazdu Tourismo z kierownicą z prawej strony
HT680	w przypadku stopnia wychylanego
HT681	przełącznik ZAMKNIĘTY, jesli pedał w położeniu spoczynkowym
HT682	brak przewodu w przypadku hamulca silnikowego włączanego pedałem hamulca w wersji z ABS
HT683	dodatkowe sterowanie hamulcem górskim poprzez pedał hamulca w wersji z ABS
HT684	sterowanie hamulcem górskim nie poprzez pedał hamulca w wersji z ABS
HT685	hamulec górski uruchamiany poprzez pedał hamulca w przypadku systemu ABS
HT686	przewód w pojazdach z retarderem RET
HT687	w przypadku obwodu poboru gorącej wody
HT688	brak w przypadku obwodu poboru gorącej wody
HT689	w przypadku kuchni 11
HT690	komora wielofunkcyjna z przodu
HT691	komora wielofunkcyjna z tyłu
HT692	brak w pojazdach z filtrem cząstek stałych DPF
HT693	sterowanie drzwiami producenta zabudowy
HT694	wyłączanie funkcji obniżania poziomu - producent zabudowy
HT695	przewody umieszczone w skrzynce rozdzielczej na dachu
HT696	zawór polecenia OTWIERANIE
HT697	przewody umieszczone na dachu
HT698	w przypadku pojazdu typu S 417 HDH
HT699	przewód zwinięty i umieszczony pośrodku kanału poprzecznego
HT701	w przypadku kamery w wejściu
HT702	w przypadku normy emisji spalin EPA 04
HT703	w przypadku normy emisji spalin EPA 07
HT704	przy zasterowaniu bez panelu obsługi IBIS
HT705	przedstawiono przy podłączonym kombinowanym złączu zasilającym
HT706	brak w przypadku skrzynki mulitimediów z prawej strony
HT707	brak lampy E1, w celu wprowadzenia/ przyswojenia nacisnąć przycisk co najmniej na 10 s
HT708	urządzenie nie podłączone
HT709	w przypadku systemu sygnalizatorów celu jazdy
HT710	GSM/GPRS
HT711	miejsce montażu w obszarze wspornika dachu 2 z lewej strony
HT712	w przypadku Active Brake Assist ABA
HT713	zakres dostawy - kabel wideo
HT714	elektryczny mostek zastępuje przełącznik
HT715	sygnał prędkości poprzez moduł I
HT716	sygnał hamowania
HT717	sygnał cofania
HT718	wariant bez czytnika IRIS
HT719	drukarka biletów/ stolik kasowy
HT720	zapowiadanie przez kierowcę/ urządzenie zapowiadające
HT721	połączenie na płycie z obwodem drukowanym
HT722	zasilanie napięciem
HT723	dodatkowa nagrzewnica w komorze silnika
HT724	przełącznik serwisowy
HT725	przewód zwinięty i umieszczony w skrzynce osprzetu elektrycznego
HT726	przewód zwinięty i umieszczony obok króćca wlewu paliwa
HT727	przewód zwinięty i schowany
HT728	drzwi 1
HT729	drzwi 2
HT730	drzwi 3
HT731	przełącznik w pozycji 27
HT732	sygnał z urządzenia producenta zabudowy - drzwi OTWARTE
HT733	w przypadku automatycznej skrzyni biegów AGN Allison
HT734	schemat wewnętrzny - patrz rysunek dostawcy
HT735	w przypadku blokady pokrywy wlewu paliwa bez zamka centralnego
HT736	skrzynka dachowa z przodu z prawej strony
HT737	skrzynka dachowa pośrodku z prawej strony
HT738	skrzynka dachowa z tyłu z prawej strony
HT739	skrzynka dachowa z przodu z lewej strony
HT740	skrzynka dachowa pośrodku z lewej strony
HT741	skrzynka dachowa z tyłu z lewej strony
HT742	w ostatnim monitorze uruchomić rezystor końcowy
HT743	dodatkowa skrzynka dachowa z lewej strony
HT744	w typie LFLB
HT745	w przypadku odłaczonej szyny danych kasownika/ systemu sygnalizatorów celu jazdy
HT746	w pojeździe typu CapaCity
HT747	komory 7, 9, 19, 21 w złączu ładowania systemu sygnlizatorów celu jazdy zajęte
HT748	w przypadku pkrywy wlewu paliwa za drzwiami 1
HT749	wersja z tablicą przełączników IBIS
HT750	wersja bez tablicy przełączników IBIS
HT751	uklad sterowania pracą silnika MR
HT752	w przypadku poręczy przy schowku na bagaż
HT753	w przypadku 2001/85 UE, klasa 3
HT754	w przypadku 2001/85 UE, klasa 2/2+3
HT755	w pojeździe typu IBC-NAFTA
HT756	brak w pojeździe typu IBC-NAFTA
HT757	w pojeździe typu MBC
HT758	w przypadku telefonu pokładowego
HT759	przewód umieszczono w 2. schowku poddachowym z lewej strony
HT760	brak w przypadku skrzyni biegów GO110
HT761	w przypadku skrzyni biegów GO110
HT762	lampki do czytania przed drzwiami z podnośnikiem
HT763	lampki do czytania nad drzwiami z podnośnikiem
HT764	lampki do czytania za drzwiami z podnośnikiem
HT765	brak w przypadku Service-Set nad drzwiami z podnośnikiem
HT766	w przypadku Service-Set nad drzwiami z podnośnikiem
HT767	w przypadku amortyzatorów gazowych
HT768	sygnał prędkości
HT769	sygnał przebiegu poprzez moduł I
HT770	w przypadku pokrywy wlewu paliwa z lewej strony
HT771	szyna danych RS232 w przegrodzie osprzętu komunikacyjnego
HT772	sygnał przy zablokowanych drzwiach
HT773	w przypadku klawiatury na kierownicy
HT774	w przypadku kamery panoramicznej
HT775	brak w przypadku kamery panoramicznej
HT776	przewód zwinięty i umieszczony w schowku na rzeczy znalezione
HT777	przewód rezerwowy w obszarze wydechu
HT778	w przypadku telefonu pokładowego w obszarze kuchni z tyłu
HT779	kryteria stosowane tylko do urządzeń aktywnych w IBIS
HT780	w przypadku wejścia z tyłu
HT781	mostek na Power Distribution Board PDB
HT782	brak w przypadku klawiatury na kierownicy
HT783	przewód zwinięty i umieszczony w schowku poddachowym 1
HT784	w przypadku pojazdu z silnikiem na gaz ziemny po liftingu mopf
HT785	brak w przypadku typu 416 GT-HD/2-osiowego
HT786	Digital Visual Interface DVI, połączenie repetytor/ monitor w tylnym członie pojazdu
HT787	Digital Visual Interface DVI, połączenie repetytor/ monitor w przednim członie pojazdu
HT788	przedstawiono przy otwartych drzwiach
HT789	przedstawiono przy zamkniętych drzwiach
HT790	przedstawiono przy otwartym oknie
HT791	w przypadku kamery wideo przy drzwiach
HT792	brak w przypadku rejestracji jako gimbus na rynku hiszpańskim
HT793	w autobusie przegubowym przewód nie-przecięty, ułożony nad przegubem
HT794	w pojazdach bez dopuszczenie wg 2001/85 UE
HT795	w przypadku osobnej pokrywy wlewu oleju opałowego
HT796	brak w przypadku systemu nawigacyjnego Blaupunkt
HT797	w przypadku osobnego obwodu dalszego przełączania
HT798	w pojeździe typu CBC CNG
HT799	za drzwiami 1
HT801	w obszarze tyłu pojazdu
HT802	nad nadkolem przednim prawym
HT803	zawiera się w zakresie dostawy odbiornika
HT804	brak w przypadku kamery wideo przy drzwiach
HT805	brak w przypadku układu sygnalizacji dla pasażerów
HT806	w przypadku skrzyni biegów z elektroniczno-pneumatycznym mech. zmiany biegów EPS
HT807	w przypadku zautomatyzowanej skrzyni biegów Sequentronic firmy ZF
HT808	wariant przy działaniu w trybie master/slave
HT809	w przypadku głośnika po stronie pasażera
HT810	schowek nad stanowiskiem kierowcy
HT811	w przypadku kneeling
HT812	przewód anteny WLAN
HT813	zegar GPS zamontowany na tablicy rozdzielczej
HT814	montaż na płycie/ desce drewnianej
HT815	w przypadku Power Distribution Board PDB z przodu
HT816	w przypadku gniazda przyczepy
HT817	brak w przypadku pojazdów typu CBC CNG
HT818	brak w przypadku kasownika na drążku
HT819	w przypadku szyn montażowych foteli Airline
HT820	w połączeniu z nagrzewnicą wodną typu Stroco
HT821	brak w przypadku zmieniarki DVD
HT822	włączany
HT823	wyłączany
HT824	w przypadku zaworu drzwi
HT825	miejsce montażu za drzwiami 2 w przypadku blokowania skrzydła drzwi
HT826	w wejściu 2
HT827	w przypadku preselekcji poprzez układ sygnalizacji dla pasażerów
HT828	brak w przypadku preselekcji poprzez układ sygnalizacji dla pasażerów
HT829	odpadanie ze zwłoką t = 10 min.
HT830	listwa bezpieczeństwa przy drzwiach 2
HT831	listwy bezpieczeństwa przy drzwiach 2 i 3
HT832	w gestii producenta zabudowy
HT833	odpadanie ze zwłoką t = 15 min.
HT834	w pojeździe typu S 419 GT-HD
HT835	brak w typie S 419 GT-HD
HT836	w typie Travego 17 SHD
HT837	w typie Travego 15 SHD
HT838	schowek w kokpicie z przodu z prawej strony
HT839	w typie S 415 GT
HT840	brak w przypadku zależnego od topografii terenu programu wybierania biegów
HT841	w przypadku kodu 'głośnik zewnętrzny'
HT842	mały rozdzielacz niskiego napięcia
HT843	w przypadku ładowarki 30 A
HT844	w przypadku ładowarki 60 A
HT845	dostosowanie poziomu 1 V-1 mV
HT846	w obszarze przednim
HT847	w obszarze bocznym z prawej strony
HT848	przekrój zależny od miejsca montażu
HT849	podłączenie zależne od miejsca montażu
HT850	kryterium drzwi
HT851	przegroda osprzetu elektrycznego, zacisk 31
HT852	stanowisko kierowcy FAP, zacisk 31
HT853	brak wyłączania zacisku 30 w przypadku głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH
HT854	brak w przypadku pojazdu typu Low Entry
HT855	w przypadku głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH w wersji przycisku grzybkowego
HT856	w przypadku falownika 3000 W
HT857	w przypadku falownika 1600 W
HT858	brak w przypadku normy emisji spalin EPA 04
HT859	zawiera się w zakresie dostawy jednostki sterującej
HT860	zawiera się w zakresie dostawy wskaźnika wewnętrznego/ TFT
HT861	w przypadku monitora typu Rosho
HT862	przewód zwinięty i umieszczony w obszarze drzwi 1
HT863	skrzynka rozdzielcza w przypadku zasilania z zewnętrznego źródła
HT864	skrzynka rozdzielcza w przypadku nagrzewnicy wodnej
HT865	brak w przypadku gniazda zasilania zewnętrznego za tablicą z numerem
HT866	w przypadku szyny danych RS485
HT867	w przypadku szyny danych
HT868	brak w przypadku pokrywy bagażnika 2 z prawej strony uruchamianej siłą zewnętrzną
HT869	nie montować, materiał eksploatacyjny
HT870	w przypadku programatora
HT871	brak w przypadku programatora
HT872	przy zatrzymywaniu pojazdu
HT873	przy postulacie uruchomienia rampy
HT874	radiostacja - nadawanie
HT875	nad nadkolem przednim lewym
HT876	wskaźnik wewnętrzny w przednim członie pojazdu
HT877	radiostacja
HT878	WIFI/WLAN
HT879	w przypadku układu stabilizacyjnego SR
HT880	mikrofon kierowcy
HT881	mikrofon systemu antynapadowego
HT882	mikrofon nasłuchowy
HT883	głośnik obok kierowcy 1
HT884	głośnik wewnętrzny
HT885	głośnik zewnętrzny
HT886	zwinięty i umieszczony w obszarze głośnika zewnętrznego
HT887	w przypadku głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH
HT888	w przypadku modułowego systemu sterowania drzwiami MTS
HT889	w przypadku systemu sterowania drzwiami firmy Joucomatic
HT890	wolne miejsce na przełącznik na tablicy rozdzielczej z lewej strony
HT891	wolne miejsce na przełącznik na tablicy rozdzielczej z prawej strony
HT892	w przypadku sygnału rozrusznika z zacisku 51
HT893	w przypadku możliwości montażu kasownika na drzwiach kabiny kierowcy
HT894	w pojazdach z Electronic-Stability-Program ESP
HT895	przedstawiono na przykładzie Euro 5
HT896	zwinięty i umieszczony w schowku poddachowym naprzeciwko drzwi 2
HT897	brak w przypadku drzwi dwuskrzydłowych
HT898	w przypadku systemu Voss
HT899	brak w przypadku systemu Voss
HT901	terminal WŁ
HT902	w przypadku 2. gniazda odkurzacza
HT903	umieszczony w 1. schowku poddachowym z lewej strony za wieńcem obrotowym
HT904	moduł sterujący musi zostać zakodowany numerem pojazdu
HT905	w przypadku układu sygnalizacji dla pasażerów, wózek dla niepełnosprawnych, przełączalny
HT906	zakres dostawy skrzyni biegów
HT907	głośnik na pasie oświetleniowym z lewej strony
HT908	głośnik na pasie oświetleniowym z prawej strony
HT909	w przypadku czujników pokryw bagażników
HT910	w przypadku zamka centralnego ze zdalnym sterowaniem radiowym
HT911	w przypadku zamka centralnego ZV bez zdalnego sterowania radiowego
HT912	konwektor z prawej strony za wejściem 2
HT913	konwektor z lewej strony
HT914	w przypadku szerokiej kuchni z tyłu
HT915	w przypadku rozdzielacza danych
HT916	w kanale powietrza z prawej strony
HT917	wyłączanie zacisku 30 w przypadku głównego wyłącznika bezpieczeństwa SIH
HT918	szyna IBIS pojazdu
HT919	w przypadku multipleksera DMUX kolorowego wyświetlacza
HT920	w przypadku odtwarzacza MP3
HT921	brak w przypadku odtwarzacza MP3
HT922	brak w przypadku falownika małej mocy do podłączania golarki
HT923	brak w przypadku modułowego systemu sterowania drzwiami MTS
HT924	skrzynka rozdzielcza w przypadku falownika
HT925	skrzynka rozdzielcza w przypadku łącznika zasilania
HT926	w przypadku kuchni z tyłu
HT927	w pojeździe typu S 416 GT-HD/3-osiowy
HT928	w przypadku drzwi z tyłu
HT929	w przypadku podnośnika dla niepełnosprawnych
HT930	brak w przypadku podnośnika dla niepełnosprawnych
HT931	kuchnia w wejściu 2
HT932	w przypadku lampek do czytania w technologii LED
HT933	brak w przypadku lampek do czytania w technologii LED
HT934	przełączanie obwodu zasilania napięciem kasowników
HT935	w kanale powietrza z lewej strony
HT936	w przypadku przełącznika na drzwiach z podnośnikiem dla niepełnosprawnych
HT937	w przypadku przełącznika na ścianie bocznej
HT938	w przypadku skrzyni biegów GO240
HT939	brak w przypadku skrzyni biegów GO240
HT940	przekaźnik dodatkowy
HT941	w przypadku toalety i drzwi 2 dwuskrzydłowych
HT942	konwektor z prawej strony przed wejściem 2
HT943	w przypadku pojazdu solo
HT944	w przypadku układu rejestrowania liczby pasażerów/ stopnia obciążenia
HT945	brak w przypadku interkomu
HT946	w typie TRAVEGO 15 RHD
HT947	w przypadku kuchni
HT948	w typie TRAVEGO 16 RHD
HT949	w przypadku normy emisji spalin EPA10
HT950	w typie S 416 GT
HT951	ułożenie na słupku A z lewej strony
HT952	schowek nad fotelem obok kierowcy
HT953	ułożenie na słupku B z prawej strony
HT954	zawiera się w zakresie dostawy nadajnika
HT955	odpadanie ze zwłoką t = 20 min.
HT956	w przypadku skrzynki Traffic Message Channel TMC
HT957	przewód zwinięty i umieszczony w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
HT958	w przypadku kuchni typu Boon
HT959	brak w przypadku kuchni typu Boon
HT960	przy zasterowaniu poprzez centralny panel IBIS
HT961	montażowa płytka drukowana skrzynki z osprzętem elektrycznym
HT962	odpadanie ze zwłoką t = 5 min.
HT963	urządzenie zamontowane w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
HT964	urządzenie zamontowane w ościeżnicy
HT965	w cokole można umieścić również standardowy przekaźnik
HT966	brak w przypadku ogrzewania konwekcyjnego
HT967	montażowa płytka drukowana PDB
HT968	brak w przypadku pojazdów typu CC Mopf
HT969	wyjście głośnikowe radio/ wzmacniacz
HT970	wtyk montować na przedniej stronie, nie na tylnej ściance
HT971	odpadanie ze zwłoką t = 14 sek.
HT972	zawiera się w zakresie dostawy drukarki biletów
HT973	urządzenie można montować opcjonalnie
HT974	w przypadku radia
HT975	przy pionowej ściance przed wejściem 1
HT976	brak w przypadku ponad 2 klap bagażnika uruchamianych siłą obcą
HT977	brak w przypadku ponad 4 klap bagażnika uruchamianych siłą obcą
HT978	w przypadku modułowych układów klimatyzacji
HT979	w przypadku anteny typu Mobile Mark
HT980	w przypadku anteny typu WISI
HT981	zawiera się w zakresie dostawy panelu obsługi
HT982	akumlator rozruchowy, dodatkowy
HT983	brak w przypadku pojazdów z układem sterowania pracą silnika z oprogramowaniem 17
HT984	w przypadku Power Distribution Board PDB z tyłu
HT985	w przypadku kuchni z dodatkowym podgrzewaczem kiełbasek
HT986	w przypadku złącza typu Hansen
HT987	w przypadku pionowego silnika OM457LA
HT988	przewód wciągnięty w drążek uchwytu przy drzwiach 1
HT989	przewód wprowadzony w tablicę rozdzielczą
HT990	praca na wybiegu komponentów IBIS
HT991	w przypadku systemu informowania pasażerów TFT
HT992	przewód zwinięty/ umieszczony w tylnym członie za wieńcem obrotowym pośrodku
HT993	w przypadku układu wspomagania ruszania
HT994	dodatkowe ogrzewanie ZHE włączone
HT995	konsola funkcyjna z prawej strony stanowiska kierowcy FAP
HT996	w przypadku łącznika drukarki biletów
HT997	w przypadku silnika na gaz ziemny
HT998	w przypadku silników wysokoprężnych
HT999	w przypadku ogrzewania szyby przedniej
[bookmark: J]
J..
J0001	przełącznik uruchamiany drzwiami i impuls drogi
J0002	w przypadku mikrofonu kierowcy z przełącznikiem
J0003	w przypadku mikrofonu kierowcy bez przełącznika
J0004	podłączenie głośników IBIS/ cyfrowy interkom
J0005	połączony z seryjnym przewodem
J0006	zawiera się w zakresie dostawy instalacji łączności radiowej
J0007	brak w przypadku mikrofonu przewodnika wycieczki
J0008	poziom AdBlue
J0009	w przypadku przełącznika zacisku 15 aktywacja stopnia 2
J000A	w przypadku radia w przestrzeni pasażerskiej
J000B	w schowku rzeczy znalezionych
J000C	w przednim członie pojazdu, 3. schowku poddachowym z lewej strony
J000D	MBB 16 RHD 2A
J0010	w przypadku przełącznika zacisku 15 aktywacja stopnia 1
J0011	w przypadku przełącznika zacisku 15 deaktywacja stopnia 1
J0012	drzwi 4
J0013	wersja 2-drzwiowa
J0014	przełącznik elektronicznego układu głosowego wywoływania ELA
J0015	w przypadku subwoofera
J0016	zamontowany obok Power Distribution Board PDB
J0017	brak w przypadku zamka centralnego
J0018	w przypadku przełącznika z podświetleniem funkcyjnym
J0019	w przypadku wariantu połączenia A1
J0020	w przypadku wariantu połączenia A2
J0021	w przypadku wariantu połączenia B1
J0022	rozdzielacz listwy zaciskowej w gnieździe bezpieczników
J0023	w przypadku pojazdu hybrydowego
J0024	ładowanie akumulatora WŁ
J0025	tryb zeroemisyjny
J0026	montaż tylko w połączeniu z systemem rejestracji liczby pasażerów
J0027	zawiera się w zakresie dostawy wyświetlacza
J0028	sygnał mikrofonu pilota wycieczki
J0029	w przypadku wyłączania/ przełączania między radiem/ elektronicznym systemem głośników
J0030	przyporządkowanie zależne od położenia przegrody akumulatorów
J0031	urządzenie zamontowane na tablicy rozdzielczej/ pasie podokiennym
J0032	w przypadku kuchni, zacisk 15
J0033	zawiera się w zakresie dostawy urządzenia
J0034	przewód wciągnięty w drążek w kabinie kierowcy
J0035	przewód wciągnięty w drążek na przednim prawym nadkolu
J0036	brak w przypadku sygnalizatora dymu w toalecie
J0037	w przypadku instalacji wykrywania dymu w toalecie
J0038	w przypadku instalacji wykrywania dymu w bagażniku
J0039	brak w przypadku instalacji wykrywania dymu w bagażniku
J0040	w przypadku instalacji wykrywania dymu w kabinie wypoczynkowej kierowcy
J0041	brak w przypadku instalacji wykrywania dymu w kabinie wypoczynkowej kierowcy
J0042	brak w przypadku typu S 416 GT
J0043	brak w przypadku typu S 415 GT
J0044	w przypadku stolika do skata z lewej strony
J0045	w przypadku stolika do skata z prawej strony
J0046	tablica rozdzielcza z prawej strony
J0047	tablica rozdzielcza z lewej strony
J0048	zasilanie napięciem dodatkowych akumulatorów
J0049	listwa bezpieczników 1 w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
J0050	w przypadku Tourismo 16 RHD 2-osiowego
J0051	w przypadku Tourismo 16 RH
J0052	listwa bezpieczników 2 w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
J0053	drzwi 2 z tyłu
J0054	drzwi 2 z przodu
J0055	w przypadku zależności od drzwi 1
J0056	brak w przypadku czujników pożaru
J0057	w przypadku przełącznika/ przycisku w skrzynce z osprzętem komunikacyjnym
J0058	w przypadku przełącznika/ przycisku na dodatkowej tablicy/ tablicy rozdzielczej
J0059	w przypadku klapy za ostatnią osią z lewej strony
J0060	w przypadku klapy za ostatnią osią z prawej strony
J0061	w typie S 515 HD/2 z kierownicą z lewej/ prawej strony
J0062	w typie S 516 HD/2 z kierownicą z lewej/ prawej strony
J0063	w typie S 515 HD/2 z kierownicą z lewej strony
J0064	w typie S 515 HD/3 z kierownicą z lewej/ prawej strony
J0065	w typie S 516 HD/3 z kierownicą z lewej/ prawej strony
J0066	w typie S 517 HD/3 z kierownicą z lewej/ prawej strony
J0067	w typie S 519 HD/3 z kierownicą z lewej strony
J0068	rozdzielacz zacisku D+
J0069	rozdzielacz sygnału cofania
J0070	rozdzielacz statusu drzwi 1
J0071	rozdzielacz statusu drzwi 2
J0072	obwód przełączania głośnika zewnętrznego
J0073	w przypadku systemu nawigacyjnego firmy Bosch
J0074	umieszczony w ostatnim schowku poddachowym z lewej strony przed wieńcem obrotowym
J0075	łącznik cinch
J0076	bez filtra przeciwzakłóceniowego
J0077	z filtrem przeciwzakłóceniowym
J0078	brak w przypadku klapy za ostatnią osią z prawej strony
J0079	brak w przypadku klapy za ostatnią osią z lewej strony
J0080	 w przypadku normy Euro-VI
J0081	przedstawiono przy szybie kierowcy NIE ZAMKNIĘTEJ
J0082	przedstawiono przy szybie kierowcy NIE OTWARTEJ DO KOŃCA
J0083	urządzenie w przednim pasie podokiennym
J0084	drzwi 3 z przodu
J0085	drzwi 3 z tyłu
J0086	silnik podgrzewacza
J0087	w przypadku układu automatycznego dolewania oleju silnikowego
J0088	przewód zwinięty i umieszczony w krawędzi dachu
J0089	złącze RJ45, jeśli nie ma zamontowanego Ethernet Switch
J0090	listwa bezpieczników
J0091	urządzenie końcowe lub złącze
J0092	Pozycja na płytce drukowanej G-góra
J0093	Pozycja na płytce drukowanej D-dół
J0094	w przypadku mikrofonu pilota wycieczki
J0095	w przypadku 19'' monitora w kopule przedniej
J0096	w przypadku typu Ricon Baylift
J0097	w przypadku typu Ricon F10X Lift
J0098	przewód ułożony q 1. schowku poddachowym z lewej strony
J0099	podłączony do anteny/ odbiornika GPS
J0101	brak w przypadku typu Typ Ricon F10X Lift
J0102	podłączony do obudowy
J0103	brak w przypadku Active Brake Assist
J0104	bezpiecznik rezerwowy
J0105	lewy kanał audio
J0106	prawy kanał audio
J0107	w przypadku systemu wielokanałowego i w wersji na rynek hiszpański
J0108	w przypadku pokrywy przed osią przednią z prawej strony
J0109	brak w przypadku pokrywy przed osią przednią z prawej strony
J010A	widok przy ZAMKNIĘTYCH drzwiach
J010B	widok przy OTWARTYCH drzwiach
J010C	widok przy ODBLOKOWANYM pojeździe
J0110	widok przy odblokowanej pokrywie
J0111	w przypadku filtra paliwa
J0112	brak w przypadku filtra paliwa
J0113	obudowa biała
J0114	w przypadku kodu 'mikrofon pilota wycieczki'
J0115	w pomarańczowym przewodzie falistym
J0116	w wersji bez reflektorów przeciwmgielnych tuleje styków 1 i 2 zamienione
J0117	przewód wyprowadzony przy słupku okiennym naprzeciw drzwi 2
J0118	w przypadku wejścia środkowego
J0119	przygotowanie w toalecie
J0120	miejsce montażu w obszarze schowka poddachowego z lewej strony przed drzwiami 2
J0121	w przypadku zamka centralnego
J0122	w przypadku systemu przeciwkradzieżowego
J0123	miejsce montażu w przegrodzie osprzętu elektrycznego z tyłu
J0124	złącze umocowane opaskami do wiązki przewodów
J0125	funkcja wizualizacji
J0126	funkcja wymiany danych CAN
J0127	w zależności od wyposażenia
J0128	brak w przypadku instalacji wykrywania dymu w przestrzeni wielofunkcyjnej
J0129	w przypadku instalacji wykrywania dymu w przestrzeni wielofunkcyjnej
J0130	drzwi 1 z tyłu
J0131	urządzenie zamontowane w pomocniczej tablicy przełączników w tylnym członie pojazdu
J0132	w przypadku pokrywy za osią tylną z prawej strony
J0133	brak w przypadku pokrywy za osią tylną z prawej strony
J0134	w typie S 515 HDH/3 LL
J0135	w typie S 516 HDH/3 LL
J0136	w typie S 517 HDH/3 LL
J0137	STOSOWANIE tylko z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
J0138	w przypadku IBIS II i zasilaniu poprzez zacisk 15 z pracą na wybiegu
J0139	w przypadku IBIS Plus i zasilaniu poprzez zacisk 30
J0140	w przypadku dodatkowej funkcji zablokowanego przycisku zewnętrznego i kurka awaryjnego
J0141	moduł GSM transferu danych
J0142	lodówka przy toalecie
J0143	lodówka w części przedniej
J0144	sygnał instalacji gaśniczej w komorze silnika aktywny
J0145	urządzenie zamontowane w kanale poprzecznym
J0146	urządzenie zamontowane w klapie przedniej
J0147	sygnał zbyt niskiego poziomu oleju w układzie kierowniczym
J0148	sygnał uruchomienia głównego wyłącznika bezpieczeństwa
J0149	deaktywacja Zero Emission Vehicle w przypadku przełącznika na konsoli z lewej strony
J0150	deaktywacja Zero Emission Vehicle w przypadku przełącznika na tablicy rozdzielczej
J0151	brak w przypadku zasilania napięciem
J0152	miejsce montażu w obszarze 1. schowka poddachowego z lewej strony za kanałem poprzecznym
J0153	wariant bez adaptacyjnej wiązki przewodów
J0154	wkład bezpiecznika w połączeniu z przetwornikiem napięcia
J0155	w połączeniu z przetwornikiem napięcia
J0156	inteligentny czujnik akumulatora
J0157	system Infotainment z kamerą przednią
J0158	w przypadku zasterowania obwodu zasilania 2 IBIS Plus
J0159	w przypadku typu pojazdu H-Wagen
J0160	brak w przypadku wiązki przewodów kabiny sypialnej
J0161	wtyk radia A
J0162	wtyk radia B
J0163	w obszarze przednim za osią przednią
J0164	w przypadku sterowania drzwiami IWN
J0165	moduł rozszerzeń X4050 łącznik A
J0166	moduł rozszerzeń X4050 łącznik B
J0167	moduł rozszerzeń X4050 łącznik C
J0168	moduł rozszerzeń X4050 łącznik D
J0169	moduł rozszerzeń X4050 łącznik E
J0170	moduł rozszerzeń X4050 łącznik F
J0171	moduł rozszerzeń X4050
J0172	montaż pod tablicą rozdzielczą
J0173	tylko przy zamontowanym module sterującym rejestracji danych zbiornika paliwa
J0174	tylko w przypadku Rasimat
J0175	brak w przypadku toalety z tyłu
J0176	w przypadku toalety z tyłu
J0177	w zależności od wersji
J0178	przedstawiono przełącznik skrzyni biegów w położeniu neutralnym
J0179	długość 520 mm, końcówka zaizolowana, przekrój 0,5 mm2
J0180	w przypadku oświetlenia przejścia środkowego i osobno włączanym stopniem oszczędnościowym LED
J0181	w przypadku typu S 515 GTR LL
J0182	w przypadku typu S 516 GTR LL
J0183	brak w przypadku toalety
J0184	w przypadku 3. klapy za osią przednią z prawej strony
J0185	brak w przypadku 3. klapy za osią przednią z prawej strony
J0186	przedstawiono przy zablokowanym pojeździe
J0187	zasilanie napięciem, opcjonalne
J0188	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze satelity
J0189	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze skrzynki osprzętu elektrycznego
J0190	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze kanału poprzecznego
J0191	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze przegubu przedniego członu pojazdu
J0192	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze przegubu tylnego członu pojazdu
J0193	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze skrzynki osprzętu komunikacyjnego
J0194	przewody rezerwowe zwinięte i umieszczone w obszarze komory silnika
J0195	w przypadku przycisku nożnego
J0196	w przypadku przycisku/ przełącznika na konsoli/ tablicy rozdzielczej
J0197	brak w przypadku osobnego źródła audio przekazywanego na głośniki wewnętrzne
J0198	brak w wersji z głośnikiem na każdy podwójny fotel
J0199	w przypadku silnika OM470LA/OM471LA
J0200	Zastępnik dla elementów na płytce drukowanej głównej tablicy rozdzielczej (HST)
J0201	w przypadku systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
J0202	odpadanie ze zwłoką t = 7 sekund
J0203	bezpotencjałowe styki alarmu IBIS
J0204	przełącznik kluczykowy
J0205	w przypadku zewnętrznego źródła wideo
J0206	w przypadku zewnętrznego źródła audio
J0207	brak w przypadku zewnętrznego źródła wideo
J0208	brak w przypadku monitora 19-calowego zamontowanego na stałe
J0209	w przypadku jednoskrzydłowych drzwi
J0210	kanał out wideo
J0211	sterownik folii świetlnej przy zamontowanej tablicy przełączników obok kierowcy
J0212	przewód rezerwowy przycisku nożnego
J0213	obwód przekazujący DMUX wideo w przegrodzie osprzętu elektrycznego
J0214	tablica przełączników obok kierowcy
J0215	odłączenie w zależności od liczby zestawów serwisowych
J0216	w przypadku instalacji radiowej Professional Line 3
J0217	brak w przypadku monitora 10,2-cala
J0218	lampka w zależności od wersji silnika
J0219	brak lampki w zależności od wersji silnika
J0220	w stopniu wejścia schodkowego 1
J0221	w typie S 511 HD
J0222	przewód zwinięty i umieszczony za klapą złącza sprężonego powietrza
J0223	w przypadku 1. klapy za osią przednią z lewej strony
J0224	brak w przypadku 1. klapy za osią przednią z lewej strony
J0225	wersja bez tablicy przełączników IBIS
J0226	w przypadku klapy przed osią tylną z prawej strony
J0227	brak w przypadku klapy przed osią tylną z prawej strony
J0228	w wersji z tablicą przełączników IBIS
J0229	wersja w przypadku użytkowania przyczepy/ bagażnika na narty
J0230	uszczelka wiązki przewodów
J0231	IBIS z instalacją alarmową
J0232	IBIS bez instalacji alarmowej
J0233	w przypadku składanych i stałych monitorów
J0234	brak w przypadku składanych i stałych monitorów
J0235	w przypadku klasy 3 ECE-R107
J0236	w pojazdach bez dopuszczenia ECE-R107
J0237	system informacji pokładowej Master
J0238	złącze w przypadku złącza download wskaźników celu jazdy
J0239	w przypadku dodatkowego modułu multipleksera
J0240	w przypadku przygotowania do montażu ekspresu do kawy w szafce pilota wycieczki
J0241	faza wybiegowego zasilania napięciem 12 V radiostacji/ kamery
J0242	wideo out 2
J0243	w przypadku zasterowania poprzez przekaźnik zwłoczny
J0244	w przypadku zasterowania poprzez standardowy przekaźnik
J0245	w pojazdach z reflektorami bi-ksenonowymi
J0246	w wejściu 1
J0247	brak w przypadku kamery we wnętrzu
J0248	wyciszanie radia
J0249	wyciszanie 3
J0250	w przypadku funkcji wyłączania sprężarki
J0251	 w przypadku pionowego silnika OM936
J0252	 w przypadku leżącego silnika OM936h
J0253	w przypadku dwustopniowej turbosprężarki
J0256	schowek na bagaż z przodu z prawej strony
J0257	schowek na bagaż z przodu z lewej strony
J0258	schowek na bagaż z tyłu z prawej strony
J0259	schowek na bagaż z tyłu z lewej strony
J0262	rząd 1 z lewej strony
J0263	rząd 2 z lewej strony
J0264	rząd 3 z lewej strony
J0265	rząd 4 z lewej strony
J0266	rząd 6 z lewej strony
J0267	rząd 8 z lewej strony
J0268	rząd 1 z prawej strony
J0269	rząd 2 z prawej strony
J0270	rząd 3 z prawej strony
J0271	rząd 4 z prawej strony
J0272	rząd 6 z prawej strony
J0273	przedłużenie audio 3,5 mm
J0274	przewód zwinięty i umieszczony w drzwiach kabiny kierowcy
J0275	zasterowanie szyny danych wskaźnika systemu informowania pasażerów
J0276	zasterowanie szyny danych wskaźnika celu jazdy
J0277	łącznik w obszarze tablicy przełączników IBIS
J0278	nie w przypadku anteny w obszarze przegrody osprzętu komunikacyjnego
J0279	w przypadku zapłonu
J0280	brak w przypadku zapłonu
J0281	radiostacja transmisji danych
J0282	głośnik radiostacji obok kierowcy
J0283	regulator głośności radiostacji
J0284	system szyny RS232 drukarki biletów
J0285	w przypadku radia mono
J0286	złącze przy pracującym silniku
J0287	złącze bez pracy silnika
J0288	połączenie GPS w przegrodzie osprzętu komunikacyjnego
J0289	w przypadku falownika
J0290	przewód zwinięty i umieszczony w schowku poddachowym nad drzwiami 2
J0291	przewody zwinięte pod tablicą rozdzielczą z lewej strony
J0292	w przypadku dodatkowo zamontowanego przetwornika napięcia 12 V
J0293	brak w przypadku LIN alternatorów
J0294	wyrównywacz potencjałów, patrz zasilanie od strony pojazdu
J0295	w przypadku kamery nawigacji firmy Bosch
J0296	brak w przypadku kamery nawigacji firmy Bosch
J0297	w przypadku dodatkowego głośnika zewnętrznego
J0298	w przypadku wstępnego wzmacniacza mikrofonu
J0299	brak w przypadku wstępnego wzmacniacza mikrofonu
J0300	Zastępnik dla elementów na płytce drukowanej tablicy przełączników (NST)
J0304	w typie S 511 UE
J0305	w typie S 515 UE
J0306	w typie S 516 UE
J0307	w typie S 517 UE
J0308	w typie S 519 UE
J0309	w przypadku 2 uruchamianych siłą obcą pokryw bagażnika z prawej strony
J0310	w przypadku 3 uruchamianych siłą obcą pokryw bagażnika z prawej strony
J0311	tylko w kombinacji z wtórnym retarderem wodnym
J0312	przełącznik/ przycisk na tablicy rozdzielczej, poz. 10
J0313	opcjonalnie w przypadku modułu sterującego typu L3902-04A
J0314	brak w przypadku zwrotnicy anteny GPS
J0315	zwrotnica anteny GPS
J0316	wersja bez systemu Infotainment
J0317	wersja 2
J0318	w typie Travego RHD
J0319	w typie Travego SHD
J0320	komponent przyporządkowany na głównej tablicy przełączników
J0321	komponent przyporządkowany na pomocniczej tablicy przełączników
J0322	połączenie audio
J0323	przygotowanie bez elementów kontaktujących
J0324	tylko przy przygotowaniu do montażu alkomatu
J0325	brak w przypadku systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
J0326	w przypadku kodu radia 24 V
J0327	w przypadku kodu wzmacniacza
J0328	w przypadku kodu wyposażenia - mikrofon kierowcy
J0329	w przypadku mikrofonu kierowcy dostarczanego przez klienta
J0330	łącznik nie do podłączania
J0331	cyfrowa radiostacja
J0332	przewód zwinięty i umieszczony w obszarze satelity
J0333	w schowku przed wejściem 1
J0334	w przypadku adaptacyjnego obliczania parametrów jazdy IPPC
J0335	Kanał 7 (radio / sterowanie sygnalizacją świetlną)
J0336	Kanał 5 (radio / sterowanie sygnalizacją świetlną)
J0337	Odpadanie ze zwłoką t = 15 sek.
J0338	W przypadku automat. mechanizmu zmiany biegów
J0339	Wersje bez przełącznika, kamera cofania bezpośrednio do sterowania zdalnego
J0340	Tylko w przypadku funkcji EcoRoll
J0341	Tylko w przypadku 2. i 3. pokrywy bagażnika uruchomionej z obcego źródła
J0342	W przypadku typu pojazdu CONECTO
J0343	W przypadku kamery cofania Magna
J0344	Brak w przypadku kamery cofania Magna
J0345	Wersje bez sprężarki układu klimatyzacji
J0346	Zasilanie 230 V
J0347	komory zmostkowane wewnątrz urządzenia
J0348	Przycisk zewnętrzny przy drzwiach zewnętrznych głośników
J0349	Przycisk zewnętrznych głośników
J0350	Przycisk głośników wewnętrznych
J0351	Złącze UMTS
J0352	W przypadku braku drzwi 2
J0353	Wersja z dodatkowym zbiornikiem
J0354	Wersja z dodatkowym zbiornikiem
J0355	Zwłoka czasowa t = 10 sek.
J0356	Na wejściu sygnałów stacji czołowej na życzenie klienta
J0357	Brak w przypadku sygnalizatora dymu w komorze zbiornika oleju opałowego
J0358	Brak w przypadku typu S 511 HD
J0359	Rząd 3 UD z prawej strony
J0360	Rząd 2 UD z lewej strony
J0361	Rząd 1 OD z prawej strony
J0362	Rząd 3 OD z prawej strony
J0363	Rząd 6 OD z prawej strony
J0364	Rząd 9 OD z prawej strony
J0365	Rząd 2 OD z lewej strony
J0366	Rząd 4 na górnym pokładzie z lewej strony
J0367	Rząd 7 na górnym pokładzie z lewej strony
J0368	Rząd 10 na górnym pokładzie z lewej strony
J0369	Drzwi z prawej strony
J0370	Drzwi z lewej strony
J0371	W przypadku schowka chłodzonego w kuchni pokładowej w tylnej części pojazdu
J0372	W przypadku schowka chłodzonego przed drzwiami 2
J0373	W typie pojazdu HDH z dodatkowym zbiornikiem paliwa
J0374	Zielona obudowa
J0375	wyłączanie OBNIŻANIA pojazdu
J0376	urządzenie podłączone poprzez adapter
J0377	brak w przypadku pionowo dzielonej klapy 1 za osią przednią z prawej strony
J0378	w przypadku pionowo dzielonej klapy 1 za osią przednią z prawej strony
J0379	brak w przypadku dodatkowego głośnika z lewej strony
J0380	brak w przypadku dodatkowego głośnika z prawej strony
J0381	w przypadku dodatkowego głośnika z lewej strony
J0382	w przypadku dodatkowego głośnika z prawej strony
J0383	urządzenie zamontowane na osobnym wsporniku
J0384	gniazdo mikrofonu dla kierowcy
J0385	gniazdo mikrofonu dla pilota
J0386	drzwi z tyłu
J0387	wersja 3
J0388	wersja 1
J0389	Z funkcją GPRS
J0390	Bez funkcji GPRS
J0391	Zwłoka czasowa t = 15 min
J0392	Tylko w przypadku montażu MTCO
J0393	Podłączenie ELA drukarki biletów
J0394	W przypadku drzwi jednoskrzydłowych
J0395	W przypadku drzwi dwuskrzydłowych
J0396	Głośnik wewnętrzny LE
J0397	Głośnik wewnętrzny PR
J0398	Brak w przypadku zwrotnicy anteny telefonii komórkowej
J0399	W przypadku zwrotnicy anteny telefonii komórkowej
J0401	K-Line przy skrzyni biegów Voith
J0402	skrzynka rozdzielcza przy ładowarce
J0403	w przypadku drzwi 2 o szerokości 900 mm
J0404	w przypadku drzwi 2 o szerokości 1150 mm
J0405	urządzenie zamontowane we wsporniku 19-calowym
J0406	zwinięty i umieszczony przy panelu obsługi w tablicy rozdzielczej z prawej strony
J0407	przy odpowiednim stanie konstrukcyjnym
J0408	długość przewodów maks. 1,5 m
J0409	rząd 2 z lewej strony
J040A	brak w wersji z 4 drzwiami
J040B	brak w wersji z 19,75 m
J0410	rząd 6 z lewej strony
J0411	rząd 1 z prawej strony
J0412	rząd 4 z prawej strony
J0413	rząd 7 z prawej strony
J0414	komora serwera
J0415	wyłączanie drukarki biletów przy rozruchu silnika
J0416	w przypadku klapy przed osią przednią z lewej strony
J0417	brak w przypadku klapy przed osią przednią z lewej strony
J0418	drzwi 4 z przodu
J0419	drzwi 4 z tyłu
J0420	głośnik zewnętrzny za klapą części przedniej
J0421	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 2
J0422	przewód zwinięty i umieszczony w krawędzi dachu przed ścianką działową silnika
J0423	wersja przełączalna
J0424	wersja nieprzełączalna
J0425	odpadanie ze zwłoką t = 60 min.
J0426	brak w przypadku pneumatycznie uruchamianych drzwi bagażnika
J0427	przewód zwinięty i umieszczony w 1. schowku poddachowym po prawej stronie
J0428	przewód zwinięty i umieszczony w schowku poddachowym naprzeciw drzwi 3
J0429	przewód zwinięty i umieszczony w kanale poprzecznym
J0430	brak w wersji z 3 drzwiami
J0431	brak w wersji z 2 drzwiami
J0432	w przypadku kamery cofania ze spryskiwaczem
J0433	w przypadku wskazań w zestawie wskaźników ICUC
J0434	w przypadku ręcznego włączania
J0435	w typie Comfort Class 500
J0436	bez kamery cofania
J0437	wersja z brzęczykiem
J0438	w przypadku wskazań w Coach Multimedia System CMS ze skrzynką wideo
J0439	w przypadku wskazań w Coach Multimedia System CMS bez skrzynki wideo
J0440	Rząd 11 na górnym pokładzie z prawej strony
J0441	Rząd 2 na górnym pokładzie z prawej strony
J0442	Rząd 5 na górnym pokładzie z prawej strony
J0443	Rząd 8 na górnym pokładzie z prawej strony
J0444	Rząd 13 na górnym pokładzie z lewej strony
J0445	rząd 4 na dolnym pokładzie z lewej strony
J0446	wersja z przygotowaniem do montażu tablicy gimbusa z przodu
J0447	przy schodach na górę z przodu po prawej stronie
J0448	schowek nad nadkolem z przodu z prawej strony
J0449	schowek nad nadkolem z przodu z lewej strony
J0450	Przewód zwinięty i umieszczony w 1. schowku poddachowym po prawej stronie
J0451	W przypadku dodatkowej przegródki na baterie
J0452	Listwa bezpieczników 1 w skrzynce osprzętu elektrycznego
J0453	Listwa bezpieczników 2 w skrzynce osprzętu elektrycznego
J0454	W przypadku wskazania na oddzielnym monitorze
J0455	W typie Top Class 500
J0456	W przypadku luków dachowych
J0457	Głośnik wewnętrzny w przedniej części pojazdu
J0458	Głośnik wewnętrzny w tylnej części pojazdu
J0459	Rząd 5 z lewej strony
J0460	Rząd 5 z prawej strony
J0461	Nie w przypadku wejścia schodkowego z przodu z lewej strony
J0462	W typie Intouro Euro 6
J0463	w przypadku głośnika na słupku okiennym przed drzwiami II
J0464	brak w przypadku głośnika na słupku okiennym przed drzwiami II
J0465	w przypadku oświetlenia schowka
J0466	w przypadku oświetlenia komory silnika
J0467	skrzynka rozdzielcza po lewej stronie
J0468	skrzynka rozdzielcza po prawej stronie
J0469	w przypadku radiostacji głosowej z mikrofonem kierowcy
J0470	brak w przypadku radiostacji głosowej z mikrofonem kierowcy
J0471	w przypadku klimatyzacji miejsca kierowcy FAP
J0472	w przypadku klapy bagażnika za drzwiami 1 z filtrem złego paliwa
J0473	skrzynka rozdzielcza zewnętrznego zasilania nagrzewnicy
J0474	w przypadku prostej blokady rozruchu
J0475	w przypadku podwójnej blokady rozruchu
J0476	brak w przypadku drzwi 2 o szerokości 1150 mm
J0477	wariant z wiszącą tablicą gimbusu
J0478	z IBIS
J0479	bez IBIS
J0480	przy wewnętrznym przycisku Captron
J0481	w przypadku spryskiwaczy reflektorów
J0482	przewód zwinięty i umieszczony w schowku poddachowym przed drzwiami 2
J0483	możliwość montażu pośrodku sufitu przed przegubem
J0484	dodatkowa tablica przełączników w przypadku dodatkowych akumulatorów
J0485	konsola po lewej stronie stanowiska kierowcy FAP
J0486	przy monitorze wejścia drzwi 2
J0487	brak przy monitorze wejścia drzwi 2
J0488	Kabel w obszarze płytki drukowanej IBIS w kanale poprzecznym przechowany zwinięty
J0489	bezpiecznik topikowy
J0490	położenie montażowe na przednim lewym nadkolu
J0491	położenie montażowe na podeście naprzeciw drzwi 2
J0492	położenie montażowe na podeście naprzeciw drzwi 3
J0493	w przypadku zamykanego kurka awaryjnego
J0494	łącznik do wykonania we własnym zakresie
J0495	w przypadku oświetlenia krawędzi stopnia wejścia 1
J0496	w przypadku oświetlenia krawędzi stopnia wejścia 2
J0497	w przypadku zewnętrznego przycisku przy drzwiach 3
J0498	wersja z 5 drzwiami
J0499	w przypadku zewnętrznego przycisku na skrzydle drzwi
J0501	w przypadku wyposażenia dodatkowego - przycisku na skrzydle drzwi 1
J0502	połączenie poprzez wejście mikrofonowe wzmacniacza audio
J0503	w przypadku falownika 5000 W
J0504	lewa strona pojazdu
J0505	prawa strona pojazdu
J0506	w przegrodzie osprzętu telekomunikacyjnego
J0507	złącze anteny bez router
J0508	Dodatkowa płytka drukowana
J0509	u góry lewego słupka C
J050A	w wersji LED
J050B	w komorze przed osią przednią z lewej strony
J0510	rząd 10 z prawej strony
J0511	rząd 11 z lewej strony
J0512	przełącznik w wersji 1-stopniowej lub 2-stopniowej
J0513	w obudowie głośnika
J0514	w ścianie bocznej
J0515	podłączanie do czarnego przewodu pokrętła
J0516	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 3
J0517	głośnik zewnętrzny przy drzwiach 4
J0518	ułożenie w górnym schowku za miejscem kierowcy
J0519	w przypadku kokpitu 'międzymiastowego'
J0520	za miejscem kierowcy
J0521	zasilanie napięciem kamery cofania
J0522	złącze wtykowe RJ45
J0523	zamontowane w schowku na rzeczy znalezione
J0524	Płytka drukowana głównej tablicy przełączników
J0525	Płytka drukowana pomocniczej tablicy przełączników
J0526	Płytka drukowana dodatkowa głównej tablicy przełączników
J0527	Płytka drukowana dodatkowa pomocniczej tablicy przełączników
J0528	Płytka drukowana komory elektrycznej
J0529	Płytka drukowana IBIS
J0530	przy kabinie wypoczynkowej kierowcy
J0531	przewody w obszarze FPS 2 zwinięte i umieszczone w kanale poprzecznym
J0532	rdzeń ferrytowy
J0533	za wejściem 2
J0534	przewód rezerwowy audio
J0535	przewód rezerwowy radiostacji
J0536	Power Distribution Board (PDB)
J0537	zwykły przycisk w dowolnym miejscu w pojeździe
J0538	pętla przewodów w obszarze wejścia drzwi 1
J0539	pętla przewodów w obszarze miejsca na wózek dla niepełnosprawnych
J0540	pętla przewodów w obszarze miejsc dla niepełnosprawnych
J0541	w przypadku przełącznika w drążku
J0542	w przypadku systemu sygnalizacji dla pasażerów z miejscem dla osoby niepełnosprawnej
J0543	 w typie S 515 HD
J0544	 w typie S 516 HD
J0545	 brak w typie S 515 HD
J0546	 brak w typie S 516 HD
J0547	moduły połączyć rzędowo, zgodnie z listą kompletacji
J0548	przy ostatnim module zamontować rezystor
J0549	przewód zwinięty w schowku dachowym nad przednim prawym nadkolem
J0550	zacisk 15 z pracą na wybiegu
J0551	potencjometr z położeniem zerowym
J0552	potencjometr bez położenia zerowego
J0553	brak w przypadku kodu - głośnik zewnętrzny
J0554	łącznik przełącznika na satelicie
J0555	złącze przekazujące tablicy instrumentów
J0556	przewód ułożony nad słupkiem A
J0557	brak w przypadku Travego RHD
J0558	wersja z 5 lampami
J0559	brak w typie S 415/416/418 UL LE Business
J0560	możliwość montażu lodówki
J0561	brak w przypadku wersji RHD
J0562	Brak w typie pojazdu MB E SHD/MB E RHD bez zamka centralnego
J0563	zamontowany w drzwiach kabiny kierowcy
J0564	Złącze drukarki biletów, zacisk 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
J0565	Złącze drukarki biletów, zacisk 31
J0566	W przypadku anteny zespolonej radia/GSM/GPS/DAB
J0567	W przypadku anteny zespolonej radia/GSM/DAB
J0568	Przewody umieszczone pod tablicą instrumentów po prawej stronie kierowcy
J0569	W przypadku syreny firmy Hella
J0570	W przypadku syreny firmy Accorsi
J0571	W przypadku diodowego oświetlenia wnętrza
J0572	Brak w przypadku normy Euro-VI
J0573	W przypadku standardowego interfejsu wymiany danych systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
J0574	Brak w przypadku standardowego interfejsu wymiany danych systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
J0575	W przypadku zautomatyzowanej skrzyni biegów MB GO 240-8
J0576	W przypadku asystenta pasa ruchu SHA
J0577	W przypadku bagażnika na narty z kamerą
J0578	Podłączanie poprzez wejście przełącznika priorytetowego mikrofonu przewodnika
J0579	W przypadku mikrofonu kierowcy poprzez przełącznik priorytetowy
J0580	W przypadku mikrofonu kierowcy poprzez wzmacniacz
J0581	W przypadku bagażnika na narty bez kamery
J0582	Skrzynka rozdzielcza zasilania ładowarki akumulatora
J0583	Brak w przypadku radia w przegrodzie osprzętu radiotechnicznego
J0584	W typie DT z dodatkowym zbiornikiem paliwa
J0585	Przy zacisku 30 w wersji z kodem wyposażenia dodatkowego 'funkcja wstępnego podgrzewania'
J0586	Przy zacisku 15 w wersji bez kodu 'funkcja wstępnego podgrzewania'
J0587	zakres dostawy
J0588	zasilanie napięciem ELA
J0589	zasilanie napięciem wspornika urządzeń
J0590	w przypadku toalety z suszarką dłoni
J0591	w przypadku toalety bez suszarki dłoni
J0592	zewnętrzne zasilanie anteny radia
J0593	blok silnika OM471
J0594	w przypadku syreny firmy Fiamm
J0595	brak w przypadku przedniego czujnika radarowego RDF ARS410XS
J0596	tylko w przypadku przedniego czujnika radarowego RDF ARS410XS
J0597	w przypadku dodatkowej pokrywy za ostatnią osią z lewej strony
J0598	brak w przypadku dodatkowej pokrywy za ostatnią osią z lewej strony
J0599	w przypadku pokrywy przed osią tylną z lewej strony
J0601	brak w przypadku pokrywy przed osią tylną z lewej strony
J0602	zasterowanie poprzez moduł sterujący wskaźnika celu jazdy
J0603	zasterowanie poprzez osobne urządzenie do zapowiadania
J0604	Brak w przypadku ekranu przed toaletą
J0605	W pojazdach typu MB E RHD
J0606	EBM zasterowanie ogrzewania dodatkowego NT-przegroda
J0607	Przy przetworniku poziomu sygnału audio
J0608	Rozdzielacz potencjałów
J0609	Brak przy głośniku L-z lewej strony
J0610	Brak przy głośniku R-z prawej strony
J0611	W typie pojazdu MB E SHD/MB E RHD bez zamka centralnego
J0612	W przypadku radia Typ Classic Line 2
J0613	W przypadku radia Typ Classic Line 3
J0614	Przy 2. pokrywie zewnętrznej za VA-osią przednią R-z prawej strony
J0615	Brak przy 2. pokrywie zewnętrznej za VA-osią przednią R-z prawej strony
J0616	Brak przy 1. pokrywie zewnętrznej za VA-osią przednią R-z prawej strony
J0617	Płytka drukowana dodatkowa głównej tablicy przełączników 2
J0618	Płytka drukowana dodatkowa pomocniczej tablicy przełączników 2
J0619	Położenie montażowe akumulatora sieci pokładowej S-na środku
J0620	w przypadku lampek do czytania w okładzinie dachu
J0621	Gniazdo bezpiecznika 1 tablicy przełączników w suficie
J0622	Gniazdo bezpiecznika 2 tablicy przełączników w suficie
J0623	Gniazdo bezpiecznika 3 tablicy przełączników w suficie
J0624	Gniazdo bezpiecznika 4 tablicy przełączników w suficie
J0625	ustawiane w przypadku brzęczyka
J0626	w obszarze osi tylnej z lewej strony
J0627	w obszarze przed wejściem 2 z prawej strony
J0628	w przypadku modułu sterującego z połączeniem sieciowym
J0629	brak el. złącza w przypadku gniazda w dodatkowej tablicy przełączników
J0630	kuchnia za E1
J0631	EBM zasilanie napięciem 24V klapy w krawędzi dachu
J0632	otwarte zakończenie ekranu przewodów
J0633	w przypadku 13-stykowego gniazda przyczepy
J0634	zacisk trzpieniowy
J0635	połączenie system zarządzania flotą FMS/CAN
J0636	przy oddzielnym sterowaniu skrzydłem drzwi
J0637	wariant z ekranem zintegrowanego systemu informacji pokładowej IBIS
J0638	tylko w przypadku 10 i więcej rzędów foteli
J0639	tylko w przypadku 11 i więcej rzędów foteli
J0640	tylko w przypadku 12 i więcej rzędów foteli
J0641	tylko w przypadku 13 i więcej rzędów foteli
J0642	tylko w przypadku 14 i więcej rzędów foteli
J0643	tylko w przypadku 15 i więcej rzędów foteli
J0644	tylko w przypadku 16 i więcej rzędów foteli
J0645	tylko w przypadku 17 i więcej rzędów foteli
J0646	w przypadku radia Bosch typu SmartRadio
J0647	mikrofon pilota wycieczki
J0648	w przypadku czytnika kart systemu kontroli wsiadania w starej wersji
J0649	w przypadku czytnika kart systemu kontroli wsiadania w nowej wersji
J0650	na podszybiu lub pasie podokiennym
J0651	w typie DT
J0652	w przypadku przełączanego ograniczenia prędkości
J0653	w przegrodzie akumulatorów za osią przednią z prawej strony
J0654	przygotowanie do montażu kuchni pokładowej z przodu z lewej strony
J0655	wyłączanie ze zwłoką 3 sekund
J0656	zespół zaworów ABS (ASR/ESP) osi napędzanej
J0657	tylko w przypadku alkomatu
J0658	płyta IBIS, moduł 1 - wkładki bezpieczników
J0659	płyta IBIS, moduł 2 - przekaźniki
J0660	płyta IBIS, moduł 3 - przełączniki
J0661	płyta IBIS, moduł 4 - rozdzielacze sygnałów
J0662	płyta IBIS, moduł 5 - wkładki bezpieczników
J0663	tylko w przypadku elektrycznego drugiego luku dachowego
J0664	brak w przypadku przekaźnika głośnika
J0665	zespół złączy multimedialnych z prawej strony
J0666	ułożony nad słupkiem obrotowym drzwi antywandalowych
J0667	otwarta końcówka pojedynczego elektrycznego przewodu
J0668	wariant złącza z zaciskami szeregowymi
J0669	wariant złącza bez zacisków szeregowych
J0670	wyłączanie ze zwłoką 35 sekund
J0671	złącze ekranu przewodów do obudowy urządzeń, redukcja siły naciągu
J0672	dodatkowa płytka drukowana 12V
J0673	w pojazdach typu MB E 16/2 RHD
J0674	w wersji LED
J0675	możliwość montażu przetwornika napięcia techn. solarnej
J0676	tylko rynek meksykański
J0677	montaż, jeśli ujęte w opisie konstrukcji
J0678	wersja z 1 podwójnym i 1 pojedynczym fotelem pasażerskim w rzędzie
J0679	nagrzewnica dmuchawy w ścianie bocznej za wejściem 2
J0680	złącze przewodu pneumatycznego
J0681	antena wbudowana w urządzenie końcowe
J0682	za wieńcem obrotowym w 1. wnęce w okładzinie dachu z lewej strony
J0683	przy montażu 2 czujników w obwodzie szeregowym
J0684	brak w przypadku syreny pneumatycznej i klaksonu
J0685	przy montażu 1 czujnika
J0686	w pojazdach typu MB E RHD, 2-osiowych
J0687	w pojazdach typu MB E RHD, 3-osiowych
J0688	przy przygotowaniu do montażu falownika w bagażniku
J0689	W razie braku elementów obsł. dla pasażera UD-na dole z lewej
J0690	W razie braku elementów obsł. dla pasażera UD-na dole z prawej
J0691	brak w przypadku mniejszej liczby rzędów foteli na dolnym pokładzie z lewej strony
J0692	brak w przypadku mniejszej liczby rzędów foteli na dolnym pokładzie z prawej strony
J0693	Przy gnieździe 230-V pomiędzy podwójnym fotelem pasażera
J0694	Przed drzwiami z podnośnikiem
J0695	Za drzwiami z podnośnikiem
J0696	Brak w przypadku wersji UL
J0697	Brak w przypadku wersji CC500 TC500
J0698	Moduł bezpiecznika IBIS_zintegrowany system informacji pokładowej
J0699	przy schodach na górę z przodu z lewej strony
J0701	przewód sieciowy
J0702	w przypadku radia cyfrowego (DAB)
J0703	wariant 24 V kryterium drzwi
J0704	wariant masy kryterium drzwi
J0705	brak w przypadku głównego wyłącznika ochronnego poniżej 5 km/h
J0706	w typie MB E 16/3 SHD
J0707	przy dopuszczeniu do ruchu jako autobus szkolny na rynku hiszpańskim
J0708	dodatkowa płytka drukowana 12 V/24 V
J0709	12 V, zacisk 15
J0710	przygotowanie do późniejszej przebudowy
J0711	12 V, zacisk 30
J0712	brak w przypadku przełączalnych głośników
J0713	montaż w wolucie dachowej za drzwiami 2 po prawej stronie
J0714	wersja specjalna kuchni pokładowej z przodu
J0715	wersja specjalna kuchni pokładowej z tyłu
J0716	bezpiecznik w zależności od opcji (10 A - 20 A)
J0717	przy opróżnianiu zbiornika fekaliów poprzez przełącznik
J0718	skrzynka rozdzielcza falownika w stopniu
J0719	wariant na konsoli
J0720	wariant na tablicy rozdzielczej
J0721	montaż na podszybiu
J0722	złącze ekranu przewodu
J0723	skrzynka rozdzielcza dodatkowego falownika
J0724	brak w wersji na rynek norweski
J0725	skrzynka rozdzielcza falownika
J0726	skrzynka rozdzielcza falownika ładowania
J0727	ogrzewanie w wejściu drzwi 3
J0728	wraz z oświetleniem nocnym LG35 przestrzeni pasażerskiej
J0729	brak w przypadku sygnalizatora dymu w toalecie 2
J0730	w przypadku instalacji wykrywania dymu w toalecie 2
J0731	brak w przypadku montażu w przegrodzie NT
J0732	W przypadku blokady skrzydła drzwi z przodu - drzwi 2
J0733	Nie dotyczy w przypadku blokady skrzydła drzwi z przodu - drzwi 2
J0734	Tylko do lampki ostrzegawczej
J0735	W przypadku przycisku resetowania zamontowanego na konsoli
J0736	do półki na bagaż
J0737	do kanału wentylacyjnego
J0738	rząd foteli 4 OD-górny pokład R-prawa strona
J0739	rząd foteli 2 UD-dolny pokład R-prawa strona
J0740	rząd foteli 1 OD-górny pokład L-lewa strona
J0741	rząd foteli 3 OD-górny pokład L-lewa strona
J0742	rząd foteli 5 OD-górny pokład L-lewa strona
J0743	rząd foteli 6 OD-górny pokład L-lewa strona
J0744	rząd foteli 1 UD-dolny pokład L-lewa strona
J0745	brak w przypadku wersji bez alkomatu wył. awaryjnego uruchomienia
J0746	gniazdo bezpiecznika, moduł rekuperacji poza komorową akumulatora
J0747	brak w przypadku tachografu
J0748	skrzynka zaciskowa, zasilanie napięciem, zacisk 30
J0749	skrzynka zaciskowa, zasilanie napięciem, zacisk 15
J0750	elektryczny mostek do zasilania napięciem, zacisk 30/zacisk 15
J0751	w połączeniu z CNG1 samochodowy system ważenia OBW_On Board Weighting Sys
J0801	przewody zwinięte i umieszczone w perkeo nad drzwiami 2
J0802	przewody zwinięte i umieszczone w perkeo nad drzwiami 3
J0803	przewody zwinięte i umieszczone w prawej klapie krawędzi dachu przed drzwiami 2
J0805	Skrzynka rozdzielacza w bagażniku
J0806	przewód zwinięty i umieszczony w perkeo nad drzwiami 4
J0807	brak w typie DT
J0808	w typie MB E12 EU EURO 6
J0809	w typie MB E15 EU EURO 6
J0810	w typie MB E17 i E19 EU EURO 6
J0811	montaż opaski termokurczliwej 50mm
J0812	tolerancja +0-2mm
J0813	w przypadku kodu TE80
J0814	w przypadku kodu TE81
J0815	W przypadku przycisku zamontowanego na pokrywie bagażnika
J0A03	Wersja w przypadku zacisku 30
J0F01	 sygnał automatyki drzwi
J0J01	w przypadku jednoobwodowego ogrzewania podłogowego
J0J02	zakres dostawy nagrzewnicy ściennej
J0K01	zwłoka czasowa wyłączania t = 100 sek.
J9500	Położenie montażowe jak przedstawiono
J9501	Koniec przewodu z nazwą urządzenia i oznaczeniem komory
J9502	Min. jeden wielodrutowy przewód posiada jeden przewód, który musi zostać przyłożony wcześniej do punktu podłączenia.
J9503	Obudowę dostarczyć osobno
J9504	Obłożenie styków wg numeru rysunku Daimler Benz: A0025451028
J9505	Usuń płaszcz przewodu od końca segmentu
J9506	Opis obudowy wtyku zgodnie z rysunkiem.
J9507	Dostarczyć wetknięty
J9508	Zamontuj nakładkę ochronną obudowy tulei wtykowej w taki sposób, aby blokada znajdowała się po stronie prowadnicy przewodu
J9509	Od tego miejsca zwijaj osobno
J9510	Zaizoluj opaską kurczliwą
J9511	Otwarty koniec przewodu
J9512	od tego miejsca płaszcz usunięty
J9513	jeśli wariant istnieje, związać klipsem
J9514	Otwarty koniec przewodu
J9515	wykonywanie testu push
J9516	wyprowadzenie przewodów kopuły w kierunku styku 3
J9517	WAGA: widok boku urządzenia
J9518	widok strony wtyków wyprowadzenia przewodów jak na ilustracji
J9519	przy nabijaniu przekręcić końcówkę przewodu o 180°
J9520	wykonanie innej etykietki wtyku
J9521	od tego miejsca zwinąć i zapakować w woreczek
J9522	języczek z taśmy płóciennej, czerwonej
J9523	języczek z taśmy płóciennej, brązowej
J9524	przewody odcięte z przesunięciem i zaizolowane przed zwarciem opaską termokurczliwą
J9525	tu związać niepowiązane wiązki
J9526	oba segmenty owinąć po 15 mm
J9527	tu związać segmenty opaską przewodów
J9528	tu związać wiązki przewodów w jedną wiązkę opaską przewodów
J9529	nakładkę ochronną obudowy tulei wtykowych zamontować tak, aby blokada była naprzeciwko wyprowadzenia przewodów
J9530	języczek z białej taśmy płóciennej, oznaczenie:  2
J9531	ęzyczek z białej taśmy płóciennej, oznaczenie:  4
J9532	położenie osłony przewodów na rozgałęzieniu ustalone taśmą PCV
J9533	osłona przewodów kończy się przy obudowie wtyku
J9534	związać opaską przewodów
J9535	wsunąć przewód elastyczny ISO ok. 40mm w WS
J9536	związać w niebieskich punktach mocowania
J9537	blokada przy wyprowadzeniu przewodów
J9538	wszystkie przelotowe łączniki zgrzewane włożone w elastyczny przewód falisty, uszczelnione klejem Tivolit i związane foliową taśmą klejącą
J9539	mocowanie śrubowe PG z tyłu
J9540	mocowanie śrubowe PG z przodu
J9541	przejście z rurki falistej na elastyczny przewód izolujący owinąć taśmą płócienną
J9542	uszczelnione klejem Tivolit i związane foliową taśmą klejącą
J9543	ęzyczek z białej taśmy płóciennej, napis: Antriebsachse
J9544	dodać akcesorium A0219974082
J9545	Zawinąć z nałożeniem 50%
J9546	przewody odcięte z przesunięciem i zaizolowane przed zwarciem opaską termokurczliwą
J9547	Języczek z białej taśmy płóciennej, napis z nazwą urządzenia
J9548	Ekran przylutowany do obudowy
J9549	blokowanie obudowy nie w kierunku ułożenia przewodów
J9550	blokady obudowy nie montować od strony doprowadzenia przewodów
J9551	przewody układać pojedynczo z osłoną izolacyjną
J9552	konieczna kontrola szczelności
J9553	zęści bez montażu, dołączone w torebce. Przewody należy oznakować.
J9554	wtyk dostarczany luzem
J9555	przewód zwinięty i umocowany taśmą klejącą na końcu rurki falistej
J9556	wtyk dołączony w torebce
J9557	montaż obudowy zgodnie ze stanem fabrycznym
J9558	uwaga - MOD='01' i MOD='02'
J9559	Wszystkie pojedyncze przewody, połączone w wiązki zgodnie z przekrojem poprzecznym i kolejno ponumerowane
J9560	co 250 mm obwiązane czarną taśmą klejącą
J9561	obwiązane czarną taśmą klejącą
J9562	w przypadku takiego wariantu, związać klipsem
J9563	Wylot pokrywy, zamontowany w kierunku blokady
J9564	Złącze kontrolne Push z naciskiem 15N
J9565	Izolacja bez złącza
J9567	języczek z białej taśmy płóciennej, oznaczenie: Pin 10 WAKE UP
J9568	montaż opaski termokurczliwej 50 mm
J9569	tolerancja + 0-2 mm
J9581	osłona w obrębie obudowy odcięta
J9582	prosimy przestrzegać instrukcji montażu A0080052999
J9583	płaszcz przewodu trzeba zamontować przy odciążeniu
J9584	obudowa opatrzona naklejką, opisana nazwą urządzenia
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V0101	Driver area diode cluster 1
V0102	Driver area diode cluster 2
V0301	Secondary dash panel diode cluster 1
V0302	Secondary dash panel diode cluster 2
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W0101	punkt masowy 1 na stanowisku kierowcy FAP
W0102	punkt masowy 2 na stanowisku kierowcy FAP
W0103	punkt masowy 3 na stanowisku kierowcy FAP
W0104	punkt masowy 4 na stanowisku kierowcy FAP, moduł sterujący IBIS
W0105	punkt masowy 5 na stanowisku kierowcy FAP
W0106	punkt masowy 6 na stanowisku kierowcy FAP, pedał gazu
W0107	rozdzielacz IBIS na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 31/1, masa
W0108	złącze masowe przewodu ochronnego
W0109	punkt masowy szyny CAN ramy 2
W0110	punkt masowy 7 na stanowisku kierowcy FAP
W0111	złącze masowe przewodu ochronnego obudowy rozdzielacza 230-V
W0112	złącze masowe przewodu ochronnego falownika prądu zmiennego 230 V AC w schowku
W0113	masa elektrohydraulicznie wspomaganego układu kierowniczego EHPS w przedniej części
W0114	masa 1 na szkielecie części przedniej
W0115	Złącze masowe przewodu ochronnego na wsporniku gniazd elektrycznych
W0116	złącze masowe 8 na stanowisku kierowcy FAP
W0201	Masa 1 główna tablica rozdzielcza
W0202	Masa 2 główna tablica rozdzielcza
W0203	Masa CAN-Society of Automotive Engineers SAE
W0204	punkt masowy na pokrywie w przypadku łącznika zasilania
W0205	punkt masowy 3 głównej tablicy przełączników, punkt gwiaździsty CAN
W0206	masa 1 głównej tablicy przełączników, wewnętrzna
W0207	masa 1 płyty z obwodem drukowanym głównej tablicy przełączników
W0208	punkt masowy 3 w głównej tablicy przełączników
W0209	punkt masowy 4 w głównej tablicy przełączników
W0210	GND_masa 1 szyna danych
W0211	GND_masa 2 szyna danych
W0212	GND_masa 3 szyna danych
W0213	GND_masa 4 szyna danych
W0214	GND_masa 1 podwozie
W0215	GND_masa 2 podwozie
W0216	GND_masa 3 podwozie
W0217	GND_masa 4 podwozie
W0218	GND_masa 1 skrzynka chłodnicy
W0219	GND_masa 2 skrzynka chłodnicy
W0220	GND_masa 3 skrzynka chłodnicy
W0221	GND_masa 4 skrzynka chłodnicy
W0301	punkt masowy 1 pomocniczej tablicy przełączników NST
W0302	punkt masowy 2 pomocniczej tablicy przełączników NST, punkt gwiaździsty CAN wyp. komfortowego
W0303	punkt masowy 3 pomocniczej tablicy przełączników NST wewnątrz
W0304	masa 4 pomocniczej tablicy przełączników NST
W0305	punkt masowy 5 pomocniczej tablicy przełączników NST
W0306	punkt masowy 6 pomocniczej tablicy przełączników NST
W0401	Masa 1 z tyłu układ klimatyzacji
W0402	Masa 2 z tyłu
W0403	punkt masowy 1 z tyłu, wyrównywanie potencjałów
W0404	punkt masowy 1 z tyłu, ekranowanie EMV przewodów rezystora hamulcowego
W0405	punkt masowy 1 z tyłu, ekranowanie EMV przewodów alternatora
W0406	punkt masowy 1 modułu rekuperacji RKM z tyłu
W0407	punkt masowy 4 z tyłu
W0408	punkt masowy 5 z tyłu
W0409	punkt masowy 1 z tyłu
W0410	punkt masowy 3 z tyłu
W0411	punkt masowy 1 z tyłu, przewód ochronny 230 V, schowek poddachowy z tyłu z prawej strony
W0412	punkt masowy 1 z tyłu, napęd Compact-Hybrid
W0501	Masa 1 komora silnika
W0502	Masa 2 komora silnika
W0503	masa 1 w komorze silnika, wyrównywanie potencjałów
W0504	masa 1 w komorze silnika przy rozruszniku
W0505	masa 3 w komorze silnika
W0506	masa 1 w komorze silnika, punkt gwiaździsty wyrównywania potencjałów
W0507	masa 1 w komorze silnika, wspornik falownika silników napędu kół
W0508	masa 1 w komorze silnika, wspornik falownika dodatkowych podzespołów
W0509	masa 1 w komorze silnika, wspornik dodatkowych podzespołów, ogniwa paliwowe
W0510	masa 1 w komorze silnika, wspornik skrzynki bezpieczników instalacji wysokiego napięcia
W0511	masa 1 w komorze silnika przy sprężarce układu klimatyzacji
W0512	masa 1 w komorze silnika, skrzynia korbowa z prawej strony
W0513	masa 2 w komorze silnika, skrzynia korbowa z prawej strony
W0514	masa 1 w komorze silnika, skrzynia korbowa z lewej strony
W0515	masa 2 w komorze silnika, skrzynia korbowa z lewej strony
W0516	masa 3 w komorze silnika, skrzynia korbowa z prawej strony
W0517	masa 3 w komorze silnika, skrzynia korbowa z lewej strony
W0518	masa 1 w komorze siln. na wzmocnieniu łączącym alternatorów HD10, silnik OM457hLA
W0519	masa 4 w komorze silnika
W0520	masa 1 w komorze silnika, wyrównywanie potencjałów na wsporniku akumulatora
W0521	punkt masowy (GND) 1 w komorze silnika, zespoły na dachu
W0522	złącze masowe 1 w komorze silnika, wentylatory
W0523	masa 1 w komorze silnika do pomiarów wyrównywania potencjałów
W0524	GND_masa, przewód ochronny, gniazdo pojazdu HV_wysokie napięcie H-tył
W0601	Masa 1 dodatkowa tablica przełączników 1
W0602	masa 1, wnęka wlewu paliwa
W0701	masa 1, tablica przełączników minikuchni
W0702	punkt masowy (GND) kuchni pokładowej z przodu
W0801	Masa 1 przewód ochronny 230 V
W0802	Masa 2 kanał dachowy IBIS punkt gwiazdowy
W0803	Masa 3 kanał dachowy układ klimatyzacji
W0804	Masa 4 kanał dachowy CAN- punkt gwiazdowy komfortu
W0805	Masa 5 kanał dachowy
W0806	punkt masowy 6 w kanale dachowym, moduły sterujące
W0807	punkt masowy EMV, ekranowanie przewodów silników piast kół, przedni człon pojazdu
W0808	punkt masowy 7 w kanale dachowym, urządzenia dachowe
W0809	punkt masowy EMV, ekranowanie przewodów silników piast kół, tylny człon pojazdu
W0810	punkt masowy 8 w kanale w dachu
W0811	punkt masowy 9 w kanale w dachu
W0812	punkt masowy 10 w kanale w dachu
W0813	punkt masowy 11 w kanale w dachu
W0814	punkt masowy 12 w kanale w dachu, tylny człon pojazdu z przodu pośrodku
W0815	punkt masowy 13 w kanale w dachu z prawej strony
W0816	GND_masa, przewód ochronny, gniazdo pojazdu HV_wysokie napięcie R-prawa strona
W0817	GND_masa, przewód ochronny, gniazdo pojazdu HV_wysokie napięcie L-lewa strona
W0901	Masa 1 kanał dachowy(w poprzek)
W0902	Masa 2 kanał dachowy(w poprzek) CAN- punkt gwiazdowy Zintegrowany system elektroniki
W0903	Masa 3 kanał dachowy (poprzeczny)
W0904	punkt masowy 9 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0905	punkt masowy szyny CAN wnętrza 1
W0906	punkt masowy szyny CAN ramy 1
W0907	punkt masowy szyny CAN drzwi 1
W0908	Punkt masowy 11 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0909	punkt masowy 2 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0910	punkt masowy 4 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0911	masa L z lewej strony bagażnik dachowy zasobnik dachowy Compact-Hybrid
W0912	punkt masowy 10 w kanale (poprzecznym) w dachu, punkt gwiaździsty CAN szyny napędu hybrydowego
W0913	punkt masowy 4 w kanale (poprzecznym) w dachu, przedni człon pojazdu z lewej strony
W0914	punkt masowy 5 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0915	punkt masowy 6 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0916	punkt masowy 7 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0917	punkt masowy 8 w kanale (poprzecznym) w dachu
W0918	Masa R z prawej strony, bagażnik dachowy, zasobnik dachowy Compact-Hybrid
W1001	Masa 1 Komora akumulatora
W1002	Masa 2 Komora akumulatora
W1003	Masa 3 Komora akumulatora
W1004	Masa 4 Komora akumulatora
W1005	Masa 5 Komora akumulatora
W1006	punkt masowy 1 EMV w nadkolu tylnym prawym przedniego członu pojazdu
W1007	punkt masowy 2 EMV w nadkolu tylnym lewym przedniego członu pojazdu
W1008	punkt masowy 3 EMV w nadkolu tylnym prawym tylnego członu pojazdu
W1009	punkt masowy 4 EMV w nadkolu tylnym lewym tylnego członu pojazdu
W1010	punkt masowy 1, falownik
W1011	punkt masowy 2, falownik
W1012	punkt masowy 1, fotel pasażerski
W1013	punkt masowy 2, fotel pasażerski
W1014	punkt masowy 3, fotel pasażerski
W1015	punkt masowy 4, fotel pasażerski
W1016	punkt masowy 1 w przegrodzie dodatkowego akumulatora
W1017	Punkt masowy 1 gniazda Nato
W1018	masa 1 w kanale przewodów z przodu z lewej strony
W1019	masa 1 w kanale przewodów z tyłu z lewej strony
W1020	masa 1 w kanale przewodów z przodu z prawej strony
W1021	masa 1 w kanale przewodów z tyłu z prawej strony
W1022	punkt masowy 1 przewodu ochronnego gniazda wysokiego napięcia
W1023	punkt masowy 1 w podwoziu, przetwornik DC/AC napędu Compact-Hybrid
W1024	masa 1 w kanale przewodów przed drzwiami z podnośnikiem
W1101	Masa 1 przeguby VW
W1102	Masa 2 przeguby HW
W1103	Punkt masowy 3 przegub, falownik VW
W1104	Punkt masowy 4 przegub, falownik HW
W1105	punkt masowy 1 w przegubie, moduł rekuperacji RKM
W1201	Masa 1 IBIS- punkt gwiazdowy
W1202	punkt masowy 2 punktu gwiaździstego IBIS
W1203	punkt masowy 3 punktu gwiaździstego IBIS
W1301	punkt masowy 1 punktu gwiaździstego IBIS
W1302	punkt masowy 2 punktu gwiaździstego IBIS
W1303	punkt masowy 3 punktu gwiaździstego IBIS
W1401	Masa 1 kanał dachowy UD
W1402	punkt masowy 2 w kanale w dachu, dolny pokład
W1501	punkt masowy 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów wspornika akumulatora
W1502	masa 1 w dachu, wyrównywacz potencjałów na wsporniku falownika
W1503	masa 1 w dachu, wyrównywacz potencjałów na pośrednim wsporniku falownika
W1504	masa 2 w dachu, wyrównywacz potencjałów na wsporniku falownika
W1505	masa 2 w dachu, wyrównywacz potencjałów na pośrednim wsporniku falownika
W1506	masa 1 w dachu, wyrównywacz potencjałów na wsporniku dodatkowych podzespołów
W1507	masa 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów, przedni człon pojazdu
W1508	punkt masowy (GND) 1 wyrównywania potencjałów w dachu tylnego członu pojazdu
W1509	masa 1 w dachu, przedni człon pojazdu
W1510	masa 1 w dachu, wyrównywacz potencjałów układu chłodzenia
W1511	masa 2 w dachu, wyrównywacz potencjałów układu chłodzenia
W1512	masa 3 w dachu, wyrównywacz potencjałów układu chłodzenia
W1513	masa 1 w dachu przed przegubem, przedni człon pojazdu
W1514	masa 1 w dachu, wspornik ogniw paliwowych
W1515	masa 1 w dachu, wspornik układu chłodzenia na dachu, ogniwa paliwowe
W1516	masa 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów, pośredni wspornika akumulatora
W1517	masa 1 w dachu na wsporniku zasobnika dachowego Compact-Hybrid
W1518	masa 1 w dachu, wyrównywacz potencjałów na wsporniku z przodu
W1519	masa 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów, przedni człon pojazdu pośrodku
W1520	punkt masowy (GND) 1 w dachu tylnego członu pojazdu
W1521	punkt masowy (GND) 2 w dachu tylnego członu pojazdu
W1522	złącze masowe 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów przed przegubem w przednim członie pojazdu
W1523	złącze masowe 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów za przegubem w tylnym członie pojazdu
W1524	masa 1 w dachu, wyrównywanie potencjałów na wsporniku dodatkowych zespołów w przednim członie pojazdu
W1525	złącze masowe 2 w dachu, wyrównywanie potencjałów przed przegubem w przednim członie pojazdu
W1526	GND_przyłącze do masy obok odbiornika prądu
W1527	Masa 1 wyrównanie potencjału po lewej stronie, wspornik do zbiornika na wodór
W1528	Masa 2 wyrównanie potencjału po lewej stronie, wspornik do zbiornika na wodór
W1529	Masa 1 Dach FZ_ogniwo paliwowe przegub VW-przód
W1530	Masa 2 Dach FZ_ogniwo paliwowe przegub VW-przód
W1531	GND_Masa system ogniw paliwowych LV_niskonapięciowa skrzynka rozdzielacza
W1532	GND_złącze masy 1 DA-przegub dachowy VW-przedni człon pojazdu
W1533	GND_masa wyrównanie potencjału gniazdo pojazdu R-prawa strona
W1534	GND_masa wyrównanie potencjału gniazdo pojazdu L-lewa strona
W1535	GND_masa wyrównanie potencjału gniazdo pojazdu HE-tył
W1536	GND_masa 2 dach, wyrównanie potencjału, wspornik V-przód
W1537	GND_masa 3 dach, wyrównanie potencjału, wspornik V-przód
W1538	GND_masa, wyrównanie potencjału, wspornik szyny prądowej
W1601	punkt masowy 1 pomocniczej tablicy przełączników NST 1
W1701	Masa 1 dodatkowa tablica przełączników 2
W1801	punkt masowy 1 pomocniczej tablicy przełączników NST 2
W1802	masa punktu gwiaździstego CAN, system oczyszczania spalin SCR
W1803	punkt masowy szyny CAN systemu multipleksowego MUX 4
W1804	punkt masowy szyny CAN napędu 1
W1805	punkt masowy szyny CAN drzwi 2
W1901	masa w schowku za osią tylną z lewej strony
W2101	masa w skrzynce osprzętu komunikacyjnego
W2301	punkt masowy 1 w schowku poddachowym w przednim członie
W2302	punkt masowy. schowek poddachowy w tylnym członie
W2303	punkt masowy 2 w schowku poddachowym w przednim członie
W2401	punkt masowy 1 modułu układu klimatyzacji, master 1
W2402	punkt masowy 2 modułu układu klimatyzacji, slave 1
W2403	punkt masowy 3 modułu układu klimatyzacji, master 2
W2404	punkt masowy 4 modułu układu klimatyzacji, slave 2
W2501	punkt masowy 1 obwodu przekazywania
W4001	punkt masowy 1 tablicy IBIS
W4002	punkt masowy 2 tablicy IBIS
W4003	punkt masowy 3 modułu IBIS
[bookmark: X]
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X0100	El.złącze tablicy rozdzielczej lFAP-pulpit kierowcy
X0101	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 30/1
X0102	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/1
X0103	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 58/1
X0104	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 31/1
X0105	łącznik przewodów fotel kierowcy
X0106	łącznik przewodów Silnik wycieraczek
X0107	łącznik przewodów Skrzynka przednia
X0108	łącznik przewodów Skrzynka przednia dmuchawa
X0109	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP (wewnętrzny), zacisk 30/2
X010A	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 30/3
X010B	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/3
X010C	rozdzielacz FAP elastycznie programowalnego sterowania FPS 1
X010D	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/2
X010E	Rozdzielacz bieg silnika
X010F	Rozdzielacz postój pojazdu
X010G	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, funkcja ekonomiczna nieaktywna
X010H	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/4
X010I	obwód przekazywania start-stop silnika
X010J	Rozdzielacz sygnału cofania
X010K	rozdzielacz IBIS na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 30/1, akumulator
X010L	rozdzielacz IBIS na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/1, zapłon
X010M	rozdzielacz listwy zaciskowej blokady ruszania WFS
X010N	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 31/4
X010O	łącznik adaptera syreny pneumatycznej
X010P	łącznik kokpitu
X010Q	łącznik kokpitu
X010R	łącznik kokpitu
X010S	łącznik kokpitu
X010T	łącznik obwodu przekazującego szyna MSF/ tablica rozdzielcza
X010U	obwód przekazujący zapłon WŁ
X010V	łącznik adaptera rolety przeciwsłonecznej
X010W	Rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 30/1 i 58/1
X010X	łącznik mostka
X010Y	el. złącze telematyki tachograf - CAN2
X010Z	el. złącze wtykowe FMS_System zarządzania flotą schowek wejście 1
X0110	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP (wewnętrzny), zacisk 31/2
X0111	złącze masy do modułu sterującego IBIS
X0112	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP (wewnętrzny), zacisk 58/2
X0113	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15R
X0114	łącznik przewodów Panel obsługi HKL
X0115	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne LEWE
X0116	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne PRAWE
X0117	łącznik przewodów lusterko wsteczne w środku
X0118	łącznik przewodów regulacja lusterka
X0119	łącznik przewodów drukarka biletów
X011A	el. złącze tablicy rozdzielczej
X011B	el. złącze tablicy rozdzielczej
X011C	elektr. złącze kokpitu
X0120	łącznik przewodów przełącznik jazdy miejskiej
X0121	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne LEWE
X0122	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne PRAWE
X0123	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne LEWE
X0124	łącznik przewodów Lusterko zewnętrzne PRAWE
X0125	łącznik przewodów Panel obsługi HKL - 2
X0126	łącznik przewodów ogrzewania 2. szyba kierowcy
X0127	łącznik przewodów lampka uchwytu na rozkład jazdy
X0128	łącznik selektora zmiany biegów EPS na stanowisku kierowcy FAP
X0129	Złącze moduł sterujący wskaźnik celu jazdy
X0130	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 58/3
X0131	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 31/3
X0132	łącznik przewodów ogrzewanie dodatkowe
X0133	łącznik zasilania podnośnika
X0134	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0135	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0136	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0137	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0138	łącznik przewodów przycisk drzwiowy drzwi 1
X0139	łącznik przewodów Przycisk drzwiowy drzwi 2
X0140	łącznik przewodów Przycisk drzwiowy drzwi 3
X0141	łącznik przewodów Przycisk drzwiowy drzwi 4
X0142	łącznik przewodów sterowanie światłami sygnalizacji drogowej
X0143	łącznik elektronicznej książki jazd
X0144	łącznik przewodów moduł sterujący kasowników
X0145	łącznik drukarki biletów, połączenie radiowe
X0146	łącznik przewodów drukarka biletów (RS485/DCF77)
X0147	łącznik przewodów kabiny kierowcy
X0148	łącznik przełącznika Start silnika
X0149	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP, zacisk 15/2 i 31/4
X0150	łącznik przewodów oświetlenie pokrywa serwisowa
X0151	łącznik przewodów adapter okno po stronie kierowcy/ogrzewanie lusterka
X0152	łącznik przewodów adapter wentylator dachowy
X0153	łącznik przewodów adapter Podnośnik szyby
X0154	łącznik przewodów adapter okienek dachowych AUF/ZU
X0155	łącznik przewodów adapter rozruch silnika
X0156	łącznik przewodów licznik pasażerów
X0157	Łącznik przewodów przyłącze kontrolne Zacisk W
X0158	Łącznik przewodów przystawek Motor-stop
X0159	Łącznik przewodów Pro-Driver-Control
X0160	łącznik przełącznika drzwi 1
X0161	łącznik przełącznika drzwi 2
X0162	Łącznik przewodów Drukarka biletów
X0163	Łącznik przewodów - drukarka biletów
X0164	Łącznik przewodów instrumentów analogowych tablicy I
X0165	Łącznik przewodów opornika drukarki biletów
X0166	Łącznik przewodów spryskiwaczy (szyb)
X0167	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP (wewnętrzny), zacisk 30/3 (sygnał wake-up)
X0168	łącznik adaptera START/STOP
X0169	złącze wtykowe położenie sprzęgła
X0170	łącznik systemu zarządzania flotą FMS na stanowisku kierowcy FAP
X0171	złącze wtykowe urządzenie do zapisywania danych
X0172	łącznik stanowiska kierowcy FAP
X0173	rozdzielacz obwodu podświetlenia ułatwiającego odnajdywanie na stanowisku kierowcy FAP
X0174	rozdzielacz na stanowisku kierowcy FAP (wewnętrzny), sygnał wake-up
X0175	łącznik wyłącznika głównego
X0176	łącznik stacyjki z immobilizerem WFS
X0177	łącznik stacyjki z czujnikiem immobilizera WFS
X0178	łącznik modułu sterującego alkomatu
X0179	łącznik kokpitu
X0180	łącznik kokpitu
X0181	łącznik kokpitu
X0182	łącznik kokpitu
X0183	łącznik kokpitu
X0184	łącznik kokpitu
X0185	łącznik kokpitu
X0186	łącznik kokpitu
X0187	łącznik kokpitu
X0188	łącznik kokpitu
X0189	łącznik kokpitu
X0190	łącznik kokpitu
X0191	łącznik kokpitu
X0192	łącznik kokpitu
X0193	łącznik kokpitu
X0194	łącznik drukarki biletów 2
X0195	łącznik drukarki biletów 2, połączenie radiowe
X0196	łącznik drukarki biletów 2, funkcje specjalne
X0197	łącznik drukarki biletów, rezystor
X0198	łącznik 1 przewodów rezerwowych kokpitu
X0199	łącznik 2 przewodów rezerwowych kokpitu
X0200	El. złącze głównej tablicy rozdzielczej (HST)
X0201	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/1
X0202	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/2
X0203	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/3
X0204	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 15/1
X0205	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza za głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa Zacisk 30/4
X0206	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zasilanie napięciem 12 V
X0207	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zintegrowany system elektroniczny Zacisk 30/4
X0208	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 58/1
X0209	punkt gwiaździsty szyny CAN IES
X020A	Rozdzielacz Główna tablica rozdzielcza Zacisk 15/2
X020B	Rozdzielacz Główna tablica rozdzielcza 12 V Zacisk 15/1
X020C	Rozdzielacz Główna tablica rozdzielcza 12 V Zacisk 30/1
X020D	Rozdzielacz Główna tablica rozdzielcza zintegrowane Układy elektroniczne Zacisk 15
X020E	Rozdzielacz Elastycznie programowane sterowanie FPS 1
X020F	Rozdzielacz moduły sterujące zintegrowane systemy elektroniczne IES
X020G	Rozdzielacz Elastycznie programowane sterowanie FPS 5
X020H	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Sterowanie pracą silnika MR
X020I	rozdzielacz systemu oczyszczania spalin ACM
X020J	rozdzielacz płyty montażowej w skrzynce osprzętu elektrycznego, zacisk 30/6 przed SIH
X020K	punkt gwiaździsty szyny CAN funkcji komfortowych
X020L	rozdzielacz systemu sterowania multiplex MUX 1
X020M	rozdzielacz systemu sterowania multiplex MUX 2
X020N	rozdzielacz głównej tablicy przełączników, zacisk 31/1
X020O	rozdzielacz 230 V głównej tablicy rozdzielczej
X020P	rozdzielacz płyty montażowej w skrzynce osprzętu elektrycznego, zacisk 30/7 za SIH
X020Q	rozdzielacz płyty montażowej w skrzynce osprzętu elektrycznego, zacisk 30/8 przed SIH
X020R	łącznik monitorowania kierunkowskazów
X020S	punkt gwiaździsty szyny CAN czujników radarowych
X020T	rozdzielacz energii w głównej tablicy przełączników 12 V, zacisk 30
X020U	rozdzielacz zasilania prądem tablicy IBIS, zacisk 30
X020V	rozdzielacz zasilania prądem tablicy IBIS, zacisk 15
X020W	rozdzielacz zasilania prądem klimatyzacji na stanowisku kierowcy, zacisk 15
X0210	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0211	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0212	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0213	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0214	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0215	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0216	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0217	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0218	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0219	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X021A	łącznik przewodów rezerwowych głównej tablicy przełączników
X021B	łącznik przewodów rezerwowych głównej tablicy przełączników
X021C	łącznik przewodów rezerwowych głównej tablicy przełączników
X021D	łącznik przewodów rezerwowych głównej tablicy przełączników
X021E	zacisk skręcany
X0220	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0221	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0222	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0223	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0224	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0225	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0226	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0227	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0228	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0229	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0230	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0231	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0232	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0233	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0234	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0235	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0236	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0237	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0238	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0239	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0240	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0241	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0242	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0243	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0244	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0245	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0246	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0247	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0248	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0249	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0250	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0251	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0252	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0253	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0254	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0255	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0256	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0257	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0258	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0259	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0260	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0261	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0262	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0263	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0264	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0265	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0266	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0267	łącznik przewodów głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0268	łącznik elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy ESP
X0269	łącznik wyłącznika głównego (przegroda osprzętu elektrycznego)
X0270	łącznik tablica rozdzielcza/ FPS CAN II
X0271	łącznik przewodów Tachograf/tachometr Deska rozdzielcza
X0272	łącznik przewodów napełnienie układu klimatyzacji FAP-
X0273	łącznik przewodów ręczny przełącznik retardera
X0274	łącznik skrzynki elektrycznej, skrzynia biegów EPS
X0275	łącznik przewodów przyłączenie przełącznika KSW5
X0276	łącznik przewodów przyłączenie przełącznika Deska rozdzielcza
X0277	łącznik zewnętrznego zasilania układu ogrzewania
X0278	Złącze przewód rezerwowy Deska rozdzielcza
X0279	łącznik przewodów Podnośnik zabezpieczenie przed toczeniem
X0280	łącznik przewodów czujnik/Tachograf dodatkowy
X0281	łącznik przewodów przyłączenie przód
X0282	Łącznik przewodów tachograf/prędkościomierz schowek NT
X0283	Łącznik przewodów NOTWYŁ Agregat prądu awaryjnego
X0284	Łącznik przewodów retardera
X0285	Łącznik przewodów retardera
X0286	Łącznik przewodów zamka centralnego
X0287	Łącznik przewodów głośnika 1 audio kierowcy
X0288	złącze wtykowe system zarządzania flotą główna tablica rozdzielcza
X0289	łącznik systemu zarządzania flotą pojazdów FMS w przegrodzie osprzętu elektrycznego
X0290	punkt gwiaździsty CAN, kabina 2
X0291	łącznik gniazda elektrycznego w przegrodzie osprzętu elektrycznego
X0292	łącznik przełącznika zapłonu
X0293	łącznik w skrzynce osprzętu elektrycznego, zacisk 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
X0294	rozdzielacz zacisku 30 przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH
X0295	łącznik systemu zarządzania flotą pojazdów FMS w skrzynce osprzętu elektrycznego
X0296	rozdzielacz modułów sterujących, zacisk 30
X0297	rozdzielacz modułów sterujących na głównej tablicy przełączników, zacisk 15
X0298	rozdzielacz multipleksera stand-alone SMUX
X0299	łącznik głównej tablicy rozdzielczej (komora elektryczna)
X0300	El. złącze dodatkowej tablicy sterowniczej (NST)
X0301	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/1
X0302	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 15/1
X0303	Rozdzielacz pomocnicza tablica rozdzielcza za głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa zacisk 30/2
X0304	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/3
X0305	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk D+
X0306	Rozdzielacz sygnał cofania
X0307	CAN-Punkt gwiazdowy Zintegrowany system elektroniczny IES
X0308	punkt gwiaździsty szyny CAN, elektronika sterowania jazdą
X0309	punkt gwiaździsty szyny CAN funkcji komfortowych
X030A	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 58/1
X030B	Rozdzielacz 2 główny kabel akumulatora
X030C	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, funkcja ekonomiczna nieaktywna
X030D	Rozdzielacz, pomocnicza tablica rozdzielcza po głównym wyłączniku akumulatora.
X030E	punkt gwiaździsty CAN systemu oczyszczania spalin SCR
X030F	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, sterowanie pracą silnika
X030G	łącznik na pomocniczej tablicy przełączników NST, kołnierz grzewczy
X030H	rozdzielacz na pomocniczej tablicy przełączników NST, system oczyszczania spalin ACM
X030K	rozdzielacz sygnału postoju pojazdu
X030L	rozdzielacz sygnału pracy silnika
X030M	rozdzielcza pomocniczej tablicy przełączników NST
X030N	rozdzielacz płyty montażowej na pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/4 przed SIH
X030O	rozdzielacz płyty montażowej na pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/5 za SIH
X030P	rozdzielacz płyty montażowej na pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/6 przed SIH
X030R	rozdzielacz pomocn. tablicy przełączników za główną tablicą przełączników, zacisk 30/3
X030S	rozdzielacz pomocn. tablicy przełączników przed główną tablicą przełączników, zacisk 30/1
X030T	rozdzielacz płyty montażowej na pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 30/2 przed SHS
X030U	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST , zacisk 31/1
X030V	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST , zacisk 31/2
X030W	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST , zacisk 31/3
X030X	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 50
X030Y	rozdzielacz zacisku 15 w pomocniczej tablicy przełączników NST, moduły sterujące
X030Z	rozdzielacz zacisku 15 w pomocniczej tablicy przełączników NST, IES
X0310	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0311	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0312	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0313	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0314	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0315	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0316	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0317	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0318	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0319	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0320	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0321	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0322	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0323	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0324	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0325	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0326	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0327	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0328	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0329	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0330	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0331	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0332	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0333	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0334	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0335	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0336	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0337	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0338	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0339	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0340	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0341	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0342	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0343	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0344	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0345	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0346	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0347	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0348	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0349	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0350	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0351	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0352	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0353	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0354	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0355	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0356	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0357	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0358	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0359	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0360	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0361	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0362	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0363	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0364	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0365	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0366	łącznik na pomocniczej tablicy przełączników NST, moduł retardera
X0367	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0368	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0369	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0370	łącznik mostka oświetlenia przegrody serwisowej
X0371	Złącze wtykowe czujnika wody kondensacyjnej
X0372	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST
X0373	łącznik przewodu LIN czujnika akumulatora
X0374	zacisk trzpieniowy pomocniczej tablicy przełączników (NST), zacisk 30
X0375	zacisk trzpieniowy pomocniczej tablicy przełączników (NST), zacisk 15
X0376	el. złącze obwodu wodnego
X0380	łącznik na pomocniczej tablicy przełączników NST, dodatkowe ogrzewanie ZHE
X0381	mostek kalibracyjny układu wspomagania cofania na module sterującym
X0382	łącznik przewodów rezerwowych pomocniczej tablicy przełączników NST
X0383	łącznik przewodów rezerwowych pomocniczej tablicy przełączników NST
X0401	złącze uzupełnienie oleju
X0402	łącznik przewodów ogrzewanie dodatkowe ZHE wyłączalne
X0403	łącznik przewodów oświetlenia z tyłu poprzeczki
X0404	łącznik przewodów ogrzewanie dodatkowe pompy obiegowej
X0405	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE, zasilanie
X0406	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE, przewody sterujące
X0407	Rozdzielacz kanał dachowy Zacisk 30
X0408	łącznik przewodów ogrzewanie dodatkowe Pompa obiegowa
X0409	Złącze pompy obiegowej zasilanie z zewnątrz
X040A	punkt gwiaździsty szyny CAN pomp wodnych
X040B	rozdzielacz masy, tył pojazdu
X040C	rozdzielacz masy, tył pojazdu
X0410	Łącznik przewodów sterowania Agregat prądu awaryjnego
X0411	Zasilanie Electrical Control Panel ogniwo paliwowe Zacisk 30
X0412	Zasilanie Electrical Control Panel ogniwo paliwowe sygnał Zacisk 31
X0413	Zasilanie Electrical Control Panel ogniwo paliwowe Zacisk 31
X0414	Łącznik przewodów gniazdo/oświetlenie ogniwo paliwowe ZST
X0415	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE 2, pompa recyrkulacyjna
X0416	Łącznik przewodów Poziom Olej w układzie kierowniczym/Dolewanie oleju
X0417	Łącznik przewodów ogrzewania dodatkowego konwertorów/reduktora ciśnienia
X0418	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE 2, zasilanie
X0419	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE 2, przewody sterujące
X0420	łącznik przewodu programatora
X0421	łącznik układu wspomagania parkowania
X0422	łącznik układu wspomagania parkowania
X0423	łącznik układu wspomagania parkowania
X0424	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE, diagnostyka 1
X0425	łącznik dodatkowego ogrzewania ZHE, diagnostyka 2
X0426	Łącznik wtykowy tablicy autobusu szkolnego z tyłu
X0427	łącznik oświetlenia tyłu, trawersa 2
X0428	rozdzielacz GND_masa podwozie
X0429	rozdzielacz GND_masa komora elektryczna
X0501	rozdzielacz rozrusznik/ alternatory w komorze silnika
X0502	łącznik adaptera alternatorów
X0503	łącznik przewodów przystawek przełącznik zatrzymanie silnika
X0504	łącznik przewodów Blokada rozruchu
X0505	łącznik przewodów Oświetlenie komory silnika
X0506	łącznik przewodów skrzynia biegów GS
X0507	Złącze brzęczyk ostrzegający o cofaniu
X0508	łącznik przewodów rozrusznik Zacisk 50 nad regulacją silnika MR
X0509	łącznik przewodów zasterowanie zapłon i przepustnica
X0510	łącznik przewodów zatrzymanie pracy silnika, Blokada rozruchu, Pokrywa wlewu paliwa
X0511	łącznik przewodów czujnik ciśnienia gazu
X0512	łącznik przewodów wentylator woda
X0513	łącznik przewodów wentylator powietrza
X0514	łącznik przewodów start/stop w komorze silnika
X0515	łącznik przewodów Zawór proporcjonalny układ chłodzenia silnika
X0516	Łącznik przewodów Ogrzewanie dodatkowe
X0517	Łącznik przewodów zasilanie zapłon i przepustnica
X0518	Łącznik przewodów czujnik temperatury spaliny
X0519	Łącznik przewodów kontaktowania wiązki przewodów silnika
X0520	Łącznik przewodów oświetlenia pokrywy serwisowej
X0521	złącze wtykowe zawór ogrzewanie zbiornik AdBlue
X0522	Łącznik przewodów sterowania wentylatorami
X0523	Łącznik przewodów recyrkulacji gazów spalinowych EGR
X0524	Łącznik przewodów blokady rozruchu
X0525	złącze wtykowe tył pojazdu zawór odcinający gaz
X0526	złącze wtykowe tył pojazdu wiązka przewodów silnika
X0527	złącze wtykowe sprzęgło wentylatora
X0528	złącze wtykowe światło sygnalizacyjne komora silnika
X0529	złącze wtykowe światło sygnalizacyjne bagażnik
X0530	złącze wtykowe silnik-start-stop
X0531	złącze wtykowe zasilanie przepustnica przy DPF
X0532	łącznik blokady rozruchu
X0533	łącznik kołnierza grzewczego
X0534	łącznik gniazda elektrycznego w komorze silnika
X0535	łącznik wiązki przewodów silnika MLS
X0536	łącznik alternatora, zacisk W
X0537	łącznik alternatora, zacisk D+
X0538	punkt masowy 1, blok silnika z lewej strony
X0539	punkt masowy 2, blok silnika z prawej strony
X0540	łącznik sygnału pożaru, turbosprężarka
X0541	łącznik sygnału pożaru, alternatory
X0542	łącznik sygnału pożaru, dodatkowe ogrzewanie
X0543	łącznik sygnału pożaru, układ wydechowy
X0544	łącznik sygnału pożaru, sprężarka
X0545	łącznik sygnału pożaru, skrzynia biegów
X0546	łącznik woda w filtrze paliwa
X0547	rozdzielacz rozrusznik/ alternatory przy silniku
X0548	łącznik adaptera alternatorów
X0549	łącznik wiązki przewodów silnika z tyłu
X0550	łącznik szyny CAN Powertrain
X0551	łącznik silnika
X0552	łącznik skrzyni biegów
X0553	łącznik dodatkowego oświetlenia komory silnika
X0554	łącznik wiązki przewodów czujników osi silników piast kół
X0555	łącznik szyny CAN Powertrain
X0556	łącznik szyny CAN Powertrain
X0557	łącznik adaptera alternatora 1
X0558	łącznik adaptera alternatora 2
X0559	łącznik adaptera alternatora 3
X0560	 łącznik wtykowy adaptera alternatora 4
X0561	Łącznik przekazywania 48 V, zacisk 40, komora silnika
X0562	Rozdzielacz przetwornika DCDC w komorze silnika
X0563	el. złącze 1 w komorze silnika, wspornik akumulatora
X0564	el. złącze 1 w komorze silnika, zespoły na wsporniku dachowym z tyłu
X0565	el. złącze 2 w komorze silnika, zespoły na wsporniku dachowym z tyłu
X0566	el. złącze 3 w komorze silnika, zespoły na wsporniku dachowym z tyłu
X0567	el. złącze 2 w komorze silnika, wspornik akumulatora
X0568	el. złącze 4 w komorze silnika, zespoły na wsporniku dachowym z tyłu
X0569	el. złącze w komorze silnika, wentylator 24 V
X0570	el. złącze pompy wodnej w komorze silnika, napęd mild-hybrid
X0571	el. złącze 5 w komorze silnika, zespoły na wsporniku dachowym z tyłu
X0572	el. złącze wtykowe EAM - Extended-Activity-Modul komora silnika
X0600	El. złącze dodatkowej tablicy przełączników (ZST)
X0601	Rozdzielacz dodatkowa tablica przełączników 1 Zacisk 30/1
X0602	Rozdzielacz dodatkowa tablica przełączników 1 Zacisk 15/1
X0603	szyna zbiorcza dodatkowa tablica przełączników
X0604	łącznik przewodów, Zacisk 30 zasilanie instalacji radiowej
X0605	łącznik przewodów, Zacisk 30 zasilanie komputer FPS
X0606	łącznik przewodów, Zacisk 30 zasilanie komputer FPS
X0607	łącznik przewodów główny wyłącznik bezpieczeństwa/akumulator rozrusznika
X0608	łącznik przewodów rez. ZST
X0609	łącznik akumulatorów rozruchowych
X060A	Rozdzielacz Power Distribution Board PDB, alternator/rozrusznik
X060B	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, zacisk 30 przed SIH
X060C	rozdzielacz dodatkowa tablica rozdzielcza 12 V zacisk 30
X060D	rozdzielacz dodatkowa tablica rozdzielcza 12 V zacisk 15
X060E	rozdzielacz Power Distribution Board PDB akumulator rozruchowy
X060F	rozdzielacz Power Distribution Board PDB akumulator
X060G	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, zacisk 30 przed SIH
X060H	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, zacisk 30 za SIH
X060I	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 15
X060J	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, zacisk 30 za SIH
X060K	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 15
X060L	rozdzielacz Power Distribution Board PDB moduł bezpieczników
X060M	rozdzielacz Power Distribution Board PDB moduł bezpieczników
X060N	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, złącze pośrednie akumulatora
X060P	rozdzielacz 12 V rozszerzenia PDB przegrody akumulatora, zacisk 30
X060Q	rozdzielacz Power Distribution Board PDB, zacisk 30, multiplekser MUX
X060R	Rozdzielacz rozszerzający tablicę rozdziału energii PDB, zacisk 30
X060S	rozdzielacz energii Power Distribution Board, moduł bezpieczników i przekaźników
X0610	przewód doprowadzający do dodatkowej tablicy przełączników, zacisk 30
X0611	wyłącznik ręczny SV
X0612	łącznik przewodów 2 dla akumulatorów rozruchowych
X0613	Łącznik główny przewód akumulatora
X0614	Łącznik przewodów przekaźnika Zacisk 15
X0615	Łącznik przewodów przekaźnika układ klimatyzacji dach
X0616	Łącznik przewodów Power Dystribution Board PDB
X0617	Łącznik przewodów ręcznego przełącznika odłącznika
X0618	złącze wtykowe Power Distribution Board PDB
X0619	złącze wtykowe Power Distribution Board PDB
X0620	złącze wtykowe Power Distribution Board PDB
X0621	rozdzielacz Power Distribution Board PDB załączenie rozrusznika
X0622	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30
X0623	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30
X0624	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30
X0625	rozdzielacz Power Distribution Board PDB 12 V, zacisk 30
X0626	rozdzielacz Power Distribution Board PDB moduł bezpieczników
X0627	rozdzielacz Power Distribution Board PDB moduł bezpieczników
X0628	rozdzielacz akumulatorów rozruchowych
X0629	rozdzielacz energii Power Distribution Board (PDB) 12 V, zacisk 15
X0701	rozdzielacz w kuchni
X0702	Rozdzielacz tablica sterownicza Zacisk 15
X0703	rozdzielacz w kuchni
X0704	rozdzielacz w kuchni
X0801	Rozdzielacz kanał dachowy układ klimatyzacji VW Zacisk 30/1
X0802	łącznik wychylanych drzwi 2
X0803	Łącznik wtykowy drutu grzejnego 1 w drzwiach 1
X0804	rozdzielacz masy w kanale w dachu
X0805	punkt gwiaździsty CAN zbiornika/ układu chłodzenia
X0806	Łącznik wtykowy drutu grzejnego 2 w drzwiach 1
X0807	el. złącze obwodu przekazywania, drzwi pasażerskie 1
X0808	el. złącze obwodu przekazywania, drzwi pasażerskie 2
X0809	CAN-punkt gwiazdowy komfort
X0810	łącznik drzwi
X0811	łącznik zasilania drzwi 1
X0812	łącznik sterowania rampą przy drzwiach 1
X0813	łącznik wewnętrznego przycisku przy drzwiach 1
X0814	łącznik zewnętrznego przycisku przy drzwiach 1
X0815	łącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów i dalszych przycisków przy drzwiach 1
X0816	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 1
X0817	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 1
X0818	łącznik drzwi 1
X0819	łącznik silnika napędu drzwi 1
X081A	El.złącze drzwi pasażera1
X081B	El.złącze drzwi pasażera1
X081C	El.złącze drzwi pasażera1
X081D	El.złącze drzwi pasażera1
X081E	El.złącze drzwi pasażera1
X081F	El. złącze drzwi pasażera 1
X081G	El. złącze drzwi pasażera 1
X081H	El. złącze drzwi pasażera 1
X0820	łącznik drzwi
X0821	łącznik zasilania drzwi 2
X0822	łącznik sterowania rampą przy drzwiach 2
X0823	łącznik wewnętrznego przycisku przy drzwiach 2
X0824	łącznik zewnętrznego przycisku przy drzwiach 2
X0825	łącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów i dalszych przycisków przy drzwiach 2
X0826	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 2
X0827	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 2
X0828	Łącznik przewodów drzwi 2
X0829	łącznik silnika napędu drzwi 2
X082A	El.złącze drzwi pasażera2
X082B	El.złącze drzwi pasażera2
X082C	El.złącze drzwi pasażera2
X082D	El.złącze drzwi pasażera2
X082E	El.złącze drzwi pasażera2
X082F	El. złącze drzwi pasażera 2
X082G	El. złącze drzwi pasażera 2
X082H	El. złącze drzwi pasażera 2
X0830	łącznik drzwi
X0831	łącznik zasilania drzwi 3
X0832	łącznik sterowania rampą przy drzwiach 3
X0833	łącznik wewnętrznego przycisku przy drzwiach 3
X0834	łącznik zewnętrznego przycisku przy drzwiach 3
X0835	łącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów i dalszych przycisków przy drzwiach 3
X0836	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 3
X0837	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 3
X0838	Łącznik przewodów drzwi 3
X0839	łącznik obwodu zasilania napięciem, drzwi 2
X083A	El.złącze drzwi pasażera3
X083B	El.złącze drzwi pasażera3
X083C	El.złącze drzwi pasażera3
X083D	El.złącze drzwi pasażera3
X083E	El.złącze drzwi pasażera3
X083F	El. złącze drzwi pasażera 3
X083G	El. złącze drzwi pasażera 3
X083H	El. złącze drzwi pasażera 3
X0840	łącznik drzwi
X0841	łącznik zasilania drzwi 4
X0842	łącznik sterowania rampą przy drzwiach 4
X0843	łącznik wewnętrznego przycisku przy drzwiach 4
X0844	łącznik zewnętrznego przycisku przy drzwiach 4
X0845	łącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów i dalszych przycisków przy drzwiach 4
X0846	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 4
X0847	łącznik mechanizmu utrzymywania otwartych drzwi 4
X0848	łącznik obwodu ogrzewania szyby, drzwi 1
X0849	łącznik szyny danych układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
X084A	El.złącze drzwi pasażera4
X084B	El.złącze drzwi pasażera4
X084C	El.złącze drzwi pasażera4
X084D	El.złącze drzwi pasażera4
X084E	El.złącze drzwi pasażera4
X084F	El. złącze drzwi pasażera 4
X084G	El. złącze drzwi pasażera 4
X084H	El. złącze drzwi pasażera 4
X0850	łącznik drzwi
X0851	łącznik sterowania rampą
X0852	łącznik lampek ostrzegawczych rampy
X0853	łącznik sterowania rampą przy podwoziu
X0854	łącznik wewnętrznego przycisku obsługi rampy
X0855	łącznik zewnętrznego przycisku obsługi rampy
X0856	Łącznik przewodów silnik rampy
X0857	łącznik lampki ostrzegawczej rampy, skrzydło drzwi
X0858	el. złącze obwodu przekazywania, drzwi pasażerskie 3
X085A	El.złącze drzwi pasażera5
X085B	El.złącze drzwi pasażera5
X085C	El.złącze drzwi pasażera5
X085D	El.złącze drzwi pasażera5
X085E	El.złącze drzwi pasażera5
X085F	El.złącze drzwi pasażera5
X085G	El.złącze drzwi pasażera5
X085H	El.złącze drzwi pasażera5
X0861	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0862	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0863	łącznik przewodu sterującego podnośnika
X0864	łącznik lampki ostrzegawczej, ograniczenie wahań podnośnika
X0865	Łącznik przewodów napęd drzwi
X0870	Łącznik przewodów wyłączenie przycisk zewnętrznego
X0871	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0872	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0873	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0874	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0875	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0876	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0877	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0878	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0879	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X0880	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 1
X0881	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 2
X0882	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 3
X0883	łącznik układu rejestracji liczby pasażerów, drzwi 4
X0884	łącznik przewodów czujnik licznik pasażerów
X0885	Łącznik przewodów drzwi 2
X0886	Łącznik przewodów drzwi 2
X0887	Łącznik przewodów drzwi 3
X0888	Łącznik przewodów drzwi 3
X0890	Łącznik przewodów skrzydła drzwi 1
X0891	Łącznik przewodów skrzydła drzwi 2
X0892	łącznik zamka centralnego drzwi 1
X0893	łącznik zamka centralnego drzwi 2
X0894	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów przy ścianie bocznej
X0895	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów przy ścianie bocznej
X0896	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów przy ścianie bocznej, wtyk kodowania kryterium
X0897	łącznik LED sygnalizacji trybu działania akumulatora 1
X0898	łącznik LED sygnalizacji trybu działania akumulatora 2
X0899	łącznik wychylanych drzwi 2
X0900	El. złącze tablicy przełączników DV-okładziny dachu
X0901	Rozdzielacz kanał dachowy (w poprzek) Zacisk 30/1
X0902	Rozdzielacz kanał dachowy (w poprzek) Zacisk 15/1
X0903	Rozdzielacz kanał dachowy (w poprzek) ogrzewania wentylacji układ klimatyzacji Zacisk 15/2
X0904	Rozdzielacz dach kanał poprzeczny Zacisk 58/1
X0905	Rozdzielacz bieg silnika
X0906	Rozdzielacz sygnału cofania
X0907	Rozdzielacz sygnału drzwi AUF
X0908	punkt gwiaździsty CAN szyny napędu hybrydowego
X0909	CAN- punkt gwiazdowy IES
X090A	rozdzielacz w kanale (poprzecznym) w dachu, zacisk 31/1
X090B	rozdzielacz w kanale (poprzecznym) w dachu, zacisk 31/2
X090C	rozdzielacz w kanale (poprzecznym) w dachu, zacisk 31/3
X090D	rozdzielacz w kanale (poprzecznym) w dachu, zacisk 30/2, przedni człon pojazdu z lewej strony
X090E	rozdzielacz 230 V w kanale (poprzecznym) w dachu
X090F	rozdzielacz statusu drzwi
X090G	rozdzielacz zacisku 15/1 w kanale (poprzecznym) w dachu, IES
X0910	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0911	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0912	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0913	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0914	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0915	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0916	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0917	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0918	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0919	rozdzielacz w kanale (poprzecznym) w dachu, układ ogrzewania/ wentylacji/ klimatyzacji, zacisk 15/3
X091A	Łącznik przewodów oświetlenia bagażnika LI
X091B	Łącznik przewodów oświetlenia bagażnika RE
X0920	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0921	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0922	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0923	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0924	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0925	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0926	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0927	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0928	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0929	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0930	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0931	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0932	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0933	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0934	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0935	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0936	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0937	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0938	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0939	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0940	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0941	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0942	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0943	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0944	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0945	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0946	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0947	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0948	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0949	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0950	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0951	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0952	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0953	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0954	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0955	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0956	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0957	łącznik przewodów w kanale (poprzecznym) dachu
X0958	Łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów w ścianie bocznej, wtyk kodowania kryterium
X0959	łącznik Service-Set dla pasażerów po lewej stronie
X0960	łącznik Service-Set dla pasażerów po prawej stronie
X0980	Rozdzielacz sygnału drzwi 1 OTW
X0981	Rozdzielacz sygnału drzwi 2 OTW
X0982	łącznik systemu zarządzania flotą FMS w kanale (poprzecznym) dachu
X0983	łącznik przewodów rezerwowych tablicy przełączników w suficie
X0984	łącznik dodatkowego oświetlenia wnętrza
X0985	rozdzielacz sygnału drzwi 3 OTWARTE
X1001	Rozdzielacz Komora akumulatora suwak akumulatora
X1003	Łącznik przewodów oświetlenie Komora akumulatora
X1010	Łącznik przewodów oświetlenie Komora akumulatora
X1012	łącznik czujników osi silnika piasty koła 1
X1013	łącznik czujników osi silnika piasty koła 2
X1015	łącznik czujników osi silnika piasty koła 3
X1016	łącznik czujników osi silnika piasty koła 4
X1017	łącznik inteligentnego czujnika akumulatora
X1018	łącznik LED sygnalizacji trybu działania akumulatora 1
X1019	łącznik LED sygnalizacji trybu działania akumulatora 2
X1101	Rozdzielacz przegub VW Zacisk 30/1
X1102	Rozdzielacz przegub VW układ klimatyzacji Zacisk 30/2
X1103	Rozdzielacz przegub VW elastycznie programowane sterowanie Zacisk 30/3
X1104	Rozdzielacz przegub VW Zacisk 15/1
X1105	Rozdzielacz przegub HW Zacisk 30/4
X1106	Rozdzielacz przegub HW układ klimatyzacji Zacisk 30/5
X1107	Rozdzielacz przegub HW elastycznie programowane sterowanie Zacisk 30/3
X1108	Rozdzielacz przegub HW Zacisk 15/2
X1109	łącznik sygnału wideo w przegubie u góry
X110A	rozdzielacz w przegubie przedniego członu pojazdu, zacisk 30 układu klimatyzacji
X110B	rozdzielacz w przegubie przedniego członu pojazdu, zacisk 30 układu klimatyzacji
X110C	rozdzielacz w przegubie tylnego członu pojazdu, zacisk 30 układu klimatyzacji
X110D	rozdzielacz w przegubie tylnego członu pojazdu, zacisk 30 układu klimatyzacji
X110E	rozdzielacz w przegubie przedniego członu pojazdu, dod. zasilanie prądem z zacisku 30
X110F	rozdzielacz w przegubie przedniego członu pojazdu, dod. zasilanie prądem z zacisku 15
X110G	rozdzielacz w przegubie przedniego członu pojazdu, elektrohydraulicznie wspomagana przekładnia kierownicza, zacisk 30_P
X1110	łącznik przewodów przegubu
X1111	łącznik przewodów przegubu
X1112	łącznik przewodów przegubu
X1113	łącznik przewodów przegubu
X1114	łącznik przewodów przegubu
X1115	łącznik przewodów przegubu
X1116	łącznik przewodów przegubu
X1117	łącznik przewodów przegubu
X1118	łącznik przewodów przegubu
X1119	łącznik przewodów przegubu
X1120	łącznik przewodów przegubu
X1121	łącznik przewodów przegubu
X1122	łącznik przewodów przegubu
X1123	łącznik przewodów przegubu
X1124	łącznik przewodów przegubu
X1125	łącznik przewodów przegubu
X1126	łącznik przewodów przegubu
X1127	łącznik przewodów przegubu
X1128	łącznik przewodów przegubu
X1129	łącznik przewodów przegubu
X1130	łącznik przewodów przegubu
X1131	łącznik przewodów przegubu
X1132	łącznik przewodów przegubu
X1133	łącznik przewodów przegubu
X1134	łącznik przewodów przegubu
X1135	łącznik przewodów przegubu
X1136	łącznik przewodów przegubu
X1137	łącznik przewodów przegubu
X1138	łącznik przewodów przegubu
X1139	łącznik przewodów przegubu
X1140	łącznik przewodów przegubu
X1141	łącznik przewodów przegubu
X1142	łącznik przewodów przegubu
X1143	łącznik przewodów przegubu
X1144	łącznik przewodów przegubu
X1145	łącznik przewodów przegubu
X1146	łącznik przewodów przegubu
X1147	łącznik przewodów przegubu
X1148	łącznik przewodów przegubu
X1149	łącznik przewodów przegubu
X1150	łącznik przewodów przegubu
X1151	łącznik przewodów przegubu
X1152	łącznik przewodów przegubu
X1153	łącznik przewodów przegubu
X1154	łącznik przewodów przegubu
X1155	łącznik przewodów przegubu
X1156	łącznik przewodów przegubu
X1157	łącznik przewodów przegubu
X1158	łącznik przewodów przegubu
X1159	łącznik zasilania układu rejestracji liczby pasażerów, przegub
X1160	łącznik 7-stykowego gniazda przegubu
X1161	Łącznik przekazywania sygnału przegubu, zacisk 30 dodatkowo
X1162	 łącznik wideo w przegubie
X1163	 łącznik wideo w przegubie
X1164	 łącznik wideo w przegubie
X1165	 łącznik wideo w przegubie
X1166	 łącznik wideo w przegubie
X1167	 łącznik wideo w przegubie
X1168	 łącznik wideo w przegubie
X1169	 łącznik wideo w przegubie
X1170	 łącznik wideo w przegubie
X1171	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, przedni człon pojazdu
X1172	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, przedni człon pojazdu
X1173	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, przedni człon pojazdu
X1174	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, tylny człon pojazdu
X1175	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, tylny człon pojazdu
X1176	łącznik zacisku 30 elastycznie programowanego sterowania FPS w przegubie, tylny człon pojazdu
X1177	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1178	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1179	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1180	Łącznik przewodów przegubu wskaźnik TFT
X1181	Łącznik przewodów zaopatrzenia przegubu wskaźnik TFT
X1182	łącznik zasilania przegubu
X1183	łącznik obwodu przekazującego przegubu
X1184	łącznik obwodu przekazującego przegubu
X1185	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1186	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1187	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1188	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1189	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1190	 łącznik przewodów przegubu, podwozie
X1191	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1192	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1193	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1194	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1195	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1196	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1197	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1198	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1199	el. złącze systemu wideo w przegubie
X1201	punkt gwiaździsty IBIS, przedni człon pojazdu
X1202	punkt gwiaździsty IBIS, przedni człon pojazdu
X1203	punkt gwiaździsty IBIS, przedni człon pojazdu
X1204	punkt gwiaździsty IBIS, przedni człon pojazdu
X1205	CAN-Punkt gwiazdowy VW
X1206	Rozdzielacz IBIS, zacisk 31/1
X1207	Rozdzielacz IBIS, zacisk 15/1
X1208	Rozdzielacz IBIS, zacisk 58/1
X1209	Rozdzielacz IBIS, zacisk 30/1
X1210	rezerwowy rozdzielacz IBIS
X1211	rezerwowy rozdzielacz IBIS
X1212	RS485 Punkt gwiaździsty VW
X1301	punkt gwiaździsty IBIS, tylny człon pojazdu
X1302	punkt gwiaździsty IBIS, tylny człon pojazdu
X1303	punkt gwiaździsty IBIS, tylny człon pojazdu
X1304	punkt gwiaździsty IBIS, tylny człon pojazdu
X1305	RS485 Punkt gwiaździsty HW
X1306	IBIS_zintegrowany system informacji pokładowej rozdzielacz HW-tylny człon pojazdu
X1401	Rozdzielacz kanał dachowy UD Zacisk 30/1
X1402	Rozdzielacz kanał dachowy UD Zacisk 15/1
X1403	rozdzielacz układu ogrzewania/ wentylacji/ klimatyzacji w kanale dachowym na dolnym pokładzie, zacisk 15/2
X1404	łącznik w kanale dachowym na dolnym pokładzie, rezerwa
X1410	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1411	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1414	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1415	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1416	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1417	łącznik w kanale dachowym, pokład dolny
X1501	rozdzielacz na dachu (obszar zewnętrzny), zacisk 30/1
X1502	rozdzielacz na dachu (obszar zewnętrzny) przed przegubem, zacisk 30/1
X1503	łącznik gniazda 1 w dachu
X1504	łącznik gniazda 2 w dachu
X1505	el. złącze napędu Mild-Hybrid, dach
X1506	el. złącze wspornika akumulatora w dachu
X1507	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 1
X1508	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 2
X1509	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 3
X1510	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 4
X1511	el. złącze falownika API3 podzespołów dodatkowych w dachu
X1512	łącznik rozdzielacza potencjałów, ogniwo paliwowe BZ 1
X1513	łącznik rozdzielacza potencjałów, ogniwo paliwowe BZ 2
X1514	łącznik układu chłodzenia na dachu
X1515	el. złącze w dachu, falownik silnika elektr. (AWR1) silnika piasty koła
X1516	el. złącze w dachu, falownik silnika elektr. (AWR2) silnika piasty koła
X1517	el. złącze wspornika akumulatora 2 w dachu
X1518	el. złącze wspornika akumulatora 3 w dachu
X1519	el. złącze falownika napędu (AWR1) silnika piasty koła 2 w dachu
X1520	el. złącze falownika napędu (AWR2) silnika piasty koła 2 w dachu
X1521	el. złącze podzespołów dodatkowych w dachu
X1522	elektr. złącze modułu wodorowego
X1523	elektr. złącze króćca zbiornika wodoru
X1524	elektr. złącze obwodu chłodzenia ogniwa paliwowego
X1525	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 5
X1526	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 6
X1527	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru przedniego 7
X1528	el. złącze podzespołów dodatkowych 2 w dachu
X1529	el. złącze w dachu, przelotka 24 V do obszaru środkowego 1
X1530	el. złącze ogniwa paliwowego 1 w dachu
X1531	el. złącze ogniwa paliwowego 2 w dachu
X1532	el. złącze ogniwa paliwowego 3 w dachu
X1533	el. złącze wtykowe czujnik uderzenia moduł wodoru
X1534	el. złącze wtykowe systemu ogniw paliwowych 1
X1535	el. złącze wtykowe systemu ogniw paliwowych 2
X1536	el. złącze dachu przejście 24 V obszar tyłu 1
X1601	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 1, zacisk 30/1
X1602	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 1, zacisk 15/1
X1603	punkt gwiaździsty CAN zespołu napędowego Powertrain
X1610	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 1
X1701	Rozdzielacz Dodatkowa tablica przełączników 2 Zacisk 30/1
X1702	Rozdzielacz Dodatkowa tablica przełączników 2 Zacisk 15/1
X1703	Rozdzielacz Dodatkowa tablica przełączników 2 12 V Zacisk 15/4
X1704	Rozdzielacz Dodatkowa tablica przełączników 2 12 V Zacisk. 30/4
X1705	łącznik rezerwowych przewodów dodatkowej tablicy przełączników
X1801	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 2, zacisk 30/1
X1802	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 2, zacisk 15/1
X1803	rozdzielacz 1 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wejście 12 V
X1804	rozdzielacz 1 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wyjście 12 V
X1805	rozdzielacz 2 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wejście 12 V
X1806	rozdzielacz 2 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wyjście 12 V
X1807	rozdzielacz 3 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wejście 24 V
X1808	rozdzielacz 3 rozszerzenia pomocniczej tablicy przełączników NST, wyjście 24 V
X1809	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 2, zacisk 31/1
X180A	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 2, zacisk 31/2
X180B	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST 2, zacisk 31/3
X1810	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1811	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1812	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1813	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1814	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1815	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1816	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1817	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1818	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1819	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1820	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1821	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1822	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1823	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1824	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1825	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1826	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1827	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1828	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1829	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 2
X1850	rozdzielacz pomocniczej tablicy przełączników NST, zacisk 3 31
X1851	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 3
X1852	Łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 3
X1853	łącznik pomocniczej tablicy przełączników NST 3
X2001	radio- Wtyczka
X2002	IBIS- Wtyczka
X2003	ELA- Wtyczka
X2004	licznik pasażerów-Wtyczka
X2005	ustalenie załadowania -Wtyczka
X2006	Wtyczka Diagnoza
X2007	SAE-Wtyczka
X2008	download systemu wskaźników celu jazdy
X2009	ELA-Wtyczka (wzmacniacz z wejściem taśmowym)
X2010	ustalenie załadowania -Wtyczka
X2011	głośnik zewnętrzny -Wtyczka
X2012	drukarka biletów zasilanie napięciem
X2013	przełącznik nadrzędny Wtyczka
X2014	IRIS Wtyczka 1
X2015	IRIS Wtyczka 2
X2016	wtyk z sygnałem kryterium, drukarka biletów
X2017	łącznik głośników stereo
X2018	łącznik rejestratora/ pamięci danych wypadku UDS
X2019	Wtyczka kryteriów Głośnik zewnętrzny dodatkowy
X2020	IBIS Wtyczka kryteriów dodatkowy
X2021	Łącznik przewodów 2 rejestrator ostatniego odcinka/Pamięć danych wypadku UDS
X2022	Łącznik przewodów stanów eksploatacji
X2023	Złącze kryteriów radiotelefonii
X2024	łącznik przewodów; czas pracy bezwładnościowej VW 1
X2025	łącznik przewodów; czas pracy bezwładnościowej VW 2
X2026	łącznik przewodów, czas pracy bezwładnościowej HW
X2027	złącze z sygnałem 'kryterium' modułu sterującego wskaźników celu jazdy
X2028	dodatkowe złącze z sygnałem 'kryterium', drukarka biletów
X2029	dodatkowe złącze z sygnałem 'kryterium', radiostacja
X2030	złącze 2 z sygnałem 'kryterium', IBIS
X2031	elektroniczny system głośników, dodatkowe złącze z sygnałem 'kryterium'
X2032	łącznik obwodu przekazującego głośnika wewnętrznego, radio
X2033	wtyk z sygnałem kryterium czytnik
X2034	wtyk z sygnałem kryterium, drukarka biletów 2
X2035	wtyk z sygnałem kryterium, dodatkowa drukarka biletów
X2036	wtyk z sygnałem kryterium, drukarka biletów 1
X2037	wtyk kryteriów kasownika/ czytnika kart mikrochipowych
X2038	wtyk kryterium Bluetooth
X2039	wtyk kryterium nawigacji
X2040	Dodatkowy wtyk kryteriowy głośnika wysokotonowego HW
X2041	Dodatkowy wtyk kryteriowy głośnika wysokotonowego VW
X2042	łącznik obwodu przekazywania klawiatury na kierownicy
X2101	łącznik przewodów oddanie IRIS - DSP
X2102	łącznik przewodów panel obsługi łączności radiowej
X2103	listwa złączy instalacji radiowej
X2104	łącznik przewodów oddania radio/ELA
X2105	łącznik przewodów mikrofon
X2106	łącznik przetwornika napięcia 24 V radiostacji
X2107	łącznik przetwornika napięcia 12 V radiostacji
X2108	łącznik przewodów mikrofon Zasilanie napięciem
X2109	łącznik przewodów głośnik kontrolny radio
X2110	łącznik przewodów NF i interfejs radia
X2111	listwa złączy sterowanie kasownikami
X2112	łącznik przewodów wyłączanie kasowników/zabudowa
X2113	łącznik przewodów drukarka biletów zasilanie napięciem
X2114	łącznik przewodów mikrofon przewodnika wycieczki
X2115	łącznik przewodów mikrofon przełącznik nadrzędny
X2116	łącznik przewodów mikrofon radio
X2117	łącznik przewodów odbiornik zegara radiowego
X2118	łącznik przewodów przekazywanie danych na odległość
X2119	łącznik przełącznika
X2120	łącznik przewodów wołanie o pomoc
X2121	łącznik przewodów mikrofon elektron. zespół głośników ELA
X2122	Łącznik przewodów Drukarka biletów/kasownik
X2123	Łącznik przewodów Mikrofon przewodnika wycieczki
X2124	Łącznik przewodów Adapter IRIS
X2125	Łącznik przewodów Adapter przełącznik
X2126	Łącznik przewodów Globalny Positioning System GPS
X2127	Łącznik przewodów dostarczania prądu Globalny Positioning System GPS
X2128	Łącznik przewodów szyna danych RS485
X2129	Łącznik przewodów Moduł sterujący IBIS
X2130	łącznik radiostacji, nadawanie
X2131	Łącznik przewodów Głośnik wewnętrzny
X2132	Łącznik przewodów Zasilanie napięciem 2
X2133	Łącznik przewodów Zasilanie napięciem 3
X2134	łącznik panelu obsługi IBIS
X2135	Łącznik przewodów potencjometr elektron. Układ głośników
X2136	Łącznik przewodów głośnik/telefon/radio
X2137	Łącznik przewodów Zestaw głośnomówiący
X2138	Łącznik przewodów mikrofon dwugłówkowy
X2139	Łącznik przewodów przekaźnika radio
X2140	Łącznik przewodów zaopatrzenia monitora wideo
X2141	łącznik zasilania monitora 1
X2142	łącznik zasilania monitora 2
X2143	Łącznik przewodów wideo DVD/odtwarzacz wideo
X2144	Łącznik przewodów przetwornika napięcia telefonu 12 V
X2145	łącznik adaptera napięcia anteny radiowej
X2146	Łącznik przewodów, radio, urządzenie wielomiejscowe
X2147	Łącznik przewodów urządzenia wielomiejscowego, moduł głowicy
X2148	Łącznik przewodów słuchawki telefonicznej
X2149	Łącznik przewodów masy minus
X2150	Łącznik przewodów anteny telefonicznej
X2151	Łącznik przewodów radia niskiej częstotliwości
X2152	Łącznik przewodów radia szyny pojazdu
X2153	Łącznik przewodów opornika radio
X2154	Łącznik przewodów IBIS przełączenia Economy Power
X2155	Łącznik przewodów włączenia wzmacniacz ELA
X2156	Łącznik przewodów mikrofon/telefon/zestaw głośnomówiący
X2157	złącze wtykowe rezystor elektroniczna instalacja głośnikowa
X2158	złącze wtykowe przewód kasownika
X2159	złącze wtykowe przewód kasownika
X2160	złącze wtykowe przewód kasownika
X2161	złącze wtykowe przewód kasownika
X2162	złącze wtykowe przewód kasownika
X2163	złącze wtykowe przewód kasownika
X2164	łącznik przewodów mikrofonu łączności radiowej w razie napadu
X2165	łącznik mikrofonu interkomu w przestrzeni pasażerskiej
X2166	łącznik interkomu obok kierowcy
X2167	łącznik zasilania napięciem interkomu
X2168	łącznik zasilania napięciem 1 PC
X2169	łącznik zasilania napięciem 2 PC
X2170	łącznik zasilania napięciem przetwornika DC/DC
X2171	łącznik zasilania napięciem przetwornika 1 RS232/485
X2172	łącznik zasilania napięciem przetwornika 2 RS232/485
X2173	łącznik zasilania napięciem monitora 1
X2174	łącznik zasilania napięciem monitora 2
X2175	łącznik zasilania napięciem monitora 3
X2176	łącznik zasilania napięciem monitora 4
X2177	łącznik zasilania napięciem punktu dostępowego Access Point
X2178	łącznik zasilania napięciem przełącznika Ethernet Switch
X2179	łącznik zasilania napięciem modułu sterującego SAE
X2180	łącznik zasilania napięciem przetwornika Ethernet/RS232
X2181	łącznik telefonu alarmowego
X2182	łącznik mikrofonu nasłuchowego
X2183	łącznik repetytora
X2184	łącznik repetytora
X2185	łącznik repetytora
X2186	łącznik repetytora
X2187	łącznik repetytora
X2188	łącznik monitora
X2189	łącznik monitora
X2190	łącznik monitora
X2191	łącznik monitora
X2192	łącznik wstępnego wzmacniacza mikrofonu
X2193	łącznik przełącznika szyny danych systemu sygnalizatorów celu jazdy
X2194	łącznik modułu sterujacego szyny danych IBIS
X2195	łącznik modułu sterującego szyny danych Alpha
X2196	łącznik głośnika kontrolnego Global System Mobile GSM
X2197	łącznik głośnika kontrolnego Global System Mobile GSM
X2198	łącznik przekazu sygnału radiostacji na pojazd
X2199	łącznik obwodu zasilania napięciem radiostacji
X2201	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X2202	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X2203	łącznik obwodu aktywacji wzmacniacza wstępnego mikrofonu
X2204	łącznik z sygnałem impulsu przebiegu, przedni człon pojazdu
X2205	łącznik z sygnałem impulsu przebiegu, tylny człon pojazdu
X2206	łącznik adaptera mikrofonu kierowcy
X2207	łącznik szyny danych
X2208	łącznik obwodu aktywacji IBIS
X2209	łącznik obwodu zasilania napieciem, zacisk 15
X2210	łącznik obwodu zasilania napieciem, zacisk 30
X2211	łącznik z sygnałem 'pojazd zatrzymuje się
X2212	łącznik sygnału drzwi IBIS
X2213	łącznik panelu obsługi GSM/GPRS
X2214	łącznik obwodu zasilania napięciem GSM/GPRS
X2215	łącznik wskaźnika temperatury i czasu
X2216	łącznik dodatkowego wskaźnika temperatury i czasu
X2217	łącznik wskaźnika 'zapiąć pas'
X2218	łącznik dodatkowego wskaźnika 'zapiąć pas'
X2219	łącznik przekazywania sygnału radio/ wzmacniacz
X221A	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221B	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221C	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221D	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221E	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221F	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221G	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221H	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221I	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X221J	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 1
X2220	łącznik przekazywania sygnału cyfrowy interkom/ wzmacniacz
X2221	łącznik obwodu zasilania napięciem systemu telematycznego
X2222	łącznik obwodu zasilania napięciem systemu telematycznego
X2223	łącznik obwodu przełączania głośników
X2224	łącznik zasilania napięciem złącza ładowania 1
X2225	łącznik IBIS członu autobusu, złącze ładowania 1
X2226	łącznik szyny danych Alpha, złącze ładowania 1
X2227	łącznik zasilania napięciem złącza ładowania 2
X2228	łącznik IBIS członu autobusu, złącze ładowania 2
X2229	łącznik szyny danych Alpha, złącze ładowania 2
X222A	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222B	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222C	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222D	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222E	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222F	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222G	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222H	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222I	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222J	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222K	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222L	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222M	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222N	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222O	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222P	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222Q	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222R	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222S	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X222T	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 2
X2230	łącznik przekazywania sygnału cyfrowy interkom/ wzmacniacz
X2231	łącznik przełącznika elektronicznego systemu głośników ELA
X2232	łącznik przełącznika/ przycisku łączności radiowej
X2233	łącznik radia, przełączanie częstotliwości/ zmiana głośności
X2234	łącznik przełącznika radia
X2235	łącznik modułu sterującego złącza ładowania 1
X2236	łącznik modułu sterującego złącza ładowania 2
X2237	łącznik wejścia mikrofonu kierowcy, radio
X2238	łącznik wejścia mikrofonu pilota wycieczki, radio
X2239	łącznik zasilania napięciem 4
X223A	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223B	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223C	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223D	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223E	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223F	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223G	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223H	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223I	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X223J	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 3
X2240	łącznik mikrofonu nasłuchowego
X2241	łącznik zasilania napięciem radia
X2242	łącznik głośnika radia
X2243	łącznik szyny IBIS pojazdu
X2244	łącznik adaptera mikrofonu pilota wycieczki
X2245	łącznik zegara 1
X2246	łącznik zegara 2
X2247	łącznik głośnika wewnętrznego
X2248	łącznik głośnika zewnętrznego
X2249	łącznik zasilania napięciem interkom/ wzmacniacz
X224A	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224B	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224C	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224D	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224E	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224F	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224G	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224H	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224I	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X224J	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, strefa 4
X2250	łącznik złącza przewodu sieciowego
X2251	łącznik obwodu zasilania 2
X2252	łącznik przełącznika/ przycisku wezwania alarmowego
X2253	łącznik drukarki biletów/ kasownika
X2254	łącznik drukarki biletów GPS
X2255	łącznik wyciszania radia
X2256	łącznik audio systemu Infotainment 1
X2257	łącznik audio systemu Infotainment 2
X2258	Łącznik mikrofonu kierowcy
X2259	Łącznik przycisku zewnętrznego zewnętrznych głośników rzy drzwiach
X2260	Złącze radiotelefonu WŁ, zacisk 15 12 V
X2261	Złącze mikrofonu radiotelefonu
X2262	Łącznik modułu sterującego czujnika impulsowego
X2263	łącznik głośnika zewnętrznego, dodatkowego
X2264	łącznik wewnętrznego mikrofonu nasłuchowego
X2265	łącznik zewnętrznego mikrofonu nasłuchowego
X2266	łącznik mikrofonu pilota wycieczki, wyciszanie źródła audio
X2267	Złącze wtykowe przewodu do krosowania mikrofonu kierowcy
X2268	Łącznik głośnika zewnętrznego, dodatkowego
X2269	Łącznik głośnika zewnętrznego, dodatkowego
X2270	Złącze wtykowe głośnika kierowcy 2 audio
X2271	łącznik sygnału alarmowego IBIS
X2272	łącznik głośnika kontrolnego radiostacji
X2273	łącznik przełącznika radiostacji, nadawanie
X2274	łącznik głośnika zewnętrznego przy drzwiach 2
X2275	łącznik rezystora pulldown D+
X2276	łącznik głośnika interkomu obok kierowcy
X2277	łącznik głośnika interkomu w przestrzeni pasażerskiej
X2278	łącznik mikrofonu interkomu obok kierowcy
X2279	łącznik obwodu nieprzerwanego zasilania prądem
X2280	łącznik głośnika zewnętrznego przy drzwiach 1
X2281	łącznik głośnika zewnętrznego przy drzwiach 3
X2282	łącznik głośnika zewnętrznego przy drzwiach 4
X2283	łącznik wtykowy radiostacji
X2284	łącznik wtykowy mikrofonu wzmacniacza aparatu słuchowego
X2285	łącznik systemu lokalizacji pojazdu
X2286	Łącznik IBIS przed głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa SIH, zacisk 30
X2287	Łącznik zasilania napięciem modułu sterującego systemu biletowania
X2288	Łącznik wtykowy przełącznika priorytetowego
X2289	el. złącze mikrofonu 1, przełącznik priorytetu mikrofonu
X2290	el. złącze obwodu przekazywania, drzwi kabiny kierowcy-stolik kasowy
X2291	el. złącze elektron. systemu głośników
X2292	el. złącze głośnika Global System Mobile GSM
X2293	elektr. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów PSSR, sygnalizacja LED
X2294	Przełącznik złącza elektrycznego, system głośnomówiący
X2301	łącznik przewodów lampa sufitowa/głośniki HW LEWY
X2302	łącznik przewodów lampa sufitowa/głośniki HW PRAWY
X2303	łącznik przewodów młotek zabezpieczenie przeciw kradzieżowe
X2304	łącznik przewodów urządzenie ładowania akumulatora
X2305	łącznik przewodów lampka do czytania
X2306	łącznik przewodów system meldowania ograniczonej wysokości z przodu LEWY
X2307	łącznik przewodów system meldowania ograniczonej wysokości z przodu PRAWY
X2308	łącznik przewodów system meldowania ograniczonej wysokości z tyłu LEWY
X2309	łącznik przewodów system meldowania ograniczonej wysokości z tyłu PRAWY
X230A	rozdzielacz 12 V w dachu, zacisk 30/1
X230B	rozdzielacz 12 V w dachu, zacisk 15/1
X230C	rozdzielacz 48 V w dachu, zacisk 40
X2310	łącznik przewodów wstępne ogrzanie wody chłodzącej
X2311	Łącznik przewodów Instalacja gaśnicza
X2312	Łącznik przewodów Instalacja gaśnicza
X2313	łącznik zaworu funkcji przedmuchiwania, ZABLOKOWANY
X2314	łącznik obwodu pomiaru rezystancji ogrzewania przewodów AdBlue
X2315	Łącznik przewodów urządzenie do ładowania akumulatora 2
X2316	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z przodu z lewej strony
X2317	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z tyłu z lewej strony
X2318	Łącznik przewodów komunikatora pasażerskiego RE
X2319	Łącznik przewodów lampy zewnętrznej 1
X2320	Łącznik przewodów lampy zewnętrznej 2
X2321	Łącznik przewodów podgrzewania silnika
X2322	Łącznik przewodów podgrzewania silnika
X2323	złącze czujników układu oczyszczania spalin
X2324	złącze wtykowe jednostka dozująca Select. Catal. Red. SCR
X2325	złącze układu sygnalizacji pożaru
X2326	łącznik adaptera w dachu
X2327	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z lewej strony
X2328	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z lewej strony
X2329	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z prawej strony
X2330	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów z prawej strony
X2331	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2332	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2333	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2334	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2335	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2336	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2337	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2338	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2339	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2340	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2341	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2342	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2343	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2344	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2345	łącznik sygnału prędkości obrotowej, niska temperatura
X2346	łącznik sygnału prędkości obrotowej, wysoka temperatura
X2347	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2348	łącznik obwodu przekazującego komponentów dachowych
X2349	łącznik instalacji gaśniczej
X2350	łącznik instalacji gaśniczej
X2351	łącznik lampy zewnętrznej
X2352	łącznik przetwornika napięcia 24 V
X2353	łącznik przetwornika napięcia 12 V
X2354	łącznik obwodu zasilania przetwornika napięcia
X2355	łącznik czujnika wody w paliwie WS
X2356	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego z prawej strony
X2357	łącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego młotka awaryjnego z lewej strony
X2358	łącznik obwodu przekazującego zasilania
X2359	łącznik obwodu przekazującego wentylatora w komorze silnika
X2360	łącznik przewodów rezerwowych dachu
X2361	łącznik głośnika w tylnym członie pojazdu
X2362	łącznik młotka awaryjnego na słupku okiennym 1 z prawej strony
X2363	łącznik młotka awaryjnego na słupku okiennym 1 z lewej strony
X2364	łącznik młotka awaryjnego na słupku okiennym 2 z prawej strony
X2365	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 2 L - z lewej strony
X2366	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 3 R-prawa strona
X2367	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 3 L - z lewej strony
X2368	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 4 R-prawa strona
X2369	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 4 L - z lewej strony
X2370	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 5R-prawa strona
X2371	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 5 L - z lewej strony
X2372	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 6 R-prawa strona
X2373	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 6 L - z lewej strony
X2374	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 7 R-prawa strona
X2375	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 7 L - z lewej strony
X2376	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 8 R-prawa strona
X2377	złącze elektryczne młotka bezpieczeństwa słupka okna 8 L - z lewej strony
X2378	El. złącze wtykowe młotka awaryjnego kolumny okna 9 R-prawa strona
X2379	El. złącze wtykowe młotka bezpieczeństwa słupka okna 9 L-lewa strona
X2380	el. złącze obwodu przekazywania, panel obsługi w dachu z lewej strony
X2381	el. złącze obwodu przekazywania, panel obsługi w dachu z prawej strony
X2382	el. zlącze obwodu przekazywania, ładowanie z gniazdka
X2383	łącznik systemu sygnalizacji dla pasażerów z prawej strony z tyłu
X2384	Złącze wtykowe, przekierowanie ładowania
X2385	złącze wtykowe lampy zewnętrznej 3
X2386	złącze wtykowe lampy zewnętrznej 4
X2387	złącze wtykowe, przekierowanie ładowania
X2401	łącznik przewodów Panel obsługi ogrzewania
X2402	łącznik przewodów moduł sterujący HLK dach
X2403	łącznik przewodów przystawek sprężarka
X2404	El. złącze wtykowe modułu sterującego HVAC_ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja dachowa
X2405	El. złącze wtykowe modułu sterującego HVAC_ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja dachowa
X2406	łącznik przewodów moduł sterujący HLK dach (9-bieg.)
X2407	łącznik przewodów moduł sterujący HLK dach (18-bieg.)
X2408	łącznik przewodów Czujnik temperatury układ dachowy
X2409	łącznik przewodów Czujnik temperatury układ dachowy
X2410	łącznik przewodów skraplacz FAP-układ klimatyzacji
X2411	trzpień + układ dachowy
X2412	trzpień - układ dachowy
X2413	łącznik przewodów moduł sterujący HLK dach (przystawka)
X2414	trzpień + układ dachowy HW
X2415	trzpień - układ dachowy HW
X2416	Łącznik przewodów Układ dachowy LEW.
X2417	Łącznik przewodów Układ dachowy PRAW.
X2418	Łącznik przewodów dmuchawa skraplacza
X2419	Łącznik przewodów kodowany Układ dachowy VW/HW
X2420	łącznik przewodów adapter nagrzewnica
X2421	Złącze układu klimatyzacji
X2422	złącze termostatu pomieszczenia toalety mrozoodpornej
X2423	Łącznik przewodów grzejnika przyściennego RE
X2424	Łącznik przewodów grzejnika przyściennego LI
X2425	Łącznik przewodów ogrzewacza zabezpieczenia przed mrozem
X2426	Łącznik przewodów kontroli sprężarki
X2427	Łącznik przewodów sterowania sprężarką
X2428	Łącznik przewodów wstęgi świetlnej RE
X2429	Łącznik przewodów wstęgi świetlnej LI
X2430	łącznik przewodów dmuchawy parownika
X2431	łącznik obwodu zdalnej obsługi ogrzewania
X2432	złącze układu klimatyzacji
X2433	biegun dodatni układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
X2434	biegun ujemny układu klimatyzacji na stanowisku kierowcy FAP
X2435	biegun dodatni dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów w przednim członie pojazdu
X2436	biegun ujemny dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów w przednim członie pojazdu
X2437	biegun dodatni dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów
X2438	biegun ujemny dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów
X2439	łącznik czujnika temperatury zewnętrznej
X2440	biegun dodatni dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów slave w przednim członie pojazdu
X2441	biegun ujemny dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów slave w przednim członie pojazdu
X2442	biegun dodatni dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów slave w tylnym członie pojazdu
X2443	biegun ujemny dachowego układu klimatyzacji, skrzynki modułów slave w tylnym członie pojazdu
X2444	łącznik 1 modułu dachowego układu klimatyzacji
X2445	łącznik 2 modułu dachowego układu klimatyzacji
X2446	łącznik 2 modułu dachowego układu klimatyzacji, slave
X2447	łącznik 3 modułu dachowego układu klimatyzacji
X2448	łącznik 4 modułu dachowego układu klimatyzacji
X2449	łącznik 2 modułu dachowego układu klimatyzacji, slave
X2450	Łącznik sygnału przerwania z transpondera
X2451	łącznik nagrzewnicy zabezpieczenia przed zamarzaniem
X2452	łącznik przerwy odłącznikowej zasilania prądem
X2453	łacznik wtykowy ekranowania impulsu przebiegu
X2454	el. złącze modułu sterującego HVAC w okładzinie dachu
X2455	elektr. złącze brzęczyka IBIS
X2456	elektr. złącze światła migającego IBIS w przednim członie pojazdu
X2457	elektr. złącze światła migającego IBIS w tylnym członie pojazdu
X2458	el. złącze wstępnego wzmacniacza głośników
X2459	el. złącze USB w panelu obsługi
X2460	el. złącze interfejsu graficznego w panelu obsługi
X2461	el. złącze zasilania napięciem panelu obsługi IBIS
X2462	el. złącze wtykowe chłodzenia zaworu 2/2-drożnego
X2463	el. złącze wtykowe chłodzenia zaworu 2/2-drożnego 2
X2464	el. złącze wtykowe chłodzenia zaworu 2/2-drożnego 3
X2501	łącznik przewodów oddanie zabudowa/podwozie
X2502	łącznik przewodów oddanie zabudowa ogrzewanie VW
X2503	łącznik przewodów oddanie zabudowa ogrzewanie HW
X2504	łącznik przewodów przelot oświetlenie z przodu lewy.
X2505	łącznik przewodów przelot oświetlenie z przodu prawy.
X2506	łącznik przewodów przelot oświetlenie z tyłu lewy.
X2507	łącznik przewodów przelot oświetlenie z tyłu prawy.
X2508	łącznik przewodów przelot oświetlenie z boku lewy.
X2509	łącznik przewodów przelot oświetlenie z boku prawy.
X2510	Łącznik przewodów 1 Drzwi po stronie kierowcy
X2511	Łącznik przewodów 2 Drzwi po stronie kierowcy
X2512	Łącznik przewodów przekazania, kierunkowskaz VO LI
X2513	Łącznik przewodów przekazania, kierunkowskaz VO RE
X2514	Łącznik przewodów przekazania baku
X2515	Łącznik przewodów przekazania baku
X2516	Łącznik przewodów przekazania fotela kierowcy
X2517	łącznik przełączania oświetlenia z przodu
X2518	łącznik przełączania oświetlenia z tyłu
X2519	łącznik przełączania oświetlenia stopni wejściowych z przodu
X2520	łącznik przełączania oświetlenia stopni wejściowych z tyłu
X2521	łącznik przełączania systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
X2522	łącznik przełączania systemu zarządzania flotą pojazdów FMS
X2523	łącznik przełączania układu oczyszczania spalin
X2524	łącznik przekazywania sygnału 2 tachograf-CAN
X2525	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2526	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2527	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2528	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2529	łącznik obwodu przekazującego EAPU do ogrzewania dodatkowego ZHE
X2530	łącznik obwodu przekazującego elektr. zespołu zasilania sprężonym powietrzem EAPU
X2531	łącznik przekazywania dodatkowego ogrzewania
X2532	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2533	łącznik obwodu przekazującego na podwozie z drzwi 2
X2534	Łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2535	Łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2536	Łącznik przekazywania Electronic Air-Processing Unit
X2537	Łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2538	Łącznik przekazywania sygnału zabudowa/ podwozie
X2539	łącznik zewnętrznego zasterowania oświetlenia wnętrza
X2540	łącznik przekazywania sygnału zabudowa/podwozie
X2541	el. złącze obwodu przekazywania, czujnik radarowy
X2542	wtyk "kryterium - fotel kierowcy"
X2543	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 1
X2544	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 2
X2545	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 3
X2546	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 4
X2547	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 5
X2548	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 6
X2549	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 7
X2550	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 8
X2551	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/VA_oś przednia
X2552	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/szyna danych 1
X2553	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 9
X2554	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/podwozie 10
X2555	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/szyna danych 4
X2556	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/szyna danych 5
X2557	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/szyna danych 6
X2558	el. złącze wtykowe, przekazanie, komora elektryczna/szyna danych 7
X2559	el. złącze wtykowe, przekazanie, wentylator podwozia 24 V
X2600	łącznik obwodu automatycznego włączania świateł awaryjnych po uruchomieniu SIH
X2601	łącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy z przodu
X2602	łącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy z lewej strony
X2603	łącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy z tyłu
X2604	łącznik oświetlenia wskaźnika celu jazdy z prawej strony
X2605	łącznik zasilania wskaźnika celu jazdy z przodu
X2606	łącznik zasilania wskaźnika celu jazdy z lewej strony
X2607	łącznik zasilania wskaźnika celu jazdy z tyłu
X2608	łącznik zasilania wskaźnika celu jazdy z prawej strony
X2609	łącznik szyny danych z przodu
X260A	łącznik obwodu odcinania paliwa
X2610	łącznik szyny danych z boku z lewej strony
X2611	łącznik szyny danych z tyłu
X2612	łącznik szyny danych z boku z prawej strony
X2613	łącznik przewodów trąbka sygnałowa (obok FPS1)
X2614	łącznik przewodów wpływ na światła sygnalizacji drogowej
X2615	łącznik przewodów brzęczyk ostrzegający o cofaniu (obok FPS4)
X2616	łącznik przewodów Czujnik ciśnienia 1
X2617	łącznik przewodów Czujnik ciśnienia 2
X2618	łącznik przewodów Czujnik ciśnienia 3
X2619	łącznik przewodów Czujnik ciśnienia 4
X261A	el. złącze oświetlenia przyczepy, 12 V
X2620	łącznik przewodów Czujnik ciśnienia 5
X2621	łącznik przewodów przyczepa/oświetlenie (obok FPS4)
X2622	łącznik przewodów przyczepa/oświetlenie
X2623	Złącze oświetlenia celu jazdy drzwi 2
X2624	łącznik przewodów Oświetlenie bagażnika
X2625	łącznik przewodów szyna
X2626	łącznik przewodów szyna
X2627	łącznik oświetlenia skrzynki osprzętu komunikacyjnego
X2628	łącznik przewodów elektroniki Sesam
X2629	łącznik przewodów rejestrator drogi pozostałej do przejechania
X2630	łącznik przewodów Video zasilanie prądem
X2631	łącznik przewodów Video Przewód sygnałowy
X2632	łącznik przewodów uwolnienie przesyłu ustalanie danych tankowania
X2633	łącznik przewodów czujnik wartości granicznej zbiornik paliwa
X2634	łącznik przełącznika przestawiania tablicy rozdzielczej
X2635	łącznik przewodów szyna strony PRAWY HW
X2636	łącznik przewodów szyna z tyłu dla typu pojazdu GN3
X2637	łącznik przewodów przekaz oświetlenie strony PRAWY HW
X2638	łącznik przewodów przyczepy/oświetlenie dodatkowe
X2639	łącznik przewodów przełącznik zbliżeniowy
X2640	łącznik przewodów Oświetlenie wejścia drzwi 1
X2641	łącznik przewodów Oświetlenie wejścia drzwi 2
X2642	łącznik przewodów Oświetlenie wejścia drzwi 3
X2643	łącznik przewodów Blokada rozruchu
X2644	łącznik modułu sterującego rejestracji danych zbiornika paliwa
X2645	łącznik szyny danych XY5
X2646	łącznik szyny danych XY10
X2647	Dostarczanie prądu Przetwornik szyny danych
X2648	Łącznik przewodów Rejestracja danych zbiornika paliwa Nadajnik na podczerwień
X2649	Łącznik przewodów przełącznik Mikrobus moduł sterujący celu jazdy
X2650	Łącznik przewodów przełączników Mikrobus Drukarka biletów
X2651	Łącznik przewodów zasilanie Wskaźnik celu jazdy
X2652	Łącznik przewodów sprzężenie download IBIS
X2653	łącznik sprzężenia download szyny IBIS pojazdu
X2654	Łącznik przewodów zasilanie sprzężenie download
X2655	Łącznik przewodów alarm AKTYW
X2656	Łącznik przewodów urządzenia alarmowego
X2657	łącznik kierunkowskazu z tyłu z lewej strony u góry
X2658	łącznik światła stop/ obrysowego z tyłu z lewej strony u góry
X2659	Łącznik przewodów Przełącznik wybierania biegów
X2660	Łącznik przewodów połączenie urządzenia klienta 24 V Zacisk 15
X2661	Łącznik przewodów kontrola video Zacisk 30
X2662	Łącznik przewodów kontrola video Zacisk 15
X2663	łącznik przewodów urządzenia alarmowego
X2664	łącznik przewodów przełącznik przechylania
X2665	Łącznik przewodów przełącznik Wpływ na światła sygnalizacji drogowej
X2666	łącznik obwodu przekazującego rejestracji danych zbiornika paliwa z tyłu
X2667	Łącznik przewodów przełącznika temperatur-Offset 1
X2668	Łącznik przewodów przełącznika temperatur-Offset 2
X2669	Łącznik przewodów przełącznika temperatur-Offset 3
X2670	Łącznik przewodów przełącznika temperatur-Offset 4
X2671	Łącznik przewodów przełącznika temperatur-Offset 5
X2672	łącznik układu kontroli ciśnienia w oponach RDK
X2673	złącze wtykowe rezystor 1 ogrzewanie przewód AdBlue
X2674	złącze wtykowe rezystor 2 ogrzewanie przewód AdBlue
X2675	złącze wtykowe konwerter szyny danych odtwarzacz MP3
X2676	złącze wtykowe zasilanie napięciem odtwarzacz MP3
X2677	złącze wtykowe zasilanie napięciem moduł adaptera odtwarzacz MP3
X2678	złącze wtykowe adaptacja moduł sterujący układ regulacji jazdy FR/CPC
X2679	złącze wtykowe rezystor 3 ogrzewanie przewód AdBlue
X2680	złącze wtykowe adaptacja moduł sterujący retarder
X2681	łącznik przewodów akustycznej instalacji ostrzegawczej
X2682	łącznik przewodów akustycznej instalacji ostrzegawczej
X2683	łącznik przewodów adaptacji zespołu dawkującego AdBlue
X2684	łącznik elementu adaptacyjnego zespołu zasilania
X2685	łącznik alternatywnego modułu sterującego
X2686	łącznik adaptacyjny dozownika Adblue
X2687	łącznik zaworu ogrzewania zbiornika AdBlue
X2688	łącznik czujnika położenia sprzęgła
X2689	łącznik obwodu łańcuchów wyrzucanych pod koła
X2690	łącznik czujnika systemu lokalizacji pojazdu
X2691	łącznik adaptacyjny przekaźnika kołnierza grzewczego
X2692	łącznik szyny danych
X2693	łącznik szyny danych
X2694	łącznik szyny danych
X2695	łącznik szyny danych
X2696	łącznik szyny danych
X2697	łącznik szyny danych
X2698	łącznik szyny danych
X2699	łącznik szyny danych
X2701	łącznik przewodów BS VA LEWY
X2702	łącznik przewodów BS VA PRAWY
X2703	łącznik zaworu proporcjonalnego układu hamulcowego na osi przedniej
X2704	łącznik przewodów Pokrywa komory silnika
X2705	łącznik przełącznika blokady rozruchu
X2706	Łącznik przewodów przełącznik Motor-stop przy nadzorowaniu pokrywy wlewu paliwa
X2707	łącznik przewodów napełnienie zbiornika paliwa
X2708	łącznik przewodów zbiornik dopełniający woda chłodząca
X2709	łącznik przewodów wlanie oleju silnikowego
X2710	łącznik przewodów zbiornik dopełniający olej silnikowy
X2711	łącznik przewodów wlewanie oleju przekładniowego
X2712	łącznik przewodów napełnianie powietrzem obcym
X2713	łącznik przewodów nadajników spód nadwozia
X2714	łącznik przewodów filtr elektryczny automatyka bramy
X2715	łącznik przewodów filtr elektryczny automatyka bramy
X2716	łącznik przewodów leżanka kierowcy/pomieszczenie wielofunkcyjne
X2717	łącznik przewodów Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnętrzna
X2718	łącznik przewodów Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnętrzna
X2719	łącznik przewodów napełnienie zbiornika olej opałowy
X2720	łącznik przełącznika blokady rozruchu przy klapie przedniej
X2721	Łącznik przewodów Stopień wychylany
X2722	Łącznik przewodów Blokada rozruchu klapa Ogrzewanie kominowe
X2723	Łącznik przewodów Leżanka kierowcy układ ogrzewania
X2724	Łącznik przewodów Podnośnik dla niepełnosprawnych
X2725	Łącznik przewodów pokrywa koła zapasowego
X2726	łącznik przewodów Wpływ na światła sygnalizacji drogowej podwozie
X2727	Łącznik przewodów napełnienie zbiornika paliwa LEW.
X2728	Łącznik przewodów bagażnik
X2729	Łącznik przewodów Blokada ruszania Pokrywa przednia ogniwo paliwowe
X2730	Łącznik przewodów PODNIEŚĆ/OPUŚCIĆ dla wersji krajowej Szwecji
X2731	Łącznik przewodów bagażnika RE
X2732	Łącznik przewodów bagażnika LI
X2733	łącznik obwodu bagażnika z lewej strony
X2734	Łącznik przewodów bagażnika dodatkowego LI
X2735	Łącznik przewodów bagażnika dodatkowego RE
X2736	złącze wtykowe urządzenie kontrolne drzwi przy podnośniku
X2737	złącze wtykowe przycisk zewnętrzny przednia część pojazdu
X2738	złącze wtykowe bagażnik LEWE
X2739	złącze wtykowe filtr cząstek stałych
X2740	łącznik obwodu kontroli napełniania zbiornika AdBlue
X2741	łącznik przewodu ładowania
X2742	łącznik Rettbox w przegrodzie z osprzętem komunikacyjnym
X2743	łącznik elektromagnesu podnoszącego
X2744	łącznik pokrywy komory chłodnicy
X2745	łącznik pokrywy komory akumulatora
X2746	łącznik czujnika rolki prowadzącej na pasie ruchu, oś przednia z prawej strony
X2747	łącznik czujnika rolki prowadzącej na pasie ruchu, oś przednia z lewej strony
X2748	łącznik układu stabilizacji przechyłów bocznych WR, oś przednia z prawej strony
X2749	łącznik układu stabilizacji przechyłów bocznych WR, oś przednia z lewej strony
X2750	łącznik rozdzielacza wideo
X2751	łącznik satelity wideo
X2752	łącznik przełącznika zbliżeniowego
X2753	łącznik przełącznika zbliżeniowego
X2754	łącznik przełącznika zbliżeniowego
X2755	łącznik modułu sterującego rejestracji danych zbiornika paliwa
X2756	łącznik złącza przełącznika belki przeciwnajazdowej
X2757	łącznik wlewu oleju zbiornika układu kierowniczego
X2758	łącznik wlewu zbiornika AdBlue/ oleju opałowego
X2759	łącznik wlewu zbiornika dolewek
X2760	łącznik wlewu zbiornika oleju napędowego
X2761	łącznik skrzynki układu klimatyzacji
X2762	łącznik przełącznika systemu IBIS
X2763	łącznik modulatora osi, sterowanie hamulcami
X2764	Łącznik ethernet wskaźnika celu jazdy z prawej strony
X2765	Łącznik ethernet wskaźnika celu jazdy z przodu
X2766	elektr. złącze pokrywy serwisowej
X2767	el. złącze pokrywy wlewu paliwa z przodu z lewej strony
X2768	el. złącze pokrywy wlewu paliwa z przodu z prawej strony
X2769	el. złącze pokrywy z tyłu z prawej strony
X2770	Złącze wtykowe drukarki do biletów, CAN
X2811	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2812	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2813	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2814	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2815	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2816	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2817	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2818	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2819	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2821	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2822	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2823	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2824	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2825	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2826	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2827	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2828	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2829	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2830	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2831	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2832	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2833	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2834	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2835	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2836	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2837	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2838	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2839	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2843	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2844	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2845	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2846	łącznik obwodu przekazującego podwozie-skrzynka osprzętu elektrycznego
X2847	łącznik obwodu przekazującego skrzyni biegów Allison
X2901	łącznik przewodów mostek blokada rozruchu Pokrywa wlewu paliwa
X2902	łącznik przewodów 1 mostek FPS 1
X2903	łącznik przewodów 2 mostek FPS 1
X2904	łącznik przewodów 3 mostek FPS 1
X2905	łącznik przewodów 4 mostek FPS 1
X2906	łącznik przewodów 5 mostek FPS 1
X2907	łącznik przewodów 1 mostek FPS 2
X2908	łącznik przewodów 2 mostek FPS 2
X2909	łącznik przewodów 3 mostek FPS 2
X2910	łącznik przewodów 4 mostek FPS 2
X2911	łącznik przewodów 5 mostek FPS 2
X2912	łącznik przewodów 1 mostek FPS 3
X2913	łącznik przewodów 2 mostek FPS 3
X2914	łącznik przewodów 3 mostek FPS 3
X2915	łącznik przewodów 4 mostek FPS 3
X2916	łącznik przewodów 5 mostek FPS 3
X2917	łącznik przewodów 1 mostek FPS 4
X2918	łącznik przewodów 2 mostek FPS 4
X2919	łącznik przewodów 3 mostek FPS 4
X2920	łącznik przewodów 4 mostek FPS 4
X2921	łącznik przewodów 5 mostek FPS 4
X2922	łącznik przewodów 1 mostek FPS 6
X2923	łącznik przewodów 2 mostek FPS 6
X2924	łącznik przewodów 3 mostek FPS 6
X2925	łącznik przewodów 4 mostek FPS 6
X2926	łącznik przewodów 5 mostek FPS 6
X2927	łącznik przewodów 1 mostek EBS
X2928	łącznik przewodów 1 mostek sterowanie drzwi
X2929	łącznik przewodów 2 mostek sterowanie drzwi
X2930	Łącznik przewodów 1 mostek Wtyczka kryteriów
X2931	Łącznik przewodów mostka kryterium drzwi
X2932	łącznik pomostu na przegubie
X2933	łącznik pomostu, kryterium drzwi IBIS
X2934	łącznik mostka 'przystanek' IBIS
X2935	łącznik mostka tylnego światła przeciwmgielnego
X2936	łącznik przełącznika szyny danych systemu wskaźników celu jazdy
X2937	łącznik adaptera rejestratora danych wypadku UDS
X2938	łącznik wtykowy adaptera rejestracji danych zbiornika paliwa TDR
X2939	Łącznik telefonu, 24 V
X2940	el. złącze adaptera rejestracji danych tankowania, dodatkowe
X3001	Łącznik alternator/rozrusznik
X3002	Łącznik główny przewód akumulatora
X3003	rozdzielacz zasterowania rozrusznika
X3004	łącznik awaryjny agregat prądowy-falownik
X3005	łącznik przewodu akumulatora 24 V
X3006	łącznik przewodu akumulatora 12 V
X3007	łącznik wskaźnika ładowania
X3008	Złącze zacisku 30 24 V dodatkowo
X3101	obwód przekazujący zegara radiowego w tablicy rozdzielczej
X3102	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej szyba kierowcy/ ogrzewanie lusterek
X3103	obwód przekazujący wentylatora dachowego w tablicy rozdzielczej
X3104	obwód przekazujący podnośników szyb w tablicy rozdzielczej
X3105	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, otwieranie/ zamykanie luków dachowych
X3106	obwód przekazujący rejestracji danych w tablicy rozdzielczej
X3107	obwód przekazujący odblokowania drzwi kabiny kierowcy w tablicy rozdzielczej
X3108	obwód przekazujący krótkofalówki w tablicy rozdzielczej
X3109	obwód przekazujący WŁ/ WYŁ hamulca silnikowego w tablicy rozdzielczej
X310B	obwód przekazujący radiostacji w tablicy rozdzielczej, dodatkowy
X310C	obwód przekazujący syreny pneumatycznej w tablicy rozdzielczej
X3110	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, automat sprzedaży biletów
X3111	obwód przekazujący gniazda w tablicy rozdzielczej, zacisk 30 wyłączany
X3112	obwód przekazujący udostępnienia rampy w tablicy rozdzielczej
X3113	obwód przekazujący opuszczania/ unoszenia ramy w tablicy rozdzielczej
X3114	Oddanie Deska rozdzielcza drukarka biletów/kasownik
X3115	Oddanie Deska rozdzielcza napełnienie zbiornika
X3116	Oddanie Deska rozdzielcza przełączanie głośników
X3117	Oddanie Deska rozdzielcza zmiana ruchu drzwi na odwrotny
X3118	Transfer tablica rozdzielcza Wskaźnik celu jazdy
X3119	Transfer tablica rozdzielcza udostępnienie fotela na kółkach
X311A	obwód przekazujący interkomu w tablicy rozdzielczej
X311B	obwód przekazujący sterowanie bramą w tablicy rozdzielczej
X3120	Transfer tablica rozdzielcza Elektroniczny układ głośników ELA
X3121	Transfer tablica rozdzielcza Elektroniczny układ głośników WŁ/WYŁ
X3122	Transfer tablica rozdzielcza Elektroniczny układ głośników GŁOŚNO/CICHO
X3123	Transfer tablica rozdzielcza Wybieranie skokowe przystanku
X3124	Transfer tablica rozdzielcza Wyciszanie na przystankach
X3125	Transfer tablica rozdzielcza radio PODSŁUCH
X3126	Transfer tablica rozdzielcza radio wyświetlacz ANULUJ
X3127	Transfer tablica rozdzielcza zapłon WŁ
X3128	Transfer tablica rozdzielcza Motor-start/stop
X3129	Transfer tablica rozdzielcza wyłączenie Przycisk zewnętrzny przy drzwiach
X3130	Transfer tablica rozdzielcza Komunikator pasażerski RESET
X3131	Transfer tablica rozdzielcza Komunikator pasażerski brzęczyk
X3132	Transfer tablica rozdzielcza głównych wyłączników
X3133	Transfer tablica rozdzielcza brzęczyk Komunikator pasażerski
X3134	Transfer tablica rozdzielcza radio WYWOŁ
X3135	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, prędkościomierz GGVS
X3136	Oddanie Deska rozdzielcza IBIS RESET
X3137	obwód przekazujący WŁ łączności radiowej w tablicy rozdzielczej
X3138	Transfer tablica rozdzielcza Wpływ na światła sygnalizacji drogowej
X3139	Transfer tablica rozdzielcza IBIS
X3140	transfer zestaw wskaźników przycisk drzwi 1
X3141	Transfer tablica rozdzielcza wózków dziecięcych
X3142	Oddanie Deska rozdzielcza dźwignia awaryjna
X3143	obwód przekazujący krótkofalówki ZAJĘTY w tablicy rozdzielczej
X3144	Przekazanie tablicy I, zegar radiowy, data/czas
X3145	obwód przekazujący złącza klienta w tablicy rozdzielczej
X3146	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, system zarządzania flotą pojazdów FMS
X3147	Transfer tablica rozdzielcza Komunikator pasażerski
X3148	Transfer tablica rozdzielcza IBIS WŁ
X3149	przekaz deska rozdzielcza radio/elektroniczna instalacja głośnikowa ELA
X3150	Transfer tablica rozdzielcza ABS, ASR REGUL.
X3151	Transfer tablica rozdzielcza oświetlenie wnętrze dodatkowy
X3152	Transfer tablica rozdzielcza oświetlenie przejście środkowe
X3153	Transfer tablica rozdzielcza Regulacja poziomu
X3154	Przekazanie tablicy I radiotelefonii
X3155	Przekazanie tablicy I, lampka stolika kasowego
X3156	Przekazanie tablicy I radio, wołanie o pomoc
X3157	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, przełącznik wybierania biegów
X3158	Przekazanie tablicy I hamulca przystankowego
X3159	przekazanie tablicy I udostępnienie drzwi
X3160	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, przestawianie kolumny kierownicy
X3161	obwód przekazujący szyny danych w tablicy rozdzielczej
X3162	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, rezerwa
X3163	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, retarder
X3164	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, tempomat
X3165	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, tachograf
X3166	Przekazanie tablicy I, wszystkie drzwi ZAMKNIĘTE
X3167	Przekazanie tablicy I, drzwi OTWARTE
X3168	Przekazanie tablicy I radio GŁUCHE
X3169	transfer tablica rozdzielcza lampki kontrolne
X3170	transfer tablica rozdzielcza włącznik
X3171	transfer tablica rozdzielcza akumulator sprężynowy zwalnianie awaryjne
X3172	transfer tablica rozdzielcza kontrolka skrzyni
X3173	transfer zestaw wskaźników przycisk drzwi 2
X3174	transfer zestaw wskaźników przycisk drzwi 3
X3175	transfer zestaw wskaźników przycisk drzwi 4
X3176	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej ECO/Power
X3177	obwód przekazujący interkomu w tablicy rozdzielczej
X3178	obwód przekazujący włączanego ograniczenia prędkości w tablicy rozdzielczej
X3179	obwód przekazujący odblokowania drzwi kabiny kierowcy w tablicy rozdzielczej
X3180	obwód przekazujący radia w tablicy rozdzielczej
X3181	obwód przekazujący 'gimbus' w tablicy rozdzielczej
X3182	obwód przekazujący blokowania drzwi w tablicy rozdzielczej
X3183	obwód przekazujący funkcji przystankowej dodatkowego układu kierowniczego w tablicy rozdzielczej
X3184	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, wyłącznik główny - stopień 1
X3185	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, wyłącznik główny - stopień 1 WYŁ
X3186	obwód przekazujący gniazda w tablicy rozdzielczej, zacisk 15 wyłączany
X3187	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej
X3188	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, zależna od hałasu regulacja głośników
X3189	Przekazanie IT_tablica rozdzielcza, czujnik kąta skrętu kierownicy
X3190	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, przestawianie kolumny kierownicy
X3191	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, przełącznik awaryjny wideo
X3192	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, obrotowe światło ostrzegawcze
X3193	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, kamera cofania
X3194	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, pozycja 5
X3195	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, przełączanie dalej
X3196	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, mikrofon
X3197	obwód przekazujący przełącznika wideo w tablicy rozdzielczej, zacisk 15
X3198	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, włączanie alarmu wideo
X3199	obwód przekazujący w tablicy rozdzielczej, włączanie poczwórnego obrazu wideo
X3202	obwód przekazujący wezwanie alarmowe GSM/GPRS w tablicy rozdzielczej
X3208	obwód przekazujący rolety przeciwsłonecznej w tablicy rozdzielczej
X3210	Łącznik przewodów Drzwi bagażnika
X3211	Łącznik przewodów Drzwi bagażnika
X3212	Łącznik przewodów czujnik Rejestracja danych zbiornika paliwa
X3213	Łącznik przewodów Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
X3214	Łącznik przewodów Drzwi przy podnośniku/Drzwi awaryjne
X3215	łącznik drzwi z podnośnikiem/ drzwi awaryjnych dodatkowych
X3216	łącznik drzwi z podnośnikiem/ drzwi awaryjnych dodatkowych
X3217	el. złącze drzwi z podnośnikiem/drzwi awaryjnych
X3301	Punkt zaciskowy dla zabezpieczenia instalacji w toalecie
X3302	Przekazanie do tablicy rozdzielczej aktywacji akumulatorów rozruchowych
X3401	łącznik przełącznika rezerwowego 1
X3402	łącznik przełącznika rezerwowego 2
X3403	cokół przekaźnika wewnątrz tablicy rozdzielczej
X3404	cokół przekaźnika wewnątrz tablicy rozdzielczej
X3405	Łącznik panelu obsługi w tablicy instrumentów po lewej stronie
X3406	Łącznik panelu obsługi w tablicy instrumentów po prawej stronie
X3407	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3408	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3409	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3410	łącznik wewnętrzny w tablicy rozdzielczej, układ poziomowania NR
X3411	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3481	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3482	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3483	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3484	el. złącze przycisków w tablicy rozdzielczej
X3501	rozdzielacz komunikacji IBIS
X3502	złącze kodujące
X3503	łącznik szyny danych IBIS, rezerwa 1
X3504	łącznik szyny danych IBIS, rezerwa 2
X3505	łącznik szyny danych IBIS, rezerwa 3
X3510	łącznik przewodów rozdzielacza IBIS
X3511	łącznik przewodów rozdzielacza IBIS
X3601	łącznik panelu obsługi wideo
X3602	łącznik generatora impulsów przebiegu
X3603	łącznik głośnika kontrolnego elektron. systemu głośników
X3604	łącznik przełącznika priorytetów, wejście 2 NF/ LINE
X3605	łącznik głośnik/ telefon/ radiostacja
X3606	łącznik obwodu przekazującego czujnika impulsów
X3607	el. złącze 1 Ethernet
X3608	el. złącze 2 Ethernet
X3609	el. złącze 3 Ethernet
X3610	łącznik głośnika kontrolnego radia
X3611	rozdzielacz w skrzynce osprzętu komunikacyjnego, zacisk 30
X3612	rozdzielacz w skrzynce osprzętu komunikacyjnego, zacisk 15
X3613	łącznik zasilania napięciem 4
X3614	Łącznik mikrofonu kierowcy 2
X3615	el. złącze 4 Ethernet
X3701	punkt gwiaździsty szyny CAN wnętrza 1
X3702	punkt gwiaździsty szyny CAN wnętrza 2
X3703	punkt gwiaździsty szyny CAN ramy 1
X3704	punkt gwiaździsty szyny CAN ramy 2
X3705	punkt gwiaździsty szyny CAN drzwi 1
X3706	punkt gwiaździsty szyny CAN drzwi 2
X3707	punkt gwiaździsty szyny CAN zewnętrznej 1
X3708	punkt gwiaździsty szyny CAN zewnętrznej 2
X3709	punkt gwiaździsty szyny CAN napędu 1
X3710	punkt gwiaździsty szyny CAN napędu 2
X3711	punkt gwiaździsty szyny CAN diagnostyki on-board OBD
X3712	punkt gwiaździsty CAN napędu hybrydowego 1
X3713	punkt gwiaździsty CAN napędu hybrydowego 2
X3714	punkt gwiaździsty 1 CAN systemu multipleks MUX 4
X3715	punkt gwiaździsty 2 CAN systemu multipleks MUX 4
X3716	punkt gwiaździsty 1 szyny CAN 1 pojazdu z ogniwami paliwowymi
X3717	punkt gwiaździsty 2 szyny CAN 1 pojazdu z ogniwami paliwowymi
X3718	punkt gwiaździsty 1 szyny CAN 2 pojazdu z ogniwami paliwowymi
X3719	punkt gwiaździsty 2 szyny CAN 2 pojazdu z ogniwami paliwowymi
X3720	punkt gwiaździsty 1 szyny CAN silnika elektrycznego
X3721	punkt gwiaździsty 2 szyny CAN silnika elektrycznego
X3722	punkt gwiaździsty szyny CAN pomp wodnych
X3723	punkt gwiaździsty szyny CAN H2
X3724	punkt gwiaździsty modułu rekuperacji RKM
X3725	punkt gwiaździsty 1 szyny CAN multipleksera MUX 3
X3726	punkt gwiaździsty 2 szyny CAN multipleksera MUX 3
X3727	Punkt gwiazdowy szyny CAN układu napędowego platformy Telematik
X3728	punkt gwiaździsty 1 szyny CAN interfejsu użytkownika
X3729	punkt gwiaździsty 2 szyny CAN interfejsu użytkownika
X3801	łącznik przełącznika ciśnieniowego 'siłownik sprężysty AKTYWNY'
X3802	łącznik przełącznika ciśnieniowego 'siłownik sprężynowy na osi napędzanej AKTYWNY'
X3803	łącznik czujnika blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
X3804	łącznik zaworu blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
X3805	łącznik lampki kontrolnej blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej
X3806	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3807	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3808	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3809	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3810	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3811	łącznik adaptera czujnika prędkości obrotowej
X3812	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3813	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3814	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3815	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3816	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3817	łącznik adaptera czujnika okładzin hamulcowych
X3910	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3911	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3912	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3913	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3914	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3915	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3916	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3917	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3918	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3919	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3920	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3921	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3922	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3923	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3924	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3925	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3926	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3927	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3928	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3929	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3930	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3931	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3932	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3933	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3934	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3935	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3936	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3937	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3938	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3950	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3951	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3952	łącznik obwodu przekazującego w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3971	łącznik obwodu przekazującego wideo 1 w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3972	łącznik obwodu przekazującego wideo 2 w skrzynce osprzętu elektrycznego
X3973	łącznik obwodu przekazującego wideo 3 w skrzynce osprzętu elektrycznego
X4000	złącze tablicy IBIS, zacisk 30
X4001	złącze tablicy IBIS, zacisk 15
X4002	złącze modułu IBIS, zacisk 30
X4003	złącze modułu IBIS, zacisk 15
X4004	łącznik głośnika wewnętrznego radia z prawej strony
X4005	łącznik głośnika wewnętrznego radia z lewej strony
X4006	el. złącze oświetlenia Ambiente z lewej strony
X4007	el. złącze oświetlenia Ambiente z prawej strony
X4008	el. złącze głośnika kierowcy 3
X4009	el. złącze wtykowe Głośnik kierowcy ITxpT_Info. Tec. for Public Trans.
X4010	łącznik bezpieczników tablicy IBIS
X4020	łącznik bezpiecznika tablicy IBIS
X4021	łącznik bezpiecznika tablicy IBIS
X4022	łącznik bezpiecznika tablicy IBIS
X4023	łącznik bezpiecznika tablicy IBIS
X4030	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4031	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4032	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4033	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4034	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4035	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4036	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4037	łącznik bezpiecznika modułu IBIS
X4040	łącznik modułu funkcyjnego tablicy IBIS
X4041	łącznik przekaźnika tablicy IBIS
X4042	łącznik modułu funkcyjnego modułu IBIS
X4050	łącznik rozdzielacza 1 w tablicy IBIS
X4060	łącznik rozdzielacza 2 w tablicy IBIS
X4061	łącznik rozdzielacza sygnałów
X4062	łącznik IBIS, kryteria
X4070	el. złącze rozdzielacza 3 integralnego systemu informacji pokładowej IBIS
X4079	Łącznik przełączania radio/ELA_elektron. systemu głośników
X4080	łącznik głośnika kierowcy 1
X4081	łącznik głośnika kierowcy 2
X4082	łącznik głośnika zewnętrznego
X4083	łącznik głośnika wewnętrznego z prawej strony
X4084	łącznik głośnika wewnętrznego z lewej strony
X4085	łącznik obwodu przekazującego głośnika wewnętrznego
X4086	łącznik obwodu przełączania głośników
X4087	łącznik głośnika wewnętrznego z prawej strony w tylnym członie pojazdu
X4088	łącznik głośnika wewnętrznego z lewej strony w tylnym członie pojazdu
X4089	łącznik źródła audio 1
X4090	łącznik źródła audio 2
X4091	łącznik systemu infotainment 1
X4092	łącznik głośnika zewnętrznego w tylnym członie pojazdu
X4093	łącznik głośnika wewnętrznego z prawej strony
X4094	łącznik głośnika wewnętrznego z lewej strony
X4095	łącznik rozdzielacza zasilania napięciem IBIS, zacisk 15
X4096	łącznik rozdzielacza zasilania napięciem IBIS, zacisk 15
X4097	łącznik rozdzielacza zasilania napięciem IBIS, zacisk 30
X4098	łącznik rozdzielacza zasilania napięciem IBIS, zacisk 30
X4099	łącznik źródła audio 3
X4101	łącznik dodatkowych sygnałów IBIS
X4102	łącznik audio
X4103	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4104	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4105	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4106	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4107	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4108	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4109	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4110	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4111	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4112	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4113	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4114	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4115	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4116	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4117	łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS
X4118	Łącznik rezystora systemu multimedialnego
X4119	łącznik rejestracji danych zbiornika paliwa
X4120	dodatkowy łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS, zacisk 30
X4121	dodatkowy łącznik obwodu zasilania napięciem IBIS, zacisk 15
X4122	łącznik zasilania napięciem przełącznika Ethernet Switch w przednim członie pojazdu
X4123	łącznik zasilania napięciem przełącznika Ethernet Switch w tylnym członie pojazdu
X4124	Elektryczne połączenie wtykowe zasilania napięciem Ethernet-Switch wskazania celu jazdy
X4125	el. złącze modułu sterującego wskaźników celu jazdy, Ethernet
X4383	łącznik dod. głośnika wewnętrznego z prawej strony
X4384	łącznik dod. głośnika wewnętrznego z lewej strony
X4385	łącznik obwodu przekazywania dod. głośników wewnętrznych
X4386	łącznik obwodu przełączania dod. głośników
X4387	łącznik dod. głośnika wewnętrznego w tylnym członie pojazdu z prawej strony
X4388	łącznik dod. głośnika wewnętrznego w tylnym członie pojazdu z lewej strony
X4406	łącznik przełącznika SAT
X4407	łącznik przełącznika skrzynki osprzętu elektrycznego
X4408	łącznik przełącznika skrzynki osprzętu łączności
X4409	łącznik przełącznika 1 skrzynki osprzętu łączności
X4410	łącznik przełącznika 2 skrzynki osprzętu łączności
X4411	łącznik przełącznika 3 skrzynki osprzętu łączności
X4412	łącznik przełącznika 4 skrzynki osprzętu łączności
X4421	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 2.1
X4422	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 2.2
X4423	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 2.3
X4424	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 2.4
X4425	 łącznik wtykowy przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja obok 2.4
X4431	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 3.1
X4432	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 3.2
X4433	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 3.3
X4434	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 3.4
X4441	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 4.1
X4442	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 4.2
X4443	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 4.3
X4444	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 4.4
X4451	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 5.1
X4452	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 5.2
X4453	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 5.3
X4454	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 5.4
X4470	 łącznik wtykowy przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja obok 7.1
X4480	łącznik przełącznika w tablicy rozdzielczej, pozycja 8.x
X4481	el. złącze przełącznika na tablicy rozdzielczej, poz. 8.1
X4482	el. złącze przełącznika na tablicy rozdzielczej, poz. 8.2
X4483	el. złącze przełącznika na tablicy rozdzielczej, poz. 8.3
X4484	el. złącze przełącznika na tablicy rozdzielczej, poz. 8.4
X4704	el. złącze głośnika modułu komunikacyjnego
X4711	łącznik Rolli-Kiwa
X4712	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X4713	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X471A	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471B	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471C	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471D	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471E	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471F	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471G	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471H	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471I	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X471J	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472A	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472B	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472C	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472D	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472E	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472F	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472G	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472H	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472I	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472J	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472K	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472L	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472M	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472N	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472O	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472P	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X472Q	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X472R	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X472S	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X473A	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473B	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473C	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473D	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473E	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473F	el. złącze systemu sygnalizacji dla pasażerów
X473G	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473H	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473I	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X473J	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474A	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474B	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474C	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474D	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474E	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474F	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474G	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474H	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474I	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
X474J	łącznik układu sygnalizacji dla pasażerów
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