# Recorder Schnellstartanleitung Der Recorder ist ein Programm zur Messwerterfassung und Aufzeichnung an Voith DIWA .5 / NOWA Getrieben.
| Installation:
Sollten Sie auf Ihrem PC bereits eine ältere Version des Recorders installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Persönliche Einstellungen und vorhandene Messdateien werden dabei nicht gelöscht. Hierfür befindet sich in der DIANA Programmgruppe der Eintrag Remove. Nun können Sie das Installationsprogramm des Recorders starten. Für eine Ausführliche Installationsanleitung lesen Sie: Installation
| Vorbereitung einer Messung:
Bevor Sie eine Messung durchführen können, müssen Sie noch das K-Line Interface zwischen Fahrzeug-Diagnose-Buchse und PC anschließen. Außerdem müssen Sie das verwendete Interface im Setup konfigurieren. Als Standart ist hier das serielle Interface am RS232 Port COM1 eingestellt. Für die Konfiguration starten Sie den Recorder mit Klick auf das Recorder Symbol auf Ihrem Desktop und klicken Sie im Recorder auf: Datei > Programm-Einstellungen > Recording.
| Aufnahme:
Jetzt können Sie eine Messung beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugzündung eingeschaltet ist. Drücken Sie anschließend die Rekord-Taste des Recorders. Der Recorder versucht jetzt mit einem angeschlossenem Getriebesteuergerät zu kommunizieren und lädt anschließend eine Messvorlagendatei, welche die Standart-Messinstrumente beinhaltet. Die Statusanzeige sollte jetzt grün leuchten. Falls die Statusanzeige rot leuchtet, überprüfen Sie nochmals die Verkabelung und die COM-Port-Einstellungen. Der Aufnahmestatus ist jetzt Standby. Kurz: Messdaten werden angezeigt, aber nicht aufgenommen. Um Messdaten aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Rekord-Taste. Als Status erscheint jetzt: Rekord. Sie können die Tasten des Recorders wie bei einem Kassettenrecorder verwenden. Es ist daher möglich, jederzeit die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen. Hoch © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)