Bremssignalquelle CAN Bremspedalstellung fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Bremspedalstellung fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein ANS. Keine Gangannahme. Keine Retarderfunktion über Bremspedal. Mögliche Ursachen Der Wert für die Bremspedalstellung von CAN konnte aufgrund eines fehlerhaften Wertes nicht ermittelt werden. (Bei SAE J1939 siehe EBC1(Electreonic brake controller #1), 'brake pedal position' ). Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung CAN-Botschaft prüfen und ggf. Kontaktaufnahme mit Hersteller des sendenden Steuergeräts. (Bei SAE J1939 siehe EBC1(Electreonic brake controller #1), 'brake pedal position' ). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)