Motormomentreduzierung Überschreitung des zulässigen Motormoments während der Schaltung
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Überschreitung des zulässigen Motormoments während der Schaltung. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Überlastung des Getriebes während einer Schaltung. Mögliche Ursachen 1. Der Motor reagiert nicht auf die Momentenvorgabe vom Getriebe-Steuergerät 2. Die Momentenvorgabe wird vom Getriebe-Steuergerät falsch gesendet. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Momentenvorgabe vom Getriebe-Steuergerät prüfen und sicherstellen, dass der Motor auf das angeforderte Reduziermoment richtig reagiert. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)