Systeminformationen Zeitsignal "Minutes" fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Zeitsignal 'Minutes' innerhalb der CAN-Botschaft 'Time/Date' fehlerhaft (CAN-SPN 960). Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Einträge im Ereignisspeicher erhalten keine oder fehlerhafte 'Zeit/Datums-Kennung' . Mögliche Ursachen Über den CAN-Bus wurde ein fehlerhafter Wert für 'Minutes' innerhalb der CAN-Botschaft 'Time/Date' empfangen (CAN-SPN 960). Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung CAN-Botschaft 'Time/Date' auf CAN-Bus prüfen bzw. verfügbar machen (bei verwendetem CAN-SAE-J1939-Protokoll). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)