Sicherheitsrechner Nicht näher diagnostizierbarer Fehler des Sicherheitsrechners
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Nicht näher diagnostizierbarer Fehler des Sicherheitsrechners. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Steuergerät führt einen Reset durch. Das Getriebe geht in Neutral. Es wird erst wieder ein Gang eingelegt, wenn der Gangwunsch "Neutral" erkannt wurde. Mögliche Ursachen Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)